붙임1	제주LNG본부 공정계통도 및 제공 데이터

설비명	용도	주요 제공데이터
1차펌프	탱크에 저장되어 있는 LNG를 재액화설비 또는 2차펌프로 송출하는 설비	토출 압력/온도/유량
BOG 압축기	외부로부터 전달되는 열에 의해 증발한 가스를 압축하여 재액화설비 등으로 보내는 설비	1단 인입 온도/압력, 1단 토출 온도/압력, 2단 토출 온도/압력
MP(중압) Gas 압축기	송출물량 저하로 증발가스 재액화가 불가능한 경우를 대비하여 증발가스를 중압으로 압축하여 송출하는 설비	1단 인입 온도/압력, 1단 토출 온도/압력, 2단 토출 온도/압력
재액화기	증발가스 압축기에서 압축된 증발가스를 LNG와 혼합하여 다시 액화시키는 설비	증발가스 온도/압력/유량, 재액화용 LNG 온도/유량, 재액화기 액위, LNG 토출온도
2차펌프	액체상태의 LNG가 기화되기 전에 중압으로 승압하는 설비	인입 압력/온도, 토출 압력/온도, 유량
공기식 기화기	강제대기팬을 기동, 공기(열교환 매체)를 순환하여 LNG를 기화시키는 설비	대기온도, 습도, 팬속도, LNG 인입 온도/유량, NG토출 온도/압력
연소식 기화기	열교환기가 잠겨있는 수조 안에 설치된 버너로 물을 가열하여 LNG를 기화시키는 설비	수조온도, LNG인입 온도/유량, NG토출 온도/압력

※ 한국가스공사 홈페이지의 ‘가스정보 – 천연가스투어 – 생산단계’에서 각 설비별 특성을 참조하시기 바랍니다.

붙임2	관로관리 체계 및 제공 데이터

[관로관리 체계]

					관로관리
피복 관리					관로 순찰					방식 관리
∘피복결함 조사(DCVG 등) ∘피복보수 ∘토양부식환경 조사 (비저항, 수분함량)					∘관로순찰 - 관로 이상유무, 배관표시물 점검 ∘타공사 감시 ∘가스 누설검사					∘방식전위 점검 - P/S전위(Test Box) - CIPS(On, Off전위) ∘간섭조사 : 직류, 교류 간섭 ∘방식설비 점검 : 정류기, 배류기 등

[전국 배관망도]

구분	용도	주요 제공데이터
관로순찰	순찰을 통해 배관 굴착공사를 확인 굴착공사로 발생할 수 있는 배관손상 방지	순찰 촬영 영상(동영상)
Test Box (방식관리)	배관의 방식전위 측정을 위한 점검시설 방식전위를 측정하여 배관부식여부 확인	방식전위 측정 데이터 (임의 구간, 분기1회)

※ 한국가스공사 홈페이지의 ‘가스정보 – 천연가스투어 – 공급/판매단계’를 참조하시기 바라며,

자세한 내용은 설명회(2020.7.29.(수) 14:00~16:00, 서울KDB생명타워 지하2층 동자아트홀)에서 발표 예정입니다.

붙임3	경진대회 개발 환경 OS 및 스펙 선택

o KT G-Cloud

o 40VM기준 = 320vCore , 1,280GB Memory , 40TB HDD , 4TB SSD

No.	OS종류	CPU	MEM	OS파일시스템 (HDD(일반) DISK)	DATA 파일시스템 (HDD Block-File : iSCSI)	DATA 파일시스템 (SSD Block-File : iSCSI)
1	Centos 6.7 64bit	8vCore	32GB	기본(20GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB
2	CentOS 7.6 64bit	8vCore	32GB	기본(20GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB
3	Ubuntu 16.04 64bit	8vCore	32GB	기본(20GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB
4	Ubuntu 18.04 64bit	8vCore	32GB	기본(20GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB
5	Debian 8 Wheezy 64bit	8vCore	32GB	기본(20GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB
6	Debian 9 Wheezy 64bit	8vCore	32GB	기본(20GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB
7	WIN 2016 STD 64BIT	8vCore	32GB	기본(50GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB
8	WIN 2012 STD 64bit [Korean]	8vCore	32GB	기본(50GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB
9	WIN 2012 R2 64bit [Korean]	8vCore	32GB	기본(50GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB
10	WIN 2012 STD [Korean] + MSSQL 2012 STD	8vCore	32GB	기본(50GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB
11	WIN 2012 STD [Korean] + MSSQL 2008 STD	8vCore	32GB	기본(50GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB
12	WIN 2016 STD [Korean] + MSSQL 2016 STD	8vCore	32GB	기본(50GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB
13	WIN 2012 STD [Korean] + MSSQL 2016 STD	8vCore	32GB	기본(50GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB
14	WIN 2012 STD [Korean] + MSSQL 2014 STD	8vCore	32GB	기본(50GB), 최대(100GB)	1,000GB	100GB

o  기타 OS관련 문의 : 인프라닉스 systeer_eng@infranicsmail.com / 010-3061-1926