【일반조종면허시험 연습문제】

수상레져조정면허 필기시험 예상문제

1. 수상레저 활동시 지켜야 할 기초상식이다. 틀린 것은?  ①

① 쓰레기나 오물을 버린다.

② 기상이 나쁠 때에는 무리한 항해를 하지  않는다.

③ 소화기를 준비한다.

④ 승선인원을 지킨다.

2. 바다에서 바람이 일정한 방향과 속력으로 불게 되면 무엇이 형성되는가?  ②

① 안개    ② 파도    ③ 구름    ④ 바람

3. 돌풍을 많이 동반하는 전선은?  ②

① 온난전선       ② 한랭전선

③ 남해전선       ④ 서해전선

4. 따뜻한 공기가 찬 공기의 위에 들어가서 발생하는 전선은?  ②

① 서해전선       ② 온난전선

③ 남해전선       ④ 정체전선

5. 성인의 경우 인공호흡은 몇 초마다 한 번 실시하는가?  ②

① 매초마다 한번     ② 5초마다 한번

③ 30초마다 한번     ④ 1분마다 한번

6. 기도개방의 방법은?  ①

① 머리를 젖히고 턱을 끌어올린다.

② 환자의 코속으로 공기를 불어 넣는다.

③ 턱을 내린다.

④ 발가락을 구부린다.

7. 수상레저활동자의 준수사항으로 틀린 것은?  ④

① 라이프자켓을 착용한다.

② 음주운전을 하지 않는다.

③ 철저한 견시를 한다.

④ 일기예보는 무시한다.

8. 충돌시, 다른 보트와 충돌하여 침몰시 제일 먼저 해야하는 행동은?  ①

① 인명의 구조                   ② 손해보험료 계산

③ 익수자의 신원확인             ④ 보트종류 확인

9. 운항중, 보트가 얕은 모래톱에 올라앉은 경우 제일 먼저

취해야 하는 조치는?  ④

① 선체의 파손확인           ② 조수간만

③ 배의 위치를 확인          ④ 엔진정지

10. 수상레저활동자 준수사항 중 맞는 것은?  ①

합격을 기원합니다. 그루터기

① 승선중에는 구명동의를 계속 착용하여야 한다.

② 날씨가 좋을 때에는 구명동의를 착용하지 않는다.

③ 소인은 구명동의를 착용하지 않는다.

④ 물에 빠질 경우 수영을 할 수 있도록 신발을 착용하지 않는다.

11. 모터보트의 속도를 나타내는 계기판(gauge)은?  ②

① FUEL 게이지       ② MPH 게이지

③ VOLT 게이지       ④ OIL 게이지

12. 모터보트에 사용하는 밧데리의 용량에 관한 설명중 맞는 것은?  ①

① 모터보트에 사용하는 밧데리는 12V이다.

② 모터보트에 사용하는 밧데리는 110V이다.

③ 모터보트에 사용하는 밧데리는 220V이다.

④ 모터보트에 사용하는 밧데리는 250V이다.

13. 타코미터(RPM)을 바르게 설명한 것은?  ①

① 크랭크축이 1분 동안 회전하는 수

② 프로펠러가 1시간 동안 회전하는 수

③ 엔진오일의 잔량을 부피로 나타내는 계기

④ 엔진의 크기를 중량으로 나타내는 계기

14. 정면 충돌직전의 모터보트 피항법은?  ①

① 우회전으로 피항 한다.

② 좌회전으로 피항 한다.

③ 급정지 한다.

④ 속력을 더욱 빠르게 한다.

15. 모터보트의 운용에 관한 설명 중 맞는 것은?  ①

① 고속 항해 후 정박시 약 1-2분 동안 저속으로 엔진을 걸어둔다.

② 고속 항해 후 즉시 엔진을 정지한다.

③ 고속, 저속 관계없이 엔진을 즉시 정지한다.

④ 모터보트는 운용술에 따르지 않아도 된다.

16. 모터보트 속도 변환에 관한 설명 중 맞는 것은?  ①

① 속도를 서서히 증감시킨다.

② 속도를 갑자기 증감시킨다.

③ 속도를 갑자기 낮춘다.

④ 속도의 증감은 조종자가 하지 않는다.

17. 모터보트의 선저에 A/F페인트를 도장하는 가장 큰 목적은?  ②

① 엔진의 출력을 증가시킨다

② 패류의 부착을 방지하기 위해

③ 선체의 미관을 좋게하기 위해

④ 화재를 방지하기 위해

18. 선체와 엔진을 보호하기 위하여 사용되는 금속은?  ③

① 고무판   ② 철판   ③ 아연판   ④ 합금판

19. 모터보트 조종시 주의해야 할 사항이 아닌 것은?  ④

① 잠수를 하고 있는 곳인가를 살펴보아야 한다.

② 출․입항시 천천히 다녀야 한다.

③ 해수욕객이 있는 곳은 운항하지 않아야 한다.

④ 해면의 상태는 고려하지 않아도 된다.

20. 보트 조종시 필요하지 않는 것은?  ④

① 나침반    ② 해도    ③ 라이프자켓    ④ 알콜

21. 항해계기 중 전파를 사용하지 않는 것은?  ②

① 레이더    ② 나침판    ③ 로란    ④ GPS

22. 다음 중 조난을 알리는 수(手)신호는?  ①

① 양팔을 벌려 천천히 올렸다 내렸다 한다.

② 바다에 기름을 흘려 조난을 알린다.

③ 바다에 라이프자켓을 던져 조난을 알린다.

④ 낙하 신호탄을 쏘아 올린다.

23. 보트의 속력을 알기 위한 항해계기가 아닌 것은?  ③

① 레이더   ② 로란   ③ 나침반   ④ GPS

24. 자기컴퍼스의 자차에 영향을 미치지 않는 것은?  ①

① 구명동의   ② 발전기   ③ 라디오   ④ 텔레비전

25. 다음 중 조난신호가 아닌 것은?  ③

① 오렌지색의 연기신호

② 낙하신호탄을 쏘아 올려 조난을 알린다.

③ 라이프자켓을 착용하고 수영을 한다.

④ 팔을 수평으로 벌려서 천천히 올렸다 내렸다 한다.

26. 국제조난신호기(旗)는?  ①

① NC기(旗)         ② 숫자기(旗)

③ 대표기(旗)        ④ 해답기(旗)

27. 야간에 사용하는 조난신호는?  ①

① 붉은 불꽃을 내는 로켓신호

② 조난신호깃발게양

③ 팔을 수평으로 벌려서 천천히 올렸다 내렸다 하는 신호

④ 1분 간격으로 실시하는 폭발음

28. 바다에서의 인명구조 조치로 가장 적절한 것은?  ①

① 구명부환를 던진다.

② 관찰하며 기다린다.

③ 자력(自力)으로 나올 것으로 믿는다.

④ 손을 흔들어 준다.

29. 전기점화기관에서 불꽃을 튀기기 위하여 고전압을 발생시키는 것은?  ④

① 기어    ② 캬브레터  ③ 케이블  ④ 점화코일

30. 디젤기관에서 실린더 내에 공기를 강하게 압축하는 이유는?  ①

① 고열을 발생시키기 위해

② 공기를 냉각하기 위해

③ 피스톤내부 청소

④ 공기를 깨끗하게 하기 위해

31. 동절기 엔진의 보관방법으로 적절하지 않는 것은?  ④

① 엔진에 연결된 밧데리선의 분리

② 엔진내부에 들어있는 냉각수 제거

③ 엔진의 냉각계통을 담수로 세척

④ 냉각수 계통의 바닷물은 그대로 보관

32. 선외기(outboard) 엔진에서 주로 채택하는 냉각 방식은?  ①

① 수냉식              ② 공냉식

③ 화학반응식          ④ 자연발생식

33. 수상레저안전법상 수상레저기구라고 볼 수 없는 것은?  ①

① 열기구              ② 모터보트

③ 세일링크루저        ④ 수상오토바이

34. 수상레저안전법상 안전검사항목이 아닌 것은?  ③

① 제원측정  ② 추진기관  ③ 동승자 수  ④ 안전장비

35. 수상레저안전법에서 규정하고 있는 야간 운항 장비가 아닌 것은?  ④

① 항해등  ② 비상등  ③ 자기점멸등  ④ 국제신호기

36. 수상레저안전법의 목적을 바르게 설명한 것은?  ①

① 수상레저활동의 안전과 질서를 확보하기 위한 목적이다.

② 수상레저활동을 규제하기 위한 목적이다.

③ 수상레저사업자의 교육을 위한 목적이다.

④ 수상레저기구의 기술이전을 위한 목적이다.

37. 수상레저 활동중의 사고시 신고사항이 아닌 것은?  ④

① 사고발생 일시 및 장소

② 수상레저기구의 종류

③ 사고자의 인적상황

④ 사고자의 재산사항

38. 수상레저안전법상 동력수상레저기구는 최대출력 몇 마력 이상을 말하는가?  ②

① 2마력      ② 5마력     ③ 10마력     ④ 20마력

39. 조종면허 실기 시험시 감점 사항이 아닌 것은?  ③

① 급회전 조작            ② 과속

③ 지시된 속력준수        ④ 변침 불량

40. 실기시험시 실격 처리하는 기준이 아닌 것은?  ④

① 3회 이상 출항불능       ② 5회 이상 엔진정지

③ 시험관의 지시통제 불능  ④ 안전속도 준수

41. 해상에서 주취상태의 기준은 혈중 알콜농도 몇 % 이상인가?  ④

① 0.05       ② 0.06     ③ 0.07        ④ 0.08

42. 수상오토바이를 대여하는 수상레저사업장의 종사자 중 1인 이상은 의무적으로 (   )을 취득해야 한다. ③

① 잠수면허              ② 요트조종면허

③ 일반조종면허 1급      ④ 일반조종면허 2급

43. 내․외국적 선박이 상시 출입할 수 있는 항을 개항질서법상 무엇이라고 하는가?  ③

① 국제항      ② 무역항     ③ 개항    ④ 어항

44. 해상교통안전법의 목적이 아닌 것은?  ①

① 공해 요소를 규제

② 운항상의 모든 위험을 방지

③ 해상교통의 장애를 제거

④ 충돌의 위험을 방지

45. 해상안전사고로 인한  기름유출이 아닌 것은?  ③

① 충돌    ② 침몰    ③ 오수의 배출    ④ 좌초

46. 조석이란 기조력에 의하여 일어나는 해수의 (   ) 방향의 운동이다.  ①

① 수직      ② 자전      ③ 공전     ④ 흑점

47. 최대풍속이 몇 m/sec 이상을 태풍이라 부르는가?  ③

① 1-2       ② 5-7       ③ 17         ④ 30

48. 보통 풍향은 바람이 불어오는 몇 방위로 표시하나?  ③

① 2         ② 4         ③ 16         ④ 42

49. 수상레저활동시 안전의 기본규칙이 아닌 것은?  ④

① 당황하지 않는다.          ② 신중히 생각한다.

③ 체력소모를 줄인다.        ④ 일단 행동하고 본다.

50. 쇼크의 효과적인 처치가 아닌 것은?  ④

① 정상 체온을 유지한다.

② 기도, 호흡, 순환을 살펴본다.

③ 환자를 편안하게 쉬도록 돕는다.

④ 알콜 또는 음료수를 먹인다.

51. 모터보트 운항중 부유물이 프로펠러에 감겨 엔진이 정지되었을 때 가장 적절한 조치는?  ②

① 기관을 후진에 걸고 프로펠러를 역회전한다.

② 엔진하부를 들어올려 부유물을 제거한다.

③ 엔진을 재시동하여 전진후진을 반복한다.

④ 프로펠러를 고속으로 회전하여 부유물을 잘라낸다.

52. 보트의 사고발생시 처리방법으로 적당하지 않은 것은?  ②

① 간조 때문에 자력으로 빠져 나올 수 없을 때는 만조를 기다린다.

② 항행 중 화재가 발생하면 소방정이 올 때까지 기다린다.

③ 다른 보트와 충돌했을 때는 인명구조를 최우선으로 한다.

④ 구조요청 한다.

53. 다른 보트와 충돌하여 침몰시 제일 먼저 해야하는 행동은?  ④

① 보트종류 확인               ② 손해보험료 계산

③ 익수자의 신원확인           ④ 인명의 구조

54. 수상레저활동시 안전장비가 아닌 것은?  ④

① 구명부환       ② 소화기

③ 구명동의       ④ 운동복

55. 모트보트의 좌현에 설치되어 있는 현등은?  ①

① 홍색등         ②백색등

③ 흑색등         ④ 녹색등

56. 다음 중 배수설비가 아닌 것은?  ③

① 배수구         ② 빌지펌프

③ 수밀격벽       ④ 밸러스트펌프

57. 다음 중 엔진의 온도를 나타내는 계기는?  ①

① TEMP 게이지             ② PSI 게이지

③ TRIM 게이지              ④ MPH 게이지

58. 다음 중 항해장비가 아닌 것은?  ③

① 마그네틱 컴퍼스     ② 로란

③ 라이프 레프트       ④ GPS

59. 동력수상레저기구 조종자의 자세가 아닌 것은?  ②

① 안전거리의 유지          ② 앞만 보고 운전한다.

③ 라이프자켓 착용          ④ 항로 규칙준수

60. 모터보트가 파도에 받는 영향이 아닌 것은?  ②

① 롤링    ② 전파    ③ 피칭    ④ 마찰저항

61. 모터보트 조종시 확인해야할 계기가 아닌 것은?  ④

① RPM 게이지    ② TEMP 게이지

③ PSI 게이지     ④ SHIFT 게이지

62. 수상오토바이 조종시 준수해야 할 사항이 아닌 것은?  ③

① 라이프자켓 착용     ② 운항수칙

③ 승선인원 초과       ④ 안전스위치 착용

63. 수상오토바이 조종전 점검사항이 아닌 것은?  ④

① 오일의 잔량을 확인한다.   ② 밧데리를 점검한다.

③ 선체파손을 확인한다.      ④ 낚시도구를 확인한다.

64. 보트의 현재위치를 구할 때 필요 없는 것은?  ④

① 컴퍼스   ② 삼각자   ③ 해도   ④ 기상도

65. 모터보트 엔진의 트림(trim)을 기준치 이상으로 올렸을 때 나타나는 현상은?  ①

① 엔진 RPM이 증가한다.

② 출발시 보트의 선수(船首)가 내려간다.

③ 조류가 발생한다.

④ 해류가 발생한다.

66 모터보트에 가장 많이 사용하는 선체 재료는?  ③

① 콘크리드  ② 주철 ③ FRP  ④ 고무합성.

67. 1노트(knot)는 1시간에 몇 미터(m)를 항주하는 속력을 말하는가?  ④

① 910 m   ② 1609 m   ③ 1800 m   ④ 1852 m

68. 운항중 엔진에서 부저가 울렸을 때 조치사항은?  ①

① 즉시 엔진의 작동을 멈추고 냉각계통을 점검한다.

② 엔진의 기어비율을 확인한다.

③ 시프트 케이블의 길이를 확인한다.

④ 조류의 방향을 확인한다.

69.  모터보트 조종시 주의해야할 사항이 아닌 것은?  ④

① 잠수활동을 하는가를 관찰하여야 한다.

② 출․입항시 천천히 다녀야 한다.

③ 해수욕객이 있는 곳은 운항하지 않아야 한다.

④ 해면의 상태는 고려하지 않아도 된다.

70. 모터보트 운행중 엔진이 고장났을 때 적절한 조치는?  ①

① 적절한 장소에 앵커를 내리고 구조를 요청한다.

② 즉석에서 엔진을 보오링한다.

③ 엔진을 바닷물로 식힌다.

④ 캬브레터에 담수를 주입한다.

71. 보트의 정박설비에 해당되지 않는 것은?  ①

① 레이더   ② 앵커 및 체인   ③ 양묘기   ④ 캡스틴

72. 보트 조종시 직접받는 자연환경의 영향이 아닌 것은?  ③

① 조류   ② 파도   ③ 물의 온도  ④ 바람

73. 선실이나 기관실 등 밀폐된 장소에서 화재가 발생한 경우 소화방법 중 가장 적당하지 않은 것은?  ③

① 해수에 의한 소화

② 거품소화기에 의한 소화

③ 탄산가스 소화기에 의한 소화

④ 의류나 모포로 불을 덮어 소화

74. 모터보트의 A/F 페인트의 적절한 도장시기가 아닌 것은?  ②

① 습도가 낮은 계절      ② 해뜨기 전후

③ 비가 오지 않을 때     ④ 바람이 없을 때

75. 기적이나 종 기타 유사한 소리로 항로표지의 위치를 알리거나 경고하는 항로표지를 무엇이라 하는가?  ③

① 주간표지        ② 야간표지

③ 음향표지        ④ 무선표지

76. 해안선을 나타내는 경계선의 기준은?  ④

① 최저 저조면            ② 기본 수준면

③ 평균 수면              ④ 최고 고조면

77. 해도를 사용할 때 주의 사항으로 가장 적절한 것은?  ③

① 서랍에 넣을 때 둥글게 말아 넣는다.

② 접어서 보관한다.

③ 해도의 번호나 사용 순서대로 정리한다.

④ 보관함에 구입처․가격 등을 표시한다.

78. 레이더의 최대탐지거리에 영향을 미치지 않는 것은?  ④

① 파장               ② 송신출력

③ 안테나 높이        ④ 화면의 크기

79. 안전장비는 어디에 비치하는 것이 가장 좋은가?  ①

① 긴급시 즉시 사용할 수 있는 장소

② 선실내 구석에 비치

③ 선실내 창고 비치

④ 선실내의 조종석

80. 디젤 엔진의 점화방식은?  ③

① 불꽃점화식                ② 화학반응식

③ 압축점화식                ④ 기계발색식

81. 모트보트 엔진에서 프로펠러에 동력을 전달하는 장치는?  ①

① 클러치  ② 연료펌프  ③ 오일펌프  ④ 임펠러

82. 모터보트 엔진 관리시 주의할 사항이 아닌 것은?  ④

① 연료와 오일의 규정된 혼합비율을 지켜야 한다.

② 연료탱크는 수시로 이물질이 있는가 확인한다.

③ 연료주입시 밧데리 교체작업은 하지 않는다.

④ 선저에는 폐류가 붙어도 출력에는 관계없다.

83. 수상레저안전법상의 동력수상레저기구가 아닌 것은?  ①

① 통나무배         ② 호버크래프트

③ 수상오토바이     ④ 모터보트

84. 수상레저안전법에서 규정하고 있는 운항규칙상 기상특보의 내용이 아닌 것은?  ②

① 폭풍설주의보          ② 안개주의보

③ 해일주의보            ④ 파랑주의보

85. 수상레저안전법상 조종면허의 종류가 아닌 것은?  ①

① 낚시면허           ② 요트조종면허

③ 일반조종 1급       ④ 일반조종 2급

86. 2급 조종면허의 합격점은 몇 점 이상인가?  ②

① 50점     ② 60점     ③ 70점     ④ 90점

87. 안개로 인하여 해면상태의 시계(視界)가 불량할 때 조종방법은?  ①

① 안전운항을 한다.

② 고속으로 귀항한다.

③ 조난신호기를 게양한다.

④ 신호탄을 쏘아 올린다.

88. 수상레저안전법상 수상레저사업등록시 수상레저기구가 35대일 경우 비상구조선은 최소 몇 대가 필요한가?  ②

① 1대      ② 2대     ③ 3대     ④ 4대

89. 수상레저활동시 반드시 착용해야 하는 안전장비는?  ③

① 헬멧   ② 수영복   ③ 라이프자켓   ④ 고무튜브

90. 원거리 수상레저 활동시 해야 할 일은?  ④

① 원거리는 자유롭게 출항하면 된다.

② 지방자치단체에 양해를 구한다.

③ 2대 이상 출항하면 신고하지 않는다.

④ 해양경찰관서에 반드시 신고서를 제출한다.

91. 개항의 항계안에서 예인선이 한꺼번에 (   )척 이상을 예항하면 안된다. ②

① 2척     ② 3척      ③ 5척    ④ 제한 없음

92. 협수로 운행시 주의할 사항 중 맞는 것은?  ①

① 보트의 운항규칙을 준수하여야 한다.

② 고속으로 달려야 한다.

③ 급회전을 하면서 달려야 한다.

④ 협수로에서는 해상교통안전법이 적용되지 않는다.

93. 조종 부자유 보트의 정의로 맞는 것은?  ③

① 조타기가 고장난 보트

② 기관이 고장난 보트

③ 예외적인 사정으로 타 보트를 피할 수 없는 보트

④ 다른 보트를 끌거나 밀고 있는 보트

94. 해양오염방지법에 해당되지 않는 것은?  ③

① 선박기름의 배출 제한

② 선박의 폐기물 배출 제한

③ 선박수리사업의 허가 또는 신고

④ 폐유처리 사업의 허가 및 신고

95. 기조력에 의한 조석은 하루에 몇회 일어나는가?  ②

① 1회     ② 2회      ③ 3회     ④ 4회

96. 보트 조종자가 알아야 할 해상기상의 내용이 아닌 것은?  ④

① 안개    ② 바람     ③ 조류    ④ 플랑크톤 수

97. 심폐소생법이 필요한 경우가 아닌 것은?  ③

① 환자가 숨을 쉬지 않을 때

② 환자의 심장박동이 멎었을 때

③ 모든 심장발작 환자

④ 심장발작 환자가 의식이 없어질 때

98. 전선의 종류가 아닌 것은?  ④

① 한랭전선         ② 온난전선

③ 폐색전선        ④ 나류전선

99. 무의식 때의 기도폐쇄 원인 중 가장 흔한 사례는?  ③

① 정상적 맥박수            ② 외부의 충격

③ 이완된 혀                ④ 관절의 골절

100. 호흡곤란 환자를 응급처치할 때  실시해야 할 사항이 아닌 것은?  ④

① 환자를 편안한 자세로 쉬게 한다.

② 의료기관에 구조를 요청한다.

③ 인공호흡을 시작한다.

④ 음료수를 섭취하도록 유도한다.

101. 인공호흡의 설명으로 틀린 것은?  ④

① 인공호흡은 생명 유지에 필요한 산소를 공급한다.

② 구강내 이물질을 제거한다.

③ 인공호흡은 숨은 쉬지 않지만 맥박이 있는 환자에게 실시한다.

④ 계속 등치기 방법을 실시한다.

102. 라이프자켓의 사용방법 중 틀린 것은?  ④

① 승선자 전원 라이프자켓을 착용한다.

② 날씨가 나쁠 때라도 착용해야 한다.

③ 보호자가 있는 어린이도 착용하여야 한다.

④ 모터보트 조종자만 라이프자켓을 착용한다.

103. 모터보트의 전복사고 방지법으로 틀린 것은?  ④

① 무거운 중량물은 선저에 적재한다.

② 급회전을 하지 않는다.

③ 해면상태가 나쁠 때 안전운항을 한다.

④ 빠른 속력으로 귀항한다.

104. 다음중 구명장비가 아닌 것은?  ④

① 라이프자켓     ② 구명부환

③ 자기점화등     ④ 앵카 및 체인

105. 수상에서 모터보트를 안전하게 경제적으로 이동하는 과정을 무엇이라 하는가?  ②

① 해류      ② 항해     ③ 조류     ④ 침로

106. 모터보트를 조종할 때 영향을 미치는 요소가 아닌 것은?  ①

① 해수의 온도    ② 바람의 방향

③ 파고의 높이    ④ 조류의 속도

107. 모터보트를 구성하고 있는 선수재(스템)가 강한 구조로 되어있는 이유는?  ①

① 파도 및 외력의 충격으로부터 선체를 보호하기 위해

② 조류의 영향을 받지 않기 위해

③ 선측외판의 전단을 선수부에 접합하기 위해

④ 선수에 걸리는 물의 마찰 저항을 작게 하기 위해

108. 다음 중 전파의 성질이 아닌 것은?  ④

① 등속성  ② 직진성  ③ 반사성  ④ 굴진성

109. 모터보트의 선저 형태 중 직진성이 가장 좋은 것은?  ②

① 평면선저         ② V형 선저

③ 캐터머랜         ④ 트리머랜

110. 모터보트의 현 위치 측정방법으로 가장 적당한 것은?  ①

① GPS             ② 어군탐지기

③ 평소 경험        ④ 수심 측정기

111. 운항중 보트가 얕은 모래톱에 올라앉은 경우 제일 먼저 취해야 하는 조치는?  ④

① 지질의 확인                ② 위치이탈

③ 보트의 위치를 확인         ④ 엔진정지

112. 레이더의 설명 중 맞지 않는 것은?  ④

① 안개 속을 항해시 효과적이다.

② 좁은 수로나 항내의 항해시에도 사용할 수 있다.

③ 야간에 주변 보트나 선박의 동정을 파악할 때 좋다.

④ 레이더의 가용 한계거리는 무한대이다.

113. 야간 항해에 유용한 항로표식은?  ④

① 등고선        ② 해류분석도

③ 조류분석도    ④ 등대

114. 익수자에게 던져주기 좋은 구명기구는?  ①

① 구명부환       ② 구명뗏목

③ 낙하신호탄     ④ 구명정

115. 다음 중 조난신호가 아닌 것은?  ④

① 국제신호기 NC의 게양

② 타르, 기름통 등의 연소로 생기는 보트에서의 발염 신호

③ 오렌지색의 연기를 발하는 발염신호

④ 라디오를 켜고 기다린다.

116. 충돌을 피하기 위한 조치와 관계가 먼 것은?  ③

① 적극적으로 할 것

② 충분한 시간적 여유를 둘 것

③ 피항보트는 좌현으로 변침할 것

④ 적절한 보트의 운융술에 따라 충분히 유의할 것

117. 모터보트의 항내 입출항의 방법 중 맞는 것은?  ①

① 입항선은 출항선을 피해야 한다.

② 항내에서는 빠른 속도로 귀항해야 한다.

③ 항내에서는 구명동의를 착용하지 않아도 된다.

④ 항내입구에서 앵커링을 하여도 무방하다.

118. 익수자가 발생하였을 경우 게양하는 국제 신호기는?  ④

①  국제신호기 V기(旗)     ②  국제신호기 E기(旗)

③  국제신호기 I기(旗)      ④  국제신호기 O기(旗)

119. 환자 후송요령 중 틀린 것은?  ④

① 환자의 움직임을 최소화 한다.

② 후송 전에 필요한 응급처치를 한다.

③ 운반도구는 가능한 가까이에 위치시켜 후송거리를

짧게 한다.

④ 어떠한 경우라도 환자 후송은 계획을 세워 통계처리

후 후송해야 한다.

120. 수상안전상식으로 맞지 않는 것은?  ①

① 모터보트 조종자는 라이프자켓을 입지 않아도 된다.

② 출항시 운행구역을 주위 사람에게 알린다.

③ 운행수역을 파악하고 위험수역은 피한다.

④ 음주조종을 하지 않는다.

121. 엔진의 비상정지 스위치의 사용목적으로 적합하지 않

은 것은?  ④

① 모터보트 조종자가 넘어졌을 때 엔진의 정지

② 긴급시 엔진 정지를 위해

③ 모터보트 조종자가 보트 밖으로 떨어졌을 때

④ 엔진의 효율을 높이기 위해

122. 가솔린 엔진의 점화방식은?  ①

① 불꽃 점화식    ② 화학 반응식

③ 압축 점화식    ④ 기계 발생식

123. 프로펠러의 피치(pitch)의 설명중 맞는 것은?  ①

① 프로펠러의 1회전시 진행하는 거리

② 프로펠러의 크기

③ 프로펠러의 종류

④ 프로펠러의 재질

124. 수상레저안전법에 의한 수상레저기구가 아닌 것은?  ③

① 수상스키   ② 요트   ③ 잠수함   ④ 모터보트

125. 일반 조종면허 2급을 취득하려는 주된 사람은?  ④

① 수상레저사업자

② 요트를 조종하기 위하여

③ 시험대행기관시험관

④ 5마력 이상의 모터보트를 조종하고자 하는 자

126. 수상레저안전법상의 조종면허종류가 아닌 것은?  ①

① 해기사 1급 면허        ② 요트조종면허

③ 일반조종 1급           ④ 일반조종 2급

127. 안전검사시 보트의 법정장비가 아닌 것은?  ①

① 구명정               ② 구명동의

③ 자기 나침의          ④ 소화기

128. 제1급 조종면허 필기시험의 합격점은 몇 점 이상인가?  ③

① 50점     ② 60점     ③ 70점     ④ 90점

129. 해양 오염 방지 설비가 아닌 것은?  ②

①  유수분리장치               ② 공기조화장치

③  오수처리장치               ④ 원유세정장치

130. 원거리수상레저 활동시 어디에 신고를 해야 하는 가?  ③

① 지방자치단체                ② 문화관광부

③ 해양경찰지서                ④ 선박 협회

131. 모터보트가 항로내에 정박할 수 있는 경우는?  ②

① 급한 하역 작업시      ② 해난을 피하고자 할 때

③ 보급선을 기다릴 때    ④ 선박을 수리중일 때

132. 선박안전법의 목적에 해당하는 것은?  ③

① 선원의 권리와 의무를 규제하는 것이다.

② 선박직원의 승선자격을 정하고 급여를 책정한다.

③ 선박의 감항성을 유지하고 인명과 재화의 안전을

보장한다.

④ 선박의 해상 교통을 원활하게 하여 통행세 징수를

목적으로 한다.

133. 해상교통안전법의 목적이 아닌 것은?  ②

① 항행상의 모든 위험을 방지

② 해상에서 안전한 급유를 목적

③ 해상 교통의 장애를 제거

④ 선박이 수리중일 때

134. 충돌예방규칙에서 선박에 해당되지 않는 것은?  ④

① 군함               ② 수상 항공기

③ 공기 부양선        ④ 육상 실습선

135. 해상에서 시계(視界)가 제한된 상태에서는 (    )을 유지해야 한다?  ①

① 안전속력       ② 조종속력

③ 제한속력       ④ 최저속력

136. 기상에 영향을 주는 대기의 성분이 아닌 것은?  ④

① 수증기           ② 탄산가스

③ 오존             ④ 기압

137. 기압에 관계되는 설명 중 맞지 않는 것은?  ④

① 대기의 압력을 기압이라 한다.

② 1기압은 760mmHg 또는 1013.25mb이다.

③ 오전 9시경에 가장 높고 오후 3시경에 낮다.

④ 선박에서는 기압이 필요하지 않다.

138. 하절기와 동절기를 주기로 해양과 대륙으로 그 방향을 바꾸어 부는 바람은?  ④

① 경도풍     ② 지상풍    ③ 편서풍    ④ 계절풍

139. 수상레저활동의 기초상식으로 맞는 것은?  ③

① 항로규칙은 편리한데로 운항하면 된다.

② 출항전의 보트를 점검하지 않는다.

③ 승선 정원을 지키고 라이프자켓을 착용한다.

④ 어린이는 라이프자켓을 착용하지 않아도 된다.

140. 조난시 대처방법으로 적절한 것은?  ④

① 활동에 불편한 라이프자켓은 벗어버린다.

② 체온보존을 위해 수영을 실시한다.

③ 갈증 해소를 위해 알콜을 마신다.

④ 조난신호탄을 발사한다.

141. 다음중 4행정 전기점화기관에서 연료유의 경로를 바르게 나타낸 것은?  ③

① 연료탱크→연료펌프→여과기→차단밸브→기화기

→흡기밸브

② 연료탱크→기화기→차단밸브→연료펌프→여과기

→흡기밸브

③ 연료탱크→차단밸브→여과기→연료펌프→기화기

→흡기밸브

④ 연료탱크→기화기→여과기→차단밸브→연료펌프

→흡기밸브

142. 모터보트에서 사용할 수 있는 가장 적절한 조난 수(手)

신호는?  ①

① 보트측면에서 양쪽 팔을 펴고 천천히 상하로 흔든다

② 지나가는 항공기에 손을 흔들어 준다.

③ 맨손 체조를 한다.

④ 박수를 치며 소리를 지른다.

143. 모터보트를 예인할 경우 주의사항이 아닌 것은?  ④

① 예인로프가 풀어지지 않도록 한다.

② 시계(視界)가 나빠지면 예인로프의 길이를 짧게 한다.

③ 가능한 저속으로 예인한다.

④ 승선자 전원이 예인보트에 승선한다.

144. 홍염신호에 관한 내용 중 적당하지 않은 것은?  ②

① 발광시간은 수분간으로 생각하고 사용한다.

② 홍염신호를 점화하여 수면으로 던진다.

③ 직사광선이 닿지 않는 서늘한 장소에 보관한다.

④ 제조일로부터 3년 이상 된 것은 교환한다.

145. 수상오토바이 승선시 착용하는 안전장비가 아닌 것은?  ④

① 구명동의   ② 웻 슈트    ③ 헬멧    ④ 라이터

146. 모터보트의 우현에 설치하는 현등의 색은?  ②

① 홍색     ② 녹색     ③ 황색     ④ 백색

147. 모터보트의 안전속력을 결정하는 요소가 아닌 것은?  ④

① 시계(視界) 상태              ② 보트의 조정 성능

③ 기상, 해상 상태              ④ 승선자의 경력

148. 앵커링(anchoring)의 선정법이 잘못된 것은?  ①

① 닻이 끌리더라도 여유가 있는 만의 앞부분

② 수심이 적당하고 조류가 없는 곳

③ 진흙이나 펄이 좋고 자갈․암초 등을 피한다.

④ 교통량이 적은 섬의 뒷부분이 좋다.

149. 근래에 선박에서 주로 사용되는 자기 컴퍼스는?  ②

① 건식     ② 액체식    ③ 기계식    ④ 진동식

150. 조난 통보의 내용 중 필수 정보에 해당되지 않는 것은?  ②

① 선종 또는 선명    ② 조종자의 성명, 기관의 종류

③ 조난 위치         ④ 침로와 속력

151. 다음중 수상레저안전법상 과태료 처분대상이 아닌 것은?  ④

① 운항규칙 미준수

② 구명동의를 착용하지 않고 수상레저기구 조종

③ 수상레저활동시간외 활동

④ 관계공무원의 일시정지 지시를 거부

152. 운행중 태풍 또는 황천이 예상될 때 조종자가 해야할 판단은?  ①

① 부근의 지리적 조건 및 피난지 유무

② 두려움을 없애기 위해 음악을 틀어준다.

③ 활동이 편하도록 동승자에게 라이프 자켓을 벗도록

지시한다.

④ 긴장을 해소하기 위해 알콜을 마신다.

153. 돌풍이 잘 일어나는 경우가 아닌 것은?  ③

① 북서 계절풍이 강할 때

② 저기압이 급속히 발달할 때

③ 고기압의 가장자리에 있을 때

④ 뇌우의 하강기류내에 있을 때

154. 황천을 미리 알 수 있는 방법에 해당되지 않는 것은?  ①

① 뭉개 구름이 나타날 때

② 기온이 낮아질 때

③ 기압 내려갈 때

④ 급히 소나기가 때때로 닥쳐올 때

155. 레이더의 우수성과 관계없는 것은?  ①

① 타선과 육상의 교신에 활용할 수 있다.

② 주간 및 야간에도 사용이 가능하다.

③ 타선의 거리 및 침로를 알 수 있다.

④ 무중 항해시 충돌 예방에 도움이 된다.

156. 자기콤파스의 근처에 놓아두어도 자차에 영향을 끼치지 않는 것은?  ③

① 금붙이   ② 발전기    ③ 고무판    ④ 라디오

157. 교차 방위법을 실시할 때 물표 선정상 주의 사항이

아닌 것은?  ②

① 위치가 정확하고 잘 보이는 목표

② 교차방위법은 물표를 조종자의 추측으로 해야한다.

③ 먼 목표보다 가까운 목표일 것

④ 두 물표 선정시에는 교각이 30°미만인 것을 피할 것

158. 레이더로 위치를 결정할 때 고려할 사항 중 틀린

것은?  ②

① 가변거리 눈금보다 고정거리 눈금이 더 정확하다.

② 레이더에서 나타나지 않을 때 평소 생각대로 해야한

다.

③ 방위 거리법보다 두물표에 의한 거리로 위치를 구한

다.

④ 날씨가 좋을 때는 나침의로 방위를 관측하고 거리를

레이더로 잰다.

159. 무선 전화의 음성 조난 신호는?  ②

① MDC             ② MAY DAY

③ XXX XXX        ④ TTT TTT

160. 컴퍼스 액에 사용되는 알콜과 증류수의 비율은?  ③

① 1 : 1             ② 20 : 80

③ 40 : 60           ④ 70 : 30

161. 호흡이 정지되고 나면 뇌가 영구적인 손상을 입는 데 걸리는 시간은?  ①

① 약 5분        ② 약 30분

③ 약 60분       ④ 약 120분

162. 외부 출혈을 지혈시키는 방법들 중 가장 좋은 방법은?  ①

① 직접 압박                   ② 간접 압박

③ 지혈대 이용                 ④ 부목 고정

163. 심폐 소생술에서 흉부압박에 관한 내용이다. 옳지 않은 내용은?  ③

① 강도는 흉골에 4 - 5㎝ 정도로 압박

② 횟수는 분당 80회 정도

③ 프라스틱 망치로 가볍게 두드린다.

④ 압박과 이완은 50 : 50

164. 체온 저하의 지연조치로 맞는 것은?  ①

① 적당한 의복을 착용한다.

② 혈액순환을 위해 알콜을 마신다.

③ 체력훈련을 위해 수영을 한다.

④ 햇빛을 많이 받기 위해 옷을 벗는다.

165. 열사병에 대한 치료법 중 옳은 것은?  ④

① 환자를 담요로 싸서 체온을 높인다.

② 따뜻한 물이나 연유 등을 복용시켜 체온을 높인다.

③ 피부를 건조하게 하기 위해 난로 곁으로 간다.

④ 호흡 곤란시 냉수 마찰과 인공호흡을 한다.

166. 다음 중 엔진의 설명 중 틀린 것은?  ④

① 선외기 엔진은 불꽃점화방식이다.

② 선내외기 엔진의 냉각방식은 수냉식이다.

③ 선외기 엔진의 윤활방식은 순간혼합형이다.

④ 선외기엔진의 추진방식은 물젯트 분사식이다.

167. 축전지를 과방전 시키면 손상되는 것은?  ②

① 증류수    ② 전극판    ③ 용기    ④ 터미널

168. 점화 플러그의 간극은?  ②

① 약 1mm           ② 약 7mm

③ 약 20mm          ④ 약 30mm

169. 다음 프로펠러 중 슬립(slip)이 가장 적은 것은?  ④

① 프라스틱 프로펠러       ② 알루미늄 프로펠러

③ 주석 프로펠러           ④ 스텐 프로펠러

170. 연료공급장치의 구성이 아닌 것은?  ①

① 오일펌프         ② 연료밸브

③ 연료펌프         ④ 연료탱크

171. 수상레저안전법상 조종면허 종류가 아닌 것은?  ④

① 일반조종면허 1급         ② 일반조종면허 2 급

③ 요트조종면허             ④ 2급 항해사

172. 수상레저안전법상 반드시 착용해야 하는 안전장비는?  ④

① 핀수영 장비      ② 수영복

③ 시계             ④ 라이프자켓

173. 원거리 수상레저활동시 의무사항은?  ②

① 입․출항시 신고하지 않아도 된다.

② 해양경찰관서에 신고서를 제출한다.

③ 각 구 군청에 신고한다.

④ 2대 이상 출항하면 신고하지 않는다.

174. 다음중 방위를 측정하는 계기로 침로를 유지하는데 사용되는 항해계기는 어느 것인가?  ④

① 음향측심기               ② 육분의

③ VHF                    ④ 자기나침의

175. 측심연의 밑바닥에 그리스를 채우는 오목한 것은?  ②

① 오일홈             ② 아밍홀

③ 롱 아이            ④ 그라멧

176. 개항질서법에서 기타 노도만으로 운전하는 선박을 무엇이라 하는가?  ④

① 무역선          ② 상선

③ 노도선          ④ 잡종선

177. 해상교통안전법에서 이용할 수 있는 모든 수단을 동원하여 경계를 하여야 하며, 이때 경계의 수단에 들지 않는 기구는?  ①

① 앵카           ② 레이더

③ 쌍안경         ④ VHF

178. 엔진시동전 점검사항 중 틀린 것은?  ④

① 선저, 프로펠러의 이상유무를 확인한다.

② 기관실의 빌지를 완전히 배수시킨다.

③ 엔진과 드라이브 유니트 오일을 점검한다.

④ 축전지액을 교환한다.

179. 수상레저활동의 기초상식에 해당하지 않는 것은?  ③

① 수상레저활동의 안전을 위한 운항규칙 준수

② 안전장비의 착용

③ 출․입항시 고속운행

④ 출항전 모터보트의 점검

180. 다음 중 일기예보를 접할 수 없는 것은?  ④

① 조간신문          ② 텔레비전

③ 위성팩스          ④ 정기간행물

181. 일기도에 표시되는 기상요소가 아닌 것은?  ③

① 기압              ② 기온

③ 조류의 속도       ④ 풍향 및 풍속

182. 기상청 풍력 계급표에 관한 설명이다. 바른 것은?  ③

① 풍력계급은 대체로 해면의 상태를 나타낸다.

② 풍력계급은 대체로 유속을 측정하는 계급표이다.

③ 풍력계급은 0～12의 단계를 표시한다.

④ 풍력계급은 전체적으로 36단계를 표시하고, 0～3까지만 사용한다.

183. 인공호흡을 실시하기 전에 가장 먼저 해야 할 것은?  ②

① 물을 마시게 한다.         ② 기도유지

③ 혈액형 확인               ④ 채혈을 한다.

184. 신체의 정상체온은 몇 도를 유지해야 하나?  ②

① 20°       ② 36°    ③ 39°    ④ 40°

185. 저체온시 응급조치로 적절하지 못한 것은?  ④

① 젖은 의복을 제거하고 따뜻한 장소로 옮긴다.

② 실온의 산소를 투여한다.

③ 심폐소생술을 시행할 준비를 한다.

④ 갑자기 열을 가한다.

186. 모터보트의 화재 예방법으로 틀린 것은?  ④

① 연료의 누수를 확인한다.

② 전기장치의 누전을 점검한다.

③ 냉각수계통을 점검한다.

④ 연료 주유중 밧데리 교체작업을 한다.

187. 모터보트 운항중 익수자에게 던지기 좋은 안전장비는?  ④

① 보트훅크          ② 예인로프

③ 앵커체인          ④ 구명부환

188. 다음 중 항해에 필요한 장비가 아닌 것은?  ②

① 나침판      ② 고무펜더    ③ 해도   ④ 레이더

189. 로프의 규격은 보통 무엇으로 표시하는가?  ②

① 로프의 길이              ② 로프의 직경

③ 로프의 무게              ④ 로프의 꼬임수

190. 부유물이 많은 수역을 통과 할 때 반드시 확인해야하는 게이지(gauge)는?   ①

① 온도 게이지              ② 연료 게이지

③ 압력 게이지              ④ 밧데리 게이지

191. 모터보트 운행시 정면 충돌의 위험성이 있을 때 적절한 피항법은?   ④

① 즉시 정지한다.           ② 계속 진행한다.

③ 좌회전으로 피항한다.     ④ 우회전으로 피항한다.

192. 모터보트 운행전 점검사항이 아닌 것은?  ④

① 선체의 누수를 점검한다.

② 연료잔량을 확인한다.

③ 안전스위치 부착여부를 확인한다.

④ 기어비율을 확인한다.

193. 수상오토바이 운행시 준수 사항 중 맞는 것은?  ④

① 항내에서 고속으로 운행한다.

② 해수욕객이 있는 수면위를 운행한다.

③ 잠수를 하고 있는 수면위를 운행한다.

④ 상대방의 진로를 방해하지 않는다.

194. 수심이 낮은 장소를 운행할 때 주의할 사항이 아닌 것은?  ④

① 암초 등의 충돌을 주의한다.

② 보트의 속력을 줄여 천천히 운행한다.

③ 엔진냉각수의 원활한 공급을 확인한다.

④ 승선인원을 확인한다.

195. 보트의 출․입항시 주의할 사항이 아닌 것은?  ②

① 수로의 상황을 주시한다.

② 출항시 고속으로 빨리 빠져나간다.

③ 입항시 출항하는 보트의 유무를 확인한다.

④ 출․입항시 저속으로 운행한다.

196. 고무보트의 운행전 확인할 사항이 아닌 것은?  ④

① 고무보트의 공기압을 점검한다.

② 선체에 엔진부착 정도를 확인한다.

③ 승선인원을 기준치보다 적게 승선시킨다.

④ 복원력을 위해 중량물을 가능한 많이 싣는다.

197. 보트의 충돌을 피하기 위한 동작으로 적절하지 못한 것은?  ②

① 빨리 정확하게 조치한다.

② 상대보트의 반응을 보아가면서 천천히 한다.

③ 적극적으로 한다.

④ 적절한 보트의 조종술에 따라야 한다.

198. 황천시 모터보트를 운행할 때 가장 위험한 파도의 방향은?  ①

① 정횡(橫)쪽        ② 정선미(尾)쪽

③ 정선수(首)쪽      ④ 선수의 약간옆

199. 황천 운행시 고려해야할 사항이 아닌 것은?  ④

① 저기압 이동에 따른 풍향

② 풍력의 변화 상태

③ 현재의 정박 상태의 점검

④ 음주와 충분한 수면

200. 모터보터의 조종설비란?  ①

① 모터보트의 운동방향을 제어하는 설비

② 선체의 크기를 측정하기 위한 설비

③ 선체의 무게를 측정하기 위한 설비

④ 선체의 강도를 측정하기 위한 설비

201. 수상오토바이 운행중 엔진정지시 즉시 점검해야 할 사항이 아닌 것은?  ④

① 몸에 부착한 스톱스위치를 확인한다.

② 연료의 잔량을 확인한다.

③ 임펠러에 로프가 감겼는지 확인한다.

④ 엔진의 노즐 분사량을 확인한다.

202. 야간운행시 등대의 등광을 식별하는 요소로서 적당하지 않은 것은?  ③

① 불빛의 종류    ② 불빛의 주기

③ 등대의 높이    ④ 불빛의 색

203. 형상물에 관한 규정의 설명으로 맞는 것은?  ③

① 주야간 적용한다.        ② 야간에도 적용한다.

③ 주간에 적용한다.        ④ 필요할 때 적용한다.

204. 동력수상레저기구가 아닌 것은?  ②

① 모터보트               ② 딩기요트

③ 스쿠터                 ④ 크루즈 요트

205. 모터보트의 선미측 프로펠러 부근에 아연판을 붙이는 이유는?  ②

① 보트선체의 강도를 증가 시킨다.

② 엔진의 부식을 방지한다.

③ 프로펠러의 진동을 방지한다.

④ 보트의 속력을 증가 시킨다.

206. 수상오토바이의 추진방식은?  ①

① 임펠러회전에 의한 물 젯트분사식

② 프로펠러회전에 의한 추진방식

③ 임펠러회전에 의한 공기분사식

④ 프로펠러회전에 의한 공기분사식

207. 1마력(hp)이란 1초동안에 얼마의 일을 하는 것인가.?  ③

① 30Kg.m           ② 50Kg.m

③ 75Kg.m           ④ 100Kg.m

208. 모터보트의 엔진형식에 관계없이 설치해야 하는 펌프는?  ①

① 빌지펌프            ② 오일펌프

③ 냉각펌프            ④ 연료펌프

209. 동력수상레저기구 조종면허 합격기준점으로 틀린 것은?  ④

① 요트조종면허 필기시험 70점 이상

② 조종면허2급 실기시험 60점 이상

③ 조종면허1급 필기시험 70점 이상

④ 조종면허2급 필기시험 50점 이상

210. 다음 원거리 수상레저활동 신고 의무 사항중 틀린 것은?  ①

① 사고시 자체처리를 원칙으로 한다.

② 동승자가 사망 또는 실종되었을 때 관할 경찰관서에

신고하여야 한다.

③ 동승자가 중상을 입었을 때 관할 경찰관서에 신고

하여야 한다.

④ 해안에서 5해리 이상 떨어진 곳은 관할 경찰관서에

신고하여야 한다

211. 수상레저안전법상 반드시 착용해야 하는 구명장비는?  ③

① 라이프레프트         ② 슈트

③ 라이프자켓           ④ 라이프 링

212. 수상레저안전법상 조종면허의 종류가 아닌 것은?  ①

① 원동기 면허                ② 요트조종면허

③ 일반조종 면허1급           ④ 일반조종면허 2급

213. 동력수상레저기구 면허증은 시험 합격일로부터 몇 일 이내 교부 받아야 하는가?  ③

① 7일이내             ② 15일이내

③ 30일이내            ④ 1년이내

214. 해상교통안전법에서 이용할 수 있는 모든 수단을 동원하여 경계를 하여야 한다. 이때 경계 수단에 속하지 않는 것은?  ①

① 선속계   ② 쌍안경   ③ 레이더  ④ 무전기

215. 개항내의 항법으로 맞는 것은?  ③

① 범선은 항계내에서 잡종선를 피해야 한다.

② 항로 내에서는 나란히 운행하여야 한다.

③ 입항선은 출항선의 진로를 피해야 한다.

④ 마주치는 경우에는 서로 좌측으로 피한다.

216. 해상교통안전법상 선박에 해당하는 것은?  ①

① 기름을 싣고 항해하는 유조선

② 도크에 조선중인 상선

③ 육상에서 실습중인 무역선

④ 해안에 고정된 해상호텔선

217. 해양오염방지법의 규정에 적용되지 않는 선박은?  ④

① 세일링크루저   ② 모터보트   ③ 유조선   ④ 군함

218. 조류와 해류의 다른 점을 틀리게 설명한 것은?  ①

① 해류는 태양을 공전한다.

② 수평운동은 공통점이다.

③ 생성원인이 전혀 다르다.

④ 조류는 연안에서 현저하다.

219. 다음 중 해수의 밀도차로 생기는 해류는?  ②

① 취송류     ② 밀도류    ③ 경사류    ④ 조류

220. 고기압을 바르게 설명한 것은?  ③

① 표준 기압보다 높은 것     ② 1기압 보다 높은 것

③ 주위 기압보다 높은 것     ④ 저기압 위에 있는 것

221. (   )m/sec 미만의 강풍이 예상될 때는 태풍주의보, (   )m/sec 이상의 강풍이 예상될 때는 태풍경보를 발표한다.  (    )속의 숫자는?  ②

① 10       ② 25       ③ 50       ④ 100

222. 인공호흡을 하여도 효과가 나타나지 않는 경우는?  ④

① 물에 빠져 호흡이 멈추었을 때

② 가스 중독에 의해 호흡이 멈추었을 때

③ 쇼크 상태에서 호흡이 멈추었을 때

④ 심한 출혈로 인해 호흡이 멈추었을 때

223. 응급환자의 심폐소생법을 하는 목적은?  ①

① 응급환자의 주요장기에 풍부한 산소를 공급한다.

② 응급환자 동공을 확대하기 위해 한다.

③ 응급환자의 출혈을 막는다.

④ 응급환자의 골절을 접합하기 위해 한다.

224. 다음 중 정상적인 사람의 소량 출혈시 자동 지혈되는 시간은?  ①

① 1-2분    ② 6-10분    ③ 30-60분    ④ 60-100분

225. 인공호흡을 실시하기 전에 가장 먼저해야 할 것은?  ②

① 물을 마시게 한다.           ② 기도유지

③ 혈액형을 확인               ④ 채열을 한다.

226. 저체온시 응급처치로 적절치 못한 것은?  ④

① 젖은 의복을 제거하고 따뜻한 장소로 옮긴다.

② 실온의 산소를 투여한다.

③ 심폐소생술을 시행할 준비를 한다.

④ 갑자기 열을 가한다.

227. 익수자를 구조후 적절한 조치가 아닌 것은?  ③

① 담요로 감싸준다.

② 기도유지를 한다.

③ 체온보존을 위하여 알콜을 먹인다.

④ 인공호흡을 실시한다.

228. 온도(TEMP)게이지를 바르게 설명한 것은?  ①

① 엔진의 과열상태를 알려준다.

② 해수의 온도를 알려준다.

③ 대기의 온도를 알려준다.

④ 사람의 체온을 알려준다.

229. 나침반을 바르게 설명한 것은?  ①

① 방위를 측정한다.    ② 높이를 측정한다.

③ 거리를 측정한다.    ④ 조류를 측정한다.

230. 보트 접안시 충격을 완화하기 위한 장비는?  ①

① 고무펜더    ② 앵커    ③ 구명동의   ④ 국제신호기

231. 해상에서 사용하는 속력 단위는?  ③

① 킬로미터   ② 마일    ③ 노트   ④ 마하

232. 수심의 측정 기준이 되는 것은?  ④

① 밀물 때의 수면              ② 썰물 때의 수면

③ 약최고 고조면               ④ 약최저 저조면

233. 해상에서 보트를 조종할 때 선체에 영향을 미치는 요소가 아닌 것은?  ②

① 바람     ② 수온      ③ 파도     ④ 조류

234. 항해시 위치를 결정할 때 목표물로서 좋지 않은 야간표지는?  ④

① 등대    ② 등주    ③ 등입표    ④ 어망

235. 모터보트를 조종할 때 주의할 사항이 아닌 것은?  ④

① 운행시 좌우를 살피며 안전속력을 유지한다.

② 운행시 이동할 수 있는 물건은 고정한다.

③ 안전스위치는 항상 몸에 부착한다.

④ 연료 절약을 위해 항상 전속으로 운행한다.

236. 수상오토바이의 설명 중 틀린 것은?  ④

① 수상오토바이의 추진방식은 물젯트 분사식이다.

② 수상오토바이 엔진의 점화방식은 불꽃점화식이다.

③ 수상오토바이의 냉각방식은 수냉식이다.

④ 수상오토바이는 엔진오일을 사용하지 않는다

237. 동경 135°를 나타낸 것은?  ①

① 135˚E     ② 135˚W    ③135˚N    ④ 135˚S

238. 표류중 조종자가 조치 및 확인 해야 할 사항이 아닌 것은?  ④

① 조난 통신이 보내졌으며, 그것이 수신 되었는가?

② 현재 조난의 위치는 어딘가?

③ 음료수 식량 등은 어느 정도 유지될까?

④ 승선자의 가족사항을 파악한다.

239. 조난 신호와 관계없는 것은?  ④

① 선상에서 기름을 태우는 신호

② 오렌지색 연기 신호

③ 팔을 수평으로 벌려서 아래 위로 천천히 흔드는

신호

④ 선상에서 맨손체조를 한다.

240. 엔진이 시동되지 않을 때 점검사항이 아닌 것은?  ④

① 밧데리를 확인한다.

② 연료를 확인한다.

③ 안전스위치를 점검한다.

④ 항해계기를 점검한다.

241. 모터보트의 연료탱크에 물이 섞여있을 때 나타나는 현상은?  ①

① 엔진의 시동률이 떨어진다.

② 엔진의 냉각효과가 있다.

③ 선체의 밸러스트 역할을 한다.

④ 엔진의 윤활유 역할을 한다.

242. 다음 중 엔진의 윤활방식이 순간 혼합형인 것은?  ①

① 2행정 선외기(outboard)엔진

② 선내외기(stern drive)엔진

③ 선내기(inboard) 엔진

④ 디젤(diesel)엔진

243. 수상레저활동 사고시 신고사항이 아닌 것은?  ④

① 사고발생 일시 및 장소

② 피해상황 및 조치사항

③ 수상레저기구의 종류

④ 음식물 휴대 유무

244. 수상레저안전법상의 수상레저기구가 아닌 것은?  ③

① 페러세일          ② 요트

③ 페러글라이드      ④ 모터보트

245. 운행중 급박한 위험을 피하기 위하여 (    )을 허용할

수 있다. ①

① 규칙의 이탈     ② 침로의 이탈

③ 항로의 이탈     ④ 묘지의 이탈

246. 다음 중 발열량이 가장 많은 것은?  ①

① 휘발유     ② 경유      ③ 등유       ④ 중유

247. 수상레저안전법상 내수면이 아닌 것은?  ②

① 저수지     ② 만      ③ 댐      ④ 기수의 수류

248. 수상레저안전법에서 규정한 조종면허에 관한 사항이다.

다음중 연결이 다른 것은?  ②

① 일반조종면허 - 제1급 조종면허

② 일반조종면허 - 요트

③ 일반조종면허 - 제2급 조종면허

④ 일반조종면허 - 모터보트

249. 다음 중 조종면허 결격사유이다. 틀린 것은?  ③

① 정신 미약자          ② 알콜 중독자

③ 파산 선고자          ④ 정신 질환자

250. 수상레저기구의 안전검사 항목이 아닌 것은?  ①

① 조종자의 인적사항    ② 엔진의 작동 유무

③ 선체의 파손 유무     ④ 법정 안전장비 적재 유무

251. 등화에 관한 규정은 (   )부터 (   )까지 실시한다.  ③

① 일출시, 일몰시     ② 주간으로, 야간

③ 일몰시, 일출시     ④ 어두울 때, 밝을 때

252. 해양오염방지 국제협약에서 기름에 포함되지 않는 항목은?  ③

① 원유   ② 중유   ③ 석유가스   ④ 유성혼합물

253. 충돌예방규칙의 이행을 태만이 한 조종자, 해원의 책임은?  ①

① 면제해 주지 않는다.

② 면제해 준다.

③ 상황을 고려한다.

④ 조문에 따라 면제 할 수 있다.

254. 대기의 순환이 일어나는 원인 중 맞는 것은?  ①

① 고기압과 저기압의 빈번한 변화

② 해류의 운동에 의하여

③ 파도의 높고 낮음에 의해

④ 조류의 왕복운동에 의하여

255. 우리 나라에서 태풍이 가장 많은 계절은?  ③

① 초겨울에서 이른봄까지

② 이른봄에서 초여름까지

③ 초여름에서 초가을까지

④ 초가을에서 이른봄까지

256. 일반적으로 장마전선이라 불리는 전선은?  ③

① 폐쇄전선  ② 한랭전선  ③ 정체전선  ④ 온난전선

257. 기상요소 중 기압의 단위는?  ①

① 헥토파스칼(hPa)        ② 섭씨(°C)

③ 킬로왓트(Kw)          ④ 마력(Hp)

258. 다음 중 손상된 관절의 응급처치방법 중 맞는 것은?  ①

① 외부출혈을 지혈한다.

② 부목 사용 전에 골절이나 탈구된 부위를 잡아당긴

다.

③ 골절이나 탈구된 부위를 바닷물로 씻는다.

④ 수혈을 실시한다.

259. 화상에 대한 응급처치법이 아닌 것은?   ①

① 냉수를 전혀 먹여서는 안된다.

② 세균감염을 방지한다.

③ 와세린이나 붕산연고를 바른다.

④ 쇼크를 방지한다.

260. 조난시 알콜을 마시면 안되는 이유중 틀린 것은?   ③

① 체열 발산을 증가시킨다.

② 주의력을 감퇴시킨다.

③ 갈증이 해소된다.

④ 판단력을 흐리게 한다.

261. 다음 설명 중 연결이 적합하지 않는 것은?   ③

① 소독 : 병원세균을 없애거나 감염력을 없애는 것

② 살균 : 모든 병균을 죽이는 것

③ 방부 : 병원세균을 완전히 죽여서 부패를 억제하는

것

④ 자외선 : 투과력은 약하나 살균력이 강하므로 실내공

기를 살균한다.

262.  조종면허가 취소된 자는 몇일 내에 면허증을 반납하여야 하는가?  ③

① 3 일      ② 5 일     ③ 7 일    ④ 10 일

263. 수상오토바이 이용시 반드시 착용해야하는 안전장비?   ④

① 라이프레프트         ② 구명볼

③ 구명부환             ④ 구명동의

264. 수상레저안전법상 면허시험에 있어서 부정행위를 한 자에 대한 조치사항으로 틀린 것은?  ④

① 시험을 중지시킬 수 있다.

② 무효로 할 수 있다.

③ 2년간 면허시험에 응시할 수 없다.

④ 100만원 이하의 과태료에 처할 수 있다.

265. 1노트(knot)를 바르게 설명한 것은?   ①

① 한시간에 1,852m를 진행한 속력을 1노트라 한다.

② 한시간에 1,600m를 진행한 속력을 1노트라 한다.

③ 하루에 1,852m를 진행하는 속력을 1노트라 한다.

④ 하루에 1,600m를 진행하는 속력을 1노트라 한다

266. 모터보트에 승선할 때 미끄럼을 방지하는 신발은?   ④

① 장화             ② 고무신

③ 구두             ④ 데크 슈즈(deck shoes)

267. 보트나 부이에서 적백색 사선이 있는 깃발을 흔들고 있을 때, 그것이 뜻하는 의미는?  ①

① 스쿠버 다이빙을 하고있다.

② 낚시를 하고있다.

③ 수상스키를 타고있다.

④ 모터보트 경기를 하고 있다.

268. 모터보트의 조종시 비상안전조치의 설명 중 맞는 것은?   ①

① 조종자가 부상을 입거나 낙수에 대비하여 동승자에게 보트의 기본조종법을 알려준다.

② 여러 사람이 조종법을 알고 있으면 위험하다.

③ 모터보트는 조종시 위험이 전혀 없다.

④ 모터보트는 고속엔진이기 때문에 저속으로 운행하면 위험하다.

269. 모터보트에 비치된 소화기의 설명 중 틀린 것은?   ④

① 소화기는 항상 사용이 가능한 장소에 보관한다.

② 소화기 사용법은 승선자 전원이 숙지하여야 한다.

③ 소화기는 사용가능 기간이 초과되지 않아야 한다.

④ 소화기의 점검은 조금씩 품어보는 식으로 점검한다.

270. 모터보트의 화재를 예방하는 사항 중 틀린 것은?   ④

① 전기제품 및 배선은 양호한 상태를 유지한다.

② 스위치나 스파크를 일으키는 물건을 연료탱크에 놓지 않는다.

③ 밧데리 주위는 항상 충분한 환기를 시킨다.

④ 승선자 전원이 방탄복을 착용한다.

271. 원거리 운행시 주의해야 할  사항은?   ①

① 원거리 운행시 연료의 잔량과 운행거리를 반드시 확인하여야 한다.

② 원거리 운행시 반드시 낚시도구를 지참해야 한다.

③ 원거리 운행시 선체의 복원력을 위해 중량물을 많이 실어야 한다.

④ 원거리 운행시 추위를 견디기 위해 반드시 알콜을 지참하여야 한다.

272. 야간운행 중 등대불빛을 식별하는 요소가 아닌 것은?   ④

① 등광의 색       ② 등광의 주기

③ 등질의 종류     ④ 등광의 밝기

273. 선체 내장형 연료탱크의 설명 중 틀린 것은?   ③

① 몹시 더운 날에는 팽창을 고려하여 탱크를 완전히 채우지 않는다.

② 엔진 시동전 빌지 환풍기를 4분간 이상 작동한다.

③ 내장형 연료탱크는 알콜을 섞어면 오히려 출력이 증가한다.

④ 연료가 새고있는지 냄새가 나는지를 확인한다.

274. 보트를 앵커링(anchoring)후 보트가 끌릴 때 적절한 조치법은?   ①

① 앵커로프의 길이를 늘인다.

② 앵커로프의 길이를 작게 한다.

③ 앵커의 크기를 적게 한다.

④ 앵커는 보트가 끌리는 것과는 관계없다.

275. 베터리의 충전시 산소와 함께 많이 발생하는 폭발성가스는?   ②

① 불소가스     ② 수소가스

③ 질소가스     ④ 암모니아가스

276. 수상오토바이 운행 중 갑자기 출력이 떨어질 경우 점검해야 할 곳은?   ①

① 물 흡입구에 이물질 부착을 점검한다.

② 연료혼합비를 점검한다.

③ 프로펠러에 이물질이 걸렸는지 점검한다.

④ 임펠러의 피치를 점검한다.

277. 보트 운행중 갑자기 선체가 심하게 떨림 현상이 나타날 때 점검해야 하는 곳이 아닌 것은?  ④

① 프로펠러에 로프가 감겼는지를 확인한다.

② 프로펠러의 파손상태를 점검 한다.

③ 냉각수(over heating)를 확인한다.

④ 엔진의 종류를 확인한다.

278. 다음 중 해도에 나타나지 않는 것은?   ④

① 조류속도      ② 조류방향

③ 수심          ④ 풍향

279. 조난시 선위를 자동으로 알려주는 통신 구명장비는?   ①

① EPIRB      ② SSB      ③ VHF     ④ UHF

280. 조난시 위치 표시를 위한 신호용구가 아닌 것은?   ④

① 로케트신호       ② 발연부신호

③ 자기점화등       ④ 구명부환

281. 의식은 없으나 호흡과 맥박이 있는 환자에게 흡인(aspiration)을 방지하기 위한 가장 적절한 자세는?   ③

① 얼굴을 위쪽으로 들어 올린다.

② 얼굴을 바닥으로 향하도록 눌러준다.

③ 얼굴이 측면을 향하도록 옆으로 눕인다.

④ 환자의 상체가 높아지도록 눕인다.

282. 다발성 손상을 입은 환자에게 가장 먼저 처치해야 할 것은?   ①

① 기도유지    ② 출혈     ③ 골절    ④ 수혈

283. 신체절단 부위의 후송 처리방법으로 가장 적합한 것은?  ①

① 거즈로 싸서 생리식염수를 붓고 주머니에 싸서 봉한

다.

② 수돗물로 깨끗이 씻어 마른 거즈에 싸서 이송한다.

③ 드라이 아이스를 사용하는 것이 좋다.

④ 오염과 손상이 심한 절단부는 재접합 가능성이 없기

때문에 가져올 필요가 없다.

284. 엔진의 프로펠러 교체에 관한 설명 중 틀린 것은?   ④

① 엔진이 우발적으로 작동하는 사고를 막기 위하여

점화플러그의 코드를 제거한다.

② 프로펠러의 축에 충분한 윤활류를 바른다.

③ 보트에 중량이 실리는 경우나 수상스키를 끌 때 피치(pitch)가 기준치보다 한 칫수 낮은 것을 사용한다.

④ 프로펠러는 조금 휘어도 속도에는 전혀 지장이 없다.

285. 선외기(outboard)엔진의 경보장치의 설명 중 틀린 것

은?   ④

① 잠시울림(시운전시) - 경보장치회로점검

② 계속적으로 울림 - 엔진의 과열

③ 단속적으로 울림 -  엔진오일 부족

④ 선외기엔진은 경보장치가 없음

286. 선외기(outboard)엔진의 시동전 점검사항이 아닌 것은?   ④

① 엔진오일의 윤활방식이 자동혼합장치일 경우 잔량을 확인한다.

② 연료탱크의  환기구가 열려있는가를 확인한다.

③ 비상정지스위치가 RUN에 있는가 확인한다.

④ 엔진내부의 냉각수를 확인한다.

287.  수상레저안전법상 야간운항 장비가 아닌 것은?  ④

① 나침반    ② 통신기기  ③ 구명부환  ④ 레이다

288. 윤활유의 역할이 아닌 것은?   ④

① 녹의 방지        ② 밀봉작용

③ 마모 감소        ④ 수분제거

289. 수상레저안전법이 적용 받지 않은 곳은?   ③

① 내수면    ② 해수면     ③ 수영장     ④ 호수

290. 조종면허의 취소 또는 효력을 정지할 수 있는 사유가 아닌 것은?   ④

① 조종면허 효력의 정지기간 중 조종을 한 때

② 허위 기타 부정한 방법으로 조종면허를 받은 때

③ 면허증을 다른 사람에게 빌려주어 조종하게 한때

④ 인명구조를 위해 전속력으로 달렸을 때

291. 수상레저안전법의 안전검사항목이 아닌 것은?   ④

① 추진기관         ② 안전장비

③ 선체제원         ④ 선저형태

292. 수상레저활동자는 술에 취한 상태에서 동력수상레저기구를 조종하여서는 안된다. 술에 취한 상태의 기준은?  ④

① 혈중 알콜농도 0.05%      ② 혈중 알콜농도 0.06%

③ 혈중 알콜농도 0.07%      ④ 혈중 알콜농도 0.08%

293. 다음중 실기시험시 감점항목으로 적당하지 않은 것은?  ③

① 사행시 시계방향으로 진행

② 후진시 15m를 초과한 경우

③ 45°변침시 50°를 변침한 경우

④ 후진시 진행방향과 15도 이상 벗어난 때

294. 수상레저안전법에서 규정하고 있는 동력수상레저기구가 아닌 것은?   ①

① 물오리기구         ② 모터보트

③ 모터요트           ④ 수상오토바이

295.  수상레저사업자의 안전검사에 관한 사항으로 틀린 것

은?   ①

① 안전검사는 필요시 받아야 한다.

② 수상레저기구의 안전검사 유효기간은 1년이다.

③ 안전검사기간은 검사유효기간 만료일 전후 각각 15

일 이내이다.

④ 해양경찰청장이 실시하는 안전검사를 반드시 받아야

한다.

296. 보트의 안전속력을 유지할 때  고려해야 할 요소가 아

닌 것은?  ③

① 시정의 상태         ② 보트의 조종성능

③ 적재함의 종류       ④ 운행상 장애물의 근접상태

297. 시계(視界)가 제한된 상태에서는 (     )을 유지해야

한다.  ④

① 최저속력  ② 제한속력  ③ 조종속력 ④ 안전속력

298. 피항하는 보트가 취해야할 동작을 가장 잘 설명한 것

은?   ③

① 사후에 적절한 피항동작  ② 운용술을 무시한 동작

③ 조기에 충분한 동작     ④ 일반상식에 유사한 동작

299.  해난사고로 인한  기름유출이 아닌 것은?  ①

① 운행     ② 침몰    ③ 충돌    ④ 좌초

300. 기조력에의 일어나는 해수의 수직운동을 무엇이라고 하는가?   ②

① 조류    ② 조석    ③ 파도     ④ 풍랑

301. 조석이 일어나는 가장 큰 원인은?   ③

① 지구의 자전               ② 지구의 공전

③ 달의 인력                 ④ 바람의 영향

302. 다음 일기도의 설명 중 틀린 것은?   ④

① 지상과 대기상층에서 관측한 각종 기상요소를 종합

하여 나타낸 지도

② 관측은 6시간마다 하루 4번 작성한다.

③ 일반적으로 3시, 9시, 15시, 21시에 관측한 자료이다.

④ 일기도는 관측자의 편리에 의해 작성한다.

303. 웅대한 진한 구름으로서 소나기나 우박, 번개, 천둥 등

을 동반한 구름의 명칭은?  ④

① 고적운      ② 고층운    ③ 층운    ④ 적락운

304. 기상요소 중 지상일기도에 표시되어 있지 않은 것은?   ④

① 기압              ② 풍향

③ 풍력              ④ 시계(視界)판단정도

305. 근육 골격계 손상은 반드시 고정해야 하는 이유는?   ①

① 통증을 줄이고 더 이상 손상되는 것을 방지하기

위해

② 손상된 부위의 감염을 줄이기 위해

③ 응급환자의 표식를 위해

④ 환자의 요청에 의해

306. 개항질서법이 적용되는 항을 무엇이라 하는가?  ①

① 개항      ② 무역항    ③ 양식항     ④ 어항

307. 외상에 의한 출혈시 응급조치 방법이 아닌 것은?   ④

① 탈지면으로 지혈한다.

② 출혈부위를 심장보다 높게 한다.

③ 지혈제를 바른다.

④ 호흡계통을 압박한다

308. 모터보트에서 사용하는 안전비품이 아닌 것은?   ④

① 소화기  ② 구명동의   ③ 신호탄   ④ 부탄가스

309. 해상교통안전법상 해양레저활동을 허가받지 않아도 되는 곳은?  ④

① 개항                    ② 어항

③ 항만                    ④ 한강

310. 엔진의 기어케이스에 물이 혼합되면 오일의 색깔은?   ③

① 붉은색       ② 녹색      ③ 회색     ④ 흑색

311. 엔진의 온도(TEMP)게이지의 역할은?   ①

① 엔진의 과열된 온도를 알려준다.

② 엔진의 냉각 효율을 높여준다.

③ 엔진의 출력을 높여준다.

④ 엔진의 RPM을 증가 시켜준다.

312. 목표물의 방위를 측정하는 계기는?   ③

① 트림(trim)게이지        ② 연료(fuel)게이지

③ 컴퍼스(compass)        ④ 밧데리(volt)게이지

313. 선외기(outboard)엔진의 프로펠러에 관한 설명 중 틀린 것은?   ④

① 피치(pitch)란 프로펠러가 1회전할 때 진행하는 거리

다.

② 다이어메터(diameter)란 프로펠러 크기를 지름으로

나타낸 것이다.

③ 프로펠러는 회전할 때 캐비테이션(cavitation)현상이

일어난다.

④ 선외기 엔진의 프로펠러는 영구적으로 사용한다.

314. 보트 조종자가 지켜야할 사항 중 틀린 것은?   ④

① 운항일지를 기록한다.

② 기상상태가 나쁠 때 무리한 계획을 세우지 않는다.

③ 수역의 환경보존을 위해 오물을 수역에 버리지 않는다.

④ 동승자는 구명동의를 착용시키지 않아도 된다.

315. 운행 중 보트의 전복을 예방하기 위한 방법 중 적절하

지 못한 것은?   ④

① 승선자를 적절히 분산시켜 앉힌다.

② 전후좌우 균형을 유지하도록 낮은 자세를 취한다.

③ 정원을 초과하지 않는다.

④ 승선자 전원은 선수(船首)쪽에 앉는다.

316. 운행 중 황천을 미리 알 수 있는 방법에 해당되지 않

는 것은?   ①

① 하늘이 쾌청할 때

② 기온이 낮아질 때

③ 기압이 내려갈 때

④ 급한 소나기가 때때로 닥쳐올 때

317. 다음 중 조난 예방법으로 적절하지 못한 자세는?   ④

① 출항전 이웃이나 관계자에게 귀항시간 보트 형태 등

을 알려준다.

② 출항전 엔진의 계기류를 철저히 점검한다.

③ 출항전 연료탱크의 연료 잔량을 확인한다.

④ 출항전 승선인원의 경력사항을 점검한다.

318. 수상레저사업 등록의 결격사유가 아닌 것은?  ①

① 사람을 사상한 후 필요한 조치를 하지 않고 도주한

자

② 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자

③ 금고이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료된 지

2년이 경과되지 않은 자

④ 미성년자, 금치산자, 한정치산자

319. 모터보트 운행 중  사고원인이 아닌 것은?   ③

① 과속                ② 급회전

③ 안전규칙준수        ④ 승선인원초과

320. 선외기(outboard)엔진을 장시간 사용하지 않을 때의 설명 중 틀린 것은?   ④

① 연료 공급선을 떼어놓는다.

② 엔진이 정지할 때까지 저속으로 운전하여 캬브레다를 완전히 건조시킨다.

③ 밧데리의 양극 (+)선을 분리하여 우발적 시동이나 방전을 방지한다.

④ 장기간보관시 아연판은 전부 페인트칠을 한다.

321. 엔진의 점화되지 않거나 시동이 힘들 때 점검 사항이 아닌 것은?   ④

① 연료 탱크내 연료잔량을 확인한다.

② 연료탱크의 환기구멍이 막혔는지 점검한다.

③ 연료탱크내의 물이 혼합되었는가 확인한다.

④ 기어오일의 잔량을 확인한다.

322. 상대방이 인지할 수 있도록 침로를 변경한다는 것은 적어도 얼마이상의 변침이어야 하는가?  ③

① 5°      ② 15°       ③ 30°    ④ 90°

323. 엔진의 관리에 관한 설명중 틀린 것은?  ④

① 엔진에 냉각수가 원활이 공급되는가를 확인한다.

② 시동모터는 20초 이상 계속해서 돌리면 중대한 손상이 발생한다.

③ 기어 변환은 반드시 저속에서 해야한다.

④ 시동용 밧데리는 AC 110V로 하여야한다.

324. 다음중 인화점이 가장 높은 것은?  ②

① 휘발유      ② 등유     ③ 경유     ④ 중유

325.  타선과 자선간의 충돌의 위험이 가장 큰 경우는?  ①

① 방위가 변하지 않을 때

② 거리가 변하지 않을 때

③ 방위가 빠르게 변할 때

④ 속력이 변하지 않을 때

326. 피부표면에 발작과 작열감을 나타내는 정도의 화상은?  ①

① 제1도 화상                    ② 제2도 화상

③ 제3도 화상                    ④ 제4도 화상

327. 개항의 항계내에서 선박의 안전과 질서유지가 목적인 법은?  ③

① 선박직원법                 ② 해상오염방지법

③ 개항질서법                 ④ 수상레저안전법

328. 해양오염방지법의 목적을 2가지로 요약한다면?   ②

① 감시와 규제                 ② 예방과 방제

③ 방제와 처벌                 ④ 예방과 배출

329. 기상에 영향을 주는 대기의 성분이 아닌 것은?   ④

① 수증기     ② 탄산가스    ③ 오존    ④ 편서풍

330. 등압선의 설명 중 틀린 것은?   ④

① 기압이 같은 곳을 연결한 선이다.

② 기압치가 다른 두 등압선은 서로 교차하지 않는다.

③ 특별히 풍속차가 없을 때  등압선의 간격은 일정하게

그려진다.

④ 등압선은 산악지역의 높이를 나타낸다.

331. 기압의 설명중 틀린 것은?   ④

① 북반구에서 고기압은 바람이 중심부에서 시계방향으

로 불어간다.

② 북반구에서 저기압은 바람이 중심부를 향하여 반시계

방향으로 불어온다.

③ 고기압 중심은 H로 표시하고, 저기압의 중심은 L로

표시한다.

④ 기압은 대체로 조류의 흐름과 깊은 관계가 있다.

332. 우리 나라 초여름에 장마전선을 형성하는 기단은?  ④

① 온난전선       ② 한랭전선

③ 폐색전선       ④ 정체전선

333. 다발성 환자에게 가장 먼저해야 하는 응급처치법은?  ④

① 골절 처치     ② 출혈 압박

③ 환자후송      ④ 기도개방

334. 신체에 두드레기가 발생하는 중요한 원인은?  ①

① 음식물이나 약물 섭취시      ② 비타민 결핍시

③ 화학적 요인                 ④ 신경의 긴장시

335. 우리 나라에서 식중독이 가장 많은 계절은?  ②

① 봄       ② 여름       ③ 가을     ④ 겨울

336. 식품이 조금 부패하여도 변하지 않는 것은?  ③

① 색      ② 맛       ③ 형태       ④ 냄새

337. 다음 중 응급환자로 판단해야 할 환자는?  ②

① 호흡이 정상인 자

② 체온이 40도C 이상인 자

③ 분당 맥박수가 90회인 자

④ 의식이 비교적 명료한 자

338. 잠수부가 수중작업중임을 알리는 국제신호기는?  ①

① A     ② B       ③ C       ④ D

339. 고무보트의 운항전 확인할 사항이 아닌 것은?  ③

① 공기압을 점검한다.

② 엔진부착 정도를 확인한다.

③ 흔들림을 방지하기 위해 중량물을 싣는다.

④ 연료를 점검한다.

340. 보트운행시 화재가 발생하였을 때, 화재현장을 밀폐하는 소화방법은?  ①

① 산소공급을 차단한다.

② 산소를 공급한다.

③ 현장출입을 제한한다.

④ 화재현장을 보존한다.

341. 동력선과 범선의 설명이다. 틀린 것은?  ④

① 돛을 설치했으나 주로 기관을 사용하여 추진하는 선

박은 동력선이다.

② 기관을 설치했으나 주로 돛을 사용하여 추진하는 경

우에는 범선으로 본다.

③ 기계를 설치하고 그 기계를 인력으로 추진할 때는

동력선이 아니다.

④ 돛과 기관을 설치한 즉 기범선은 동력선의 등화를

표시한다.

342. 모터보트 속도 변환에 관한 설명중 맞는 것은?  ①

① 속도를 서서히 증․감 시킨다.

② 속도를 갑자기 증․감 시킨다.

③ 속도를 갑자기 감속 시킨다.

④ 속도의 변환은 조종자가 하지 않는다.

343. 모터보트의 선체에 영향을 미치는 요소가 아닌 것은?  ①

① 대기의 온도       ② 바람

③ 파도              ④ 조류

344. 황천 운행시 점검 사항이 아닌 것은?  ④

① 라이프자켓 착용을 확인한다.

② 비상 구급용품이 잘 준비되어 있는지를 점검한다.

③ 해상신호 장구를 점검한다.

④ 두려움을 없애기 위해 알콜을 복용한다.

345. 비상정지스위치의 사용목적으로 적합하지 않은 것은?  ④

① 보트운행 중 조종자가 넘어질 때

② 보트 밖으로 사람이 떨어졌을 때

③ 긴급시 엔진의 정지를 위하여

④ 엔진 시동을 원활하게 하기 위하여

346. 수상레저안전법상 안전을 위한 시정명령 사항이다. 틀린 것은?  ②

① 수상레저기구의 개선 및 교체

② 수상레저기구의 임시 안전검사

③ 수상레저활동의 일시정지

④ 수상레저기구 조종자의 교체

347. 개항질서법상 잡종선에 해당되지 않는 것은?  ③

① 부선                        ② 단정

③ 어선(25톤)                  ④ 노도선

348. 다음 중 조난신호가 아닌 것은?   ④

① 약 1분간의 간격으로 행하는 1회의 발포

② 양팔을 벌려 위 아래로 천천히 흔드는 신호

③ 불꽃을 일으키는 로케트 신호

④ 선실에서 흘러나오는 음악

349. 점도의 설명중 옳지 않은 것은?  ④

① 액체의 유동을 방해하려는 작용이다.

② 점도가 크면 연금유관 내의 이동이 어렵다.

③ 점도가 낮으면 연료펌프의 마멸이 촉진된다.

④ 점도가 낮으면 관통력이 좋아진다.

350. 조난 통보의 내용 중 필수 정보에 해당되지 않는 것은?  ②

① 보트종류 또는 선명        ② 기관의 종류 및 마력

③ 조난 위치                 ④ 침로와 속력

351. 조난시 생존을 위한 체온 유지 방법이 잘못된 것은?  ③

① 가능하면 퇴선시 옷을 많이 입는다.

② 반드시 라이프자켓을 착용한다.

③ 추위를 느끼면 수영을 한다.

④ 수중에 있는 시간을 될 수 있는 한 줄인다.

356. 4사이클 엔진의 작동순서로 바른 것은?  ③

① 압축-폭발-흡입-배기

② 흡입-압축-배기-폭발

③ 흡입-압축-폭발-배기

④ 폭발-압축-흡입-배기

357. 모터보트 운행 중 엔진이 스스로 정지할 때 점검사항이 아닌 것은?  ④

① 연료잔량을 점검

② 연료탱크내의 이물질 혼합을 점검

③ 연료필터의 점검

④ 플라이휠을 점검

358. 엔진의 시동후 점검사항이 아닌 것은?  ④

① 엔진의 상태를 점검하기 위해 모든 계기를 관찰한다.

② 연료, 오일, 배기등의 누출 여부를 점검한다.

③ 변환과 스로틀의 작동 및 조절상태를 점검한다.

④ 엔진의 시동모터를 점검한다.

359. 가솔린 엔진의 연료에 관한 설명 중 틀린 것은?  ④

① 옥탄가(octane)가 낮으면 엔진의 손상을 가져온다.

② 휘발유에 알콜성분이 포함되어 있으면 금속부분의 부식을 가져온다.

③ 옥탄가(octane)는 최소한 85이상이 되어야한다.

④ 휘발유에 알콜이 다량 포함되어 있으면 출력이 향상된다.

360. 디젤엔진의 연료공급장치의 구성 요소가 아닌 것은?  ①

① 실린더헤드         ② 연료탱크

③ 연료펌프           ④ 연료밸브

361. 모터보트를 이용한 수상레저 사업을 위해 필요한 면허는?  ①

① 일반조종면허 1급          ② 일반조종면허 2급

③ 요트조종면허              ④ 해기사 6급 면허

362. 원거리 수상레저활동 신고 의무 중 틀린 것은?  ④

① 해안에서 5해리 이상 떨어진 곳에서는 해양경찰관서

에 신고하여야 한다.

② 동승자가 사망 또는 실종되었을 때 해양경찰관서에

신고하여야 한다.

③ 동승자가 중상을 입었을 때  해양경찰관서에 신고하

여야 한다.

④ 안전사고시 자체 처리함을 원칙으로 한다.

363. 수상레저사업자의 안전에 관한 조치사항이 아닌 것은?  ④

① 탑승 또는 대여전 수상레저기구의 안전점검

② 영업구역의 기상․수상 상태의 확인

③ 이용자에 대한 안전장비 착용조치

④ 수상레저기구안에서 주류 판매 또는 무상으로 제공

364. 얕은 수로를 항행하기에 적절한 상태는?  ④

① 선수트림                   ② 선미트림

③ 약간의 선수트림            ④ 선수미 등흘수

365. 실기시험시 시험을 중단하고 실격 처리하는 기준이 아닌 것은?  ①

① 사행시 반대방향 진행

② 5회이상 엔진정지

③ 시험관의 지시 통제불능

④  3회이상 출항불능

366. 해상교통안전법이 적용되지 않는 것은?  ②

① 대한민국 영해 및 내수에 있는 선박

② 해상과 분리되어 있는 하천과 호소에 있는 선박

③ 공해상에 있는 대한민국 선박

④ 선박 소유자 또는 선박 관리인 또는 선박 임차인

367. 저조(低潮)에서 고조(高潮)사이의 해면이 높아지고 있는 상태를?  ③

① 고조     ② 낙조     ③ 창조     ④ 간조

368. 조류의 유속은 (    )의 모양에 따라 예측이 가능하다 ②

① 북두칠성    ② 달    ③ 태양    ④ 뭉개구름

369. 저기압을 바르게 설명한 것은?  ②

① 주위의 기압보다 높은 상태

② 주위의 기압보다 낮은 상태

③ 하늘이 청명한 상태

④ 해면이 잔잔한 상태

370. 기온에 관한 설명중 틀린 것은?  ③

① 일반적으로 기온이란 지상에서 1.5m 높이의 온도이

다.

② 해상의 기온은 해면상에서 약 10m 높이의 온도이다.

③ 온도 측정에는 섭씨온도, 화씨온도, 절대온도, 추측온

도가 있다.

④ 1일 중 최저 기온과 최고 기온의 차를 일교차라 한

다.

371. 해륙풍에 대한 설명 중 틀린 것은?  ④

① 해안 지방에서는 계절과 관계없이 해륙풍이 존재한

다.

② 낮에는 바다에서 육지로 분다.

③ 밤에는 육지에서 바다로 분다.

④ 해상의 바람은 육상의 바람보다 풍속이 작다.

372. 구강 대 구강법으로 인공 호흡시 머리를 뒤로 젖히는

이유는?  ③

① 인공 호흡시 가장 편안한 자세이므로

② 숨을 불어넣은 응급처치자가 환자의 몸을 더 쉽게

관찰할수 있으므로

③ 목을 확장시키고 혀가 목구멍을 막지 않도록 하기

위해

④ 응급처치자가 충분한 공기를 전달하는 데 피곤하므

로

373. 열사병의 응급처치방법 중 틀린 것은?  ④

① 환자를 신속히 서늘한 장소로 옮긴다.

② 기도를 확보한다.

③ 체온을 식힌다.

④ 환자 후송시 창문을 닫아둔다.

374. 화상에 대한 응급처치방법으로 옳지 않는 것은?  ③

① 뜨거운 물에 젖었거나 불에 탄 의복은 가위를 이용

하여 제거한다.

② 화상 부위를 소독된 거즈로 두툼하게 덮는다.

③ 화상시 온도를 보존하기 위해 화상주위에 열을 가한

다.

④ 수포는 터뜨리지 않는다.

375. 자외선의 작용이 아닌 것은?  ①

① 관절염 유발       ② 살균 작용

③ 비타민 D형성     ④ 피부암 유발

376. 속력의 단위 노트(knot)에 대한 설명 중 맞는 것은?  ③

① 육상에서 사용되는 거리의 단위다.

② 육상에서 사용되는 속력의 단위다.

③ 1노트의 속력은 한시간에 1,852m를 갈 수 있는 거

리다.

④ 1노트의 속력은 한시간에 1600m를 갈 수 있는 거리

다.

377. 모터보트가 운행 중 부유물이 프로펠라에 부딪쳐 날개가 변형된 경우 나타나는 현상이 아닌 것은?  ②

① 선체에 진동이 발생한다

② 직진성이 좋아진다.

③ 엔진의 회전수가 올라간다

④ 계기류에 변화가 나타난다.

378. 야간 항해에 유용한 항로표식은?  ④

① 등고선           ② 해류분석도

③ 조류분석도       ④ 등대

379. 엔진의 캬브레터를 바르게 설명한 것은?  ①

① 혼합가스를 실린더로 보낸다.

② 엔진의 과열을 방지한다.

③ 엔진의 냉각수를 원활이 공급한다.

④ 밧데리의 충전효과를 높인다.

380. 대조가 일어나는 때를 정확히 표시한 것은?  ④

① 매월 보름시

② 상현 1～2일 후

③ 하현 1～2일 전

④ 보름 또는 그믐 1～2일 후

381. “나는 의료의 원조를 바란다”는 뜻을 가진 국제신호기는?  ④

① A       ② C     ③ N      ④ W

382. 컴퍼스 카드의 눈금으로 N, NE 등과 같이 표시하는 것을 무슨 분할식이라 하는가?  ③

① 360°식   ② 90°식   ③ 포인트식    ④ 도수식

383. 자차가 변하는 경우에 가장 크게 나타나는 것은?  ①

① 선수(船首) 방향이 바뀌어 졌을 때

② 선박이 위치를 옮겼을 때

③ 보트가 경사로 기울었을 때

④ 선적된 화물을 이동했을 때

384. 조난 통보를 수신한 보트가 취할 조치 사항이 아닌 것은?  ①

① 수신했음을 조난선에 알릴 필요는 없다.

② 상황에 따라서는 조난 통보를 재송한다.

③ 레이더를 계속하여 작동한다.

④ 조난 장소 부근에 접근하면 견시원을 추가 배치한다.

385. 등색이 홍등임을 나타내는 기호는?  ③

① W     ② B      ③ R      ④ G

386. 다음 중 캐비테이션(cabitation)이 나타나는 현상이 아닌 것은?  ④

① 프로펠러 또는 기어하우징에 해초나 잔해물이 붙어 있을 때

② 휘어진 프로펠러 날개 또는 파손된 기어하우징의 스케그

③ 프로펠러 또는 기어하우징의 거친 부분이나 날카로운 가장자리가 있을 때

④ 프로펠러가 트랜슴(transom) 높이보다 깊이 잠겨있을 때

387. 충돌을 피하기 위한 조치와 관계가 먼 것은?  ③

① 적극적으로 할 것

② 충분한 시간적 여유를 둘 것

③ 피항선은 좌현으로 변침할 것

④ 피항선은 우현으로 변침할 것

388. 항계 내에서 피항 우선 순위가 맞는 것은?  ①

① 홀수 제약선 ＞동력선 ＞잡종선

② 범선 ＞ 잡종선 ＞ 동력선

③ 동력선 ＞ 홀수제약선 ＞ 범선

④ 잡종선 ＞ 홀수제약선 ＞ 범선

389. 화재 발생시 행하는 신호는?  ①

① 장음 5회      ② 장음 2회

③ 단음 3회      ④ 단위 7회

390. 장음의 정의에 맞는 것은?  ②

① 1 ～ 2초간 계속 울리는 음

② 4 ～ 6초간 계속 울리는 음

③ 1 ～ 2분간 계속 울리는 음

④ 4 ～ 6분간 계속 울리는 음

391. 해상안전사고로 인한  기름유출이 아닌 것은?  ③

① 충돌              ② 침몰

③ 오수의 배출       ④ 좌초

392. 수상레저활동시 안전의 기본규칙이 아닌 것은?  ④

① 당황하지 않는다.          ② 신중히 생각한다.

③ 체력소모를 줄인다.        ④ 일단 행동하고 본다.

393. 쇼크의 효과적인 처치가 아닌 것은?  ④

① 정상 체온을 유지한다.

② 기도, 호흡, 순환을 살펴본다.

③ 환자를 편안하게 쉬도록 돕는다.

④ 알콜 또는 음료수를 먹인다.

394. 수상레저안전법상 야간운항 장비가 아닌 것은?  ③

① 자기점멸등       ② 전등

③ 레이다           ④ 나침반

395. 자기 컴퍼스 취급상 주의 사항 중 틀린 것은?  ②

① 볼에 충격을 주지 않도록 한다.

② 유리 덮개는 특별한 경우 외에는 열어 둔다.

③ 더운 여름철에는 볼을 장시간 햇볕에 노출시키지 않

는다.

④ 볼에 큰 경사를 주어서는 안된다.

396. 자기 컴퍼스의 설치 장소로 좋은 것은?  ①

① 선체의 중앙부         ② 선수부

③ 선미부                ④ 선수미선의 좌, 우측

397. 길이 20m 미만의 선박은 좁은 수로의 안쪽을 통과하는 다른 선박의 진로를 방해하지 못한다 할 때의 좁은 수로 폭은?  ②

① 1마일     ② 2마일      ③ 3마일   ④ 5마일

398. 추월선이 피추월선의 우현쪽을 추월하고자 할 때의 기적 신호는?  ①

① 장음 2회, 단음 1회        ② 장음 2회, 단음 2회

③ 장음 1회, 단음 1회        ④ 장음 1회, 단음 2회

399. 모터보트 엔진의 트림(trim)을 기준치 이상으로 올렸을 때 나타나는 현상은?  ①

① 엔진 RPM이 증가한다.

② 출발시 보트의 선수(船首)가 내려간다.

③ 조류가 발생한다.

④ 해류가 발생한다.

400. 서로 교차하는 상태에서 피항선이 취해야 될 조치가 아닌 것은?  ②

① 우현변침하여 상대선박의 선미방향으로 통과한다.

② 전속전진하여 상대선박의 선수방향을 횡단한다.

③ 왼쪽으로 변침하여 선회한 후 상대선 후미를 통과한

다.

④ 전속후진하여 정지시킨다.

401. 충돌을 피하기 위한 동작으로 적당하지 않은 것은?  ②

① 타선박이 알아볼 수 있도록 한다.

② 속력을 연속적으로 변경한다.

③ 침로를 크게 변경한다.

④ 위험이 있기전에 미리 회피한다.

402.  제한된 시정에서의 운항방법 중 적절하지 못한 것은?  ④

① 안전한 속력으로 운항할 것

② 경계를 철저히 할 것

③ 주의환기 신호를 하여야 한다.

④ 주간에는 등화를 표시하지 않아야 한다.

403. 선박이 후진하고 있는 경우 울리는 기적신호는?  ③

① 단음 1회       ② 단음 2회

③ 단음 3회       ④ 단음 4회

404. 엔진의 RPM을 바르게 설명한 것은?  ①

① 1분동안 엔진의 회전수

② 1시간 동안 엔진의 회전수

③ 1분동안 보트의 속력

④ 1시간동안 보트의 속력

405. 다음중 동력수상레저기구의 종류가 아닌 것은?  ④

① 모터보트                  ② 수상오토바이

③ 호버크래프트              ④ 페러세일

406. 모터보트의 외력을 고려하지 않았을 때 가장 빠른 속도를 낼 수 있는 선저(船底)의 형태는?  ②

① 평면선저(flat bottom)

② V형선저(vee bottom)

③ 터널선저(tunnel bottom)

④ 펜텀선저(pantom bottom)

407. 환류(ventilation) 현상을 바르게 설명한 것은?  ②

① 프로펠러 주위로 수면상의 공기나 배기가스가 말려

들어 냉각효율이 떨어지는 현상

② 프로펠러의 회전에 의해 진공상태에서 프로펠러의

주위를 손상시키는 현상

③ 엔진의 하부를 과도하게 하향 조절하였을 때 냉각수

가 부족한 현상

④ 휘어진 프로펠러에 의해 RPM이 떨어지는 현상

408. 모터보트에 2개의 엔진을 동시에 장착하였을 때 가장 효율이 높은 프로펠러의 회전 방향은?  ①

① 좌현측 프로펠러는 반시계방향, 우현측 프로펠러는

시계방향

② 좌현측 프로펠러는 시계방향,  우현측 프로펠러는

반시계방향

③ 좌․우현측 모두 시계방향

④ 좌․우현측 모두 반시계방향

409. 수상레저안전법상 안전검사 유효기간은?  ③

①  3 년                    ② 2 년

③  1 년                    ④ 6 월

410. 모터보트 엔진 관리시 주의할 사항이 아닌 것은?  ④

① 연료와 오일의 규정된 혼합비율을 지켜야한다.

② 연료탱크는 수시로 이물질이 있는가 확인한다.

③ 연료주입시 밧데리 교체작업은 하지 않는다.

④ 선저에는 폐류가 붙어도 출력에는 관계없다.

411. 수상레저안전법의 목적에 포함되지 않는 것은?  ①

① 수상레저활동의 건전한 발전

② 수상레저활동의 안전확보

③ 수상레저활동의 질서확보

④ 수상레저사업의 건전한 발전

412. 안개로 인하여 해면상태의 시계(視界)가 불량할 때 조

종방법은?  ①

① 안전운항을 한다.

② 고속으로 귀항한다.

③ 조난신호기를 게양한다.

④ 신호탄을 쏘아 올린다.

413. 수상레저안전법상 수상레저활동에 포함되지 않는 것

은?  ②

① 취미     ② 유락     ③ 오락      ④ 교육

414. 수상레저안전법에서 해수면 및 내수면을 무엇이라고 정의하는가?  ④

① 바다                        ② 하천

③ 수상레저활동지역            ④ 수상

415. 선박이 개항의 항계 안에 출입하는 방법 중 틀린 것은?  ④

① 전시에는 해운관청의 허가를 받는다.

② 평상시에는 해운 관청에 신고를 한다.

③ 정기 여객선은 경유항에서 신고를 생략한다.

④ 잡종선은 반드시 지정된 항로를 따라야 한다.

416. 다음은 조종면허의 결격사유이다. 틀린 것은?  ①

① 고의 또는 중대한 과실로 사람을 사상한 자

② 정신질환자, 정신미약자 또는 알콜 중독자

③ 마약․대마 또는 향정신성의약품 중독자

④ 조종면허가 취소된 날부터 1년이 경과되지 아니한 자

417. 다음중 타고난 후 재가 남지 않는 가연성 액체화재의 종류는?  ②

① A급     ② B급      ③ C급      ④ D급

418. 해도를 소개정 할 때는 반드시 (   )의 잉크를 사용한다. ①

① 붉은색     ② 파란색   ③ 노란색    ④ 검정색

419. 외부에서 열원을 가까이 하지 않아도 자연히 연소하게 되는 온도는?  ②

① 인화점     ② 발화점   ③ 착화점   ④ 유동점

420. 1해리는 몇 미터(m) 인가?  ④

① 910m    ② 1128m   ③ 1600m    ④ 1852 m

421. 수상레저사업에 관한 설명이다. 가장 적당한 것은?  ③

① 수상레저활동자를 탑승시키는 사업

② 수상레저활동자에게 기구대여 사업

③ 수상레저활동과 관련된 사업으로 기구대여 및 탑승시키는 사업

④ 수상레저기구의 대여사업

422. 자기 컴퍼스를 설치할 때 가장 멀리 떨어져 있어야 할 것은?  ④

① 고정 철재         ② 이동 철재

③ 수직 철재         ④ 발전기

423. 기압에 관계되는 설명 중 맞지 않는 것은?  ④

① 대기의 압력을 기압이라 한다.

② 1기압은 760mmHg 또는 1013.25mb이다.

③ 오전 9시경에 가장 높고 오후 3시경에 낮다.

④ 선박에서는 기압이 필요하지 않다.

424. 일반조종면허 실기시험용 수상레저기구의 규격 중 틀린 것은?  ②

① 길이 - 약 5m         ② 최대속력 - 80마력 미만

③ 최고속도 - 60㎞／h   ④ 탑승정원 - 4～6인승

425. 해상교통안전법상 항해중인 것은?  ②

① 얹혀있는 상태

② 엔진을 정지하고 표류중인 상태

③ 정박중인 상태

④ 계류부표에 계류중인 상태

426. 항계내 운항에서 가장 중요한 것은?  ②

① 엄격한 파수                 ② 감속하여 운항

③ 기적을 사용                 ④ 침로를 엄수

427. 윤활유의 역할이 아닌 것은?  ④

① 냉각작용       ② 기밀작용

③ 마모감소       ④ 출력증가

428. 운행 중 사람이 물에 빠졌을 때의 조치 사항 중 틀린 것은?  ③

① 큰 소리로 물에 빠진 현쪽을 외친다.

② 구명 부환을 던진다.

③ 엔진을 고속으로 빠진쪽을 향해 전진한다.

④ 즉시 구조작업을 한다.

429. 충돌시 조치 사항으로 좋지 못한 것은?  ②

① 양보트의 인명 구조에 최선을 다한다.

② 침수량이 배수량보다 많으면 배수를 중단한다.

③ 침몰할 염려가 있을 때에는 임의 좌초시킨다.

④ 퇴선시에는 라이프자켓은 반드시 착용한다.

430. 다음중 수상레저활동시 활동자가 반드시 착용하여야 하는 것은?  ①

① 구명동의            ② 구명부환

③ 구명볼              ④ 헬멧

431. 엔진의 떨림(vibration) 현상이 가장 적은 것은?  ④

① 프로펠러의 날개가 1장일 때 (1-blade propeller)

② 프로펠러의 날개가 2장일 때 (2-blade propeller)

③ 프로펠러의 날개가 3장일 때 (3-blade propeller)

④ 프로펠러의 날개가 4장일 때 (4-blade propeller)

432. 선내외기(stern drive)엔진에서 부저(buzzer)가 울렸을 때의 검검사유가 아닌 것은?  ④

① 냉각장치의 냉각수가 높을 때

② 엔진오일의 압력이 낮을 때

③ 엔진 하부(drive unit) 오일레벨이 낮을 때

④ 여름철 높은 습도로 인해 엔진출력이 떨어질 때

433. 다음중 다이빙대․계류장 및 교량으로부터 몇m 이내의 구역에서는 10노트이하의 속력으로 운항하여야 하는가?  ②

① 10m        ② 20m      ③ 30m      ④ 50m

434. 거대선이란 길이 (      ) 이상의 선박을 말한다. ②

① 100m      ② 200m     ③ 300m     ④ 400m

435. 길이 20m 미만의 선박은 좁은 수로의 안쪽을 통과하는 다른 선박의 진로를 방해하지 못한다 할 때의 좁은 수로폭은?  ②

① 1마일    ② 2마일    ③ 3마일      ④ 5마일

436. 어로에 종사 중이라 함은?  ②

① 그물에 의한 어로 중

② 조종에 제한을 받는 어로 중

③ 어선이 항행 중

④ 낚시에 의한 어로 중

437. 다음중 원거리 수상레저활동 신고기관이 아닌 것은?  ④

① 경찰서                    ② 해양경찰서

③ 해양경찰지서              ④ 군부대

438. 다음중 1급 조종면허가 있는 자의 감독하에 무면허 조종을 할 수 없는 경우는?  ②

① 수상레저사업장에서 기구를 조종하는 경우

② 피서철 자가용 보트로 일시 운항하는 때

③ 실기시험장내에서 실기시험과 관련하여 기구를 조종하는 경우

④ 청소년 수련등 특정목적을 위한 비영리 교육․훈련과 관련하여 기구를 조종하는 경우

439. 단기 예보란?  ②

① 6시간 ～ 12시간          ② 24시간 또는 48시간

③ 1주 또는 1달             ④ 한계절 또는 1년 앞

440. 소화시 보트조종에 관한 설명 중 틀린 것은?   ③

① 상대 풍속이 “0”이 되도록 조종

② 선수(船首) 화재시는 선미(船尾)쪽에 바람을 받는다.

③ 선미(船尾) 화재시는 후진을 한다.

④ 중앙부 화재시는 정횡에서 바람을 받는다.

441. 다음중 야간수상레저활동시간의 조정시 시간조정범위로 맞는 것은?  ④

① 오후 8시 이내               ② 오후 10시 이내

③ 오후 11시 이내              ④ 오후 12시 이내

442. 타코미터(RPM게이지)에 관한 설명중 바른 것은?  ①

① 엔진의 회전수를 나타내는 계기다.

② 엔진의 냉각속도를 나타내는 계기다.

③ 엔진의 연료의 잔량을 나타내는 계기다.

④ 엔진의 무게를 나타내는 계기다.

443. 수상레저사업장에서 활동구역 순시와 사고발생시 인명구조용으로 사용되는 것은?  ①

① 비상구조선           ② 긴급구조선

③ 특수구조선           ④ 인명구조선

444. 수상오토바이 운행중 엔진정지시 점검해야할 사항이 아닌 것은?   ④

① 몸에 부착한 스톱스위치를 확인한다.

② 연료의 잔량을 확인한다.

③ 임펠러에 로프가 감겼는지 확인한다.

④ 선저를 비롯하여 선체크기를 확인한다.

445. 다음중 수상레저활동시간 조정권자가 아닌 것은?  ②

① 구청장                 ② 해양경찰지서장

③ 군수                   ④ 한강관리사업소장

446.  다음중 시정명령 위반시 처벌은?  ③

① 100만원 이하의 과태료

② 100만원 이하의 벌금

③ 200만원 이하의 벌금

④ 200만원 이하의 과태료

447.  다음중 인명안전장비 미착용시 처벌은?  ①

① 100만원 이하의 과태료

② 100만원 이하의 벌금

③ 200만원 이하의 벌금

④ 200만원 이하의 과태료

448.  모터보트 조종자의 준수사항으로 가장 적당한 것은?  ③

①  비품을 양호하게 보존하기 위해 계류장에 보관한다.

② 출항전 점검은 단 시간 항해일 경우에는 하지 않아도 된다.

③ 여분의 구명동의를 보유하고 있어도 정원을 초과해서 승선 시키면 안된다.

④ 기상관측은 신뢰할 수 없으므로 기상예보에 의지하지 않는다.

449.  의식은 없으나 호흡과 맥박이 있는 환자가 구토시 적절한  조치는?  ③

① 얼굴을 위쪽으로 들어 올린다.

② 얼굴을 바닥으로 향하도록 눌러준다.

③ 얼굴이 측면을 향하도록 옆으로 눕힌다.

④ 환자의 상체가 높아지도록 눕힌다.

450. 혈액의 색깔이 선홍색이고 분출성인 출혈은?  ④

① 모세혈관 출혈	② 대정맥 출혈

③ 정맥 출혈	④ 동맥 출혈

451. 모터보트의 전복사고 방지를 위한 주의사항으로서 적

당하지  않은 것은?  ④

① 무거운 화물을 선저에 적재한다.

② 사람이나 화물을 많이 실은 경우 급선회를 하지 않는

다.

③ 파랑이 높은 때에는 옆 파도를 받지 않도록 조종한다.

④ 배의 동요 주기와 파도의 주기를 일치 시키도록 침로

와 속력을 조정한다

452. 다음중 육지로부터 가장 가까운 곳은?  ④

① 원양구역      ② 근해구역

③ 연해구역      ④ 평수구역

453. 상호 시계(視界)내에 있다함은?  ①

① 시각에 의하여 알 수 있는 상태

② 레이다에 의하여 알 수 있는 상태

③ 청각에 의하여 알 수 있을 때

④ 육감으로 판단할 수 있을 때

454. 제한 시계(視界)라 함은 안개, 강설, 폭풍우, 모래폭풍 또는 이와 유사한 원인으로 시계가 (     ) 모든 상태를 말한다. ②

① 한정된         ② 제한된

③ 어두운         ④ 안 보이는

455. 충돌 위험의 판단 여부로 옳은 것은?  ①

① 의심스러우면 위험이 있다고 보아야 한다.

② 레이더작동시는 가능한 한 거리눈금을 고정시킨다.

③ 접근하는 선박의 나침방위가 변하지 않으면 위험이 없다.

④ 정밀한 레이다를 장비한 선박은 그 정보를 믿을 수 있다.

456. 모든 선박은 시각 및 청각은 물론 그 당시의 모든 유효한 수단을 동원하여 항상 적절한 (    )를 유지하여야 한다. ④

① 안전    ② 거리      ③ 상태    ④ 견시

457. 다음 중 추월보트에 해당되는 것은?  ②

① 타보트의 마스트 등을 보는 보트

② 타보트의 선미등만을 볼 수 있는 보트

③ 타보트의 현등만을 볼 수 있는 보트

④ 타보트의 홍등만을 볼 수 있는 보트

458. 두보트가 횡단상태로 만날 때는 타보트를 (    )에서 보는 보트가 피해야 한다. ②

① 좌현      ② 우현     ③ 선미      ④ 선수

459. 어로 중인 선박은 가능하면 (   )의 진로를 피해야 한다.  ①

① 운전 부자유선, 기동성이 제한된 선박

② 수중 작업선, 범선

③ 운전 부자유선, 범선

④ 정박선, 대형선

460. 조류와 해류의 다른 점을 틀리게 설명한 것은?   ①

① 해류는 만(灣)에서 현저하다.

② 수평운동은 공통점이다.

③ 생성원인이 전혀 다르다.

④ 조류는 연안에서 현저하다.

461. 모터보트 운항 중 어망이 프로펠러에 감겨 기관이 정지한 경우 먼저  취하여야 할 조치로 가장 적당한 것은?  ②

① 프로펠러를 역회전 시킨다.

② 드라이브 유닛(drive unit)을 들어 올린다.

③ 기관을 시동하여 전진, 후진을 반복한다

④ 기관을 후진시킨다.

462. 모터보트로 익수자를 구조할 경우 선수방향으로부터 풍파를  받으며 익수자에게 접근하는 이유로써  가장 적당한 것은?  ③

① 익수자가 수영하기 쉽다.

② 익수자를 발견하기 쉽다.

③ 모터보트의 조종이 쉽다.

④ 구명부환을 던지기가 쉽다.

463. 마그네틱 컴퍼스의 용도로서 적당한 것은?  ④

① 선박속력 측정             ② 물표의 거리 측정

③ 수심 및 저질의 측정       ④ 물표의 방위 측정

464. 모터보트를 조종할 때 주의할 사항이 아닌 것은?  ④

① 운행시 좌우를 살피며 안전속력을 유지한다.

② 운행시 이동할 수 있는 물건은 고정한다.

③ 안전스위치는 항상 몸에 부착한다.

④ 교통량이 많은 해역을 신속하게 이탈하기 위해 고속으로 운행한다.

465. 서로 마주칠 때의 항법은 각기 (  )측으로 변침하여, 상대선의 (  )을 통과해야 한다. (  )안에 적당한 말은?  ④

① 우현,  우현                  ② 좌현, 우현

③ 좌현,  좌현                  ④ 우현, 좌현

466. 충돌을 피하기 위한 침로 변경의 요령이다. 아닌 것은?  ②

① 대각도로 변침한다.

② 전속력으로 회전수를 높인다.

③ 충분한 여유가 있는 수역에서 행한다.

④ 피항 동작의 효과를 확인한다.

467. 모터보트 운항전 점검사항이 아닌 것은?  ③

① 선체의 누수 확인      ② 연료잔량 확인

③ 기어비율 확인         ④ 안전스위치 부착여부 확인

468. 다음중 엔진의 출력을 나타내는 단위가 아닌 것은?  ②

① KW     ② A      ③ HP     ④ PS

469. 선내외기 엔진 시동시 시동모터가 회전하지 않는 경우 어떤 사항을 점검하면 좋은가?  ④

① 연료상태                ② 윤활유 오손상태

③ 빌지의 양               ④ 축전지

470. 수상레저안전법상 조종면허의 종류가 아닌 것은?  ②

① 일반조종면허 1급              ② 소형선박 조종사

③ 일반조종면허 2급              ④ 요트조종면허

471. 다음중 일반적인 경우로써 조종면허 결격연령의 기준으로 맞는 것은?  ③

① 18세 미만                     ② 16세 미만

③ 14세 미만                     ④ 12세 미만

472. 시험 부정행위자는 당해 시험일로부터 얼마간 면허시험에 응시할 수 없는가?  ②

① 1년     ② 2년      ③ 3년    ④ 4년

473. 수상레저안전법상 수상레저활동시 구명동의를 착용하지  않아도 되는 경우는?  ④

① 단체수련 활동중 고무보트 탑승

② 전국 요트대회에 참가한 선수

③ 사업장에서 구조선을 조종하는 인명구조 요원

④ 낚시어선에서 선상낚시를 하는 낚시객

474. 수상레저안전법상 다이빙대, 계류장 및 교량으로부터 몇m 이내의 구역에서는 10노트 이하의 속력으로 운항하여야 하는가?  ②

① 10m      ② 20m      ③ 30m      ④ 50m

475. 다음중 수상레저 활동시간 조정권자로 맞는 것은?  ④

① 소방서장                    ② 경찰서장

③ 수자원공사사장              ④ 한강관리사업소장

476. 모터보트의 연료탱크에 물이 섞여있을 때 나타나는 현상은?  ①

① 엔진의 시동률이 떨어진다.

② 엔진의 냉각효과가 있다.

③ 선체의 밸러스트 역할을 한다.

④ 엔진의 윤활유 역할을 한다.

477. 모터보트에 엔진이 정상적으로 장착되었을 때 보트의 조정성능을 틀리게 설명      한 것은?  ④

① 엔진의 트림(trim)을 상향 조정했을 때 보트는 좌회

전 할려는 힘을 가진다.

② 엔진의 트림(trim)을 하향 조정했을 때 보트는 우회

전 할려는 힘을 가진다.

③ 프로펠러가 시계방향(RH rotation)으로 회전할 때 보트는 우회전 하려는 힘을 가진다.

④ 프로펠러가 반시계방향(LH rotation)으로 회전할 때 보트는 우회전 하려는 힘을 가진다.

478. 선외기 엔진의 정상적인 RPM이 5600일 때 현재의 RPM이 4600이다. 이때의 가장 적절한 조치방법은?  ①

① 프로펠러의 피치(pitch)를 낮춘다.

② 프로펠러의 피치(pitch)를 높인다.

③ 프로펠러의 다이어미터(diameter)를 낮춘다.

④ 프로펠러의 다이어미터(diameter)를 높인다.

479. 냉각수 온도가 너무 낮을 때의 현상이 아닌 것은?  ③

① 기계효율이 저하된다.

② 연료소비량이 많아진다.

③ 윤활유가 변질되기 쉽다.

④ 실린더의 마멸이 촉진된다.

480. 다음은 동력수상레저기구 조종면허 시험의 합격 기준이다.  적당하지 않은 것은?  ④

① 제1급 조종면허 실기시험 - 80점 이상

② 제1급 조종면허 필기시험 - 70점 이상

③ 제2급 조종면허 실기시험 - 60점 이상

④ 제2급 조종면허 필기시험 - 70점 이상

481. 수상레저사업의 결격사유가 아닌 것은?  ①

① 정신미약자       ② 금치산자

③ 한정치산자       ④ 미성년자

482. 선박은 항계내에서는 함부로 묘박 하거나 정류하지 못한다. 다음중 정류가 가능한 장소는?  ③

① 부두, 잔교, 암벽부근

② 선유장 부근

③ 방파제 부근

④ 계선부표 및 선거부근

483. 좁은 수로에서는 수로의 ( )을 항행하여야 한다. ( ) 안에 알맞은 것은?  ②

① 좌측    ② 우측      ③ 중간     ④ 양측

484. 상대보트의 추월신호에 대하여 동의할 때의 자선의 음향 신호는?  ④

① 장음 - 단음 - 단음

② 장음 - 장음 - 단음

③ 단음 - 장음 - 장음 - 단음

④ 장음 - 단음 - 장음 - 단음

485. 5회의 단음은 무슨 신호인가?  ①

① 의문신호      ② 주의환기신호

③ 조종신호      ④ 후진신호

486. 다음은 추월 관계에 대한 설명이다. 틀린 것은?  ②

① 양선박의 진행방향은 동일하다.

② 피추월선은 어떤 경우에도 유지선이다.

③ 추월선은 속력이 빠르다.

④ 추월선의 피항의무는 강제적이다.

487. 서로 양현등을 보는 경우는 다음중 어느 것인가?  ④

① 횡단관계의 경우

② X자로 교차하는 경우

③ 추월의 경우

④ 침로가 동일 직선상에 있는 경우

488. 화재 발생시 조치 사항이 잘못된 것은?   ①

① 화재 구역의 통풍을 차단하고 전원으로 조명한다.

② 타고 있는 물질이 무엇인가 알아내어 소화 방법

강구

③ 소화 작업자의 안전과 구출할 기구를 준비

④ 화재의 확산 방지에 노력한다.

489.  해양오염방지법상 일정한 요건하에 선박으로부터의 기름 등의 배출을 할 수 있으며, 육지 또는 섬으로부터 (  )해리 이상 떨어진 곳에서 배출하여야 한다. ( )안에 알맞은 것은?  ①

① 50해리                   ②  60해리

③ 70해리                   ④ 100해리

490. 보트에서 주로 사용하는 기압계는?  ②

① 수은기압계          ② 아네로이드기압계

③ 자기기압계          ④ 증류기압계

491. 해양오염방지법에서 규정한 선저폐수의 정의에 해당되는  것은?  ②

① 선박에서 생긴 폐유

② 선박의 밑바닥에 괸 유성혼합물

③ 선박내에서 생긴 생활용수의 찌꺼기

④ 선박내의 밸러스트 찌꺼기

492. 지상풍의 풍향은 몇 방위로 나누는가?  ③

① 4방위     ② 8방위     ③ 16방위    ④ 32방위

493. 모터보트 운항중 사람이 물에 빠졌을 경우 조치사항으로 적당하지 않는 것은?  ③

① 큰소리로 물에 빠진 현쪽을 외친다.

② 구명부환을 던진다.

③ 고속으로 신속히 빠진쪽을 향해 전진한다.

④ 즉시 구조작업을 한다.

494. 해수를 먹으면 나타나는 현상중 맞는 것은?  ④

① 구토 및 설사를 일으킨다.

② 많이 마시면 정신 착란증이 온다.

③ 갈증이 더욱 심하다.

④ 상기 다 맞다.

495. 상어가 모이는 요건이 아닌 것은?  ②

① 물이 많은 수역과 하구

② 수온이 낮은 곳

③ 물고기를 잡고 있는 곳

④ 반짝이는 것과 백색천이 보이는 곳

496. 수상오토바이 승선시 착용하는 안전장비가 아닌 것은?  ④

① 라이프 자켓               ② 웨트 슈트

③ 헬멧                      ④ 구명부환

497. 충돌위험이 급박한 경우에 최선의 조치는?  ④

① 침로변경                 ② 속력 변경

③ 침로․속력 변경          ④ 전진타력의 완전제거

498. 좁은 수로를 따라 운항시 맞는 것은?  ②

① 수로의 중앙부

② 수로의 최심부

③ 우현쪽 수로의 외측한계

④ 좌현쪽 수로의 내측한계

499.  마주치는 상태의 항법 중 틀린 것은?  ①

① 우현 대 우현           ② 안전한 거리의 유지

③ 대각도 변침            ④ 충분히 여유있는 시기

500. 모터보트 운항중 장고형 형상물 1개를 표시한 선박을 발견했다. 이 선박은?  ④

① 도선선                    ② 범선

③ 조종 부자유선             ④ 어로 종사선

501. 국제해상충돌예방규칙상 음향 신호장치로 부적당한 것은?  ②

① 기적    ② 나팔      ③ 호종     ④ 동라

502.  전기점화기관에서 불꽃을 일으키기 위해 고전압을 발생시키는 것은?  ④

① 점화 플러그               ② 캬브레터

③ 케이블                    ④ 점화코일

503. 연료유의 주성분은?  ①

① 탄소와 수소               ② 탄소와 산소

③ 산소와 질소               ④ 질소와 수소

504. 선외기(outboard)엔진의 시동전 점검사항이 아닌 것은?   ④

① 엔진오일의 윤활방식이 자동혼합장치일 경우 잔량을 확인한다.

② 연료탱크의  환기구가 열려있는가를 확인한다.

③ 비상정지스위치가 RUN에 있는가 확인한다.

④ 엔진내부의 냉각수를 확인한다.

505. 축전지를 방전상태로 몇 시간 이상 방치하면 않되나?  ③

① 12시간   ② 15시간     ③ 24시간     ④ 30시간

506. 대지속력을 잘 설명하는 것은?  ④

① 선박이 항해중 수면과 이루는 속력

② 상대속력이라고 한다.

③ 조류의 영향을 별로 받지 않는다.

④ 목적지로 가기 위한 절대속력이다.

507.  수상레저사업자의 안전검사에 관한 사항으로 틀린 것

은?   ①

① 안전검사를 받을 의무는 없다.

② 수상레저기구의 안전검사 유효기간은 1년이다.

③ 안전검사기간은 검사유효기간 만료일 전후 각각 15

일 이내이다.

④ 해양경찰청장이 실시하는 안전검사를 반드시 받아야

한다.

508. 고속기관의 피스톤에 적합한 재료는?  ③

① 크롬강     ② 주강     ③ 알루미늄    ④ 단강

509. 외상에 의한 출혈시 응급조치 방법이 아닌 것은?  ④

① 탈지면으로 지혈한다.

② 출혈부위를 심장보다 높게한다.

③ 지혈제를 바른다.

④ 심장부를 압박한다.

510. 기어(gear)케이스에 물 혼합되면 오일의 색깔은?  ③

① 붉은색       ② 녹색      ③ 회색    ④ 흑색

511. 다음 중 조난신호가 아닌 것은?  ④

① 국제신호기 NC의 게양

② 타르, 기름통 등의 연소로 생기는 선상에서의 발염

신호

③ 오렌지색의 연기를 발하는 발염신호

④ 보트에서 팔을 위로 향한다.

512. 다음은 선외기 엔진에 대한 설명이다. 틀린 것은?  ④

① 불꽃 점화방식이다.

② 냉각방식은 수냉식이다.

③ 윤활방식은 주로 순간혼합형이다.

④ 추진방식은 물젯트 분사식이다.

513. 교차 방위법에서 오차 삼각형이 생기는 이유가 아닌 것은?   ③

① 해도상 물표 위치의 부정확

② 방위측정에 시간이 오래 소요되었을 때

③ 방위변화가 빠른 물표를 뒤에 재었을 때

④ 위치선 기입시 오차가 개입되었을 때

514. 해상교통안전법이 적용되지 않는 것은?  ②

① 대한민국 영해 및 내수에 있는 선박

② 해상과 분리되어 있는 하천에 정박한 선박

③ 공해상에 있는 대한민국 선박

④ 선박소유자 또는 선박 관리인 또는 선박 임차인

515. 지구의 중심을 지나는 원으로 지구상 최단 거리는?   ④

① 적도    ② 거등권      ③ 지축     ④ 대권

516. 술에 취한 상태에서 동력수상레저기구를 조종하여 수상레저활동을 한 경우는?  ①

① 1년이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금

② 1년이하의 징역 또는 200만원 이하의 벌금

③ 200만원 이하의 벌금

④ 100만원 이하의 과태료

517. 수상레저활동자가 구명동의 등 인명안전장비를 착용하지 않았을 경우 과태료 부과 기준은?  ③

① 과태료 30만원            ② 과태료 20만원

③ 과태료 10만원            ④ 과태료 5만원

518. 다음 중 수상레저사업자 및 종사자가 조치해야 할 사항이 아닌 것은?  ④

① 안전장비 착용 조치

② 사고발생시 안전조치 및 관계기관 신고

③ 사고발생시 구호조치

④ 사업장내 질서유지 및 단속

519. 알콜이 함유된 가솔린에서 나타나는 현상이 아닌 것은?  ④

① 금속 부품을 부식 시킨다.

② 탄성 종합제 및 프라스틱 부품의 기능을 저하시킨다.

③ 내부 엔진부품의 마모와 손상을 초래한다.

④ 알콜은 휘발성이 높음으로 시동률이 좋아진다.

520. 수상레저사업등록의 결격자가 아닌 것은?  ④

① 미성년자

② 파산선고를 받고 복권되지 않은 자

③ 금고이상의 형의 선고를 받고 그 집행유예기간중인

자

④ 알코올 중독자

521. 장음의 정의에 맞는 것은?  ②

① 1 ～ 2초간 계속 울리는 음

② 4 ～ 6초간 계속 울리는 음

③ 1 ～ 2분간 계속 울리는 음

④ 4 ～ 6분간 계속 울리는 음

522. 저기압에 관한 설명이다. 틀린 것은?  ②

① 주위보다 상대적으로 낮은 기압을 말한다.

② 일반적으로 저기압은 열대 저기압을 말한다.

③ 일기도에 나타나는 저기압은 대부분 온대 저기압이다.

④ 열대 저기압의 중심부근의 풍속이 64노트 이상일 때

를 태풍이라 한다.

523. 퇴선신호를 듣고 취해야 할 동작이 아닌 것은?  ④

① 따뜻한 의복을 되도록 많이 껴입는다.

② 구명동의를 반드시 착용할 것

③ 각자의 지정된 위치로 간다.

④ 퇴선신호가 울리면 지체없이 탈출할 것

524. 황천 운행시 점검 사항이 아닌 것은?   ④

① 구명동의 착용을 확인한다.

② 비상 구급용품이 잘 준비되어 있는지를 점검한다.

③ 해상신호 장구를 점검한다.

④ 알콜의 준비 여부를 확인한다.

525.  다음중 안전을 위하여 필요한 경우 해양경찰서장의 시정명령 대상인 것은?  ①

① 조종자의 교체

② 동승자의 교체

③ 사업자의 교체

④ 시험대행기관장의 교체

526. 수상레저안전법상 수상은?  ③

① 해수면                  ② 내수면

③ 해수면 및 내수면        ④ 기수의 수류

527. 다음중 보트가 전복될 위험이 가장 큰 경우는?   ④

① 기관공회전이 생길 때

② 조류가 빠른 수역을 항해할 때

③ 선수동요를 일으킬 때

④ 횡요주기와 파의 주기가 일치할 때

528. 순간적인 혈액순환의 감퇴로 인하여 몸의 전 기능이 부진되고 허탈된 상태를 무엇이라 하는가?   ②

① 중독           ② 충격(쇼크)

③ 골절           ④ 심장마비

529. 수상레저안전법상 조종면허를 받아야 하는 것으로 가장 적당한 것은?  ①

① 5마력 이상 동력수상레저기구

② 수상레저기구

③ 딩기요트

④ 4마력의 모터보트

530. 레이다의 최대 탐지거리가 길어지는 경우가 아닌 것은?  ④

① 안테나를 높인다.     ② 송신전력을 크게 한다.

③ 펄스폭을 넓힌다.     ④ 속력을 증대한다.

531. 다음중 조종면허를 취소하여야 하는 경우가 아닌 것은?  ①

① 조종중 고의 또는 중대한 과실로 사람을 사상한 때

② 사위 기타 부정한 방법으로 조종면허를 받은 때

③ 조종면허 효력의 정지기간 중 조종을 한 때

④ 술에 취한 상태에서 조종을 한 때

532. 수상레저안전법상 수상레저기구를 조종하는 자가 지켜야 할 운항규칙이다. 맞지 않는 것은?  ④

① 모든 수단에 의하여 적절한 경계를 하여야 한다.

② 교량으로부터 20미터 이내의 구역에서는 10노트 이하의 속력으로 운항하여야 한다.

③ 주의보 이상의 기상특보가 예보되어 있는 구역에서는 운항하지 않아야 한다.

④ 다른 수상레저기구와 같은 방향으로 운항하는 경우에는 3미터 이내로 근접하여 운항하지 않아야 한다.

533.  수상오토바이를 운항할 수 있는 때는?  ①

① 적조주의보 발효시         ② 폭풍설주의보 예보시

③ 해일경보 예보시           ④ 폭풍주의보 발효시

534. 충돌 예방 법규에서 규정한 레이더 피항법이 틀린 것은?   ④

① 충돌의 위험이 의심스러우면 위험이 있다고 보아

야 한다.

② 유효한 동작을 취할 수 있는 안전 속력으로 항행

하여야 한다.

③ 본선 정횡 전방의 선박을 위하여 좌현으로 변침해

야 한다.

④ 정횡보다 후방에 있는 선박쪽으로 변침하지 말 것.

535. 보트의 주요 치수에 해당되지 않는 것은?   ②

① 길이     ② 트림     ③ 깊이      ④ 폭

536. 안전장비 비치는 어디에 비치해야 하는가?   ②

① 보트내 구석진 장소

② 긴급시 즉시 사용할 장소

③ 보트내 물품보관함

④ 조종석 밑에

537. 밧데리 용액의 주성분은 무엇인가?   ①

① 황산       ② 염산      ③ 질산     ④ 암모니아

538. 선박에 위험이 생겼을 때 구조해야 할 순서는?  ③

① 선박, 인명, 화물              ② 화물, 선박, 인명

③ 인명, 선박, 화물              ④ 인명, 화물, 선박

539. 어로 중인 선박은 가능하면 (   )의 진로를 피해야 한다.  ①

① 운전 부자유선, 기동성이 제한된 선박

② 수중 작업선, 범선

③ 운전 부자유선, 범선

④ 정박선, 대형선

540. 정박선의 주간 형상물은?   ①

① 흑구 1개         ② 흑구 2개

③ 원추형 2개       ④ 원통형 1개

541. 야간운항장비를 갖추지 아니한 수상레저기구를 이용한 활동시간은?  ③

① 일출후부터 일출전까지

② 일출후 30분부터 일몰후 30분까지

③ 일출전 30분부터 일몰후 30분까지

④ 일출전 1시간부터 일몰후 1시간 후까지

542. 해상교통안전법에서 선박에 해당되는 것은?   ①

① 항해중인 유조선

② 도크에 조선중인 선박

③ 육상의 실습용 선박

④ 해안에 고정된 해상 호텔선

543. 수상레저안전법상 수상레저기구가 아닌 것은?  ①

① personal boat                ② scooter

③ hovercraft                   ④ surf board

544. 등색, 주기, 점등 시간에 관한 설명 중 맞지 않는 것은?   ③

① 주기란 등질이 반복되는 시간으로 초(sec)로 나타

낸다.

② 등색은 백, 홍, 록이 주로 쓰인다.

③ 등대 높이는 선박에서 바라보는 높이이다.

④ 점등시간은 일몰시로부터 일출시까지이다.

545. 다음중 수상레저기구의 종류에 해당하지 않는 것은?  ④

① 모터보트     ② 요트     ③ 조정    ④ 유선

546. 수밀 격벽의 잇점이 아닌 것은?  ③

① 충돌 좌초시 침수를 한구역에 한정시킨다.

② 화재 발생시 확대를 방지한다.

③ 밸러스트 탱크로 사용할 수 있다.

④ 선체의 횡강력을 보강시킨다.

547. 유압 조타 장치의 취급시 유의사항과 거리가 먼 것은?  ①

① 전원이 들어오는지 점검한다.

② 기름이 새는 곳이 없는지 확인

③ 그리스 주입이 주기적으로 되었는가

④ 유압 펌프 등에 예비품이 준비되어 있는가

548. 선회권의 크기에 영향을 주는 요소가 아닌 것은?  ②

① 선체의 길이          ② 선체의 건현

③ 선체의 폭            ④ 선체의 홀수

549. 항내 속력을 결정할 때 고려할 사항이 아닌 것은?  ①

① 상대선의 조종성능        ② 항내의 넓이

③ 외력의 영향              ④ 승선인원과 홀수

550. 협시계 운행시 주의 사항과 관계없는 것은?  ④

① 레이더 활용       ② 엄중한 견시

③ 선등의 점등       ④ 수밀문 개방

551. 모터보트 예인시 주의할 사항 중 틀린 것은?  ③

① 전진초기에는 미속 전진

② 예인초기에는 똑바로 전진

③ 파도가 높으면 예인 로프를 줄인다.

④ 마찰부에는 기름을 쳐 준다.

552. 복원력을 좋게 하기 위한 방법은?  ①

① 무거운 짐을 아랫쪽에 적재

② 가벼운 물건은 아랫쪽에 적재

③ 선수(船首)에 많이 적재

④ 밸러스트 탱크를 비운다.

553. 보트의 사고발생시 처리방법으로 적당하지 않은 것은?  ②

① 간조 때문에 자력으로 빠져 나올 수 없을 때는 만조를 기다린다.

② 항행 중 화재가 발생하면 소방정이 올 때까지 무작정 기다린다.

③ 다른 배와 충돌했을 때는 인명구조를 최우선으로 한다.

④ 구조요청 한다.

554. 다음중 해양시설에 속하지 않는 것은?  ④

① 최저광구에 설치된 구조물

② 물건의 수송, 보관에 제공되는 구조물

③ 사람의 수용시설을 갖춘 구조물

④ 해양기상관측에 필요한 구조물

555. 수상레저활동의 안전과 질서를 확보하고 수상레저사업의 건전한 발전을 도모함을 목적으로 하는 법은?  ④

① 유․도선사업법       ② 해상교통안전법

③ 수난구호법           ④ 수상레저안전법

556. 다음중 일반적인 경우로써 조종면허 결격연령의 기준으로 맞는 것은?  ③

① 12세 미만               ② 13세 미만

③ 14세 미만               ④ 15세 미만

557. 수상레저안전법상 수상레저기구의 정의로 맞는 것은?  ④

① 수상레저활동에 이용되는 선박류

② 수상레저활동에 이용되는 기구

③ 수상레저활동에 이용되는 선박 또는 기구

④ 수상레저활동에 이용되는 선박 및 기구

558. 동력 수상레저기구의 정의로 맞는 것은?  ③

① 추진기관이 부착되어 있는 기구

② 5마력 이상의 추진기관이 부착되어 있는 기구

③ 추진기관이 부착되어 있거나 추진기관의 부착 또는 분리가 수시로 가능한 수상레저기구

④ 10마력 이상의 추진기관이 부착되어 있는 기구

559. 수상레저안전법의 적용배제에 해당하지 않는 법은?  ①

① 경륜․경정법

② 유선및도선사업법

③ 체육시설의설치․이용에관한법률

④ 낚시어선법

560. 수상레저안전법상 수상레저기구의 종류에 해당하지 않는 것은?  ②

① 워터슬래드           ② 래프팅

③ 패러세일             ④ 서프보드

561. 동력수상레저기구의 종류가 아닌 것은?  ④

① 모터보트          ② 스쿠터

③ 고무보트          ④ 워터 슬래드

562. 동력수상레저기구 조종면허의 종류가 아닌 것은?  ①

① 해기사면허               ② 요트면허

③ 일반 조종면허 1급        ④ 일반 조종면허 2급

563. 동력수상레저기구 조종면허에 해당하는 것은?  ①

① 1급 조종면허            ② 1급 항해사면허

③ 2급 기관사면허          ④ 소형선박 조종사면허

564. 운항중 보트의 전복을 예방하기 위한 방법으로 가장 적절한 것은?  ③

① 승선자를 선수나 선미 어느 한 쪽에 앉힌다.

② 정원을 10%까지 초과해도 무방하다.

③ 전후좌우 균형을 유지하도록 낮은 자세를 취한다.

④ 급선회한다.

565. 동력수상레저기구 조종면허대상이 아닌 것은?  ④

① 7마력의 수상오토바이      ② 15마력의 요트

③ 5마력의 고무보트          ④ 4마력의 모터보트

566. 닻이 해저에 박혀서 선박을 붙들어 주는 힘에 가장 영향을 적게 미치는 것은?  ②

① 닻의 크기         ② 선체의 크기

③ 지질의 상태       ④ 닻줄의 길이

567. 1해리의 설명중 적당하지 않은 것은?  ①

① 적도에서 경도 1＇의 길이이다.

② 해상에서 사용하는 1마일이다.

③ 지리위의 45°에서의 1＇의 길이이다.

④ 미터로 표시하면 1,852m가 된다.

568. 조종면허 결격자가 아닌 것은?  ②

① 13세인 자

② 12세인자로써 수상레저기구 선수로써 2년의 유경

력자

③ 11세인 자

④ 10세인 자

569. 조종면허 결격자가 아닌 자는?   ④

① 13세인 자

② 정신질환자

③ 알코올 중독자

④ 조종면허가 취소된 날로부터 1년이 경과된 자

570. 조종면허 결격자는?  ③

① 15세인 자

② 한정치산자

③ 대마중독자

④ 무면허조종자로서 그 위반한 날부터 1년이 경과

한 자

571. 1급 조종면허의 필기시험 합격기준으로 맞는 것은?  ③

① 40점 이상         ② 60점 이상

③ 70점 이상         ④ 80점 이상

572. 2급 조종면허의 필기시험 합격기준으로 맞는 것은?   ③

① 40점 이상         ② 50점 이상

③ 60점 이상         ④ 70점 이상

573. 요트 조종면허의 필기시험 합격기준으로 맞는 것은?  ②

① 40점 이상        ② 60점 이상

③ 70점 이상        ④ 80점 이상

574. 다음 중 일반조종면허 시험관의 자격으로 맞는 것은?  ②

① 1급 조종면허 취득 자

② 1급 조종면허와 인명구조자격을 가진 자

③ 요트조종면허 취득 자

④ 1급 항해사와 인명구조자격을 가진 자

575. 1급 조종면허 실기시험의 합격기준은?  ③

① 60점 이상     ② 70점 이상

③ 80점 이상     ④ 90점 이상

576. 요트조종면허 실기시험의 합격기준은?  ①

① 60점 이상      ② 70점 이상

③ 80점 이상      ④ 90점 이상

577. 2급 조종면허 실기시험의 합격기준은?  ②

① 50점 이상     ② 60점 이상

③ 70점 이상     ④ 80점 이상

578. 다음 중 감독관이 될 수 없는 자는?  ④

① 순 경        ② 경 장

③ 경 감       ④ 시험대행기관 대표

579. 조종면허 시험과목의 전부 또는 일부 면제대상이 될 수 없는 경우는? ④

① 체육관련 단체에 동력수상레저기구의 선수로 등록

된 자

② 해기사면허를 소지한 자

③ 군 또는 경찰관서에서 동력수상레저기구에 대한

활동경력이 있는 자

④ 유․도선사업자로서 유선사업 경력이 2년 이상인

자

580. 시험부정행위자는 당해 시험일로부터 몇 년간 면허시험에 응시할 수 없는 가?  ②

① 1 년     ② 2 년      ③ 3 년      ④ 4 년

581. 면허시험에서 부정행위를 한 자에 대하여 가장 적절한 조치는?  ①

① 시험을 중지시키거나 무효로 할 수 있다.

② 시험을 중지시키고 유효하게 처리할 수 있다.

③ 시험을 중지시키되 처벌할 수 없다.

④ 시험을 중지시키고 퇴장시킬 수 있다.

582. 조종면허가 당연히 취소되는 경우가 아닌 것은?  ④

① 사위 기타 부정한 방법으로 조종면허를 받은 때

② 조종면허 효력의 정기기간 중 조종을 한 때

③ 술에 취한 상태에서 조종하여 관계공무원의 측정에 응하지 아니할 때

④ 조종중 과실로 다른 사람에게 재산상 손해를 입힌 때

583. 다음 중 조종면허를 취소할 수 있는 경우가 아닌 것은?  ③

① 면허증을 다른사람에게 빌려주어 조종하게 한 때

② 조종중 고의 또는 중대한 과실로 사람을 사상한 때

③ 조종면허 효력의 정지기간으로부터 1년이 경과하여 조종한 때

④ 사위 기타 부정한 방법으로 조종면허를 받은 때

584. 면허증 발급기관으로 맞는 것은?  ①

① 해양경찰청            ② 해양경찰지서

③ 시험대행기관          ④ 수상레저안전연합회

585. 시험업무종사자에 대한 정기교육 시간으로 맞는 것은?  ②

① 연 1회 12시간이내        ② 연 1회 24시간이내

③ 연 1회 48시간이내        ④ 연 2회 24시간이내

586. 수상레저활동시 활동자가 반드시 착용하여야 할 것은?  ①

① 구명동의        ② 구명부환

③ 소화기          ④ 방수용 자켓

587. 수상레저활동시 구명동의를 착용하지 않아도 되는 경우는?  ①

① 맨몸 수영자        ② 승객실이 갖추어진 요트

③ 모터보트 동승자    ④ 수상자전거 동승자

588. 수상레저기구는 해수욕장․다이빙대․계류장․교량 등 위험발생요소가 많은 지역을 근접하여 운항하는 때에는 어떠한 속력으로 운항하여야 하는가?  ④

① 안전한 속력          ② 5노트 이하의 속력

③ 3노트 이하의 속력    ④ 10노트 이하의 속력

589. 수상레저기구가 운항 중 다른 기구와 정면에서 충돌의 위험이 있을 때 적절한 방법이 아닌 것은?  ④

① 음향신호로 상대에게 알린다.

② 수신호로 상대에게 알린다.

③ 우현쪽으로 진로를 피한다.

④ 엔진을 정지하고 기다린다.

590. 수상레저기구와 다른 기구가 진로를 횡단하는 경우에 진로를 피하여야 하는 것은?  ①

① 다른 기구를 우현쪽에 두고 있는 기구

② 다른 기구를 좌현쪽에 두고 있는 기구

③ 모든 기구

④ 정답 없음

591. 원거리 수상레저활동 신고기관이 아닌 것은?  ④

① 경찰서                  ② 해양경찰서

③ 해양경찰지서            ④ 지방해양수산청

592. 다음중 원거리 수상레저활동 신고기관은?  ①

① 해양경찰서              ② 시청

③ 지방해양수산청          ④ 군부대

593. 수상레저안전법상 원거리란 해안으로부터 (   )이상 떨어진 거리를 말한다. ②

① 3마일                  ② 5마일

③ 7마일                  ④ 10마일

594. 수상레저활동자는 수상레저기구에 동승한 자가 사고로 인하여 사망하거나 실종된 때에 신고하여야 할 기관이 아닌 것은?  ④

① 해양경찰서             ② 경찰서

③ 소방서                 ④ 시험대행기관

595. 수상레저활동사고시 신고하여야 할 사항이 아닌 것은?  ④

① 사고발생 일시․장소      ② 기구의 종류

③ 피해상황                 ④ 사고자와 관계

596. 1급 조종면허가 있는 자의 감독 하에 무면허 조종을 할 수 있는 경우가 아닌 경우는?  ②

① 수상레저사업장에서 기구를 대여하여 활동하는 경

우

② 피서철 자가용 보트를 가지고 일시 운항하는 경우

③ 실기시험장내에서 실기시험과 관련하여 활동하는

경우

④ 청소년 수련 등 특정목적을 위한 비영리 교육․훈

련의 경우

597. 학교에서 실시하는 교육․훈련과 관련하여 무면허 조종시 1급 조종면허가 있는 자가 감독할 수 있는 동력수상레저기구는 (   )대 이하이다. ③

① 1 대       ② 2 대     ③ 3 대     ④ 4 대

598. 다음 중 수상레저사업장내에서 무면허 조종이 가능한 경우는?  ②

① 2급 조종면허 취득자의 감독 하에 고무보트를 조

종하였다.

② 1급 조종면허 취득자의 감독 하에 모터보트를 조

종하였다.

③ 1급 조종면허 취득자의 감독 하에 수상스키를 끌

어주었다.

④ 1급 항해사의 감독 하에 수상 오토바이를 조종하

였다.

599. 다음 중 비상구조선의 구비요건 중 승선정원, 속력, 구명동의 개수로 맞는 것은?  ②

① 3인이상, 20노트이상, 4개이상    ② 4인이상, 20노트이상, 5개이상

③ 5인이상, 25노트이상, 4개이상    ④ 4인이상, 25노트이상, 5개이상

600. 수상레저 활동구역의 순시와 사고발생시 인명구조용에만 사용하는 것은?  ①

① 비상구조선                      ② 인명수색선

③ 비상수색선                      ④ 인명구조선

601. 야간운항장비 없이 수상레저활동을 할 수 있는 시간으로 가장 적당한 것은?  ③

① 일몰후 30분부터 일출전 30분까지

② 일출후부터 일몰전까지

③ 일출전 30분부터 일몰후 30분까지

④ 일출전 30분부터 일몰전까지

602. 다음 중 야간 수상레저활동시간으로 맞는 것은?  ①

① 일몰후 30분부터 일출전 30분까지

② 일출후부터 일몰전까지

③ 일출전 30분부터 일몰후 30분까지

④ 일출전 30분부터 일몰전까지

603. 다음 중 수상레저안전법상 야간운항장비가 아닌 것은?  ④

① 항해등               ② 나침반

③ 야간조난신호장비     ④ 앵커

604. 다음중 수상레저안전법상 야간운항장비가 아닌 것은?  ④

① 나침반  ② 구명부환   ③ 통신기기   ④ 신호기

605. 다음중 수상레저안전법상 야간운항장비로 맞는 것은?  ①

① 구명부환  ② 신호기   ③ 앵커    ④ 소형마이크

606. 다음중 수상레저활동시간의 조정권자가 아닌 것은?  ③

① 한강관리사업소장       ② 구청장

③ 소방서장               ④ 군수

607. 다음중 수상레저활동시간 조정권자가 아닌 것은?  ②

① 군수                  ② 해양경찰지서장

③ 한강관리사업소장      ④ 시장

608. 다음중 수상레저활동시간 조정권자로 맞는 것은?  ①

① 한강관리사업소장      ② 소방서장

③ 해양경찰지서장        ④ 경찰서장

609. 국제해상충돌예방규칙상 조난신호방법이 아닌 것은?  ③

① 오렌지색 연기

② 발염신호

③ 마름모꼴의 형상물 2개

④ 상하부에 공이 달린 방형기에 의한 신호

610. 다음중 술에 취한 상태의 기준으로 맞는 것은?  ①

① 수상레저안전법 - 0.08%

② 해상교통안전법 - 0.07%

③ 낚시어선업법 - 0.06%

④ 유․도선사업법 - 0.05%

611. 주취 조종자에 대하여 주취단속시 시․군․구 공무원이 당사자에게 제시하여야 할 것은?  ②

① 공무원증          ② 그 권한을 표시하는 증표

③ 운전면허증        ④ 조종면허증

612. 다음중 주취조종자에 대한 단속권이 없는 자는?  ②

① 해양경찰관             ② 시험대행기관장

③ 한강관리사업소장       ④ 시․군 공무원

613. 다음중 수상레저활동 금지구역 지정권자가 아닌 것은?  ①

① 경찰서장              ② 한강관리사업소장

③ 해양경찰서장          ④ 시장

614. 다음 중 수상레저활동 금지구역 지정권자가 아닌 것은?  ③

① 군수                   ② 구청장

③ 시험대행기관장         ④ 한강관리사업소장

615. 다음중 수상레저활동 금지구역 지정권자로 맞는 것은?  ④

① 해양경찰지서장         ② 시험대행기관장

③ 소방서장               ④ 한강관리사업소장

616. 안전을 위하여 필요한 경우 해양경찰서장의 시정명령 대상은?  ①

① 조종자의 교체           ② 동승자의 교체

③ 사업자의 교체          ④ 시험대행기관장의 교체

617. 안전을 위하여 필요한 경우 해양경찰서장의 시정명령 대상이 아닌 것은?  ④

① 조종자의 교체          ② 레저활동의 일시정지

③ 기구의 개선 및 교체    ④ 사업자의 교체

618. 수상레저안전법상 수상레저활동의 효율적인 안전관리를 위한 협조체제 구축이 목적인 것은?  ③

① 도로교통안전협회         ② 수상레저안전연합회

③ 수상레저활동안전협의회   ④ 수상스키협회

619. 수상레저활동안전협의회의 설명으로 맞는 것은?  ①

① 수상레저활동의 효율적인 안전관리를 위한 협조체

제를 구축하기 위하여 구성된 기구

② 수상레저활동의 건전한 발전을 도모하기 위한 기

구

③ 수상레저활동의 안전과 질서를 확보하기 위한 기

구

④ 수상레저활동의 효율적인 안전관리를 위하여 전국

수상레저사업자로 구성된 기구

620. 다음 중 수상레저활동 안전협의회의 위원장은 누구인가?  ②

① 해양경찰청장               ② 해양경찰청 차장

③ 수상레저안전연합회회장     ④ 해양경찰서장

621. 수상레저활동안전협의회는 위원장 1인을 포함한 (   )인 이내의 위원으로 구성한다. (  )에 들어갈 가장 알맞은 것은?  ③

① 13인      ② 15인    ③ 17인     ④ 20인

622. 수상레저활동안전협의회의 성격으로 틀린 것은?  ①

① 위원장은 해양경찰청장이다.

② 위원은 17인 이내이다.

③ 위원은 관계공무원, 학계, 전문가, 단체 대표자등으

로 구성되어 있다.

④ 수상레저활동 안전관리를 구축하기 위한 협의체이

다.

623. 수상레저활동안전협의회의 성격으로 맞는 것은?  ④

① 위원장은 해양경찰청장이다.

② 위원은 20인 이내이다.

③ 위원은 관계공무원만으로 구성되어 있다.

④ 수상레저활동안전관리를 구축하기 위한 협의체이

다.

624. 다음중 수상레저활동안전협의회의 임무로 맞는 것은?  ①

① 관계기관간 협조에 관한 사항

② 각종 수수료에 관한 심의 사항

③ 보험 및 안전검사 집행에 관한 사항

④ 사업자의 교체에 관한 사항

625. 다음중 수상레저활동 안전협의회의 임무로 틀린 것은?  ④

① 수상레저안전업무 시행상의 개선․보안 사항

② 관계기관 및 단체의 건의 사항

③ 법령 개정사항

④ 각종 수수료 결정에 관한 사항

626. 수상레저활동안전협의회의 회의소집시 회의 개최일로부터 몇일 전까지 위원에게 통지하여야 하나?  ①

① 7일 전  ② 5일 전    ③ 3일 전    ④ 1일 전

627. 다음 중 수상레저사업 등록관청이 아닌 곳은?  ④

① 시청   ② 군청     ③ 해양경찰서   ④ 경찰서

628. 수상레저사업 등록관청이 아닌 곳은?  ②

① 구청          ② 동사무소      ③ 해양경찰서         ④ 시청

629. 다음중 수상레저사업등록 관청으로 맞는 것은?  ④

① 동사무소  ② 소방서   ③ 경찰서     ④ 구청

630. 수상레저사업등록관청과 지역간의 연결이 적당한 것은?  ④

① 해양경찰서 - 내수면, 해수면

② 구청 - 인접해수면, 내수면

③ 경찰서 - 내수면

④ 군청 - 내수면

631. 수상레저사업 등록시 영업구역이 2 이상의 해양경찰서 관할 지역에 걸쳐있는 경우에 사업등록은 어느 곳에서 해야하나?  ③

① 해양경찰청

② 상위서열에 있는 해양경찰서

③ 수상레저기구를 주로 매어두는 장소를 관할하는

해양경찰서

④ 사업자의 주소지를 관할하는 해양경찰서

632. 사업등록시 구비서류가 아닌 것은?  ④

① 정관 및 동기부 등본

② 레저기구 명세서

③ 사업장 명세서

④ 인근 수리업체 명부

633. 사업등록시 구비서류로 부적당한 것은?  ③

① 영업구역 도면

② 공유수면 점용등 허가서

③ 종사자의 주민등록증

④ 사업장 명세서

634. 다음중 수상레저사업등록을 하여야 할 대상으로 맞는 것은?  ①

① 수상스키를 예인하는 사업

② 수상레저기구를 매매하는 사업

③ 구명동의를 대여하는 사업

④ 비닐제로 만든 공기주입물놀이 기구를 대여하는

사업

635. 다음 중 수상레저사업등록을 하여야 할 대상이 아닌 것은?  ③

① 수상자전거를 대여하는 사업

② 위트슬래드에 탑승시키는 사업

③ 수상스키를 매매하는 사업

④ 모터보트에 승선시키는 사업

636. 다음 중 수상레저사업 등록기준에서 사업장의 시설 내용이 아닌 것은?  ④

① 계류장        ② 화장실

③ 매표소        ④ 1급 조종면허

637. 다음 중 동력수상레저기구를 이용한 수상레저사업 등록시 갖추어야 할 자격으로 알맞은 것은?  ①

① 1급 조종면허 또는 요트 면허

② 1급 항해사 면허

③ 소형선박조종사면허

④ 1급 조종면허 또는 2급 조종면허

638. 수상레저사업 등록시 구명동의는 탑승정원의 최소 몇 %이상을 구비하여야 하는가?  ②

① 100%   ② 110%     ③ 120%    ④ 130%

639. 수상레저사업 등록시 수상레저기구가 25대일 때 비상구조선은 최소 몇 대가 필요한가?  ①

① 1 대     ② 2 대       ③ 3 대      ④ 4 대

640. 수상레저사업 등록시 수상레저기구가 45대일 때 비상구조선은 최소 몇 대가 필요한가?  ②

① 1 대    ② 2 대        ③ 3 대      ④ 4 대

641. 수상레저사업 등록시 동력수상레저기구에 구명부환은 최소한 얼마이상 구비하여야 하는가?  ③

① 탑승정원의 10%이상     ② 탑승정원의 20%이상

③ 탑승정원의 30%이상     ④ 탑승정원의 40%이상

642. 수상레저사업 등록시 통신장비는 영업구역이 몇 마일 이상부터 필수적으로 갖추어야 하는가?  ②

① 1마일   ② 2마일    ③ 3마일     ④ 4마일

643. 수상레저사업 등록시 인명구조요원의 자격으로 틀린 것은?  ④

① 대한적십자사의 수상인명구조활동에 관한 소정의

교육을 이수한 자

② 군 또는 경찰관서에서 수난구조업무에 경험이 있

는 자

③ 한국수상레저연합회에서 30시간 이상 수상인명구

조에 관한 교육․훈련을 받은 자

④ 잠수기능사 자격을 가진 자

644. 수상레저사업 등록의 결격자가 아닌 것은?  ④

① 미성년자

② 파산선고를 받고 복권되지 않은 자

③ 금고이상의 형의 선고를 받고 그 집행유예기간 중

인 자

④ 알코올 중독자

645. 수상레저사업등록 결격자는?  ④

① 20세

② 알코올 중독자

③ 등록이 취소된 날로부터 3년 경과자

④ 한정치산자

646. 다음 중 안전검사 실시권자는?  ③

① 시장                ② 구청장

③ 해양경찰청장        ④ 사업자

647. 다음 중 안전검사 유효기간은?  ①

① 1 년   ② 2 년      ③ 3 년      ④ 4 년

648. 안전검사를 실시한 후 검사결과 적합판정 레저기구에 대하여 교부하여야 하는 것은?  ②

① 수상레저사업등록증        ② 안전검사증

③ 1급 조종면허              ④ 정답없음

649. 다음 중 안전검사 대행기관의 취소사유에 해당하지 않는 것은?  ④

① 사위 기타 부정한 방법으로 지정을 받은 때

② 지정기준에 미달하게 된 때

③ 안전검사에 관한 업무를 수행할 능력이 없다고 인

정되는 때

④ 보험을 가입하지 않은 때

650. 다음 중 안전검사원의 자격으로 적당하지 않은 자는?  ④

① 기관에 관한 학과를 졸업하고 선박검사 관련업무에

3년 이상 종사한 경력이 있는 자

② 수상레저기구 안전검사 업무에 3년 이상 실무경력

이 있는 자

③ 선박검사관의 자격을 가진 자

④ 1급 조종면허를 소지하고 수상레저사업 경력이

3년 이상인 자

651. 안전검사원의 자격을 취소할 수 있는 경우는?  ①

① 허위 또는 부정한 방법으로 검사원이 된 때

② 알코올 중독자

③ 무면허 조종을 한 때

④ 1급 조종면허를 취득하지 못한 때

652. 다음 중 안전검사 대행기관의 지정신청 제출서류가 아닌 것은?  ③

① 검사업무규정            ② 사업계획서

③ 보험가입증서            ④ 법인등기부 등본

653. 다음 중 안전검사 대행기관 지정신청시 제출서류가 아닌 것은?  ④

① 검사원의 자격을 증명하는 서류

② 사업계획서

③ 검사업무규정

④ 조종면허증 사본

654. 다음 중 안전검사 대행기관 지정신청시 제출서류는?  ①

① 검사원의 자격을 증명하는 서류

② 검사원의 운전면허증

③ 검사원의 증명사진

④ 검사원의 조종면허증

655. 다음 중 수상레저사업자 및 종사자가 조치해야 할 사항이 아닌 것은?  ④

① 기구의 사전 안전점검

② 영업구역의 기상․수상상태의 확인

③ 사고발생시 구호조치

④ 조종면허증 보관관리

656. 다음 중 수상레저사업자 및 종사자가 조치해야 할 사항이 아닌 것은?  ④

① 안전장비 착용 조치       ② 주취자의 탑승제한

③ 사고발생시 구호조치      ④ 탑승자의 신원확인

657. 다음 중 수상레저사업자 및 그 종사자가 영업구역 안에서의 금지행위라고 할 수 없는 것은?  ③

① 14세 미만자 에게 기구를 대여하는 행위

② 정원초과 탑승시키는 행위

③ 영업구역내에서 무면허 조종자와 동승하는 영업행

위

④ 수상레저활동 시간외에 영업하는 행위

658. 수상레저사업자 및 그 종사자가 영업구역 안에서의 금지행위가 아닌 것은?  ①

① 기상불량시 출항제한 행위

② 위험물을 기구에 반입․운송하는 행위

③ 주류를 기구에 반입하도록 하는 행위

④ 술 취한 자 또는 정신질환자를 기구에 탑승시키는

행위

659. 다음 중 수상레저사업자 또는 그 종사자가 영업구역 안에서의 금지행위는?  ③

① 수수료를 받는 행위

② 이용자의 질서를 유지시키는 행위

③ 14세 미만자에게 기구를 대여하는 행위

④ 익수자를 구조하는 행위

660. 다음 중 수상레저사업자에게 영업제한 또는 영업시간의 제한 또는 일시 정지를 명할 수 있는 경우로 부적당한 것은?  ④

① 기상․수상상태가 악화된 때

② 수상사고가 발생한 때

③ 수상레저활동의 안전을 위하여 필요하다고 인정하

는 때

④ 수상레저활동자가 일시적으로 많이 모인 때

661. 수상레저사업자에게 영업제한 또는 영업시간의 제한 또는 일시 정지를 명할 수 있는 경우는?  ④

① 수영객이 많이 모인 때

② 햇볕이 따가울 때

③ 이용객이 일시적으로 증가된 때

④ 수상사고가 발생한 때

662. 수상레저사업의 등록을 취소할 수 있는 경우가 아닌 것은?  ③

① 부정한 방법으로 등록을 한 때

② 금치산자에 해당하게 된 때

③ 술을 마신 때

④ 고의 또는 중대한 과실로 사람을 사상할 때

663. 수상레저사업의 등록을 취소할 수 있는 경우가 아닌 것은?  ④

① 부정한 방법으로 등록을 한 때

② 파산선고를 받고 복권되지 아니한 때

③ 금고이상의 형의 선고를 받고 그 집행이 종료되지 아니한 때

④ 과속운항을 한 때

664. 다음 중 조종자가 무면허 조종시 처벌은?  ②

① 1년 이하 징역

② 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역 또는 100만원 이하의 벌금

④ 300만원 이하의 벌금

665. 다음 중 음주조정, 주취조종 거부시 처벌로 적당한 것은?  ②

① 1년 이하 징역

② 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역 또는 100만원 이하의 벌금

④ 300만원 이하의 벌금

666. 다음 중 무등록사업 행위시 처벌로 적당한 것은?  ②

① 1년 이하 징역

② 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역 또는 100만원 이하의 벌금

④ 300만원 이하의 벌금

667. 다음 중 안전검사 미검시 처벌은?  ②

① 1년 이하 징역

② 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역 또는 100만원 이하의 벌금

④ 300만원 이하의 벌금

668. 다음 중 수상레저사업 영업의 제한명령 위반시 처벌은?  ②

① 1년 이하 징역

② 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역 또는 100만원 이하의 벌금

④ 300만원 이하의 벌금

669. 수상레저사업의 정지․취소 등의 법령위반시 처벌은?  ②

① 1년 이하 징역

② 1년 이하의 징역 또는 300만원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역 또는 100만원 이하의 벌금

④ 300만원 이하의 벌금

670. 다음 중 시정명령 위반시 처벌은?  ①

① 200만원 이하의 벌금

② 300만원 이하의 벌금

③ 1년 이하의 징역 도는 300만원 이하의 벌금

④ 400만원 이하의 벌금

671. 공무원의 정지․확인조치 또는 면허증등의 제시요구를 거부․방해하거나 기피한 자에 대한 처벌은?  ②

① 100만원 이하의 벌금

② 200만원 이하의 벌금

③ 300만원 이하의 벌금

④ 400만원 이하의 벌금

672. 면허취소에 따른 면허증 반납위반시 처벌은?  ②

① 과태료 10만원       ② 과태료 20만원

③ 과태료 30만원       ④ 과태료 40만원

673. 인명안전장비 미착용시 처벌은?  ①

① 과태료 10만원       ② 과태료 20만원

③ 과태료 30만원       ④ 과태료 40만원

674. 운항규칙 준수위반시 처벌은?  ①

① 과태료 10만원        ② 과태료 20만원

③ 과태료 30만원        ④ 과태료 40만원

675. 원거리 수상레저활동 위반시 처벌은?  ①

① 과태료 10만원         ② 과태료 20만원

③ 과태료 30만원         ④ 과태료 40만원

676. 수상레저사업의 정지․취소 등의 법령위반, 레저기구 동승자의 사고 미신고시 처벌은?  ①

① 과태료 10만원        ② 과태료 20만원

③ 과태료 30만원        ④ 과태료 40만원

677. 수상레저활동시간 이외의 활동시 처벌은?  ②

① 과태료 10만원        ② 과태료 20만원

③ 과태료 30만원        ④ 과태료 40만원

678. 수상레저금지구역에서 활동을 한 자에 대한 처벌은?  ②

① 과태료 10만원        ② 과태료 20만원

③ 과태료 30만원        ④ 과태료 40만원

679. 수상레저사업자의 탑승료, 대여료 등 이용요금 외의 금품수수시 처벌은?  ④

① 과태료 20만원      ② 과태료 30만원

③ 과태료 40만원       ④ 과태료 50만원

680. 사업자 및 그 종사자의 안전조치 불이행, 14세미만인 자, 술 취한 자에게 탑승 또는 대여한 행위. 정원초과, 주류판매, 반입, 영업구역위반, 시간외영업, 위험물 반송․반입시 처벌은?  ③

① 과태료 10만원        ② 과태료 20만원

③ 과태료 30만원        ④ 과태료 40만원

681. 수상레저사업자의 관련서류 또는 자료제출을 하지 않거나 허위제출시 처벌은?  ③

① 과태료 30만원       ② 과태료 50만원

③ 과태료 70만원       ④ 과태료 100만원

682. 수상레저안전법의 설명 중 맞지 않는 것은?  ③

① 동력수상레저기구는 추진기관이 부착되어 있거나 추진기관의 부착 또는 분리가 수시로 가능한 수상레저기구이다.

② 조종면허는 일반조종면허와 요트조종면허가 있다.

③ 어떠한 경우에도 14세 미만인 자는 조종면허를 받을 수 없다.

④ 필기시험 합격일부터 1년간 그 합격한 시험을 면제한다.

683. 안전준수의무에 관한 사항이다. 맞지 않는 것은?  ②

① 수상레저활동자는 구명동의 등 인명안전에 관한 장비를 착용하여야 한다.

② 해안으로부터 5km이상 떨어진 곳에서 수상레저활동을 하고자 할 때 신고하여야 한다.

③ 수상레저활동자는 수상레저기구에 동승한 자가 사망․실종시 관계기관에 신고하여야 한다.

④ 일정한 조건하에서는 무면허 조종이 가능하다.

684. 다음중 1급 조종면허가 있는 자의 감독하에 무면허 조종을 할 수 없는 경우는?  ③

① 수상레저사업장에서 기구를 조종하는 경우

② 실기시험장내에서 실기시험과 관련하여 기구를 조종하는 경우

③ 피서철 자가용 보트로 일시 운항하는 때

④ 청소년 수련등 특정목적을 위한 비영리 교육․훈련과 관련하여 기구를 조종하는 경우

685. 수상레저안전법의 적용을 받는 곳을 가장 적당하게 표현한 것은?  ④

① 하천                 ② 바다

③ 저수지               ④ 내수면 및 해수면

686. 수상레저안전법에서 규정한 동력수상레저기구가 아닌 것은?  ①

① 수상스키   ② 요트      ③ 고무보트   ④ 스쿠터

687. 구명동의 사용법 중 틀린 것은?  ②

① 승선자 전원이 착용한다.

② 보호자가 있는 어린이는 착용하지 않아도 된다.

③ 날씨가 좋더라도 착용한다.

④ 헐렁이지 않게 조여서 착용한다.

688. 해면이 낮아져도 항상 수면하에서 나타나지 않고, 수심이 1m 내외의 바위여서 매우 위험한 것은?  ①

① 암암      ② 수심암    ③ 간출암    ④ 세암

689. 안전한 수상레저활동을 위한 조종자의 자세로서 적당하지 않은 것은?  ③

① 출항하기 전 항해계획은 가족 등에 알려둔다.

② 선박과 장비는 점검을 철저히 하여야 한다.

③ 어로중인 선박 근처에서는 전속으로 운항하여 조업구역을 빨리 벗어나야 한다.

④ 동승자에 대하여는 조종자가 책임을 져야 한다.

690. 기관을 뒤로 추진하는 경우의 음향신호는?  ④

① 단음 1회            ② 장음 1회

③ 단음 2회            ④ 단음 3회

691. 무중항해중 정횡전방으로부터 타선의 무중신호를 들었을 때 조치는?  ④

① 같은 신호로 응답한다.

② 전속후진한다.

③ 좌현변침한다.

④ 침로유지 최소속력으로 감속한다.

692. 선외기의 부착각도는 일반적으로 어떤 위치가 적당한가?  ①

① 캐비테이션 플레이트와 선저가 평행이 되도록 한다.

② 드라이브 축과 선저가 평행이 되도록 한다.

③ 크램프 스크류와 샤핑이 직각이 되도록 한다.

④ 트랜섬이 트루톱핑과 직각이 되도록 한다.

693. 가솔린 엔진이 과열되는 원인으로서 적당하지 않은 것은?  ④

① 냉각수 취입구 막힘   ② V벨트 절단

③ 윤활유 부족          ④ 점화시기가 너무 빠름

694. 다음중 수상레저활동시 구명동의를 착용하지 않아도 되는 경우는?  ③

① 요트승선자          ② 모터보트 동승자

③ 낚시어선 승선자     ④ 수상스키 탑승자

695. 수상레저사업자는 종사자 및 이용자의 피해보전을 위하여 가입해야 하는 보험 또는 공제금액은?  ②

① 1인당 5천만원 1사고당 2억 이상

② 자동차손해배상보장법 시행령에서 규정한 금액 이상

③ 유선및도선사업법 시행령에서 규정한 금액 이상

④ 해상교통안전법에서 규정한 금액 이상

696. 선회 초기에 선미가 선회권 바깥쪽으로 밀리는 현상은?  ④

① 타효     ② 슬립    ③ 종거    ④ 킥크

697. 고속운항중일 때 선체에 받는 저항중 가장 큰 것은?  ③

① 마찰저항                  ② 조와저항

③ 조파저항                  ④ 공기저항

698. 수상레저안전법상 위반행위별 과태료의 부과기준으로 틀린 것은?  ④

① 금지구역에서 수상레저활동을 한 자 - 20만원

② 운항규칙을 준수하지 아니한 자 - 10만원

③ 수상레저활동시간을 위반한 자 - 20만원

④ 관계공무원의 면허증 제시요구를 거부한 자 - 20만원

699. 조종면허 실기시험시 감점사항이 아닌 것은?  ④

① 급감속 지시후 3초를 초과하여 레버를 조작한 때

② 인명구조시 2급은 5분, 1급은 3분을 초과한 때

③ 접안시 계류장 20m전방에서 5노트 이상의 속력으로 접근한 때

④ 사행시 사행부이 현측을 10m로 통과할 때

700. 다음중 일반조종면허 실기시험시 감점사항이 아닌 것은?  ②

① 구명동의 미착용

② 사행시 부위 5m 접근

③ 조종자세 불량

④ 변침시 지시각도 ±10도 초과

꼭 합격하세요

파이팅

출처: 해양경찰청 홈페이지 자료실

2002. 4. 24