품질관리산업기사 필기(03.05.26)

온라인교육기관 KISA

www.kisa.co.kr

제 1과목: 통계적 품질관리

1. 계수 규준형 축차 샘플링 검사에서 ho=1.445, h1=1.855, s=0.110일때 합격 판정선의 식은?

가. do=1.445+0.110n     나. d1=1.855+0.110n   다. do=-1.445+0.110n    라. d1=-1.855+0.110n

2. H0;P=0.10, H1;P>0.10의 검정을 하려고 n=80의 랜덤샘플을 취해 조사하였더니 10개의 불량품이 섞여    있었다. 검정 결과는? (단, 유의수준은 5%)

가. 유의하지 않다.   나. 유의하다.(매우 유의하지는 않다.)

다. 매우 유의하다.   라. 주어진 데이터만 가지고는 알 수 없다.

3. 단순 랜덤 샘플링 방법과 비교해서 추정 정밀도는 나쁘나 작업이 용이하고 비용이 적게 드는 샘플링    방법은?

가. 2단계 샘플링    나. 층별 샘플링   다. 취락 샘플링     라. 계통 샘플링

4. x에 대한 y의 1차 회귀관계를 검정하려고 n=10의 x와 y관계를 측정하고 다음 결과가 얻어졌다. 회귀    에 의하여 설명되는 요인의 불편분산( VR)을 구하면?

결과 :S(xx)=50  S(yy)=34  S(xy)=32

가. 2.28        나. 2.56   다. 20.48       라. 30.12

5. OC 곡선에 관한 다음 설명에서 틀린 것은?

가. 공정이 이상상태일 때 OC 곡선값은 제2종의 오류인 □ 이다.

나. OC 곡선은 관리도가 공정의 변화를 탐지하는 성능을 나타내는 측도이다.

다. p 관리도에서 OC 곡선은 시료의 표본불량률이 관리한계선 밖으로 나갈 확률이다.

라. 일반적으로 [eqn: BAR x -R]관리도의 OC 곡선은 품질특성치가 정규분포를 한다는 가정 아래 계산한다.

6. 다음 측정치의 미드레인지(Mid Range)(M)는 얼마인가?

[측정치] : 3.8, 5.6, 4.8, 4.3, 6.2, 6.6, 5.7

가. 2.8    나. 4.3    다. 5.2    라. 5.6

7. p관리도에서 시료의 크기와 관리한계에 대한 설명 중 틀린 것은?

가. 관리한계선은 시료의 크기에 영향을 받지 않는다.

나. 시료의 크기가 커질수록 관리한계의 폭은 작아진다.

다. 시료의 크기가 다를 경우 관리한계선에 요철이 생긴다.

라. p 관리도는 시료의 크기가 다른 경우에도 사용할 수 있다.

8. 이항분포에서 확률변수 x의 기대치와 분산은?

가. np와 p(1-p)/n        나. n과 p            다. n과 np              라. np와 np(1-p)

9. 평균치 500g이하인 로트는 될수 있는한 합격시키고 싶으나 평균치 540g이상인 로트는 될수 있는한

불합격시키고 싶다. 과거의 데이터로부터 판단하여 볼때 품질특성치는 정규분포에 따르고 표준편차

는30g으로 믿어진다. 이때 □=0.05, □=0.10이고,[eqn: { K}_{ alpha } =1.645, { K}_{ beta } =1.282]이라고 할경우 n을 구하면?

가. 6     나. 5       다. 4        라. 3

10. 공정해석을 위한 특성치를 선정할 때에는 다음과같은 사항들을 주의해야 한다. 이중에서 틀린 것은?

가. 기술상으로 보아 공정이나 제품에 있어서 중요한 것을 택한다.

나. 해석을 위한 특성과 관리를 위한 특성을 반드시 일치시킬 필요는 없다.

다. 수량화하기 쉬운것을 택한다.

라. 해석을 위한 특성은 되도록 적게 한다.

11. 재가공이나 폐기처리비를 무시할 경우, 무검사비용(불량발생으로 인한 손실비용)은 어떻게 산출되는     가?(단, 이때 N은 전체로트크기, a는 개당 검사비용 b는 개당손실비용, p는 불량률이다.)

가. bpN      나. apN     다. aN     라. bN

12. 다음 A,B,C 진술중에서 옳은 것으로만 짝지워진 것은?

A. 표준정규분포를 따르는 확률변수를 제곱한 확률 변수는 카이제곱([eqn: { x}^{2 }])분포를 따른다.

B. F 분포를 따르는 확률변수의 역수인 확률변수 역시 F 분포를 따른다.

C. 포아송분포를 따르는 독립된 n개의 확률변수의 합은 t분포를 따른다.

가. A,B    나. A,C    다. B,C    라. A,B,C

13. 샘플링 검사시 검사단위의 품질표시 방법 중 사용되지 않는 것은?

가. 결점수에 의한 표시    나. K/S 규격에 의한 표시   다. 특성치에 의한 표시    라. 양호, 불량에 의한 표시

14. AOQL에 대한 설명 내용으로 가장 관계가 먼 것은?

가. AOQ중 가장 높은 값이다.                    나. 평균출검품질한계라 한다.

다. Average Outgoing Quality Limit의 약자      라. 높은 확률로 합격되는 로트의 불량률이다.

15. 평균치가 8 이고 분산이 □ 2인 정규분포를 하는 집단에서 9개의 샘플을 취한 값이 다음과 같을 때     □ 2에 대한 90% 신뢰구간은?

8.6,  7.9,  8.3,  6.4,  8.4,  9.8,  7.2,  7.8,  7.5

[eqn: { x}^{2 }](9;0.05) = 16.9

[eqn: { x}^{2 }](9;0.95) = 3.33

[eqn: { x}^{2 }](8;0.05) = 15.5

[eqn: { x}^{2 }](8;0.95) = 2.73

가. [eqn: 0.42 <= { sigma }^{ 2} <= 3.37]   나. [eqn: 0.39 <= { sigma }^{ 2} <= 2.72]   다. [eqn: 0.47 <= { sigma }^{ 2} <= 2.69]   라. [eqn: 0.43 <= { sigma }^{ 2} <= 2.21]

16. [eqn: BAR x]관리도에서 공정에 이상이 없다고 판정되는 즉 관리상태라고 할 수 있는 것은?

17. R 관리도 중 관리한계 3□ 법에 따라 유도될 때에 UCL, LCL 중 틀리는 것은?

가. [eqn: UCL= { D}_{4 } BAR R]      나. [eqn: UCL=(1+3 { { d}_{3 } } over { { d}_{2 } } )BAR R]   다. [eqn: LCL=( { d}_{2 } - { d}_{3 }) sigma]    라. [eqn: LCL= { D}_{2 } sigma]

18. 평균치의 표준편차는 원래의 표준편차와 비교하여 어떠한가?

가. 변함이 없다.         나.[eqn: { 1} over { SQRT { n} }]만큼 작다.   다. [eqn: SQRT { n}] 만큼 크다.       라. n 만큼 크다.

19. 1에서 15까지의 번호를 쓴 15매의 카드를 넣은 주머니에서 무심히 1매를 꺼낼 때 그 번호가 2 또는     3의 배수일 확률은?

가. 0.67    나. 0.80    다. 0.93    라. 0.57

20. 통계적 추정에 있어 추정량의 분산이 작을 수록 바람직한 성질은?

가. 불편성    나. 유효성    다. 일치성    라. 충분성

제 2과목: 실험계획법

21. 4×4 라틴방격법의 실험에서 결측치가 한 개 발생하였다. 결측치를 수정하여 넣고 분산분석할 경우     전체 자유도는?

가. 14    나. 15    다. 16    라. 12

22. A가 4수준, B가 3수준인 이원배치의 실험에서 유효반복수(ne)는? (단, 반복 없는 실험임)

가.[eqn: { 1} over { 2}]  나. 2    다. 3    라. 4

23. 모수인자에 대한 구조모형의 가정 중 틀린 것은?

가. 수준이 기술적인 의미를 가지며 실험자에 의하여 미리 정해진다.

나.[eqn: { a}_{i }]는 고정된 상수이다. 즉E([eqn: { a}_{i }])=[eqn: { a}_{i }], Var([eqn: { a}_{i }])=0

다.[eqn: { a}_{i }]들의 합은 일반적으로＆0＆이 아니다. [eqn: SUM from { { i}=1} to l { a}_{i } != 0]

라.[eqn: { a}_{i }]들간의 평균치는＆0＆이다.

24. 직교다항식을 사용한 분산분석에서 k차항 변동의 자유도는?

가. 차수에 관계없이 1 이다.     나. k-1   다. 차수에 관계없이 2 이다.      라. k

25. 단순 회귀분석에서 회귀선에 의해 설명되지 않는 잔차(residual)에 관한 설명으로서 거리가 가장 먼     것은?

가. 잔차들의 합은 0 이다.

나. 잔차들의[eqn: { x}_{i }]에 대한 가중합(weighted sum)은 0 이다.

다. 잔차들의[eqn: { y}_{i }]에 대한 가중합(weighted sum)은 0 이다.

라. 분산분석 작성시 잔차변동의 자유도는 1 이다.

26. 반복이 있는 2원 배치법에서 요인 A는 모수인자이고 요인 B는 대응이 있는 변량인자일 경우의 검     정방법으로 가장 올바른 것은?

가. A와 AxB는 오차분산으로 검정하고, B는 AxB로 검정한다.

나. A, B, AxB 모두 오차분산으로 검정한다.

다. B와 AxB는 오차분산으로 검정하고 A는 AxB로 검정한다.

라. A와 B는 AxB로 검정하고 AxB는 오차분산으로 검정한다.

27. 3사에서 구입한 원료를 인자 A로, 가공방법을 인자 B로하여 블럭반복(R) 2회의 분할실험을 하여 다     음의 Tij· 표를 얻었다. SA의 값은?

[eqn: { X}_{ijk } ={ X}_{ijk } -67]

r=2	A1 A2 A3	[eqn: T CDOT j CDOT]
B1 B2 B3	36 10 -5 16 -6 -14 0 -15 -20	41 -1 -35
[eqn: {T }_{i }]‥	52 -8 -39	T=5

가. 483.1   나. 713.4   다. 718.9   라. 1252.1

28. l개의 수준에서 각각 m 번 반복한 실험 결과인 xij 에 대해 다음과 같은 모형을 설정하였다.

[eqn: { X}_{ij } = mu + {a }_{i } + { e}_{ij } , i=1,2,3,...,l , j=1,2,..,m, 단, { e}_{ij } SIM N(0, { sigma }`_{E } ^{ 2} )서로 독립]

오차분산 [eqn: { sigma }`_{ E} ^{2 }]의 추정값으로 가장 적절한 것은?

가. [eqn: { SUM from { {i }=1} to l SUM from { {j }=1} to m { x}`_{ij } ^{2 }-m SUM from { {i }=1} to l {(BAR x_{j }. ) }^{2 } } over {l(m-1) }]       나.[eqn: { SUM from { { i}=1} to l SUM from { {j }=1} to m (BAR x_{j}.-BAR BAR x})^{2} } over { l(m-1) }]

다.[eqn: { SUM from { { i}=1} to l SUM from { {j }=1} to m (BAR x . -BAR BAR x}) ^{2} } over { l(m-1)}]                라.[eqn: { SUM from { {i }=1} to l SUM from { {j }=1} to m ( { x}_{ij }-{BAR x.}_{j } )^{2} } over { l(m-1)}]

29. 3수준계 직교배열표에 의한 계획에서 A인자를 기본표시 ac에 B인자를 bc에 배치하면 A× B 교호     작용은 어떤 기본표시 열에 배치되는가?

가. ac, b2c      나. abc2, b2c   다. bc2, ac2     라. abc2, ab2

30. 일원배치 실험에서 인자 A는 3수준, 반복이 6회의 실험을 하였을 때 오차의 평방합이 SE=45 이었다.     A2의 합 T2=36일 때 □ (A2)의 95% 신뢰구간은 얼마인가? (단, F(1, 15; 0.05)=4.54, F(2, 15; 0.05)=3.68)

가. 6 ± 1.51     나. 6 ± 1.74   다. 6 ± 1.57     라. 6 ± 3.71

31. A(모수인자)를 3수준으로 하고 랜덤하게 3일을 택하여 난괴법 실험을 하였다. 분산분석 결과 일간변

동 SB = 96.72, 오차변동 SE = 64.54 이었다. 일간 분산추정치 [eqn: { { bar sigma } _{B }} ^{2 }]는?

No	1	2	3	데이터
1 2 3 4	+ + - -	+ - + -	+ - - +	59 65 61 71
배치	A	B	A×B

가. 10.74    나. 11.85    다. 12.68    라. 16.14

32. 어떤 합성수지의 절연 부품을 제조하고 있는 공정에서 부품의 수명을 길게하기 위해 인자 두개를      택하여 직교 배열표에 의한 실험을 다음과 같이 하였다. 교호작용의 변동 SA× B 는?

가. 1   나. 2   다. 3   라. 4

33. 분산분석에서 데이터의 구조를 [eqn: {X }_{ij } = mu + { alpha }_{i } + { epsilon }_{ij }]로 표시할수 있다. 이때[eqn: { epsilon }_{ij }]는 무엇을 뜻하는가?

가. 수준 i에 있어서의 j번째 데이터에 부수되는 분산

나. 수준 i에 있어서의 j번째 데이터에 부수되는 오차

다. 수준 i에 있어서의 j번째 데이터에 부수되는 산포

라. 수준 i에 있어서의 j번째 데이터에 부수되는 치우침

34. 반복이 있는 이원배치 실험에서 A, B 모수 모형이라면, 교호작용(A x B)의 불편분산 기대치 E(V)     는? (단, A는 5수준, B는 4수준, 반복2회임.)

가. [eqn: { sigma }`_{e } ^{2 } +{5 sigma }_{A×B}^{2}]       나. [eqn: { sigma }`_{e } ^{2 } +{4 sigma }_{A×B}^{2}]   다. [eqn: { sigma }`_{e } ^{2 } +{9 sigma }_{A×B}^{2}]       라. [eqn: { sigma }`_{e } ^{2 } +{2 sigma }_{A×B}^{2}]

35. 2수준계의 직교배열표에 관한 내용으로 가장 올바른 것은?

가. 2수준계의 직교배열표는 일반적으로 [eqn: { L}_{ { 2}^{m } } ( { 2}^{m-1 } )]로표기된다.

나. 직교배열표의 모든행은 서로 직교하고 있다.

다. 한열은 하나의 자유도를 갖는다.

라. 하나의 인자의 효과를 구할 때 다른 인자의 효과에 의한 치우침이 생긴다.

36. 아래의 분산 분석표가 만들어 졌을 때 목표치(m)의 Fo값은?

요인	S	[eqn: PHI]	V	FO
m A e	110.7 12.0 50.9	1 2 21	110.7 6 2.4	( )
T	173.6	24

가. 12.724   나. 17.042  다. 18.450   라. 46.125

37. 반복이 있는 2원배치 실험의 결과에서 교호작용이 무시되지 않을 때 2인자의 수준의 조, 즉 AiBj조     에서 모평균의 점추정식은? (단, A, B 모두 모수모형)

가. [eqn: BAR BAR X]       나. [eqn: BAR BAR {X }_{ i} ..+BAR {x} ._{j}.-BAR BAR x]       다. [eqn: BAR X _{j}..+BAR x ._{j}.]     라. [eqn: BAR BAR X _{ij}.]

38. 난괴법의 실험계획의 내용 설명으로 가장 올바른 것은?

가. 교호작용 효과을 구할 수 있다.           나. 변량인자의 산포의 추정은 전혀 구할 필요가 없다.

다. 변량인자의 모평균 추정은 전혀 의미가 없다.   라. 일원배치법을 반복실험하는 실험계획법 이다.

39. 동일한 물건을 생산하는 4대의 기계에서 불량여부의 동일성에 관한 실험을 하였다. 양품이면 0, 불     량품이면 1의 값을 주기로 하고, 4대의 기계에서 나오는 100개씩의 제품을 만들어 불량 여부를 실험     하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 이 자료에서 총변동 ST를 구하면?

기 계	A1 A2 A3 A4
양 품	90 80 94 71
불량품	10 20 6 29
합 계	100 100 100 100

가. 41.48   나. 54.44   다. 68.93   라. 71.33

40. 다음 설명중 틀린 것은?

가. 그레코 라틴방격이란 서로 직교하는 라틴방격 2개를 조합한 방격이다.

나. 실험을 반복하면 일반적으로 오차항의 자유도는 커져서 검출력이 감소한다.

다. 3× 3 라틴방격에서 오차항의 자유도는 2이다.

라. 4× 4 그레코라틴 방격에서 오차항의 자유도는 3이다.

제 3과목: 품질경영개론

41. 공정이 충분히 양호한 품질을 만드는 능력의 보유여부를 파악할 때 적용되는 개념은?

가. 공정관리      나. 공정상태   다. 공정능력      라. 공정성과

42. 부품의 끼워맞춤 방법에서 항상 죔새가 생기는 끼워맞춤은?

가. 헐거운 끼워맞춤    나. 억지 끼워맞춤   다. 중간 끼워맞춤      라. 겹침 끼워맞춤

43. 품질관리 부문의 피드백사이클 중 공정관리 기술부문에서 이루어지며 부품이나 제품의 기술적 사항     에 대한 적합성 여부를 판단하는 것은?

가. 품질개선      나. 품질해석   다. 품질평가      라. 품질조치

44. 사내규격은 규격을 제정하려고 하는 대상에 따라 3가지로 분류할 수 있다. 가장 관계가 먼 것은?

가. 기본규격      나. 운영규격   다. 품질규격      라. 방법규격

45. 외주품질관리란 발주기업이 요구하는 품질의 급부를 경제적으로 생산하기 위해서 발주기업과 외주     공장이 협력해서 실행하는 품질관리활동이다. 외주품질관리의 기능을 설명한 내용으로 가장 관계가     먼 것은?

가. 발주기업측에서 외주공장에 대해서 외주품질의 유지향상을 위해서 행하는 품질관리활동

나. 발주기업측이 요구품질을 만족하는 외주품을 받아들이기 위해서 행하는 수입검사활동

다. 외주공장측에서 발주기업측이 요구하는 제품을 제조하기 위해서 행하는 품질관리활동

라. 외주공장측에서 모기업 완제품의 품질보증을 위해서 행하는 설계감사활동

46. 현장의 문제점을 발견하기 위해 공정데이터를 이용, 히스토그램을 그렸더니 그림과 같이 쌍봉우리형     의 분포모습이었다. 다음 설명중 가장 올바른 것은?

가. 이질적 집단이 섞여 있다.   나. 급구분이 적당하지 않다.

다. 특정구간의 값을 피했다.    라. 측정방법에 잘못된 버릇이 있다.

47. 제품의 특성을 요구 품질수준의 고저에 따라서 규정하는 것은?

가. 종류    나. 치수    다. 호칭    라. 등급

48. 사내 규격에 대해서 지켜야 할 기본원칙이 아닌 것은?

가. 사내규격은 대외비밀의 사항에 대해서는 그 내용을 기록하지 않아야 한다.

나. 규격은 반드시 책자로 기입하여야 한다.

다. 회사의 전무 또는 그 직속 상급 집행부가 솔선하여 사내규격의 유지와 실시를 촉진한다.

라. 책자는 회사관계 부.과의 누구나가 볼 수 있고 이해할 수 있도록 해 두어야 한다.

49. 품질보증의 사전대책이 아닌 것은?

가. 공정관리      나. 공정능력 파악   다. 품질감사      라. 시장조사

50. 관능검사의 관점에서 가장 중요한 것은?

가. 재현성과 정밀성      나. 감도와 재현성   다. 감도와 정밀성        라. 재현성과 기호성

51. 분석하는 대상의 상위개념을 제시하여 그것을 바탕으로 연상에의해 새로운 아이디어를 찾아내는  방법은?

가. 브레인스토밍         나. 결점열거법   다. 카드식 의사정비법    라. 고든법

52. 산업표준화의 내용으로 가장 관계가 먼 것은?

가. 광공업품의 종류, 형상, 치수            나. 광공업품의 설계방법, 제도방법

다. 광공업품의 생산 업무, 사무 규정       라. 광공업품의 시험분석, 측정 방법

53. 공정특성치의 값으로 공정의 안정도를 살펴볼 때 안정된 공정이라 판단되는 것은?

(단, T:공차,□ :표준편차)

가. T<6□    나. T>6□    다. T=3□    라. T=6□

54. x- Rs 관리도를 작성하여 다음과 같은 자료를 얻었다. 공정능력지수를 구하면? (단, n=2, d2=1.128)

[eqn: k=20, SUM x=490.5, SUM { R}_{s } =18.6, { S}_{U } =28, { S}_{L } =22]

가. 0.953    나. 1.152    다. 1.213    라. 1.397

55. TQC를 추진하는데 있어서 각 담당부분으로써 취해야 할 기본방침으로 틀린 것은?

가. 의식의 선양과 협력체제의 확립을 도모한다.    나. 실시의 주체를 라인(line)에 둔다.

다. 고유기술과 분리하여 실시한다.                라. 층별하여 추진한다.

56. 다음은 측정치 변동의 문제점과 원인관계를 설명한 것이다. 옳지 않은 것은?

가. 정확성 - 계측기 마모                          나. 정밀도 - 적합하지 않은 측정기

다. 안정성 - 계측기의 작동준비(warming-up)상태   라. 재현성 - 환경조건, 불규칙적인 사용시기

57. 품질의 종류에 속하지 않는 것은?

가. 검사품질      나. 시장품질   다. 설계품질      라. 적합품질

58. 제품규격 항목중 치수에 관한 내용으로 가장 올바른 것은?

가. 보통치수 : 치수를 표시하는 편이 생산자로서 편리하고 또한 치수의 통일을 도모하는 의미로서          필요하다고 생각되는 치수에 적용

나. 중요치수 : 표준화, 단순화를 촉진하기 위해서 되도록이면 채용하기 바라는 치수에 적용

다. 허 용 차 : 최대허용치수에서 최소허용치수를 뺀 값

라. 치수공차 : 허용한계치수에서 기준치수를 뺀 값

59. 겹침의 공차를 이용해서 조립이 잘되는가의 여부를 알수있는 요인에 대한 내용으로 가장관계가 먼 것은?

가. 부품의 실제의 표준편차가 도면상의 공차와 합치되어 있는가?

나. 부품의 실제평균치가 도면상에 표시되어 있는 공칭치수와 같은가?

다. 부품은 항상 일정한 순서로 조립되어 있는가?

라. 실제의 표준편차의 평방합의 제곱근을 계산한 값이 조립품의 규격공차와 합치 하는가?

60. 품질경영의 원리와 가장 관계가 먼 것은?

가. 고객중심조직     나. 프로세스 접근방식   다. 결과 중시        라. 지속적인 개선

제 4과목: 생산관리

61. 열화손실을 감소하기 위해서는 다음과 같은 조치를 취해야 한다. 틀리게 설명한 것은?

가. 일상보전 : 급유, 교환, 조절, 청소 등의 적정실시   나. 정상운전 : 운전자의 훈련과 지도

다. 예방보전 : 주기적 검사와 예방수리의 적정실시    라. 개량보전 : 갱신분석의 조직화

62. 제품수량분석(P-Q분석)에서 C그룹의 설비배치 형태로 가장 올바른 것은?

가. 제품별배치      나. 공정별배치   다. 혼합형배치      라. 제품고정형배치

63. 설비보전표준을 대별하면 크게 3가지로 나눌 수 있다. 해당 되지 않은 것은?

가. 설비수입표준          나. 설비검사표준   다. 설비일상보전표준      라. 설비수리표준

64. 다음의 자재관리방식 중 틀린 것은?

가. 단일기간 재고모형은 생선, 과일등과 같이 수요가 1회적이며 짧은주기의 재고수준을 결정하는 것이다.

나. 자재의 ABC관리는 자재의 중점관리 방식이라고 한다.

다. 두 개의 용기를 준비해서 하나의 용기에 있어서 재고가 소진되면, 소진되는 즉시 자재를 보충하        는 방식은 투윈빈 방식이라고 한다.

라. 재고를 사용한 만큼 자동적으로 대금을 정산해 나가는 방식을 콕 시스템 방식이라고 한다.

65. 공장에서 생산하는 모든 제품의 생산계획을 공통적 척도를 갖는 단위로 환산하여 계획하는 것은?

가. 총괄생산계획(APP)      나. 대일정계획   다. 중일정계획              라. 소일정계획

66. WORK SAMPLING에 있어서 본 관측실시전에 행하여야 되는 업무는?

가. 주체가 되는 작업의 백분율이 높은가 낮은가를 검토한다.

나. 측정하는 작업자의 작업중이나 유휴에 대한 백분율 P를 예비적으로 산정한다.

다. 관측자료의 정확도와 정도를 검증한다.            라. 표준시간을 산정한다.

67. 수주생산계획 및 통제 즉 공정관리의 업무내용의 순서중 가장 올바른 것은?

가. 주문결정→ 제품시방→ 순서계획→ 작업표준→ 공수·부하계획→ 일정계획→ 작업배정 및 지시         → 진도 및 여력, 현품통제

나. 주문결정→ 순서계획→ 제품시방→ 작업표준→ 공수·부하계획→ 일정계획→ 작업배정 및 지시         → 진도 및 여력, 현품통제

다. 주문결정→ 제품시방→ 작업표준→ 공수· 부하계획→ 순서계획→ 일정계획→ 작업배정 및 지시         → 진도 및 여력, 현품통제

라. 순서계획→ 일정계획→ 주문결정→ 제품시방→ 작업표준→ 공수· 부하계획→ 작업배정 및 지시         → 진도 및 여력,현품통제

68. 설비운전 부문을 포함한 전원 참가의 보전체제를 확립하여 설비의 효율을 최대한 높이는 것은?

가. 전문보전    나. 자주보전   다. 기업보전    라. 작업보전

69. PTS법의 특징과 가장 관계가 먼 내용은?

가. 작업자에게 최적의 작업방법을 훈련할 수 있다.   나. 원가의 견적을 보다 정확하게 할 수 있다.

다. 흐름작업에 있어서 라인밸런싱을 보다 높은 수준으로 끌어 올릴 수 있다.

라. 작업방법의 변경시에는 표준시간 개정이 신속하지 못하다.

70. 작업의 시간관측에 의한 평균치가 25DM 이고 제1평가에 의한 속도평가 계수가 110% 이며, 제2평가     에 의한 2차 조정계수가 20%일 때 정미시간은?

가. 35DM    나. 33DM    다. 27.5DM    라. 5.3DM

71. 자재 분류제도의 개선을 위하여 자재분류의 원칙이 있다. 이 원칙과 가장 관계가 먼 것은?

가. 용이성    나. 상호 유기성    다. 포괄성    라. 점진성

72. A기업은 1일 조업시간이 480분, 오전과 오후 휴식시간이 각각 20분이다. 1일 목표생산량은 200개,      불량율은 5%일 경우 피치타임(pitch time)은?

가. 1.64분    나. 1.8분    다. 1.96분    라. 2.09분

73. 절차계획에서 다루어지는 주요한 결정사항으로 가장 관계가 먼 것은?

가. 생산에 필요한 작업의 내용 및 방법       나. 각 작업의 실시순서

다. 각 작업에 사용할 기계와 공구            라. 공수의 산정

74. 양수작업분석표(left and right hand chart)에 사용되는 분석기호중 유지(holding)을 나타내는 기호는?

75. 작업을 보통 매초 16내지 24프레임의 속도로 촬영하므로 육안으로 놓치기 쉬운 짧은 주기의 작업을     분석하는데 특히 효과적인 필름분석법은?

가. 메모동작분석(memomotion analysis)      나. 미세동작분석(micromotion analysis)

다. 사이클 그래프분석                       라. 크로노사이클 그래프분석

76. LOB(Line of Balance)기법을 가장 유용하게 적용할 수 있는 생산형태는 무엇인가?

가. 조립공정 시스템                         나. 대규모 일시 프로젝트(토목, 건설 등)

다. 개별 주문생산 시스템(기계, 조선 등)      라. 장치산업 시스템(정유, 시멘트 등)

77. 우발고장기간에 실시하는 일반적인 보전방식로 가장 올바른 것은?

가. 예방보전         나. 사후보전   다. 번인(burn-in)보전   라. 보전예방

78. 포디즘에서 동시관리 합리화를 위한 전제조건 중 틀린 것은?

가. 생산의 표준화(3S)   나. 이동조립법(컨베이어시스템)   다. 직능적조직   라. 대량 소비시장의 존재

79. 현 작업방법의 분석단계에서 사용되는 챠트(CHART)를 작성할 때 유의하여야 할 일반적인 내용으     로 거리가 가장 먼 것은?

가. 왜(why)라는 의문사항을 항상 염두에 두고 수정하여 기록한다.

나. 작업과 관련하여 발생된 모든 사항과 각 사항간의 관계를 알아보기 쉽도록 기록한다.

다. 기억에 의존하지 말고 관찰즉시 기록한다.

라. 참고가 용이하도록 요약표 같은 사항을 기록한다.

80. MRP의 특징에 대한 내용으로 틀린 것은?

가. 소요되는 자재를 최소의 비용으로 적시에 공급할 수 있다.

나. 과거 전통적 재고 시스템보다 합리적이다.

다. 수요가 일정하며 연속적이라는 가정에서 출발한다.

라. 원료나 부품의 수요를 최종제품의 납기와 소요량이 나타나 있는 일정계획에 의해 계산한다.

[해 답]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
다	가	가	다	다	다	가	라	나	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	가	나	라	다	가	라	나	가	나
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	나	다	가	라	다	나	가	라	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	라	나	라	다	라	라	다	나	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	나	다	나	라	가	라	가	다	나
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
라	다	나	나	다	라	가	가	다	다
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
라	나	가	다	가	나	가	나	라	나
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
나	라	라	라	나	가	나	다	가	다