온라인 교육기관 KISA

2000년 3월 12일 품질기사

제1과목 : 통계적품질관리

1. 다음 4개의 O.C곡선은 각각 샘플링 계획    (sampling plan) (a) N=1,000, n=75, c=2, (b)N=1,000, n=150, c=2, (c) N=1,000, n=450, c=6, (d) N=1,000, n=750, c=10을 나타낸다. 이 중(b)가 나타내는  O.C곡선은?

㉮ (ㄱ)  ● (ㄴ)  ㉰ (ㄷ)   ㉱ (ㄹ)

2. 장기적으로 품질을 보증하는 것이 아닌 것      은?

㉮ 계량조정형 샘플링검사

● 계수규준형 샘플링검사

㉰ 계수연속생산형 샘플링검사

㉱ AOQL에 근거를 둔 선별형 샘플링검사

3. 어떤 제품의 품질특성을 측정한 결과 다음과 같은 값을 얻었다. 이 품질특성의 표준편차는 σ=0.25이다. 95% 양쪽 신뢰구간을 구하시오.

㉮ 3.426～3.676      ㉯ 1.426～1.676

㉰ 2.326～2.580      ● 2.032～2.286

4. 불량률 P=0.05인 제조공장이 안정상태에 있  다. 이 제조공정에서 n=100개의 시료를 발췌하여 검사를 하였을 경우 불량품의 기대치E(X)와 표준편  σ는 얼마가 되겠는가?

㉮ E(X)=5, σ=5     ㉯ E(X)=5, σ=4.75

㉰  E(X)=5,  σ=[eqn: SQRT { 5}]     ● E(X)=5σ=[eqn: SQRT { 4.75}]

5. N(3, 15), N(4, 5)로부터 각각 크기 32의 샘    플을 채취했을 때 각각의 표본평균 X, Y의     차(X-Y)의 분포의 표준편차는 얼마인가?

● 0.79               ㉯ 0.625

㉰ [eqn: SQRT { 2}]               ㉱ 2

6. 아래 그림은 회귀에 관한 분해이다. 각편차  (各偏差)의 관계는[eqn: { y_i-y} over {① }]  =[eqn: { (y_i- y) } over {② }]+[eqn: { (y_i - y_i )} over {③ }]로 표시된다. 위 ①,②,③항 중 회귀관계로 설명이 되지 않는 편차는 어느 것인가?

㉮ ①항              ㉯ ②항

㉰ ② 및 ③항        ● ③항

7. 종래 어떤 로트의 모 결점수는 m=16.0이었  다. 작업내용을 개선한 후에 시료의 결점수  는 c=12.0이 되었다. 검정 통계량  uo 는 얼  마인가?

㉮ 0.25               ㉯ 0.75

● ―1                ㉱ 1.5

8. 다음 도수표에서 표준편차(불편분산의 제곱     근을 이용)를 구하면?

● 1.52              ㉯ 1.82

㉰ 2.46              ㉱ 2.64

9. 어떤 제품 1로트중에 어떤 특성치의 모평균  을 측정코자 한다. 랜덤으로 제품 1개를 샘  플링하였고, 그 제품을 3회 특정했을 때 데  이터 3개의 평균치의 분산[eqn: sigma _x^2] 를 맞게 나    타낸   식은?(단,샘플간의   분산[eqn: sigma _S^2]    측정의    오차분산=[eqn: sigma _M^2])

㉮ [eqn: sigma _ chi ^2 = sigma _s^2 + sigma _M^2]       ㉯ [eqn: sigma _ chi ^2 ={sigma_M^2 over3} + sigma _M^2]

㉰ [eqn: sigma _ chi ^2 = { sigma _S^2 + sigma _M^2} over {3 }]    ● [eqn: sigma _ chi ^2 = sigma _S^2 + sigma _M^2 over 3]

10. 3σχ관리도에서 제1종 과오(type l error)를 범할 위험은?

㉮ 0.00135            ● 0.0027

㉰ 0.01               ㉱ 0.05

11. 두 개의 사상 A,B에 대하여 P(A)=[eqn: { 1} over {2 }],   P(B)=[eqn: { 1} over {3 }], P(A∩B)=[eqn: { 1} over {4 }]이라 할 때 P(A∪B)의 값은?(단, A, B는 각각 A와 B의 여사상이다.)

● [eqn: { 3} over 4{ }]               ㉯ [eqn: { 1} over {6 }]

㉰ [eqn: { 1} over {2 }]                ㉱ [eqn: { 2} over {5 }]

12. n=4 χ=5.10, R=1.80,[eqn: { d}_{2 }] =2.059인 χ 관리도의 LCL은?(단, 합리적인 군으로 나눌 있는 경우)

㉮ 7.723              ㉯ 4.663

㉰ 3.526              ● 2.477

13. KSA 3103(계량규준형 1회 샘플링검사-σ를 아는 경우)의 샘플링검사 적용조건으로 적합하지 않는 것은?

㉮ 검사단위의 품질을 계량치로 나타낼 수        있을 것

● 불량률에 의한 경우에는 특성치의 분포        가 정규분포일 것

㉰ 로트의 평균치를 보증하는 경우, χ<χL        이면 불합격으로 판정할 것

㉱ 로트의 평균치를 보증하는 경우,χ≦χU        이면 불합격으로 판정할 것

14. 관리도를 해석할 때 판정법으로 틀린 것은?

㉮ 연속 100점중 2점이 관리선 밖에 있으면 관리상태로 판정한다.

㉯ 주기성이 나타나면 관리가 안된 상태로        판정한다.

㉰ 중심선 한쪽에 7점 이상이 나타나면 관        리가 안된 상태로 판정한다.

● 연속 7점중 2점이 한계선 가까이 나타나면 관리가 안된 상태로 판정한다.

15.  공정관리를  χ(메디안)에  의해   관리하는    χ- R 관리도에서 χ관리도의 범위값을  나타내는 것은?

㉮ [eqn: { E}_{2 }]R              ㉯ 2.66[eqn: { R}_{S }]

㉰ [eqn: { A}_{2 }]R              ● m3[eqn: { A}_{2 }]R

16. n=2의 χ의 관리도에서 χ=2.00, R= 1.00일  때  UCL의 값은?

㉮ 3.73  ● 3.88   ㉰ 4.12   ㉱ 4.66

17. 검사가 시험과 다른 점은 어느 것인가?

㉮ 비교               ㉯ 측정

㉰ 분석               ● 판정

18. MIL-STD-105D를 이용하는 경우 가장 올  바른 것은?

㉮ 계약의 최초는 반드시 수월한 검사부터  시작한다.

㉯ 까다로운 검사의 샘플의 크기는 보통검        사의 샘플의 크기와 같다.

㉰ 2회 샘플링 방식은 1회 샘플링 방식과

비교하여 평균검사 갯수는 거의 변하지        않는다.

● 검사 수준을 변화시키면 β보다 α가 크게 변한다.

19. 오차에 대한 검토시에 측정치의 분포에 주  목하여 통계적으로 생각해서 어떠한 조치 를 취하여야 되겠는가를 모색해야 한다. 이때 오차의 검토순서로 적당한 것은?

㉮ 정밀도-치우침-신뢰성

● 신뢰성-정밀도-치우침

㉰ 치우침-신뢰성-정밀도

㉱ 정밀도-신뢰성-치우침

20. 정규분포를 하는 모집단으로부터 n=10의 샘플을 발췌하여 측정한 결과 X=45.3,     V=48.90이 되었다. 유의수준 5%에서 모   평균 μ=50이라고 할 수 있겠는가?

(단,t(9, 0.05)=2.262이다)

● μ=50이라 할 수 있다.

㉯ μ=50이라 할 수 없다.

㉰ σ가 미지이므로 판정불가하다.

㉱ 통계량이 부(負)의 값이 되므로 판정불

가하다.

제2과목 : 실험계획법

21. 온도(A) 2수준, 농도(B) 2수준, 촉매(C) 2수준을 택하여 [eqn: { 2}^{3 }]형 계획을 랜덤한 순서로 실험하여 다음 표와 같은 데이터를 얻었다. 온도(A)의 주효과는 얼마인가?

● 23     ㉯ -5      ㉰ 1.5    ㉱ 3

2

2 구조식이 yij = μ+αi+bj+(ab)ij+eij인[eqn: { 2}^{2 }]요   인 실험에 대한 내용 중 가장 관계가 적은  것은?

수준의 조	데이터	수준의조	데이터
(1)	59 61	c	50 54
a	74 70	ac	81 85
b	50 58	bc	46 44
ab	69 67	abc	79 81

㉮ 인자 A,B에 수준수가 각각 2인 실험이         다.

㉯ Ai, Bj수준에서의 효과 αi, bj 검출할 수  있다.

㉰ 교호작용 (ab)ij와 오차 eij는 서로 분리         시켜 검출할 수 있다.

● 교호작용 (ab)ij와 오차 eij는 서로 교락         되었다고 말 할 수 있다.

23. 일차인자 A를 4수준, 이차인자 B를  3수준으로 택하여 블록 반복 2회의 분할 실험  (split-plot experiment)을 행했을 때 이차  오차 변동의 자유도는 얼마인가?

● 8    ㉯ 7     ㉰ 6    ㉱ 3

24. m=T/n =23.4, F110(0.05) =4.96, Ve =52.7 일때 일반평균 m 의 요인효과를 추정하면 얼마인가?

㉮ 23.4±5.1        ● 23.4±4.7

㉰ 23.4±2.0        ㉱ 23.4±0.2

25. 어떤 플라스틱제품에 대하여 재료 A를 3종류 ,[eqn: { A}_{1 }][eqn: { A}_{2 }],[eqn: { A}_{3 }]로 바꾸어 각각 6개, 5개, 4개씩 만들어 핀홀(pin hole)수를 조사하였다. 만일 여기서 측정한 데이터로 분산분석을 했다고 할 때 오차항의 자유도

([eqn: { f}_{e }] )는?

㉮ [eqn: { f}_{e }] =14         ㉯ [eqn: { f}_{e }] =14

●[eqn: { f}_{e }] =12          ㉱ [eqn: { f}_{e }] =11

26. 2수준 7인자를  다원 배치로 실험해야 하는데, [eqn: { L}_{8 }]([eqn: { 2}^{7 }])의 직교배열로 실험하는 경우 다원배치의 실험 횟수보다 얼마나 적게 실험할 수 있겠는가?

㉮ 1/2                     ㉯ 1/4

㉰ 1/8                     ● 1/16

27. 다음 중 다구찌방법의 특징과 관련없는 항  목은?

㉮ 손실함수              ㉯ SN비

㉰ 직교배열표            ● 샘플링검사

28. 총 변동 중 회귀선에 의하여 설명되는 변동이 차지하는 비율인 결정계수

(coeffi-cient of determination)의 값은?

㉮ 0.662                   ● 0.984

㉰ 5.776                   ㉱ 15.2

29. 다음표와 같은 2원배치 실험에서 결측치 ⓨ 의 추정치는?

교반율 rpm(χ)	2	4	6	8	10
불순물 %(y)	5.8	6.2	7.1	7.8	8.8

㉮ 1      ㉯ 2      ㉰ 3      ㉱ 4

30. [eqn: { 2}^{3 }]형 계획에서 정의 대비를 A×B×C로   잡아 [eqn: { 1} over {2 }]일부 실시를 하는  경우 A와 별명 관계에 있는 요인은?

● B×C             ㉯ A×C

㉰ A×B             ㉱ B

31. A, B인자가 1차 단위이고, C인자가 2차 단      위인 분할법의 실험에서 다음의 구조모형      이 사용된다.

χijkl = μ+ ai +bj +e(1)ij +ck +(ac)ik       +(bc)ik + (abc)ijk +e(2)ijkl 이때 1차 단위오차에 교락되어 있는 교호작용은 무엇인가?(단, 2차 단위에서 반복실험이 행해졌음)

㉮ (ac)ik            ● (ab)ij

㉰ (bc)ik            ㉱ (abc)ijk

32. 일원배치법의 반복이 일정한 경우의 데이터 구조가[eqn: { χ}_{ij }]= μ+ ai +eij ( i=1,2, …l,j =1,2,…m)로 주어질 때 χi. 의 구조는?

㉮ χi. = μ        ㉯χi.=μ+e

● χi = μ+ai +ei.   ㉱χi=μ+ai

33. [eqn: { L}_{9 }]([eqn: { 3}^{4 }])의 직교배열표에서 1열에 A인자, 2열 B인자, 4열에 C인자를 배치한 후 실험한 결과 2열의 데이터 합을 구하였더니 (1수준  데이터  합)=38,  (2수준     데이터  합)=37,(3수준데이터 합)=58이었다면

[eqn: { S}_{B }]  의 값은?

● 93.56               ㉯ 98.24

㉰ 108.13              ㉱ 124.53

34. 난괴법 실험에서 다음의 분산 분석표를 얻      었다. B가 변량인 경우에 [eqn: { σ}`_{B } ^{2 }]을 추정하      고 싶다. [eqn: { σ}`_{B } ^{2 }]의 추정치는 어느 것인가?

㉮  ([eqn: { V}_{A }]  -[eqn: { V}_{E }] ) / l

㉯  ([eqn: { V}_{A }]  +[eqn: { V}_{B }] -[eqn: { V}_{E }] )/m

●  ([eqn: { V}_{B }]   -[eqn: { V}_{E }] ) /l

㉱  ([eqn: { V}_{B }]   -[eqn: { V}_{E}] ) /m

35. 3수준계의 직교배열표에서 열(列)의 수는       다음중 어느 것에 해당되는가?

요인	S	∅	V
A	[eqn: { S}_{A }]	l-1	[eqn: { V}_{A }]
B	[eqn: { S}_{B }]	m-1	[eqn: { V}_{B }]
e	[eqn: { S}_{e }]	(l-1)(m-1)	[eqn: { V}_{e }]
T	[eqn: { S}_{T }]	lm-1

㉮ 행의 수-l        ㉯ 실험횟수 +1

● (행의 수-1)/2    ㉱ (실험횟수-1)/3

36. 3수준의 3인자 A, B, C조의 각각에 4번 반복하여 실험을 했을 때 오차의 자유도는?  (단, A×B×C의 교호작용은 오차항에 풀링하였다.)

㉮ 54  ㉯ 64   ● 81  ㉱ 89

37. 인자 A,B의 여러 가지 수준의 조에 관한  이원배치 실험을 임의의 순서로 반복하여  행하고 인자 A의 변동을 [eqn: { S}_{A }], 인자 B의  변동을[eqn: { S}_{B }], 교호작용의  변동을[eqn: { S}_{A×B }],    급간변동을[eqn: { S}_{AB }],총변동을[eqn: { S}_{T }]라   할      때 다음 등식 중 맟는 것은?

㉮[eqn: { S}_{A×B }] =[eqn: { S}_{T }] -[eqn: { S}_{AB }]

●[eqn: { S}_{A×B }] =[eqn: { S}_{AB }] -[eqn: { S}_{A }] -[eqn: { S}_{B }]

㉰[eqn: { S}_{T }] =[eqn: { S}_{A }] +[eqn: { S}_{A×B }]

㉱[eqn: { S}_{A }] =[eqn: { S}_{B }] -[eqn: { S}_{A×B }]

38. 온도(A)가 4수준, 수준간의 간격을 10, 반  복(γ)=3회로 하여 2원배치 실험을 한 경  우[eqn: { S}_{A }]를 자유도 1의 성분으로 분해[eqn: { S}_{Al }] 은?(단, R =4이다)

	b1	b2	b3		b1	b2	b3
W1	-3	1	-1	λ2S	20	4	20
W2	-1	-1	3	λS	10	4	6
W3	1	-1	-3	S	5	4	9/5
W4	3	1	1	λ

● [eqn: [ (1-3 ) A_1 + (-1) A_2 + 1A_3 + 3A_4 ]^2 } OVER { 20 ×3}]

㉯ [eqn: {[ 1 A_1 + (-1)A_2 +(-1)A_3 +1_4 ]}over { 4×3 }]

㉰ [eqn: {[(-1)A_1 +3A_2 +(-3)A_3 + 1A_4 ]^2}over {4×3}]

㉱[eqn: {[(-1)A_1 +3A_2 +(-3) A_3 +1A_4 ]}over {10×3}]

39. 반복을 몇 번이고 행하는 경우에, 각 반복  마다 블록효과와 교락시키는 요인이다 다  른 경우를 무엇이라고 하는가?

● 완전교락(complete confounding)

㉯ 부분교락(partial confounding)

㉰ 정의대비(defining contrast)

㉱ 반복(replication)

40. 변량인자에 대한 설명 중에서 옳지 않은 것은?

● 주효과는 고정된 상수이다.

㉯ 수준이 기술적인 의미를 갖지 못한다.

㉰  주효과는 랜덤으로 변하는 확률변수이   다.

㉱  주효과들의 합은 일반적으로 영이 아니        다.

제3과목 ; 품질경영개론

41. 사내 실패코스트라고 볼 수 없는 것은?

㉮ 재가공 코스트

㉯ 외부불량 코스트

● 불량대책 코스트

㉱ 폐각 코스트

42. 설계품질의 수준을 결정함에 있어서 경영방침이 고급품을 파는 방침일  때 다음 중  적당한 수준은?

㉮ a    ● b      ㉰ c     ㉱ d

43. 품질관리에서 중요시하는 관리의 2가지 측      면으로써 가장 올바른 것은?

㉮ 형상유지와 조처

● 현상유지와 개선

㉰ 표준화와 관리사이클

㉱ 검토와 개선

44. 품질관리의 업무 중 공정관리에서 하는 일      로 가장 적당한 것은?

● 불량품의 원인을 규명, 품질특성의 개량 가능성 결정

㉯  불량품이 만들어지기 전에 품질시방으  로부터 벗어나는 것을 시정

㉰ 시방의 요구에 알맞는 부품만을 경제적인 품질수준으로 구입

㉱ 제품에 대한 바람직한 코스트, 기능 및  신뢰성에 대한 품질표준확립

45. ISO  9004의 제품요약서에 포함되는 요소      가 아닌 것은?

㉮ 성능특성            ㉯ 관능특성

● 품질비용            ㉱ 포장

46. 기술표준작성 및 품질관리자료작성 비용항      목으로 가장 올바른 품질 코스트는?

㉮ 평가비용            ● 예방비용

㉰ 실패비용            ㉱ 준비비용

47. 회사내에 있어서 사내표준화의  역할이 아      닌 것은?

㉮ 경영방침의 구체적인 지시와 그것의 수행

㉯ 책임, 권한의 집중화와 업무의 합리화

㉰ 기술의 보존, 보편화, 향상

● 생산의 합리화

48. 유사성 비교라는 방법을 이용해서 언뜻 보  기에 관계가 있는 것끼리 서로 관련시키면  서 아이디어를 찾아내는 기술개발 방식은?

㉮ Brain storming법     ● Singificant법

㉰ Check List법         ㉱ Network법

49. 사내표준화의 효과증대를 위한 요건을 설명한 것 중 적당하지 않은 것은?

㉮ 실행가능성이 있는 내용일 것

㉯ 직감적으로 보기쉬운 표현으로 할 것

㉰ 장기적 방침 및 체계하에서 추진할 것

● 일정기간이 되면 주기적으로 개정할 것

50. 계측오차 중 간접요인에 의하여 발생되는  오차는?

㉮ 계측장치의 오차로 인한 오차

㉯ 계측방법의 차이로 인한 오차

● 계측기기의 준비차에서 오는 오차

㉱ 계측자의 차이로 인한 오차

51. 관리상태인 관리도로부터 구한 통계적 공차 한계가 규격 한계내에 포함되지 않을 경우 우선적으로 취할 행동은?

㉮ 규격을 검토하고 변경한다.

● 공정개선을 실시한다.

㉰ 통계적 공차한계를 구한 시료의 크기를 검토한다.

㉱ 이상 모두 아니다.

52. 관능적 판단의 오차에 있어 자극강도의 계  열이 아주 완만하게 증가하든가 감소할 때  마치 동일강도가 계속되는 것처럼 느껴지는  경향에서 오는 오차는?

㉮ 기대오차         ● 관습의 오차

㉰ 관련자극의 오차  ㉱ 이론오차

53. 제품규격에서 재료를 규정할 때의 고려사항이 아닌 것은?

㉮ 재료는 제품의 품질을 확보할 수 있는 것을 선택하며, 재료의 시장성, 경제성 등을 고려하여 규정한다.

㉯ 제품의 재료를 KS나 기타 자료에 규정된       것만을 규제할 필요가 없다면 “....또는 이       와 동등 이상의 것” 과 같은 표현을 사용       하여 확대하여 규정한다.

㉰ 규정하는 재료의 선정기준이 법령의 기술,기준 등에 따를  경우는 되도록이면 준용한 기준을 명백히 하는 것이 좋다.

● 최종 특성항목의 규정에 따라서 제품품질  이 보증될 경우에 규정한다.

54. 품질정보체계도의 종류에 속하지 않는 것       은?

㉮ QA체계도의 스탭에 맞추어서 품질정보  활동의 책임구분이 표시된 것이어야 한다

㉯ 정보원으로부터 수집한 품질정보별로 그것의 활용방법을 표시한 것이어야 한다.

● 품질정보는 품질특성에만 한정되어 표시된 것이어야 한다

㉱ 응급대책과 항구대책의 결과에 의해서  얻어진 품질정보로써 품질정보처리의 루트가 제시된 것이어야 한다.

55. 규격상한을 U, 규격하한을 L, 잘 관리된 제조공정에서 취한 많은 수의 샘플로부터 구한 표준편차를 σ라고 할 때 다음 중 어떤 관계가 성립할 때 공정능력이 좋다고 할수 있는가?

㉮ (U-L)<6σ       ㉯ (U-L)=6σ

㉰ (U-L)>3σ       ● (U-L)>6σ

56. 다음에서 품질보증에 대한 참뜻을 설명한  것 중 맞지 않는 것은?

㉮ 품질이 소정의 수준에 있음을 보증하는         것이다.

● 전사적 품질관리 입장에서 품질보증은          검사라는 뜻이다.

㉰ 제품에 대한 소비자와의 하나의 약속이        며 계약이다.

㉱ 소비자에게 제품이 만족스럽고 신뢰할         수있으며 경제적임을 보증하는 것이다.

57. 규격에 제조방법을 규정하지 않는 것이 좋 을 경우를  설명한 것 중 적당하지 않은  것은?

㉮ 기술의 진보면에서 보아 좋지 않을 때

● 품질기준을 명확히 표현하기 힘든 경우

㉰ 품질기준을 규정할 수 있는 경우

㉱ 제조자의 자주성을 존중하는 것이 좋을때

58. 전기․전자분야의 국제규격 제정기관은?

㉮ UL                 ● IEG

㉰ ISA                 ㉱ IEE

59. TOC 실시의 주체를 라인에 두게 하는데 있어서의 중요 항목으로서는 다음과 같은 것을 들 수 있다. 거리가 먼 것은?

● 조직화

㉯  관리계획과  관리항목의 명확화

㉰ 표준화

㉱ 품질보증시스템의 체계화와 개선

60. 한국산업규격을 기능별로 분류했을 때 다음중 틀린 것은?

㉮ 기업 또는 공장, 사업소 등에 의하여 제정되는 회사규격

● 제품의 형상, 치수, 재질 등 물질에 대         한 제품규격

㉰ 성분분석 및 시험방법, 사용방법에 대한 방법규격

㉱ 계량단위, 용어, 기호, 단위 등 물질과  행위에 관한 전달규격

제4제목 : 신뢰성관리

61. 10개의 부품으로 조립되어 만들어지는 제품이 있으며 각 부품의 신뢰도는 동일하여야한다. 제품의 설계목표 신뢰도를 0.99로 하기 위해서는 각 부품의 신뢰도는?

㉮ 0.999999           ㉯ 0.999989

㉰ 0.999899           ● 0.998995

62. MTTF를 구하는 식 중 맞는 것은?(단, R(t) : 신뢰도함수, f(t) : 고장밀도함수)

㉮[eqn: MTTF = - INT _{ 0}^{∞ } { f(t)} over {R(t)dt }]

㉯[eqn: MTTF = - INT _{ 0}^{∞ }R(t)dt]

㉰ [eqn: MTTF = INT _{ 0}^{∞ } t { d R(t)} over {dt }]

● [eqn: MTTF = INT _{ 0}^{∞ } R (t) dt]

63. 보전시간   t에   대한   보전도함수   M(t)          =1-e-1.5t 일 때 수리율μ(t)는?

● 1.5             ㉯ 0.67

㉰ 0.43            ㉱ 0.27

64. 어떤 제품의 고장시간이 20시간, 30시간, 40시간의 고장시간을 기록하였고, 또 하나는 70시간동안 고장이 일어나지 않았다. 그렇다면 이 기기의 평균수명은 몇 시간인가?

㉮ 30              ㉯ 40

● 53              ㉱ 95

65. 다음 설명 중 틀린 것은?

㉮ MTTF는 수리불가능한 아이템의 고장         수명의 평균치이다.

㉯ MTBF는 수리가능한 아이템의 고장간        의 동작시간의 평균치이다.

㉰ 평균수명이 증가하면 신뢰도도 증가한         다.

● 전자계산기 구성부품인 IC의 평균수명         도 MTBF로 나타내어야 한다.

66. 그림과 같이 3개의 부품이 병렬로 연결된       시스템의 신뢰도는?

㉮ R1 R2 R3

● 1-(1-R1) (1-R2) (1- R3)

㉰ 1- R1 R2 R3

㉱ (1-R1) (1-R2) (1- R3)

67. 고장률이 λ로 동일한 n개의 부품이 병렬로 연결되어 있을 경우에 시스템의 평균수명공식은?

㉮ [eqn: {lambda over n} -{1 over {n lambda} }]       ㉯ [eqn: { lambda over n} +{1 over {n lambda} }]

● [eqn: {1over λ}+ {1over2λ} +{1over3λ} +… + {1over nλ}]

㉱  [eqn: {n over λ}]

68. 2개의 동일 블록을 병렬로 접속한 시스템의 고장까지의 시간의 및 수리완료 시간이 지수 분포를 따를 때 시스템의 MOT는?

(단, λ는 고장률, μ는 수복률을 나타내며      수리요원은 1명이다.)

㉮ [eqn: {1 OVER λ}]               ㉯ [eqn: {1 OVER λ_2}]

㉰ [eqn: { 1 OVER μ}]               ● [eqn: {1 OVER μ_2}]

69. 150개 아이템을 800시간 시험하여 10개가  고장났다. 고장시간은 다음과 같다. 평균수  명 MTBF를 점추정하면? (단. 아이템은 수 명분포가 지수분포를 따른다고 한다.)

(고장시간) : 50. 60. 80. 150. 180. 190. 250

.320. 400. 480

㉮ 12,516             ㉯ 12,416

㉰ 12,178             ● 11,416

70. 고장나무 해석에 사용되는 기본적인 기호로 다음 그림은 무슨 기호인가?

● AND 게이트기호

㉯ OR 게이트기호

㉰ 정상사상

㉱ 기본사상

71. 고장률 함수 λ(t)가 증가형인 경우 와이블      분포의 형상 모수(m)은 어떠한가?

㉮ m<1              ● m>1

㉰ m=1               ㉱ m=0

72. 어떤 장치의 고장후 수리시간 T는 다음 파라미터의 값을 갖는 대수정규분포를 한다고 알려져 있다. Y= jnT, μY= 2.5 σY= 0.86, 이 장치의 40시간에서의 보전도 M(40)은?

㉮ 0.9131               ㉯ 0.9147

● 0.9162               ㉱ 0.9177

73. 그림과 같은 시스템에서 A,B,C의 고장나는  확률이 각각 F4 =0.1 FB = 0.05, FC =0.02  로 하여 정상사상의 고장확률을 구하면?

㉮ 0.00001             ● 0.0001

㉰ 0.001               ㉱ 0.01

74. 신뢰성을 향상시키는 설계의 요점에 포함되지 않는 것은?

㉮ 사용하는 부품의 종류를 줄인다.

● 스트레스를 집중시킨다.

㉰ 부품에 걸리는 스트레스를 경감시킨다.

㉱ 스트레스에 대한 내성을 갖게 한다.

75. 번-인(burn-in)시험의 목적으로 가장 적합      한 것은?

● 초기고장의 감소   ㉯ 고장률의 감소

㉰ 우발고장의 감소  ㉱ 마모고장의 감소

76. 부품을 가속온도 100℃에서 수명시험을 하  고 얻은 고장시간 데이터에 의거 추정한   평균수명이 1,500시간이다. 이 부품의 정상  사용온도는 50℃이고, 이 두 온도간의 가  속계수가 32일 때 정상사용조건에서의 평균수명은 몇 시간인가?

㉮ 3,000           ㉯ 4,800

● 48,000          ㉱ 60.000

77. 고장확률 밀도함수를 f(t), 고장률함수를 λ  (t)라고 할 때 다음의 진술 중 틀리는 것   은?

㉮ f(t)가 지수 분포이면, λ(t)는 CFR을  한다.

● f(t)가 와이블 분포이면,  λ(t)는 DFR을 한다.

㉰ f(t)가 정규 분포이면, λ(t)는 IFR을 한  다.

㉱ 와이블 분포는  CFR, DFR, IFR의 3가 지 경우를 모두 나타낼 수 있는 확률밀도 함수이다.

78. 고장률 함수 λ(t)가 일정형인 경우 고장확 률 밀도함수  f(t)는 일반적으로 어떤 분포  형태를 나타내는가?

● 지수분포        ㉯ 베타분포

㉰ 정규분포        ㉱ 감마분포

79. 표본의 크기가 n일 때 시간 t를 지정하여 그 시간까지 고장수를  Y로 한다면 수명 t대한 신뢰도 R(t)의 추정식은?

㉮ [eqn: R(t)= { Y} over {n }]       ● [eqn: R(t)= {n-Y over n}]

㉰ [eqn: R(t)={n over Y}]       ㉱ [eqn: R(t)= Y-n over Y]

80. 다음과 같은 시스템의 신뢰도는 ?

㉮ 0.75

㉯ 0.81

● 0.89

㉱ 0.98

제5과목 : 생산관리

81. 정체, 저장, 대기, Material Handling 등의 사항이 생산현장의  어느 위치에서 발생하는지 한눈에 알아볼 수 있도록 표시된 도표는?

㉮ MHC(Material Handling Chart)

㉯ OPC(Operation Process Chart )

● FPC (Flow Process Chart)

㉱ FD(Fiow  Diagram)

82. 다음 중 포드 시스템과 관계있는 것은?

● 기계설비 중심     ㉯ 과학적 관리

㉰ 스톱위치          ㉱ 작업자 중심

83. 설비관리에서 우발고장시 실시하는 관리기      법은?

㉮ DM              ● BM

㉰ CM              ㉱ MP

84. 보전 효율의 측정방식이 아닌 것은?

● MAPl 방식

㉯ Victor Z. Priel 방식

㉰ Dupont 방식

㉱ 보전효과 = 보전개선/보전입력자료

85. 설비배치의 형태중 U-Line의 원칙을 기술      한 것이다. 이에 해당하지 않는 것은?

㉮ 다공정 담당의 원칙

㉯ 작업량 공평의 원칙

㉰ 정지작업의 원칙

● 1개 만들기 원칙

86. PERT에서 어떤 요소작업을 정상작업으로 수행하면 5일에 2.500만원이 소요되고 특급작업으로 수행하면 3일에 3,000만원이 소요된다. 비용구배(Cost Slope)는 얼마인가?

㉮ 500만원/일          ● 250만원/일

㉰ 167만원/일          ㉱ 100만원/일

87. 작업분석표의 종류에 해당되지 않는 것은?

㉮ 기본형 작업분석표

㉯ 시간란을 부가한 작업분석표

● 작업, 시간분석표

㉱ 작업자공정, 시간분석표

88. 품종별 한계이익액을 산출하고 이를 고정비와 대비하여 손익분기점을 구하는 방식은?

㉮ 평균법          ㉯ 기준법

● 개별법          ㉱ 절충법

89. 다음 중 구매가격 결정기준으로 틀린 것은?

㉮ 원가계산에 의한 가격 결정

㉯ 수요와 공급에 따른 가격 결정

● 특명구매방식에 따른 가격 결정

㉱ 동업 타사와 경쟁관계에 따른 가격 결         정

90.  워크샘플링법에서  사용되는  절대오차와  상대오차에 대한 설명으로 가장 관계가 먼 것은?

㉮ 절대오차와 상대오차는 모두 %로 표시된다.

● 신뢰구간의 범위는 절대오차가 상대오차보다 일반적으로 작다.

㉰ 절대오차는 허용오차의 크기를 ρ의 크기와 관계없이 나타낸 것이다.

㉱ 워크샘플링법에서는 절대오차와 상대오차를 정확히 기술하여 혼돈을 피한다.

91. WF법과 MTM법의 공통점이 아닌 것은?

㉮ 상세법과 간이법이 있다.

● 시간단위는 [eqn: { 1} over {10000 }]시간이다,

㉰ 정규교육을 받고 시험에 합격함으로써 정규자격소지자가 될 수 있다.

㉱ 규칙에 따라 동작을 분석한 후 동작시간표에 따라 시간치를 설정한다.

92. 부품에 대한 소요량은 MRP투입 자료중 어디에서 파악할 수 있는가?

㉮ 재고현황          ㉯ MPS

㉰ 반제품수요        ● BOM

93. 설비효율을 저해하는 7대 손실로 가장 올바른 것은?

● 고장손실, 준비작업조정 손실, 수율손실, 초기손실, 일시정지 공운전손실, 속도저하 손실, 불량재손질손실

㉯ 고장손실, 지구공구손실, 절삭기구손실. 초기손실, 일시정지 공운전손실, 속도저하손실, 불량재손질손실

㉰ 고장손실, 준비작업조정손실, 절삭기구손실, 초기손실, 일시정지 공운전손실, 속도저하손실, 불량재손질손실

㉱ 에너지손실, 준비작업조정손실, 절삭기구손실, 초기손실, 일시정지 공운전손실, 속도저하 손실, 불량 재손질손실

94. 일정계획을 수립하는데 고려하여야 할 내용이 아닌 것은?

㉮ 생산기간     ㉯ 작업능력 및 부하량

㉰ 작업의 완급순서  ● 설비 배치

95. 8개의 공정을 거쳐 가공되는 제품의 공정별 소요시간이 다음과 같을 때 불균형률 (Balance delay) 은 얼마인가?

공정1	공정2	공정3	공정4	공정5	공정6	공정7	공정8
10.0	9.5	9.0	9.2	8.5	8.0	9.7	8.2

㉮ 9.9%  ●10.9%   ㉰ 14.6%   ㉱ 11.3%

96. 설비보전기록의 효과와 관계가 먼 것은?

● 생산용 자재의 상비수 계산을 위한 기         초자료

㉯ 소요될 보전비의 견적을 위한 기초자료

㉰ 설비예산 편성의 기초자료

㉱ 수리시기 예측의 기초자료

97. 두 대의 기계를 거쳐 여러 작업이 수행될 경우 총작업시간의 최소화를 위해 가장 필요한 절차는 무엇인가?

㉮ 작업의 납기시간의 산정

● 두 기계의 작업소요시간 산정

㉰ 시스템내 평균작업수 결정

㉱ 작업장의 도착순서 결정

98. 계절지수(seasonal index)의 설명으로 틀린 것은?

㉮ 수요가 계절적 요인의 영향을 받고 있 을 때 반영된다.

㉯ 계절지수의 계산방법에는 이동평균비 율법이 일반적으로 이용된다.

● 계절지수의 합은 1이다.

㉱ 1년 이상 장기 예측의 경우에는 계절  지수는 고려되지 않는다.

99. A산업은 플라스틱 사출물을 제조하는 업체 이다. 5명의 고객으로부터 아래표와 같은 주문을 받아놓고 있다. 납기가 빠른 작업부터 우선적으로 하는 (EDO법) 방법으로 일정계획을 수립할 경우 총 지연일수는 몇 일인가?(단. 오늘은 11.1일 이다.)

고객주문	1	2	3	4	5	계
공정시간 (일수)	5	3	7	2	6	23
납기(일)	11.10일	11.5일	11.7일	11.15일	11.20일

㉮ 10일  ㉯ 11일  ㉰ 12일  ● 13일

100. 작업자가 경제적인 동작으로 작업을 수행하기 위한 동작 경제의 원칙에 해당되지 않는 것은?

㉮ 신체의 사용에 관한원칙

● 최단이동의 원칙

㉰작업역의 배치에 관한 원칙

㉱공구류 및 설비의 설계에 관한 원칙