국가기술자격검정 필기시험문제
2003년도 산업기사 일반검정 제 2 회
자격종목 및 등급 : 제판기사
시험시간 : 과목당 30분씩 2시간 30분
문제유형 : A

제 1과목: 인쇄공학

1. 작업 안전기법의 4단계를 설명한 것이다. 그 순서가 2단계에 해당되는 것은 ?
가. 사고요인을 생각한다.
나. 잘 생각해서 결과를 검토한다.
다. 대책을 생각해서 결정한다.
라. 대책을 실시한다.

2. 틱소트로피(Thixotropy)에 대한 설명 중 잘못된 것은 ?
가. 외력을 가하면 유동이 일어나 점도가 저하된다.
나. 외력을 제거하고 방치하면 점도가 상승한다.
다. 유동 중에는 분산입자의 응집파괴가 빠르게 진행된다
라. 방치할 때 입자확산으로 점도가 급격히 상승한다.

3. 인쇄 잉크의 레오로지(Rheology)를 가장 적절하게 표현한 것은 ?
가. 인쇄 잉크의 흡유성
나. 인쇄 잉크의 색상성
다. 인쇄 잉크의 변퇴색
라. 인쇄 잉크의 유동특성

4. 통상 사용되는 인쇄잉크의 색상특성과 관계가 먼 것은 ?(단, Y → Yellow, M → Magenta, C → Cyan)
가. C잉크는 필요한 C성분 이외에 어느 정도의 불필요한 Y성분과 M성분을 함유하고 있다.
나. M잉크는 필요한 M성분 이외에 불필요한 Y성분과 C성분을 함유하고 있다.
다. Y잉크는 아주 이상적인 잉크에 가까우나 필요한 Y성분 이외에 M성분을 함유하고 있다.
라. Y + M + C의 3색을 혼합하면 아주 이상적인 백색이 된다.

5. 유리판 위에 있는 안료에 아마인유를 방울 형태로 떨어뜨리고, 비벼서 깨지거나 분리되지 않을 상태가 되었을 때, 그 양을 측정하는 것은 무엇을 측정하기 위한 것인가 ?
가. 흡유량
나. 흡수량
다. 분산량
라. 중합량

6. 인쇄중 정전기가 발생하여 급지가 원활하지 못할 때 조치 방법으로 옳은 것은 ?
가. 실내 습도를 낮춰준다.
나. 물을 끓여 수증기를 발생 시킨다.
다. 급지부에 백열등을 설치한다.
라. 실내 온도를 낮춰준다.

7. 평판 인쇄에서 인쇄도중 습수통과 습수 롤러에 옅은 색이 나타나는 현상은 ?
가. 블리딩(bleeding)
나. 케이킹(caking)
다. 콜렉팅(collecting)
라. 모틀링(mottling)

8. 외력에 대한 저항력은 ?
가. 점도(viscosity)
나. 스트레스(stress)
다. 스트레인(strein)
라. 레오로지(rheology)

9. 제책공정 중 한책분의 쪽수가 순서대로 이어가도록 접지된 각 접장들을 겹쳐 모으는 공정은 ?
가. 고르기(pressing)
나. 배킹(backing)
다. 장합(gathering)
라. 마블(marble)

10 . 조명설비를 할 때 가장 배려할 필요가 없는 항목은 ?
가. 온도 관리
나. 밝기의 균일성
다. 자연광의 이용
라. 조명의 표준화

11. 초킹(chalking)의 원인과 가장 거리가 먼 것은 ?
가. 흡유도가 낮은 종이를 사용했다.
나. 비이클의 건조막이 약하다.
다. 비이클의 점도가 너무 낮다.
라. 잉크 건조가 나쁘다.

12. 판이나 블랭킷 화선부에 이물질이 부착되어 주위가 흰얼룩이 생기는 것은 ?
가. 피킹
나. 히키
다. 프로큐레이션
라. 블리딩

13. 틱소트로피(Thixotropy) 현상이 많이 발생되는 잉크에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은 ?
가. 인쇄기 가동중에는 유동성이 좋다.
나. 선명한 화선을 얻을 수 있다.
다. 장시간 방치하면 압송불량이 된다.
라. 뉴톤 유동을 한다.

14. 다음 중 정전기 방지 대책과 관계없는 것은 ?
가. 대전체와 마찰하는 금속 부품에 접지를 한다.
나. 절연 저항을 낮춘다.
다. 공정 속도를 빠르게 한다.
라. 정전기 방지제를 첨가한다.

15. 산업재해의 원인 중 사고를 발생시키는 직접적인 원인과 거리가 먼 것은 ?
가. 불안전한 속도의 조작
나. 안전 장치의 기능 제거
다. 신체적인 부적절
라. 불안전한 장비의 사용

16. 각종 지방의 특성 중 불포화도를 알려면 주로 어느 값을 구해야 하는가 ?
가. 산가
나. 요드가
다. 에스테르가
라. 점화가

17. 점탄성 모델중에서 스프링(Spring)과 대시폿(Dashpot)을 병렬로 연결한 모델은 ?
가. Newtonian
나. Maxwell
다. Hookean
라. Voigt

18. 제책을 하는 목적과 가장 관계가 없는 것은 ?
가. 인쇄된 종이를 흩어지지 않게 한다.
나. 잉크의 전이를 좋게 한다.
다. 문화를 기록, 보존하기 위함이다.
라. 읽기나 쓰기에 편리하다.

19. 지기 가공에서 겉상자 제조공정을 바르게 열거한 것은 ?
가. 급지→ 줄내기→ 풀칠→ 절단→ 접기→ 풀억제
나. 급지→ 줄내기→ 접기→ 풀칠→ 절단→ 풀억제
다. 급지→ 줄내기→ 풀칠→ 접기→ 풀억제→ 절단
라. 절단→ 풀억제→ 풀칠→ 접기→ 급지→ 줄내기

20. 잉크의 전이현상을 정량적으로 측정하는 방법이라고 볼 수 없는 것은 ?
가. 인쇄 전과 후의 인쇄판의 중량을 측정
나. 색상 대비를 통한 비색 분석을 이용한 방법
다. 방사성 동위 원소에 의한 가이거 계수의 사용
라. 잉크 공급 롤러의 무게를 측정

제 2과목: 제판재료학

21. 가역성 재료중 빛에 의해 발색하여 열을 주면 색이 지워 지는 것은 ?
가. 포토크로믹
나. 캐소드크로믹
다. 서모크로믹
라. MICR크로믹

22. 다음 금속 중 붉은 광택을 지닌 금속으로, 잉크와 친화성이 좋기 때문에 스크린 선수가 많은 세밀한 망점 볼록판과 그라비어판을 제판하는데 사용되는 금속은 ?
가. Cu
나. Zn
다. Pb
라. Sn

23. 그라비어판 실린더의 탈지(脫脂)처리에 사용하는 약품은 ?
가. 4∼5%의 질산액
나. 7∼8%의 황산액
다. 9∼12%의 염산액
라. 13∼14%의 인산액

24. 제판용 필름원고를 제작할 때 립(RIP)에서 지원되는 digital Screen으로 망점이 형성된다. 이때 digital dot로 사용되지 않는 것은 ?
가. 라운드 스크린(Round screen)
나. 글래스 스크린(Glass screen)
다. 유클리던 스크린(Eucliden screen)
라. 엘립티컬 스크린(Elliptical screen)

25. 정전 스크린 인쇄에 사용되는 스크린 망사로 가장 적합한 것은 ?
가. 실크
나. 나일론
다. 데트론
라. 스테인리스

26. PS판 감광제인 디아조감광제가 자외선을 받으면 어떤gas가 발생하는가 ?
가. SO₂
나. H₂
다. O₂
라. N₂

27. 금속 판재료의 구비조건이라고 볼 수 없는 것은 ?
가. 가볍고 취급이 용이할 것
나. 모랫발을 쉽게 세울 수 있을 것
다. 신축이 크며 굽어지기 쉬울 것
라. 인쇄기 상에서 내마찰력이 있을 것

28. Conventional gravure 제판용 원판 필름 형태는 ?
가. 망점계조 positive film
나. 연속계조 positive film
다. 망점계조 negative film
라. 연속계조 negative film

29. 화상기록 방법을 감광성과 비감광성으로 나눌 때 감광성 방식인 것은 ?
가. 감열(感熱)기록
나. 감압(減壓)기록
다. 잉크제트 인쇄
라. 청사진

30. 다음 중 현상액의 촉진제로서 맞지 않는 것은 ?
가. KOH
나. NaOH
다. Na₂CO₃
라. KI

31. 망사매기가 쉽고, 물로 축여 매면 건조할 때 자연수축되어 적당한 장력으로 되며, 내열성이 있고, 제판 작업이 쉽고, 스텐실이 떨어지지 않는 스크린사는 ?
가. 견사(NP· SP)
나. 나일론
다. 폴리에스테르
라. 스테인리스

32. 젤라틴(gelatin)이 할로겐화은 입자가 고르게 분산되기 위한 결합제로서의 요구되는 성질이 아닌 것은 ?
가. 고른 입도를 가지는 분산제일 것
나. 보존 중에 또는 노출 후의 사진 처리 중 양호한 안정성 및 강도를 가질 것
다. 투명도가 좋고, 처리액에 용해되지 않을 것
라. 할로겐화은 입자가 서로 응집할 것

33. 정착에 관한 설명 중 틀린 것은 ?
가. 현상진행을 정지 시킨다.
나. 유제를 경화 시킨다.
다. 입자가 작은 유제에는 티오황산암모늄을 사용하며 보존성이 좋지 않다.
라. 감도가 느린 필름은 할로겐화은이 적으므로 정착이 빠르다.

34. 컬러 네거티브 필름에 비하여 컬러 슬라이드 필름의 현상처리에만 있는 공정은 ?
가. 발색 현상
나. 표백 정착
다. 안정
라. 반전욕

35. 필름 및 인화지 현상 억제제의 작용은 ?
가. 포그(fog)를 방지한다.
나. 고온 현상시 현상 시간을 길게 한다.
다. 현상을 억제시켜 정착 시간을 단축시킨다.
라. 현상을 억제시켜 정지 시간을 단축시킨다.

36. 리스형 필름의 특징으로 잘못된 것은 ?
가. 중간 농도의 계조 표현이 우수하다.
나. 일반 필름에 비해 FOG(흐림) 농도가 낮다.
다. 콘트라스트와 감마(γ) 값이 크다.
라. 리스형 필름은 일반필름에 비해 특성곡선상에 감마(γ)값이 크게 나타난다.

37. 리스현상액에 산화방지를 목적으로 사용하는 Na2SO3의 양을 최소로 제한하는 가장 큰 이유는 무엇인가 ?
가. 퀴논과 반응하여 pH를 변화시키기 때문에
나. 할로겐화은이 현상되도록 촉매 역할을 하기 때문에
다. 아황산 이온이 발생하여 전염현상을 방해하기 때문에
라. 억제제와 반응하여 현상이 느리게 진행되기 때문에

38. 아연판에 관한 설명 중 틀린 것은 ?
가. 아연은 다른 금속이 조금이라도 첨가되면 경도가 순수한 아연보다 높아진다.
나. 아연 볼록판 제판에는 초산 부식액이 사용되고 볼록판용 아연은 경도가 낮다.
다. 결정 입자가 거칠어진 아연은 부식 적성이 나빠진다.
라. 아연 합금에 있어서 알루미늄과 마그네슘양이 많으면 부식되기 어렵다.

39. 은염필름에 비하여 비은염 필름의 특징으로 맞지 않는 것은 ?
가. 감도가 낮다.
나. 해상력이 높다.
다. 현상처리가 간단하다.
라. 선명도가 떨어지나 농담은 높다.

40. 사진 현상용 인화지의 감광 특성 요인으로서 감마(γ) 수치가 가장 높은 것은 ?
가. 연조
나. 경조
다. 중간조
라. 초경조

제 3과목: 출판편집학

41. WYSIWYG를 구현하려면 모니터 컬러에 대한 조정이 필요하다. 이 때 가장 필요하지 않는 것은 ?
가. 검정색과 흰색의 조정
나. 컬러밸런스 조정
다. 감마 보정
라. 실내 조명색 조정

42. 소스 마킹(source marking)이란 ?
가. 도트 매트릭스 프린터를 이용하여 바코드를 표현하는 방식
나. 책이나 상품을 만들면서 책 표지나 제품 포장지에 바코드를 인쇄하여 출하시키는 방식
다. 열감응지 위에 열을 가해 바코드를 표현하는 방식
라. 잉크제트 프린터를 사용하여 표현하는 방식

43. 고딕체의 특징은 ?
가. 글자꼴에 세리프가 있다.
나. 가로, 세로의 획이 모두 균일하며 굵고 힘차다.
다. 특정한 문장을 강조할 때 쓰기에는 적절하지 않다.
라. 문장의 제목보다 본문에 많이 사용된다.

44. 사진 인쇄의 무아레(moire) 예방을 위한 방법이 아닌것은 ?
가. 하프톤(AM) 스크리닝보다는 FM 스크리닝으로 한다.
나. 패턴화 영역 노이즈를 추가하거나 약간 흐리게 한다.
다. 컬러 인쇄판 스크린의 각도를 반드시 고정시켜 둔다.
라. 하프톤 스크리닝과 충돌하지 않는 출력 크기를 선택한다.

45. 다음 중 국제 표준 도서번호의 용어는 ?
가. ISSN
나. VAN
다. ISDS
라. ISBN

46. 서적이나 잡지의 제목에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은 ?
가. 잡지의 제목은 독자로 하여금 본문을 읽기 쉽게 유도하는 역할을 한다.
나. 제목은 독자의 시선을 집중시키고 조형미를 살리는 데에도 영향을 준다.
다. 명조체를 사용한 제목은 지적이고 강렬한 느낌을 주고 들뜬 분위기가 되기 때문에 주의해야 한다.
라. 다양한 내용이 게재되는 잡지의 경우에는 그 지면의 내용에 따라 길이나 서체, 크기 등이 다양해 질 수 있다.

47. 그림이나 사진을 직접 그려서 입력하는 장치로 그래픽디자인이나 설계분야에 많이 이용되고 있는 것은 ?
가. 마우스
나. 스캐너
다. 디지타이져
라. 플로터

48. 출판기획을 할 때 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은 ?
가. 저자의 선정
나. 판형 및 책의 분량
다. 책의 반품이나 파손
라. 책이름

49. 문장중에 ( ) 또는 [ ]속에 작은 서체로 두 줄로 새겨 넣도록 정리하는 것은 ?
가. 두주
나. 할주
다. 방주
라. 참조주

50. 다음 중 교정기호에 대한 설명이 바르게 된 것은 ?
가.  : 글자를 붙이시오
나.  : 보기 좋은 글자로 바꾸시오
다.  : 불필요한 글자를 제거하시오
라.  : 행을 왼쪽으로 이동시키시오

51. 컴퓨터를 이용하여 출판물을 편집하는 순서가 올바르게 되어 있는 것은 ?
가. 기획 → 러프레이아웃 → 문자/그림원고입력 → 컴퓨터 편집 → 프린터 출력교정 → 필름출력
나. 문자/그림원고입력 → 컴퓨터 편집 → 러프레이아웃 → 기획 → 프린터 출력교정 → 필름출력
다. 기획 → 러프레이아웃 → 컴퓨터 편집 → 문자/그림 원고입력 → 필름출력 → 프린터 출력교정
라. 러프레이아웃 → 문자/그림원고입력 → 기획 → 컴퓨터 편집 → 필름출력 → 프린터 출력교정

52. 편집 레이아웃의 원리에 대한 설명 중 틀린 것은 ?
가. 편집레이아웃은 인쇄출판물을 만들 때 지면(紙面)의 주체가 되는 문자, 사진, 그림 등을 적절히 배치하는 작업이다.
나. 지면의 구성은 전체적인 통일과 조화를 이루면서 시각적인 미적감각을 극대화해야 한다.
다. 시각적인 미적구성이 중요하므로 핵심적인 내용 또는 메시지의 전달보다 아름다운 지면구성이 우선적으로 고려되어야 한다.
라. 문자는 그림이나 사진과 조화를 이루어야 하며, 색깔 또한 조화를 이루면서 선명하게 드러나야 한다.

53. 정상적인 글자꼴보다 상하의 크기가 줄어든 글자꼴은 ?
가. 장체
나. 평체
다. 좌사체
라. 우사체

54. 접는 양식(spread style)의 편집물이 아닌 것은 ?
가. 팜플렛
나. DM카드
다. 일간신문
라. 종합카탈로그

55. DOI(Digital Object Identify)시스템에 관한 설명이다. 잘못 설명된 것은 ?
가. 인터넷상에서 지적 재산물의 관리
나. 지적재산 권리 보유자와 이용자의 연결
다. 디지털 정보의 전자 상거래 절차에 있어 필수요소 및 자동저작권 관리 실현
라. 인터넷상에서 저작물 복제방지 코드의 운영 및 판매

56. 가장 큰 정보량을 가지고 있는 것은 ?
가. 1Byte
나. 1KByte
다. 1MByte
라. 1GByte

57. 문고본의 일반적인 특성에 어울리지 않는 것은 ?
가. 소형
나. 휴대가 편리함
다. 저렴한 가격
라. 전문가용

58. 문자의 크기에 대한 설명이 맞게 된 것은 ?
가. 1포인트 : 0.25 ㎜
나. 1급 : 0.35146 ㎜
다. 20급 : 5㎜
라. 72 포인트 : 10인치

59. 편집 배열표에 기록되는 사항이 아닌 것은 ?
가. 인쇄대수 즉, 제판된 양면 한벌 위치
나. 쪽수
다. 삽입될 광고
라. 교정의 지시

60. 판면의 가로길이는 10cm, 행수는 25, 글자의 크기는 10포인트 정체로 조판할 때 이 판면에 들어가는 글자의 수는 대략 얼마인가 ?(단, 자간과 띄어쓰기는 무시)
가. 500자 정도
나. 700자 정도
다. 950자 정도
라. 1,050자 정도

제 4과목: 인쇄색채학

61. Grassman에 의해 밝혀진 색의 가법혼합에 의한 컬러매칭법칙을 근거로한 표색계는 ?
가. 먼셀 표색계
나. 오스트발트 표색계
다. CIE 표색계
라. NCS 표색계

62. Maxwell의 색도도에서 등색에 필요한 R,G,B의 양, 즉 3자극치를 X,Y,Z라 하고 이들의 상대값을 x,y,z라고 했을때 3자극치가 X = 60, Y = 80, Z = 60이었다면 원색 빨강의 상대값 x값은 얼마인가 ?
가. 0.2
나. 0.3
다. 0.4
라. 0.5

63. 보통의 밝기에서는 추상체만이 작용하는 경우의 휘도순응은 ?
가. 명순응(明順應)
나. 휘도암순응(輝度暗順應)
다. 암순응(暗順應)
라. 무채순응(無彩順應)

64. 망점인쇄에 적용된 색채 지각의 특징은 ?
가. 병치혼색
나. 보색대비
다. 계시대비
라. 회전혼색

65. 측색에 대한 내용으로 맞지 않는 것은 ?
가. 인간의 눈이 측색에 가장 적합하다.
나. 필터식 색채계는 측색에 이용된다.
다. 인간의 눈은 측색에 있어 개인차가 있다.
라. 측색은 각 인간의 기억성에서도 영향을 받는다.

66. 옛날부터 전해 내려오는 습관상 사용하는 색상 하나 하나의 고유 색명을 말하는 것은 ?
가. 관용색명
나. 일반색명
다. 계통색명
라. 특별색명

67. 청색(Blue)필터의 빛에 대한 개략적인 흡수범위는 ?
가. 400~600㎚
나. 500~600㎚와 300~400㎚
다. 500~700㎚
라. 400~500㎚와 600~700㎚

68. 색의 삼속성에 속하지 않는 것은 ?
가. 색상
나. 명도
다. 채도
라. 색입체

69. 눈의 감각부분을 바르게 설명한 것은 ?
가. 간상체는 무채색의 지각과 유채색의 지각을 주로 한다.
나. 추상체는 극히 약한 빛에 대해서도 반응한다.
다. 추상체는 무채색의 지각은 물론 유채색의 지각도 한다.
라. 닭은 간상체가, 올빼미는 추상체가 발달한 동물이다.

70. 그래프의 선들 중 Munsell Value V와 시감 반사율 Y와의 관계를 가장 바르게 나타낸 것은 ?

가. (ㄱ)
나. (ㄴ)
다. (ㄷ)
라. (ㄹ)

71. Munsell 표색체계에서 지각색은 색상,명도,채도에 따라 표색한다. 색상:5YR, 명도:5, 채도:10인 경우 바르게 나타낸 것은 ?
가. 10YR 5/10
나. 10YR 5.10
다. 5YR 5/10
라. 5YR 10/5

72. 다음 그림과 같이 흰선이 교차되는 부분에 음영과 같은 것이 보이는 대비는 ?

가. 보색대비
나. 연변대비
다. 채도대비
라. 명도대비

73. 스펙트럼 현상에서 가장 장파장쪽의 색은 ?
가. 황(Y)
나. 적(R)
다. 청(B)
라. 자(P)

74. 다음 중 색온도가 가장 높은 것은 ?
가. 촛불
나. CIE ILL A
다. CIE ILL C
라. 백열등

75. 주위의 밝기 변화에 따라 물체에 대한 색의 명도가 변화 되어 보이는 현상은 ?
가. 아크로매틱(achromatic)현상
나. 푸르킨예(purkinje)현상
다. 코마틱(comatic)현상
라. 헤일로(halo)현상

76. 색채의 감정효과에 대한 설명 중 옳지 않은 것은 ?
가. 단파장일수록 따뜻한 느낌을 준다.
나. 일반적으로 높은 명도의 백색은 차갑게 느껴지고 흑색은 따뜻하게 느껴진다.
다. 명도가 높은 색은 가볍게 느껴진다.
라. 난색계통의 높은 채도는 흥분감을 준다.

77. 색입체에 대한 설명 중 맞는 것은 ?
가. 색상은 원으로, 명도는 방사선으로, 채도는 상하 직선으로 배열한다.
나. 고명도가 되면 아래로 내려가고, 저명도는 위로 올라간다.
다. 외부로(바깥쪽 둘레) 갈수록 고채도가 된다.
라. 색입체는 수직으로 자르면 무채색축 좌,우면에 유사 색상이 보인다.

78. 다음은 오스트발트 표색계의 색표시 기호이다. 어떤색 계열의 색인가 ?
"ge, ie, le, ne, pe"
가. 등백색 계열
나. 등흑색 계열
다. 등색입체 계열
라. 등채도 계열

79. 새로운 스캐너를 설치할 경우에 시스템(모니터, 스캐너, 프린터)이 완전히 캘리브레이션이 되어 있는가 체크하는 가장 큰 이유는 ?
가. 인간이 원고를 보고 인지하는 것과 스캐너, 또는 모니터가 인지하는 것이 서로 다르기 때문이다.
나. 인간의 눈이 모니터 상의 이미지의 컬러를 측정하는 것보다 정확하기 때문이다.
다. 스캐너의 컬러 측정도 만이 정확한 컬러의 표준이 되기 때문이다.
라. 시스템의 구성요소들의 각각의 기능을 측정하기 위해서이다.

80. 다음 대비효과 중 동시대비와 성질이 다른 대비 효과는 ?
가. 계시대비
나. 명도대비
다. 보색대비
라. 색상대비

제 5과목: 인쇄재현 및 품질관리

81. 연속적으로 품질의 향상을 도모하는 관리 사이클과 거리가 먼 것은 ?
가. 계획(plan)
나. 동기(motive)
다. 실시(do)
라. 점검(check)

82. 은입자가 과도한 빛을 받아 그 표면에서 반사되어 부근에 입자를 감광 흑화시키는 현상은 ?
가. Irradiation
나. Chemical fog
다. Halation 현상
라. Light fog

83. 스타타깃(star taget)에 관한 설명 중 틀린 것은 ?
가. 원형속에 36개의 흑백선이 방사 모양으로 배열되어 있다.
나. 망점퍼짐, 슬러, 더블링 등을 체크하는데 사용한다.
다. 포지티브형과 네거티브형이 있다.
라. 인쇄된 화상은 스타타깃의 주변부에 잉크가 메워지는 방향을 보고 망점의 퍼짐량과 인쇄속도를 알 수 있다.

84. 품질관리로 얻을 수 있는 효과가 아닌 것은 ?
가. 일의 목적을 확실히 하여 각자가 해야 할 것과 책임소재가 명확하게 된다.
나. 결함이 있는 기계의 수리가 용이하고 납품기일의 변경이 쉽다.
다. 결함의 원인과 대책이 객관적으로 파악된다.
라. 오류의 되풀이를 방지한다.

85. 감광재료에 피사체를 어느만큼 선예하게 재현시키는가 하는 능력의 한계를 수치로 나타낸 것은 ?
가. 입상성
나. 상반칙불궤
다. 해상력
라. 포그

86. 컴퓨터로 만든 데이터를 필요한 때에 필요한 만큼 즉시 인쇄를 할 수 있는 즉시성 인쇄를 무엇이라 하는가 ?
가. 온라인 프린팅
나. 이미지 프린팅
다. 컴앤라인 프린팅
라. 온디맨드 프린팅

87. 현장 트러블의 원인을 추구한 경우에 가장 많이 사용되고 있는 품질관리 방법은 ?
가. 특성요인도
나. 산포도
다. 히스토그램
라. 파레토도

88. 교정 인쇄로 알 수 없는 것은 ?
가. 레이아웃
나. 색 재현성
다. 망점의 점검
라. 판면의 내쇄력

89. 드럼형 스캐너의 장점과 가장 관계없는 것은 ?
가. 높은 컬러 깊이와 넓은 동적 범위
나. 높은 해상도와 배율
다. 다양한 매체사용
라. 작업의 편리성

90. DDCP(direct digital color proofing)법에 사용하는 것은 ?
가. CRT
나. 은염 컬러 인화지
다. 잉크 시트
라. 포토폴리머 + 안료

91. 프리프루프(pre-proof)의 조건이 될 수 없는 것은 ?
가. 장시간으로 만들어져야 한다.
나. 다음 단계의 공정에서 활용이 되어야 한다.
다. 망점의 재현성이 좋아야 한다.
라. 운용 단가가 저렴해야 한다.

92. 인쇄에 의한 색 재현 과정으로 볼 수 없는 것은 ?
가. Y, M, C의 3색 필터를 사용하여 원고의 색을 분해하는 색분해 과정
나. 분해된 연속 농담을 망점 농담으로 바꾸는 망점화 과정
다. 컬러의 조절과 농도 조절을 위한 마스킹 과정
라. 판을 제작한 다음에는 유색 잉크에 의하여 상을 재현시키는 과정

93. 드라이 트래핑에 비하여 웨트 트래핑의 결점이라고 볼 수 없는 것은 ?
가. 잉크가 완전히 건조한 후 다음색이 인쇄되므로 초킹현상이 일어나기 쉽다.
나. 전이성이 나쁘다.
다. 인쇄조건에 영향을 받기 쉽다.
라. 드라이 트래핑에 비하여 불안정하다.

94. 망점 재현은 불연속 재현이기 때문에 망점 사이즈가 급격히 변화하는 부분에서 농도도 급격히 변화하는 것은 ?
가. 농도 범위
나. 하드 도트
다. 소프트 도트
라. 농도 점프

95. 할로겐화은 감광물에 빛을 주어 잠상을 만든 다음, 여기에 장파장광을 쬐면 잠상이 파괴되어 없어지는 효과와 관계있는 것은 ?
가. 간헐효과
나. 위사진효과
다. 드락라인효과
라. 허셀효과

96. 교정용으로 아트지 또는 백색플라스틱 시트 위에 C→ M→Y→ K 색재료를 순차적으로 겹쳐 재현시키는 것은 ?
가. 서프린트법
나. 오버레이법
다. 컬러아트법
라. CRT법

97. 컬러스캐너 주사부의 방식으로 원고 및 기록 실린더를 동기(同期) 회전시켜 주사헤드와 노출헤드를 상대적으로 이동시켜 전면을 스캐닝하는 방식은 ?
가. 평면 주사 방식
나. 원통 주사 방식
다. 전자적 주사 방식
라. 전자 및 기계적 주사 방식

98. 다음 중 원가의 3요소는 ?
가. 재료비, 관리비, 노무비
나. 재료비, 관리비, 경비
다. 재료비, 노무비, 경비
라. 재료비, 판매비, 이익

99. 막대그래프로 불량건수나 불량손실 금액의 대부분은 극히 적은 불량 항목에 의해 점유되고 있음을 표시하고 선정해야 될 개선 테마의 목표를 결정하는데 사용되는 품질관리 수법은 ?
가. 파레토도
나. 히스토그램
다. 층별
라. 특성요인도

100. 잠상퇴행 현상이 가장 빨리 일어날 수 있는 온도는 ?
가. 5℃
나. 10℃
다. 20℃
라. 40℃