제3과목 인간공학 및 시스템 위험분석
	출제기준		기출내용	2006.9.10 BadaTBi

인간 - 기계 체계

인간공학의 정의와 목적

1. 차파니스(Chapanis)의 정의

인간공학은 기계와 그 조작, 작업환경을 인간의 특성 및 능력과 한계에 잘 조화하도록

설계하기 위한 수단을 연구하는 학문. 즉, 인간과 기계의 조화있는 체계를 작성하는 것

2. 목적

① 안전성의 향상과 사고 방지

② 기계 조작의 능률성과 생산성의 향상

③ 쾌적성 즉, 안전과 능률

인간 기계 기능 체계

① 감지기능     ② 정보보관기능     ③ 정보 처리 및 의사 결정 기능     ④ 행동 기능

정보입력

출력

감지

정보처리 및 의사결정

행동기능

정보 보관

인간 기계 통합 체계 유형 - 인간의 역할

① 수동체계 - 사용자 및 동력원

② 기계화 체계 - 운전,가동자

③ 자동화 체계 - 프로그래머, 감시, 정비

인간 공학적 가치 척도

① 성능의 향상	② 사고 및 오용에 의한 손실 감소

③ 훈련 비용의 감소	④ 생산 및 유지보수의 경제성 증대

⑤ 인력 이용률의 향상	⑥ 수용자의 수용성 향상

인     간     기     준

인간공학 연구 기준의 조건

① 적절성          ② 무오염성          ③ 신뢰성

인간공학 연구의 기준 유형

① 체계의 기준 : 체계가 원래 의도한 바를 얼마나 달성하는 가를 반영하는 기준

② 인간 기준 : ㉠ 인간 성능 척도   ㉡ 생리학적 지표   ㉢ 주관적 반응   ㉣ 사고 빈도

인간과 기계의 성능 비교

인간이 기계를 능가하는 기능

① 어떤 종류의 매우 낮은 수준의 시각, 청각, 촉각, 후각, 미각적인 자극을 감지한다.

② 수신상태가 나쁜 음극 선관(CRT)에 나타나는 영상과 같이 배경‘잡음’이 심한 경우에도

자극(신호)를 인지한다.

③ 항공사진의 복사체나 말소리처럼 상황에 따 라 변화하는 복잡한자극의 형태를 식별한다.

④ 주위의 이상하거나 예기치 못한 사건들을 감지한다.

⑤ 많은 양의 정보를 오랜기간 동안 보관(기억) 한다.

⑥ 보관되어 있는 적절한 정보를 회수(상기)하며,관련 있는 수많은 정보 항목들을 회수

⑦ 다양한 경험을 토대로 하여 의사결정을 한다.상황적 요구에 따라 적응적인 결정을 한다.

⑧ 어떤 운용 방법이 실패할 경우 다른 방법을 선택

⑨ 관찰을 통해서 일반화하여 귀납적으로 추리한다.

⑩ 원칙을 적용하여 다양한 문제를 해결한다.

⑪ 주관적으로 추산하고 평가한다.

⑫ 완전히 새로운 해결책을 찾아낸다.

⑬ 과부하 상황에서 불가피한 경우에는 중요한 활동에만 전심한다.

⑭ 다양한 운용상의 요건에 맞추어 신체적인 반응을 적응

기계가 인간을 능가하는 기능

① X선, 레이더파나 초음파같이 인간의 정상적인 감지 범위밖에 있는 자극을 감지한다.

② 자극이 일반적으로 분류한 어떤 급에 속하는가를 판별하는 것같이(급의 특성은 명시되어

야 하지만) 연역적으로 추리한다.

③ 사전에 명시된 사상(event), 특히 드물게 발생하는 사상을 감시한다.

④ 암호화된 정보를 신속하고 정확하게 회수한다.

⑤ 구체적인 요청이 있을 때 암호화된 정보를 신속하고 정확하게 회수한다.

⑥ 명시된 프로그램에 따라 정량적인 정보 처리를 한다.,

⑦ 입력 신호에 대해 신속하고 일관성 있는 반응을 한다.

⑧ 반복적인 작업을 신뢰성 있게 수행한다.

⑨ 상당히 큰물리적인 힘을 규율있게 발휘한다.

⑩ 긴 기간에 걸쳐 작업 수행을 한다.

⑪ 물리적인 양을 계수하거나 측정한다.

⑫ 여러개의 프로그램 활동을 동시에 수행한다.

⑬ 큰 부하가 걸린 상황에서도 효율적으로 작동한다.

⑭ 주위가 소란하여도 효율적으로 작동한다.

badatbi  badatbi

휴     먼     에     러

휴먼 에러의 분류

1. 심리적 분류(Swain)

① omission error(생략적 과오) : 필요한 직무 또는 절차를 수행하지 않음

② commission error(수행적 과오) : 필요한 직무, 절차의 불확실한 수행

③ time error(시간적 과오) : 필요한 직무 또는 절차의 수행 지연

④ sequential error(순서적 과오) : 필요한 직무, 절차의 순서 잘못 이해

⑤ extraneous error(불필요한 과오) : 불필요한 직무 또는 절차를 수행

2. 원인의 level적 분류

① primary error : 작업자 자신으로부터 발생한 에러

② secondary error : 어떤 결합으로부터 파생하여 발생

③ command error : 작업자가 움직일 수 없으므로 발생하는 에러

3. 행동 과정을 통한 분류

① input error : 감지 결함

② information processing error : 정보 처리 절차 과오

③ decision making error : 의사 결정 과오

④ output error : 출력 과오

⑤ feedback error : 제어 과오

대뇌 정보 처리

① 인지 미스        ② 판단 미스        ③ 조작 미스 또는 동작 미스

인간과오의 배후 요인(4M)

① Man : 자기 자신 이외의 다른 사람을 나타낸다

② Machine : 기게, 기구, 장치 등의 물적인 요인을 나타낸다

③ Media : 인간과 기계를 연결시키는 매개체로서 작업의방법, 작업순서, 정보, 환경 등

④ Management : 안전에 관한 법규의 준수, 단속, 점검, 관리, 감독, 교육 훈련 등

신     뢰     도

인간의 신뢰도 결정요소

① 주의력          ② 긴장수준          ③ 의식수준

기계의 신뢰도 결정요소

① 재질             ② 기능             ③ 조작방법

인간 - 기계 System 신뢰성

① 직렬 연결 : 자동차 운전

② 병렬 연결 : 항공기나 열차의 제어장치

③ 요소의 병렬

④ System 병렬

고     장     률

고장의 유형

① 초기 고장 : 결함을 찾아내 고장률을 안정시키는 기간. 감소형

② 우발 고장 : 실제 사용하는 상태에서 예측할 수 없는 때에 발생. 일정형

③ 마모 고장 : 부품등의 일부가 수명이 다 되어 일어나는 고장. 증가형

고장률과 MTBF

① 고장률(λ) =

② MTBF(평균고장간격) =

③ 신뢰도 R(t) =

④ 불신뢰도 = 1 - R(t)

리던 던시

1. 일부에 고장이 나더라도 전체가 고장나지 않도록 기능적으로 여력인 부분을 부가해서 신

뢰도를 향상시키려는 중복 설계를 의미한다

2. 리던던시 방식

① 병렬 리던 던시       ② 대기 리던 던시    ③ M out of N

④ 스페어에 의한 교환   ⑤ 페일 세이프

Fail - Safe

Fail Safe 정의

인간 또는 기계에 과오나 동작상의 실수가 있어도 사고를 발생시키지 않도록 2중, 3중으로 통제를 가하는 것을 말한다.

Fail Safe 종류

① 다경로 하중 구조     ② 하중 경감 구조     ③ 교대구조     ④ 중복 구조

Fail Safe의 기능면에서의 분류

① fail passive     : 부품 고장시 기계는 정지방향으로 이동

② fail active      : 부품 고장시 기계는 경보를 울리나 짧은 시간내 운전 가능

③ fail operational : 부품고장시 추후보수시까지 안전기능 유지 (가장 안전한 방법)

인간에 대한 감시방법

인간에 대한 감시(monitoring) 방법

① 자기 감시(self-monitoring)

감각이나 지각에 의해 자신의 상태를 알고 행동하는 감시 방법

② 생리학적 감시(physiological monitoring)

맥박,호흡,속도,체온,뇌파등으로 인간의 상태를 생리적으로 감시하는방법

③ visual monitoring(시각적 감시)

동작자의 태도를 보고 동작자의 상태를 파악(태도교육에 적합한 방법)

④ 반응적 감시(reactional-monitoring)

어떤 종류의 자극을 가해 이에 대한 반응을 보고 판단하는 방법

⑤ 환경적 감시(environmental monitoring)

간접적인 감시 방법으로 환경 조건의 개선으로 인체의 안락과 기분을

좋게 해 정상작업을 할 수 있도록 하는 방법

Lock System

① interlock system : 인간과 기계사이

② intralock system : 인간 사이

③ translock system : interlock system과 intralock system 사이

인체 계측 방법

인체 계측 방법

① 정적 인체 계측 : 체위를 일정하게 규제한 정지 상태에서의 계측

② 동적 인체 계측 : 체위의 움직임에 따른 상태의 계측

③ 생리학적 인체계측

생리학적 측정법

① 동적 근력 작업 : R.M.R 에너지 대사량,산소 소비량 및 CO2 배출량 등과 호흡량,맥박수

② 정적 근력 작업 : 에너지 대사량과 맥박수와의 상관 관계 및 시간적 경과, 근전도 측정

③ 신경적 작업 : 매회 평균 진폭, 맥박수, 피부 전기 반사(GSR) 등을 측정

④ 심적 작업 : 긴장감 측정

⑤ 작업 부하,피로 : 호흡량,근전도,플리커 값

⑥ 긴장감 : 맥박수, GSR(피부 전기 반사)

플리커 테스트(점멸융합주파수)

빛을 일정한 속도로 점멸시키면 처음에는 반짝반짝하게 보이나 그 속도를 증가시키면 계속 켜져 있는 것으로 보이게 된다. 이 때의 점멸 빈도(㎐)를 융합빈도라 하며 몇 ㎐로 하면 한 점으로 보이는 가의 값을 플리커값이라 한다. 이 값은 항상 일정치 않고 피로 상태에 따라 그 값이 바뀌게 된다. 즉 정신적 부담이 대뇌피질의 활동 수준에 미치고 있는 영향을 측정하는 것으로 정신적 피로도의 측정지수로 이용된다.  .

인체 계측의 응용 3원칙

① 최대 치수와 최소 치수

② 조절 범위

③ 평균치를 기준으로 한 설계

피부 전기 반사(GSR)

작업 부하의 정신적 부담이 피로와 함께 증대되는 양상을 수장 내측의 전기 저항의 변화에 의하여 측정하는 것이다.

에너지 대사율(RVR)

작업 강도로서 산소 호흡량으로 측정

작업 강도

① 초  중작업 : 7 RMR 이상	② 중(重)작업 : 4~7 RMR

③ 중(中)작업 : 2~4 RMR	④ 경(輕)작업 : 0~2 RMR

기초 대사량

, A:몸의 표면적(㎡), H:신장(㎝), W:체중(㎏)

산소 소비량

흡기량 × 79%=배기량 × N2%  ∴ 흡기량 = 배기량 ×

O2 소비량 = 흡기량 × 21% - 배기량 × O2%, 보통사람의 산소 소모량 : 50㎖/분

작     업     공     간

작업 공간

① 작업 공간 포락면

한 장소에 앉아서 작업을 수행하는 과정에서 근로자가 작업을 하는 데 필요한 공간

② 파악 한계

앉아서 수행하는 작업자가 특정한 수작업 기능을 원할히 수행할 수 있는 공간의 외관 한계

작업 동작 범위

① 정상 작업 영역 : 상완을 자연스럽게 늘어뜨린 상태에서 전완만으로 편하게 뻗어 파악

할 수있는 34~45cm 정도의 한계

② 최대 작업 영역 : 전완과 상완을 곧게 펴서 파악할 수 있는 약 55~65cm정도의 한계

의자의 설계 원칙

① 체중 분포     ② 의자 좌판의 높이     ③ 의자 좌판의 깊이와 폭     ④ 몸통의 안정

부품 배치 원칙

① 중요도의 원칙   ② 사용 빈도의 원칙   ③ 기능별 배치의 원칙   ④ 사용 순서의 배치

통        제        비

기계의 통제

① 개페에 의한 통제        ② 양의 조절에 의한 통제        ③ 반응에 의한 통제

통제비 설계시 고려사항

① 계기의 크기       ② 방향성       ③ 조작시간       ④ 공차       ⑤ 목측 거리

통제 표시비(C/D 비)

통제 기기와 시각 표시 관계를 나타내는 비율

C/D 비 =   X:통제기기의 변위량(㎝), Y:표시 기기의 지침의 변위량(㎝)

통제장치의 유형

① fail safe 시스템     ②lock system     ③작업자 제어 장치     ④ 비상 제어 시스템

표     시     장     치

정량적 동적 표시 장치

① 정목 동침형(지침 이동형) : 눈금이 고정되고 지침이 움직이는 형

② 정침 동목형(지침 고정형) : 지침이 고정되고 눈금이 움직이는 형

③ 계수형(digital) : 택시 미터계, 전자적으로 숫자로 표시

정성적 표시 장치

정성적 정보를 제공하는 표시 장치는 온도,압력,속도와 같이 연속적으로 변하는 변수의 대략적인 값이나 또는 변화의 추세, 변화율 등을 알고자 할 때 주로 사용된다.

암호 체계의 일반적 사항

① 암호의 검출성	② 암호의 변별성	③ 부호의 양립성

④ 부호의 의미	⑤ 암호의 표준화	⑥ 다차원 암호의 사용

부호의 양립성

자극들간의,반응들간의,자극-반응의관계가 인간의 기대와 모순되지 않는 것

① 공간적 양립성     ② 운동 양립성    ③ 개념적 양립성

시각적 부호

① 묘사적 부호 : 사물이나 행동을 단순하고 정확하게 묘사한 것

② 추상적 부호 : 전언의 기본 요소를 도시적으로 압축한 부호

③ 임의적 부호 : 부호가 이미 고안되어 있으므로 이를 배워야 하는 부분

촉각적 암호화

위험기계의 조종장치를 촉각적으로 암호화 할수 있는 차원 3가지

① 위치 암호   ② 형상 암호   ③ 색채 암호

청각 장치를 사용하는 경우

① 전언이 간단하다.

② 전언이 짧다.

③ 전언이 후에 재참조되지 않는다.

④ 전언이 시간적인 사상(event)을 다룬다.

⑤ 전언이 즉각적인 행동을 요구한다.

⑥ 수신자의 시각 계통이 과부하 상태일 때

⑦ 수신 장소가 너무 밝거나 암조응 유지가 필요할 때

⑧ 직무상 수신자가 자주 움직이는 경우

시각 장치를 사용하는 경우

① 전언이 복잡하다.

② 전언이 길다.

③ 전언이 후에 재참조된다.

④ 전언이 공간적인 위치를 다룬다.

⑤ 전언이 즉각적인 행동을 요구하지 않는다.

⑥ 수신자의 청각 계통이 과부하 상태일 때

⑦ 수신 장소가 너무 시끄러울 때

⑧ 직무상 수신자가 한곳에 머무르는 경우

실     효     온     도

실효온도(감각,체감온도)

온도, 습도 및 공기유동이 인체에 미치는 열효과를 하나의 수치로 통합한 경험적 감각 지수

실효온도에 영향을 주는 요인

① 온도          ② 습도          ③ 기류(공기 유동)

Oxford 지수(WD, 습건 지수)

습구 및 건구 온도의 가중 평균치,  WD = 0.85W(습구온도) + 0.15D(건구온도)

조          명

법상 조명 기준

① 초정밀 작업 : 750Lux 이상     ② 정밀 작업 : 300Lux 이상

③ 보통 작업 : 150Lux 이상       ④ 기타 작업 : 75Lux 이상

조     도

물체의 표면에 도달하는 빛의 밀도,  조도 =

소요 조명

단위 면적당 표면에서 반사 또는 방출되는 빛의 양,

소요 조명 =

반 사 율(%)

단위 면적당 표면에서 반사 도는 방출되는 빛의 양

반사율(%) =

옥내 최적 반사율

① 천장 : 80~90%     ② 벽 : 40~60%     ③ 가구 : 25~45%     ④ 바닥 : 20~40%

광속 발산비

주어진 장소와 주위의 광속 발산도의 비, 사무실 등의 추천 광속 발산비는 3 : 1

대     비

표적의 광속 발산도(Lt)와 배경의 광속 발산도(Lb)의 차

대비 =

표적이 배경보다 어두울 경우 대비는 +100%에서 0 사이

표적이 배경보다 밝을 경우 대비는 0에서 -∞

광원으로부터의 직사 휘광 처리

① 광원의 휘도를 줄이고 수를 늘린다.

② 광원을 시선에서 멀리 위치시킨다.

③ 휘광원 주위를 밝게하여 광속 발산(휘도)비를 줄인다.

④ 가리개, 갓, 차양을 설치한다.

반사 휘광 처리

① 발광체의 휘도를 줄인다.

② 일반(간접) 조명 수준을 높인다.

③ 무광택 도료를 사용한다.

④ 반사광이 눈에 비치지 않게 광원을 위치시킨다.

창문으로부터 직사 휘광 처리

① 창문을 높이 설치한다.

② 창의 바깥쪽에 드리우개를 설치한다.

③ 창의 안쪽에 수직 날개를 달아 직사광선을 제한한다.

④ 차양 또는 발을 사용한다.

소     음     대     책

소음 작업

1일 8시간 작업을 기준으로 85데시벨 이상의 소음이 발생하는 작업

소음 대책

① 소음 발생 방지	② 격벽 설치 등 격리	③ 방음과 묵음

④ 청력 보호구 지급

⑤ B.G.M(Back Ground Music) :60± 3dB(15~20%의 생산량 증가)

시스템 안전 개요

시스템 안전 분석 기법

① PHA(예비사고 분석) - 정성적

시스템 최초개발단계의 분석으로 위험요소의 위험상태를 정성적으로 평가

② OS

시스템의 모든 사용 단계에서 위험을 제어하고 안전 요건을 결정하는 것

③ FMEA - 정성적, 귀납적

전형적인 정성적, 귀납적 분석방법으로 전체요소의 고장을 형별로 분석해서 그 영향을

검토하는 기법.정량화를 위해 CA법을 함께 활용.

④ ETA - 정량적, 귀납적

시스템의 안전도를 나타내는 방법

⑤ THERP(인간 과오율 에측법)

확률론적으로 인간의 과오율을 정략적으로 평가하는 것

⑥ MORT

FTA와 동일한 논리 방법을 사용하여 관리, 설계, 생산, 보전 등의 넓은 범위에 걸쳐 안

전 확보를 위하여 활용하는 방법으로 원자력 산업 등 첨단 과학 분야에 이용된다

⑦ FTA(결함수 분석) - 정량적, 연역적

결함수법으로 재해원인의 정량적, 연역적 예측이 가능하다.

PHA의 목적

시스템 개발단계에 있어서 시스템 고유의 위험상태를 식별하고 예상되는 재해의 위험수준을 결정하는 것

PHA 목표달성을 위한 4가지 특징

① 시스템의 모든 주요 사고를 식별하고 사고를 대략적으로 표현

② 사고요인 식별

③ 사고를 가정한 후 시스템에 생기는 결과를 식별하고 평가

④ 식별된 사고를 파국적,위기적,한계적,무시가능의 4가지 카테고리로 분리

위험 및 위험성 분류

1. 위험분류                     2. 위험성 분류

① category Ⅰ 파국적           ① category Ⅰ 생명 또는 가옥의 상실

② category Ⅱ 중대, 위험성     ② category Ⅱ 사명 수행의 실패

③ category Ⅲ 한계적           ③ category Ⅲ 활동 지연

④ category Ⅳ 무시             ④ category Ⅳ 영향 없음

FMEA의 순서

① 제1단계 : 대상시스템의 분석

② 제2단계 : 고장형태와 그 영향의 분석

③ 제3단계 : 치명도 해석과 개선책의 검토

FMEA 고장 영향 분류

① β=1 : 실제의 손실          ② 0.10≦β<1.00 : 예상하는 손실

③ 0< β≦0.10 : 가능한 손실   ④ β=0 : 영향없음

ETA의 7단계

① 설계    ② 심사    ③ 제작    ④ 검사    ⑤ 보전    ⑥ 운전    ⑦ 운전대책

FTA 사상 기호

결함사상

기본사상

이하생략의

결함사상

통상 사상

FTA의 작성순서

① 시스템의 범위를 결정

② 시스템에 관계되는 자료를 정비

③ 상상하고 결정하는 사고의 명제를 결정

④ 원인 추구의 전제 조건을 미리 생각해 둔다.

⑤ 정상 사상에서 시작하여 순착적으로 생각되는 원인의 사상을 논리 기호로 이어간다.

⑥ 우선 골격이 될 수 있는 대충의 트리를 만든다. 트리에 나타나는 사상의 주요성에 따라

보다 세밀한 부분의 트리로 전개한다.

⑦ 각각의 사상에 번호를 붙이면 정리하기 쉽다

FTA에 의한 재해 사례 연구 순서

① 제1단계 : TOP 사상의 선정	② 제2단계 : 사상의 재해 원인 규명

③ 제3단계 : FT도 작성	④ 제4단계 : 개선 계획 작성

컷 셋과 패스 셋

① 컷 셋(cut sets)

시스템 내에 포함되어 있는 모든 기본 사상이 일어났을 때 정상사상을 일으키는 기본 사

상의 집합.

미니멀 컷 셋은 정상사상을 일으키기 위한 필요최소한의 것을 말한다.(위험성을 나타냄)

② 패스 셋(paht sets)

시스템 내에 포함되는 모든 기본 사상이 일어나지 않았을 때 처음으로 정상사상이 일어

나지 않은 기본 사상의 집합

미니멀 패스 셋은 그 필요 최소한의 것을 말한다.(신뢰성을 나타냄)

안전성 평가 개요

안전성 평가 6단계

① 제1단계 : 관계 자료의 작성 준비

② 제2단계 : 정성적 평가

③ 제3단계 : 정량적 평가

④ 제4단계 : 안전 대책 수립

⑤ 제5단계 : 재해 정보에 의한 재평가

⑥ 제6단계 : FTA에 의한 재평가

유해ㆍ위험 방지 계획서

유해ㆍ위험 방지 계획서 제출 대상 사업장

전기 사용 설비의 용량의 합이 300킬로와트 이상인 사업장

① 석탄을 주 성분으로 하는 연탄 및 기타 응집 고체 연료 생산업

② 코크스ㆍ석유 정제품 제조업	③ 화합물 및 화학제품 제조엄

④ 고무 및 플라스틱 제품 제조업	⑤ 제1차 금속 산업

⑥ 조립 금속제품 제조업	⑦ 기타 기계 및 장비 제조업

⑧ 기타 전기 기계 및 전기 변환 장치 제조업

⑨ 자동차 및 트레일러 제조업	⑩ 기타 운송 장비 제조업

유해ㆍ위험 방지 계획서 제출 대상 기계ㆍ기구

① 금속 기타 광물의 용해로(용량이 1톤 이상인 것에 한한다.)

② 화학 설비(노동부 장관이 정하는 것에 한한다.)

③ 건조 설비(노동부 장관이 정하는 것에 한한다.)

④ 가스 집합 용접장치(이동식을 제외한다.)

⑤ 허가대상ㆍ관리대상 유해물질 및 분진작업 관련설비

유해ㆍ위험 방지 계획서 제출 대상 건설업

① 지상 높이가 31미터 이상인 건축물	② 최대지간 길이가 50미터 이상인 교량 건설

③ 터널 건설 등의 공사	④ 깊이 10미터 이상인 굴착 공사

⑤ 다목적댐ㆍ발전용 댐및 저수 용량 2천만톤 이상의 용수 전용댐,지방 상수도 전용댐 건설

유해ㆍ위험 방지 계획서 첨부 서류

① 공사개요	② 안전 보건 관리 계획

③ 추락 방지 계획	④ 낙하ㆍ비래 예방계획

⑤ 붕괴 방지 계획	⑥ 차량계 건설기계 및 양중기에 관한 안전작업계획

⑦ 감전재해 예방계획	⑧ 유해ㆍ위험 기계ㆍ기구 등에 관한 재해예방 계획

⑨ 화재ㆍ폭발에 의한 재해방지 계획  ⑩ 보건ㆍ위생시설 및 작업환경 개선계획

안전성 평가 개요

공정 안전 보고서 제출 대상 사업장

① 원유 정제 처리업

② 기타 석유 정제물 재처리업

③ 석유 화학제 기초 화학물 또는 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업.

다만, 합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업은 유해ㆍ위험 물질 규정수량 중 가연성

가스, 인화성 물질에 한한다.

④ 질소, 인산 및 칼리질 비료 제조업(인산및 칼리질비료 제조업에 해당하는 경우를 제외)

⑤ 복합 비료 제조업

⑥ 농약 제조업(원제 제조에 한한다.)

⑦ 화약 및 불꽃 제품 제조업

공정 안전 보고서 제외 사업장

① 원자력 설비

② 군사 시설

③ 사업주가 당해 사업장 내에서 직접 사용하기 위한 난방용 연료의 저장설비

④ 도ㆍ소매 시설

⑤ 차량등의 운송설비

⑥ 액화 석유가스의 안전 및 사업 관리법에 의한 액화 석유가스의 충전ㆍ저장 시설

⑦ 도시가스 사업법에 의한 가스 공급 시설

공정 안전 보고서 내용

① 공정 안전 자료

② 공정 위험성 평가서

③ 안전 운전 계획

④ 비상 조치 계획

⑤ 기타 공정 안전과 관련하여 노동부 장관이 필요하다고 인정하여 고시하는 사항

공정 위험성 평가 기법

① 체크 리스트	② 상대 위험 순위 결정(Dow and Mond Indices)

③ 작업자 실수 분석(HEA)	④ 사고 예상 질문 분석(What-if)

⑤ 위험과 운전 분석(HAZOP)	⑥ 이상 위험도 분석(FMECA)

⑦ 결함수 분석(FTA)	⑧ 사건수 분석(ETA)

⑨ 원인 결과 분석(CCA)	⑩ ①내지 ⑨와 동등 이상의 기술적 평가 기법

공정 안전 보고서 제출 시기

① 유해ㆍ위험 설비의 설치ㆍ이전        ② 주요 구조 부분의 변경

그 외 기타 중요사항

Bit

1. 정의

정보의 단위로서, 실현 가능성이 같은 2개의 대안 중 하나가 명시되었을 때 얻는 정보량

2. On-Off 상태를 가지는 안전 경고등으로 부터 얻을 수 있는 정보량은 몇 bit인가? 0.5bit

3. 동전던지기에서 앞면이 나올 확률 P(앞)=0.9이고, 뒷면이 나올 확률 P(뒤)=0.1일때,

각 대안에 대한 다음의 물음에 답하시오

① 앞면의 정보량 H = log2(1/0.9) = 0.15bit

② 뒷면의 정보량 H = log2(1/0.1) = 3.32bit

③ 총 정보량 Havg = P(앞)× H(앞)+P(뒤)× H(뒤)=0.9× 0.15+0.1× 3.32  = 0.47bit

용어 기출 문제 정리

① 인간공학 - 인간을 중심에 두고 더욱 효과적이고 안전한 시스템을 설계하기 위한 수단을

연구하는 학문이다.

② 신뢰도 - 체계 혹은 부품이 주어진 운용조건하에서 의도하는 사용 기간 중에 의도한 목

적에 만족스럽게 작동할 확률

③ 인간공학의 목적은 한마디로 (안전과 능률) 에 있다.

④ 단조로운 업무가 장시간 지속될 때 작업자의 감각기능 및 판단기능이 둔화 또는 마비되

는 현상은 (감각차단현상) 이다.

⑤ 인간시스템의 신뢰도에서 결함을찾아내 고장률을 안정시키는 기간은(debugging기간)이다

⑥ (fail-safe)란 인간 또는 기계의 과오나 동작상의 실패가 있어도  안전사고를 발생시키

지 않도록 2중 또는 3중으로 통제를 가하는 것을 말한다.

⑦ (R.M.R(에너지소비량))은 작업대사량과 기초대사량의 비로서 작업대사량은 작업시 소비

된 에너지와 안정시 소비된 에너지와의 차를 말한다.

⑧‘틀리는 것’ 즉 사실과 관념이 일치하지 않는 것 - 착오

⑨ 잘못된 해석으로 자기자신을 방어하는 것 - 억측

⑩ 자신의 행위가 합리적이고 정당하며 실제의 행위나 상태보다 훌륭하게 평가받고자 하는

것 - 합리화