16-1

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 :  보관하역론, 물류관련법규)

문제책형

A

응시번호 : (          )    성명 : (          )

(응시자 주의사항)

1. 응시자는 답안지를 매 교시 시간종료와 함께 반드시 시험 감독관에게  제출하여야함

2. 부정행위자는 향후 3년간 응시자격이 정지됨

3. 다음의 경우에는 당해 시험전부 또는 당해 문항이 무효가 됨

○ 답안지 기재를 컴퓨터용 흑색수성싸인펜 이외의 필기구로 할 경우

○ 잉크수정액 또는 칼로 긁는 등 답안지 수정행위

○ 정답을 2개 이상 기표 했을 때

○ 답안지 작성요령에 따라 작성하지 아니한 경우

16-2                                                              A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

《보관하역론》

1.  포장합리화의 원칙과 가장 거리가 먼 것은?

가. 규격화/표준화의 원칙

나. 재질 변경의 원칙

다. 시스템화 및 통합화의 원칙

라. 대량화 및 대형화의 원칙

마. 사양변경의 원칙

2.  다음 중 하역의 기본원칙에 포함되지 않는 것은?

가. 이동거리 최소화의 원칙

나. 유닛로드(Unit Load)의 원칙

다. 중력 이용의 원칙

라. 작업공정 분리의 원칙

마. 기계화의 원칙

3.  다음 중 자동창고의 장점이 아닌 것은?

가. 보관면적의 감소	나. 운영인력의 절감

다. 재고관리 용이

라. 화물손상 감소 및 안전성 증대

마. 시설자금 조달의 경감

4.  다음 중 창고에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

가. 자동창고 제어방식은 온라인과 오프라인으로 구분한다.

나. 창고구조에 의한 분류로는 보통창고, 기계화창고, 자동화창고 등으로 구분한다.

다. 냉장․냉동창고는 냉각장치에 의하여 10℃ 이하의 온도로 물품을 보관하는 창고를 말한다.

라. 야적창고는 담장, 철책 등을 설치하여 목재, 컨테이너 등을 야적형태로 보관하는 창고를 말한다.

마. 창고 운영형태에 따라 보통창고, 야적창고, 수면창고, 위험물창고, 냉동․냉장창고 등으로 분류된다.

5.  하역의 기본원칙 중 경제성원칙에 대한 설명이다. 거리가 먼 것은?

가. 불필요한 하역작업을 줄이고 가장 경제적인 수준에서 하역이 이루어지도록 하여 화물의 파손, 손실을 최소화하는 원칙을 말한다.

나. 필요 이상의 과대포장으로 중량이나 용적이 커져 운임이나 운반비, 하역비가 높아지지 않도록 배려한다.

다. 생략해도 지장이 없는 하역이나 운반작업을 줄여 두 번 작업하거나 임시로 놓아두지 않도록 배려한다.

라. 종합적인 관점에서 시스템 전체의 균형을 염두에 두고 시너지 효과를 올리도록 한다.

마. 운반의 흐름을 직선으로 하여 운반거리가 최단거리가 되게 하고, 교차, 지그재그, 왕복 등 운반의 혼잡을 일으키는 요인을 제거한다.

6. CY(Container Yard)와 CFS(Container Freight Station)의 차이점을 설명한 것 중 거리가 먼 것은?

가. CY는 LCL화물을 쌓아두는 야외공간을 말한다.

나. 수입 LCL화물은 대부분 CFS를 거쳐서 각각의 수화주에게 인도된다.

다. 수출 LCL화물은 CFS에서 FCL화물로 전환된 후 컨테이너선으로 운송된다.

라. FCL화물은 CFS를 거치지 않고 CY로 직접 운송된다.

마. CFS는 반드시 터미널 내에 설치할 필요는 없다.

7.  재주문점(ROP)법에 대한 설명 중 거리가 먼 것은?

가. ROP법은 재고수준이 어느 일정수준으로 내려갔을 때 발주하는 시스템이다.

나. 발주량에 있어서는 원칙적으로 정량을 발주하며 주로 금액단가가 높은 것에 적용된다.

다. ROP법에 해당하는 시스템으로는 투-빈(Two-Bin) 시스템, 정량발주시스템, 기준재고시스템이 있다.

라. 보충을 위한 새로운 주문은 재고수준이 재주문점에 떨어질 때 발생한다.

마. 발주점을 통계학적으로 정할 경우 수요분포는 정규분포에 따른다.

8.  다음 오더피킹 방식의 설명으로 가장 알맞은 것은?

릴레이 방법과 같이 여러 사람의 피커가 각각 자기가 분담하는 종류의 작업범위를 정해두고서 피킹 전표 속에 자기가 맡은 종류의 물품만을 피킹한다.

가. 1인 1건 방법

나. 존 피킹 방법

다. 싱글오더피킹 방법

라. 일괄오더피킹 방법

마. 총량피킹 방식

9.  M사는 2005년 연초에 수립한 사업계획에서 7월의 물동량을 10,000 SET로 예측하였으나, 경기회복으로 7월의 물동량 실적치는 15,000 SET에 달하였다. 수요예측 기법으로 지수평활법을 사용할 경우 2005년 8월의 물동량은 얼마로 예측할 수 있는가?

(단, 지수평활계수 α = 0.2 )

가.  5,000 SET	나.  7,500 SET

다. 11,000 SET	라. 12,000 SET

마.  8,000 SET

10.

16-3                                                              A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

다음은 P사의 물류센터 보관, 하역비 36,000천원에 대한 금액을 제품별 배분한 것이다. A제품의 보관, 하역비 합계 금액은 얼마인가?

구 분		보 관 비	하 역 비
금 액		12,000천원	24,000천원
배부 기준		보관 면적	상,하차 수량
제품 구분	A 제품	300천㎡	4,000대
	B 제품	150천㎡	2,000대
	C 제품	50천㎡	2,000대
	합 계	500천㎡	8,000대

가. 30,400천원	나. 19,200천원

다.  7,200천원	라. 20,400천원

마. 12,000천원

11. 다음은 어느 기업 물류센터의 포장작업 공정별 사이클타임(Cycle Time)이다. 이 기업은 현재 애로(Neck)공정인 3공정을 개선하여 사이클타임을 4분으로 단축하였다. 새로이 등장하는 애로공정명과 사이클타임, 그리고 이때의 공정Balance효율을 각각 구하여라.

※공정Balance효율(%)=×100

공정명	1공정	2공정	3공정	4공정	5공정
사이클타임	5분	3분	8분	4분	2분

가. 1공정, 5분, 72.0%

나. 4공정, 4분, 72.0%

다. 1공정, 5분, 55.0%

라. 4공정, 4분, 55.0%

마. 5공정, 2분, 55.0%

12. 파렛트 풀 시스템(Pallet Pool System)을 도입함으로서 기업이 얻을 수 있는 직접적인 경제적 효과와 가장 거리가 먼 것은?

가. 규모의 경제에 의한 고정비 절감 및 대량판매에 의한 이익 증가

나. 보관, 하역 작업의 효율 향상

다. 화물 운임 및 부대비용의 물류비 절감 도모

라. 포장간소화에 따른 포장비 절감

마. 파렛트 회수운임 절감 및 회수관리 일원화

13. 물류센터의 입지를 각 수요지에서 배송센터까지의 거리와 각 수요지까지의 운송량에 대하여 “운송량× 운송거리”의 총합이 가장 적은 곳으로 선정하는 방법은?

가. 총비용비교법	나. 손익분기 도표법

다. 톤․킬로법	라. 요인평정법

마. 시뮬레이션

14. 재고 보충을 위한 경제적주문량(EOQ) 모형에서 일정기간 중에 필요한 총 수요량이 44% 증가하였다고 하면 증가하기 전과 비교하여 EOQ는 어떻게 변화하게 되는가?

가. 20% 증가	나. 25% 증가

다. 20% 감소	라. 25% 감소

마. 0% 로 증감 없음

15. 물류거점의 수와 비용과의 관계를 바르게 나타낸 것은?

가.

나.

다.

라.

마.

16. 공동집배송단지에 대한 다음 설명 중 가장 알맞은 항은?

가. 보관, 재포장, 하역, 재고관리 등의 기능을 일관되게 수행하는 곳을 말한다.

나. 상품의 공급조절기능을 통하여 공급자 측의 이익을 도모하는 일종의 카르텔을 말한다.

다. 동종 및 이종업체 간에 상품흐름의 원활, 공간효용의 극대화 등을 도모할 수 있는 유통업무 설비단지를 말한다.

라. 도심 속에 있어야 효율적이므로 지가 비용부담이 큰 것이 단점이다.

마. 유통근대화촉진법에 의거 유통구조의 단순화를 통해 비용을 절감코자 계획된 단지를 말한다.

17. 용도에 따른 컨테이너의 분류 중에서 목재, 승용차, 기계류 등과 같은 중량화물을 운송하기 위한 컨테이너로서 지붕과 벽을 제거하고 기둥과 버팀대만 두어 전후좌우 및 쌍방에서 하역을 가능하게 한 컨테이너는?

가. 서멀 컨테이너(Thermal Container)

나. 오픈 톱 컨테이너(Open Top Container)

다. 드라이 벌크 컨테이너(Dry Bulk Container)

라. 플랫 랙 컨테이너(Flat Rack Container)

마. 사이드 오픈 컨테이너(Side Open Container)

18. 창고의 위치결정 요인 및 분석기법에 대한 설명 중 사실과 다른 것은?

가. 창고의 위치는 원칙적으로 항만, 간선도로, 철도 등과 연계되어 있어 화물인수처에 가까운 곳과 지가가 싼 곳 등이 바람직하다.

나. 창고입지의 다섯 가지 요인은 P(화물:Material or Product), Q(수량:Quantity), R(경로:Route), S(서비스:Service), T(시간:Time)이다.

다. P-Q분석은 화물이 어느 정도의 양으로 흐르고 있는가에 대한 물류유형분석기법으로서 대개 파레토 법칙을 이용하여 분석한다.

라. R분석에서 물(物)의 범위에 속하는 분석요소는 중량, 개수, 용적, 시간, 건수 등이며, 양(量)의 범위에 속하는 분석요소는 품종, 하자, 단위중량, 단위용적 등이다.

마. S-T분석은 주부문인 제조와 판매부문을 효율성 있게 가동시키기 위하여 보조부문이 어떠한 기능을 갖추어야 하는지를 과거와 현재의 실상을 면밀히 분석한 후 결정하는 기법을 의미한다.

19. 다음은 물류센터의 작업 흐름도를 나타낸 것이다. ①과 ②에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

입차 및 입하 → (①) → 보관․보충 → 피킹 → 유통가공 → 검품 → (②) → 방향별 분류 → 상차 및 출하

가. ① 격납, ② 집품작업

나. ① 포장, ② 보관

다. ① 격납, ② 포장

라. ① 포장, ② 격납

마. ① 격납, ② 집품작업 (정정 보관)

20. 어느 창고의 1일 운영시간은 10시간이고, 1일 입고 화물량은 2,000톤이라고 한다. 트럭 1대의 적재용량은 10톤이고 화물하역에 30분이 소요된다고 하면, 이 창고의 도크에는 동시에 몇 대의 트럭을 수용해야 하는가?

가.  5대	나. 10대

다. 15대	라. 20대

마. 25대

16-4                                                              A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

21. 보관을 위한 랙창고의 파렛트래킹시스템 중에서 다음 설명에 가장 알맞은 것은?

파이프 등과 같이 보관이 어려운 장척물의 화물을 보관하고 전면에 기둥이 없으므로 공간낭비 없이 화물을 보관할 수 있는 랙

가. 드라이브 인 랙(Drive In Rack)

나. 슬라이딩 랙(Flow Rack)

다. 모빌 랙(Mobile Rack)

라. 암 랙(Arm Rack)

마. 드럼 랙(Drum Rack)

22. 집배중심형창고에서 창고의 입출고 기능을 향상시키기 위한 방법과 거리가 먼 것은?

가. 트럭 적재함과 창고높이 조절과 같이 창고와 연계되는 접점을 조정한다.

나. 엘리베이터, 컨베이어 등을 수직․수평운반에 이용한다.

다. 입출고 등을 위한 창고 내의 작업시간대가 서로 중복되지 않도록 할당한다.

라. 보관품의 재고위치 검색이 용이하도록 한다.

마. 드라이브인 랙이나 이동식 랙을 설치하여 통로면적을 축소한다.

23. 운반하역기기의 선정시 고려사항을 설명한 것이다. 거리가 먼 것은?

가. 화물특성이란 화물의 종류를 가리키며, 포장

16-5                                                              A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

되지 않은 물품의 경우에는 입자의 분포, 비중, 성상 등을 염두에 두어야 하며, 포장물의 경우에는 형상, 크기, 중량 등을 감안하여 하역기기를 선택해야 한다.

나. 작업특성이란 작업의 성질에 따라 작업량, 계절변동의 유동성, 취급품목 종류, 운반거리 및 범위, 운송기기 종류, 로트의 대소에 따른 수․배송 특성을 포함한 모든 요인을 전제로 하여 이에 부합한 하역기기를 선택해야 한다.

다. 작업환경 특성은 해당 작업장이 전용인가, 공용인가, 자사소요인가, 임대인가 등 작업장의 구조와 여건 같은 각종 요인을 포함한다.

라. 하역기기의 특성은 안전성, 신뢰성, 성능, 탄력성, 기동성, 생에너지성, 소음, 공해 등의 특성을 포함한다.

마. 하역기기의 채산성(경제성)은 상기의 모든 요소를 감안하고 최종적으로 검토하는 것으로, 비교결정이 용이하도록 복수의 대체안보다는 채산성이 높은 한 가지 안을 고려하여 신중히 검토해야 한다.

24. 복합화물터미널에 대한 설명과 거리가 먼 것은?

가. 2가지 이상 운송수단 간의 연계운송을 할 수 있는 규모 및 시설을 갖춘 화물터미널로 일반화물터미널과는 구분된다.

나. 운송․보관의 공급기능과 금융․정보 등의 보조적 기능이 종합적이고 조직적으로 이루어진다.

다. 화물의 집하, 하역, 분류, 외부포장, 보관 등에 필요한 시설을 갖추어 화물유통의 중심역할을 수행한다.

라. 수출입화물의 내륙통관기능은 내륙ICD의 고유기능으로 복합화물터미널은 이 기능을 가질 수 없다.

마. 투자방식은 크게 정부․지자체 주도방식, 민간주도방식 및 민관합동방식으로 구분할 수 있다.

25. 화물이동의 출발지점으로부터 최종도착지점까지 파렛트 상에 적재된 상태로 운반, 하역, 수송 및 보관하는 방식을 무엇이라 하는가?

가. 정시운반방식	나. 파렛트풀시스템

다. 균형운반방식	라. 일관파렛트화

마. 전사적자원계획관리시스템

26. 적정포장이란 상품의 품질보존, 취급상의 편의성, 판매촉진, 안정성 등 포장 본래의 기능을 만족시키는 합리적이며 공정한 포장을 말한다. 다음 설명 중 적정포장과 거리가 먼 것은?

가. 규격(specification)의 변경을 통한 비용절감이 이루어지도록 한다.

나. 품목에 따른 다양한 크기의 포장규격을 준비하여 다품종 소량 품목의 비용절감을 이룬다.

다. 집중화와 집약화를 통하여 관리수준을 향상시키고 대량화가 가능하게 한다.

라. 규격화 및 통일화를 통하여 포장비와 물류비의 감소를 이루도록 한다.

마. 포장의 보호성을 벗어나지 않는 범위 내에서 재질의 변경을 통하여 비용절감을 추구한다.

27. 유닛로드(Unit Load) 시스템의 장점을 설명한 것과 거리가 먼 것은?

가. 보관효율의 향상

나. 하역의 기계화 가능

다. 운송의 편의성과 트럭 회전율 향상

라. 다품종 소량, 다 거래처에도 유리

마. 제품 파손의 감소와 포장비 절감

28. 다음은 무인반송차의 제어방식을 설명한 것이다. 바르지 않은 것은?

가. 광학식 인도방식 : 주행로의 바닥에 테이프를 부착하거나 페인트로 선을 그려 운반기기가 테이프나 페인트를 광학센서로 식별하여 주행하는 방식

나. 자기 인도방식 : 인도용 동선이 주행로 바닥에 매설되어 있어 저주파가 흐르는 동선을 운반기기가 탐지용 코일로 탐지하여 주행하는 방식

다. 무선 제어방식 : 작동지시용 카드를 기기에 삽입하면 내장된 컴퓨터가 카드의 정보를 해독하여 제어하는 방식

라. 전기스위치 : 셀렉터랙에 꽂은 자기 셀렉터의 내용에 따라서 코일박스가 분기관을 개폐하여 카드의 선행을 결정하는 방식

마. 레이저 스캐닝 방식 : 바코드라벨을 스캐너로 판독하여 컴퓨터에 정보를 전달하여 제어하는 방식

29. 자동화 창고 설계시 사전에 조사해야 할 항목과 거리가 먼 것은?

가. 취급 화물의 가격 및 색상

나. 취급 화물의 중량, 사이즈, 형상

다. 창고 내 취급단위(UNIT LOAD)

라. 평균 및 피크 시 보관량

마. 평균 및 피크 시 입출고량

30. 다음 중 물류센터입지 결정을 위한 의사결정수립절차로 가장 알맞은 것은?

가. 전략대안 도출 - 필요성 인식 - 전략대안의 평가 - 입지 및 규모의 결정

나. 필요성 인식 - 전략대안의 도출 - 전략대안의 평가 - 입지 및 규모의 결정

다. 전략대안 도출 - 전략대안의 평가 - 입지 및 규모의 결정 - 필요성 인식

라. 필요성 인식 - 전략대안의 평가 - 전략대안 도출 - 입지 및 규모의 결정

마. 입지 및 규모의 결정 - 전략대안의 평가 - 전략대안 도출 - 필요성 인식

31. 다음 중 컨테이너 터미널에 대한 설명과 거리가 먼 것은?

가. 마샬링야드(Marshalling Yard)는 에이프론과 인접하여 설치되는 경우가 많다.

나. 컨테이너 야드(CY)는 경계선이 명확하지 않으나 일반적으로 마샬링야드의 배후에 배치되어 있다.

다. LCL은 컨테이너 하나에 채우기 부족한 화물을 말하며,  FCL은 컨테이너 1개를 가득 채울 수 있는 화물을 말한다.

라. CFS는 컨테이너 소량화물의 혼재작업을 하는 취급장을 말한다.

마. 선석(berth)은 컨테이너선에 선적해야 할 선적예정 컨테이너를 사전계획에 의해 순서대로 쌓아올린 장소이다.

32. S사는 연간작업일수가 200일 이고, 철사사용량이 50Kg/(일)인 것으로 나타났다. 재고관리와 관련된 비용자료가 다음과 같을 때 경제적생산량(EPQ)은 얼마인가?

생산능력=100Kg/일, 철사가치=1,000원/Kg

연간재고유지비용=200원/Kg, 생산준비비용=10,000원/회

가. 1,000	나. 1,210	다

16-6                                                              A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

. 1,414

라. 2,000	마. 2,212

33. ‘갑’상점의 치약의 평균재고는 1,000개이며,  구매가격 1,000원, 연간 재고유지비율 2%, 1회 주문비용은 500원이다.

연간재고유지비용은 얼마인가?

가. 15,000원	나. 16,000원

다. 20,000원	라. 24,000원

마. 28,000원

34. 연간수요량은 4만개이며, 1회 주문비용은 50만원이다. 연간단위당재고유지비용이 4만원이라면, 이때의 연간 주문횟수는 얼마인가?

가. 10회	나. 20회

다. 30회	라. 40회

마. 50회

35. 유닛로드시스템(Unit Load System)의 용어설명과 거리가 먼 것은?

가. 포장모듈화란 포장합리화, 표준화를 위해 포장의 수치를 부여하기 위한 기준척도이다.

나. 포장모듈화치수란 포장모듈화에서 유도된 치수법이다.

다. 유닛로드(Unit Load)란 수송, 보관, 하역 등의 물류활동을 합리적으로 처리하기 위하여 복수의 물품 또는 포장화물을 기계․기구에 의한 취급에 적합하도록 하나의 단위로 정리한 화물을 말한다.

라. 플랜 뷰사이즈(Plan View Size)란 유닛로드의 크기를 표현하기 위하여 필요한 치수를 말한다.

마. 유닛로드사이즈(Unit Load Size)란 단위화물치수로서 유닛로드의 크기를 표시한다.

36. 다음은 컨테이너 터미널 하역방식 중 어떤 방식인가?

에이프런에 직접 내려진 컨테이너를 이 장비로 직접 이동․보관할 수 있어 겐트리크레인의 회전율이 높고 컨테이너의 2~3단 적재가 가능하다. 토지의 효율성이 높고 작업량의 탄력성을 갖는 반면, 장비와 컨테이너의 파손율이 높다는 단점이 있다.

16-7                                                              A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

가. 샤시 방식(Chassis System)

나. 트랜스테이너 방식(Transtainer System)

다. 스트래들캐리어 방식(Straddle Carrier System)

라. 지게차에 의한 방식(Pork Lift System)

마. 겐트리크레인 방식(Gantry Crane System)

37. 다음 중 운반하역기기에 대한 설명으로 맞는 것은?

가. 도크레벨러(Dock-leveller)는 유압장치로 링크기를 장치하여 하대를 승강시키는 장치를 말한다.

나. 도크보드(Dock Board)는 화물차와 창고입구에 하역이 용이하도록 연결하는 하대를 말한다.

다. 파렛타이저는 컨테이너나 상자 등의 자재를 미리 정해진 형태대로 쌓거나, 파렛트 위에 쌓인 자재들을 자동적으로 푸는 장비를 말한다.

라. 테이블리프트(Table Lift)는 트럭, 컨테이너하대 위로 파렛타이즈된 화물을  이동시키는 기구를 말한다.

마. 파렛트로더(Pallet Loader)는 도크보드를 고정하고 유압장치 또는 철판을 이용하여 하대의 높이를 조정하는 장치를 말한다.

38. 다음 크레인의 명칭으로 알맞게 짝지은 것은?

㉠	㉡	㉢

가. ㉠겐트리(Gantry)크레인, ㉡집(Jib)크레인,

㉢교형크레인

나. ㉠교형크레인, ㉡집(Jib)크레인,

㉢겐트리(Gantry)크레인

다. ㉠집(Jib)크레인, ㉡겐트리(Gantry)크레인,

㉢교형크레인

라. ㉠케이블(Cable)크레인, ㉡집(Jib)크레인,

㉢겐트리(Gantry)크레인

마. ㉠케이블(Cable)크레인, ㉡겐트리(Gantry)

크레인,㉢집(Jib)크레인

39. 다음 하역기기의 장비 중 지게차의 명칭으로 알맞게 짝지은 것은?

㉠	㉡

가. ㉠리치타입 - ㉡사이드포크

나. ㉠리치타입 - ㉡카운터 발란스

다. ㉠카운터 발란스 - ㉡사이드포크

라. ㉠카운터발란스 - ㉡리치타입

마. ㉠사이드포크 - ㉡리치타입

40. 다음은 ‘을’회사에서 창고용량의 결정 및 내부설계를 위하여 창고의 용적을 조사․분석한 결과에 대한 설명이다. 적절하지 않은 것은?

총용적
사용 용적			높이로스
랙 용적		통로용적
실질용적	랙공간로스

높이로스 30%, 통로용적 35%, 실질용적 25%, 랙공간로스 10%

가. 총용적에서 전체로스는 40%를 차지하고 있다.

나. 랙용적은 실질용적과 랙공간로스(LOSS)로 구성되어 있으며 35%를 차지하고 있다.

다. 총용적은 랙용적, 통로용적, 높이로스(LOSS)로 구성되어 있으며 높이로스의 비율이 가장 낮다.

라. 실질용적은 총용적에서 높이로스, 통로용적,랙공간로스를 제외한 용적을 말하며 25%를 차지하고 있다.

마. 사용용적은 총용적에서 높이로스(LOSS)와 랙공간로스(LOSS)를 제외한 용적을 말하며 60%를 차지하고 있다.

41. 창고의 입․출고의 기능 향상에는 소프트웨어와 하드웨어에 의한 방식이 있다. 다음 중 하드웨어에 의한 방법이 아닌 것은?

가. 각종 운반차량을 물품의 수평이동에 사용한다.

나. 엘리베이터, 컨베이어, 리프트 등을 수직․수평 운반에 사용한다.

다. 크레인 등 기타 하역기기는 중량물을 입․출고 하는데 이용한다.

라. 물품의 이동라인을 짧게 하여 낭비를 배제한다.

마. 창고와 연계되는 접점에서 간접적인 설비의 기능을 이용한다.

42. 골판지상자는 다른 포장재료에 비해 값이 싸고 경제적이며, 대량생산이 가능하여 생산성이 높고, 중량이 가볍고 작업성이 좋은 등의 여러 가지 장점을 가지고 있다. 다음 중 양면골판지에 편면골판지를 덧붙인 것으로서 주로 손상되기 쉬운 물품 또는 귀중품 포장에 사용되는 골판지는?

가. 편면골판지	나. 양면골판지

다. 2중 양면골판지	라. 3중 골판지

마. 3중 양면골판지

43. 다음 중 집중구매방식의 단점과 거리가 먼 것은?

가. 본사와 공장 간의 구매업무의 통일성 상실

16-8                                                              A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

나. 구입절차의 복잡 및 입하시간의 지연

다. 원거리 거래처와의 거래 시 입하일수와 운임 등 추가 손실발생

라. 공장 간 재고량 파악의 애로

마. 긴급을 요하는 경우 적시 구매의 애로

44. 다음 물류용어의 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 언로우더(unloader) : 부두에서 본선으로부터 석탄, 광석 등의 벌크화물을 부리기 위해 만들어진 기중기로서, 트럭 수송에 있어서 1개 이상의 파렛트를 한 번에 내리는 기계도 언로우더(unloader)라고 부른다.

나. 스트래들 캐리어(Straddle Carrier) : 컨테이너 하역 장비의 일종으로 컨테이너 터미널이나 야적장에서 컨테이너의 수평이동 또는 다단적재할 때 사용된다.

다. 단위탑재 수송용기(Unit Load Device;ULD) : 종래의 벌크화물을 항공기의 탑재에 적합하도록 설계한 일종의 화물운송용기로 단위탑재용기인 컨테이너나 파렛트를 말한다.

라. 트랜스테이너 방식(Transtainer System) : 트랜스테이너에 의해 선박에서 적․양하된 컨테이너를 겐트리크레인에 보관하는 방식이다.

마. 혼재작업(consolidation) : 수송의 한 단위를 채우지 못하는 소량화물을 모아서 하나의 수송단위, FCL컨테이너로 만드는 것을 말하며, 화물열차, 트럭, 컨테이너, 항공 컨테이너 등이 한 단위가 된다.

45. 다음 (  )안에 들어갈 말을 알맞게 짝지은 것은?

입고구와 출고구가 달라서 입고되는 물품이 일방통행으로 창고내를 이동하여 출구에서 반출되는 방식을 ( ㉠ ), 입고구와 출고구가 동일하거나 또는 동일한 방향에 있어서 보관물품은 보관 후 입고방향과 반대방향의 흐름으로 출고되는 방식을 ( ㉡ )이라 한다.

가. ㉠ One Way 방식, ㉡ L형 방식

나. ㉠ One Way 방식, ㉡ U Turn 방식

다. ㉠ U Turn 방식, ㉡ One Way 방식

라. ㉠ U Turn 방식, ㉡ L형 방식

마. ㉠ L형 방식, ㉡ One Way 방식

46. JIT와 MRP시스템의 비교 설명과 거리가 먼 것은?

가. JIT시스템의 주문이나 요구에 대한 소요개념이고 MRP시스템은 계획에 대한 소요개념이다.

나. JIT시스템은 구성원 입장에서 장기 거래를, MRP시스템은 경제적 구매 위주의 거래를 한다.

다. JIT시스템의 목표는 낭비제거이며, MRP시스템의 목표는 계획수행에 있다.

라. 통제우선순위는 JIT시스템은 간판의 도착순이고, MRP는 작업배정에 따른다.

마. JIT는 계획대로 추진하는 PUSH시스템이고, MRP시스템은 주문에 의한 PULL시스템이다.

47. 다음 중 재고관리 기법을 설명한 것으로 적절하지 못한 것은?

가. 기준재고시스템은 s-S재고시스템 또는 min-max 재고시스템이라고 부르며 정량재고방식과 정기재고방식의 혼합방식이다.

나. 정기발주법은 보관품목 배치의 A그룹에 속하며, 발주간격이 길고, 수요가 일정한 재고에 특히 유용하다.

다. 정량발주법은 보관품목배치의 B그룹에 속하며, 저가의 물품에 적합하다.

라. TWO-BIN방식은 보관품목배치의 C그룹에 속하며, 다수의 소형매출, 조달기간이 짧은 자재에 대하여 많이 사용하는 방법이다.

마. 정량주문시스템은 주문량이 중심이 되므로 Q시스템이라 부르며, 계속적인 실사를 통하여 재고수준을 체크하므로 연속실사방식이라고 한다.

48. 다음 중 체인컨베이어(Chain Conveyor)를 응용한 컨베이어와 거리가 먼 것은?

가. 슬라이드 컨베이어   나. 에이프런 컨베이어

다. 팬 컨베이어         라. 로울러 컨베이어

마. 크로스바아 컨베이어

49. 다음 그림의 파렛트 적재 패턴에 해당하는 것은?

가. 블록 쌓기

나. 상호열 쌓기

다. 벽돌 쌓기

라. 핀휠 쌓기

마. 스플리트 쌓기

50. 보관의 원칙 중 아래의 특징을 가진 품목을 효율적으로 관리하기 위한 원칙으로 알맞은 것은?

․ 입출하빈도의 정도에 따라 보관장소 결정

․ 계절이나 시기에 따라 입출하빈도가 달라진 경우 사용

가. 통로대면보관의 원칙   나. 회전대응보관의 원칙

다. 동일성․유사성의 원칙  라. 선입선출의 원칙

마. 형상특성의 원칙

《물류관련법규》

51. 다음 중 화물유통촉진법상 도시물류기본계획수립절차 및 내용에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은?

가. 10년을 기본계획단위로 한다.

나. 연도별 시행계획을 별도로 수립하여야 한다.

다. 특별시장 또는 광역시장이 기본계획수립을 위해서는 미리 당해 도시와 인접한 특별시장 또는 광역시장과 협의한 후 물류정책위원회의 심의를 거쳐 공고하여야 한다.

라. 기본계획에는 도시물류시설의 수요예측에 관한 사항이 포함되어야 한다.

마. 기본계획에는 도시물류환경의 변화와 전망에 관한 사항이 포함되어야 한다.

52. 다음 중 화물유통촉진법상 국가물류기본계획에 대한 설명으로 적당하지 않은 것은?

가. 15년 단위의 장기기본계획이다.

나. 건설교통부장관이 수립하는 계획이다.

다. 국가물류체계의 개선목표와 단계별 추진계획 등이 수립된다.

라. 5년마다 그 타당성 여부를 검토하여 기본계획에 반영한다.

마. 계획수립을 위해서는 관계중앙행정기관의 장과 협의한 후 물류정책위원회의 심의를 거쳐 공고한다.

53. 다음 중 화물유통촉진법상 국가물류체계에 관한 중요정책을 심의하기 위해 건설교통부장관 소속하에 두는 물류정책위원회의 심의사항으로 규정하고 있지 않은 것은?

가. 물류기본계획의 수립 및 변경

나. 물류시설 등의 집단화

다. 화물터미널의 조성 및 정비

라. 물류표준화

마. 물류공동화

54. 다음은 화물유통촉진법 제2조에서 사용되는 용어의 정의에 대한 설명이다. 바르게 설명하고 있는 것은?

가.  “물류”라 함은 재화가 공급자로부터 수요자에게 전달될 때까지 이루어지는 운송․보관․하역․포장과 이에 필요한 정보통신 등의 사회활동을 말한다.

나. “물류체계”라 함은 서로 유기적으로 기능을 발휘할 수 있도록 연계된 물류시설의 전부를 말한다.

다. “물류시설”이라 함은 화물의 운송․보관 또는 하역 등 화물의 유통을 위한 도로․항만․철도․공항․물류센터 및 보세창고 등을 말한다.

라. “복합운송주선업”이라 함은 타인의 수요에 응하여 타인의 명의와 재산으로 자기의 선박․항공기․철도차량 또는 자동차 등 2가지 이상의 운송수단을 이용하여 화물의 운송을 주선하는 사업을 말한다.

마. “물류사업”이라 함은 타인의 수요에 응하여 유상으로 화물의 운송․보관․하역 또는 단순조립․가공 등 이와 관련된 제반활동을 영위하는 것을 업으로 하는 것을 말한다.

55. 화물유통촉진법상 화물터미널의 기능에 대한 다음 설명 중 바르지 않은 것은?

가. 화물을 집화하는 기능을 수행한다.

나. 화물의 하역기능을 수행한다.

다. 화물의 보관기능을 수행한다.

라. 화물의 포장기능도 수행한다.

마. 화물의 조립․가공기능도 수행한다.

56. 다음은 물류사업의 근거법률 및 인․허가 등에 관한 설명이다. 바르게 설명하고 있는 것은?

가.  복합운송주선업:화물유통촉진법 - 허가

나. 창고업:화물유통촉진법 - 등록

다. 복합화물터미널사업:화물유통촉진법 - 면허

라. 물류전산망전담사업자:화물유통촉진법 - 지정

마. 화물자동차운송사업:화물자동차운수사업법 - 등록

57. 화물유통촉진법상 화물터미널사업에 대한 다음 설명 중 바르지 않은 것은?

가. 화물터미널사업자가 공사시행 인가를 받은 경우에는 이에 필요한 토지를 수용 또는 사용할 수 있다.

나. 화물터미널 사업자는 화물터미널의 건설을 위하여 필요한 때에는 타인의 토지에 출입할 수 있다.

다. 건설교통부장관은 복합화물터미널 사업자가 부정한 방법으로 등록을 한 때에는 그 등록을 취소하여야 한다.

16-9                                                              A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

라. 화물터미널사업자는 화물터미널의 경영 및 사업 등에 관한 사업계획을 수립하여 건설교통부장관의 면허를 받아야 한다.

마. 정부는 화물터미널 사업자가 수행하는 화물터미널 건설사업에 대해 소요자금의 일부를 융자할 수 있다.

16-10                                                             A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

58. 다음 중 화물유통촉진법상 화물터미널 사업자가 화물터미널 공사를 완료하고 건축법상 사용승인을 얻은 경우에 의제처리되는 법률관계가 아닌 것은?

가. 식품위생법상 식품접객업(단란주점 영업 및 유흥주점 영업은 제외)허가

나. 석유및석유대체연료사업법상 석유판매업중 주유소의 등록 또는 신고

다. 화물자동차운수사업법상의 화물자동차운송가맹사업의 허가

라. 화물유통촉진법상 복합운송주선업의 등록

마. 자동차관리법상 자동차매매업의 등록

59. 다음 중 화물터미널 사업자가 화물유통촉진법상 공사시행의 인가를 받은 경우에 허가․지정․승인․면허되는 것으로 보는 법률관계가 아닌 것은?

가. 농지법에 의한 농지전용의 허가

나. 도로법에 의한 도로의 점용허가

다. 하천법에 의한 하천의 점용허가

라. 하수도법에 의한 공공하수도 공사의 시행허가

마. 자동차관리법에 의한 자동차정비업의 등록

60. 다음 중 화물유통촉진법령상 종합물류정보전산망을 이용하여 처리된 전자문서가 적법한 절차로 인정되는 물류관련 법령에 해당하지 않는 것은?

가. 개항질서법	나. 검역법	다. 도선법

라. 상법	마. 민법

61. 화물유통촉진법상 종합물류정보전산망을 이용하여 승인등록한 전자문서의 도달시기에 대하여 바르게 설명한 것은?

가. 전자문서는 전담사업자의 전자계산조직의 파일에 기록된 후 상대방의 전자계산조직의 파일에 기록된 때에 그 상대방에게 도달한 것으로 본다.

나. 전자문서는 전담사업자의 전자계산조직의 파일에 기록된 때에 상대방에게 도달한 것으로 본다.

다. 전자문서는 물류사업자가 물류전산망을 이용하여 발송한 때에 상대방에게 도달한 것으로 본다.

라. 전자문서는 물류사업자가 전자문서작성을 완료하고 통상 전송에 소요되는 시간이 경과한 때에 상대방에게 도달한 것으로 본다.

마. 전자문서는 전담사업자의 전자계산조직의 파일에 기록된 후 1일의 기간이 지나야 상대방에게 도달한 것으로 본다.

62. 다음의 유통단지개발촉진법령상 용어의 정의 중 옳지 않은 것은?

가. 유통단지라 함은 유통시설과 지원시설을 집단적으로 설치․육성하기 위하여 지정․개발하는 일단의 토지를 말한다.

나. 지원시설이라 함은 상품의 수송․보관․포장․하역․가공․통관․판매․정보처리 등을 위한 시설을 말한다.

다. 유통단지의 관리라 함은 유통단지 안의 용지 및 시설을 유지․보수․개량하는 등의 관리업무를 말한다.

라. 입주기업체라 함은 유통시설을 운영하기 위하여 유통단지에 입주하거나 입주하고자 하는 자를 말한다.

마. 관리기관이라 함은 유통단지를 관리하는 입주기업체협의회․시행자 및 관리기구를 말한다.

63. 다음은 유통단지개발촉진법상 유통단지의 지정 및 해제와 관련한 설명이다. 틀린 것은?

가. 유통단지의 지정은 건설교통부장관, 특별시장․광역시장․도지사만이 지정한다.

나. 유통단지 지정권자가 유통단지를 지정하고자 할 때에는 반드시 주민 및 관계전문가의 의견을 들어야 한다.

다. 유통단지면적 또는 유통시설용지 면적의 10분의 1 이상의 면적을 변경하고자 하는 경우에는 유통단지의 지정절차와 같은 절차를 거쳐야 한다.

라. 유통단지를 지정․고시된 날로부터 5년 이내에 그 유통단지의 전부 또는 일부에 대하여 유통단지개발실시계획의 승인을 신청하지 아니한 경우에는 그 기간이 만료된 날의 다음날 당해지역에 대한 유통단지의 지정이 해제된 것으로 본다.

마. 유통단지의 지정으로 국토의계획및이용에관한법률에 의한 용도지역이 변경․결정된 후라도 당해 유통단지의 지정이 해제된 것으로 보거나 해제된 경우에는 국토의계획및이용에관한법률의 규정에도 불구하고 당해 유통지역에 대한 용도지역은 종전의 용도지역으로 환원된 것으로 본다.

64. 유통단지개발촉진법상 유통단지지정 규모 중 관할 시․도지사가 지정하는 규모로 적당하지 않은 것은?

가. 100만 제곱미터 이상

나. 100만 제곱미터 ~ 70만 제곱미터

다. 70만 제곱미터 ~ 50만 제곱미터

라. 50만 제곱미터 ~ 30만 제곱미터

마. 30만 제곱미터 이하

65. 다음은 유통단지개발촉진법상 시행자가 실시계획승인을 받은 경우 관계법률에 의한 허가․결정․인가․면허 등의 승인․해제 또는 처분 등을 얻은 것으로 보는 의제처리에 관한 사항이다. 이에 해당되지 않는 것은?

가. 국토의계획및이용에관한법률에 의한 토지형질변경허가 등의 허가

나. 농지법에 의한 농지의 전용허가 및 협의

다. 사도법에 의한 사도개설허가

라. 측량법에 의한 측량성과 사용승인

마. 환경정책기본법에 의한 대기․수질보존대책 승인

66. 다음 중 유통단지개발촉진법상 유통단지개발사업 시행자로 지정받을 수 없는 자는?

가. 시장․군수․구청장(자치구의 구청장을 말한다)

나. 대한주택공사

다. 특별시장․광역시장․도지사

라. 특별법에 의하여 설립된 법인

마. 자연인

67. 다음은 유통단지개발촉진법령상 100만㎡ 이하의 유통단지를 지정하는 절차에 관한 설명이다. 유통단지 지정절차를 가장 바르게 나타낸 것은?

가. 유통단지개발계획의 수립(건설교통부장관)→시․도지사 의견청취→관계중앙행정기관장과 협의→물류정책위원회 심의→지정․고시

나. 유통단지개발계획의 수립(시․도지사)→관계행정기관장과 협의→지방물류정책위원회 심의→지정․고시

다. 유통단지개발계획의 수립(시장․군수)→시․도지사 의견청취→지방물류정책위원회 심의→지정․고시

라. 유통단지개발계획의 수립(유통단지지정권자)→시․도지사 의견청취→유통단지심의위원회 심의→지정․고시

마. 유통단지개발계획의 수립(건설교통부장관)→관계중앙행정기관장과 협의→물류정책위원회 심의→지정․고시

68. 다음은 유통단지개발촉진법령상 유통단지관리지침의 내용에 관한 설명이다. 이 지침에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

가. 유통단지입지의 계획적․체계적 공급관리에 관한 사항

나. 유통단지관리계획의 수립에 관한 사항

다. 유통단지의 유치업종에 관한 사항

라. 유통단지의 유치기준에 관한 사항

마. 유통단지의 관리업무에 필요한 사항

6

16-11                                                             A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

9. 유통단지개발촉진법령상 유통단지개발사업시행자가 조성하는 용지를 분양받고자 하는 자로부터 선수금을 받으려고 한다. 다음 중 분양하고자 하는 토지에 대한 개발사업의 공사진척률의 요건으로 옳은 것은?

가. 100분의 1에 달할 것

나. 100분의 2에 달할 것

다. 100분의 3에 달할 것

라. 100분의 5에 달할 것

마. 100분의 10에 달할 것

70. 다음은 유통단지개발촉진법령상 유통단지의 관리기관에 관한 설명이다. 바르게 설명하고 있는 것은?

가. 유통단지의 관리는 입주기업체가 자율적으로 구성한 협의회만이 관리할 수 있다.

나. 입주기업체협의회는 당해 유통단지 입주기업체의 과반수 이상의 회원으로 가입되어 있어야 한다.

다. 입주기업체협의회의 일반회원은 입주기업체와 지원기관의 대표자로 하고, 특별회원은 일반회원 외의 자중에서 정하되 회원자격은 입주기업체협의회의 정관이 정하는 바에 의한다.

라. 입주기업체협의회는 매 사업연도 개시일로부터 1월 이내에 정기총회를 개최하여야 한다.

마. 입주기업체협의회의 회의는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 회원 과반수의 출석과 출석회원 3분의 2의 찬성으로 의결한다.

71. 다음 중 유통단지개발촉진법령상 유통단지개발지침에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

가. 지역간의 균형발전을 위하여 참작할 사항

나. 환경영향평가를 포함하는 환경보전에 관한 사항

다. 문화재 보전을 위하여 참작할 사항

라. 유통시설용지의 연차별 수급계획

마. 토지가격 안정을 위하여 필요한 사항

72. 다음 중 유통단지개발촉진법상 유통단지관리계획 수립시 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

가. 관리할 유통단지의 면적에 관한 사항

나. 관리할 유통단지의 범위에 관한 사항

다. 유통단지의 지정․개발에 관한 사항

라. 유통시설 설치 및 운영에 관한 사항

마. 지원시설의 설치 및 운영에 관한 사항

73. 농수산물유통및가격안정에관한법률상 도매시장법인이 겸영할 수 있는 사업으로 규정하고 있지 않은 것은?

가. 농수산물의 전자상거래판매사업

나. 농수산물의 생산지에서의 포장․선별 등 출하관련 사업

다. 농수산물의 신선도 유지를 위한 저장업

라. 농수산물의 후숙을 위한 저장업

마. 도매시장에서 거래되는 농수산물의 단순가공 사업

74. 다음 중 농수산물유통및가격안정에관한법률상 주산지의 지정절차 등에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 농림부장관 또는 해양수산부장관은 특별시장․광역시장 또는 도지사의 요청에 의하여 주산지를 지정한다.

나. 농림부장관 또는 해양수산부장관이 주산지를 지정한 때에는 이를 고시하고 시․도지사에게 통지하여야 한다.

다. 시․도지사는 주산지의 구역을 변경할 필요가 있는 때에는 농림부장관 또는 해양수산부장관에게 지정의 변경을 요청하여야 한다.

라. 시․도지사는 지정된 주산지가 지정요건에 적합하지 아니하게 된 때에는 그 지정을 해제하여야 한다.

마. 농림부장관 또는 해양수산부장관은 주요 농수산물의 생산 및 출하사정 등의 변동으로 인하여 필요하다고 인정하는 때에는 주산지의 지정을 변경하거나 해제할 수 있다.

75. 다음 중 농수산물유통및가격안정에관한법률상 농수산물종합유통센터의 시설기준에서 필수시설에 해당되지 않는 것은?

가. 수출지원실

나. 농수산물의 처리를 위한 집․배송시설

다. 저온저장고

라. 사무실․전산실

마. 오․폐수시설

76. 화물자동차운수사업법령상 화물자동차운송가맹사업자 및 운송가맹점의 역할을 기술한 것이다. 이에 해당하지 않는 것은?

가. 운송가맹사업자의 직접 운송물량과 운송가맹점에 의한 운송물량의 공정한 배분

나. 화물의 원활한 운송을 위한 공동차고지의 설치․운영

다. 운송가맹사업자가 정한 기준에 적합한 운송서비스의 제공(운송사업자인 운송가맹점에 한한다)

라. 화물의 원활한 운송을 위한 차량위치의 통지(운송사업자인 운송가맹점에 한한다)

16-12                                                             A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

마. 운송가맹사업자에 대한 운송화물의 확보․공급(운송주선사업자인 운송가맹점에 한한다)

77. 다음 중 화물자동차운수사업법령상 운송주선사업자의 준수사항에 해당하지 않는 것은?

가. 운송주선사업자는 자기의 명의로 운송계약을 체결한 화물에 대하여 당해 계약금액 중 일부를 제외한 나머지 금액으로 다른 운송주선사업자와 재계약하여 이를 운송하도록 하여서는 아니된다.

나. 운송주선사업자는 화주로부터 중개 또는 대리를 의뢰받은 화물에 대하여 다른 운송주선사업자에게 수수료 기타 대가를 받고 중개 또는 대리를 의뢰하여서는 아니된다.

다. 운송주선사업자는 운송사업자에게 화물의 종류․무게 및 부피 등을 허위로 통보하여서는 아니된다.

라. 운송가맹점인 운송주선사업자는 자기가 가입한 운송가맹사업자에 소속된 운송가맹점에 대하여 화물운송의 주선을 하여서는 아니된다.

마. 운송주선사업자는 운송사업자에게 과적운행하도록 요구하여서는 아니된다.

78. 화물자동차운수사업법령에서 규정하고 있는 화물자동차운송가맹사업과 관련된 내용이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

가. 운송주선사업자가 운송가맹사업자에게 화물의 운송을 주선하는 행위는 재계약․중개 또는 대리로 본다.

나. 운송사업자는 하나의 화물자동차운송가맹점으로만 가입하여야 한다.

다. 운송가맹점인 운송사업자는 자기가 가입한 운송가맹사업자에게 소속된 운송주선사업자로부터 직접 화물을 운송받아서는 아니된다.

라. 운송가맹점으로 가입한 운송사업자는 자기의 상호를 소속 운송가맹사업자의 운송가맹점으로 변경하여 건설교통부장관에게 신고하여야 한다.

마. 상호변경신고를 하고자 하는 운송가맹점인 운송사업자는 운송가맹계약을 체결한 날부터 30일 이내에 관할관청에 신고하여야 한다.

79. 다음 중 화물자동차운수사업법령상 화물자동차운송사업자가 증차를 수반하는 허가사항을 변경할 수 없는 사유에 해당하는 경우는?

가. 관할관청의 지시사항을 위반한 경우

나. 법 제17조제1항의 규정에 의한 영업정지처분을 받은 후 1년이 경과되지 아니한 경우

다. 법 제12조의 규정에 의한 개선명령을 받고 이행하지 아니한 경우

라. 감차를 수반하는 허가사항변경허가를 받고 감차를 한 경우

마. 화물자동차운송사업을 전부 직접 경영하지 아니하고 다른 사람에게 경영의 일부를 위탁한 경우

80. 화물자동차운수사업법상 화물자동차운송사업의 양도․양수, 합병 및 상속에 관한 사항을 기술한 것이다. 옳지 않은 것은?

가. 운송사업자가 사망한 경우 상속인이 그 화물자동차운송사업을 계속하고자 하는 때에는 피상속인의 사망후 60일 이내에 관할관청에 신고하여야 한다.

나. 화물자동차운송사업의 상속신고를 한 상속인은 피상속인의 운송사업자로서의 지위를 승계한다.

다. 화물자동차운송사업을 양도․양수하고자 하는 경우에는 양수인은 관할관청에 신고하여야 한다.

라. 화물자동차운송사업의 합병등기를 경료한 때에는 합병에 의하여 설립되거나 존속되는 법인은 합병에 의하여 소멸되는 법인의 운송사업자의 지위를 승계한다.

마. 화물자동차운송사업의 양도․양수시 운송사업을 양수한 자는 운송사업을 양도한 자의 운송사업자로서의 지위를 승계한다.

81. 화물자동차운수사업법령에서 기술하고 있는 용어에 대한 정의이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

가. “화물자동차”라 함은 자동차관리법 제3조의 규정에 의한 화물자동차 및 특수자동차로서 건설교통부령이 정하는 자동차를 말한다.

나. “화물자동차운수사업”이라 함은 일반화물자동차운송사업․개별화물자동차운송사업 및 화물자동차운송가맹사업을 말한다.

다. “화물취급소”라 함은 화물을 싣거나 내릴 수 있는 장소로서 화물의 보관시설 등이 설치된 곳을 말한다.

16-13                                                             A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

라. “사업장”이라 함은 화물자동차의 주․정차시설 및 사무소 등이 갖추어진 장소로서 계속하여 화물자동차운수사업이 행하여지는 장소를 말한다.

마. “운수종사자”라 함은 화물자동차의 운전자, 화물의 운송 또는 운송주선에 관한 사무를 취급하는 사무원 및 이를 보조하는 보조원 기타 화물자동차운수사업에 종사하는 자를 말한다.

82. 화물자동차운수사업법령상 화물자동차운송사업의 허가를 받고자 하는 자가 허가신청서에 첨부하여야 하는 서류가 아닌 것은?

가. 주사무소․영업소 및 화물취급소의 명칭․위치 및 규모를 기재한 서류

나. 상용인부 2인 이상의 고용을 증명하는 서류

다. 법인등기부등본(법인인 경우에 한한다)

라. 자본금의 납입을 증명하는 서류 및 허가신청당시의 납입자본금의 사용내역서

마. 화물자동차의 매매계약서․양도증명서 또는 출고예정증명서

83. 다음 중 화물자동차운수사업법령상 화물자동차운송사업의 허가를 받을 수 있는 자는?

가. 금치산자 및 한정치산자

나. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자

다. 법 제17조제1항의 규정에 의하여 허가가 취소된 후 2년이 경과되지 아니한 자

라. 화물자동차운수사업법을 위반하여 징역 이상의 형의 집행유예를 받고 그 집행유예기간 중에 있는 자

마. 법 제16조제1항의 규정에 의하여 화물자동차운송사업의 전부를 폐지한 자

84. 다음 중 화물자동차운수사업법상 운임 및 요금을 정하여 미리 건설교통부장관에게 신고하여야 하는 화물자동차운송사업자는?

가. 견인형 특수자동차를 사용하여 컨테이너를 운송하는 운송사업자

나. 밴형 또는 특수용도형 화물자동차를 사용하여 이사화물을 운송하는 운송사업자

다. 일반형 화물자동차를 사용하여 철강을 운송하는 운송사업자

라. 최대적재량 1톤 이하의 밴형 화물자동차를 사용하여 화주와 화물을 동시에 운송하는 운송사업자

마. 특수용도형 화물자동차를 사용하여 냉장 또는 냉동물품을 운송하는 운송사업자

85. 다음은 화물자동차운수사업법 제8조제1항의 규정에 의한 손해배상책임을 이행하기 위하여 적재물배상책임보험 또는 공제에 가입하여야 하는 운송사업자 및 보험업법에 의한 보험회사(적재물배상책임공제사업을 하는 자를 포함한다)가 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여서는 아니되는 사유이다. 이에 해당하지 않는 경우는?

가. 법 제3조제3항 본문의 규정에 의하여 화물자동차운송사업의 허가사항이 변경(감차에 한한다)된 경우

나. 법 제16조제1항의 규정에 의하여 화물자동차운송사업을 휴지 또는 폐지한 경우

다. 법 제17조제1항의 규정에 의하여 화물자동차운송사업의 영업정지를 받은 경우

라. 적재물배상보험등에 이중으로 가입하여 하나의 계약을 해제 또는 해지하고자 하는 경우

마. 보험회사등이 파산 등의 사유로 영업을 계속할 수 없는 경우

86. 건설교통부장관은 화물자동차운수사업법상 운송사업자 또는 운수종사자가 정당한 사유없이 집단으로 화물운송을 거부함으로써 화물운송에 현저한 지장을 주어 국가경제에 심대한 위기를 초래하거나 초래할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 때에는 당해 운송사업자 또는 운수종사자에게 업무개시를 명할 수 있다. 이 경우 사전에 거쳐야 하는 절차는?

가. 국회의 동의

나. 행정자치부장관 및 법무부장관과의 협의

다. 국가안전보장회의의 동의

라. 국무회의의 심의

마. 건설교통부장관이 별도의 절차를 거치지 아니하고 업무개시를 명할 수 있다.

16-14                                                             A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

87. 다음 중 유통산업발전법령이 정한 무점포판매의 유형이 아닌 것은?

가. 방문판매 및 가정내 진열판매

나. 다단계판매

다. 자동판매기의 판매

라. 전화권유판매

마. 텔레비전홈쇼핑

88. 다음 중 유통산업발전법상 유통산업발전기본계획에 포함되어야 하는 사항이 아닌 것은?

가. 유통산업의 규제완화 및 제도개선 등 유통산업의 발전을 촉진하기 위하여 필요한 사항

나. 도심지에 위치한 유통시설의 정비 및 교외이전에 관한 사항

다. 유통산업의 지역별․종류별 발전방안

라. 산업별․지역별 유통기능의 효율화․고도화 방안

마. 유통전문인력․부지 및 시설 등의 수급변화에 대한 전망

8

16-15                                                             A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

9. 유통산업발전법상 대규모점포에 관한 다음 사항 중 틀린 것은?

가. 파산자로서 복권되지 아니한 자는 대규모점포의 등록을 할 수 없다.

나. 대규모점포를 개설하고자 하는 자는 유통산업발전법 시행규칙이 정하는 바에 따라 시․도지사에게 등록하여야 한다.

다. 대규모점포개설자는 소비자의 안전유지와 소비자 및 인근 지역주민의 피해․불만의 신속한 처리 업무를 수행한다.

라. 대규모점포개설자의 지위를 승계한 상속인이 금치산자인 경우 상속을 개시한 날로부터 6월이 경과한 날까지는 등록을 취소하지 아니한다.

마. 매장면적이 2분의 1 이상을 직영하는 자가 있는 경우에는 그 직영하는 자가 대규모점포개설자의 업무를 수행한다.

90. 다음 중 유통산업발전법상 체인사업자가 직영하거나 체인에 가입되어 있는 점포의 경영을 개선하기 위하여 추진하여야 할 사항이 아닌 것은?

가. 체인점포의 시설현대화

나. 체인점포에 대한 원재료․상품 또는 용역 등의 원활한 공급

다. 체인점포에 대한 점포관리․품질관리․판매촉진 등 경영활동 및 영업활동에 대한 지도

라. 체인사업자와 체인점포간의 유통정보시스템의 구축

마. 예산의 범위내에서 체인점포에 대한 자금지원

91. 유통산업발전법상 유통표준전자문서 및 유통정보의 보안 등 유통정보화에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 누구든지 유통표준전자문서를 위작 또는 변작하거나 위작 또는 변작된 전자문서를 사용하거나 유통시켜서는 안된다.

나. 유통정보화역무를 제공하는 자는 유통표준전자문서 또는 컴퓨터 등 정보처리 조직의 파일에 기록된 유통정보를 공개하여서는 아니된다.

다. 수사기관이 수사목적상 필요에 의하여 신청하는 정보 또는 법원이 제출을 명하는 정보는 언제든지 공개하여야 한다.

라. 유통정보화역무를 제공하는 자는 유통표준전자문서를 3년 동안 보관하여야 한다.

마. 산업자원부장관은 유통정보화에 관한 시책을 세우기 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 정보통신부장관에게 유통정보화역무를 제공하는 전기통신사업자에 관한 자료를 요청할 수 있다.

92. 다음 중 유통산업발전법상 상점가진흥조합이 지방자치단체장의 자금지원을 받아 할 수 있는 사업이 아닌 것은?

가. 점포시설의 표준화 및 현대화

나. 상품의 매매․보관․수송․검사 등을 위한 공동시설의 설치

다. 상가건물 및 그 대지와 부속시설의 관리에 관한 사업의 시행

라. 주차장․휴게소 등 공공시설의 설치

마. 조합원과 그 종사자의 자질향상을 위한 연수사업 및 정보제공

93. 다음 중 유통산업발전법상 유통정보화의 촉진 및 유통부문의 전자거래기반을 넓히기 위한 유통정보화시책에 포함될 사항이 아닌 것은?

가. 유통표준코드의 보급

나. 유통표준전자문서의 보급

다. 판매시점정보관리시스템의 보급

라. 유통정보 또는 유통정보시스템의 표준화 촉진

마. 인증물류설비의 도입

94. 다음 유통산업발전법상 용어의 정의 중 틀린 것은?

가. “매장”이라 함은 상품의 판매와 이를 지원하는 용역의 제공에 직접 사용되는 장소를 말한다.

나. “전문상가단지”라 함은 같은 업종을 영위하는 여러 도매업자 또는 소매업자가 일정 지역에 점포 및 부대시설 등을 집단으로 설치하여 만든 상가단지를 말한다.

다. “임시시장”이라 함은 다수의 수요자와 공급자가 일정한 기간동안 상품을 매매하거나 용역을 제공하는 일정한 장소를 말한다.

라. “집배송시설”이라 함은 유통사업자 또는 제조업자가 공동으로 사용할 수 있도록 집배송시설 및 부대업무시설이 설치되어 있는 시설물을 말한다.

마. “물류설비”라 함은 화물의 수송․포장․하역․운반과 이를 관리하는 물류정보처리활동에 사용되는 물품․기계․장치 등의 설비를 말한다.

95. 다음 중 유통산업발전법에 의한 청문의 대상이 아닌 것은?

가. 대규모점포 개설등록의 취소

나. 체인사업자 등록의 취소

다. 유통관리사 자격의 취소

라. 우수 도매배송서비스사업자 지정의 취소

마. 공동집배송센터 지정의 취소

96. 다음 중 유통산업발전법상 유통분쟁조정위원회에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

16-16                                                             A형

제9회 물류관리사 자격시험 문제지

(제2교시 : 보관하역론, 물류관련법규)

가. 유통분쟁조정위원회는 특별시․광역시․도 및 시․군․구에 각각 둔다.

나. 유통분쟁조정위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 적용을 받는 사항을 제외한 대규모점포와 인근지역의 도․소매업자사이의 영업활동에 관한 분쟁을 조정한다.

다. 유통분쟁조정위원회는 대규모점포와 인근지역의 주민사이의 생활환경에 관한 분쟁을 조정한다.

라. 유통분쟁조정위원회는 위원장 1인을 포함한 11인 이상 15인 이내의 위원으로 구성한다.

마. 유통분쟁조정위원회의 위원장은 위원중에서 산업자원부장관이 지명하는 자가 된다.

97. 다음 중 유통산업발전법상 유통기능을 효율화하기 위하여 산업자원부장관이 강구하여야 할 시책이 아닌 것은?

가. 물류표준화의 촉진

나. 물류정보화기반의 확충

다. 물류공동화의 촉진

라. 해외유통시장의 조사․분석

마. 집배송시설 및 공동집배송센터의 확충

98. 다음은 항만운송사업법상 항만운송사업에 관한 설명이다. 옳지 않은 것은?

가. 항만운송사업을 하고자 하는 자는 항만운송사업의 종류별로 해양수산부장관에게 등록하여야 한다.

나. 항만하역사업과 검수사업은 항만별로 등록하여야 한다.

다. 항만운송사업은 영리를 목적으로 하는 사업을 말한다.

라. 항만운송사업은 항만하역사업, 검수사업, 감정사업, 검량사업으로 구분된다.

마. 항만하역사업은 한정하역사업과 일반하역사업으로 구분할 수 있다.

99. 다음 중 항만운송사업법령에 근거하여 설립된 교육훈련기관의 정관에 반드시 기재하여야 할 사항이 아닌 것은?

가. 명칭

나. 사무소의 소재지

다. 재산 및 회계에 관한 사항

라. 총회 및 이사회에 관한 사항

마. 교육훈련의 내용

100. 다음 중 항만운송사업법상 항만용역업과 관계가 없는 것은?

가. 선박의 청소․오물제거․소독 등을 하는 행위

나. 선박에서 사용하는 맑은 물을 공급하는 행위

다. 본선의 경비 또는 본선의 이안 및 접안을 보조하기 위하여 줄잡이 역무를 제공하는 행위

라. 선박을 예인하거나 도선하는 행위

마. 통선으로 본선과 육지간의 연락을 중계하는 행위