2004년 제1회 산업안전기사 실기시험 필답형문제

1.건강진단 결과 3개월 동안 일한 근로자가 기계의 소음으로 인한 난청장애가 발생했다.

난청방지를 위한 조치를 3가지 쓰시오

1.당해 작업장의 소음성난청 발생 원인조사

2.청력손실감소 및 재발방지대책마련

3.제2호규정에 의한 대책의 이행여부 확인

4.작업전환 등 의사의 소견에 따른조치

2.승강기 와이어 로프 검사후 사용불가능 기준에 대해 쓰시오

1.이음매가 있는것

2.와이어로프의 한 꼬임에서 끊어진 소선의 수가 10%이상인 것

3.지름의 감소가 공칭지름의 7%를 초과하는 것

4.꼬인 것

5.심하게 변형 또는 부식된 것

3.산업안전보건법에서 위험물 제조,취급시 화재,폭발사고 방지를 위해 제한해야 할 사항을

3가지 쓰시오

1.폭발성물질을 화기 기타 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근시키거나 가열하거나

마찰시키거나 충격을 가하는 행위

2.발화성물질을 각각 그 특성에 따라 화기 기타 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근시키거나

산화를 촉진 하는 물질 또는 물에 접촉시키거나 가열하거나 충격을 가하는 행위

3.산화성물질을 분해가 촉진될 우려가 있는 물질에 접촉시키거나 가열하거나 마찰시키거나

충격을 가하는 행위

4.거푸집에 사용되는 재료중 금속재 패널의 장단점을 쓰시오

장점 : 수밀성이 좋다, 강도가 크다, 운용도가 극히 좋다

강성이 크고 정밀도가 높다. 평면이 평활한 큰크리트가 된다

단점 : 외부 온도의 영향을 받기 쉽다. 초기의 투자율이 높다.

콘크리트가 녹물로 오염될 염려가 있다. 중량이 무거워 취급이 어렵다.

미장마무리를 할 때에는 정으로 쪼아서 거칠게 하여야 한다.

5.프레스 작업이 끝난후 프레스 기계의 페달에 U자형 커버를 씌우는 이유는?

페달의 부시작동으로 인한 사고 예방

6.프레스기계 양수조작식 방호장치 설치 방법 3가지를 쓰시오

1.반드시 두손을 사용하여야만 작동되도록 설치할 것

2.기계의 작동직후 손이 위험 지역에 들어가지 못하도록 위험지역으로부터 다음에 정하는

안전거리 이상에 설치하여야 한다.(안전거리(cm)=160*프레스작동후 작업점까지의 도달시간(초))

3.누름단추 또는 조작레버간의 거리는 한손으로 조작할수 없는 거리를 유지할것

7.물질 안전 보건 자료(MSDS)를 작성하여 비치해야 할 내용을 4가지 쓰시오

1.화학물질의 명칭, 성분 및 함유량

2.안전, 보건상의 취급주의 사항

3.인체 및 환경에 미치는 영향

4.기타 노동부령이 정하는 사항

8.클러치 맞물림 개수 4개, 200(spm)의 동력 프레스기 양수 기동식 안전 장치의 안전거리는?

Dm=1.6Tm

Tm= 양손으로 누름 단추를 누르기 시작한 떄부터 슬라이드가 하사점에 도달하기까지의 소요시간

Dm = 1.6*{(1/클러치개수+1/2)*(60000/매분 행정수)}=360(mm)

9.근로자 400명의 어떤 작업장의 연간재해건수는 14건이었고, 그중 1건은 사망,

13건은 장해등급 14등급 일때 연천인율,도수율, 강도율 구하시오

연천인률=(14/400)X1000=35

도수율=[(14)/(400x300x8)]X1000000=14.58

강도율=[(7500+50x13)/(400x300x8)]X1000=8.489

따라서 연천인율=35, 도수율=14.6, 강도율=8.49

10.기계의 원동기, 회전축, 치차, 풀리, 플라이휠 및 벨트 등의 보호장치 4가지를 쓰시오

덮개 , 슬리브 , 울 , 건널다리

11.송풍기형 호스마스크의 종류 2가지를 쓰고 각각의 분진포집효율(%)을 기술하시오

1.전동식 : 99%이상

2.수동식 : 95%이상

12. 어느부품 10000 개를 100 시간 가동중에 5개의 불량품이 발생하였다면 고장률과

MTBF는?

1.고장율 = 고장개수/T = 5/(10000*100)=0.000005(1/시간)

2.MTBF = 1/고장율 = 200000(시간)

13.말비계를 조립하여 사용할시 준수사항을 3가지 쓰시오

1.지주부재의 하단에는 미끄럼 방지장치를 하고, 양측 끝부분에 올라서서 작업하지

아니하도록 할것

2.지주부재와 수평면과의 기울기를 75도 이하로 하고, 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는

보조 부재를 설치할것

3.말비계의 높이가 2(m)를 초과할 경우에는 작업발판의 폭을 40(cm)이상으로 할것

14.전기 설비의 자체, 또는 외부 이상전압 발생시 전기 설비 보호를 위한 피뢰기의

종류 4가지를 쓰시오

1.저항형 피뢰기

2.밸브형 피뢰기

3.종이 피뢰기

4.방출통형 피뢰기