▷▶건축기사실기 06, 07년판 [건축공정 및 과년도] 정오표 ◀◁

	교정전	교정후
5-3page 1번 답안	④ Team Design	④ Team Design의 조직적 노력
5-3page 4번 문제	③ 미서가	③ 미서기
5-6page 13번 문제	② 안전	② 안정
5-6page 17번 문제	PERT 일정계산	CPM 일정계산
5-7page 19번 답안	④-①-⑤-②-⑧-③-⑦	④-①-⑤-②-⑥-③-⑦
5-9page 7번 답안	④ 구구형으로	④ 구근형으로
5-12page 19번 문제	간결해야	긴결해야
5-15page 6번 답안	① 흠	① 홈
5-17page 14번 답안	① 몰려	① 물려
5-19page 23번 답안	다. 수축헤	다. 수축에
5-21page 9번 문제	② 개구부 FRAME 실시	② 개구부 FRAME 설치
	베드 거푸집을	베드 거푸집
5-21page 10번 답안	④ 틈임새	④ 트임새
5-23page 16번 문제	다. 끝보기 비중	다. 겉보기 비중
5-25page 3번 문제	④ 되메우기량(㎡)	④ 되메우기량(㎥)
5-28page 12번 문제	가. 시료 체취	가. 시료 채취
	라. 누수 계수	라. 투수 계수
5-29page 29번 답안	나. 블베어링	나. 볼베어링
5-30page 21번 문제 답안	철공시공	철골시공
	⑤ 클레이터	⑤ 크레이터
5-31page 2번 문제	③ 도급업자에게	④ 도급업자에게
5-33page 14번 문제	목공시의	목공사의
5-39page 14번 문제	(나), (다) 골제	(나), (다) 골재
5-41page 21번 문제	비실시	타설시
	수평부제	수평부재
5-49page 7번 답안	(나) 용접중: ⑧, ②, ⑪	(나) 용접중: ②, ⑧, ⑪
5-50page 12번 문제	㉠ 워어커빌리트	㉠ 워커빌리티
	㉢ 스테빌리티	㉢ 스태빌리티
	㉣ 컴펙터빌리티	㉣ 컴팩터빌리티
	㉤ 모빌리트	㉤ 모빌리티
5-51page 15번 문제	표면건조, 내부포화 상태	표면건조내부포화 상태
5-57page 16번 문제	다. …길이…, 전단하는	다. …걸어…, 전달하는
5-58page 22번 문제	D10@150(난부)	D10@150(단부)
5-60page 그림 수정	9,200 4,600 4,600	9,000 4,500 4,500
5-63page 12번 답안	② 소지인	② 수지인
5-63page 15번 답안	① ㎡	① ㎥
5-65page 25번 답안	2.6	2.65
5-70page 13번 문제	다. 포도화	다. 포화도
5-81page 6번 문제	㉱ 외벽미장 마름높이	㉱ 외벽미장 바름높이
	㉴ 별돌의	㉴ 벽돌의
5-81page 7번 답안	④ 버미귤라이트	④ 버미큘라이트
5-83page 18번 답안	Gim pole	Gin pole
5-84page 20번 문제	㉰ 컬로리 미터	㉰ 칼로리 미터
5-85page 23번 문제	간접기설비	간접가설비

	교정전	교정후
5-86page 1번 문제	각 결합점 여유시간을	각 결합점 일정시간을
5-89page 13번 답안	가. 분류항복별로	가. 분류항목별로
5-93page 4번 답안	가. Angle량: 6.732m	가. Angle량: 6.732kg
	나. PL9량: 0.45××0.3	나. PL9량: 0.45×0.3
	0.30.25	0.3×0.25
5-99page 7번 문제	㉳ 보조구공정선	㉳ 보조주공정선
5-102page 20번 문제	㉳ 대개시료채취	㉳ 시료채취
5-102page 21번 답안	가. 스푼 샘플터	가. 스푼 샘플러
5-103page 22번 문제	다. 개요	다. 제외
5-106page 8번 답안	CP 표시 불명확	3-53page 3번 답안 참조
5-109page 15번 답안	서열기	서중기
5-112page 1번 문제	적별돌, 시멘트별돌	적벽돌, 시멘트벽돌
5-114page 5번 문제	다음테이트	다음 데이터
5-115page 9번 문제	라. 은페시키고	라. 은폐시키고
5-118page 20번 답안	④ 단일하로	④ 단일화로
5-120page 3번 문제	③ 벽돌별의	③ 벽돌벽의
5-122page 5번 답안	② Bumer	② Burner
5-123page 8번 문제	㉯ 개방장함	㉯ 개방잠함
5-124page 10번 문제	⑤ 재료건비빕	⑤ 재료 건비빔
5-124page 12번 문제	나. 경지층을	나. 경질층을
5-126page 16번 답안	3-71page 9번 답안 참조
5-127page 20번 답안	※ 시멘트의 강도시험	※ 시멘트의 압축강도 시험
5-128page 2번 문제	③ 경시변화가	③ 경사변화가
5-133page 20번 답안	① 상부주군	① 상부주근
5-134page 24번 문제	다음 테이트를	다음 데이터를
5-136page 4번 답안	① ㎡	① ㎥
5-138page 12번 보기	라. 모트타르	라. 모르타르
5-139page 16번 문제	D10=0.56gk/m	D10=0.56kg/m
5-143page 2번 문제	조직공사	조적공사
5-146page 16번 문제	공기를 단축할	공기를 단축한
5-148page 21번 문제	그림: 콘트리트	그림: 콘크리트
	나. 용접절망을	나. 용접철망을
5-149page 23번 문제	부재(l=20m)	부재(L=20m)
5-150page 3번 문제	비용구매	비용구배
5-157page 6번 문제	용도를	용어를
5-152page 8번 보기	① 앵커용 보딩	① 앵커용 보링
	③ 연장시험	③ 인장시험
	⑤ 앵커그라우딩	⑤ 앵커 그라우팅
	⑥ 흙막이벽관설치	⑥ 흙막이벽 관 설치
5-152page 10번 문제 마번 누락됨	마. 창문틀 등을 건축물의 벽판에 설치한 후 구조체에 붙여대어 사용하는 공법
5-153page 12번 문제	(나) Rctempering	(나) Retempering
5-153page 13번 문제	나. 타실 하면서	나. 타설하면서
5-155page 19번 답안	(2) 두겁게	(2) 두껍게
5-155page 21번 답안	계산: (1×1): {(0.18+0.01)×(0.18+0.01) ×200	계산: (1×1)/ {(0.18+0.01)×(0.18+0.01)} ×200
5-160page 8번 문제	D10 철근량을	D10 철근량이

	교정전	교정후
5-160page 10번 문제	가. 일정상태인지	가. 안정상태인지
5-162page 15번 답안	③ 가공 밀페	③ 가공 밀폐
5-165page 3번 문제	다음 테이터를	다음 데이터를
5-166page 5번 문제	강도를 가져야 한며	강도를 가져야 하며
5-171page 20번 답안	① 1nm(10.001μm)	① 1nm(0.001μm)
5-173page 2번 문제	기후로 쓰시오	기호로 쓰시오
5-177page 10번 문제	Benoh	B두초
5-177page 11번 문제	가. 시방이다.	가. 시방서이다.
5-178page 14번 문제	가. 멤브레민	가. 멤브레인
5-181page 24번 문제	라. Extensometer	라. Extension meter
5-185page 8번 문제	3-71page 9번 답안 참조
5-187page 15번 답안	③ 시멘트이 알민산 3석회	③ 시멘트의 알루민산 3석회
5-191page 4번 문제
5-196page 19번 문제	도면을 보구	도면을 보고
	나) 9의 량은?	나) PL9의 량은?
5-196page 20번 해설	답합	담합
5-197page 22번 문제	4.3ton	5.3ton
	15cm×53cm	15cm×15cm×53cm
5-198page 23번 문제	허용오치는	허용오차는
5-198page 24번 문제 답안	이 시험체이	이 시험체의
	10000	1,000
5-200page 3번 문제	① 시멘트 벽돌(매)	① 시멘트량(kg)
5-202page 5번 문제	마무림 하는	마무리 하는
5-202page 6번 답안	④ 언더캇	④ 언더컷
5-207page 25번 문제	베이스 프레이트	베이스 플레이트
5-208page 2번 문제	피복제의	피복재의
5-213page 19번 답안	3-96page 답안 참조
5-217page 4번 문제	비용구매	비용구배
5-222page 25번 답안	(가) 누출방지의 수밀성	(가) 누출방지를 위한 수밀성확보
	(라) 조립, 해체,	(라) 조립 및 해체의
5-224page 6번 보기	① ② ③ ④ ⑤	(1) (2) (3) (4) (5)
5-226page 13번 보기	① 히스토그램 및	① 히스토그램을
5-226page 11번 답안	① 프로테이션	① 플로테이션