순서암기 최종테스트

(중복되는 문제는 제외하였음)

2005년

1.시트방수공사 시공순서

가.단열재깔기     나.접착제도포

다.죠인트실       라.물채우기시험

마.보강붙이기     바.바탕처리

사.시트붙이기

바-바탕처리

가-단열재깔기

나-접착제도포

사-시트붙이기

다-죠인트실

마-보강붙이기

라-물채우기시험

2.아일랜드식 흙파기 형식의 순서

흙막이설치- (중앙부 굴착) - (중앙부 기초구조물 축조) - (버팀대 설치) - (주변 흙파기) - 지하구조물 완성

3.프로젝트 전개과정 순서

(가) 프로젝트 착상 및 타당성 분석

(나) ( 설계 )

(다) 구매 및 조달

(라) ( 시공 )

(마) 시운전 및 완공

(바) ( 인도)

4.Post-Tension공법 시공순서

(1) 시드(sheath)설치 (2) 강현재고정

(3) 강현재삽입       (4) 강현재긴장

(5) 콘크리트타설     (6) 그라우팅

(7) 콘크리트경화     (8) 거푸집설치

(마) 시이드(sheathe)설치

(다) 콘크리트 타설

(사) 콘크리트 경화

(가) 강현재 삽입

(라) 강현제 긴장

(바) 강현재고정

(나) 그라우팅

5.세로규준틀이 설치된 벽돌조건축물 벽돌쌓기 순서

① 기준쌓기     ② 벽돌물축이기

③ 보양         ④ 벽돌나누기

⑤ 재료건비빔   ⑥ 벽돌면 청소

⑦ 줄눈파기     ⑧ 중간부쌓기

⑨ 치장줄눈     ⑩ 줄눈누름

⑥ 벽돌면 청소

② 벽돌물축이기

⑤ 재료건비빔

④ 벽돌나누기

① 기준쌓기

⑧ 중간부쌓기

⑩ 줄눈누름

⑦ 줄눈파기

⑨ 치장줄눈

③ 보양

6.철근콘크리트공사 거푸집조립작업순서

(가) 보받이 내력벽   (나) 외벽

(다) 기둥            (라) 큰보

(마) 바닥            (바) 작은보

(다) 기둥

(가) 보받이 내력벽

(라) 큰보

(바) 작은보

(마) 바닥

(나) 외벽

7.대구경제자리말뚝 중 베노토공법 시공순서

① 케이싱튜브(casing tube)를 이용, 굴착

② 철근망 넣기

③ 트레미관(tremie pipe)삽입

④ 콘크리트 타설

⑤ 케이싱튜브(casing tube)인발

2004년

8.지반 지내력이 큰 순서

건축기사준비생의 메카 : 건축기사 시작하기 cafe.daum.net/bulidstudy  / 제작 : 상큼발랄스윙걸즈 ajkooj@hanmail.net

(가) 자갈          (나) 자갈,모래 반섞임

(다) 경암반        (라) 모래섞인 진흙

(마) 연암반        (바) 진흙

(다) 경암반

(마) 연암반

(가) 자갈

(나) 자갈,모래 반섞임

(라) 모래섞인 진흙

(바) 진흙

9.히스토그램(Histogram) 작성순서

① 히스토그램과 규격값과 대조하여 안정상태인지 검토한다.

② 히스토그램을 작성한다.

③ 도수분포도를 만든다.

④ 데이터에서 최소값과 최대값을 구하여 전범위를 구한다.

⑤ 구간폭을 정한다.

⑥ 데이터를 수집한다.

⑥ 데이터를 수집한다.

④ 데이터에서 최소값과 최대값을 구하여 전범위를 구한다.

⑤ 구간폭을 정한다.

③ 도수분포도를 만든다.

② 히스토그램을 작성한다.

① 히스토그램과 규격값과 대조하여 안정상태인지 검토한다.

10.철골공사 공장제작 작업과정 순서

공작도 작성→(원척도 작성)→형판뜨기→(변형 바로잡기)→마크 표시→(절단)→(구멍뚫기(=가공))→가조립→(본접합(리벳팅 또는 용접접합))→도장

11.콘크리트의 표준 배합설계 순서

(1) 슬럼프값의 결정

(2) 시방배합의 산출 및 조정

(3) 배합강도의 결정

(4) 물시멘트비의 산정

(5) 잔골재율의 결정

(6) 소요강도의 결정

(7) 굵은골재 최대치수의 결정

(8) 현장배합의 결정

(9) 시멘트강도의 결정

(10) 단위수량의 결정

(6) 소요강도의 결정

(3) 배합강도의 결정

(9) 시멘트강도의 결정

(4) 물시멘트비의 산정

(1) 슬럼프값의 결정

(7) 굵은골재 최대치수의 결정

(5) 잔골재율의 결정

(10) 단위수량의 결정

(2) 시방배합의 산출 및 조정

(8) 현장배합의 결정

12.철근콘크리트 구조 기초철근 조립 준서

<보기>

㉮ 기둥주근 설치        ㉯ 철근간격 표시

㉰ 대각선 철근 배근     ㉱ 띠근(Hoop)끼우기

㉲ 스페이서 설치        ㉳ 직교철근 배근

㉴ 거푸집위치 먹줄치기

㉴ 거푸집위치 먹줄치기

㉯ 철근간격 표시

㉳ 직교철근 배근

㉰ 대각선 철근 배근

㉲ 스페이서 설치

㉮ 기둥주근 설치

㉱ 띠근(Hoop)끼우기

14.프리텐션공법과 포스트텐션공법의 순서 비교

(A) 프리스트레싱 포스를 콘크리트에 전달

(B) 콘크리트 타설

(C) P.C강재의 긴장

(D) 부재내의 강재의 도관설치

(E) P.S 강재와 콘크리트의 부착

(가) Pre-Tension

: PC강재 긴장 - 콘크리트타설 - PC강재와 콘크리트접합 후 Pre-stress 도입

(나) Post-Tension

: 시이드설치 - 콘크리트 타설 - PC강재삽입,긴장,고정 - 그라우팅후 콘크리트에 Pre-stress도입

13.강제창호 현장설치 공법의 시공순서

현장반입-(변형바로잡기)-(녹막이칠)-(먹매김)-구멍파기,따내기-(가설치 및 검사)-(묻음발고정)-창문틀 주위사춤-(보양)

15.RC조 지상1층 건축물의 골조공사 순서

가. 기둥철근 기초에 정착

나. 보 및 바닥판 철근배근

다. 기둥철근배근

라. 벽내부 거푸집 및 기둥 거푸집 설치

마. 콘크리트 치기

바. 벽철근배근

사. 기초판, 기초보 철근배근

아. 보 및 바닥판 거푸집 설치

자. 기초판 및 기초보 콘크리트치기

차. 기초 및 기초보 옆 거푸집 설치

카. 벽외부 거푸집 설치

차- 기초 및 기초보 옆 거푸집 설치

사- 기초판, 기초보 철근배근

가- 기둥철근 기초에 정착

자- 기초판 및 기초보 콘크리트치기

다- 기둥철근배근

라- 벽내부 거푸집 및 기둥 거푸집 설치

바- 벽철근배근

카- 벽외부 거푸집 설치

아- 보 및 바닥판 거푸집 설치

나- 보 및 바닥판 철근배근

마- 콘크리트 치기

2003년

16.CIP 공법으로 콘크리트 말뚝지정 시공순서

가. 자갈 다져넣기    나. 모르타르 주입

다. 철근주입

라. 모르타르 주입용 Pipe설치

(다) 철근주입

(라) 모르타르 주입용 Pipe설치

(가) 자갈 다져넣기

(나) 모르타르 주입

17.무리말뚝 기초공사 시공순서

(1) 수평규준틀설치 (2) 중앙부 말뚝박기

(3) 가장자리 말뚝박기 (4) 말뚝중심잡기

(5) 표토 걷어내기     (6) 말뚝머리정리

(5) 표토 걷어내기

(1) 수평규준틀 설치

(4) 말뚝 중심잡기

(3) 가장자리 말뚝박기

(2) 중앙부 말뚝박기

(6) 말뚝머리정리

18.품질관리 순서

① 작업표준        ② 품질표준    ③ 품질조사

④ 수정조치의 조사 ⑤ 수정조치

② 품질표준

① 작업표준

③ 품질조사

⑤ 수정조치

④ 수정조치의 조사

19.목조반자틀 시공순서

(1) 반자틀받이   (2) 반자틀  (3) 반자돌림대

(4) 달대받이     (5) 천장재 붙이기  (6) 달대

(4) 달대받이

(3) 반자돌림대

(1) 반자틀받이

(2) 반자틀

(6) 달대

(5) 천장재 붙이기

20.토류벽을 이용한 수직터파기 순서

(1) 앵커용 보링  (2) 엄지말뚝 박기

(3) 인장시험     (4) 띠장설치

(5) 앵커그라우팅 (6) 흙막이 벽판설치

(2) 엄지말뚝 박기

(6) 흙막이 벽판설치

(1) 앵커용 보링

(5) 앵커그라우팅

(4) 띠장설치

(3) 인장시험

21.일반적인 벽돌 및 블록쌓기 순서

(1) 중간부 쌓기   (2) 접착면 청소

(3) 보양          (4) 줄눈파기

(5) 물축이기      (6) 규준쌓기

(7) 치장줄눈

(2) 접착면 청소

(5) 물축이기

(6) 규준쌓기

(1) 중간부 쌓기

(4) 줄눈파기

(7) 치장줄눈

(3) 보양

2002년

22.페데스탈 말뚝의 시공 순서

㉮ 내관을 빼낸다.

㉯ 외관내에 콘크리트를 넣는다.

㉰ 내관을 넣어 콘크리트를 다지며 외관을 서서히 빼 올리며 콘크리트를 구근형으로 다진다.

㉱ 외관, 내관의 2중관을 동시에 소정위치까지 박는다.

㉱ 외관, 내관의 2중관을 동시에 소정위치까지 박는다.

㉮ 내관을 빼낸다.

㉯ 외관내에 콘크리트를 넣는다.

㉰ 내관을 넣어 콘크리트를 다지며 외관을 서서히 빼 올리며 콘크리트를 구근형으로 다진다.

23.철골공사의 공장가공순서

① 구멍뚫기   ② 가조립    ③ 본뜨기

④ 본조립     ⑤ 녹막이칠

⑥ 변형 바로잡기    ⑦ 원척도 작성

⑧ 본조립 검사      ⑨ 절단 및 가공

⑩ 운반 (현장반입)  ⑪ 금매김

⑦ 원척도 작성

③ 본뜨기

⑥ 변형 바로잡기

⑪ 금매김

⑨ 절단 및 가공

① 구멍뚫기

② 가조립

④ 본조립

⑧ 본조립 검사

⑤ 녹막이칠

⑩ 운반 (현장반입)

24.경량철골 반자틀 시공순서(천장판시공까지)

“ 인서트매입-( 행거볼트 및 행거설치 )

-( 반자 돌림대 설치 )-( 챤넬설치 )

-( M Ba 설치 )-(천장판(마감재) 부착)”

25.회반죽 미장의 시공순서

가. 초벌바름    나. 재료조정 및 반죽

다. 정벌바름    라. 고름질 및 덧먹임

마. 수염붙이기  바. 재벌바름

사. 보양        아. 마무리

자. 바탕처리

자 - 바탕처리

나 - 재료조정 및 반죽

마 - 수염붙이기

가 - 초벌바름

라 - 고름질 및 덧먹임

바 - 재벌바름

다 - 정벌바름

아 - 마무리

사 - 보양

26.지하실 바깥 방수법의 시공공정순서

□밑창콘크리트-(바닥방수층 시공)-바닥콘크리트타설-벽콘크리트-(외벽(바깥벽)방수 시공)-(보호누름 벽돌쌓기(시공))-되메우기□

2001년

27.프리패브 콘크리트 공사 작업순서

① 양생후 탈형    ② 개구부 FRAME 설치

③ 표면마감       ④ 철근, 철물류 삽입

⑤ 중간검사       ⑥ 거푸집조립

□베드거푸집청소-(거푸집조립)-(개구부 FRAME 설치)-(철근, 철물류 삽입)-설비,전기배관-(중간검사)-콘크리트타설- (표면마감)-(양생후 탈형)-보수 외 검사-야적

28.상세견적의 개략적인 견적절차 3단계

① 물량산출(수량산출)

② 일위대가 산정(단가조사, 단가책정)

③ 공사비계산(공사비산출, 총공사비산출)

29.공기단축기법 MCX(MinimumCost Expediting)

㉮ 우선 비용구배가 최소인 작업을 단축한다.

㉯ 보조주공정선(sub-critical path)의 발생을 확인한다.

㉰ 단축한계까지 단축한다.

㉱ 단축가능한 작업이어야 한다.

㉲ 주공정선(critical path)상의 작업을 선택한다.

㉳ 보조주공정선(sub-critical path)의 동시단축경로를 고려한다.

㉴ 앞의 순서를 반복시행한다.

㉲ 주공정선(critical path)상의 작업을 선택한다.

㉱ 단축가능한 작업이어야 한다.

㉮ 우선 비용구배가 최소인 작업을 단축.

㉰ 단축한계까지 단축한다.

㉯ 보조주공정선(sub-critical path)의 발생을 확인한다.

㉳ 보조주공정선(sub-critical path)의 동시단축경로를 고려한다.

㉴ 앞의 순서를 반복시행한다.

30.공사계획의 일반적 순서

㉮ 공정표 작성         ㉯ 하도급자의 선정

㉰ 재료의 선정 및 노력의 결정

㉱ 현장원 편성        ㉲ 실행예산의 편성과 조정

㉳ 가설준비물의 결정  ㉴ 재해예방

㉱ 현장원 편성

㉮ 공정표 작성

㉲ 실행예산의 편성과 조정

㉯ 하도급자의 선정

㉳ 가설준비물의 결정

㉰ 재료의 선정 및 노력의 결정

㉴ 재해예방

31.VE기법의 활동방향순서(4점)

□대상선정-정보수집-기능정의-기능정리-기능평가

-아이디어발상

2000년

32.기계굴삭공법 중 베노토공법 시공순서

① Tremie(트레미)관 삽입      ② 철근망 조립

③ 레미콘주문 ④ Casing tube(케이싱튜브)인발

⑤ 철근망넣기 ⑥ Casing tube(케이싱튜브)세우기

□( Casing tube(케이싱튜브)세우기 )→굴착→( 철근망넣기 )→( Tremie(트레미)관 삽입 )→콘크리트 타설→( Casing tube(케이싱튜브)인발 )

33.콘크리트의 슬럼프 테스트 순서

1) 수밀평판을 수평으로 설치한다.

2) ( 슬럼프 콘을 중앙에 놓는다 )

3) ( 콘크리트체적 1/3만 콘크리트 채운기 )

4) ( 다짐 막대로 25회씩 다진다 )

5) 위 3)항과 4)항의 작업을 2회 되풀이하고 윗면을 고른다.

6) 슬럼프 콘을 조용히 들어 올린다.

7) ( 시료의 높이를 측정하여 30cm에서 뺀 값이 슬럼프 값 )

34.바닥재료 중 리놀륨 시공순서

(1) ( 바탕처리(바탕고름) )

(2) 깔기계획

(3) ( 임시깔기 )

(4) ( 정깔기 )

(5) 마무리

35.일반적인 품질관리 절차

㉮ 품질관리 항목선정  ㉯ 교육 및 작업실시

㉰ 품질시험 및 검사   ㉱ 관리한계선의 재결정

㉲ 공정의 안정성 검토 ㉳ 품질,작업기준 결정

㉴ 이상원인 조사 및 수정조치

㉮ 품질관리 항목선정

㉳ 품질 및 작업기준 결정

㉯ 교육 및 작업실시

㉰ 품질시험 및 검사

㉲ 공정의 안정성 검토

㉴ 이상원인 조사 및 수정조치

㉱ 관리한계선의 재결정

36.가치공학(VE)의 기본추진절차

㉮ 정보수집           ㉯ 기능정리

㉰ 아이디어 발상      ㉱ 기능정의

㉲ 대상선정           ㉳ 제안

㉴ 기능평가  □ 평가  □ 실시

마 - 대상선정

가 - 정보수집

라 - 기능정의

나 - 기능정리

사 - 기능평가

다 - 아이디어 발상

아 - 평가

바 - 제안

자 - 실시

37.지하실 바깥벽 방수공사 공정

가.바닥 방수층 시공   나.잡석다짐

다.벽콘크리트타설     라.밑창콘크리트타설

마.보호누름시공       바.외벽방수층시공

사.바닥콘크리트타설   아.되메우기

나. 잡석다짐

라. 밑창콘크리트타설

가. 바닥 방수층 시공

사. 바닥콘크리트타설

다. 벽콘크리트타설

바. 외벽방수층시공

마. 보호누름시공

아. 되메우기

38.공정계획 순서

(1) 각 작업의 작업시간  산정

(2) 전체 프로젝트를 단위작업으로 분해

(3) 네트워크의 작성

(4) 일정계산

(5) 공정도 작성

(6) 공사기일의 조정

(7) 네트워크 작성준비

(7) 네트워크 작성준비

(2) 전체 프로젝트를 단위작업으로 분해

(1) 각 작업의 작업시간  산정

(3) 네트워크의 작성

(4) 일정계산

(6) 공사기일의 조정

(5) 공정도 작성

39.나중매입공법 철골공사의 리벳접합

□기초주각부 기타 심먹매김→(앵커볼트 설치)→(기초상부고름질)→철골세우기→(가조립)→변형바로잡기→(정조립)→접합부 검사→도장

40.시이트(sheet) 방수공법의 시공순서

□바탕처리 → (프라이머칠) → 접착제칠 → (Sheet 붙이기) → (보호층설치(보호누름설치))

1999년

41.철골 철근콘크리트의 철근 조립순서

가)계단철근       나)기초철근

다)벽철근         라)슬래브 철근

마)기둥철근       바)보철근

□기초철근 → 기둥철근 → 보철근

→ 벽철근 → 슬래브철근 → 계단철근

42.목재면 바니쉬칠 공정의 작업순서

㉮색올림       ㉯왁스문지름

㉰바탕처리     ㉱ 눈먹임

㉰ 바탕처리

㉱ 눈먹임

㉮ 색올림

㉯ 왁스문지름

43.꽂이식 진동기의 효과 순서

① 빈배합 묽은 비빔   ② 부배합 묽은 비빔

③ 빈배합 된비빔

□빈배합된비빔 □ 빈배합 묽은비빔

□ 부배합 묽은비빔

44.굴착에 의한 토량 증가 순서

① 점토           ② 점토, 모래, 자갈의 혼합토

③ 모래 또는 자갈 ④ 암석

□암석□점토,모래,자갈의 혼합토□점토

□모래 또는 자갈

1998년

45.목재 접착제중 내수성이 큰 순서

(가) 아교   나) 페놀수지   (다) 요소수지

□ 페놀수지 → 요소수지 →아교

46.건설공사 현장의 보고(報告)중 주기가 짧은 순서

① 순보  ② 분기보  ③ 일보  ④ 월보  ⑤ 주보

□일보 → 주보 → 순보 → 월보 → 분기보

47.철골세우기 공사의 시공순서

가. 세우기        나. 현장리벳치기

다. 리벳검사      라. 앵커볼트매입

마. 볼트 가조임   바. 볼트 본조임

사. 변형바로잡기

라. 앵커볼트매입

가. 세우기

마. 볼트 가조임

사. 변형바로잡기

바. 볼트 본조임

나. 현장리벳치기

다. 리벳검사

1997년

48.지반의 내력이 큰 순서

① 굳은 역암        ② 자갈섞인 점토

③ 모래             ④ 자갈

⑤ 모래섞인 점토    ⑥ 편암

① 굳은 역암

⑥ 편암

④ 자갈

② 자갈섞인 점토

⑤ 모래섞인 점토

③ 모래

49.수평버팀대식 흙막이 시공순서

□줄파기１(규준대 대기)１(널말뚝박기)１흙파기１(받침기둥박기)１(띠장, 버팀대 대기)１중앙부흙파기１갓둘레 흙파기

50.콘크리트 타설순서

(가) 보      (나) 기둥    (다) 바닥판

(라) 계단    (마) 벽      (바) 기초

(바) 기초

(나) 기둥

(마) 벽

(라) 계단

(가) 보

(다) 바닥판

51.RC조 일반건축물 1개층의 시공순서

㉮ 기초옆, 지중보 거푸집 설치

㉯ 보의 철근배근

㉰ 기둥철근 배근

㉱ 보밑창판, 옆판 및 바닥판 거푸집 설치

㉲ 바닥판 철근배근

㉳ 기초판 철근배근, 지중보 철근배근

㉴ 기초판(지하실바닥, 지중보) 콘크리트 타설

□ 기둥, 벽, 보, 바닥판 콘크리트 타설

□ 기둥철근을 기초에 정착

□ 벽의 철근배근

□ 기둥거푸집, 벽한쪽 거푸집 설치

□ 벽의 딴편 거푸집 설치

㉮ 기초옆, 지중보 거푸집 설치

㉳ 초판 철근배근, 지중보 철근배근

□ 기둥철근을 기초에 정착

㉴ 기초판(지하실바닥, 지중보) 콘크리트 타설

㉰ 기둥철근 배근

□ 기둥거푸집, 벽한쪽 거푸집 설치

□ 벽의 철근배근

□ 벽의 딴편 거푸집 설치

㉱ 보밑창판, 옆판 및 바닥판 거푸집 설치

㉯ 보의 철근배근

㉲ 바닥판 철근배근

□ 기둥, 벽, 보, 바닥판 콘크리트 타설

52.공개경쟁입찰의 순서

(1) 입찰공고

(2) ( 참가등록 )

(3) (설계도서 열람 및 교부 )

(4) ( 현장설명 )

(5) ( 질의응답 )

(6) 견적기간

(7) ( 입찰등록 )

(8) ( 입찰 )

(9) ( 개찰 )

(10) ( 낙찰 )

(11) 계약

53.함수량의 상태변화 순서

□전건상태 → (소성한계) → 소성상태 → (액성한계) → 질퍽한 액성의 상태

54.한중 콘크리트 타설시 재료가열순서

(1) 물

(2) 물·모래

(3) 물·모래·자갈

55.철골용접과정에 따른 검사순서와 항목

① 트임새 모양   ② 전류        ③ 침투수압

④ 운봉          ⑤ 모아대기법  ⑥ 외관판단

⑦ 구속          ⑧ 용접봉      ⑨ 초음파 검사

1.용접착수전 : 트임새 모양, 모아대기법, 구속

2.용접작업중 : 전류, 운봉, 용접봉

3.용접완료후 : 침투수압, 외관판단, 초음파 검사

56.연결재 또는 당겨매기식 흙막이공법의 시공순서

① 로우프 당겨매기  ② 말뚝상부 띠장(□자 형강)

③ 널말뚝           ④ 흙파기     ⑤ 어미말뚝

⑤ 어미말뚝

③ 널말뚝

② 말뚝상부 띠장(□자 형강)

① 로우프 당겨매기

④ 흙파기

1996년

57.슬러리월 시공순서

(가) 철근 조립             (나) Guide Wall

(다) 철망삽입              (라) 굴착

(마) 트레미관 설치

① Guide Wall      ② 굴착

③ 철근 조립       ④ 철망삽입

⑤ 트레미관 설치

1995년

58.테라죠 현장갈기의 시공 순서

(1) 줄눈대 대기   (2) 바름      (3) 바탕처리

(4) 갈기          (5) 양생      (6) 광내기

(3) 바탕처리

(1) 줄눈대 대기

(2) 바름

(5) 양생

(4) 갈기

(6) 광내기

59.철골조 기둥공사 순서

(가) 본접합            (나) 세우기 검사

(다) 앵커보울트 매립   (라) 세우기

(마) 중심내기          (바) 접합부의 검사

(1) - (중심내기)

(2) - (앵커보울트 매립)

(3) - (세우기)

(4) - (세우기 검사)

(5) - (본접합)

(6) - (접합부의 검사)

1994년

60.콘크리트 블록쌓기 순서

(가) 사춤콘크리트 채우기 (나) 세로 규준대 설치

(다) 하부고르기 모르타르 및 물축이기

(라) 블록쌓기         (마) 메쉬 및 철근 세우기

(다) 하부고르기 모르타르 및 물축이기

(나) 세로 규준대 설치

(마) 메쉬 및 철근 세우기

(라) 블록쌓기

(가) 사춤콘크리트 채우기

61.건축공사의 견적단계 순서

(가) 단가(일위대가표)  (나) 견적가격

(다) 이윤              (라) 수량조사

(마) 일반관리비 부담금 (바) 가격

(사) 현장경비

(라) 수량조사

(가) 단가(일위대가표)

(바) 가격

(사) 현장경비

(마) 일반관리비 부담금

(다) 이윤

(나) 견적가격

1993년

62.연속 지중벽 1개 PANEL 시공순서

가. Guide wall설치 나. 굴착

다. 안정액 투입    라. 양생

마. 콘크리트 타설  바. Inter locking pipe 설치

사. 철근망 설치    아. Inter locking pipe 인발

가 - Guide wall설치

나 - 굴착

다 - 안정액 투입

바 - Inter locking pipe 설치

사 - 철근망 설치

마 - 콘크리트 타설

아 - Inter locking pipe 인발

라 - 양생

63.벽체 시멘트모르타르 3회 바름 미장공사 순서

□바탕처리 - (바탕청소) - 재료비빔 - (초벌바름 및 라스먹임) - 초벌바름 방치기간 - (고름질) - (재벌바름) - 정벌바름 - (마무리) - (보양)□

64.계단논슬립(Non slip)설치에서 나중설치 순서

( 가설 나무벽돌 설치 ) - 콘크리트 타설 - ( 나무벽돌 제거 및 청소 ) - ( 다리철물 설치) - 사춤모르타르 구멍메우기 - ( 논슬립 고정 ) - ( 보양 )

65.지하 연속벽 공법의 1개 panel 시공순서

① 슬라임 제거   ② 굴착      ③ 철근망 설치

④ 콘크리트 타설       ⑤ stop end tube 설치

"가이드월(Guide wall) 설치 - (굴착 ) - (슬라임 제거) - (stop end tube 설치) - (철근망 설치) - 트레미관 설치 - (콘크리트 타설) - stop end tube 인발□

1992년

66.벽, 시멘트, 모르타르 3회 바름시공 순서

(1) 바탕청소   (2) 보양    (3) 바탕처리

(4) 마무리    (5) 재벌  (6) 초벌   (7) 고름질

(3) 바탕처리

(1) 바탕청소

(6) 초벌

(7) 고름질

(5) 재벌

(4) 마무리

(2) 보양

68.지붕위의 빗물이 흘러가는 순서

(1) 장식통       (2) 보호관      (3) 처마홈통

(4) 낙수받이돌   (5) 깔대기홈통  (6) 선홈통

(3) 처마홈통

(5) 깔대기홈통

(1) 장식통

(6) 선홈통

(2) 보호관

(4) 낙수받이돌

69.온수난방 온돌공사의 시공순서

1) 파이프 배관    2) 방습층 설치   3) 자갈채움

4) 장판지 마감    5) 버림콘크리트  6) 단열재깔기

7) 바닥 콘크리트 8) 미장모르타르

(7) 바닥 콘크리트

(2) 방습층 설치

(6) 단열재 깔기

(3) 자갈채움

(5) 버림 콘크리트

(1) 파이프 배관

(8) 미장모르타르

(4) 장판지 마감

70.개방잠함(Open Caisson)의 시공순서

(1) 지하 구조체 지상설치    (2) 중앙부 기초구축

(3) 주변 기초구축   (4) 하부 중앙흙을 파서 침하

(1) 지하 구조체 지상설치

(4) 하부 중앙흙을 파서 침하

(2) 중앙부 기초구축

(3) 주변 기초구축

71.도장공사를 위한 목부바탕만들기 순서

(1) 송진처리    (2) 구멍땜    (3) 옹이땜

(4) 오염, 부착물제거          (5) 연마지닦기

(4) 오염, 부착물제거

(1) 송진처리

(5) 연마지닦기

(3) 옹이땜

(2) 구멍땜

1991년

72.목재면 유성 페인트칠의 공정순서

(1) 재벌칠 2회  (2) 퍼티먹임   (3) 바탕 만들기

(4) 연마지 닦기 (5) 재벌칠 1회 (6) 초벌칠

(7) 정벌칠

(3) 바탕 만들기 -

(4) 연마지 닦기 - (6) 초벌칠 - (2) 퍼티먹임 □

(4) 연마지 닦기 - (5) 재벌칠 1 -

(4) 연마지 닦기 - (1) 재벌칠 2회 -

(4) 연마지 닦기 - (7) 정벌칠

73.시멘트 모르타르 미장공사 중 바닥바름의 시공순서

(1) 모르타르 바름    (2) 규준대 밀기

(3) 순시멘트풀 도포  (4) 청소 및 물씻기

(5) 나무 흙손 고름질 (6) 쇠흙손 마감

(4) 청소 및 물씻기

(3) 순시멘트풀 도포

(1) 모르타르 바름

(2) 규준대 밀기

(5) 나무 흙손 고름질

(6) 쇠흙손 마감

74.아스팔트 3겹 방수의 전 공정 시공순서

(1) 아스팔트 펠트  (2) 아스팔트 프라이머

(3) 아스팔트

(2) 아스팔트 프라이머

(3) 아스팔트

(1) 아스팔트 펠트

(3) 아스팔트

(1) 아스팔트 펠트

(3) 아스팔트

(1) 아스팔트 펠트

(3) 아스팔트

1990년

75.공장제작 P.C 제품 제작순서

(1)거푸집 청소  (2)콘크리트 타설 (3)표면마무리

(4)거푸집탈형   (5)양생          (6)중간검사

(7)창문틀설치   (8)철근조립      (9)설비재설치

(10)거푸집 조립

(1) 거푸집 청소

(10) 거푸집 조립

(7) 창문틀 설치

(8) 철근 조립

(9) 설비재 설치

(6) 중간 검사

(2) 콘크리트 타설

(3) 표면 마무리

(5) 양생

(4) 거푸집 탈형

76.콘크리트 타설순서

(1)기초 (2)보 (3)기둥 (4)파라펫 (5)바닥판

(1) 기초

(3) 기둥

(2) 보

(5) 바닥판

(4) 파라펫

77.시공순서에 따른 석공사 공구명칭

(1) 쇠메  (2) 날망치  (3) 도드락망치

(4) 정    (5) 숫돌

(1) 쇠메

(4) 정

(3) 도드락망치

(2) 날망치

(5) 숫돌

78.수량 산출시 할증율이 작은 순서

(1) 이형철근    (2) 원형철근

(3) 대형형강    (4) 강판

(1) 이형철근

(2) 원형철근

(3) 대형형강

(4) 강판

80.Earth anchor tie back에 의한 흙막이 시공순서

<보기>

(1) 어미 말뚝을 박는다.

(2) 흙파기를 한다.

(3) 토류판을 설치한다.

(4) 앵커를 긴장 및 정착시킨다.

(5) 띠장을 설치한다.

(6) 어스 앵커드릴로 구멍을 뚫는다.

(7) P.C 케이블을 삽입하고 그라우트한다.

(1) 어미 말뚝을 박는다.

(2) 흙파기를 한다.

(3) 토류판을 설치한다.

(6) 어스 앵커드릴로 구멍을 뚫는다.

(7) P.C 케이블을 삽입하고 그라우트한다.

(5) 띠장을 설치한다.

(4) 앵커를 긴장 및 정착시킨다.

81.공동주택 건축물의 기초 시공순서

(1) 터파기   (2) 말뚝머리자르기 (3) 먹줄치기

(4) 철근배근 (5) 거푸집설치 (6) 버림콘크리트

(7) 콘크리트 부어넣기           (8) 말뚝박기

(1) 터파기

(8) 말뚝박기

(2) 말뚝머리 자르기

(6) 버림콘크리트

(3) 먹줄치기

(5) 거푸집설치

(4) 철근배근

(7) 콘크리트 부어넣기

82.강제 창호의 제작순서

(1) 원척도       (2) 구부리기      (3) 용접

(4) 녹떨기       (5) 접합부 검사   (6) 절단

(7) 변형 바로잡기  (8) 금매김      (9) 조립

(1) 원척도

(4) 녹떨기

(7) 변형 바로잡기

(8) 금매김

(6) 절단

(2) 구부리기

(9) 조립

(3) 용접

(5) 접합부 검사

83.건설업 품질관리의 4싸이클 순서

(1) 시정        (2) 보정       (3) 실시

(4) 계획         (5) 제한       (6) 확인

계획 □ 실시 □ 확인 □ 시정

84.마감공사 시공순서

(1) 벽미장(회반죽) 마감

(2) 바닥깔기(비닐타일)

(3) 징두리설치(인조 대리석판)

(4) 창 및 출입문(새시)

(5) 걸레받이설치(인조 대리석판)

(4) 창 및 출입문(새시)

(1) 벽미장(회반죽) 마감

(3) 징두리설치(인조 대리석판)

(5) 걸레받이설치(인조 대리석판)

(2) 바닥깔기(비닐타일)

85.목조계단 설치 시공순서

(1) 난간두겁     (2) 계단옆판, 난간어미기둥

(3) 난간동자     (4) 디딤판, 챌판

(5) 1층 멍에, 계단참, 2층 받이보

(5) 1층 멍에, 계단참, 2층 받이보

(2) 계단옆판, 난간어미기둥

(4) 디딤판, 챌판

(3) 난간동자

(1) 난간두겁

86.철근 콘크리트 시공 시 콘크리트의 이행순서

(1) 버켓       (2) 믹서       (3) 타워호퍼

(4) 경사슈우트 (5) 플로어호퍼 (6) 두바퀴 손차

(2) 믹서

(1) 버켓

(3) 타워호퍼

(4) 경사슈우트

(5) 플로어호퍼

(6) 두 바퀴 손차

87.품질관리의 4싸이클 순서인 PDCA명

① Plan(계획)

② Do(실시)

③ Check(검토)

④ Action(조치)

88.지내력시험 순서

(1) 시험면파기

(2) ( 재하판 설치 )

(3) ( 하중대 설치 )

(4) ( 적재 및 침하량 측정 )

(5) ( 단기 허용지내력 산출 )

(6) 장기허용지내력산출