한옥 육성을 위한 한옥 건축기준

2008. 9

(행복마을과)

한옥 건축 기준

1. 부지조성 및 배치

가. 자연 지형을 최대한 이용, 원 지형을 훼손하지 않고 부지를 조성한다.

나. 부지면적은 가급적 500㎡(150坪)이상을 확보토록 한다.

다. 한옥의 배치는 가급적 남향 또는 남동향으로 배치하여 자연채광을 충분히 받도록 하여 일조량을 극대화 시킨다.

라. 지하수 흐름 등을 고려하여 수맥파에 의한 피해를 최소화 한다.

2. 평면구성

가. 외부공간은 전통한옥 기법을 적용하고 내부공간은 현대인의 주거생활에 편리하도록 평면계획을 한다.

나. 평면 계획시 1개 방에는 전용욕실을 갖춘 손님방(guest room)을 설치한다.

다. 거실(대청)은 대들보와 서까래 등이 노출되도록 시공하여 목재만의 독특한 질감을 살리면서 개방감 있는 거실공간을 확보한다.

3. 기   초

가. 기단은 흙(강회다짐), 돌, 벽돌, 기와 등 자연재료를 사용하고 마당보다 높게 설치하여 집으로 물이 들어옴을 방지한다.

나. 주춧돌 상단부를 약간 경사지게 하여 목재기둥에 물이 스며들지 않도록 해서 부식을 방지한다.

다. 주춧돌의 윗면은 기둥보다 약간 여유있게 하고 안정감 있는 모양으로 한다.

4. 기둥, 보, 서까래

가. 외부벽체의 기둥은 노출되게 시공하여 한옥의 특징을 나타내고 목재의 질감을 최대한 살리도록 시공한다.

나. 기둥은 나무의 형태를 살리고, 치목에 따른 부재의 강도 저하를 최소화 하도록 가급적 원형기둥 사용토록 한다.

다. 기둥의 밑둥은 그랭이질 공법을 사용하여 주춧돌과 밀착이 되도록 하며, 그 공간에 소금, 백반 등을 넣어 방충, 방부효과를 극대화 한다.

라. 기둥, 보, 서까래 등 골조부의 주요 부재는 1개의 원목으로 사용함을 원칙으로 한다.

5. 벽  체

가. 벽체의 마감은 외엮기 후 흙벽 마감 또는 황토벽돌(블럭) 쌓기로 시공한다.

나. 목재와 벽체마감재의 연결부위는 가능한 벌어짐이 없도록 홈파기 및 라스마감 등 방법을 강구하여 시공한다.

다. 벽체는 단열재 시공 후 마감공사를 시행할 수 있다.

6. 지   붕

가. 지붕은 가급적 전통한식기와(암,숫기와)를 사용하여 잇도록 하되 토기와 또는 시멘트기와 시공도 가능하다.

나. 지붕공사는 가급적 전통한옥 시공방법을 권장하고, 개량 한옥으로 시공의 단순화를 위하여 단열재 등 경량화 적심재를 사용하여 시공할 수 있다.

7. 창  호

가. 내부창은 목재창호를 사용하고 외부창은 기밀성 유지를 위해 타부재의 창호도 가능하나 목재창과 같은 색상으로 시공한다.

나. 이중창호를 사용하여 기둥두께보다 두꺼워질 경우 한옥내부로 돌출시켜 시공할 것을 권장한다.

다. 창살문양은 전통적인 띠살창, 용지창, 완자창, 정자창, 숫대살 등을 이용하여 시공한다.

라. 창호 마감재는 자연통풍을 유도하고 결로를 예방하기 위하여 유리보다는 창호지 시공을 권장한다.

8. 전기공사

가. 전기 배관공사는 기와공사와 천정공사 전에 완료하여 외부미관을 깨끗하게 시공한다.

나. 스위치 배관은 중방과 도리에 구멍을 뚫어 지붕에서 벽속으로, 콘센트는 바닥으로 배관하여 하방을 뚫어 벽속에 매입 시공한다.

다. 전주에서 인입하는 배선도 가급적 지하로 매설하여 미관을 좋게 한다.

9. 부속사, 담장, 대문 등

가. 부속사는 본 건물과 조화되는 구조와 모양으로 어울리게

시공한다.

나. 담장은 가급적 나무식재(생울타리)로 하고, 토담 위 기와잇기 시공이나, 자연석 등 자연 친화적인 소재로 시공한다.

다. 대문은 목재 사용을 원칙으로 하고, 문양은 전통양식을 권장한다.

라. 대지 내 정원 등 주변시설은 한옥과 조화롭게 구성될 수 있도록 조성한다.

※ 행복마을과-3366(2008.3.5)호로 시달된 한옥건축기준은 폐기