83회 건축시공기술사 기출문제

(2007년 8월 19일시행)

<1교시> 다음 문제중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각10점)	그림도해	길잡이	용어설명	핵심 120문제	회수별 기출문제
1. 히빙(Heaving)현상	221	231	281	68	3-116
2. S.P.G(Structural Point Glazing)공법	837	1099	1227
3. 콘크리트 골재 입도		457	577
4. 모르타르 Open Time	777	1028	1090	314	8-77
5. 제거식 U-Turn 앵커(Anchor)			237
6. 6-시그마(Sigma)			1377
7. 구조체 신축이음(Expansion Joint)	459	502	552	136	5-102
8. Floating Foundation			379
9. 주계약자형 공동도급제도	11	12	45	14	1-7
10. Auto Climbing System Form		420	427
11. Rebound Check	281	289	348	86	4-12
12. 데이터 마이닝(Data Mining)
13. 도막(Membrane)방수		1071	1165		8-124
<2교시> 다음 문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각25점)	그림도해	길잡이	용어설명	핵심 120문제	단원별 기출문제
1. 공동주택 가설공사의 특성 및 계획시 고려사항을 설명하시오.	77	86	114		2-3
2. 우기(雨期)에 건설공사현장에서 점검해야 할 사항을 열거,설명하시오.
3. 커튼월의 결로발생 원인과 대책을 설명하시오.	628	788		214
4. 건축공사의 시공계획서 작성의 목적, sodydd 및 작성시 고려사항을 설명하시오.		1262		386	9-9
5. 철근 콘크리트 공사에서 철근 선조립공법에 대하여 설명하시오.	358	374	465	104	5-11
6. S.I.P(Soil Cement Injected Precast Pile)공법의 특징과 시공상 유의사항을 설명하시오.	308	282	234
<3교시> 다음 문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각25점)	그림도해	길잡이	용어설명	핵심 120문제	단원별 기출문제
1. 철근 콘크리트구조 20층이상 고층 공동주택의 골조공기 단축방안을 설명하시오.	703	901/942	998	264	7-148
2. 기성 콘크리트 말뚝박기의 시공상 고려사항 및 지지력 판단방법을 설명하시오.	262/281	276/289	326/339	86	4-12
3. 콘크리트 공사의 품질유지를 위한 활동을 준비단계, 진행단계 및 완료단계로 나누어 설명하시오	439	488	531	128	5-91
4. 강구조 Slab에 사용하는 Deck Plate의 시공법을 기술하고, Deck Plate 시공상 고려사항을 설명하시오.	678	926	435	280	7-135
5. 지하굴토공사에 사용되는 계측기기의 종류를 쓰고, 각 계측기기의 설치위치 및 용도를 설명하시오.	229	235	287	72	3-91
6. 흙막이 공사에 적용되는 S.P.S(Strut as Permanent System) 공법을 설명하시오.	149	203
<4교시> 다음 문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오. (각25점)	그림도해	길잡이	용어설명	핵심 120문제	단원별 기출문제
1. 건설사업 추진시 예상되는 소음,진동을 저감하기 위한 방안을 사업 추진단계별로 구분,설명하시오.	872	1141	1266	358	8-203
2. 고강도 콘크리트의 폭열현상 및 방지대책에 대하여 설명하시오.	560	638	706/740	188	5-228
3. 공도주택의 바닥충격음 차단성능 향상 방안을 설명하시오.	866	1123	1258	354	8-183
4. 지하실에서 외방수가 불가능할 경우 채택하는 내방수 또는 다른 방수공법에 대하여 설명하시오		1045	1162	322	8-115
5. 바닥강화재(Floor Hardner)의 특성과 시공법을 설명하시오.	789		1123		8-86
6. 공정마찰이 공사수행에 영향을 주는 요인과 개선방안을 설명하시오.	1012	1507		502	10-50

제83회 건축시공기술사 1교시

제83회 건축시공기술사 2교시

제83회 건축시공기술사 3교시

제83회 건축시공기술사 4교시