제1과목 : 통계적품질관리

온라인 교육기관 KISA

2000년 10월 1일 품질관리기사

1. F분포표로부터 F(1,8:0.05)=5.32을 알고 있을 때 t(8,0.05)의 값은?

㉮ 1.960                □ 2.306

㉰ 2.330                ㉱ 알 수 없다.

2. 공정불량률이 10% 인 공정에서 생산되는 부품을 5개 랜덤으로 추출하여 Y 제품을 조립한다. 이 제품은 5개의 부품 중 4개 이상만 정상적으로 작동하면 그 기능을 다한다. 제품 한 개를 랜덤으로 추출할 때 그 기능을 다 할 확률은?

□ 0.918    ㉯ 0.8     ㉰ 0.2    ㉱ 0.623

3. 통계량으로부터 모집단을 추정할 때 모집단의 무엇을 추측하는 것인가?

㉮ 정수(定數)         ㉯ 통계량(統計量)

□ 모수(母數)         ㉱ 기각치(棄却値)

4. 평균치 μ, 분산 σ2인 정규분포를 하는 모집단에서 추출한 n개의 샘플을 x1, x2…,xn 그 평균치를 [eqn: overlinex], 분산을 S2이라 할 때 다음의 통계량은?

“ [eqn: { (n-1)S^2} over {σ^2 }] ”

□ x2분포를 한다.      ㉯ 정규분포를 한다.

㉰ t분포를 한다.       ㉱ 2항분포를 한다.

5. 통계량 x와 y에 대하여 시료를 10개 7개를 뽑아 조사한 결과 평균과 분산이 다음과 같은 자료를 얻었다. 90% 신뢰구간으로 μx - μy의 구간을 추정하면?

(단,  모분산은  같으며  t(15,0,10)=1.753,

t(16,0,10)=1.746)

[데이터]    [eqn: overlinex]=4.2, S2x=49, nx=10

[eqn: overliney]=3.4, S2x=32,  ny=7

㉮ -1.21 ≤ μx - μy ≤ 2.80

㉯ -9.61 ≤ μx - μy ≤ 11.21

㉰ -7.13 ≤  μx - μy ≤ 8.73

□ -4.81 ≤  μx - μy ≤ 6.41

6. 모상관계수 ρ≠0 경우에는 Z= [eqn: { 1} over {2 }l~n{1+r} over { 1-r}]로 Z변환을 하면 Z는 ?

㉮ 근사적으로 t분포에 따른다.

□ 근사적으로 정규분포에 따른다.

㉰ 근사적으로  x2분포에 따른다.

㉱ 근사적으로 F분포에 따른다.

7. 상관계수 r=0.562, 불편분산=0.324라고 한다. 이 때 기여율을 구해보면 약 얼마인가?

㉮ 18.21%              □ 31.58%

㉰ 32.40%              ㉱ 56.20%

8. 샘플링검사의 검사특성을 평가하는 데에는 검사특성곡선(O.C곡선)이 널리 이용된다.

다음중 검사 특성곡선에 대한 설명이 아닌 것은?

□ O.C곡선에 의한 샘플링 검사를 하면 나쁜로트를 합격시키는 위험은 없다.

㉯ 로트의 불량율과 로트의 합격확률과의 관계를 나타낸 그래프이다.

㉰ O.C곡선의 산출에는 초기하 분포, 이항분포 및 포아송분포가 이용된다.

㉱ O.C곡선의 기울기가 급해지면 생산자 위험이 증가하고 소비자 위험이 감소한다.

9. 평균검사량 (amount of average inspection)에 대한 내용으로 가장 올바른 것은?

㉮ 계수조정형 샘플링 검사에서 사용된다.

㉯ 수식은 1=L(P)+n(1-L(P))이다.

㉰ 엄격도 조정에 따른 검사한계갯수를 말한다.

□ 선별형 샘플링 검사에서 사용된다.

10. 계량 샘플링 방식과 계수 샘플링 방식을 비교하여 동일한 보증(O.C곡선으로 판단되는)이 얻어졌을 때 일반적으로 다음 어느 것이 옳은가?

㉮ 시료의 크기가 같다.

□ 계량 샘플링 시료가 적다.

㉰ 계수 샘플링 시료가 적다.

㉱ 경우에 따라 계량 샘플링의 시료가 클 수도 있고 계수 샘플링의 시료가 클 수도 있다.

11. 조정형 샘플링검사 방식에 대한 설명으로 틀린 사항은?

㉮ 합격품질수준(AQL)에 기초하여 작성된 검사방식이다.

□ 뷸합격된 로트에 대해서는 전수검사를 실시한다.

㉰ 장기적인 관점에서 로트의 품질을 보증해 준다.

㉱ 생산자에게 제품의 품질향상에 대한 자극을 주기 위해 검사의 엄격도 조정을 한다.

12. 벨트 컨베이어에  의해 전달되는 반제품을 연속적으로 검사하는 경우 평균출검 품질한계(AOQL)가 0.5%인 경우 공정평균 불량률이 1.2%라면 품질개선지수는?

□ 2.4   ㉯ 0.6   ㉰ 0.417   ㉱ 0.0004

13. 강재의 인장강도는 클수록 좋다. 이제 평균치가 40㎏/㎟이상인 로트는 통과시키고 36㎏/㎟이하인 로트는 통과시키지 않게 하는 n과 [eqn: overlineX]L을 구하면?

(단 σ=5㎏/㎟, α= 0.05, β=0.10

kα=1.645, kβ= 1.282 이다. )

□ n=14, [eqn: overlineX]L= 37.8   ㉯ n=16, [eqn: overlineX]L= 34.3

㉰ n=17, [eqn: overlineX]L= 47.2   ㉱ n=24, [eqn: overlineX]L= 46.3

14. 관리도에 대한 설명중 옳은 것은?

㉮ R 관리도에 의하여 생산공정의 평균수준을 알 수 있다.

㉯ 관리도를 적용하여 좋은 품질의 로트와 나쁜품질의 로트를 구별한다.

□ P관리도(불량률관리도)에 영향을 주는 요인은 여러개의 요인이 모인 복합적인 것이다.

㉱ R관리도에 영향을 주는 요인은 모든 제품에 같은 영향으로 작용한다.

15. 군의 수 k=40, 샘플의 크기 n=4로 하여 그린[eqn: overlinex]-R 관리도에서 [eqn: bar bar x] =27.70, [eqn: overline R]=1.02가 되었다. 군내 변동 [eqn: hatσ_w]는?

(단 n=4일 때 d2 = 2.059, d3 = 0.88 이다.)

□ 0.495   ㉯ 1.159   ㉰ 13.453  ㉱ 0.693

16. 제2종의 과오를 적게 하고자 해서 관리한계를 3σ에서 1.96σ되게 하면 제1종의 과오를 일으키는 확률은  0.3%에서 어느 정도로 커지는가?

㉮ 20%   ㉯ 15%    ㉰ 10%     □ 5%

17. 군구분의 크기 n=4의 [eqn: overlinex]-R 관리도에서 [eqn: bar bar x]=18.50, [eqn: overline R]=3.09인 관리상태이다. 지금 공정평균이 15.50으로 되었다면 본래의 3σ한계로부터 제외되는 확률은 어느 정도인가? (단 n=4일 때 d2 = 2.059이다.)

u	1.00	1.12	1.50	2.00
p	0.1587	0.1335	0.0668	0.0228

㉮ 0.1587               ㉯ 0.1335

㉰ 0.668                □ 0.8413

18. 다음은 관리도에서 사용되는 계수들이다. 옳은 것은?

㉮ D3 = 1 + [eqn: { 3d_3} over {d_2 }]     ㉯ A = [eqn: { 3} over { SQRT { n}d_2 }]

□ E2 = [eqn: { 3} over {d_2 }]           ㉱ A2 = [eqn: { 3} over { SQRT { n} }]

19. 모평균 μ0가 100(1-α)% 신뢰구간 내에 있을 때, 유의 수준 α에서 귀무가설 H0:μ = μ0에 대한 옳은 판단은?

□ 귀무가설을 기각할 수 없다.

㉯ 귀무가설을 기각할 수 있다.

㉰ 판단할 수 없다..

㉱ 추정과 검정은 아무런 관계가 없다.

20. 규격한계(USL과 LSL)와 관리한계(UCL과 LCL)를 가장 올바르게 설명한 것은?

㉮ 규격한계는 이상원인을 제거하려는 목적에서 공정에 대한 조처를 지시하는 수단으로 사용하며, 관리한계는 이미 만들어진 제품의 양. 불량을 판정하기 위한 것이다.

□ 규격한계는 이미 만들어진 제품의 양, 불량을 판정하기 위한 것이며. 관리한계는 이상원인을 제거하려는 목적에서 공정에 대한 조처를 지시하는 수단으로 사용한다.

㉰ 규격한계는 규격에의 적합 여부를 판정하기 수단으로 사용하며. 관리한계는 공정관리능력 범위를 지시하기 위한 것이다.

㉱ 규격한계는 공정관리능력 범위를 지시하기 위한 것이며. 관리한계는 규격에의 적합여부를 판정하기 수단으로 사용한다.

제 2과목 : 실험계획법

21. 인자 A를 4수준으로 한 1원배치의 실험에서 각 수준마다 5회 측정으로 분석결과를 얻었다. A의 수준간 분산 [eqn: sigma_A~^2]의 추정치는? (단 A는 변량인자이다.)

요인	f(자유도)	S	V
A e(오차)	3 16	90 32	30 2
계	19	122

□ 5.60   ㉯ 7.00    ㉰ 9.33    ㉱ 30.00

22. 33형 실험에서 정의대비 I=AB2C를 블록과 교락시켜 이 중에서 한 블록을  택하여 [eqn: { 1} over {3 }]반복실험을 실시할 때 별명 관계가 아닌 것은?

㉮ B    □ AB      ㉰ AC     ㉱ ABC

23. 22요인실험계획법 (factorial design)을 사용하여 1반복(one replication)으로 표와 같은 결과를 얻었다. A×B교호작용(交互作用 : interaction)의 평방합은?

	인자 B		합계
	0	1
인 자 0 A 1	1 4	-2 0	-1 4
합계	5	-2	3

□ 0.25  ㉯ 6.25    ㉰ 12.25    ㉱ 18.25

24. 1차 단위가 2원 배치인 단일 분할법에서 데이터의 구조식이 주어졌다. 2차 단위의 오차 e2의 자유도는?

"xijk = μ+ai+bj+e(1)ij+ck+(ac)ik+(bc)jk+e(2)ijk

(단, i = 1,2,…,5,  j = 1,2,3,4,  k = 1,2,3 이 다.)

㉮ 12      ㉯ 20     □ 24     ㉱ 40

25. 4수준의 인자A의 변동 SA가 65일 일 때 "

A의 2차, 3차의 회귀에 의한 변동이 유의하지 않을 때 풀링후의 오차분산은?

요인	변동	[eqn: phi]
1차 A 2차 3차 오차	40 20 5 35
계	100	19

㉮ 0.05   □ 3.33    ㉰ 4.06    ㉱ 2.35

26. 3가지의 공정라인(A)에서 나오는 제품의 불량률이 같은가를 알아보기 위하여 샘플링 검사를 실시하였다. 작업시간별(B)로 차이가 있는 가도 알아보기 위하여 오전, 오후, 약간 근무조에서 공정 라인별로 각각 100개씩 조사하여 표와 같은 데이터가 얻어졌다. 이 자료를 이용하여 A3수준의 모불량률 P(A3)의 95[%] 신뢰구간을 구하면?  (단, Ve=0.0732 이다.)

(단위:100개중 불량개수)

공정라인 작업시간	공정라인
	[eqn: A_1]	[eqn: A_2]	[eqn: A_3]
[eqn: B_1](오전)	5	3	8
[eqn: B_2](오후)	8	5	13
[eqn: B_3](dirks)	10	6	15

㉮ 7.67, 14.29%        □ 8.93, 15.07%

㉰ 9.21, 16.13%        ㉱ 9.86, 17.63%

27. 실험계획법을 연구실 시험에 적용하지 않고 공장실험에 적용할 경우 해당되는 특징은?

㉮ 실험의 랜덤화가 쉽다.

㉯ 인자의 수준 변경이 용이하다.

□ 불량품 발생 위험부담과 매 실험당 실험시간이오래 필요하게 되므로 많은 실험을 할 수 없다.

㉱ 인자의 수준폭이 커도 좋으며 비교적 간단한 실험계획법이 많이 요구된다.

28. 인자 A, B, C의 3×3 라틴방격에 있어서  오차의 자유도는?

㉮ 1      □ 2        ㉰ 3      ㉱ 4

29. L16(215)형 직교배열표를 사용할 때 A인자를 기본표시 abc에, B인자를 기본표시 cd에 배치하면 A×B는 어떤 기본표시에 배치해야 하는가?

㉮ abc2d    ㉯ c    □ abd    ㉱ abcd

30. 다음표는 모수모형 A, B두 인자에 대하여 32형 계획에 의하여 반복이 없는 랜덤실험을 실시한 것이다. VB는?

인자A 인자B	0 1 2	T․j
0 1 2	1 -2 3 0 4 1 2 -1 2	2 5 3
Ti	3 1 6	10 = T. .

㉮ 2.11   ㉯ 5.77     □ 1.56   ㉱ 0.78

31. 독립변수가 k개인 중회귀의 분산분석에서 잔치변동 SSe의 자유도는?

㉮ n-2    ㉯ k-1   ㉰ k-2    □ n-k-1

32. L8(27)직교배열표를 이용하여 주효과 A, B, C, D, F를 1, 2, 3, 4, 7열에 배치하여 실험한 후에 각 열의 4개씩의 0그룹과 1그룹 반응치들의 합계가 아래와 같다. 잔차변동 Se의 값은?

열번호	1	2	3	4	5	6	7
요인효과	A	B	F	C	e	e	D
T0 T1	51 59	47 63	58 52	64 46	59 51	53 57	50 60

㉮ 4      ㉯ 8      □ 10       ㉱ 16

33. 난괴법에서 변량인자가 블록인자일 때 랜덤화를 시키는 방법으로 옳은 것은?

㉮ 모든 블록 전체를 완전히 랜덤화 시킨다.

□ 각 블록별로 완전히 랜덤화 시킨다.

㉰ 일부 블록을 선정해서 이들만 완전히 랜덤화 시킨다.

㉱ 랜덤화 시키는 방법론 자체는 문제가 되지 않는다.

34. 2원 배치실험에서 A, B 모두 모수인자인 경우 교호작용의 불편분산의 기대치는 어떻게 되는가?

(단, A는 5수준, B는 6수준, 반복 2회의 실험이다)

□ σ2e+σ2A×B     ㉯ σ2e+20σ2A×B

㉰ σ2e+2σ2A×B    ㉱ σ2e+2×4×5σ2A×B

35. 품질공학의 특징 중 손실함수를 사용하는데 제품 특성의 목표치가 m이고, 제품의 실질 특성치가 y이 경우에 손실함수는 L(y)=k(y-m)2으로 정의되는데 옳지 않는 것은?

㉮ k는 적절한 상수이다.

□ 나쁜 품질의 제품은 손실함수가 작다.

㉰ 좋은 품질의 제품은 손실함수가 작다.

㉱ 실험 계획법에서 손실함수에 근거하여 SN비를 특성치로 하여 인자의 최적 조건을 찾는 방법이다.

36. A1수준에 속해 있는 B1과 A2수준에 속해 있는 B1은 동일한 것이 아닌 실험설계법은?

□ 지분실험법          ㉯ 난괴법

㉰ 교락법              ㉱ 라틴방격법

37. 반복이 없는 이원 배치법(모수형)에서 A인자의 i 수준과 B인자의 j 수준에서 모평균의 점추정치는 ([eqn: overlinex]i․+[eqn: overlinex]․j-[eqn: bar bar x])이다. 이때 점추정치의 분산 Var([eqn: overlinex] i․+[eqn: overlinex]․j-[eqn: bar bar x])의 값은?

㉮ [eqn: { ℓ+m-1} over {ℓm }] σ2e     ㉯ [eqn: { ℓ+m+1} over {ℓm }] σ2e

□ [eqn: { ℓm} over {ℓ+m-1 }] σ2e     ㉱ [eqn: { ℓm} over {ℓ+m+1 }] σ2e

38. 인자수가 3개 (A, B, C)인 반복이 없는 3원 배치시험의 분산분석표에 있어서 요인 B×C의 제곱평균의 비 F0 는?

(단, A, B, C인자는 모두 모수이다)

요인	제곱평균	F0
A B C A×B A×C B×C E	371.80 376.70 690.40 163.00 2.30 14.20 2.26	?

□ 6.3  ㉯ 26.18  ㉰ 26.53  ㉱ 48.62

39.  L8(27)직교배열표를 이용하여 관심이 있는 요인효과들의 배치가 표와 같다. 실험번호 3번의 실험조건은?

실험번호	열번호
	1	2	3	4	5	6	7
1 2 3 4 5 6 7 8	0 0 0 0 1 1 1 1	0 0 1 1 0 0 1 1	0 0 1 1 1 1 0 0	0 1 0 1 0 1 0 1	0 1 0 1 1 0 1 0	0 1 1 0 0 1 1 0	0 1 1 0 1 0 0 1
기본표시	a	b	ab	c	ac	bc	abc
실험배치	A	B	A×B	C	A×C	e	D

㉮ A0B0C0D1         ㉯ A0B1C1D0      □ A0B1C0D1        ㉱ A1B1C0D1

40. 두변수 x, y에 관하여 그림과 같은 표를 얻었다. 회귀계수 β1의 95% 신뢰구간을 구하면 얼마인가?

(단, t(2.0.05)=4.303, t(3 0.05)=3.182 이다)

X	Y	XY	x2	Y2
1 2 3 4 5	6 5 4 3 2	6 10 12 12 10	1 4 9 16 25	36 25 16 9 4
15	20	50	55	90

㉮ 1.5± 0.367       ㉯ 1.1± 0.674

□ -1± 2.598       ㉱ -1.5± 0.487

제3과목 : 품질경영개론

41. 설명중 옳지 않은 것은?

㉮ 관리란 계획을 세워서 이것을 달성하기 위한 모든 활동의 전체이다.

□ 품질을 통한 user의 이익을 우선으로 하여 회사의 이익을 추구하는 경영이 품질경영이다.

㉰ 품질관리활동 중 제품의 품질을 확보하기 위한 활동을 품질보증이라 한다;

㉱ 기업활동을 관리하는 대부분을 방침관리활동이 차지 한다.

42. ISO의 기본규격 가운데 외부품질보증을 위해 제품이나 서비스에 대하여 공급자에게 요구되는 요건 또는 관리상의 능력을 규정하고 있는 것이 아닌 것은?

㉮ ISO 9001            ㉯ ISO 9002

㉰ ISO 9003            □ ISO 9004

43. 자동차부품의 규격은 0.8±0.005㎝이다. 이 부품의 제조공정을 관리하기 위하여 지난 25일 간에 걸쳐 매일 4개씩의 데이터를 취하여 [eqn: overlinex]-R 관리도를 작성하여보니 관리도는 안정상태이며 [eqn: overlinex]=0.797㎝, [eqn: bar bar x]=0.007㎝ 이었다. 이 부품의 공정능력 지수 Cpk를 구하면?

(단. n=4일 때 d2 = 2.059 이다)

□ 0.196   ㉯ 0.40    ㉰ 0.490  ㉱ 0.70

44. 파이겐바움(A. V. Feigenbaum)은 QC 부문의 기능에 대한 부차적 기능을 제시하였다. 해당되지 않는 것인가?

㉮ 품질관리 기술부문

㉯ 공정관리 기술부문

㉰ 품질정보 기술부문

□ 원가관리 기술부문

45. 예방코스트의 증가로 인한 평가, 실패 코스트의 변화에 대한 설명내용으로 가장 옳은 것은?

㉮ 평가 코스트 증가, 실패 코스트 증가

㉯ 평가 코스트 감소. 실패 코스트 증가

□ 평가 코스트 감소. 실패 코스트 감소

㉱ 평가 코스트 증가. 실패코스트 감소

46. 사내 표준화에서의 3S에 해당되지 않는 것은?

□ 규격화          ㉯ 전문화

㉰ 단순화          ㉱ 표준화

47. 표준과 관련된 용어를 설명한 것 중 옳지 못한 것은?

㉮ 성문표준이라 함은 국가사회의 모든 분야에서 총제적인 이해성, 효율성 및 경제성 등을 높이기 위하여 강제 또는 자율적으로 적용하는 문서화된 과학기술적기준, 규격, 지침 및 기술규정을 말한다.

㉯ 산업표준이라 함은 광공업품의 종류, 형상, 품질, 생산방법, 광공업품에 관한 시험․검사방법 및 제품․서비스의 기술에 관한 용어 등을 통일화하고 단순화하기 위한 기준을 말한다.

㉰ 법정계량단위라 함은 정확성과 공정성을 확보하기 위하여 정부가 법령에 의하여 정하는 상거래 및 증명용 단위를 말한다.

□ 교정이라 함은 연구개발, 산업생산, 시험검사, 현장등에서 측정한 결과가 명시된 불확정 정도의 범위내에서 국가측정표준 또는 국제측정표준에 일치되도록 연속적으로 비교하는 체계를 말한다.

48. QM의 설명 내용으로 가장 관계가 먼 것은?

㉮ 품질은 고객지향으로 기업문화와 구성원의 행동의식 변화를 요구한다.

㉯ 최고 경영자의 품질방침에 따라 실시하는 총체적품질향상 활동이다.

㉰ 공정 및 제품의 질은 물론 설계업무, 사람의 질까지 포함하는 총체적 품질향상 활동이다.

□ 국제규격에 있으므로 강제적으로 실천하여야 한다.

49. 분임조활동에서 문제해결을 위한 활동계획의 수립에 대한 설명중 틀린 것은?

㉮ 활동계획을 5WIH에 의해 세밀하게 작성되어야 한다.

□ 전문가에 의뢰하여 계획을 세우는 것이 효과적이다.

㉰ 문제를 세분해서 하나하나에 대해 담당자를 정해 각자의 책임하에 추진한다.

㉱ 전원이 검토하고 전원이 참여하고 전원이 추진한다

50. 품질감사의 목적으로 가장 옳은 것은?

㉮ 품질 계획의 유효성파악

□ 제품품질의 확인

㉰ 검사의 능력측정

㉱ 가, 나, 다 항 모두

51. 사내규격은 규정과 규격으로 대별된다. 이에 대한 내용으로 가장 올바른 것은?

□ 규정은 개조식으로 쓴 문장, 그림, 표, 견본 등에 의해 표현된다.

㉯ 규격 안에서 작업의 조건, 순서, 방법 등에 대하여 정한  것을 표준이라 할 때도 있다.

㉰ 작업방법이나 시험방법등의 기술적인 사항에 대하여 정한 것을 규정이라 한다.

㉱ 시방서는 규정에 표현된다.

52. TQM실행의 주요 성공 요인은?

㉮ 고객가치의 만족

㉯ 지속적이 개선

㉰ 조직원의 전반적인 참여

□ 가. 나. 다 항의 내용 모두

53. 관능검사에서 맛의 강도를 심리적인 척도로서 표시하고자 할 때 사용되는 “단위”로서 옳은 것은?

□ 가스트(gust)

㉯ MIO(Minimum lndentifiable odor)

㉰ % (percentage)

㉱ Threshold

54. 공정능력을 설명한 것중 맞는 것은?

㉮ 단기공정능력은 급내변동과 급간변동의 합이다.

㉯ 장기공정능력은 급내변동을 말한다.

□ 단기공정능력은 급내변동을 말한다.

㉱ 장기공정능력은 급간변동을 말한다.

55. 16개의 공차가 똑같은 부품을 조립할 때의 공차가 10/300이었다면 개개 부품의 공차는 얼마인가?

□ 10/1.200                ㉯ 1/1.200

㉰ 10/600                  ㉱ 1/600

56. 제품책임의 예방대책과 가장 관계가 먼 것은?

㉮ 신뢰성 및 안전성에 대한 확인시험을 한다.

㉯ 공급물품에 대한 기술지도 및 관리점검을 강화한다.

㉰ 고도의 QA체제를 확립한다.

□ 제품의 기능, 품질, 사용측면에서 사용자에게 충분히 아프터서비스 한다.

57. ISO 9000 의 본질적인 요구사항이 아닌 것은?

㉮ 소비자가 공급자에게 요구하는 강제력을 가진 품질 시스펨이다.

㉯ 절차의 성문화가 엄격히 요구된다.

□ 종업원 보다 관리자의 실질적인 교육이 강조된다.

㉱ 이행의 증거인 기록의 명확한 유지가 요구된다.

58. 감사방식에 해당하지 않는 것은?

㉮ 부서별 방식

㉯ 시스템 요서별 방식

㉰ 추적방식

□ 시험방식

59. 기업에서 조직편성의 목적과 가장 관계가 먼 것은?

㉮ 개인 및 조직단위에 직책과 상호관계를 명시

㉯ 조직의 공동목표를 제시하고 협동체제 부양

□ 통제에 의한 협력관계 유지

㉱ 업무분문의 원활화와 통제의 용이화에 기여

60. 미국 ITT사에 의한 품질코스트의 분류중 설계단계의 예방코스트 항목은?

□ 디자인 리뷰(Design Review)비

㉯ 예방보전비

㉰ 치공구 검사비

㉱ 검사 시험장치의 설계비

제4과목 : 신뢰성 관리

61. 동작 불가능 시간을 개수시간, 보전시간, 지연시간으로 분류할 경우에 지연시간에 해당되는 것은?

㉮ 검사시간            ㉯ 고장 수복시간

□ 행정 및 관리시간    ㉱ 재운전시간

62. Y 기계가 1개월 동안 5회의 고장이 발생하였으며 고장 발생시 기계의 수리시간은 1.0, 1.5, 2.0, 0.5, 1.0 시간이 소요되었다면 이 기간동안 MTTR은 몇 시간인가?

㉮ 6    ㉯ 1.5       □ 1.2       ㉱ 1.0

63. α승 법칙에 따르는 콘덴서에 대하여 정상전압 220V를 가속전압 260V에서 가속수명시험을 하였다. 이 콘덴서는 α=5인 α승 법칙에 따른다. 가속계수는 얼마인가?

㉮ 1.182    □ 2.31     ㉰ 8     ㉱ 40

64. 그림과 같은 시스템의 신뢰도는?

(단. RA=0.9, RB=0.8이다)

□ 0.8839          ㉯ 0.9027

㉰ 0.8624          ㉱ 0.7826

65. n개의 부품으로 이루어지는 직렬 시스템에서 각 부품의 고장률이 λ1, λ2……λn일 때 각 부품의 중요도를 구하는 공식은?

□ Wi =[eqn: { λ_i} over { SUM from { { i}=1} to n λ_i}]     ㉯ Wi = [eqn: { SUM from { { i}=1} to n λ_i } over {λ_i }]

㉰ Wi = [eqn: { 1/λ_i} over { SUM from { { i}=1} to n 1/λ_i }]   ㉱ Wi = [eqn: { SUM from { { i}=1} to n 1/ λ_i } over {1/λ_i }]

66. D자동차의 고장은 지수분포에 따르고 있다. 이 자동차 20대를 샘플로 하여 조사한 결과 20,000㎞의 연(延)주행 거리간에 48회이 부품고장이 발생하였다. 이 자동차이 MTBF의 점추정치는 몇 ㎞인가?

㉮ 416.7              ㉯ 960

㉰ 1,000              □ 8,333

67. 신뢰도 함수 R(t)가 고장율 λ인 지수분포를 따르고 보전도 함수M(t)=1-e-Mt일 때 유용성 (Availa

bility)의 계산식은?

㉮ [eqn: { λ} over {λ+M }]             □ [eqn: { M} over {λ+M }]

㉰ [eqn: { λM} over {λ+M }]            ㉱ [eqn: { λ+M} over {λM }]

68. 고장 확률밀도 함수가 μ=4,960 시간, σ=1,000 시간의 정규분포에 따르는 제품이 있다. 이 제품을 3,000시간 사용하였을 때의 신뢰도는?

(단, [eqn: u_ 1.64]=0.05, [eqn: u_1.96]=0.025)

㉮ 0.025   ㉯ 0.07   ㉰ 0.950    □ 0.975

69. 신뢰성을 증가시키기 위한 다음의 신뢰성 설계방법중 틀린 것은?

㉮ 요구되는 기능을 가급적 적은 수의 부품으로 실현되도록 한다.

㉯ 구성품의 고장이 가급적 전체고장을 일으키지 않게 한다.

㉰ 구성품에 걸리는 부하의 정격값에 여유를 두고 설계한다.

□ 잘못된 조작을 하면 즉시 전체의 고장이 발생 하도록 설계한다.

70. 시간이 지남에 따라 일어나는 고장분류 형태가 아닌 것은?

㉮ 우발 고장             ㉯ 초기 고장

㉰ 마모 고장             □ 파국 고장

71. FMeA 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

㉮ 정성적 고장분석 방법이다.

㉯ 상향식(bottom up)분석방법을 취하고 있다.

㉰ 기입용지 기입법에 의한 차트해석법이다.

□ 기본사상에 중복이 있는 경우에는 부울린(Boolean)대수에 의해 결함수를 간소화하여야 한다.

72. 10개의 샘플에 대하여 모두 고장날 때까지 수명시험을 한 결과 고장발생 시간이 다음과 같았다.

110, 120, 115, 100, 130,

150, 120, 110, 115, 120

평균수명의 점추정값과 평균수명의 95% 신뢰하한값을구하면?

(단,χ2(20,0.05)=31.41,χ2(22,0.05)=33.92이다)

□ 119시간, 75.77       ㉯ 129시간, 79.8

㉰ 119사간, 79.8        ㉱ 129시간, 75.77

73. 신뢰성 제고를 위한 설계방법으로 가장 관계가 먼 것은?

□ 최적 신뢰성 배분

㉯ 용장 설계

㉰ 사용 부품수의 감소

㉱ Fool - proof 설계

74. 지수분포의 수명을 갖는 부품 4개를 그림과 같이 연결하였다. 시스템의 평균수명은? (단, 각 부품의 고장률은 λ 이다. )

㉮  [eqn: { 1} over {λ }]                  ㉯ [eqn: { 1} over {2λ }]

㉰ [eqn: { 2} over {3λ }]                  □ [eqn: { 3} over {4λ }]

75. 고장확률 밀도함수가 지수분포에 따르는 제품의 샘플 15개를 5개가 고장날 때까지 교체 없이 시험하고 관측된 고장시간 데이터는 17.5, 18.8, 21.0, 31.0, 42.3시간이다. 평균수명의 점추정치는?

㉮ 55.4 시간             ㉯ 84.6시간

□ 110.7시간             ㉱ 130.6시간

76. 형상모수=2, 척도모수=1,000시간, 위치모수=0인 와이블분포 R(t)=[eqn: e^{- ^~ left( t-r over eta right)^m }]에 따르는 기계를 1,000시간 사용하였을 때의 신뢰도는?

㉮ 0.135  □ 0.368   ㉰ 0.632   ㉱ 0.865

77. 신뢰성, 보전성, 성능, 비용, 납기 등과 같이 경합되는 요인사이의 타협을 취하여 최적점을 결정하는 것은?

㉮ 경감 (derating)

㉯ 안전계수(safety factor)

㉰ 조정계수 (adjustment factor)

□ 트레이드-오프(trade-off)

78. 샘플 60개에 대한 수명시험결과 7시간에서의 고장밀도  함수 f(t)가 0.2×10-3이고 신뢰도 R(t)는 0.728이었을 때 시각 t=7에서의 λ(t)는?

㉮ 0.146×10-3            ㉯ 0.333×10-5

□ 0.275×10-3            ㉱ 0.286×10-4

79. FMeA 기입용지 작성 내용중 고장의 영향에 해당되는 내용이 아닌 것은?

㉮ 컴포넌트             ㉯ 서브시스템

㉰ 시스템               □ 운전자

80. 고장률함수 hi(t), i=1,…,n,인 부품 n개를 직렬 연결 하였다. 시스템의 고장률함수로 가장 옳은 것은?

h1(t) h2(t)    hn(t)

─□―□………□―

□ [eqn: SUM from { { i}=1} to n h_i (t)]

㉯ 고장분포함수가 지수분포가 아니면 구할 수 없다.

㉰ h1(t)․h2(t)…․hn(t)

㉱ max{hi(t)}

제 5과목 : 생산관리

81. 예측모델이 사용목적에 가장 적합한지를 측정하기 위하여 사용되는 통계적 기법에 속하지 않는 것은?

㉮ 추적지표            □ 상대편차

㉰ 절대평균편차        ㉱ 제곱오차평균

82. 워크샘플링에  관한 설명중 틀린 것은?

㉮ 관찰항목은 두 가지 이상이라도 무방하다.

□ 표준시간설정에 이용할 경우 레이팅이 불필요하다.

㉰ 장사이클 작업에 적용  가능하다.

㉱ 비반복 작업에 적용 가능하다

83. 작업순서 결정자료가 최소공정시간법에 의한 평균완료 시간과 평균납기지연은 몇 일 인가?

작업	작업기간	납기단위(일)
A B C D	3 7 2 6	5 14 1 8

㉮ 8.5일, 1.2일         ㉯ 8.5일, 1.7일

□ 9일, 2일            ㉱ 9일, 2.5일

84. Y회사의 1일 가동시간은 480분이고, 중식 및 휴식시간이 100분이며 1일 생산 목표량이 200개이며 불량률이 10%라 할 때 피치타임을 계산하면?

□ 1.71분    ㉯ 2.4분   ㉰ 2.7분  ㉱ 3.0분

85. 기준 사이클타임 0.5분/개, 가공수량 400개, 부하시간 450분, 정지시간 50분일 때 성능 가동률은?

㉮ 30%   ㉯ 40%    □ 50%    ㉱ 60%

86. 예측 시스템의 평가기준으로 가장 관계가 먼 곳은?

㉮ 예측의 정확성     □ 예측의 적시성

㉰ 예측의 간편성     ㉱ 예측의 통제성

87. 집중구매(Centralized Purchasing)에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

㉮ 집중구매란 특정의 구매부서에 의해서 구매행위가 일어나는 것을 말한다.

㉯ 분산구매에 비해서 상대적으로 낮은 가격으로 구매할 수 있다.

㉰ 분산구매에 비해서 공급자와 좋은 관계를 유지할 수 있어 좋다.

□ 분산구매에 비하여 구매요구에 신속하게 대응할 수 있다.

88. 정상화 작업의 종류 중 시간관측치에 속도평가계수와 2차 조정계수를 반영한 방법은?

㉮ 수행도 평가법        ㉯ 속도 평가법

□ 객관적 평각법        ㉱ 평준화법

89. 그림과 같은 네트워크의 주공정선은?

㉮ ①→③→④→⑥

㉯ ①→②→⑤→⑥

□ ①→②→⑤→④→⑥

㉱ ①→⑤→⑥

90. 작업의 속도, 방향등을 궤적을 통해 분석 가능한 기법은?

㉮ 양수 동작분석표

㉯ 작업자 공정분석표

㉰ 시모차트

□ 크로노사이클 그래프

91. P-Q차트에서 A영역에 해당하는 자동화 생산시스템은?

㉮ NC               ㉯ MC

㉰ FMS              □ TL

92. 주문생산의 경우 부하할당에 대한 설명중 틀린 것은?

㉮ 작업장에 작업량을 할당한다.

㉯ 납기일을 지정한다.

□ 자원의 양을 재조정한다.

㉱ 작업순서를 결정한다.

93. 생산능력과 부하량을 조정하는 방법에 해당하지 않는 것은?

㉮ 잔업으로 생산능력을 증강한다.

□ 생산능력의 초과량을 외주처리 한다.

㉰ 여력이 있는 대체 워어크 센터에 생산능력 초과량을 돌려서 작업한다.

㉱ 생산능력을 최소화하여 부하량을 최대한 처리한다.

94. 합리적인 설비보전요원의 수를 결정하기 위한 대책이 아닌 것은?

㉮ 긴급 돌발고장의 제거

㉯ 보전요원의 능력개발

㉰ 작업자의 협력의식 고취

□ 전문 외주업체의 이용 배제

95. 운반동작 (TL)은 목표물을 한 곳에서 다른 곳으로 옮기는 동작의 서블릭이다. 이 서블릭의 선행  및 후속동작으로 짝지어진 서블릭은?

㉮ Sh, G           ㉯ St, H

㉰ DA, U          □ G, RL

96. 설비 제작비와 보전비 및 열화 손실비의 합이 최소가 되도록 하는 보전기법은?

□ 예방보전         ㉯ 개량보전

㉰ 사후보전         ㉱ 보전예방

97. 돌발불량에 대한 접근법으로 가장 옳은 것은?

㉮ 목표는 실적수준

□ 현상타파 또는 현상의 변화로 개선

㉰ 표준의 재검토

㉱ 관리점의 재검토

98. PTS법의 특징이라 할 수 없는 것은?

㉮ 표준자료의 작성이 용이하다.

㉯ 원가의 견적을 보다 정확히 할 수 있다.

㉰ 흐름작업에 있어서 라인 밸런싱을 높일 수 있다.

□ 작업자의 에너지 소모도를 측정할 수 있다.

99. 자전거를 조립하는 회사가 이에 필요한 뒷바퀴를 생산할 때 뒷바퀴의 생산하는 양과 시기를 결정하고  통제하기 위하여 사용하는 기법은?

㉮ 경제적 주문량     ㉯ 경제적 생산량

㉰ 재주문점          □ 자재소요계획

100. 생산요소에 대한 유연성을 감안한 생산형식으로 특히 컴퓨터를 사용한 DNC 즉, 여러 대의 수치제어 기계와 자동컨베이어 시스템을 제어컴퓨터에 연결하여 다양한 생산에 적합하게 설계된 시스템은?

㉮ TL   □ FMS