품질관리기사 필기(2006년1회) B형

온라인교육기관 KISA

WWW.KISA.CO.KR

제 1 과목 : 실험계획법

1. 2수준계 직교배열표를 이용한 실험계획에서 가장 올바른 것은?

가. 선점도를 활용하여 요인을 배치할 수도 있다.

나. 한 열은 2개의 자유도를 갖는다.

다. 총 자유도의 수는 (열의수-1)이다.

라. 하나의 인자의 효과를 구할 때 다른 인자의 효과에 의한 치우침이 생기게 하는 것이 정밀도가 좋아진다.

2. 다음 분산분석표를 보고 내린 결론 중 틀린 것은?

요 인	SS	DF	MS	F。	F0.95
직선회귀	33.07	1	33.07	167.02	4.96
나머지	0.22	3	0.073	0.37	3.71
A	33.29	4	8.32	42.02	3.48
E	1.98	10	0.198
T	35.27	14

가. 단순회귀로써 X와 Y간의 관계를 충분히 설명할 수   있다고 할 수 있다.

나. 총 변동중 회귀직선에 의해 설명되는 부분은 약    94% 정도이다.

다. 인자 A의 효과는 유의하다.

라. 고차회귀에 의해 설명될 수 있는 변동의 양은 총 변동에서 직선회귀에 의한 변동을 뺀 값이다.

3. 4종류의 제품관계에서 유도한 다음의 선형식에서

[eqn: L= { A _{ 1}} over {3 }- { A_{2 }+A _{ 3}+A _{ 4} } over { 21}]

A1=9, A2=26, A3=38, A4=41 일때 L에 대한 변동 SL은?

가. 10.5   나. 11.0   다. 15.2   라. 12.6

4. 2원배치법에서 AiBj에 결측치가 있을 경우 Yates의

결측치 [eqn: hat { y}]추정공식은?

가.  [eqn: { (ℓ-1)T _{ i․ } prime+mT _{ ․j} prime-T prime } over {(ℓ-1)+(m-1) }]

나.  [eqn: { LITER T _{i․} prime +(m-1)T _{․j} prime -T prime } over {( LITER -1)+(m-1)}]

다.  [eqn: {( LITER -1)T _{i․} prime +(m-1)T _{․j} prime -T prime } over {( LITER -1)(m-1)}]

라.  [eqn: {LITER T _{i․} prime +mT _{․j} prime -T prime } over {( LITER -1)(m-1)}]

5. Kn 요인 배치법에 대한 설명 중 가장 올바른 것은?

가. 인자의 수는 K 이다.

나. 인자의 수준수는 n 이다.

다. 실험이 반복되지 않아도 .Kn회의 실험횟수가 실시

되어야 한다.

라. 요인실험에서는 교호작용을 추정할 수 없다.

6. 24형 실험에서 1/2반복만 실험하기 위해 일부실시법을     이용하였다. 그 결과 다음과 같은 블록을 얻었다.

선택한 정의대비는?

Block 1: (1), ab, ac, ad, bc, bd, cd, abcd

가. ABC                      나. BCD

다. AB                        라. ABCD

7. 반복이 같은 일원 배치법에서 다음과 같은 분산분석표     를 얻었다. 이 실험에서 각 수준의 반복수는 얼마인가?

요인	SS	DF	MS
A	190	2	95
E	478	12	39.8

가. 2         나. 3         다. 4         라. 5

8. 4×4그레코 라틴 방격(A,B,C,D 모두 모수)에 의한 실험     계획에서 분산분석 후 AiBjCk에서의 모평균 µ( AiBjCk)의     신뢰구간을 나타내는 것은?

가.  [eqn: bar{x} _{․․․} + bar{x} _{․j․․} + bar{x} _{․․k․} -2 bar{bar{x}} ±t _{1-a/2} ( nu _{E} ) sqrt {{V _{E}} over {n _{e}}}]

나.  [eqn: bar{x _{․․․}} + bar{x _{․j․․}} + bar{x _{․․k․}} -2 bar{bar{x}} ±t _{1-a/2} ( nu _{E} ) sqrt {{V _{E}} over {k}}]

다.  [eqn: bar{x _{․․․}} + bar{x _{․j․․}} + bar{x _{․․k․}} -2 bar{bar{x}} ±t _{1-a/2} ( nu _{E} ) sqrt {{2V _{E}} over {n _{e}}}]

라. [eqn: bar{x _{․․․}} + bar{x _{․j․․}} + bar{x _{․․k․}} -2 bar{bar{x}} ±t _{1-a/2} ( nu _{E} ) sqrt {{2V _{E}} over {k}}]

9. 계수치 데이터 분석에서 각 인자의 수준수가

[eqn: LITER =4,`m=3,] 반복수 [eqn: gamma =120]인 반복있는 2원배치로 적     합품이면 0, 부적합품이면 1로 처리한 결과 [eqn: hat { P}(A _{3 }B _{1 })]      을 구간추정 하고 싶을 때 유효반복수(ne)는?

가.  150     나.  160     다.  192     라.  240

10. 일원배치법에서 데이터의 구조가 다음과 같이 주어질      때 [eqn: bar{X _{i․}}]의 구조는?

[데이터 구조]  Ｘij = µ + ai + eij

(i = 1,…, ℓ ; j = 1,…,m)

가.  [eqn: bar{X _{i․}}=µ+a _{i }]              나.  [eqn: bar{X _{i․}}=µ+a _{i }+ bar {e _{i․ } }]

다.  [eqn: bar{X _{i․}}=µ+e]               라. [eqn: bar{X _{i․}}=µ]

11. [eqn: L _{27}( 3^{13 })] 직교배열표에서 인자 A, B, C, D와 교호작용      BＸC를 배치하는 경우 오차항의 자유도는?

가. 10        나. 12        다. 14        라. 16

12. 망대특성실험의 경우 특성치가 다음과 같을 때 SN 비      (signal-to-noise ratio)를 구하면?

[데이터]: 36,  38,  32,  37,  40

가.  31.20db               나.  28.15db

다.  -21.81db              라.  -31.20db

13. 반복이 있는 2원 배치법(A인자: 모수, B인자: 변량)에      서 분산분석 후에 행하는 추정 내용 중 의미가 없다고      생각 되는 것은?

가.  인자 A 각 수준에 있어서 모평균의 추정

나.  인자 A en 수준간의 모평균 차에 관한 추정

다.  두 인자의 수준조합 Ai Bj에서의 모평균 추정

라.  인자 B의 산포정도에 관한 추정

14. 1인자 2수준(A1,B2)으로 각각 6회 실험하여 다음과 같      은 데이터를 얻었다. 일반평균 m의 요인 효과를 95%      신뢰도로서 추정하면?

[데이터] [eqn: bar{m}]=T/n=23.4, VE=52.7, F0.95(1,10)=4.96

가. 23.4 ± 5.1             나. 23.4 ± 4.7

다. 23.4 ± 2.0             라. 23.4 ± 0.2

15. 실험계획법의 데이터 구조식에서 오차항에 대하여 몇      가지 가정을 하고 있다. 이들 가정에 해당되지 않는 것은?

가. 정규성                      나. 독립성

다. 등분산성                    라. 치우침성

16. A,B,C는 수준이 각각 3인 모수인자 이며 A,B를 1차인자로      C를 2차인자로 하여 1차단위가 이원배치인 단일 분할법       실험을 실시하였다. 이때 자유도 ν(ø)의 계산이 잘못된 것      은?

가. [eqn: nu _{A} =2]                  나. [eqn: nu _{E1} =4]

다. [eqn: nu _{A×C} =4]                라. [eqn: nu _{E2} =12]

17. A1 수준에 속해 있는 B1과 A2 수준에 속해 있는 B1은 동      일한 것이 아닌 실험 설계법은?

가. 지분실험법                  나. 난괴법

다. 교락법                      라. 라틴방격법

18. 반복이 있는 3원 배치에서 3인자가 모수이고 ℓ=3, m=2,

n=3, r=2일 때 A×B의 E(V)값은?

가. [eqn: sigma _{E} ^{2} +2sigma _{a×b} ^{2}]              나. [eqn: sigma _{E} ^{2} +4sigma _{a×b} ^{2}]

다. [eqn: sigma _{E} ^{2} +5sigma _{a×b} ^{2}]              라. [eqn: sigma _{E} ^{2} +6sigma _{a×b} ^{2}]

19. 교락법에서 블록반복을 행하는 경우에 각 반복마다 블록효      과와 교락시키는 요인이 다른 경우를 무엇이라 하는가?

가. 완전교락                   나. 단독교락

다. 이중교락                   라. 부분교락

20. 난괴법이 층별이 잘된 경우에는 반복이 있는 일워배치법       보다 더 좋은 이점은 무엇인가?

가. 정보량이 많아지고 오차분산이 작아진다.

나. 실험을 많이 함으로 원하는 모든 정보를 얻을 수 있다.

다. 하나는 모수인자이고 다른 하나는 변량인자이므로 변량        인자를 이용함으로 더 쉽게 해석할 수 있다.

라. 처리수별에 따른 반복수가 동일하지 않아도 됨으로 결측        치가 생겨도 쉽게 해석할 수 있다.

제 2 과목 : 통계적품질관리

21. 1,000개의 데이터 평균을 산출하여 3.54를 얻었다. 추가로      5.5라는 데이터가 관측되었다면 총 1,001개 데이터의 평v      균은?

가. 3.54       나. 3.55       다. 3.53     라. 3.56

22. 관리도 계수의 식으로 가장 올바른 것은?

가. [eqn: D _{1} =d _{2}-3d _{ 3}]            나. [eqn: D _{4} =1-3(d _{3} /d _{2} )]

다. [eqn: A=3/(C _{2} . sqrt {n} )]         라. [eqn: E_{2 }=3/d _{ 3}]

23. 어떤 모집단에 관한 검정을 하고자 한다. 다음 중 가장 관      계가 먼 내용은?

가. 제 1종의 과오를 줄이고자 한다면, 상대적으로 제2종의        과오가 커진다.

나. 측정오차가 없다는 전제하에 α=0, β=0로 하려면 통계적        으로는 모집단 전체를 조사할 수 밖에 없다.

다. 제 1종의 과오를 범할 확률을 일정하게 하였을 때에는         모집단의 참값과 기준치와의 차가 적을수록, 제 2종의         과오를 범할 확률이 상대적으로 적어진다.

라. 일반적으로 통계적 품질관리에서는 제 1종의 과오를 5%        혹은 1%로 하는것이 보통이다.

24. 두 모집단에서 각각 n2=6, n1=5개를 추출하여 어떤 특정       치를 측정한 결과 다음과 같았다. 모분산비의 검정을 위하

여 통계량을 구하면 어느 수치에 가까운가?

[측정치] [eqn: SIGMA X _{2} =-3,` SIGMA X _{2} ^{2} =41,` SIGMA X _{1} =-3,` SIGMA X _{1} ^{2} =99]

가. 3.08      나. 3.80      다. 2.08      라. 2.80

25. 다음 중 검사 특성곡선에 대한 설명으로 가장 관계가 먼       내용은?

가. 0.C곡선에 의한 샘플링 검사를 하면 나쁜 로트를 합격시        키는 위험은 없다.

나. 로트의 부적합품(불량)률과 로트의 합격확률과의 관계를        나타낸 그래프이다.

다. 0.C곡선의 산출에는 초기하 분포, 이항분포 및 포아송분        포가 이용된다.

라. 0.C곡선의 기울기가 급해지면 생산자 위험이 증가하고         소비자 위험이 감소한다.

26. 다음 중 np 관리도의 설명으로 가장 관계가 먼 내용은?

가. 관리항목으로 부적합품의 갯수를 취급하는 경우에 사용        한다.

나. 시료의 크기는 반드시 일정해야 한다.

다. p 관리도보다 계산이 쉬운 장점이 있지만, 표현이 구체        적이지 못해 작업자가 이해하기 어려운 단점이 있다.

라. 부적합품의 수, 1급품의 수 등 특정한 것의 갯수에도 사        용할 수 있다.

27. 동전을 200번 던져 표면이 115번, 이면이 85번 나타났다.

표면이 나올 확률이 1/2 이라는 가설을 유의수준 α=0.05

로 검정한 결과는?

(단, [eqn: {chi ^{2} }` _{0.95 }(1)=3.84,`` {chi ^{2} }` _{0.975 }(1)=5.02])

가. 표면이 나올 확률이 [eqn: {1} over {2}]이라 볼 수 있다.

나. 표면이 나올 확률이 [eqn: {1} over {2}]이 아니라 볼 수 있다.

다. 표면이 나올 확률이 [eqn: {23} over {40}]이라 볼 수 있다.

라. 표면이 나올 확률이 [eqn: {23} over {40}]이 아니라 볼 수 있다.

28. 검사 로트를 형성할 때의 주의 사항으로 가장 거리가 먼       내용은?

가. 가능한 로트를 작게 할 것

나. 가급적 같은 조건하에서 제조된 물품을 한 로트로 할 것

다. 경제적인 면에서 가급적 로트를 크게 하는 것이 유리하        다.

라. 상이한 일시 또는 교대해서 만든 제품이 함께 섞이지 않        도록 한다.

29. KS A ISO 2859-1 : 2001 로트별 검사에 대한 AQL 지표      형 검사방식에서 소관권한자의 승인이 있을 때에 Ac=0 과

Ac=1 인 샘플링검사 사이에 표기되어 있는 ↑↓ 대신에 사      용하는 샘플링검사가 아닌 것은?

가. 1/2       나. 1/3       다. 1/4       라. 1/5

30. 확률에 대한 다음의 설명 중 가장 올바른 내용은?

가. 주사위를 여러번 던지는 경우 나오는 수의 기대치는 3.5       가 된다.

나. 주사위를 100번 던져서 3이 15회 나왔다. 따라서 3이         나올 확률은 0.15가 된다.

다. 주사위를 2번 던져서 2번 모두 홀수가 나올 확률은 0.5        이다.

라. 주사위를 2번 던져서 2번 중 한번 홀수가 나올 확률은          0.25이다.

31. 계량치 검사를 위한 축차샘플링 검사(KS A ISO 8423)에       서 연결식 양쪽규격이 205±5로 규정되어 있다. [eqn: sigma =1.2]       이고 표에서 [eqn: h _{A}=4.312,``h _{ R}=5.536,``g=2.315] 및 [eqn: n _{t} =49]를 얻었다면 [eqn: n _{CUM} <n _{t}] 일 때 상측 불합격판정치의 계산식은?

가. 2.778[eqn: n _{CUM}] + 5.174       나. 7.222[eqn: n _{CUM}] + 6.643

다. 2.778[eqn: n _{CUM}] + 6.643       라. 7.222[eqn: n _{CUM}] - 5.174

32. 전선의 인장강도가 평균 40㎏/㎟ 이상인 lot는 합격으로       하고, 35㎏/㎟ 이하인 lot는 불합격으로 하려는 검사에서       합격판정치[eqn: ( bar{X _{L}} )]를 구했더니 42.466이었다. 어떤 lot에서       5개의 시료샘플을 취하여 평균을 구했더니 [eqn: bar{x} =41.6] 이었      다면 이 lot의 판정은?

가. 불합격                    나. 합격

다. 알수 없다.               라. 다시 샘플링해야한다.

33. µ = 23.30인 모 집단에서 n=6개를 추출하여 어떤 값을        측정한 결과는 [자료]와 같다. 모평균의 검정을 위하여 통      계량을 구하면 어느 수치에 가까운가?

[자료] : Xi = (xi-25)×10으로 수치 변환하여

ΣXi = 20 , ΣXi2 = 2554

가. 1.23       나. 1.32       다. 2.23       라. 4.98

34. 시료 부적합품률 [eqn: hat{P} = {r} over {n}](n:샘플의 크기, r:샘플중에 포함되      어 있는 부적합품의 수)로부터 모 부적합품률에 대해 정규      분포 근사법을 이용하여 95%의 신뢰율로 양측 신뢰한계를      구할 때 사용하여야 할 올바른 공식은?

가. [eqn: hat{P} ±1.96 sqrt {n hat { P}(1- hat { P})}]    나. [eqn: hat{P} ±1.96 sqrt { hat { P}(1- hat { P})}]

다. [eqn: hat{P} ±1.96 sqrt { { hat { P}(1- hat { P}) } over { n}}]    라. [eqn: hat{P} ±1.96 sqrt { { hat { P}(1- hat { P}) } over { n ^{ 2} }}]

35. 이항분포에서 n=100, P가 [eqn: {1} over {2}]일 때 표준편차는 얼마인가?

가. 5       나. 10       다. 15       라. [eqn: 5sqrt {3}]

36. 반응온도(x)와 수율(y)의 대응관계 데이터 20개를 추출하       고 시료상관계수를 구하였더니 r=0.555이었다. p=0 (p는

모상관계수)의 가설검정을 유의수준 1%로 하면 그 결과는? (단, [eqn: r _{0.995}](19)=0.549, [eqn: r _{0.995}](18)=0.561)

가. 상관관계가 있다고 할 수 없다.

나. 상관관계가 있다고 할 수 있다.

다. 재 검정을 요한다.

라. 대립가설 p≠p[eqn: omicron]의 채택한다.

37. 시점 [eqn: k]에서 [eqn: w]=5개 시료군의 이동평균

[eqn: M _{k} =( bar{x} _{k} + bar{x} _{k-1} +…+ bar{x} _{k-4} )/5]를 이용한 이동평균관리도      를 작성하고자 한다. n=4인 20개의 시료군에 대하여

[eqn: bar{x} =26.5] 과 [eqn: bar{R} =0.35]로 계산되었을 때, [eqn: k GEQ 5]인 시점에서      의 UCL은 얼마인가? (단, [eqn: d _{2} =2.059])

가. 25.53                  나. 26.61

다. 26.76                  라. 27.3

38. 다음은 두 개의 층 A, B의 데이터로 작성한 [eqn: bar{x} -R] 관리도      로부터 층의 평균치 차이를 검정을 할 때 사용하는 식이       다. 이 식의 전제조건으로 가장 거리가 먼 것은?

[eqn: □ bar{bar{x _{A}}} - bar{bar{x _{B}}} □`` GEQ `A _{2} bar{R`} sqrt {{1} over {K _{A}} + {1} over {K _{B}}}]

가. 두 개의 관리도가 모두 관리상태로 되어 있을 것

나. 시료군의 수 KA, KB 가 반드시 같을 것

다. [eqn: {bar{R}}_ A`,``{bar{R}}_ B] 에 차이가 없을 것.

라. 본래의 분포상태가 대략적인 정규분포를 하고 있을 것

39. n개의 제품을 랜덤하게 취하여 각 각을 k회씩 측정하여

평균하는 경우, 그 시료 평균의 분산을 나타내는 구조식으      로 가장 올바른 것은?

(단, [eqn: V( bar{x} )] : 시료평균의 분산

[eqn: sigma _{s} ^{2}] : 샘플링오차의 분산

[eqn: sigma _{m} ^{2}] : 측정오차의 분산)

가. [eqn: V( bar{x} )=sigma _{s} ^{2}+sigma _{m} ^{2}]        나. [eqn: V( bar{x} )= sigma _{b} ^{2} + sigma _{w} ^{2}]

다. [eqn: V( bar{x} )= { 1} over {n } sigma _{s} ^{2} + sigma _{m} ^{2}]      라. [eqn: V( bar{x} )= { 1} over {n } (sigma _{s} ^{2} + { sigma _{m} ^{2}} over { k})]

40. 관리도를 구성하는 관리한계선의 의의로 가장 올바른 것       은?

가. 공정능력을 비교 • 평가하기 위해

나. 작업자의 숙련도를 비교 • 평가하기 위해

다. 공정과 설비로 인한 품질변동을 비교하기 위해

라. 공정이 관리 상태인지 이상상태인지를 판정하기 위해

제 3 과목 : 생산시스템

41. 자주보전 활동 7스텝 중 “설비의 기능구조를 알고 보전기      능을 몸에 익힌다.” 는 내용은 몇 스텝인가?

가. 1스텝 : 초기청소

나. 2스텝 : 발생원 • 곤란개소 대책

다. 3스텝 : 청소 • 급유 • 점검기준 작성

라. 4스텝 : 총점검

42. 생산방식의 기본 유형과 관계가 없는 것은?

가. 프로젝트 생산          나. 개별 생산

다. 라인 생산              라. 스텝 생산

43. 순매출액이 8,000만원, 원재료 재고액이 1,600만원, 매출      액에 대한 총 이익률이 20%인 경우 재고 회전기간은 얼마      인가?

가. 2개월       나. 3개월       다. 4개월       라. 6개월

44. 밸런스 효율에 대한 설명 내용으로 가장 관계가 먼 것은?

가. 각 작업장의 표준작업시간과 균형을 이루는 정도

나. 생산작업에 투입되는 총시간에 대한 실제작업시간의 비        율

다. 사이클 타임과 작업장의 수를 얼마로 하느냐에 따라서         결정

라. 사이클 타임을 길게 하면 생산속도가 빨라져 생산율이         높아진다.

45. 사무작업분석에 있어서 시스템챠트에 사용되는 유통공정기      호에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. ○ : 가공물을 작업함

나. ◇ : 세밀한 검사를 행함

다.  : 가공물을 이동함

라. ▽ : 완성품을 보관함

46. MRP 시스템 운영에 필요한 기본요소 중 설계변경 사항,       자재변경사항, 생산가공순서 등의 제품구성자료정보를 나      타내는 것은?

가. 종합생산계획(MPS)          나. 자재명세서(BOM)

다. 재고기록철(IRF)             라. 생산계획(PP)

47. 작업우선순위 결정법으로 긴급율(Critical Ratio:CR)법에 대      한 설명으로 틀린 것은?

가. CR=잔여납기일수/잔여작업일수

나. CR=1.0을 기준으로 해서 작업우선순위의 높낮이가 결정        된다.

다. CR 은 음의 값이 나올 수가 없다.

라. CR은 1996년 “American Production Inventory Control

Society"에서 발표한 방법이다.

48. 작업개선을 위한 작업분석으로 가장 올바른 것은?

가. 공정계열을 체계적으로 검토하여 합리화, 능률화를 기한        다.

나. 작업자에 의하여 수행되는 작업내용을 개선한다.

다. 제품공정의 합리화, 능률화를 기한다.

라. 공정수행시 장표의 합리화, 능률화를 기한다.

49. 다음은 무엇을 설명하는 것인가?

“생산계획배치 내지 제조명령을 구체화하는 과정이다. 가    공이나 조립에 필요한 자재가 적기에 조달되고, 이러한 부품    들이 생산이 지정된 시간까지 완성될 수 있도록 작업, 기계    들을 시간적으로 배정하고, 일시를 선정하여 생산 일정을 계    획하는 것이다.”

가. 공정계획                 나. 공수계획

다. 일정계획                      라. 진도계획

50. 체계적 워크 샘플링(systematic work sampling)을 쓰기가      곤란한 경우는?

가. 작업에 주기성이 없는 경우

나. 작업시간의 산포가 클 경우

다. 관측간격이 주기의 정수배일 경우

라. 관측간격이 작업요소의 길이보다 짧을 경우

51. JIT 시스템에서 생산준비시간의 단축에 관한 설명 중 가장      관계가 먼 내용은?

가. 내적 작업준비를 가급적 지양하고 가능한 외적 작업준비        로 바꾼다.

나. 기능적 공구의 채택으로 작업시간을 단축시킨다.

다. 조정위치를 정확하게 설정하여 조정작업시간을 단축시킨        다.

라. 외적 생산준비는 기계가동을 중지하여 작업준비를 하는        경우이다.

52. 철근을 생산, 판매하고 있는 K철강의 2005년 10월 판매       예측치는 150,000톤이고, 실적치는 135,000톤이었다.

지수평활법에 의하여 11월의 판매 예측치를 구하면?

(단, α = 0.5 이다)

가. 82,500톤                나. 142,500톤

다. 218,250톤               라. 225,000톤

53. 비효율적인 동작이기 때문에 개선을 검토해 보아야 할 서      블릭(Therblig) 동작은?

가. 쥐기(Grasp)               나. 미리 놓기(Pre-position)

다. 조립(Assemble)            라. 잡고 있기(Hold)

54. 구매가격 결정기준으로 틀린 것은?

가. 원가계산에 의한 가격 결정

나. 수요와 공급에 따른 가격 결정

다. 특명 구매방식에 따른 가격 결정

라. 동업 타사와의 경쟁관계에 따른 가격 결정

55. 스톱 워치법에 의한 표준시간의 설정시 예비 관측치의 분      산이 2배가 되면 필요한 관측횟수는 몇 배로 늘어나게 되      는가?

가. 2       나. 4       다. 8       라. 16

56. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 테일러 시스템의 특징이 동시관리에 있다면, 포드시스템        은 과업관리라 할 수 있다.

나. 생산관리 발전의 토대를 확립한 테일러는 고임금과 저노       무비 실현을 위하여 과학적 관리법을 체계화하려고 하였       다.

다. 포드에 의해 유동작업 조직을 중심으로 한 대량생산방식       이 도입 되었다.

라. 포드 시스템의 단순화, 표준화, 규격화는 오늘날의 대량       생산의 일반원칙이 되었다.

57. 공정별 배치의 장점을 기술한 내용으로 가장 관계가 먼 것      은?

가. 수요변화, 제품변경 등에 대한 유연성이 크다.

나. 한 공정의 영향이 전 공정에 대해 적게 미친다.

다. 다양한 작업으로 직무만족을 증가 시킬 수 있다.

라. 단위당 생산시간이 짧다.

58. 다음 Network 상에 있어서 주공정은?

가. ①-②-⑤-⑨-⑩      나. ①-②-⑤-⑦-⑨-⑩

다. ①-③-⑦-⑨-⑩      라. ①-④-⑥-⑧-⑨-⑩

59. 각 제품의 매출액과 한계 이익률이 표와 같다. 평균 한계      이익률을 사용하여 손익분기점을 구하면 얼마인가?

(단, 고정비는 800만원이다.)

제품	매출액	한계이익율
A	500만원	30%
B	300만원	40%
C	400만원	20%

가. 10,996만원         나. 6,400만원

다. 4,123만원          라. 2,749만원

60. 설비의 노후화는 열화현상 중 어디에 속하는가?

가. 기술적 열화             나. 경제적 열화

다. 절대적 열화             라. 상대적 열화

제 4 과목 : 신뢰성관리

61. 시스템의 MTTF를 두 배로 늘리기 위해서는 몇 개 이상의      동일부품을 병렬로 연결해야 하는가?

(단, 부품의 수명은 지수분포를 따른다.)

가. 2       나. 3       다. 4       라. 6

62. 10개의 제품을 모두 고장이 날 때까지 시험하였다. 6번째      고장시간에 대한 중앙순위(median rank)는?

가. 40%       나. 45%       다. 55%       라. 60%

63. 부품을 가속온도 100℃에서 수명시험을 하고 얻은 고장시      간 데이터에 의거 추정한 평균수명이 1,500시간이다. 이       부품의 정상 사용온도는 50℃이고, 이 두 온도 간의 가속      계수가 32일 때 정상사용 조건에서의 평균수명은 몇 시간      인가?

가. 3,000     나. 4,800     다. 48,000      라. 60,000

64. 고장확률 밀도함수가 지수분포에 따르는 제품의 샘플 15       개를 5개가 고장날 때까지 교체없이 시험하고 관측된 고장

시간 데이터는 17.5, 18.8, 21.0, 31.0, 42.3 시간이다.

평균수명의 점추정치는?

가. 55.4 시간                 나. 84.6 시간

다. 110.7 시간                라. 130.6 시간

65. 어떤 제품에 대하여 MTTF를 추정하기 위하여 n=50개의       제품의 수명을 정시마감 t0=100일을 정하여 놓고 관측하였      더니 총 고장수는 10개이고, 총 동작시간은 4,500 시간        이었다. 신뢰수준 90%로 양측 검정에 의한 MTTF의 신뢰      구간을 추정하면?

(단, [eqn: {chi ^{2} }` _{0.95 }(22)=33.92,`` {chi ^{2} }` _{0.95 }(20)=31.41]

[eqn: {chi ^{2} }` _{0.05 }(22)=12.34,`` {chi ^{2} }` _{0.05 }(20)=10.85])

가. (265.3, 829.5)         나. (286.5, 729.3)

다. (286.5, 829.5)         라. (265.3, 729.3)

66. 지수분포를 따르는 수리계 시스템의 고장률은 0.02/시간이      고, 이 시스템의 평균수리시간(MTTR)이 30시간 이라면 이      시스템의 유용성(Availability)은?

가. 74.2%     나. 62.5%     다. 48.8%     라. 37.5%

67. 번-인(burn-in) 시험의 목적으로 가장 올바른 것은?

가. 초기고장의 감소        나. 고장률의 확인

다. 우발고장의 감소        라. 마모고장의 감소

68. 고장율이 각각 [eqn: lambda _{1},` lambda _{ 2},` lambda _{ 3}] 인 부품 3개가 직렬로 연결되어       있을 때 시스템의 고장률은?

가. [eqn: lambda _{1}`․` lambda _{ 2}`․`lambda _{ 3}]           나. [eqn: lambda _{1}+` lambda _{ 2}+` lambda _{ 3}]

다. [eqn: 1-(lambda _{1}`․` lambda _{ 2}`․`lambda _{ 3})]      라. [eqn: 1-(1-lambda _{1})(1- lambda _{ 2})(1-lambda _{ 3})]

69. 그림과 같은 고장수목에서 정상사상의 발생확률은 얼마인      가? (단, 모든 사상의 발생확률은 0.1이다.)

가. 0.8821      나. 0.0036      다. 0.0987     라. 0.0324

70. 신뢰성을 향상시키는 설계의 요점에 포함되지 않는 것은?

가. 사용하는 부품의 종류를 줄인다.

나. 스트레스를 집중시킨다.

다. 부품에 걸리는 스트레스를 경감 시킨다.

라. 스트레스에 대한 내성을 갖게 한다.

71. 아이템이 규정된 신뢰성 및 보전성 요구조건들을 만족하기      위해 수행되는 운용기법 및 활동을 무엇이라고 하는가?

가. 신뢰성관리               나. 신뢰성보증

다. 신뢰성통제               라. 신뢰성프로그램

72. M 제품의 고장시간은 와이블 분포를 따르고 형상모수의       값이 0.5라고 한다. 제품의 평균수명이 100시간 이라면        50시간에서의 신뢰도는?

( 단, m=0.5일 때 [eqn: GAMMA (1+ { 1} over {m })=2] )

가. 0.37     나. 0.50     다. 0.57     라. 0.63

73. FMEA 용지에 반드시 들어가야 할 사항으로 가장 거리가       먼 것은?

가. 고장원인/메커니즘          나. 고장모드

다. 부품의 기능                라. 고장률

74. AGREE란 무엇을 말하는가?

가. 전파연구소

나. 전자기기 신뢰성 자문위원회

다. 미사일 신뢰성 조사위원회

라. 전자관 개발부

75. Y 제품의 고장확률 밀도함수는 평균 고장률이 10-3/시간인      지수분포에 따르고 있다. 이 제품을 1,000시간 사용한 경      우의 신뢰도는 얼마인가?

가. 0.37     나. 0.52     다. 0.63     라. 1.00

76. 표와 같은 수명 테스트 자료에서 구간 20 ~ 30 에서의 고      장률은 얼마인가?

수 명	고장대수
0 ~ 10 10 ~ 20 20 ~ 30 30 ~ 40 40 ~ 50 50 ~ 60 60 이상	300 200 140 90 60 40 70
	900

가. 0.33×10-1              나. 0.35×10-1

다. 0.37×10-1              라. 0.39×10-1

77. 신뢰성 시험에 대한 설명 내용으로 가장 올바른 것은?

가. 비파괴시험인 경우가 많다.

나. 대체로 시간이 오래 걸린다.

다. 개발단계에서는 시작품을 사용하므로 샘플수는 제한 받        지 않는다.

라. 시험은 반드시 모든 샘플이 고장날 때까지 실시한다.

78. 다음 설명 중 틀린 것은?

가. 간섭이론에서는 스트레스와 강도의 평균 및 산포에

대한 시간적 변화를 고려하여 고장 확률을 구한다.

나. 고장 해석이란 고장의 인과관계를 명확히 하는 것이다.

다. 고장 해석에는 FMEA와 FTA가 효과적이다.

라. 제품을 소형화, 고밀도화 하면 중량도 적어지고 고장도         적어진다.

79. 각종 보전시간을 분류할 때 고장수리 회복시간에 속하지       않는 것은?

가. 수리시간                   나. 교체시간

다. 대체시간                   라. 제운전 서비스 시간

80. 그림과 같은 신뢰성 블록도를 갖는 시스템의 MTTF는 얼마      인가? (단, 모든 부품의 MTTF는 104시간이다.)

1

2

3

4

[eqn: 가.2 TIMES 10 ^{4} `````````````나.` {1} over {4} TIMES 10 ^{4} ```````````다.` {12} over {5} TIMES 10 ^{4} `````````라. {5} over {12} TIMES 10 ^{4}]

제 5 과목 : 품질경영

81. 표준화에 의한 잇점으로 가장 관계가 먼 내용은?

가. 균일한 제품의 염가제공

나. 경제적 생산의 실현

다. 상거래의 단순화 및 공정화 실현

라. 고객요구사항의 즉각적인 수용

82. 고객의 요구와 기대를 규명하고 이들을 설계 및 생산 사이      클을 통하여 목적과 수단의 계열에 따라 계통적으로 전개      되는 포괄적인 계획화 과정은?

가. VE     나. QFD     다. FMEA     라. QA

83. ISO9000(2000) 품질경영시스템 규격의 기초가 되는 품질      경영 원칙이 아닌 것은?

가. 고객중심                   나. 리더쉽

다. 종합조정                   라. 지속적 개선

84. 품질코스트에 대한 내용으로 가장 올바른 것은?

가. 품질코스트에는 직접노무비와 재료비도 포함된다.

나. 품질코스트는 요구된 설계품질을 실현하기 위한 원가라        할 수 있다.

다. 평가코스트와 예방코스트가 실패코스트보다 크면 QC활        동의 성과가 크다고 할 수 있다.

라. 고객에 대한 불만처리에 필요한 비용은 평가코스트에 속        한다.

85. 제조부문에서 작업표준의 설정이나 유지 등의 작업관리를      할때 유용하게 사용되는 공정능력 정보로 가장 올바른 것      은?

가. 검사능력                나. 관리능력

다. 단기공정능력            라. 장기공정능력

86. 사내표준화 규격을 규격대상에 의해 분류할 때 해당되지       않는 것은?

가. 기본규격                 나. 방법규격

다. 잠정규격                 라. 제품규격

87. 한국산업규격의 부문 분류기호가 틀리게 짝지어진 것은?

가. E - 광산                 나. K - 섬유

다. P - 의료                 라. W - 선박

88. 품질방침에서 다루어져야 하는 사항 중 틀린 것은?

가. 제품의 판매대상            나. 품질 리더쉽의 정도

다. 이익 실현 정도             라. 제품전략의 중점

89. 품질분임조를 성공적으로 운영하기 위해서 지켜야 할 내용      중 가장 관계가 먼 것은?

가. 품질분임조 활동을 시작하기 전에 종업원 교육에 시간을        투자해야 한다.

나. 종업원들을 각 부서별로 자발적으로 가입 하도록 유도하        여야 한다.

다. 품질분임조 활동은 일상 호라동과 구별해서는 안된다.

라. 품질분임조 활동의 주제 선정은 분임조장이 연구하여 결        정한다.

90. 다음 문장의 (   )안에 들어갈 내용으로 올바른 것은?

“제품의 품질상 결함으로 인해서 사용자에게 입힌 재산상        의 손실에 대한 생산자, 판매자측의 배상 책임을 (①)이        라고 하고, 이에 대한 대응책으로 기업은 방어적인 면보        다는 적극적으로 예방하는 (②)를 취하고 있다.”

가. ① PLD ② PLP          나. ① QC ② QA

다. ① PL ② PLP            라. ① TQC ② PLD

91. 싱글PPM 세부 추진내용 중에서 Master Plan작성, CTQ선      정, 분위기 조성 등은 어떤 단계에서 추진하는가?

가. S단계(Scope)

나. I단계(Illumination)

다. N단계(Nonconformity Analysis)

라. G단계(Goal)

92. 품질감사의 중점분야 선정시 고려하여야 할 사항으로 가장      거리가 먼 내용은?

가. 수감분위기

나. 현재의 문제점 및 그 우선순위

다. 기초계획 수립시 고려된 사항

라. 이전 감사 결과 및 해결사항

93. 품질은 주관적 특성과 객관적 특성으로 형성되어 있다.

다음 중 주관적 특성과 가장 거리가 먼 것은?

가. 사용에 대한 적합성        나. 안전성

다. 소유의 우월감             라. 신뢰성

94. 계측목적에 의한 분류 중 관리계측에 해당하지 않는 것은?

가. 환경조건에 관한 계측      나. 자재․에너지에 관한 계측

다. 생산능률에 관한 계측      라. 시험․연구를 위한 계측

95. 다음 중에서 품질보증부문의 임무를 가장 올바르게 표현한      내용은?

가. 고객요구를 최대로 만족시키는 품질설계

나. 부적합품의 발생억제를 위한 공정관리

다. 부적합품 출하방지를 위한 최종검사

라. 각 부서의 품질보증활동의 종합조정통제

96. 설정한 목표를 달성하기 위해서 목적과 수단의 계열을 계      통적으로 전개함으로써 최적의 수단을 탐구하는 방법이다.      즉 문제에 영향을 미치는 원인은 밝혀졌지만 이 문제를 해      결할 계획이나 방법은 아직 개발되지 않은 경우에 사용되      는 기법은?

가. 계통도     나. 연관도     다. 친화도     라. PDPC

97. 두께 3±0.002 mm인 4개의 부품을 임의 조립방법에 의해      겹쳐서 조립할 경우 조립공차는?

가. 0.006     나. 0.080     다. 0.040     라. 0.004

98. 돗수분포표 자료를 정리하는 방법으로써 자료들의 흩어진      모양이나 중심을 파악하는데 사용된다. 돗수분포표는 수집      된 자료 개개치들을 나타낼 수 없는 단점이 있으므로 이를      보완한 자료정리 도구는 무엇인가?

가. 특성요인도                나. 파레토도

다. 줄기-잎-그림             라. 레이더 그래프

99. 품질시스템을 구축할 경우 고려해야 하는 TQM의 실천원       칙으로 가장 관계가 먼 것은?

가. 고객에 초점을 둔다.

나. 결과뿐 아니라 과정도 중시한다.

다. 예방보다는 검사에 치중한다.

라. 사실에 입각한 의사결정을 행한다.

100. 수치 맺음법에 의하여 1.2501를 유효숫자 두자리에서 처       리하면?

가. 1.3                    나. 1.25

다. 1.2                    라. 1.250