옥 상 화 단 용 수 처 리 용 배 수 판

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 절의 적용범위는 일반건축물의 옥상에 화단을 조성할 경우, 종래는 자갈을

사용하여 용수를 처리하던 것을 새로운 다공의 배수판을 설치하고 그 위에

부직포를 깔아 모래로 고정시키면 용수만을 처리하므로 건물의 하중을 줄이고

화단의 배수를 원활하고 완벽하게 처리함으로써 모든 옥상화단조경공사에 적용

한다.

1.2 관련시방절

공사와 관련이 있는 사항중 본 시방서에서 언급된 것 이외에 사항은 표준 시방서

의 해당사항에 따른다.

1.3 시스템 설명

1.3.1 옥상층에 화단조성을 위해 자갈을 포설할 경우 옥상층까지 운반도 용이하지

않을뿐더러 건물의 하중이 증가하고 잘 막히기 때문에 원활한 배수가 불가

하였으나 가볍고 취급이 용이한 본 제품 배수판을 설치하고 그 위에

부직포를 설치함으로써 배수층에 흙의 유입을 막아 용수의 흐름을 원활하게 하고

항상 일정한 유수단면을 확보함과 동시에 건물의 하중에도 아무런 영향을

미치지 않게한다.

1.3.2 옥상층뿐만아니라 아파트 지하주차장 상부의 화단의 경우에도 위와같은

방법으로 설치하여 배수판 높이만큼 흙의 양을 줄임으로써 지하주차장

상부에 걸리는 토압을 감소시킨다.

1.3.3 옥상슬라브 + 방수몰탈 + 배수판 + 부직포 + 모래(마사토) + 흙 + 식재

1.4 제출물

1.4.1 시공계획서

1.4.2 시공상세도면

옥상화단조건에 따른 상세도.

1.4.3 제품자료

1) 배수판의 특성

2) 배수판의 특기시방서

1.4.4 견본

500×500×35 m/m (가로×세로×높이)

1.4.5 시공확인서

1) 시공전 확인서

공사착수전 청소상태, 이물질 제거 및 기타 장애물이 없도록 확인후에 감리, 감독자

에게 확인서를 제출한다.

2) 시공후 확인서

1.4.6 품질인증서류

KS규격이 없어 제조업체의 공인기관(한국화학시험연구원)시험성적서로 대체한다.

1.5 품질보증

1.5.1 자격

특별한 자격 필요없음

1.5.2 현장견본

실제 납품제품으로 대체

1.5.3 공사전 협의

공사부의 실무자와 협의한다.

1.6 운반, 보관 및 취급

배수판의 현장내 이동시 충격을 받지 않도록 해야하며, 플라스틱의 일종으로서 화기에      절대 주의를 요한다.

1.7 현장작업 조건

눈, 비가 올 경우 작업을 연기한다.

2. 재료

2.1 재료

합성수지(RESIN)

2.2 재료특성

플라스틱 일종의 합성수지로써 유연성이 있어서 바닥의 구배가 다소 있더라도 지장이

없으며 강 알칼리성인 콘크리트의 어떠한 구조물에 사용하여도 변형이 없다.

3. 시공

3.1 시공조건 확인

옥상슬라브 바닥의 평활도를 확인하여야 한다.

3.2 작업준비

3.2.1 설치바닥면을  깨끗이  청소하고  이물질이  있을  경우  평활도  유지를  위하여 철저히

제거하여야 한다.

3.2.2 배수판을 작업장으로 분산한다.

3.2.3 부직포를 준비한다.

3.3 시공순서

1) 옥상끝 구석부분부터 1장씩 깔면서 배열한다.

2) 마지막 부분에 간격이 생길 경우 절단기로 절단하여 끼워맞춘다.

3) 배수판을 모두 설치후 위에 부직포를 깔고 모래로 덮는다.