2005년 3회
1.플라잉 폼(테이블 폼)	거푸집판, 장선, 멍에, 서포트 등을 일체화로 제작하여 수평, 수직방향으로 이동하는 바닥전용 거푸집
2.①한중 콘크리트	수화반등이 지연되어 응결 및 강도발현이 지연되기 때문에 부어 넣기 전에 충분한 대책 수립이 필요하다.
②매스 콘크리트	수화열이 내부에 축적되어 콘크리트 온도가 상승되고 균열발생이 우려된다
③서중 콘크리트	슬럼프 로스가 증대되고 동일 슬럽프를 얻기 위해 단위수량이 증가한다.
5.코너비드 (서술)	벽, 기둥 등의 모서리는 손상되기 쉬우므로 별도의 마감재를 감아 대거나 미장면의 모서리를 보호하면서 기둥을 마무림 하는 보호용 재료
6.①슬래그 감싸들기	용접봉의 피복재 용해물인 회분이 용착금속내에 혼합된 것
②블로우 홀	용융금속이 응고할 때 방출되어야 할 가스가 남아서 생기는 용접부의 빈자리.
③오버랩	용접금속과 모재가 융합되지 않고 단순히 겹쳐지는 것.
④언더캇	용접 상부에 모재가 녹아 용착금속이 채워지지 않고 홈으로 남게된 부분.
10.콘크리트 중성화 (서술)	경화한 콘크리트는 시멘트의 수화생성물로서 수산화석회를유리하여 강알카리성을 나타내고 수산회석회는 시간의 경과와 함께 콘크리트의 표면으로 공기중의 탄산가스 영향을 받아서 서서히 탄산석회로 변화하여 알카리성을 소실하는 현상
17.①기술개발보상제도	공공공사에서 신기술, 신공법을 적용하여 공사비의 절감, 공기단축의 효과를 가져온 경우 계약금액을 감액하지 못하는 제도.
②건설보증제도	공사계약자와 발주자간 공사계약사항의 실행을 보증회사(제3자)가 일정 수수료를 받고 보증해 주는것.
③표준공기제도	발주기관의 설계와 시공에 필요한 공사기일을 표준화 하여 무리한 공기 단축과 부실시공을 방지하기 위한 방안.
④수의계약	재입찰후에도 낙찰자가 없을 때 최저입찰자 순으로 교섭하여 계약을 체결하는 것.
⑤E.C 화 (서술, 뜻)	건설업의 고부가가치를 추구하기위해 종래의 단순시공에서 벗어나 설계, 엔지니어링, Project 전반사항을 종합, 관리, 기획하는 업무영역의 확대를 뜻함
18.①박배	창문을 창문틀에 다는 일
②마중대	미닫이 또는 여닫이 문짝이 서로 맞닿는 선대
③여밈대	미서기 또는 오르내리창이 서로 여며지는 선대
④풍소란	창호가 닫아졌을 때 각종 선대 등 접하는 부분에 틈새가 나지 않도록 대어 주는 것
19.CALS 란? (서술)	건설산업의 설계, 산업, 입찰, 시공, 유지, 관리등 건설생산의 전과정에서 발주청, 설계, 시공업체등 관련 주체가 초고속 정보통신망을 활용하여 정보를 실시간으로 교환, 공유하는 건설분야의 통합정보 통신 시트템을 말한다.
26.무수축 모르타르	철골공사를 시공할 때 베이스 플레이트의 시공시에 사용되는 충전재
2005년 2회
5.콘크리트 구조체 공사의 VH(Vertical Horizontal) 공법에 관하여 기술하시오. (서술)	침하균열을 방지하기 위하여 기둥, 벽 등 수직부재를 먼저타설하고 수평부재를 나중에 분리하여 타설하는 방법으로 보통 프리캐스트 Half 슬래브 공법과 병행하여 적용
12.서중 콘크리트 건축표준시방서에서 정하고 있는 일반적인 기준	일평균기온이 25℃를 초과 일최고온도가 30℃를 초과 하는 경우
20.우편입찰제도 (서술)	소정의 입찰서식을 이용하여 작성한 입찰서류를 등기우편등을 이용하여 입찰서 제출 마감일 전일까지 입찰 담당자에게 도착시키는 방법을 말한다.
2005년 1회
1.①AE제 (표면활성제)	공기 연행제로서 미세한 기포를 고르게 분산
②응결 경화 촉진제	시멘트와 물과의 화학반응을 촉진
③지연제	화학반응이 늦어지게 한다
7.①히빙 현상	시트 파일 등으 흙막이벽 좌측과 우측의 토압차로써 흙막이 일부의 흙이 재하하중 등의 영향으로 기초파기하는 공사장 안으로 흙막이 벽 밑을 돌아서 미끄러져 올라오는 현상
②보일링 현상	모래질 지반에서 흙막이 벽을 설치하고 기초파기 할 때의 흙막이벽 뒷면수위가 높아서 지하수가 흙막이 벽을 돌아서 지하수가 모래와 같이 솟아 오르는 현상
③파이핑 현상	흙막이 벽의 부실공사로서 흙막이 벽의 뚫린 구멍 또는 이음새를 통하여 물이 공사장 내부바닥으로 스며드는 현상
11.①제물치장 콘크리트	콘크리트면에 미장등을 하지 않고, 직접 노출시켜 마무리한 콘크리트
②고강도 콘크리트	건축구조물이 20층 이상이면서 기둥크기를 적게하도록 콘크리트 강도를 높게 하는 구조물에 사용되는 콘크리트로서 보통 설계기 준 강도가 보통 400kg/㎠ 이상인 콘크리트
12.칼럼 쇼트닝 (서술)	철골조의 초고층 건물축조시 발생되는 기둥의 축소, 변위현상을 말한다. 내, 외부 기둥 구조체 차이, 재질이나 응력의 차이, 하중의 차이때문
22.골재의 흡수량과 함수량 (서술)	①흡수량 : 표면건조, 내부 포수상태의 골재중에 포함되는 물의 양
	②함수량 : 습윤상태의 골재 내, 외에 함유된 전 수량
25.건축공사 표준시방서에서의 방수공 사 표기방법에 영문기호 F, S, U, T, W (서술)	①F : 바탕에 전면 밀착시키는 공법 ②S : 바닥에 부분적으로 밀착시키는 공법 ③U : 지하층에 적용하는 방수 ④T : 바탕과의 사이에 단열재를 삽입한 방수층 ⑤W : 외벽에 적용하는 방수
2004년 3회
10.기준점의 정의	건축물 시공시 기준위치를 정하는 원점으로 공사중 높이의 기준을 정하고자 설치
11.①기술시방서 (서술)	제품명이나 상품명을 사용하지 않고 공사자재, 공법의 특성 이나 설치방법을 정확하게 규정하여 성능실현을 위한 방법을 자세히 서술한 시방서
②성능시방서 (서술)	목적하는 결과, 성능의 판정기준과 이를 검사하는 방법등을 기술한 시방서
18.알카리 골재반응 (서술)	시멘트의 알칼리 금속이온(Na+,K+)과 수산이온(OH-)이 실리카 사이에서 실리카 젤이 형성되어 수분을 계속 흡수 팽창하는 현상 균열과 조직붕괴 현상 일으킴
2004년 2회
1.①CM for Free 방식 (서술)	대리인형 CM으로서 CM조직은 프로젝트의 전반에 걸쳐 발주자의 컨설턴트 역할만을 수행하고, 보수를 받으며 공사결과에 대한 책임은 없는 수행형태
②CM at Risk 방식 (서술)	시공자형 CM으로서 CM이 직접 공사를 수행하거나 전문시공업자와 직접 계약을 맺어 공사전반을 책임
10.①공사원가	공사시공과정에서 발생하는 재료비, 노무비, 경비의 합계
②일반관리비	기업의 유지를 위한 관리활동부문 등에서 발생하는 제비용
③직접노무비	공사계약목적을 완성하기 위하여 직접 작업에 종사하는 종업원 및 기능공에 제공되는 노동력이 대가
11.①리그노이드 스톤 (서술)	마그네시아 시멘트에 콜크분말, 안료 등을 혼합한 미장재료로 바닥 포장재에 주로 사용
②캐스트 스톤	인조석 잔다듬이라고 하며, 인조석 바름 후 경하시켜 석공구로 잔다듬하여 마무리 한 것
③온도 조절철근	온도변화에 따른 콘크리트 수축으로 생긴 균열을 방지하기 위하여 배근하는 철근
2004년 1회
5.①본 아치	아아치 벽돌을 주문제작한 것을 이용한 아치
②막 만든 아치	보통 벽돌을 쐐기모양으로 다듬어 만든 아치
③거친 아치	보통 벽돌을 쓰고, 줄눈을 쐐기 모양으로 하여 만든 아치
④층두리 아치	아치나비가 클때에 아치를 겹으로 둘러 튼 아치
7.BOT 방식 서술	민자유치를 통한 사회간접 자본건설 등에 사용되는 방식 민간 수주측이 사업비용과 설계, 시공을 책임완성후 일정기간 운영하여 투자자금을 회수한 후 시설물을 발주자에게 인도하는 방식
21.S-Curve 사용 서술	공사일정의 예정과 실시상태를 그래프에 대비하여 공정진도를 파악하기 위함
25.①페코 빔	신축이 가능한 무지주공법의 수평지지보
②워플 폼	무량판 구조에서 2방향 장선 바닥판구조가 가능하도록 된 기성재 거푸집
③터널 폼	한 구획 전체의 벽판과 바닥판을 ㄱ 자형 또는 ㄷ 자형으로 짜는 거푸집
2003년 3회
4.①가이드 월	지하연속벽(Slurry Wall) 시공시 굴착작업에 앞서 굴착구 양측에 설치하는 것으로 굴착구 입접지반의 붕락을 방지, 굴착기계의 진입을 유도
②트레미관	수중콘크리트 타설에 이용되는 상단부의 머리부분에 구멍을 가진 수밀성이 있는 관
③가스압접	철근의 단면을 산소-아세틸렌 불꽃 등을 사용하여 가열하고, 기계적 압력을 가하여 맞댄이음 하는것
④멤브레인 방수공법	불투수성 피막을 형성하여 방수하는 공사를 총칭, 아스팔트 방수층, 시트 방수 및 도막방수가 해당
6.①압밀침하 (서술)	외력에 의해 간극내 물이 빠지면서 흙입자 간격이 좁아지면서 체적이 감소되어 침하하는 현상
②피압수	지하수가 정수압보다 높은 압력을 가질 때 펌프없이 솟아나는 자분샘물
10.①내력벽식	창호 등이 설치된 건축물의 벽체를 아파트 등의 구조체로 이용하는 방법
②BOX식	건축물의 1실 혹은 2실 등의 구조체를 박스형으로 지상에서 제작한 후 이를 인양 조립
③틸트 업 공법	지상의 평면에서 벽판 및 구조체를 제작한 후 이를 일으켜서 건축물을 구축
④리프트 슬래브 식	지상에서 여러 층의 슬래브를 제작한 후 이를 순차적으로 들어 올려 구조체를 축조
⑤커튼월 공법	창문틀 등을 건축물의 벽판에 설치한 후 구조체에 붙여대어 사용
12.①Remixing(다시비빔) (서술)	아직 엉기지 아니한 콘크리트를 상당한 시간 경과 또는 재료분리 등으로 다시 비벼쓰는것
②Retempering(되비빔)	콘크리트가 응결하기 시작한 것을 다시 비벼쓰는것
2003년 2회
15.철골조 내화피복 시공공법 4가지 설명(서술)
①타설공법	철골조에 콘크리트 또는 경량 콘크리트 타설
②미장공법	철골조에 철망을 치고 모르타르 또는 펄라이트로 미장
③뿜칠공법	철골조에 암면, 모르타르, 플라스터, 실리카, 알루미나제 모르타르를 뿜칠하는 공법
④조적공법	철골조에 벽돌, 콘크리트, 블록, 경량 콘크리트 블록, 돌 등으로 조적하는 공법
2003년 1회
9.예민비	점토에 있어서 자연시료는 어느 정도의 강도가 있으나 이것의 함수율을 변화시키지 않고 약해지는 설질이 있는데 이러한 흙의 이김에 의해서 약해지는 정도
11.①수세식 보링	비교적 연약한 토사에 수압을 이용하여 탐사
②충격식 보링	경질층을 깊이 파는데 이용
③회전식 보링	지층의 변화를 연속적으로 비교적 정확히 알고자 할때
14.crew balance (서술)	건설현장에서 몇 개의 작업팀을 구성하고, 각 공구의 작업을 작업팀에 균형있게 배당하는 방식으로 연속적인 반복작업에 효과적
19.콘크리트 균열보수법 (서술)
①표면처리법	보통 진행이 정지된 3mm이하의 경미한 균열에 폴리머시멘트나 모르타르로 보수하는 방법
②주입공법	주입구멍을 천공하고 주입 파이프를 20cm~30cm 간격으로 설치하여 깊이 20mm 정도로 저점도의 에폭시 수지를 밀봉재로 주입하는 공법
21.①침강균열 (서술)	타설후 블리딩현상에 의해 콘크리트가 침하 할때 주로 철근을 따라서 콘크리트 표면에 발생하는 초기 균열
②레미콘에 의해 생길 수 있는 균열 원인	1.물의 과다사용(시공연도 증가를 위한 현장가수) 2.장기간 운반에 따른 재료분리
2002년 3회
1.①유동화콘크리트	슬럼프의 경시변화가 보통 콘크리트보다 커서 여름에는 30분, 겨울에는 1시간 정도 베이스 콘크리트의 슬럼프로 되돌아 오는 경우도 있다
6.①떠붙임 공법	가장 오래된 타일 붙이기 방법으로 타일 뒷면에 붙임 모르타르를 얹어 바탕 모르타르에 누르듯이하여 1매씩 붙이는 방법
②압착공법	평평하게 만든 바탕 모르타르 위에 붙임 모르타르를 바르고 그 위에 타일을 두드려 누르거나 비벼 넣으면서 붙이는 방법
③개량압착공법	평평하게 만든 바탕 모르타르 위에 모르타르를 바르고 타일 뒷면에 붙임 모르타르를 얇게 발라 두르려 누르거나 비벼 넣으면서 붙이는 방법
④밀착(동시줄눈)공법	바탕면에 붙임 모르타르를 발라 타일을 눌러 붙인 다음 충격공구(손진동기)로 타일면에 충격을 가하는 공법
14.①반죽질기(consitency)	수량에 의해 변화하는 콘크리트 유동성의 정도
②시공연도(workability)	콘시스턴시에 의한 이어붓기 난이도 정도 및 재료분리에 저항하는 정도
③마감성(finishability)	마감성의 난이를 표시하는 성질
④성형성(plasticity)	거푸집 등의 형상에 순응하여 채우기 쉽고 재료분리가 일어나지 않는 성질
18.①섬유포화점 (서술)	생나무가 건조하여 세포수만 남고, 자유수가 증발하여 함수율이 30%가 된 상태로 이점을 경계로 수축 및 강도 변화가 현저해짐
②집성재	두께 1.5~5cm 정도의 나무단판을 합성수지 접착제를 이용하여 섬유평행방향으로 몇장, 몇겹으로 접착하여 하나의 큰 부재로 한 목재
2002년 2회
1.①CM조직	설계에서 각종 공사 정보의 활용성 및 시공성을 고려하여 원가절감 및 공기단축을 꾀할 수 있는 설계와 시공의 통합 시스템
②가치공학(VE)	발주자가 요구하는 성능, 품질으 ㄹ보장하면서 가장 싼값으로 공사를 수행하기 위한 수단을 찾고자 하는 체계적이고 과학적인 공사방법
③입찰자격 사전심사제도(PQ)	건설업체의 공사수행 능력을 기술적 능력, 재무능력, 조직 및 공사능력 등 비가격 요인을 검토하여 가장 효율적으로 공사를 수행할 수 있는 없체에 참가 자격을 부여하는 제도
9.①파레토도 (서술)	불량 등 발생건수를 분류 항목별로 나누어 크기 순서대로 나열해 놓은 그림
②특성요인도	결과에 원인이 어떻게 관계하고 있는가를 한눈에 알 수 있도록 작성한 그림
③층별	집단을 구성하고 있는 많은 데이터를 어떤 특징에 따라서 몇 개의 부분집단으로 나누는것
④산점도	대응되는 두 개의 짝으로 된 데이터를 그래프 용지 위에 점으로 나타낸 그림
15.슬럼프 손실 (서술)	시간의 경화에 따른 콘크리트 반죽질기의 감소 현상. 콘크리트 혼합물의 수화작용이나 증발등으로 혼합수가 감소하여 발생한다.
2002년 1회
6.①스칼럽(Scallop)	철골부재 용접시 이음 및 접합부의 용접선의 교차되어 재용접된 부위가 열영향을 받아 취약해지기 때문에 모재에 부채꼴 모양의 모따기를 한 것
②매탈 터치	철골기둥의 이음부를 가공하여 상하부 기둥 밀착을 좋게 하며 축력의 25%까지 하부 기둥 밀착면에 직접 전달시키는 이음방법
③앤드 탭	블로 홀, 크리에이터 등의 용접 결함이 생기기 쉬운 용접 bead 의 시작과 끝 지점에 용접을 하기 위해 용접 접합하는 모재의 양단에 부착하는 보조 강판
7.①벽량	조적조 건물에서 내력벽 길이의 합을 그 층의 바닥면적으로 나눈값
②헌치	보의 응력은 일반적으로 기둥과 접합부 부근에서 크게 되어 단부의 응력에 맞는 단명으로 보전체를 설계하면 현저하게 비경제적이기 때문에 단부에만 단면적을 크게 하여 보강한 것
③대린벽	조적조에서 벽체의 길이를 규제하기 위해 설정한 것으로 서로 마주보는 벽
9.①스팬드럴 방식	수평선을 강조하는 창과 스팬드럴 조합으로 이루어짐
②샛기둥 방식	수직기둥을 노출시키고, 그사이에 유리창이나, 스팬드럴 패널을 끼우는 방식
③격자방식	수직, 수평의 격자형 외관을 보여주는 방식
④피복방식	구조체를 외부에 노출시키지 않고 패널로 은폐시키고 섀시는 패널 안에서 끼워지는 방식
11.①풍동시험(Wind tunnel test) (서술)	건물준공 후 문제점을 사전에 파악하고 설계에 반영하기 위해 건물주변 600mm 반경내 실물 축적 모형을 만들어 10~50년간의 최대풍속을 가하여 실시
②외벽성능시험(Mock - up test)	풍동시험을 근거로 3개의 실물모형을 만들어 건축예정지의 최악조건으로 시험하여 재료품질, 구조계산치 등을 수정할 목적으로 행하는 실물대모형시험
16.①콜드 죠인트(cold joint) (서술)	콘크리트 작업관계로 경화된 콘크리트에 새로 콘크리트를 타설할 경우 발생하는 조인트
②신축줄눈(expansion joint)	온도변화에 따른 수축, 팽창 혹은 부동침하, 진동 등에 의해 균열이 예상되는 위치에 설치하는 조인트
③조절줄눈(control joint)	균열을 전체 벽면 중의 일정한 곳에만 일어나도록 유도하는 조인트
④Delay joint (수축대 설치)	장 스팬의 구조물(100m 넘는)에 expansion joint를 설치하지 않고, 건조수축을 감소시킬 목적으로 설치하는 조인트
19.①서머콘	콘크리트 제작시 골재는 전혀 사용하지 않고 물, 시멘트, 발포제만으로 만든 경량 콘크리트
②진공 콘크리트	콘크리트 타설후 mat, vaccum, pump 등을 이용하여 콘크리트 속에 잔류해 있는 잉여수 및 기포등을 제거 함을 목적으로 하는 콘크리트
2001년 3회
11.①엔트렙티드 에어 (서술)	콘크리트 비빔시 자연적으로 혼입되는 부정형 공기로서 콘크리트량의 1~2%
②엔트렙트 에어	AE제에 의해 발생되는 인위적 균질한 공기로써 비빔 콘크리트량의 3~5%정도 차지하며 시공연도를 증진
③모세관 공극	수화된 시멘트 풀중 시멘트나 수화생성물 등의 고체부분으로 채워지지 않고 남은 빈부분
22.①격리제	거푸집 간격을 유지
②박리제	거푸집을 쉬게 떼어낼 수 있도록 거푸집면에 칠하는 약제
③콘크리트헤드	타설된 콘크리트 윗면으로부터 최대 측압면까지의거리
2001년 2회
1.①리머	펀치 또는 드릴로 뚫은 구멍의 지름을 정확하고 보기 좋게 가다듬는 공구
②리벳 홀더	리벳치기 공구의 일종. 불에 달군 리벳을 판금의 구멍에 넣고 그 머리를 누르면서 받쳐주는 공구
④와이어 클리퍼	거푸집 긴장철선을 콘크리트 경화후 절단하는 절단기
⑤다이얼 게이지	종방향의 미세한 변형량을 시계형으로 확대시켜 정확한 침하량을 측정하는 기구, 지내력 시험에 이용되는 기구
9.①아스팔트 컴파운드	블로운 아스팔트에 동식물성 기름과 광물성 분말을 혼합하여 성질을 개량한 최우량품의 아스팔트
②아스팔트 프라이머	아스팔트를 휘발성용제로 녹인 것으로 방수시공시 밑바탕에 도포하여 모재와 방수층의 부착을 좋게 한다
③블로운 아스팔트	비교적 연화점이 높고 온도에 예민하지 않으므로 지붕방수에 주로 사용
④스트레이트 아스팔트	신축이 좋고 접착력도 우수하지만 연화점이 낮아 주로 지하실 등에 사용
18.①무량판 구조	RC조 구조방식에서 보를 사용치 않고 바닥슬래브를 직접 기둥에 지지시키는 구조방식
②피복두께	콘크리트 표면에서 제일 외측에 가까운 철근의 표면까의 칫수, RC조의 내화성, 내구성을 정하는 중요한 요소
24.오픈타임 (서술)	붙임 모르타르를 바탕면에 바른 후 타일붙임을 시작하면 시간경과에 따라 붙임 모르타르의 응결에 진행되는데 타일의 기준 접착강도를 얻을 수 있는 최대한계시간
2001년 1회
8.쇼트크리트 (서술)	모르터를 압축공기로 분사하여 바르는 것
25.무지주공법의 수평지지보	받침기둥없이 보를 걸어서 거푸집 (널)을 지지하는 방식(보우빔, 페코빔)
2000년 5회
4.바라이트 모르타르 (서술)	방사선 차단용으로 바라이트 분말에 시멘크, 모래를 혼합하여 만든것
21.①주름문	문을 닫았을 때 창살처럼 되는 문으로 방범용
②플러쉬문	올거미를 짜고 중간 살간격 25cm 정도 배치하여 양면에 합판을 교착한문
③징두리 양판문	상부에 유리, 높이 1m 정도 하부에만 양판을 댄 문
④양판문	올거미 중심에 넓은 널을 댄 문
2000년 4회
8.염해 (서술)	콘크리트속의 염분이나 대기중 염화물이온의 침입으로 철근이 부식되어 콘크리트 구조체에 손상을 주는 현상으로 내구성이 저하
12.①드래그 셔블	기계보다 낮은곳을 판다.
②크램쉘	낮은곳의 흙을 좁고, 깊게 판다.(지하연속벽 공사)
③파워쇼벨	기계보다 높은곳을 판다.
④드래그 라인	지반보다 낮은 연질의 흙을 긁어 모으거나 판다.
⑤드랜처	일정한 폭의 구덩이를 연속으로 판다.
15.페이퍼 조인트 (서술)	서류상으로는 공동도급의 형태이지만 실제로는 한회사가 공사를 진행하고 하도급 형태로 이루어지거나, 단순한 이익 배당에만 관여하는 것을 말함
2000년 3회
3.압입공법	P.C제품이나 내지보강벽 등 폐쇄공간의 콘크리트를 타설하기 위해 콘크리트 펌프등의 압송기계에 연결된 배관을 구조체 하부의 거푸집에 설치 된 압입부에 직접연결해서 유동성 있는 콘크리트를 타설하는 공법
10.인테리전트 빌딩 ACCESS 바닥 (서술)	정방형의 플로어 판넬을 받침대로 지지시켜 만든 2중 바닥구조로써 공조설비, 배관설비, 전기, 전자, 컴퓨터 설비 등의 설치와 유지관리 보수의 편리성과 용량 조정 등을 위해사용
17.파트너링 계약제도 (서술)	발급자와 수급자가 상호신뢰를 바탕으로 팀을 구성해서 프로젝트의 성곡와 상호이익을 목표로 공동으로 프로젝트를 관리하는 방식
2000년 1회
5.①프리텐션 공법 (서술)	강재에 미리 인장력을 가한 후 지주에 정착시키고 콘크리트를 타설, 경화시킨후 강재의 인장력을 제거하여 프리 스트레스를 가하는방법
②포스트 텐션 공법	콘크리트 타설리 관을 매립하고 타설경화후 관을 제거하고 그 내부공간에 강재를 삽입, 긴장, 고정후 내부를 그라우팅하여 경화후 강재를 절단하여 프리 스트레스를 가하는 방법
6.지반조사중 사운딩 (서술)	저항체를 땅속(지중)에 삽입하여 관입, 회전, 인발저항으로 지층을 탐살하는 원위치 시험
12.①도막방수 (서술)	도료상의 방수제를 바탕에 여러번 도포하여 방수막을 형성하는 공법
②시트방수	합성고무계와 열가소성 수지인 염화비닐 등을 1개 시트로 하여 방수효과를 기대하는 공법
13.①창대블록	창문틀의 밑에 쌓는 불록
②인방블록	문꼴위에 쌓아 철근과 콘크리트를 다져 넣어 보강하는 U자형 블록
③쌤 블록	창문틀의 옆에 쌓는 블록
18.①통제기둥	목구조에서 밑층에서 윗층까지 1개의 부재로 된 기둥으로 5~7m 정도의 길이로 타 부재의 설치 기준이 되는 기둥
②복합기초	기초의 종류중 2개 이상의 기둥을 하나의 기초에 연결지지시키는 기초방식
24.①직용노무자	원도급자에게 직접 고용되어 임금을 바든 노무자로써 잡역 등 미숙련자가 많다.
②정용노무자	직종별 전문업자 혹은 하도급업자에 상시 종속되어 있는 기능 노무자로써 출역일수에 따라 임금을 받는다.
③임시고용노무자	날품노무자로써 보조노무자이고, 임금도 싸다.
1999년 5회
1.①샌드 드레인 공법	점토질지반의 대표적인 탈수 공법으로서 지반에 지름 40~60cm 의 구멍을 뚫고 모래를 넣은후, 성토 및 기타 하중을 가하여 점토질 지반을 압밀하므로써 탈수하는 공법
②웰 포인트 공법	사질지반의 대표적인 탈수공법으로서 직경 약20cm 특수파이프를 상호 2m 내외 간격으로 관입하여 모래를 투입한 후 진동다짐하여 탈수통로를 형성시켜서 탈수하는 공법
14.①마찰 말뚝	연약층이 깊어 굳은 층에 지지할 수 없을 때 말뚝과 지반의 마찰력에 의하는 말뚝
②지지 말뚝	연약지반을 관통하여 굳은지반에 도달시켜 말뚝선단이 지지력에 의하는 말뚝
16.①연귀맞춤	창문틀이나 창문의 모서리 등에서 맞춤재의 마구리를 감추면서 튼튼하게 맞춤하는것
②쪽매	널재를 나란히 옆으로 붙여대어 판재를 넓게 하는것
③깔도리	기둥 맨 상단의 처마 부분에 수평으로 길이 기둥 상단을 고정하면서 지붕틀을 받아 지붕의 하중을 기둥에 전달하는 부재
④장선	1층 납작마루의 시공순서는 동바리돌-멍에-(장선)-마루널 순서로 한다.
⑤듀벨	목구조에서 접합부 보강용 철물로 사용되며 전단력에 저항하는 보강철물
1999년 4회
5.①여물 (서술)	미장재료에 혼입하여 건조수축 균열방지에 사용 (짚여물, 삼여물 ,종이여물, 털여물)
②해초풀	말린해초를 끓여 체에 걸른 것으로 부착이 잘되게 하고 점성을 유지하며 보수성 유지, 바탕흡수를 방지
11.①콜드조인트 (서술)	콘크리트 시공과정중 휴식시간 등으로 응결하기 시작한 콘크리트에 새로운 콘크리트를 이어칠 때 일체화가 저해되어 생기는 줄눈
②블리딩	아직 굳지 않은 콘크리트 몰탈에서 물이 윗면에 스며오르는 현상
22.①갱폼	사용할 때마다 작은 부재의 조립, 분해를 반복하지 않고 대형화, 단순화 하여 한번에 설치하고 해체하는 거푸집 시스템
②클라이밍 폼	벽체용 거푸집으로 거푸집과 벽체를 마감공사를 위한 비계틀을 일체로 조립하여 한꺼번에 인양시켜 설치하는 공법
③슬라이딩 폼	수평적으로 또는 수직적으로 반복된 구조물을 시공이음 없이 균일한 형상으로 시공하기 위하여 거푸집을 연속적으로 이동시키면서 콘크리트를 타설
1999년 3회
9.도어 클로져	문 윗틀과 문짝에 설치하여 자동으로 문을 닫는 장치
1999년 2회
2.콘크리트 내의cl-규정 (서술)	잔골재의 염분 함유량 0.04%이하 (염소이온 cl-기준시 0.02%이하) 콘크리트 내부의 염소 이론량 0.3kg/㎥이하
7.침입도 (서술)	아스팔트 양부를 판정하는데 가장 중요한 아스팔트의 경도를 나타내는 기준
17.실행예산	공사목적물을 계약된 공기내에 완성하기 위하여, 공사손익을 사전에 예시하고 이익계획을 명확히 하여, 합리적이고 경제적인 현장운영 및 공사수행을 도모하도록 사전에 작성되는 예산
1999년 1회
2.①공동도급	대규모 공사의 시공에 있어서 시공자의 기술, 자본 및 위험등의 부담을 분산, 감소시킬 수 있다.
②실비정산 보수가산 도급	양심적인 공사를 기대할 수 있으나 공사비 절감 노력이 없어지고 공사기일이 연체되는 경향이 있다.
③턴키도급	모든 요소를 포괄한 도급 계약으로 주문자가 필요로 하는 모든 것을 조달 및 완수한다.
④공구별 분할 도급	도급업자에게 균등한 기회를 주며, 공기단축, 시공기술 향상 및 공사의 높은 성과를 기대할 수 있다.
⑤정액도급	공사비 총액을 확정하여 계약하는 방식으로, 공사 발주와 동시에 공사비가 확정되고 관리업무를 간편하게 한다.
1998년 5회
13.어스앵커 공법 (서술)	흙막이 벽 설치시 토류판 배면을 어스드릴로 천공후 인장재와 모르타르를 주입 경화 시킨후 버팀대 대신 강재의 인장력을 이용하여 흙막이 배면의 토압을 지지하게 하는 흙막이 형식
16.모세관 공극 (서술)	수화된 시멘트 풀 가운데 시멘트나 수화생성물로 채워지지 않은 빈부분
1998년 3회
3.크리프 현상 (서술)	콘크리트에 일정한 하중이 계속작용하면 하중의 증가없이도 시간과 더불어 변형이 증가하는 콘크리트의 소성변형 현상
10.①건설업	건설공사를 완성하고 그 대가를 받는 영업
②원도급자	건축주와 직접 도급계약을 한 시공업자
③재도급	도급공사의 전부를 건축주와는 관계없이 다른 공사제에게 도급주어 시행하는 것
④하도급	부분적으로 분할하여 제3자인 전문건설업자에게 도급을 주어 시행하는 것
16.①일반시방서	공사기일 등 공사전반에 걸친 비기술적인 사항을 규정
②건축공사표준시방서	모든 공사의 공통적인 사항을 건설교통부가 재정한 시방서
③공사시방서	특정공사별로 건설공사 시공에 필요한 사항을 규정
④안내시방서	공사시방서를 작성하는데 안내 및 지침이 되는 시방서
18.베노토 공법	특수장치에 의해 케이싱 튜브를 지중에 요동압입하면서 해머글래브로 굴착후 철근망을 삽입하고 케이싱을 뽑아 올리면서 콘크리트를 타설하여 현장말뚝을 조성하는 올케이싱 공법
23.①construction joint (서술)	콘크리트를 한번에 계속하여 부어 나가지 못할 곳에 생기게 되는 계획된 줄눈
②control joint (서술)	지반 등 안정된 위치에 있는 바닥판이 수축에 의하여 표면에 균열이 생길 수 있는데 이것을 막기 위해 설치
1998년 2회
4.①히스토그램	데이터가 어떤 분포를 하는지 알아보기 위하여 작성
②체크시트	계수치가 분류항목의 어디에 집중되어 있는가를 알아보기 쉽게 나타낸 그림이나 표
10.①가새 (서술)	4변형으로 짜여진 뼈대의 변형 방지를 위한 대각방향 보강재로 수평력에 의한 변형방지가 목적
②버팀대	개로재와 세로재가 만나는 안귀에 대는 보강재로 목구조에서 보와 기둥의 접합부분과의 변형을 적게한다.
③귀잡이	수평직교재의 각도변형을 막기위하여 대어주는 짧은 수평사재
1998년 1회
9.철골의 내화피복공법 종류와 방법 (서술)
①건식공법	내화단열이 우수한 경량의 성형판을 접착제나 연결철물을 이용하여 부착하는 공법
②습식공법	콘크리트나 몰탈 등과 같이 물을 혼합한 재료를 타설 또는 미장등의 공법으로 부착하여 내화 성능을 발휘하는 공법
③합성공법	이종재료를 적층하거나 이질재료의 접합으로 일체화하여 내화 성능을 발휘하는 공법
11.성능발주	발주자는 설계에서 시공까지 건물의 요구 성능만을 제시하고 시공자가 재료나 시공방법을 선택하여 요구성능을 실현하는 방식
1997년 5회
3.①켜걸음 들여쌓기	벽돌벽의 교차부에서 벽돌 한켜걸름으로 1/4~2/4B 들여 쌓는 것
②층단 들여쌓기	긴 벽돌벽 쌓기의 경우 벽중간 일부를 쌓지 못하게 될 때 점점 쌓는 길이를 줄여오는 방법
9.석재특수가공①분사법 (서술)	석재면에 고압공기의 압력으로 모래를 분출시켜 석재면을 마무리 하는 방법
②화염분사법	버너로 석재면을 달군다음 급냉시켜서 표면을 거친면으로 하는 공법으로 화강암에 사용
22.①시트방수	시공시 인건비가 많이 들고 방수효과는 보통이고 보호누름 필요
②시멘트 액체방수	시공이 간단 비교적 저렴하게 시공 결점부 발견이 용이
③아스팔트 방수	신장성과 내후성이 우수 보호누름이 필요 결합부의 발견이 매우 어렵다.
1997년 4회
2.아일랜드 공법	터파기 공사시 좁은 대지에서 중앙부분을 먼저 파고 기초를 축조한 다음 버팀대로 지지하여 주변 흙을 파내고 지하구조물을 완성하는 터파기 공법
4.①이음새 시공에서 슬립바 (서술)	슬래브의 팽창줄눈에서 하중을 전달하고 두 슬래브를 동일 평면에 두는 것을 목적으로 삽입한 철근 한쪽은 고정, 한쪽은 이동이 가능하도록 만든다
②비계공사 커플링	파이프 비계에서 강관의 연결에 쓰이는 연결철물
1997년 3회
12.①슬럼프 콘 (서술)	슬럼프 시험에서 사용되는 원뿔 모양의 용기 윗면지름 10cm 밑면지름 20cm 높이 30cm
②에어미터	콘크리트에 함유된 공기량 측정계기
1997년 2회
10.휴식각 (서술)	흙입자간이 응집력, 부착력을 무시하고 마찰력 만으로 중력에 대하여 정지하는 흙의 사면각도
17.신더콘크리트	경량 콘크리트의 일종으로 석탄재강을 사용한 것. 방수층 보호누름으로 쓰인다.
1997년 1회
7.①모접기	나무나 석재의 모난 면을 깎아 밀어서두드러지게 또는 오목하게 하여 모양지게 하는것.
②프리팩트 콘크리트	굵은 골재를 거푸집에 넣고 그 사이 공극에 특수모르타르를 적당한 압력으로 주입하여 만드는 콘크리트
1996년 4회
5.철골구조 접합①리벳접합	리벳을 사용하여 판재나 형강을 체결하는 작업
(서술) ②용접접합	전기, 가스용접 등으로 용접에 의하여 완전히 일체로 하는 접합
③고력볼트 접합	볼트를 조여서 생기는 접합재 사이의 마찰력에 따라 응력을 전달하는 접합방법
8.특명입찰	건축주가 시공회사의 신용, 자산, 공사경력, 자재, 기술 등을 고려하여 그 공사에 가장 적격한 1명에게 지명하여 입찰시키는 방법
20,①트래블링 공법	정선, 멍에, 동바리 등의 일체를 유니트화 하여 거푸집 전체를 다음 장소로 이동하여 사용하는 대형 수평이동 거푸집
②대형 패널 공법	대형 패널로 이루어진 거푸집. 비계와 거푸집의 일체화로 하나의 유니트를 형성하여 반복 사용이 가능한 공법
1996년 3회
6.①포졸란 반응 (서술)	가용성 실리카가 수산화 칼슘과 화합하여 불용성의 혼합물인 규산칼슘 수화물을 생성하는 반응
②플라이 애쉬	분탄이 보일러 내에서 완전 연소할 때 부유하는 회분을 전기 집진기로 포집한, 표면이 매그러운 구형의 미세립 분말
③고로 슬래그	선철을 제조하는 과정에서 발생되는 부유물질 고로 슬래그를 냉각시켜 분말화 한것
8.그라우팅 (서술)	포스트텐션 방식에서 PC강재와 콘크리트 사이에 접착력을 주기위해 시드 구멍안에 시멘트 페이스트를 채워넣는 것
12.①slip form	전망탑, 급수탑 등 단명형상에 변화가 있는 수직으로 연속된 콘크리트 구조물에 사용
②deck plate	철골조 보에 길이 지주없이 쓰이는 바닥판
1996년 2회
3.언더피닝 (서술)	기존 건축물 가까이에서 신축공사를 하고자 할때 기존 건물의 지반과 기초를 보강하는 것의 총괄적인 공법 명칭
8.①MIP 공법 (서술)	파이프 회전용의 선단에 커터로 흙을 뒤섞으며 지중으로 파들어간 다음 파이프 선단에서 모르타르를 분출시켜 흙과 모르타르를 혼합하여 소일콘크리트 말뚝을 형성 하는 공법
②CIP 공법	오우거로 구멍을 굴착한 후 철근을 조립하고 모르타르 주입관을 삽입한 다음 자갈을 충전한 수 모르타르를 주입
③PIP 공법	스크류 오거로 소정 깊이까지 굴착한 다음 흙과 오우거를 동시에 끌어올리면서 오우거 선단을 통해 모르타르 잔자갈 콘크리트를 주입하는 공법
④격막벽 공법	벤토나이트 안정액을 사용하여 지반굴착, 철근망 삽입후 콘크리트를 타설하여 지중에 철근콘크리트 연속벽체를 형성
1995년 4회
8.달비계 (서술)	건물에 고정된 돌출보 등에 밧줄로 달아맨 비계로 외부마감공사, 외벽청소, 고층건물의 유리창 청소등 사용
9.①공기조정	계산공기를 지정공기에 일치시키는 것
②비용구배	공기단축과정에서 1일당 그 작업을 단축하는데 소요되는 직접비의 증가액
1995년 3회
1.①지명경쟁 입찰방식	해당공사에 적격이라고 인정되는 수개의 도급업자를 정하여 입찰
②공개 경쟁 입찰방식	입찰 참가자를 공모하여 모두 참가할 수 있는 기회를 준다. 부적격 업자에 낙찰 우려
11.①스페이서	슬랩에 배근되는 철근이 거푸집에 밀착하는 것을 방지하기 위한 간격재(굄재)
②세퍼레이터	벽거푸집이 오무라지는 것을 방지하고 간격을 유지하기 위한 격리재
③인서트	콘크리트에 달대와 같은 설치물을 고정하기 위하여 매입하는 철물
④폼타이	거푸집의 간격을 유지하며 벌어지는 것을 막는 긴장재
1995년 2회
4.표면활성제	표면활성 작용에 의하여 콘크리트 속에 다수의 미세한 기포를 포함하게 하거나 시멘트 입자를 분산시켜 시공연도 증진, 수밀성, 내마모성을 개선하는 혼화제
16.①트랜시트 믹스트 콘크리트	트럭믹서에 모든 재료가 공급되어 운반 도중에 비벼짐
②슈링크 믹스트 콘크리트	믹싱 플랜트 고정믹서에서 어느 정도 비빈 것을 트럭믹서에 실어 운반 도중 완전히 비비는 것
③샌트럴 믹스트 콘크리트	믹싱 플랜트 고정믹서로 비빔이 완료된 것을 에지테이터 트럭으로 운반하는 것
1995년 1회
12.베쳐 플랜트	시멘트, 골재, 물 등의 콘크리트 각 재료를 정확하게 자동중량으로 계량하며 혼합하는 콘크리트 생산설비
17.①기초	상부구조의 하중을 받아 지반에 안전하게 전달시키는 최하층의 구조부분
②지정	기초를 보강하거나 지반의 지지력을 증가시키기 위해
18.①P관리도	계수치를 불량률로 관리
②Pn관리도	계수치를 불량 개수로 관리
③C관리도	일정 단위당 결점수로 관리
④x-Rs관리도	한 개값의 계량치 데이터를 개개의 값과 앞뒤값의 범위로 관리
⑤x(위에 물결)-R관리도	계량치를 메디안과 범위로 관리
⑥x(바)-R관리도	계량치를 평균치와 범위로 관리
1994년 4회
15.철근 공작도 (서술)	철근 구조도에 의해 철근 절단, 구부리기 등의 공작을 하기 위하여 철근의 모양, 각 부의 치수, 구부림의 위치, 지름, 길이 및 중량등을 명확히 기입한 시공도
1994년 1회
6.베인테스트 (서술)	연한 점토질의 점착력을 판별하는 토질시험으로 원위치에서 행한다.
1993년 4회
6.①메탈라스	얇은 철판에 많은 자름금을 넣이 이를 옆으로 늘여 만든 것으로 미장바탕에 쓰임
②듀벨	목공사용으로 부재의 접합부에 끼워 볼트와 같이 사용하며 전단에 견디도록 하는 철물
13.①콤푸렛솔 파일	끝이 뾰족한 추로 천공하고, 속에 넣은 콘크리트를 끝이 둥근 추로 다진 후에 평면 추로 다진다.
②심플렉스 파일	굳은 지반에 외관을 쳐 박소 콘크리트를 추로 다져 넣으며 외관을 빼낸다.
③레이몬드 파일	얇은 철판의 외관에 심대를 넣어 쳐 박은 후 심대를 빼내고 콘크리트를 다져 넣는다.
22.드리프트 핀	강재 접합부에 구멍이 잘 맞지 않을 경우 그 구멍에 쳐 박아 당겨 맞춤에 쓰이는 공구명
1993년 3회
1.메탈폼	강철, 금속재의 콘크리트용 거푸집으로 제치장용
17.①혹내기	쇠메
②정다듬	정
③도드락 다듬	도드락 망치
④잔다듬	날망치
⑤물갈기	숫돌
1993년 1회
16.①Root	맞댄 용접에 있어 트임새 끝의 최소간격을 말함
②플럭스	자동용접시 용접봉의 피복재 역할을 하는 분말상 재료
19.①접합유리	두장 이상의 유리를 합성수지로 겹붙여댄 것
②망입유리	방도용 또는 화재 기타 파손시에 산란을 방지하기 위하여 철망을 삽입한 유리
1992년 4회
13.구대	대지가 협소할 경우 적법한 절차에 따라 인근 보도의 상부에 설치하게 되는 현장 사무소등 구조물을 지칭
1992년 3회
2.드롭 해드	철제지주 상부의 보조 받침판을 말한다. 지주의 설치, 해체를 간편하게 한다.
5.①워세 크리트	물, 시멘트를 일정하게 유지시키면서 골재를 계량하는장치
②이넌 데이트	모래의 용적계량 장치
20.①정초식	기초공사 완료시에 정초석을 설치하며 행하는 의식
②상량식	목조건축에서 기둥을 세우고 지붕 마룻대를 설치할 때 행하는 의식, 콘크리트 구조에서는 콘크리트 지붕공사가 완료될 때 행함
1992년 1회
1.①C.P.M Network	경험이 있는 공사에 사용, 전자계산기 이용이 가능
②사선식 공정표	기성고를 파악하는데 유리, 공사지연에 조속한 대처 가능
③횡선식 공정표	공사의 공정이 일목요연하며 경험이 없는 사람도 쉽게이해
④PERT Network	경험이 없는 공사에 사용, 전자계산기 이용이 가능
18.①대운반	원거리 운반 또는 공사장 까지의 운반
②소운반	공사장내에서의 20m 이내의 근거리운반, 또는 사용장소까지의 운반
1991년 3회
9.지정공기, 계산공기, 공기조정	네트워크에서 공기를 둘로 나누어 생각할 수 있는데, 그 하나는 미리 건축주로부터 결정된 공기로서 이것을 지정공기라 하고, 다른 하나는 일정을 진행 방향으로 산출하여 구한 계산공기인데, 이러한 두 공기간으 ㅣ차이를 없애는 작업을 공기조정이라한다.
1991년 2회
20.①와이어 라스	철선을 꼬아 만든 철망
②펀칭 메탈	얇은 철판에 각종 모양을 도려낸 것
③메탈 라스	얇은 철판에 자름금을 내어 당겨 늘린 것
④와이어 매쉬	연강선을 서로 직교시켜 전기 용접한 철선망
1990년 2회
18.①진공매트	보통 공장제작(pc) 콘크리트에서 사용되는 것으로 블리딩 수, 레이턴스를 흡수하고 초기강도를 크게 하여 조기에 탈형을 하기 위해 대기압을 가하는 매트
②스팻터	가스절단이나 용접시 비산하는 물질이 금속 표면에 경화된 것
1990년 1회
5.차폐용 콘크리트	방사선을 차단할 목적으로 쓰이는 콘크리트로 중량콘크리트라고도 한다.