자동차용 어린이보호장치 개정안 요약표

한국생활환경시험연구원 어린이용품안전팀 박진오(2007.02.05)

항 목		개정내용 요약		비 고
		개정전	개정후
1.적용범위		자동차용연소자보호장치	자동차용어린이보호장치	용어변경
2.인용규격		-	~ KS R 4027 자동차용 안전벨트	인용규격(KS)6종명시
3.용어의 뜻		-	3.1 어린이보호장치	내용추가
		2.1 연소자	3.2 어린이	내용추가
		2.4 어린학생용 시트	3.5 부스터 좌석	용어변경
		2.7 연소자용 벨트	3.8 어린이용 벨트	용어변경
		2.10 시트쿠션	3.11 좌석쿠션	용어변경
		2.11 시트백	3.12 좌석등받이	용어변경
		-	3.18 범용보호장치 3.18.1 범용형식 Ⅰ장치 3.18.2 범용형식 Ⅱ장치 3.18.3 범용형식 Ⅲ장치	내용추가
		-	3.19 연결부	내용추가
		-	3.20 가랑이벨트	내용추가
		-	3.21 움직임 방지장치 3.21.1 등급 A 장치 3.21.1 등급 B 장치	내용추가
		-	3.22 부스터, 하네스/조끼형 어린이보호장치	내용추가
4.구분		젖먹이용 베드(N), 유아용 시트(Y), 어린학생용 시트(G) 및 연소자 체중범위별 구분	어린이 체중범위별 구분 (W1, W2, W3, W4)	내용변경
5. 안전요구사항	5.2 5.2.1	-	5.2 구조,재료 및 치수 5.2.1.5 어린이의 체중범위를 보호자가 쉽게 인식할수 있도록 표시. 5.2.1.8 앞보기 어린이벨트가 있는 어린이 좌석은 가랑이 벨트가 있는 구조 5.2.1.9 어린이벨트는 어린이의 둘레에 알맞게 조절되는 구조 5.21.10~12 범용형식의 체결구, 좌석고리부착부 5.2.1.13 적용금지 차량용 안전벨트의 위치를 재위치 시키기 위해 사용되는 재봉된 내부구멍을 통과하여 전면을 감싸거나 뒤면에서 고정하는 방식은 허용되지 않는다. 차량의 안전벨트를 재위치 시키기 위한장치는 반드시 하네스/조끼형 어린이 보호장치의 벨트와 기구적으로 연결되는 가이드에 의해 고정되어야 하며 동적시험에 의해 시험되고 평가되어야 한다.	내용변경 및 추가

항 목		개정내용 요약		비 고
		개정전	개정후
5. 안전요구사항	5.2.2	-	5.2.2.1 장치 몸체 모양,치수 5.2.2.1.2좌석쿠션의 높이 (W2 200, W3 150, W4 100이하) 5.2.2.1.3장치 질량 15kg이하	내용추가
		-	5.2.2.5 움직임방지장치 -부착상태 및 미끄러짐량	내용추가
	5.2.3	4.2.3.3 길이조절구	5.2.3.3 길이조절구 -조절하중(50N이하), 미끄럼량(25mm, 40mm 이하), 내구성(5000사이클)	내용추가 (내구성 시험후 동적시험)
		-	5.2.3.4 되감기장치 -되감는 하중, 긴급잠금 성능, 내구성	내용추가
	5.2.4	-	5.2.4 연결부 치수	내용추가
	5.5	-	5.5 유기재료의 연소성 (a)연소하지 않는다 (b)100mm/min 이하	내용추가
	5.7	4.6.2.1 초기 해리력 10N이상 4.6.2.3 동적시험후 해리력 137N 이하	5.7.2.1 초기 해리력 40N이상 5.7.2.3 동적시험후 해리력 80N 이하	내용변경(해리력)
	5.8.1	4.7.1 보호치내충격성 ~	5.8.1 보호치의 내충격성 각부는 시험전후 상태가 동일하여야 한다.	내용변경
	5.8.4	4.7.4.1 합성가속도 -머리부 785m/s2이하, 가슴부 588m/s2이하	5.8.4.1 합성가속도 5.8.4.1.1 3세더미(Hybrid Ⅲ)사용 머리부 합성가속도 785m/s2(85G)이하, 가슴부 합성가속도 539m/s2(55G)이하 5.8.4.1.2 3세마네킨 사용 가슴부 합성가속도 539m/s2(55G)이하, 가슴부 수직가속도 295m/s2(30G)이하	내용변경
		4.7.4.2 더미의 거동 - 머리이동량 600mm이하 - 무릎이동량 700mm이하 - 장치에서 방출되지 않을것	5.8.4.2 더미의 거동 5.8.4.2.1머리이동량 앞방향 550mm미만, 수직으로 800mm미만. 5.8.4.2.2무릎이동량 700mm이하 5.8.4.2.3더미는 비정상적인 자세로 있어서는 안되며 장치에서 방출되지 않을것.	내용변경 및 추가
	5.8.5	-	5.8.5 하네스/조끼형 보호장치 5.8.5.1흉부보호장치 차량설치 5.8.5.2골반보호장치 차량설치	내용추가

항 목		개정내용 요약		비 고
		개정전	개정후
6.시험방법	6.5	-	6.5 유기재료의 연소성시험	내용추가
	6.8		6.8 길이조절부 시험	내용추가
	6.9	5.7.1.2 시험용 시트	6.9.1.2 시험용 좌석 -좌석 및 등받이의 쿠션, 커버재료	내용변경
	6.9.1	5.7.1.3 더미의 호칭질량	6.9.1.3 더미의 호칭질량 -W1 3.4(9), W2 9(15), W3 15(22), W4 22(32)	내용변경
	6.10	-	6.10 움직임방지 장치시험 -등급A장치, 등급B장치	내용추가
	6.11	-	6.11 되감기장치 시험 -되감는하중, 긴급잠금, 내구성	내용추가
7.검사방법	7.3	6.3 시료크기 및 합부판정조건	7.3 시료크기 및 합부판정조건 -안전인증에서 동적시험에 대한 시료크기는 1로 한다.	내용추가

항 목	개정내용 요약		비 고
	개정전	개정후
8. 표시 사항	7. 표시사항 7.1 표 시 제품 및 포장에는 쉽게 지워지지 않는 방법으로 보기 쉬운 곳에 다음 사항을 표시하여야 한다. 7.1.1 품 명 7.1.2 종 류 7.1.3 모델명 7.1.4 적용되는 연소자의 체중 7.1.5 제조년월 7.1.6 제조자명 7.1.7 수입자명 (수입품에 한함) 7.1.8 주소 및 전화번호 7.1.9 제조국명 7.1.10 사용상 주의사항 7.1.10.1 본 장치를 자동차의 안전 벨트로 단단히 고정할 것 7.1.10.2 보조벨트가 있는 경우 보기 : “이 유아용 시트는 보조 벨트만으로 고정시키지 않을 것” 7.2 취급설명서 다음에 보인 취지의 취급 설명서를 첨부하여야 한다. 7.2.1 부착가능 차종, 시트의 모양 또는 안전벨트의 종류 7.2.2 사용목적 및 자동차 시트에 부착 설치하는 방법을 도면 등을 통하여 설명 7.2.3 긴급한 경우의 처치 7.2.4 위험 방지 방법 7.2.4.1 보호 장치는 연소자를 앉히거나 또는 눕히지 않을 때도 안전벨트에 의해 확실하게 고정시켜 놓을 것. 고정하지 않을 경우에는 충돌시에 보호장치가 튀어나가, 동승자에게 상해를 줄 우려가 있음. 7.2.4.2 이 젖먹이용 베드는 젖먹이의 머리가 자동차의 도어 쪽으로 되지 않도록 중앙부 부근에 놓을 것. 7.2.4.3 연소자 벨트가 있을 경우 보기 : “본장치에 정착된 연소자용 벨트를 아이에게 잘 맞게 조정할 것.” 7.2.5 보전 방법 7.2.6 교환사항(충격을 받았을 때의 안전벨트의 보호장치의 조치 등) 7.2.7 기타 필요사항 보 기 : “취급설명서 및 주의 사항에 따르지 않은 당신의 아이는 급정거 및 충돌시에 자동차 내부에 부딪칠 수 있음.	8. 표시사항 보호 장치제품~ 8.1 표 시 제품 및 포장에는 ~ 8.1.1 품명 8.1.2 종류(구분) 8.1.3 모델명 8.1.4 사용 가능한 어린이의 체중 범위 8.1.5 자동차에 설치방법 및 사용 가능한 안전벨트의 종류 8.1.6 제조년월 8.1.7 제조자명 8.1.8 수입자명(수입품에 한함) 8.1.9 주소 및 전화번호 8.1.10 제조국명 8.1.11 앞보기와 뒤보기 형태로 설치시 안전벨트가 통과하는 위치가 다른 경우 색깔로 구분하여 분명하게 구별되도록 표시하여야 한다. 색깔로 구분시 앞보기는 적색으로 뒤보기는 청색으로 구분하고 쉽게 바래거나 변색되어서는 안된다. 8.1.12 뒤보기 장치의 경우 그림 8과 같이 어린이 머리부분 장소에 시각적으로 가능한 위치에 영구적으로 부착되어야 한다. 그 림 8 경고 레벨 8.1.13 사용상 주의사항 8.1.13.1 본 장치를 ~ 8.1.13.2 보조벨트가 있는 경우 ~ 8.1.14 그 밖의 필요 사항 8.1.15 자동차에 설치방법 및 사용 가능한 안전벨트의 종류 9. 사용 설명서 ~ 9.1 위험방지 표시 보 기 1 보호장치에 어린이가 없더라도 보호장치는 단단히 안전벨트로 고정되어야 한다. 만약 고정하지 않으면 충돌사고시 보호장치가 튀어나가 동승자에게 상해를 줄 우려가 있음 보 기 2 본 젖먹이용 베드는 어린이의 머리가 차의 옆 유리창에 위치하지 않도록 보호장치를 자동차의 중간지점에 설치할 것 보 기 3 보호장치가 앞보기와 뒤보기 겸용일 경우, 뒤보기에서 에어백이 있는 앞좌석에는 설치하지 않아야 어에백의 팽창으로 인해 보호장치가 에어백과 접촉하지 않도록 할 것 9.2 보관방법 9.3 교환 시기	내용추가