젊은지리교사모임의 11월 강연회 자료

젊은지리교사모임의 11월 강연회 자료

김석용(안산강서고)

- 개  요 -

좋은 사진이란?

초점이 선명하게 맞아야 한다.

카메라가 흔들리면 안 된다 - 자세.

셔터가 빨라야 한다.

조리개가 조여져야 한다.

노출이 정확해야 한다.

편광필터를 사용한다.

원근감이 있는 사진.

구도가 좋은 사진.

불필요한 것은 없는 사진.

지리사진을 찍는 요령

지리개념이 주변에서 어떻게 표현되는지를 생각한다.

한 장으로 표현한다.

설명하듯이 사진을 찍는다.

주제를 강조한다.

일기예보를 잘 활용한다.

시간을 고려한다.

신문이나 뉴스를 참고한다.

공간적 차이를 나타내는 사진, 시간적 차이를 나타내는 사진.

스케일은 적당하게 사용한다.

인물 포함 여부.

항상 카메라를 가지고 다닌다.

사진을 망치지 않는 요령

내 카메라를 잘 알자.

필름을 넣은 후에는 꼭 확인.

감도는 노출의 기본 정보, 정확히 맞춘다.

카메라용 밧데리, 예비용 필름은 늘 여분을 준비해 둔다.

기타.

자료출처 및 안내

좋은 사진이란?

초점이 선명하게 맞아야 한다.

최근 제작되고 있는 대부분의 카메라는 자동초점(AF: automatic focus) 장치를 갖고 있다. 피사체를 향해 셔터만 누르면 화면 가운데의 물체에 자동으로 초점이 맞게 되어 있다. 그래서 촬영대상을 카메라 프레임의 중앙에 놓지 않고 좌우로 치우치게 한다면 초점이 맞지 않는다. 이 문제를 해결하기 위해 셔터가 2단계로 되어 있다. 즉 1단계로 살짝 누르면 초점이 맞으면서 잠금장치가 작동하고 2단계로 나머지의 셔터를 누를 때 사진이 찍힌다. 따라서 먼저 파인더의 중심을 촬영대상을 향해 셔터를 반쯤 눌러 초점이 맞춰진 상태에서 각도를 이동해 의도한 프레임으로 나머지 2단셔터를 누르면 된다. 그러나 삽화와 같이 중앙에 사람이 없는 경우 남에게 사진 찍기를 부탁했을 때 사진 찍어 주는 사람이 이 방법을 몰라 사진을 망치는 수가 많다. 따라서 초점을 맞춘 후 수동으로 전환시킨 후 카메라를 넘겨주어야 한다. 노출을 맞출 때도 위와 같다.(AE : auto exposure)

그림  피사체가 중앙에 있는 경우

그림  초점이 빗나간 상태

그림  초점을 맞추는 방법

카메라가 흔들리면 안 된다 - 자세.

그림과 같이 왼손은 렌즈의 초점을 맞추거나 조리개를 조절하고 오른손으로는 셔터와 필름 감기를 한다. 셔터를 누를 때 팔이나 손에 힘을 주지 말고 오른쪽 검지(둘째손가락)의 끝만 움직여야 카메라의 흔들림이 없다. 셔터를 누른 후 손가락을 떼지 말아야 한다. 카메라를 고정시키려면 주변을 의지하는 것이 좋다. 자동카메라는 큰 영향이 없지만 망원렌즈의 길이가 길어질수록 카메라의 흔들림이 심하게 된다.

셔터에서 손을 떼면 안 된다. 검지 손가락을 세워서 셔터를 누르기보다는 검지 손가락을 뉘어서 셔터를 눌러야 카메라의 흔들림을 방지할 수 있다.

무엇인가에 의지해서 사진을 찍는다.(사격 자세)

아주 느린 셔터로 찍을 때는 삼각대를 사용하거나 셔터 릴리즈를 사용한다.

셔터가 빨라야 한다.

사진을 찍는 중에 카메라가 움직이거나 피사체가 움직이면 흔들림이 있게 되며 따라서 사진은 가치를 잃게 된다. 사진의 초보자는 1/125 이상의 더 빠른 속도로 셔터를 눌러야 하며, 카메라나 렌즈가 무거울수록 더 역시 빠른 속도의 셔터를 눌러야 한다. 쉬운 표현으로 50□ 렌즈는 1/60 이상, 100□ 렌즈는 1/125 이상, 200□ 렌즈는 1/250 이상 등등이 있다.

조리개가 조여져야 한다.

조리개와 셔터의 관계

조리개와 셔터스피드는 궁합이(?) 잘 맞아야 한다. 그렇지 않으면 좋은 사진을 건질 수 없다. 조리개와 셔터스피드는 노출을 결정하는 중요한 역할을 한다.

우선 촬영하고자 하는 대상이 무엇인가 파악해야 한다. 다음에 심도를 깊게 할 것인가, 얕게 할 것인가, 빠른 셔터로 찍을 것인가, 느린 셔터로 찍을 것인가....

여기서 중요한 것은 심도를 깊게 하려면 느린 셔터속도가 필요하고, 반대로 빠른 셔터로 찍으려면 심도가 얕게 되기 때문에 초점을 정확히 맞추어야 한다.

표  . 셔터와 조리개의 차이

	공통점	차이점
셔 터	빛의 양 조절	빠르게 찍는다	느리게 찍는다
조리개	빛의 양 조절	좁게 연다	크게 연다

표  . 셔터와 조리개의 상관 관계

셔 터	□ 빛의 양이 많다 빛의 양이 적다 □ □ 움직이듯이 멈춘듯이 □
	…	30						…
조리개	…	f11						…
	□ 빛의 양이 적다 빛의 양이 많다 □ □ 피사계 심도가 깊다 피사계 심도가 얕다 □

피사계심도를 깊게 해야 한다.

조리개를 조인다. - 하지만 셔터가 느려지므로 흔들리지 않도록 주의한다.(조리개의 수치가 작아지면 조리개를 열은 상태이고 반대로 수치가 높아지면 조리개를 닫은, 조인 상태이다)

광각렌즈를 사용한다. - 하지만 왜곡 현상을 주의한다.

고감도 필름을 사용한다. - 하지만 해상도를 고려한다.

먼 거리일수록 피사계 심도가 깊다.

표 . 렌즈의 초점거리에 따른 특성.

	광각 렌즈일 수록	망원 렌즈일 수록
초점 거리	∼ 35□	70□ ∼
찍히는 각도	넓다	좁다
특 성	피사계 심도가 깊다. (선명히 찍히는 범위가 길다)	피사계 심도가 얕다. (피사체 주변이 흐려진다)
	사진 주변에 왜곡현상이 생긴다. (건물이 휘어져 보임)	거리감이 없어진다.
	원근감이 과장된다.	무겁다.
	렌즈가 밝다 (조리개를 많이 열 수 있다)	렌즈가 어둡다 (조리개를 많이 열 수 없다)

노출이 정확해야 한다.

내 카메라의 측광모드를 알자.

측광(測光)은 글자가 나타내는 것과 같이 빛을 측정하는 것이다.  카메라속에 노출계가 내장되어 있어(TTL : through the lens) 피사체의 밝기, 피사체의 명암 등을 읽어 적정노출을 산출한다.  또 측광방식은 피사체의 어디를 중점적으로 나타내느냐에 따라 멀티패턴측광, 중앙중점측광, 스폿트측광 3가지 측광모드가 있다.

멀티 패턴 측광

보통 이 모드로 해두면 거의 모든 촬영은 OK 이다.

화면을 분할하여 각각의 부분을 독립 측광하여 각 부분의 데이터를 비교·분석하여 최적의 사진이 얻어질 수 있도록 빠르게 적정노출값을 산출한다.

어느 정도 명암차가 있어도 특별한 광선 상태가 아니면 언제라도 손쉽고 아름답게 찍을 수 있어서 편리하다.

중앙 중점 측광

파인더 중앙의 큰 원을 중점적으로 측광한다.

표현하고픈 피사체가 화면의 중앙부근을 크게 점하고 있을 경우나, AE(자동노출) 잠금을 사용하여 촬영할 경우 등 의도적인 사진의 촬영에 효과적이다.

중앙 중점 측광이 편리한 경우는 예를 들어, 화면의 중앙에 밝은 피사체가 있고 그 주위가 어두울 때에 이 모드로 중앙부를 측광하면 화면중앙의 피사체는 적정노출이 된다.  또 AE 잠금의 경우에도 편리하다.

스폿트(spot) 측광

파인더 속의 작은 원의 부분만을 측광하므로 목표한 포인트를 정확히 측광할 수 있다.  보다 의도적인 사진을 찍고 싶을 때에 사용한다.

스폿트 측광이 편리한 경우는 화면의 중앙에서 적정노출로 찍고픈 부분이 작은 경우 등에 편리하다. 예를 들어 배경이 어두운 화면의 한 중앙에 작은 인물을 찍을 경우에 이 모드를 사용하면 인물을 아름답게 찍을 수가 있다.

단, 일부분만의 밝기를 측광하므로 그 부분이 어둡다든지 할 경우에는 주의가 필요하다.

자동노출로 사진을 찍는 경우들.

셔터 우선 방식 - 셔터를 내가 조정하면 적정노출에 맞게 조리개가 자동적으로 움직이는 방식이다. 빠르게 움직이는 피사체를 멈추게 할 때나 움직이는 듯하게 찍을 때 쓰인다.

조리개 우선 방식 - 조리개를 내가 조정하면 적정노출에 맞게 셔터가 자동적으로 움직이는 방식이다. 조리개를 열어 피사체 주변을 흐리게 하거나 조리개를 닫아 피사계의 심도를 높일 때(주변을 선명하게 할 때) 쓰인다.

프로그램 방식 - 적정노출에 맞게 셔터와 조리개가 자동으로 작동한다.

표  . 자동 노출의 여러 경우들.

	셔 터	조리개	특 성	주의할 점
수 동(M)	조정	조정	촬영자의 의도대로
셔터 우선 방식(S)	조정	자동	반자동, 움직이는 물체	노출보정 필요
조리개 우선 방식(A)	자동	조정	반자동, 정지된 물체	노출보정 필요
프로그램 방식(P)	자동	자동	완전 자동	노출보정 필요
움직임 프로그램 방식 (PS)	자동	자동	움직이는 물체	노출보정 필요
인물 프로그램 방식 (PA)	자동	자동	정지된 물체	노출보정 필요

노출보정이란 무엇인가!

카메라는 항상 피사체가 적정하게 되도록 노출값을 산출하지만, 피사체나 주위의 상황에 따라서는 의도한대로 되지 않는 경우가 있다. 노출보정이란 카메라가 판단한 적정노출값을 촬영상황이나 자신의 촬영의도에 따라 보정하여 행하는 것을 말합니다. 노출보정 장치에 의한 것과 AE잠금을 사용하는 것, 또는 수동 노출로 변환하여서 촬영하는 등 3가지 방법이 있다.

어떨 때 노출보정을 하나?

·주 피사체와 배경의 빛 차이가 클 때 한다. 눈을 배경으로 하거나, 역광으로 찍는 경우 또는 어둔 밤에 찍는 인물 등을 그대로 촬영하면 검거나 희게 사진이 찍히는데 이럴 때에는 노출보정을 해야 한다.

·흰 것이 화면에 많을 때는 과다로(□), 검은 것이 많이 있을 때는 부족한 쪽으로(□) 조정한다.  특히 스폿트 측광에서는 화면의 한 부분만의 밝기를 측광하므로, 측광부분의 반사율(희거나, 검거나)에 주의하여야 한다.

노출보정 장치

· 노출보정 장치는 과다의 모드에서 촬영할 때에 유효하다. 노출보정에는 (과다)측과 (부족)측이 있어 1/3씩의 민감한 보정이 가능하다.

AE(auto exposure) 잠금

· 카메라에 장착된 AE잠금 버튼으로 촬영 값을 고정시키는 방법이다.

· 예를 들어 화면의 중앙에 강한 빛의 반사가 있어 그 안에 인물이 있을 경우, 이대로 하면 인물이 어둡게 되어 버리므로 일단 빛의 반사를 화면에서 없애고 인물만의 노출을 측정(중앙 중점 측광이나 스폿트 측광)하고 잠금버튼으로 노출을 고정한 다음 구도를 원래 위치에 놓고 촬영하면 인물이 아름답게 나온다.

편광필터를 사용한다.

편광필터의 효과는 사진의 콘트라스트와 색상을 더 강하게 표현하며, 자외선과 빛의 양을 감소시키며, 유리나 거울 등에 의한 반사빛을 없애거나 감소시킨다.(우리가 선글라스를 끼는 것과 같은 효과)

하지만 빛의 양이 감소하기 때문에 셔터가 느려지거나, 조리개를 개방해야 한다. 따라서 좀 더 주의하거나, 빛이 많을 때 사용한다.

원근감이 있는 사진.

현실은 입체적이지만 사진은 평면에 표현되는 2차원이다. 따라서 사진도 3차원처럼 보이도록 찍어야 하며, 그러기 위해서는 가까운 것(前景)·적당한 것·먼 것(遠景)이 모두 표현되어야 한다.

구도가 좋은 사진.

S자 구도, 대각선 구도 등은 보는 사람의 시선을 더 집중시키는 효과가 있다.

황금분할을 해야 한다.

불필요한 것은 없는 사진.

사진을 뺄셈의 예술이라고 한다. 주제 이외에 무엇을 넣을까가 아니라 무엇을 빼낼지를 고려해야 한다.

지리사진을 찍는 요령

지리개념이 주변에서 어떻게 표현되는지를 생각한다.

온대림

적환지

하상계수

수도권

공동화 현상

재화의 도달범위

지역성

각종 지리 개념의 사례로 제시되는 것들을 어떻게 사진으로 찍을지 잘 생각한다.

한 장으로 표현한다.

비디오나 동영상 자료는 연상작용이 강하지만 사진은 단절적인 성격이 강하다. 따라서 가능하면 한 장의 사진으로 지리개념을 표현하는 것이 좋다. 그러기 위해서는…….

넓은 지역을 한 장으로 찍으려면 뒤로 물러나야 하는데 쉽지 않을 때가 많다. 반면에 좁은 지역을 자세하게 찍으려면 앞으로 다가가서 찍는 노력을 하여야 한다.

그렇다면 제한된 경제적 사정을 고려할 때 어떤 렌즈를 선택하는 것이 더 효율적인가?  망원 줌렌즈(100□ 이상)보다는 광각 줌렌즈를 권하고 싶다.(제가 사용하는 렌즈는 28 ∼ 85□)

설명하듯이 사진을 찍는다.

한 장의 사진 속에는 설명하고자 하는 요소가 모두 들어가는 것이 좋다. 따라서 주제와 배경을 조화롭게 배치하며, 주제는 강조되고 배경은 작게 표현한다. 그러기 위해서는 광각렌즈가 더 효율적이다. 광각렌즈는 가까운 것은 더 크게, 멀리 있는 것은 더 작게 표현되는 원근감이 강조되는 특징이 있기 때문이다.

콘티를 짜듯이 피사체를 순서적으로 선정하여 찍는다. 그래야 설명하기 좋다.

많은 개수의 지리적 사실은 최대 숫자가 들어가게 찍는다.

지명이나 지역성을 반영하는 것들이 들어가게 찍는다.

전체를 보여주거나 상황을 파악하기 위해서는 반드시 전경사진이 필요하다. 일반적으로 전경은 높은 위치에서 잡아야 하므로 부근의 지형지물이나 도구, 아파트를 잘 활용해야 한다. 모델하우스에 가서 아파트모델의 정면을 바라보는 사람은 거의 없다. 모델은 위에서 그리고 옆에서 바라보는 것이 가장 좋다. 지형사진도 마찬가지다. 따라서 전경을 찍기 위해서는 아파트나 산 등 높은 곳에 올라가야 하기 때문에  많은 노력이 필요하다. 그런데 막상 올라가면 무엇인가에 가려서 잘 안보일 때가 많다. 이때 쓰이는 것이 『거울의 원리』(?)이다.

위치를 잘 잡아야 한다. 좋은 사진은 좋은 자리가 만들어 주기 때문이다. 다리 품을 많이 판만큼 효과가 크다.

연결 사진을 찍을 때는 광각으로 찍지 않는다. 광각은 주변이 왜곡되는 특징이 있기 때문이다.

주제를 강조한다.

콩, 밀, 보리, 수수 등 주변 환경과 관계없는 주제들은 화면에 꽉 차게 찍으며, 또한 배경을 흐릿하게 처리하여 주제를 강조한다. 그러기 위해서는 한 발 더 앞으로 나아가며, 조리개를 많이 개방시킨 후 적정노출을 구하여 촬영한다.  그러나 조리개를 많이 개방한 만큼 피사계심도가 얕아지므로 초점을 정확하게 맞춘다.

일기예보를 잘 활용한다.

높은 곳에서 사진을 찍을 때는 시베리아 고기압이 확장될 때가 좋다. 엄청 추운 만큼 시계(視界)가 깨끗하다.

시간을 고려한다.

먼저 가 본 곳이라면 해의 위치를 고려하여 그늘지지 않을 때 가도록 시간을 조정한다.

신문이나 뉴스를 참고한다.

무엇이 새로 생기기 직전, 없어지기 직전에 사진으로 찍어둔다.

공간적 차이를 나타내는 사진, 시간적 차이를 나타내는 사진.

사소하지만 다른 지역에서 그 사진을 보거나, 시간이 지나서 보면 자료로서의 가치를 가진다. 돈이 허락하는 한 많이 찍어 둔다.

스케일은 적당하게 사용한다.

스케일이 주가 되지 않도록 해야 한다.

있는 듯 없는 듯 해야 한다. - 크기, 색상.

주제를 가리지 않도록 한다.

인물 포함 여부.

학교에서만 사용할 것이라면 학생이나 선생님들이 포함된 사진이 지루하지 않고 재미도 있다. 하지만 대외용으로 쓸 것이라면 신중히 고려한다.

항상 카메라를 가지고 다닌다.

사진을 찍겠다는 목적을 가지고 갔을 때보다 우연히 갔을 때 더 좋은 사진을 찍는 경우가 많다. 특히 우리는 의도된 작품사진이 아니라 그때 그때의 사실적인 사진을 찍어야 하고, 또 다시 가는 것이 경제적이나 시간적으로 여유가 없다.

사진을 망치지 않는 요령

내 카메라를 잘 알자.

요즘의 카메라는 다양한 기능을 갖고 있는데 알면서 사용을 안하는 것이 아니라 몰라서 사용을 못하는 경우가 많다. 자신이 갖고 있는 카메라의 성능을 충분히 알고 있어야 한다.

필름을 넣은 후에는 꼭 확인.

필름이 장전되면서 리와인드 레버가 제대로 움직이는지 확인한다. 또한 자동 필름 장전 장치가 있는 경우도 필름을 넣은 뒤 (1)로 표시되어 있는지 확인한다.

감도는 노출의 기본 정보, 정확히 맞춘다.

필름을 선택한 후 카메라 ASA(ISO) 표시창의 ASA를 맞춰야 하며, 감도 자동감지장치가 있는 카메라는 DX 표시로 전환해 주면 자동으로 ASA가 카메라에 기억된다. 요즈음 생산되는 자동 카메라는 거의 감도 자동감지장치가 내장되어 있다. 감도를 틀리게 해서 찍었다면 그 필름을 다 찍을 때까지는 감도를 수정하지 말아야 한다. 대신 현상을 맡기며 감도 ○○○으로 찍었다고 이야기를 해주면 알아서 보정을 해준다.

(감도란 필름의 빛에 대한 감응도를 말하며 고감도일수록(숫자가 높을수록) 빛에 예민하여 적은 양의 빛으로도 어두운 피사체를 찍을 수 있으나 저감도 필름보다 화상이 거친 단점을 갖고 있다.)

카메라용 밧데리, 예비용 필름은 늘 여분을 준비해 둔다.

요즘의 카메라에는 리튬이나 수은전지가 많이 사용되는데, 수은전지는 전류를 일정하게 공급하다가 어느 한 순간에 전류가 끊어지는 특성이 있어서 밧데리가 언제 떨어질지 모른다. 또한 답사지에서는 수은전지를 구하기도 힘들뿐더러 매우 비싸다.

기타.

기념 촬영일 때는 먼저 배경이 잘 보이는 곳을 선택한 후 사람을 앞에 놓고 찍는 것이 좋다.

마지막 필름은 남긴다.

배경을 잘 보자. 지저분한 것, 시선를 분산시키는 것, 주제에 어울리지 않는 것 등은 빼도록 구도를 정한다.

후레쉬를 사용할 때는 유리, 화이트보드, 거울 등 반사체를 주의한다. - 정면보다는 비스듬한 각도에서 사진을 찍는다.

역광일 때는 노출보정을 1∼2단계 오버시켜야 하며, 햇빛이 렌즈를 통해 들어올 때에는 손·모자 등으로 햇빛을 가려준다.

자료출처 및 안내

- 각종 사진관련 단체, 사진관련 대학 및 학원, 제조회사, 쇼핑몰 등등

아남니콘 홈페이지 (http://www.anamnikon.co.kr/photoworld-f.htm)

캐논카메라 홈페이지 (http://www.canon.co.kr/sub_01.html)

포토데스크 (http://www.photodesk.co.kr/sub_body_madang02.html)

현대사진학원 (http://www.photoacademy.co.kr)

신세대 카메라 (http://www.cameras.co.kr/)

지오포토의 사진강좌(http://geophoto.wo.to/)