제12회 기계가공기능장필기 기출문제(92. 7)
1. 다음 중 스케치 할 때 필요 없는 것은? ① 측정기구 ② 분해공구 ③ 방안지 ④ 제도기 2. 헬리컬기어 도시에서 잇줄 방향을 나타내는 선은 어떠한 선으로 나타내는가? ① 가는실선 ② 굵은실선 ③ 일점쇄선 ④ 이점쇄선 3. 다음 그림은 어떤 유압표시기호인가? ① 고정조리개 붙임 체크 밸브 ② 셔틀 밸브 ③ 체크 밸브 ④ 급속 배기 밸브 4. 다음중 선의 연결이 바르게 된 것은? ① ② ③ ④ 5. 직각도를 나타내고 허용값 0.002를 표시하는 정밀도표시 에서 S 의 뜻은 어느 것인가? ① 약호MMC에 관한 기호 ② 약호LMC에 관한 기호 ③ 약호RMC에 관한 기호 ④ 약호FAR에 관한 기호 6. 게이지류 공차에서 적용되는 IT공차는 다음 중 어느 것인가? ① IT2 ② IT7 ③ IT10 ④ IT15 7. 아래도면과 같은 물체에서 축 방향에 나란한 평면의 선은 몇 개인가? φ20 □10 ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 10 8. 그림에서와 같이 도면에 표시되었다. C가 뜻하는 것은 어느 것인가? GM ① 가공방법 ② 가공모양 ③ 파상도 ④ 표면거칠기 C 9. 다음 유압 구동장치의 약속기호이다. 맞는 것은? ① 정용량형 유압펌프 ② 정용량형 유압모터 ③ 가변용량형 유압펌프 ④ 가변용량형 유압모터	10. 다음 중 전위기어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ① 전위기어는 기준랙과 기준피치선의 기어의 기준피 치원에 접하지 않는 기어이다. ② 전위기어는 표준기어 절삭공구로 사용해서는 안된다. ③ 전위기어는 두 기어 사이의 중심거리를 자유로이 변화시켜 사용할 수 있다. ④ 전위기어는 유효 언더컷을 방지하기 위한 목적으로 도 사용한다. 11. 유효지름 50㎜의 나사잭으로 5ton의 중량물을 들어올리려면 레버의 길이를 얼마로 하는 것이 좋을까? (단, 레버를 돌리는 힘은 30㎏, 마찰계수는 0.1로 한다.) ① 14.9㎜ ② 15㎜ ③ 450㎜ ④ 500㎜ 12. 마이터기어의 모듀율이 6 잇수가 40 일 때 바깥지름은 약 몇 ㎜정도인가?(단, 이끝높이는 모듀율과 같다.) ① 248.5 ② 259.5 ③ 267.3 ④ 275.1 13. 니이들 로울러 베어링에 관한 사항중 옳지 않는 것은? ①리테이너를 사용할 필요가 없다. ②유니버설 조인트의 저어널 등에 사용하며 진동이 발생된다. ③니이들의 지름이 작을수록 부하특성이 작다. ④주로 좁은 장소에서 작은 부하를 받을 때 사용한다. 14. 다음 맞물림 클러치의 형상 중 가장 큰 하중에 사용되는 것은? ① 삼각형 ② 나사형 ③ 사각형 ④사다리꼴형 15. 다음 중 용접의 장점이 아닌 것은? ① 기밀유지가 용이하다. ② 이음효율이 향상된다. ③ 리벳이음에 비해서 재질변화가 적다. ④ 재료가 절약된다. 16. 70[eqn: RM{-0.025} atop {-0.050}]의 치수공차표시에서 최대허용치수는 얼마인가? ① 70.025 ② 69.975 ③ 69.95 ④ 70.05 17. 어떤 일감의 공차가 0.1㎜라면 측정할 측정기는 다음 중 어느 최소 측정범위의 측정기가 적당한가? ① 0.001㎜ ② 0.01㎜ ③ 0.1㎜ ④ 0.05㎜ 18. 다음 각도측정기 중에서 원주눈금원판(Circular TABLE)의 검교자용에 주로 사용되는 측정기는? ① 폴리곤 ② 펜타 프리즘 ③ NPL각도측정기 ④ 요한슨식 각도게이지

12회(필기) -

- 기계가공

⊥ 0.002Ⓢ	AⓈ

19. 아래 표면거칠기를 나타낸 도면에서 2.5가 나타내는 의미는?

① 중심선 평균거칠기 2.5㎛

② 최대 표면거칠기 2.5㎛

③ 기준길이 2.5㎜

④ 컷오프 위치 2.5㎜

20. 다음 중 광파간섭을 이용한 측정기는 어느 것인가?

① 공구현미경        ② 오토콜리메타

③ 옵티컬 플렛       ④ NF식 표면거칠기 측정기

21. 기준 피치원 직경이 150㎜ 모듀율 2급 기어를 대량생산하고 있다. 이를 현장공정에서 측정오차를 검사하기 위한 가장 적합한 측정방법은 어느 것인가?

① 투영기에 의한 치차 일치법

② 기초원판식 치형시험기

③ 이두께 마이크로미터에 의한 측정법

④ 기어맞물림 시험기에 의한 검사

22. 다음 그림에서 10㎜×6㎜의 홈을 밀링으로 가공하려고 한다. 다음 중 고정구는 어느 것인가?

① 박스고정구              10

② 플레이트고정구                 6

③ 바이스죠 고정구

④ 분할고정구

23. 제품을 가공하기 위한 치공구에서 가장 우선적으로 고려해야 할 사항은?

① 공작물의 고정         ② 위치결정

③ 변형방지를 위한 지지  ④ 작업의 신속성

24. 드릴지그 종류 중 템플릿지그는 어떤 기능에 가장 많이 사용하는가?

① 복잡한 원통 공작물에 사용한다.

② 직각으로된 두개 이상의 구멍을 하나의 지그로 가      공할 때 사용한다.

③ 대형 공작물을 낮은 정밀도로 가공할 때 사용한다.   ④ 중심잡기를 하여 가공하여야 하는 특수형태의 지      그이다.

25. 클램핑장치 설계시 고려해야 할 사항 중 맞는 것은?

① 가능한 한 스패너 및 박스스패너를 사용할 것

② 클램핑력이 충분하면서 공작물은 변형을 주지 않      아야 한다.

③ 가능한 한 무겁게 설계하여야 한다.

④ 클램핑시에는 여러 가지 공구를 이용하게 한다.

26. 막힌 구멍의 깊이 측정에 사용되는 가장 적합한 한

계 게이지는?

① 플러그 게이지           ② 스냅 게이지

③ 링 게이지               ④ 플러쉬 핀 게이지

27. 드릴 부시와 공작물사이의 간격으로서 적합하지 않게 연결되어 있는 것은?(단, 공작물의 지름은 n으로 한다.)

① 긴 칩 1-d/2D        ② 짧은 칩 1/2D

③ 경사면 드릴링 : 거의 관계없음

④ 보통 칩 3D

28. 지그부시로 사용되는 재질로서 가장 적당한 재료는?

① STC5   ② SM40C  ③ SUS303  ④ SCM2

29. 드릴지그를 구성하는 3요소가 아닌 것은?

① 위치결정  ② 기준면  ③ 체결  ④ 공구의 안내

30. 가공물을 지그에 체결하는 장치의 기구와 구조에 `대해 고려해야 할 사항은?

① 가공물의 기준면,  기준점을 어느 곳으로 할 것인가

② 절삭력이나 절삭 중에 생기는 진동 등에 의하여 헐거     워지지 않도록

③ 공작물이 안정된 위치결정을 할 수 있도록

④ 위치결정장소가 조절될 수 있도록

31. 제품생산의 채산성을 따질 때 다음 중 가장 적합하지 않은 것은?

① 개당 보관비용은 생산량이 많을수록 커진다.

② 개당 고정비용은 생산량이 많을수록 적어진다.

③ 개당 재료비용은 생산량이 많을수록 적어진다.

④ 개당 전 생산비용은 생산량이 많을수록 낮아진다.

32. M을 굽힘모멘트, T를 비틀림모멘트라 할 때 상당굽힘모멘트 Me는?

①[eqn: rm Me=root{M^2 +T^2}]    ②[eqn: rm Me=1/2(M+root{M^2 +T^2})]

③[eqn: rm Me=M+root{M^2 +T^2}] ④[eqn: rm Me=2M+root{M^2 +T^2}]

33. 코터의 기울기 각을 α, 코터와 로드 및 소켓사이의 마찰각을 ρ라 할 때 코터가 한쪽구배일 경우 자립조건은?

① α≧ρ  ② ρ≨α  ③ α≨ρ   ④ 1/2α≨ρ

34. 3000㎏의 하중을 올리는 스크류잭의 나사의 크기는 얼마로 하여야 되는가? (단, 허용응력σa=6㎏/㎡이다.)

① M26     ② M28     ③ M30    ④ M38

35. 테일러의 공구수명 방식은 다음 중 어느 것인가?

(V:절삭속도 T:공구수명 n:선도곡선의 지수 C:상수) ① T1/n=C/V ② T1/n=V/C ③ T1/n=VC ④ T1/n=VC/2 36. 선반의 스윙에 관한 설명 중 옳은 것은? ① 양 센터사이의 거리 ② 깎을 수 있는 공작물의 최대길이 ③ 베드면에서의 주축 중심까지의 거리 ④ 깎을 수 있는 공작물의 최대지름 37. 선반의 가로 이송대에 8㎜의 리이드로서 100등분 눈금의 핸들이 달려있을 때 지름34㎜의 둥근 막대로 지름 30㎜로 절삭하려면 핸들의 눈금은 몇 눈금 돌리면 되는가? ① 25 ② 30 ③ 50 ④ 60 38. 슈퍼피니싱의 숫돌 폭은 공작물 지름의 약 몇 %정도가 가장 적당한가? ① 20～30% ② 35～45% ③ 45～55% ④ 60～70% 39. 블록 게이지를 제작하려고 한다. 최종 다듬질은 어떤 가공을 하는가? ① 방전가공 ② 래핑 ③ 슈퍼피니싱 ④ 액체호우닝 40 수평식보오링 작업에서 절삭공구를 고정하여 작업하려한다. 단면을 가공할 때 사용하는 것은? ① 보링바아 ② 보오링 툴헤드 ③ 페이싱헤드 ④ 커터아버 41. NC의 SERVO기구에 대한 설명 중 올바른 것은? ① 사람의 손발에 해당하는 부분으로서 공작기계의 테이블 등을 움직이는 역할을 한다. ② 사람의 두뇌에 해당하는 부분으로서 정보처리회로 를 말한다. ③ 기계에 명령을 전달하여 주는 역할을 하는 기구를 말한다. ④ NC의 관건은 정보처리회로로서 이를 SERVO 기 구라 한다. 42. CNC의 공작기계로서 다음과 같이 절삭조건을 지시했다. 여기서 G01의 의미는? G01 X30000 X45000 F0.2 ① 위치결정 ② 직선보간 ③ 원호보간 ④ 나사절삭 43. 수치제어 공작기계에서 EXAPT는 절삭조건과 공구의	종류 절삭 시퀀스의 선정 등의 기술적 업무를 프로그램 화하고 있다. 또한 EXAPT 3은 어떤 공작기계용으로 사 용되는가? ① 드릴링용 ② 선삭가공용 ③ 밀링가공용 ④ 연삭가공용 44. 절삭제를 사용함으로서 절삭저항을 감소시킨다. 다음사항 중 틀린 것은? ① 절삭작업시 칩 길이가 감소하므로 ② 소비동력이 적어지므로 ③ 날 끝과 칩 다듬면 사이의 윤활작용으로 ④ 마찰이 적어지므로 45. 다음 3분력 중 옳은 것은? ① 절삭깊이의 반대방향으로 작용하는 힘을 주분력이 라 한다. ② 공구절삭방향과 반대방향으로 작용하는 힘을 말한다. ③ 절삭작업에서 배분력과 횡분력을 모두 합한 절삭 력을 말한다. ④ 공구의 이송분력과 반대로 작용하는 것을 말하며, 이 분력이 가장 크다. 46. 다음 유사한 보조기능 M 기능 중 기능이 다른 것은? ① M00 ② M02 ③ M09 ④ M30 47. 다음 보조기능 중 프로그램종료를 표시하며 테이프의 되감기 기능이 동시에 실현되는 것은? ① M00 ② M01 ③ M02 ④ M30 48. NC 공작기계에서 마찰이 적고 큰 힘을 전달할 수 있으며 백레쉬를 거의 0에 가깝게 할 수 있도록 되어 있는 것은? ① 삼각나사 ② 둥근나사 ③ 애크미나사 ④ 볼 나사 49. φ30 드릴로 연강판에 90㎜의 구멍깊이를 뚫으려고 한다. 깊이 방향 이송을 0.1㎜/rev로 하고 드릴 끝 원추높이를 10㎜로 한다면 소요되는 가공시간은? ① 3분23초 ② 4분13초 ③ 4분33초 ④ 4분 43초 50. 지그 보링기의 작업장을 설명한 것 중 가장 거리가 먼 것은? ① 작업장내의 온도는 상온의 ±1℃ 이내로 유지시키는 것이 좋다. ② 외부로부터 진동이 전달되지 않도록 방진 처리한다. ③ 햇빛이 닿는 밝은 쪽이 좋다.

④ 공기필터를 통하여 바깥공기를 빨아들이는 환기방 식이 좋다. 51. 다음 중 모방밀링의 모델표면에 항상 접촉하여 이동하며 그 움직임을 따라 커터의 이동을 감지하는 역할을 하는 것은? ① 포인터(pointer) ② 롤러(Roller) ③ 필러(Filler) ④ 볼 엔드밀(Boll End mill) 52. 선반에서 지름이 작고 길이가 긴 공작물을 절삭할 때 왕복대에 설치하여 공작물의 떨림을 방지하는 부속장치는? ① 이동식 방진구 ② 조립식 방진구 ③ 모방절삭장치 ④ 마그네틱 척 53. 유동형 칩은 다음과 같은 경우에 생긴다 잘못된 것은? ① 바이트의 경사각이 비교적 작고 10°이내인 것 ② 가공재료가 연할 때 ③ 절삭속도가 클 때 ④ 적당한 절삭재를 사용할 때 54. 밀링머신에서 원주를 4⅔°씩 등분하려면 다음 어느 방법이 적당한가? ① 18개 구멍자리에서 4구멍씩 전진 ② 18개 구멍자리에서 14구멍씩 전진 ③ 27개 구멍자리에서 4구멍씩 전진 ④ 27개 구멍자리에서 14구멍씩 전진 55. 연삭숫돌의 표시에서 WA46-H8V라고 되어 있다. H는 무엇을 나타내고 있는가? ① 점결제 ② 결합도 ③ 입도 ④ 재료 56. 모방 밀링머신의 조각기에서 커터를 주 절삭 이송방향에서 직각방향으로 이송시키는 것을 무엇이라고 하는가? ① 라인 바이 라인(line by line) ② 커터 피드(cutter feed) ③ 트래버스 피드(traverse feed) ④ 피크 피드(pick feed) 57. 바이트의 재질이 초경공구인 것을 연삭하려 한다. 다음 연삭숫돌중 어느 것을 사용하는 것이 가장 적당한가? ① WA숫돌 ② GC숫돌 ③ WG숫돌 ④ AC숫돌 58. 공작기계를 설치할 때 단독운전방식으로 하려한다. 이 방법의 장점이 아닌 것은?	① 비교적 동력을 소비하는 일이 적다. ② 설비비가 적게 든다. ③ 공작기계의 배치나 고정방향에 제한을 받지 않는다. ④ 기계사정으로 주축을 정지시켜도 해당되는 기계만 정지된다. 59. 다음 도면 중 원주 상 3 y 4 의 구멍을 가공하려고 한다. 3 X, Y구멍의 위치산출은 60° 2 어느 것이 옳은가? φ200 1 ① X=100COS60°② X=100SIN60° x Y=100SIN60° Y=100COS60 ③ X=200COS60 ④ X=200SIN60° Y=100SIN60° Y=200COS60 60. 절삭저항에서 소용동력을 다음 어느 힘으로서 거의 결정되는가? ① 배분력 ② 횡분력 ③ 주분력 ④ 마찰력