제22회 기계가공기능장필기(97.8.24)기출문제
1. 다음 지그의 종류 중 칩 배출이 가장 용이한 것은? ① 직경지그 ② 리이프지그 ③ 개방지그 ④ 박스지그 2. 트위스트 드릴은 절삭날의 각도가 중심에 가까울수록 절삭 작용이 나쁘다. 이것을 보충하기 위해 어떻게 해야 하는가? ① 드레싱 ② 트루잉 ③ 디이닝 ④ 그라인딩 3. 다음 보조기능 중 프로그램 종료를 표시하며 테이프의 되감기 기능이 동시에 실현되는 것은? ① M00 ② M01 ③ M02 ④ M30 4. 유동형 칩이 생기는 경우가 아닌 것은? ① 절삭속도가 빠를 때 ② 가공재료가 연할 때 ③ 윗면경사각이 작을때 ④ 적당한 절삭재를 사용할 때 5. 연삭숫돌의 표시에서 WA46-H8V라고 되어 있다. H는 무엇을 나타내고 있는가? ① 점결제 ③ 결합도 ③ 입도 ④ 결합제 6. 공작기계를 설치할 때 단독운전방식으로 하려한다. 이 방법의 장점이 아닌 것은? ① 비교적 동력을 소비하는 일이 적다 ② 설비비가 적게든다. ③ 공작기계의 배치나 고정방향에 제한을 받지않는다. ④ 기계사정으로 주축을 정지시켜도 해당기계만 정지된다. 7. 정보처리 회로에 있어서 서보모터에 보내는 신호형태는? ① 직류 ② 교류 ② 펄스 ④ 주파수 8. 다음 기호 삼각형 ▽▽▽▽의 표준거칠기 Rmax 값은? ① 0.8s ② 2.5s ③ 6.3S ④ 100s 9. 절삭공구 재료의 구비 조건 중 맞지 않는 것은? ① 고온에서 경도가 감소되지 않을 것 ② 내마모성이 클 것 ③ 절삭저항을 받으므로 강도가 클 것 ④ 취성이 강해야 기계가 안전하다. 10. 플레인 밀링커터로서 인장강도 110㎏/㎜로 열처리된	Ni-Cr 강의 밀링 머시인으로 가공하려고 할 때 구동 동력은 몇 ㎾인가?(단, 절삭깊이 L=8㎜, 절삭폭 b=80㎜ 절삭속도V=80m/min 비절삭효율10㎤/㎾-min) ① 4.51 ② 5.12 ③ 5.63 ④ 6.24 11. 유선형(Planetary) 내면연삭기는 무엇의 연삭에 가장 많이 사용하는가? ① 정밀 기계 부품 연삭 ② 링게이지연삭 ③ 형상이 복잡한 무른연삭 ④ 대형작업의 연삭 12. 드릴의 홈이나 주사침의 구멍을 깨끗하게 다듬질 하는데 가장 좋은 방법은? ① 화학연마 ② 전해연마 ③ 방전가공 ④ 전해가공 13. 드릴링 작업 중 가공물 내부에 기공이 있을 때 가공방법으로 옳은 것은? ① 자동이송으로 하고 이송 속도를 줄인다. ② 수동이송으로 하고 이송을 빠르게 한다. ③ 자동이송으로 하고 이송을 빠르게 한다. ④ 수동이송으로 하고 이송을 천천히 한다. 14. 다음중 NC의 발달 과정으로 맞는 것은? ① NC - DNC - FMS - CNC ② NC - CNC - DNC - FMS ③ NC - DNC - CNC - FMS ④ NC - CNC - FMS - DNC 15. 합격이 아닌 것을 합격으로 채택한 위험률의 기호는? ① α ② β ③ AQL ④ PL □: 1종과오(채택 되어야 함에도 불구하고 기각(α로표시) 2종과오(기각 되어야 함에도 불구하고 채택(β로표시) 16. 다음중 경도시험기가 아닌 것은? ① 브리넬 ② 로크웰 ③ 쇼어 ④ 사르피 17. 다이얼 인디케이터 설치법 중 틀린 것은? ① ② ③ ④ 18. 다음 중 다이얼게이지의 진원도 측정방법이 아닌 것은? ① 직경법 ② 삼점법 ③ 반경법 ④ 삼선법 19. 수나사의 한계게이지 통과측 기호는? ① GR ② NR ③ PR ④ PC

20. CNC 어드레스 중 G기능은 무엇인가? ① 준비기능 ② 절삭기능 ③ 주축기능 ④ 보조기능 21. 사인바를 이용하여 45°이상일 때 오차가 발생하는 원인은? ① 45°가 넘으면 tan값으로 전환되기 때문에 ② 로울러 중심거리가 멀어져서 오차가 발생 ③ 45°이상이 되면 공작물상태가 불안정하기 때문 ④ 45°이상이면 공작정밀도가 나쁘기 때문 22. 일반적으로 지그 및 치공구에 사용되는 공차와 제품공차와의 관계는? ① 5～10% ② 10～20% ③ 20～50% ④ 50～70% 23. 다음 그림에서 유공압기호로 맞는 것은? ① 체크밸브 ② 오리피스 ③ 스프링붙이체크밸브 ④ 교축밸브 24. 다음 그림에서 맞는 기호는? ① 누름버튼 ② 당김버튼 ③ 페달식 ④ 레버식 25. 압축기의 수분제거방식이 아닌 것은? ① 가열식 ② 흡수식 ③ 냉동식 ④ 흡착식 26. 다음중 소성가공에 해당되는 것은? ① 주조 ② 용접 ③ 인발 ④ 선삭 27. 실린더의 내경측정시 대량측정이 가능한 것은? ① 투영기 ② 지침식 측미기 ③ 공기식콤퍼레이터 ④ 전기식콤퍼레이터 28. 다음 중 상향절삭에 대한 설명중 맞는 것은? ① 절삭방향이 이송방향과 같다. ② 절삭방향이 이송방향의 반대이다. ③ 절삭면이 비교적 좋다 ④ 절삭저항이 작다 29. 깊은 구멍을 정밀하게 가공하려 한다. 다음 중 회전수와 이송은? ① 속도늦게, 이송빠르게 ② 속도늦게, 이송늦게 ③ 속도빠르게, 이송늦게 ④ 속도늦게, 이송빠르게	30. 다음 중 읽고, 쓰기가 가능한 것은? ① ROM ② RAM ③ CORE ④ PRAM 31. 다음 중 18-8 표준 스테인레스강의 성분은? ① 페라이트계 Cr-C-Fe ② 오오스테나이트 Cr-C-Fe ③ 오오스테나이트 Ni-Cr-Fe ④ 마텐자이트 Cr-Fe 32. 치공구제작시 가장 먼저 고려해야할 것은? ① 부시의 길이 및 판두께 ② 부시의 외경 ③ 부시의 내경 ④ 드릴의 지름 33. 밀링작업에서 윤곽절삭, 간단한 분할이 되는 보조장치는? ① 회전바이스 ② 슬로팅장치 ③ 회전테이블 ④ 아아버 34. PLC 프로그램에 의해 미리 결정된 순서대로 제어신호가 출력되는 제어계는? ① 동기제어 ② 비동기제어 ③ 논리제어 ④ 시퀀스제어 35. 서보모터의 회전운동을 받아 테이블을 직선이동 시키는 것은? ① 볼스크류 ② 사각나사 ③ 사다리꼴나사 ④ 삼각나사 36. W-C의 소결합금은? ① 합금공구강 ② 고속도강 ③ 초경 ④ 다이스강 37. T0103에서 03이 의미하는 것은? ① 공구번호 ② 프로그램번호 ③ 공구보정번호 ④ 호출번호 38. NC밀링머신에서 절대좌표 Z축의 설명으로 틀린것은? ① 공작물에서 멀어지는 것이 -Z축이다. ② Z축에서 볼 때 왼쪽이 -X이다 ③ Z축에서 볼 때 오른쪽이 -X이다 ④ 공작물에서 공구를 바라볼 때 +Z이다. 39. Mf에 대한 설명 중 옳은 것은? ① 마텐자이트에서 오오스테나이트로 바뀌는 조직 ② 전부 마텐자이트로 되는 조직 ③ 오오스테나이트에서 퍼얼라이트로 되는 조직 ④ 레데부라이트에서 마텐자이트로 되는 조직

40. 양백(Nickel silver)의 주성분은? ① Cu-Zn-Ni ② Cu-Zn-Si ③ Cu-Zn-Fe ④ Cu-Sn 41. 로트가공시간은? (작업관리P123) ① [eqn: {1개당가공시간 TIMES 1로트의수량} OVER 로트의총가공시간] ② [eqn: 로트의총가공시간 OVER {1개당가공시간 TIMES 1로트의수량}] ③ [eqn: {로트의총가공시간 TIMES 1로트의수량} OVER 1로트의수량] ④ [eqn: {1로트의수량 TIMES 로트의총가공시간}OVER 1개당가공시간] 42. B의 원단위가 100일 때 투입량 A가 81㎏ B가 82㎏, B의 생산량이 90㎏ 일 때 A의 원단위는? ① 80 ② 82 ③ 85 ④ 90 □:[eqn: RM원단위(X)={X의투입량 TIMES Y의원단위}OVER Y의생산량 = {81 TIMES 100} OVER 90 =90] 43. 설계품질에 대한 내용으로 틀린 것은? ① 시장품질과 가격, 공정능력 등을 고려한 목표품질 ② 품질을 높이면 원가와 가격은 계속 올라간다 ③ 품질의 가치와 품질코스트와의 차이다 ④ 제품을 높이면 품질 코스트가 올라가고 품질의 가 치도 올라간다 44. 알루미늄의 특성 중 틀린 것은? ① 산화피막이 형성되어 내식성이 강하다. ② 비중이 작은 경금속이다. ③ 전기와 열의 양도체이다. ④ 산과 알칼리에 강하다. 45. 유압작동유의 점도가 높을 때 일어나는 현상이 아닌 것은? ① 온도증가 ② 마찰손실 ③ 효율증가 ④ 압력증가 46. 어드레스의 설명 중 잘못된 것은? ① G는 준비기능이다. ② T는 공구기능이다 ③ M은 보조기능이다 ④ 100까지 기록가능 47. NC프로그램의 작성순서로 맞는 것은? ① 도면-공구위치결정-프로세스-천공-NC테이프 ② 도면-공구위치결정-프로세스-NC테이프-천공 ③ 도면-공구위치결정-천공-NC테이프-프로세스 ④ 도면-프로세스-천공-NC테이프-공구위치결정	48. P20 바이트로 SM55C를 절삭할 때 소요동력은 얼마인가?(단, 칩의 단면적 A는 5㎟ 이고 비절삭저항 Ks는 239㎏/㎟, P20의 절삭속도는 70m/min 기계효율은 70%라 한다.) ① 15.51㎾ ② 19.5㎾ ③ 23.6㎾ ④ 9.6㎾ 49. PLC 프로그램의 … 설명중 틀린 것은? ① 부품의 위치등이 표시되어 있다. ② 부품의 구조등이 표시되어 있다. ③ 압력이 걸려있는 상태이다. ④ 전원이 공급된 상태이다. 50. LAN의 장점이 아닌 것은? ① ② 추가설치시 비용이 많이든다. ③ ④ 51. 아날로그와 디지탈변환시 없어도 되는 것은? ① A-D ② D-A ③ ④ 52. 일정압력이 초과되었을 때 작동하는 밸브는? ① 릴리프밸브 ② 시퀜스밸브 ③ 언로드밸브 ④ 감압밸브 53. 치공구 관리방법으로 틀린 것은? ① 생산 공장 근처에서 보관 ② 복잡한 것을 보관할 때는 변형방지 고려 ③ 사용 후 검사하여 보관 ④ 크기, 정밀도에 따른 분류 54. 길이 200㎜, 공작물의 지름 50㎜ 절삭속도V가 80일 때 절삭시간은 얼마인가? ① 1.57분 ② 2분 ③ 2.53분 ④ 2.59분 55. 전기에너지… ? ① 서보전동기 ② 스테핑전동기 ③ 직류전동기 ④ 솔레노이드 56. 지그를 구성하는 요소가 아닌 것은? ① 위치결정구 ② 공구와 게이지 ③ 클램프기구 ④ 위치결정과 공구안내 57. 다음 (?)설명 중 맞는 것은? ??? ① 터릿선반… ? ② 구조 … ? ③ … ? ④ … ?

58. 시퀜스 설명 ? ① ② ③ ④ 59. ① ② ③ ④ 60. ① ② ③ ④