1,2,3급 아마추어무선기사 시험대비

통신보안

요점 정리,예상문제 해설

1999년 11월

DS2OOQ (황한식)

통신보안 정리

통신보안 정리

이정리집은 아마추어무선기사 통신보안 문제를 위하여 시중에 나와있는 여러 권의 책을 참고로 요점 정리하였습니다.

처음에는 아주 간단하게 요점만 정리하였다가 조금씩 살을 붙여나가다 보니 량이 많이 늘어났지만 다시 불필요한 부분을 삭제하려고 해도 모두 중요한 자료인 것 같아 지울 수가 없습니다.

아마추어 무선기사 시험에서의 통신보안은 아주 가볍게 취급한 것 같이 보이나 사실은 수험생 입장에서 보면 대단히 중요한(?) 과목입니다. 왜냐구요?  다른 과목은 문제 당 5점인데 반해 통신보안은 10점씩이니 얼마나 중요한 과목입니까?  더군다나 비교적 문제가 쉬워서 노력에 비해 효과가 큰 과목이 아닌가 생각됩니다. 공부하는 요령은 몇 가지 암기 해야할 것 외에는 천천히 읽어가면서 이해만 하시면 충분히 문제를 맞힐 수 있을 겁니다. 하지만 쉬운 문제일수록 함정이 있게 마련입니다. 또 함정이란 피할 수 있도록 되어 있는 것이기도 하구요.  통신보안은 쉬우니까하고 문제만 쓱 쳐다보고 가면 자신 있게 체크하고 나온 문제도 정답이 아닌 경우가 많습니다. 상식적으로는 이것도 정답 저것도 정답인 것 같지만 출제자는 두 개의 정답을 원하지는 않습니다. 규정에 나와 있는 꼭 그 답만 원합니다. 방법은 간단합니다. 꼭 문제의 정답을 이 정리집에서 찾아보십시오. 출제자가 바로 이 답을 원하기 때문입니다.

그 길만이 방법입니다. 90점∼100점 자신합니다.  궁금한 내용 있으시면 연락바랍니다.

Email: ds2ooq.hitel.net   0343-423-1122,  011-353-2232    황한식

통신보안

목차

제1장 통신보안과 통신정보 1. 통신보안의 개요 2. 통신정보의 개요 3. 전파의 특성 4. 용어의 정의 제2장 통신수단 및 통신방식에 따른 취약성 1. 통신수단 2. 통신방식별 취약성 3. 통신의 3대 요소 4. 비밀누설 주요원인 5. 비밀누설에 대한 각종 방지법 6. 통신보안의 책임 7. 비밀의 구분	제3장 통신 보안의 수단과 방법 1. 자재보안 2. 송신보안 3. 암호보안 4. 통신시설의 보호 제4장 보안자재의 제작 및 관리 1. 자재의 제작, 배부 2. 암어(약호)자재의 사용과 관리 3. 자재의 사고 처리 및 파기 4. 보안 업무규정에 의한 자재관리 5. 통신보안 위규사항 6. 통신 보안 교육 7. 통신 보안의 생활화

제1장  통신보안과 통신정보

1. 통신보안의 개요

□통신보안 정리    DS2OOQ

1) 통신보안의 정의

전기통신 수단에 의하여 발신되는 국가기밀 또는 산업정보를 직접 또는 간접적으로 적성국 또는 불

순분자에게 누설되는 것을 미연에 방지하거나 정보의 획득을 지연시키기 위하여 취하여지는 각종

수단과 보호방책을 말함

2) 통신보안의 목적

국가기밀이나 산업정보 등이 통신 소통과정에서 누설되지 않도록 보호하는데 통신보안의 목적이 있다.

(1) 비밀 누설 가능성의 사전제거

통신보안을 생활화하여 통신수단에 의해서 소통되는 비밀 사항에 대한 누설 가능성을 사전에  제거

하여야 한다.

(2) 정보 누설의 최소화

통신보안상 취약한 통신망을 이용한 통신을 가능한 억제하여 비밀을 취득하려고 하는 상대가 획득

하려는 정보의 량을 최소화하여야 한다.

(3) 정보의 은닉과 분석의 지연

통신 수단에 의해서 소통되는 정보를 암호, 음어, 약어 등을 사용함으로 정보의 내용을 알아서는

안될 사람인 입수하였다 하더라도 정보 분석에 많은 시간이 소요하여 입수한 정보의 가치성을 상실

하게 하는 방법을 말한다.

3) 통신보안의 필요성

전기통신의 발달로 이용도가 급격히 증가하고 적성국등이 통신정보수집 능력이 강화되어 이에 대한

대책이 필요하다.

(1) 전기 통신은 다른 통신에 비하여 풍부한 정보의 원천이 되고 있다.

(2) 통신 이용자의 보안의식의 결여로 정보누설의 우려가 있다.

(3) 각국의 정보 수집 능력이 고도화 되어가고 있다

(4) 비밀 탐지 비용이 적게든다.

(5) 원거리에서 안전하게 도청 가능하다.

2. 통신정보의 개요

1) 통신정보의 정의

통신으로부터 정보를 탐지하거나 획득하려는 수단으로 상대적인 시설을 갖추어 놓고 암암리에 도청

분석하여 얻어지는 자료 및 정보를 말한다.

2) 통신정보의 수집방법

(1) 통신 회선에 개입하는 방법

유선통신에 도청장치를 설치하는 방법과 무선통신에서 같은 방법의 수신기를 설치하여 통신주파수를

동일하게 맞춤으로서 가장 안전하게 통신내용을 수집할 수 있다.

① 통신내용분석

하나의 통신문이 아닌 많은 통신문을 종합 분석하다보면 필요한 정보를 획득할 수 있다. 정보분석

의 가장 기본요소이며 가장 큰 비중을 차지한다.

② 교신분석

통신제원, 교신상황을 분석하여 통신망의 규모와 체계를 파악하고 발신인, 발신량, 교신일시, 행동

동태 등을 추정할 수 있다.

③ 암호분석

암호로 타전한 전문을 입수하여 해독용 암호표 없이 추리, 분석, 해독하여 비밀을 탐지한다.

④ 허위 및 기만통신

같은 통신소로 가장하여 상대로 하여금 중요한 내용이나 비밀을 발설하게 하여 정보를 획득하거나

허위정보를 제공하여 업무수행에 혼란을 야기 시키는 것

⑤ 방향탐지

송신소에서 발사하는 전파의 특성을 분석하여 방향과 위치를 탐지하거나 이동경로를 탐지하는 것

⑥ 방해통신

상대통신망을 교란시키거나 방해함으로서 원활한 통신활동을 할 수 없게 하여 능력을 약화시키거나

소통을 불가능하게 만드는 것

(2) 통신소 침투에 의한 자료수집

① 비밀보안자료의 입수

통신망에 사용하는 비밀자료를 관찰, 복사, 촬영하여 비밀 해독이나 도청 등을 돕는다.

② 비밀보안자료의 파손

통신망에 사용하는 비밀 자료를 손상 또는 파기하여 그 능력을 약화시키거나 불능하게 만들어 불가

피하게 평문으로 송신하게 하여, 도청이 용이하거나 도청된 내용을 분석하는데 용이하게 하는 것

3) 통신보안과 통신정보의 차이점 비교

	통 신 보 안	통 신 정 보
1	보호기능(양성적)	수집기능(음성적)
2	방어수단(소극적)	공격수단(적극적)
3	방대한 인력과 예산이 소요된다.	극소의 인력과 예산이 소요된다.
4	효과측정이 어렵다.	효과 측정이 쉽다,
5	국가 보안에 중대한 영향을 끼친다.	국가 보안에 중대한 공헌을 한다.

3. 전파의 특성

전파통신에서 현재 많이 사용하고 있는 전파를 주파수대로 구분하여보면 장파(LF), 중파(MF),

단파(HF), 초단파(폴), 극초단파(UHF)등으로 구분할 수 있고 각각의 전달특성 및 통신 방법의 특성에

따라 통신보안상 문제점이 있다.

1) 장파(LF)

주로 지표파에 의해 전파되며 파장이 클수록 지표면에서의 감쇠가 적어 주야 계절의 변화없이 원거리

통신에 적합. 간혹 원거리에 전파가 도달할 경우에는 전리층의 E 층과 지표와의 사이를 반사하는

상공파에 의한 것이므로 대지와 전리층에서 흡수작용이 나타나 일반적으로 야간과 겨울이 주간과

여름보다 수신상태가 좋다.

2) 중파(MF)

주로 지표파에 의해서 전파되며, 대지의 감쇠영향이 장파인 경우보다 심하다. 야간에는 전리층에서도

반사되므로 일반적으로 야간과 겨울이 주간과 여름보다 수신상태가 좋다.

3) 단파(HF)

주로 전리층과 지표의 반사를 이용하여 전파된다. 파장이 짧으므로 E층을 통과하여 F층에서 반사되어

지상으로 되돌아온다. 단파는 적은 전력으로도 원거리 통신 가능하므로 통신보안에 유의 하여야

한다. 일반적으로 여름과 주간에는 높은 주파수, 겨울과 야간에는 낮은 주파수를 사용한다.

통신 보안도가 가장 낮은 주파수대이다.

4) 초단파(VHF)

초단파 이상의  주파수대는 주로 직접파가 이용되며 가시거리내를 전파한다. 무선전화 방식으로 직접

통화를 할 수 있으므로 보안상의 취약성이 많아 통신 보안에 특히 유의하여야 한다.

5) 극초단파(UHF)

가장 높은 주파수대를 사용하는 통신용의 전파로서 도청하기가 가장어려워 통신보안도가 가장 높다.

4. 용어의 정의

1) 기만통신

같은 통신망의 통신소로 가장 기만하여 중요 내용 또는 비밀을 발설케 해서 내용을 탐지하거나 허위

통신문을 제공하여 업무수행에 혼란을 야기 시키는 것.

2) 방해통신

통신망회로의 통신을 교란 방해함으로써 통신능력을 약화 또는 두절케 하기 위해 혼신  및 잡음 전파

를 발사

3) 암호(暗號)

제3자에게 비밀로 할 목적으로 평문(平文)에 암어기술(暗語技術)을 가하여 그 내용 전체를 체계적으

로 변경시키는 각종 방식을 말한다.

4) 음어(陰語)(=암어)

제3자에게 비밀로 할 목적으로 통신문의 내용 중 비밀에 속하는 부분의 평문의 단어나 구절을 다른

어귀나 숫자와 문자 등으로 변경시키는 방식

5) 약호(略號)

평문의 문장, 어귀 또는 단어를 다른 간략한 문자, 숫자 또는 어귀로 대치하여 교신상호간에 식별하

도록 한 방법

6) 약어(略語)

평문의 긴 문장이나 단어 또는 어귀 중에서 중요 문자만을 발췌하여 간략하게 한 방식

7) 통신제원(通信諸元)

무선통신 운용의 기본요소인 호출부호, 주파수, 교신시간을 통칭하는 것

8) 감청(監廳)

통신의 운용상태 등을 감독하기 하여 공개적으로 통신내용을 엿들어서 녹음, 분석하는 것

9) 도청(盜聽)

상대방의  통신내용을 몰래 엿듣는 것.

10) 암호분석(暗號分析)

암호표 없이 암호를 연구하여 그 내용을 알아내는 것

11) 암호해독(暗號解讀)

암호표를 가지고 암호의 내용을 알아내는 것

12) 암호체계

평문을 암호화하거나 암호문을 평문으로 환원하기 위하여 만들어진 일정한 법칙을 말한다.

13) 암호조립

평문의 통신문을 암호자재를 사용하여 암호문으로 전환하는 과정을 말한다.

14) 비화기

유,무선전화 회로상의 통신내용을 제3자로부터 은닉할 목적으로 특수한 기술상의 처리를 가하여

송수신하는 방법으로 같은 방식의 비화기기 있어야만 교신할 수 있다.

15) 통신 보안 장비

암호 및 암호체계를 전자 또는 기계화된 방법으로 구성한 기기이며, 암호기와 비화기의 총칭

제2장 통신수단 및 통신방식에 따른 취약성

1. 통신수단

1) 전령통신

사람이 직접 전달하는 방법으로 통신보안도가 가장 높다.

① 정보를 탐지하려는 사람들로부터 피습 당할 우려가 있다

② 통신의 신속성 결여

③ 계절 또는 기후의 영향을 받는다.

④ 때와 장소의 영향을 받는다.

⑤ 비경제적이다.

2) 우편통신

일반우편과 등기우편이 있으며 국가 공신력에 의해서 취급되므로 보안도가 높다고 인정된다. 등기우

편은 수취인의 확인작업이 있으므로 일반우편보다 보안도가 높다

① 정보를 탐지하려는 자의 피습을 당할 우려가 있다.

② 신속성이 결여된다.

③ 일반우편의 경우 배달자의 확인이 곤란하다.

④ 일반우편의 경우 분실에 대한 책임보장이 없다.

⑤ 수취인에 대한 정확한 전달이 곤란하다.

3) 시호통신

시계내에서 서로 약정된 부호와 신호에 의해서 의사소통하는 방법으로 봉화, 수기, 전등, 신호탄

등이 있다.

① 기상 조건의 영향을 받는다.

② 제3자의 방해를 받을 가능성이 있다.

③ 원거리 통신이 불가능하다.

④ 시계내에서는 누구든지 신호를 탐지 할 수 있다

⑤ 신호누설에 의한 기만 및 역이용 당할 우려가 있다.

4) 음향통신

청각을 이용하여 서로 약정된 부호와 신호에 의해서 의사소통하는 방법으로 북, 피리, 나팔, 사이렌,

총성, 음성 등이 있다.

① 기상 조건의 영향을 받는다

② 제3자의 방해를 받을 가능성이 있다.

③ 원거리 통신 불가능

④ 음향이 들리는 거리내에서는 누구나 신호를 탐지 할 수 있다.

⑤ 신호누설에 의한 기만 및 역이용 당할 우려가 있다.

5) 전기통신

유선과 무선으로 구분되며  신속 정확하며 거의 거리에 구분됨이 없이 원거리까지 전달이 가능하므로

가장 많이 사용되는 통신 방식이나 보안도가 가장 낮으므로 특별한 보안 대책이 필요하다.

(1) 유선전화의 취약성

① 실선에 수화기를 접속하면 손쉽게 통화내용의 도청이 가능하다.

② 실선에 의한 통화이므로 보안의식 없이 중요내용을 통화하는 경우가 많다.

③ 무선중계회선방식인 경우 통화 내용의 도청이 용이하다.

④ 즉흥적인 문답식 통화이므로 보안자재의 사용을 기피하게 된다.

⑤ 사용자가 무선에 의한 회선망과 연결하여 운용하고 있음을 알지 못한다.

(2) 무선전화의 취약성

① 동일한 수신장치만 있으면 도청이 가능하다.

② 보안의식 없이 중요내용을 평문으로 통화하는 경우가 많다.

③ 사용주파수대와 출력에 따라 원거리까지 전파된다.

④ 도청시 통화자에게 도청사실을 인지 당할 염려가 없다.

2. 통신방식별 취약성

1) 무선통신보안의 일반적인 대책

① 불요 불급한 통화의 억제

② 이용자에 대한 지속적인 보안교육실시

③ 최소한의 출력 사용으로 불필요한 전파의 발사 방지

④ 보안장비 및 보안 자재의 활용

⑤ 통신 내용에 대한 사전 보안성 검토

⑥ 보안 책임자 설정 관리

2) 통신수단별 보안도 순위

통신 수단별로 크게 나누면 다섯 가지 정도로 나눌 수 있고, 보안도의 순으로 열거하면(안전한 순서

로) 다음과 같다.

① 전령통신  ② 우편통신  ③ 시호통신  ④ 음향통신  ⑤ 전기통신

3) 통신방식별 보안도 순위

통신 수단을 세분하여 보안도 순으로 열거하면 다음과 같다.(안전한 순으로)

① 전령통신   ② 등기우편   ③ 인가된 유선통신   ④ 일반 보통우편   ⑤ 일반 유선통신

⑥ 시호통신   ⑦ 음향통신   ⑧ 무선중계 유선통신   ⑨ 무선통신

* 인가된 유선통신이란 구성된 회로를 보안적 견지에서 검토하여 회선상의 도청의 우려가 없다고 인정하는

회로를 말한다.  (비화기가 설치된 회로 등)

3. 통신의 3대 요소

1) 신속

통신 내용을 목적지까지 전달하여 그 내용을 필요로 하는 사람으로부터 판단 처리하는데 소요되는

시간을 가능한 단축시키는 것

2) 정확

통신 내용을 전달하는 과정에서 상대방을 명확하게 확인하여 그 내용을 전달하는 것

3) 안전

도청이나 탈취 등으로부터 비밀을 보호하는 모든 방법과 보안 대책을 말한다.

4. 비밀누설 주요원인

비밀이나 중요내용이 통신에 의해서 누설되는 주요원인은 다음과 같다.

① 취약성이 있는 통신망을 사용

② 비밀내용의 평문 송신

③ 과도한 통신의 소통

④ 보고체제의 다원화

⑤ 무선침묵의 위반

5. 비밀누설에 대한 각종 방지법

1) 통신규율 및 통신사 교육훈련.

통신제원에 의한 절차준수, 감독강화, 통신보안 생활화.

2) 도청에 대한 방어

통신제원의 수시 변경, 무선침묵 유지, 보안 유해시 통신중단, 보안장비(비화기)설치

3) 방향탐지에 대한 방어

불필요한 전파의 발사, 같은 장소에서의 계속전파발사, 과도한 송신출력 등을 억제

4) 교신분석에 대한 방어

필요할 때만 교신하고 규율을 중시, 평문송신금지,

5) 기만통신에 대한 방어

① 상호 약정된 확인법의 사용(처음 통신 시작시, 의심스러울 때, 주파수 변경시)

② 비밀내용의 평문사용 엄금

③ 의심스러울 때는 예비 주파수 전환, 즉시 보고, 방향탐지로 확인.

④ 상대방(우리편) 통신사의 특성 등 파악

6. 통신보안의 책임

1) 1차적 책임

통신보안의 1차적 책임은 통신이용자이며, 그 다음으로는 전문기안자와 분류 및 통제자이다

2) 2차적 책임

통신보안의 2차적 책임은 지휘책임이다. 기관의 장은 물론 송신을 위한 자료작성부터 송신에 관여

하고 있는 모든 인원은 통신보안을 유지할 책임이 있다

7. 비밀의 구분

1) 1급 비밀

누설되는 경우 대한민국과 외교 관계가 단절되고 전쟁을 유발하여, 국가의 방위계획, 정보활동 및

국가 방위상 필요 불가결한 과학과 기술의 개발을 위태롭게 하는 등의 우려가 있는 비밀을 말한다.

2) 2급 비밀

누설되는 경우 국가안전보장에 막대한 지장을 초래할 우려가  있는 비밀을 말한다.

3) 3급 비밀

누설되는 경우 국가안전보장에 손해를 끼칠 우려가 있는 비밀을 말한다.

4) 대외비

제3장 통신 보안의 수단과 방법

* 통신보안 수단 3가지

① 자재보안   ② 송신보안    ③ 암호보안

1. 자재보안

암호, 음어, 약호 등과 같은 각종 보안자재와 비밀통신 장비 및 이와 관련된 문서 등을 비인가자로

부터 절취, 열람, 탐지, 사진촬영 등의 방법으로 누설되지 않도록 보호하는 각종 방책

1) 탈취, 탐지, 촬영, 관찰 및 복사의 방지

① 통신소 출입문 보호구역 표시

② 허술한 창문 철창 가설

③ 통신소 내부 투시 방지

④ 중요성에 따라 경비원 배치

2) 자재의 정확한 취급과 관리

① 항상 보유 보안자재 현황파악 및 기록비치

② 자재의 일일점검 확인보고

③ 취급자수를 최소화하고 취급자의 보안교육 수립 및 실시

④ 암호 자재는 반드시 비밀취급인가를 받아서 취급

3) 견고한 보안자재 보관용기 비치

① 보관용기의 자물쇠는 3단계 이상의 번호식을 사용

② 휴대하기 불편하도록 중량이 큰 용기를 사용

③ 자물쇠의 번호를 수시로 변경

4) 무용자재를 완전히 파기

① 무용자재는 상급기관에 반납

② 비상용 파기 기구를 배치하고 파기시 흔적이 남지 않도록 완전히 파기

③ 긴급파기 순서는 과거형, 미래형, 현재형 순으로 파기

5) 보안자재의 훼손 및 손실방지

불필요한 취급을 제한하고 정결하게 사용할 것

6) 자재운반시 안전한 보호관리

① 가능한 인편으로 전달

② 개봉할 수 없도록 이중포장

③ 수송 중 안전보호가 어려울 때는 경찰기관에 보호의뢰

2. 송신보안

송신보안이라 함은 적의 도청, 방향탐지, 방해통신, 기만통신 및 교신 분석으로부터 우리측 송신을 보

호하기 위하여 규정된 모든 방책을 의미하며 송신보안은 지휘책임이다.

1) 도청에 대한 방어

① 중요한 통신 내용은 암호, 암어(음어), 약호와 한다.

② 통신 운용절차 및 규정을 준수한다.

③ 불필요한 전파발사를 억제한다.

④ 필요한 경우 무선침묵을 유지한다.

⑤ 통신제원의 수시변경

⑥ 통신사의 괴벽노출 방지

⑦ 필요시 보안장치 설치

2) 방향탐지에 대한 방어

① 불필요한 통신 또는 전파발사 억제

② 동일 위치에서 계속적인 전파발사 억제

③ 통신제원의 수시 변경

④ 과도한 송신 출력 제한

⑤ 무선침묵 유지

3) 교신분석에 대한 방어

① 통신제원, 통신소 고유명칭, 발신수신인의 은폐

② 변경하고자 하는 주파수 및 변경시기 은폐

③ 통신시간, 통신량 조절 불필요한 전파 발사금지

④ 평문송신 금지

⑤ 통신절차 엄수

4) 방해통신에 대한 방어

① 통신기기의 세밀한 조정

② 예비주파수로 전환

③ 통신제원의 보안유지

④ 고출력으로 전파발사

⑤ 전파감시 기관에 신고

⑥ 다른 통신방법으로 전환

⑦ 수신이 용이하도록 송신속도를 낮춘다.

5) 기만통신에 대한 방어

① 상호 약정된 확인법 사용 상대방 확인

② 평문사용금지

③ 예비주파수로 전환

④ 의심되는 전파에 대한 방향탐지 활동

⑤ 상대통신의 특성, 괴벽 등을 세밀히 관찰

3. 암호보안

암호보안이란 통신수당에 의하여 전달되는 비밀내용을 은닉할 목적으로 문자나 숫자 등에 암호기술상

의 처리를 가하여 그 내용을 체계적으로 변경시켜놓은 것으로 암호 조직을 적 또는 비인가자로부터

보호하는 것

1) 암호보안의 대책

① 사용법의 준수

② 암호와 평문의 이중송신의 금지

③ 암호와 평문의 혼합사용의 금지

④ 적시적인 변경 사용

⑤ 암호문에 대한 질의 응답은 암호로서 이행

2) 암호 취급요원 등의 자격

① 암호자재 : Ⅱ급 비밀 이상의 취급인가자로서 암호취급인가를 얻은자

② 음어자재 : Ⅲ급 비밀 이상의 취급인가자

③ 약호자재 : 대외비로 분류되어 비인가자도 업무상 필요할 때 취급

4. 통신시설의 보호

예상되는 각종 침해행위로부터 통신 시설을 보호하기 위한 보호방책으로 보호구역에는 제한구역, 제한

지역, 통제구역으로 구분한다.

1) 제한지역

비밀 또는 재산의 보호 및 통신 시설을 보호하기 위하여 울타리 또는 경비원에 의하여 일반인의 감시

가 요구되는 지역

2) 제한구역

비밀 또는 주요통신시설에 대한 출입시 비인가자의 접근을 방지하기 위하여 그 출입에 안내가 요구

되는 구역

3) 통제구역

비인가자의 출입이 금지되는 지역으로 장비 및 통신시설의 보호를 요하는 통신보안상 극히 중요한

구역

제4장 보안자재의 제작 및 관리

1. 자재의 제작, 배부

1) 암호자재의 제작, 배부, 반납

(1) 암호자재는 국가정보원장이 제작하여 필요한 기관에 공급한다. 다만 국가정보원장이 필요하다고

인정할 때에는 암호자재의 사용기관으로 하여금 국가정보원장이 인가하는 암호체계의 범위 안에서

암호자재를 제작하게 할 수 있다

(2) 사용기간이 만료된 암호자재는 지체없이 그 제작기관의 장에게 반납하여야 한다.

2) 암어자재의 제작 및 배부

(1) 각 기관에서 공동으로 사용할 암어자재는 국가정보원장이 제작 배부한다.

(2) 각 기관의 자체용 암어자재는 국가정보원장의 인가를 받은 그 기관의 장이 제작 배부한다.

(3) 암어자재는 Ⅲ급으로 분류하여야 한다.

3) 약호자재의 제작 및 승인

(1) 국가 주요망, 국가기간통신망 등 시설자가 무선통신 망에서 사용할 통신보안용 약호자재를 제작

하고자 할 때는 약호자재 사용승인신청서, 인감등록서 및 약호자재(안)을 첨부하여 중앙전파

관리소장의 승인을 얻어야 한다.

(2) 약호자재는 대외비로 분류하며 자재의 표지 및 내용문의 상단중앙에는 대외비를 표시하여야 한다.

(3) 자재의 표면에는 제작기관명 대신에 중앙전파관리소장이 지정한 제작기관번호와 등록번호 및 경고

문 등을 표시하여야 한다.

(4) 약호는 숫자, 문자, 기호 등 뜻이 전혀 다른 글자로 구성하여야 한다.

2. 암어(약호)자재의 사용과 관리

다음의 사항에 따라 암어(약호)자재를 사용하여야 한다 다만 인가된 암호기 또는 비화기를 설치한 때

에는 승인된 범위내에서 평문으로 수발할 수 있다.

(1) 3급 비밀을 유무선으로 발신할 경우에는 암어자재를 샤용한다.

(2) 대외비를 유무선으로 발신할 경우에는 약호자재를 사용한다.

(3) 비밀로 분류되지 않은 내용이라도 국가이익을 행할 우려가 있다고 판단되는 내용은 암어 또는 약호

자재를 사용한다.

(4) 2급 이상의 비밀을 유무선으로 발신할 경우에는 암어(약호)화 하여서는 아니되며 반드시 암호화

하여야 한다.

(5) 통신문을 암어(약호)화 할 때는 평문과 혼합하여 사용할 수 없으며 같은 내용의 전문을 암어(약

호)문과 평문으로 이중 송신하거나 평문으로 문의 할 수 없다.

(6) 암어(약호)문의 회신문은 암호(약호)와하여 발신한다.

(7) 암어(약호)문의 작성은 2개 종류의 암어 (약호)자재를 혼합하여 사용할 수 없다.

(8) 암어(약호)문을 해독하여 평문으로 작성한 때에는 평문통신문 여백에 자재 사용근거를 기입 날인한

후 암어(약호)문은 파기하여야 한다.

(9) 암어(약호)문을 작성 또는 해독하기 위하여 사용된 작업지 등은 보안담당관 또는 보관책임자 입회

하에 소각하여야 한다.

(10) 현재용 및 미래용 자재는 교육목적으로 사용할 수 없다.

3. 자재의 사고 처리 및 파기

1) 자재사고 처리

자재제작 기관의 장은 자재가 오인소각, 분실 또는 누설되었다고 인정한 때에는 즉시 배부기관에 자재

사용 중지지시 및 미래용으로 대체 사용토록 긴급조치하고 가장 신속한 방법으로 중앙전파관리소장에

게 통보한 후 서면으로 통보하여야 한다.

서면보고내용 : 사고일시 및 장소, 자재명칭, 수량, 등록번호, 사고경위, 사고자의 인적사항,

사고내용에 관한 기관장의 확인서, 자재사고에 관한  처리결과, 자재증명서

2) 자재의 긴급파기

자재관리자 또는 전송업무 담당자는 긴급사태 발생으로 자재를 안전하게 보호할 수 없다고 인정할 때

는 이를 파기 할 수 있다.

(1) 과거용부터 파기하고 상황이 더욱 악화되었을 때는 미래용을 파기

(2) 과거용 자재는 자재관리의 안전에 위협이 닥쳐왔을 때 즉시 파기 하여야 한다.

(3) 현재용 자재는 실행 가능한 한 최후까지 보유하며, 더이상 보유할 수가 없다고 인정될 때에는 배부

처가 많은 것부터 차례로 파기

(4) 미래용 자재는 위험이 닥쳐왔을 때 최후 순간까지 기다리지 말고 파기하여야 한다.

(5) 자재를 긴급으로 파기하였을 때는 그 사항을 신속히 제작기관의 장을 거쳐 중앙전파관리소장에게

통보하고 산하기관에도 그 사실을 통보하여야 한다.

4. 보안 업무규정에 의한 자재관리

1) 비밀의 수발

(1) 암호화하여 전신으로 수발

(2) 취급자가 직접 수발

(3) 각급기관의 문서 수발계통에 의하여 수발한다.

(4) 등기우편에 의하여 수발한다.

2) 비밀의 보관 용기

(1) 비밀의 보관 용기 외부에는 비밀의 보관을 알리거나 나타내는 어떠한 표시도 하여서는 아니된다.

(2) 보관용기의 자물쇠 종류 및 사용방법을 보관책임자 이외의 인원이 알지 못하도록 특별한 통제를

실시하여야 하며, 타인이 알았을 때에는 즉시 이를 변경하여야한다.

3) 전화에 의한 수발 금지

비밀은 전신, 전화 등의 통신 수단에 의해 평문으로 수발하여서는 아니된다.

4) 여행중의 비밀 보관

비밀을 휴대하고 출장 또는 여행하는 자는 비밀의 안전보호를 위하여 국내 경찰기관  또는 국외

주재공관에 위탁 보관할 수 있으며, 위탁받은 기관은 이를 보관하여야 한다.

5) 비밀의 복제 복사의 제한

암호 및 암어자재는 어떤한 경우를 막론하고 복제 또는 복사하지 못한다.

6) 비밀의 파기

비밀의 파기는 소각용해 또는 기타의 방법으로 원형을 완전히 소멸시켜야 한다.

* 암호 자재의 긴급파기 순서

① 과거용   ② 미래용   ③ 현재용  순으로 파기

5. 통신보안 위규사항

1) 불온통신

① 북한 통신소와의 교신

② 국내 침투 간첩과의 교신

③ 적성국 통신소와의 교신

④ 미수교 공산국가 무선국과의 교신 (아마추어국 제외)

2) 군사, 경찰 비밀의 누설

① 전략 및 작전 계획

② 작전 진행 사항

③ 병력, 장비 현황 및 이동사항

④ 군사시설의 설비, 성능에 관한 사항

3) 국가외교 비밀의 누설

① 제외 공관에 발하는 훈령

② 공개할 수 없는 외교 조약

③ 특수 임무를 수행중인 외국 주재원의 활동 및 인적사항

④ 기타 국가외교에 영향을 초래하는 사항

4) 국가 행정비밀의 누설

① 대공관계 특별호구조사, 신원조사, 교육 및 회합등

② 비밀로 분류된 대공관계 신고 ,보고 제도

③ 대공 및 중요사건과 관련된 검문, 검색계획 및 집행

④ 기타 국가 시책에 영향을 초래하는 사항

5) 정보, 첩보의 누설

① 첩보 수집사항

② 비공개된 간첩의 체포, 사살, 수사활동 등

③ 국가원수 및 기타요인의 비공개 행차계획 및 진행사항

④ 밀수정보 및 수사활동

⑤ 적에게 유리한 국가산업활동

⑥ 공개할 수 없는 사진 전송

6) 보안자재 및 비밀 통신제원의 누설

① 암호, 음어, 약호의 누설

② 비인가된 암호, 음어, 약호 사용

③ 암호와 평문의 혼용 및 이중송신

④ 기타 통신자재 보안 및 통신 운영에 유해로운 사항

6. 통신 보안 교육

무선국의 시설자 및 무선통신업무에 종사하는 자는 5년마다 1회씩 통신보안교육을 받아야한다. 다만

국가 또는 지방자치단체가 개설한 무선국에 종사하는 자와 신고하고 개설할 수 있는 무선국 및 허가

신고 없이 개설 할 수 있는 무선국은 그러하지 아니한다. 또한 통신보안 교육을 이수한 자는 교육 이

수에 관한 확인을 받아야 한다.

* 한국무선국 관리사업단에서 받던 통신보안교육이 체신청으로 변경되어 무선국 허가시와 재허가시에 인쇄물에 의한 교육으로

대치되어 간편하게 되었습니다.

7. 통신 보안의 생활화

무선국 운용시 통화 하고자 하는 내용은 반드시 필요한 사항만 간명하게 하고 아마추어국 또는 실험

국에서는 음어의 사용이 금지 되어있으므로 보안을 요구하는 사항은 교신하지 않도록 한다. 특히

통신보안 정리   DS2OOQ

우리가 교신하는 내용은 언제나 적 또는 타인이 도청하고 있다고 생각하고 잡담이나 무의식중에 기밀

이 누설되지 않도록 통신보안에 대한 경각심을 가지고 교신하여야 한다.

수고 하셨습니다.      DS2OOQ  황한식 배상