SHARP EL-509V 사용법

□	2	4	6	8	10
｝	5.8	6.2	7.1	7.8	8.8

□미지수 1개(□)입력할 때

2nd F □→MODE→1(숫자)→x의 값2를 입력→M+ → x의 값 4를 입력→M+→마지막 값까지 반복

□미지수 2개(x,y) 의 데이터를 계산기 입력법

2nd F □→MODE→2(숫자)→(x, y)의 값 2, 5.8을 입력→M+

→ (x, y)의 값 4,  6.2를 입력→M+→ 마지막 값까지 반복

□[eqn: overline x] 의 계산 : RCL →[eqn: overline x](녹색)

□[eqn: overline y] 의 계산 : RCL →[eqn: overline y](녹색)

□□□｝ 의 계산 : RCL →□□｝(녹색)

□x의 시료표준편차(s) 의 계산 : RCL →□□(녹색)

□x의 불편분산의 제곱근([eqn: root v]) 의 계산 : RCL →s□(녹색)

□회기직선 y=a+bx 의 a, b 계산법

a: RCL → a(녹색)

b: RCL → b(녹색)

상관계수 (r) 의 계산법: RCL → r (녹색)

【참고 : 다른값 (예: □□｝,[eqn: SUM x sup2], [eqn: SUM y sup2] ..) 들을 계산할때도 같은원리로 사용하면됨】

□입력된 데이터를 지우는 방법 : 2nd F →MODE→0(숫자)

SHARP EL-5120 사용법

미지수 1개(□)입력할 때:

2nd F+QUIT(SET UP) □

(화면)  <SET UP>

1: DEG       2: FLOAT

3: MIXED    4: STAT 일 때

숫자 4 □

(화면)  STAT[□｝]

1: STAT □     2: STAT □｝

숫자 1 □

(화면)  <SET UP>

1: DEG       2: FLOAT

3: MIXED    4: STAT □(교체됨)

미지수 2개(□｝)입력할 때:

2nd F+QUIT(SET UP) □

(화면)  <SET UP>

1: DEG       2: FLOAT

3: MIXED    4: STAT □일 때

숫자 4 □

(화면)  STAT[□]

1: STAT □     2: STAT □｝

숫자 2 □

(화면)  <SET UP>

1: DEG       2: FLOAT

3: MIXED    4: STAT □｝(교체됨)

예)

□	2	4	6	8	10
｝	5.8	6.2	7.1	7.8	8.8

데이터 입력방법:

2 + ALPHA + ·+ 5.8 DATA □

(화면) 2 , 5.8DATA

m=              1

이런 방법으로 10까지 입력하면 된다.

[eqn: overline x]의 계산: 2nd F+MATH(STAT) □

1(숫자) □

(화면) [eqn: overline x] □ (값이 나옴)

[eqn: overline y]의 계산: 2nd F+MATH(STAT) □

화살표□□

1(숫자) □

(화면) [eqn: overline y] □ (값이 나옴)

□□｝의 계산: 2nd F+MATH(STAT) □

화살표□□

6(숫자) □

(화면) □□｝ □ (값이 나옴)

□의 시료표준편차 s: 2nd F+MATH(STAT) □

3(숫자) □

(화면) □□ □ (값이 나옴)

□의 불편분산의 제곱근[eqn: root v]: 2nd F+MATH(STAT) □

2(숫자) □

(화면) s □ (값이 나옴)

회귀 직선식 y= a + b□

2nd F+MATH(STAT) □

화살표□□ (2번 클릭)

(화면) 1: ｅ     2: b

3: r       4: □'

5: ｝'

여기서 1 □ a의 값이 나옴

2 □ b의 값이 나옴

※다른값([eqn: SUM x sup2], [eqn: SUM y sup2], □□, □｝)도 같은 방식으로     찾으면 된다.

입력된 데이터 지우는 방법

2nd F + CL □