국가기술자격검정 필기시험문제

2007년 제1회 품질경영산업기사 필기시험(3월 12일 시행)

제1과목 실험계획법

1. A가  [eqn: ELL]수준. B는 [eqn: m``]수준이고. 반복 [eqn: r``]인 이원배치실험에서 오차의 자유도를 구하는 수식은?

(단, 교호작용 [eqn: A TIMES B] 는 유의적이다. )

가.  [eqn: l (m-1)r]               나.    [eqn: l mr -1]

다.  [eqn: l m-1]                 라.    [eqn: lm(r-1)]

2. A가 4수준. B가 5수준, 반복이 없는 이원배치실험에 있어서 실험 결측치가 1개 있을 때에 총 자유도는?

(단, A, B 인자는 모수모형)

가.  14        나.  15      다.  18     라.   19

3. [eqn: X _{ij} =mu+a_i + e_ij]에서 [eqn: e_ij]는 [eqn: A_i]에서 [eqn: j``]번째 측정된 Data [eqn: X_ij]가 수반하는 오차로서 확률변수이며 [eqn: N(0, `` sigma_E^2 )`]에서 임의 추출한 것이라 할 때에 이 오차항의 특성으로 틀린 것은?

가. 오차 [eqn: e _{ ij}] 의 기대치는 0 이다.

나. 오차 [eqn: e _{ ij}]의 분산은 [eqn: sigma _E ^ 2]으로 어떤 [eqn: i,```j]에 대해서도 일정하다.

다.  임의의 [eqn: e _{ ij}]와 [eqn: e ' _{ij}]([eqn: i!=j`])는 서로 종속이다

라. 오차  [eqn: e _{ ij}]의 분포는 정규분포이다.

4. 반복수가 일정한 일원배치에서 급내변동(E)의 자유도가 30 이고, 총실험 데이터의 수가 36 일 때 인자 A의 수준수와 반복수는 얼마인가?

가.  7과 5                    나.  6과 6

다.  6과 7                    라.  5와 6

5. 부적합품 여부의 실험에서 적합품이면 0, 부적합품이면 1의 값을 주기로 하고 4대의 기계에서 나오는 200개씩의 제품을 만들어 부적합품 여부를 조사한 결과는 다음과 같다. 총 변동 [eqn: S_T] 를 구하면 약 얼마인가?

기 계	[eqn: A_{ 1}]	[eqn: A_{ 2}]	[eqn: A_{ 3}]	[eqn: A_{ 4}]
적합품 부적합품	190 10	178 22	194 6	170 30

가.  52.31  나.  56.44     다.  60.29   라.  62.22

6. 다음은 일원배치법 실험을 하여 얻어진 분산분석표의 일부이다. 오차의 순변동을 구하면 얼마인가?

(단. 인지  A의 수준수는 4 이다.)

요인	SS	DF	MS
A E	30 60	20	3
T	90

가.  48      나.  51   다.  69    라.   72

7. A, B, C인자에 대한 [eqn: 3TIMES3] 라틴방격법의 실험에서 분산분석결과 A, C는 유의하고 B인자가 무시될 수 있다면 [eqn: hatmu (A_i C_k )]의 수준조합에서 모평균의 점추정치로 옳은 것은?

가.  [eqn: barX _i`..~ +~barX _`..k]

나.  [eqn: barX_i`..`~`+ ~barX_`..k`~`+~barbarX]

다.  [eqn: barX_i`..`~`+ ~barX_`..k`~`-~barbarX]

라.  [eqn: barX_i`..`~`+ ~barX_`..k`~`-~2barbarX]

8. 반복없는 이원 배치법의 실험에서 A의 수준이 6이고 B의  수준이 5일 때 [eqn: A_{ i}B _{i}]의 조합에서 모평균의 추정에 필요한 유효 반복수는  얼마인가? (단, A, B인자는 모수)

가.  2      나.   2.5     다.   3       라   3.5

9. 난괴법에 의한 실험에서 다음의 분산분석표를 얻었다. 검정결과로 가장 올바른 것은?

(단, [eqn: F_{ 0.95}](4, 12)=3.26,   [eqn: F_{ 0.95}](3, 12)=3.49)

요인	SS	DF	MS
A B E	800 60 120	4 3 12	200 20 10

가.  요인 A에 유의차가 있다.

나.  요인 B에 유의차가 있다.

다.  총변동의 자유도는  20이다.

라.  [eqn: sigma_A×B^2]의 추정치는 10이다.

10.흰봉의 인장강도를 높이기 위하여 A(온도)를 4종류 취해 3회씩 반복 랜덤하게 실험한 결과 다음과 같은 분산분석표의 일부를 얻었다. 분산비([eqn: F_{ 0}])를 구하면 약 얼마인가?

(단, [eqn: F_{ 0.95}](3, 8)= 4.07,    [eqn: F_{ 0.95}](8, 3)  = 8.85)

요인	SS	DF
A(온도) B(오차)	3.52 1.71	3 8
T	5.23	11

가.  3.14     나.  3.60    다.  4.49    라.  5.49

11.반복이 같은 일원 배치법의 실험에서 수준수가 4 이고 반복수가 3일 때에 요인 A의 분산 [eqn: sigma_A ^2]의 추정식은?(단. A는 변량인자)

가.  [eqn: sigma_A ^2 = { V_A -V_E} over {3 }]       나.  [eqn: sigma_A ^2 = V_A]

다.  [eqn: sigma_A ^2 = { V_A -V_E} over {4}]       라.  [eqn: sigma_A ^2 = V_A + V_E]

12.일원 배치의 단순희귀 분산분석표를 작성한 결과 다음과 같은 [데이터]를 얻었다. 나머지(고자회귀)의 [eqn: S_r]값은?

[데이터]  :  [eqn: S_{T} == 35.27],     [eqn: S_{ R}=33.07]= 33.07,

[eqn: S_{ A}=33.29],     [eqn: S_{ E}=1.98]

가.  0.02    나.  0.22     다.  2.20   라.   2.46

13.[표]는 [eqn: L_{ 8}(2 ^{ 7} )]의 직교 배영표의 성분을 나타낸 것이다. 1열에 인자 A를 배치하고, 5열에 인자 C를 배치한다면 및 열에  교호작용이 나타나는가?

열	1 2 3 4 5 6 7
성분	a b a c a b a b c c b c

가.   4열   나.  5열   다.  6열    라.  7열

14.일원 배치법(수준수=[eqn: ELL],  반복수 =m)에서 A인자의 각 수준의 합계  [eqn: T_1`.,~T_2`.,~ CDOTS,~T_l`.]가 m개의 데이터의 합일 때. 이들의 정수계수의 1차식은 다음과 같다. 대비 L의 변동 ([eqn: S_{ L}])을 구하는 수식은?

[eqn: L=c_1 T_1`.~+~c_2 T_2`.~+~ CDOTS~+~c_l T_l`.]

(단. [eqn: SMALLSUMC _{i}= 0] 은  하나의 대비이다.)

가. [eqn: S_L = { L^2} over {( sumc_i ^2 ) BULLETm }]    나.  [eqn: S_L = { L^2} over {( sumc_i ^2 ) }]

다 [eqn: S_L = { m BULLET L^2} over {( sumc_i ^2 ) }]        라.  [eqn: S_L = { L^2} over { sum(m BULLET c_i )^2 }]

15.[표]는 모수모형인자 A에 5수준, 모수모형인자 B에 4수준을 취하여 반복이 없는 실험을 완전랜덤한 순서로 행한 결과이다, [eqn: mu (A _{1}B _{ 3})]의 점추정치는 얼마인가?

(단, 데이터의 구조모형은 [eqn: X_{ ij}= mu+a _{ j}+b _{ j}+e _{ ij}]이며 [eqn: i=1,~2,~3, CDOTS,~5~~~~~~j=1,~2,~3,~4] 이다)

a b	[eqn: B_{ 1}]	[eqn: B_{ 2}]	[eqn: B_{ 3}]	[eqn: B_{ 4}]	[eqn: barx_i`.]
[eqn: A_{ 1}]	89	88	97	94	92
[eqn: A_{ 2}]	84	77	92	79	83
[eqn: A_{ 3}]	81	87	87	85	85
[eqn: A_{ 4}]	87	92	89	84	88
[eqn: A_{ 5}]	79	81	80	88	82
[eqn: barx_`._j]	84	85	89	86	[eqn: barbarx =86]

가.  97    나.  95   다.  90  라. 86

16.반복수가 같지 않은 일원배치 모수모형 분석시 각 수준의 모평균[eqn: mu _{ i}] 에 대한  100(1-[eqn: alpha``])% 신뢰구간 추정식은?

가. [eqn: barx _{i} .±F _{1-alpha} (1,~nu _{E} ) sqrt { { 2V _{ E} } over {m _{ i} } }]

나. [eqn: barx _{i} . +- F _{1-alpha} (1,~nu _{E} ) sqrt {{V _{ E} } over {m _{ i} }}]

다. [eqn: barx _{i} .±t _{1-alpha/2} (nu_E ) sqrt {{2V _{ E} } over {m _{ i} }}]

라. [eqn: barx _{i} .±t _{1-alpha/2} (nu_E) sqrt {{V _{ E} } over {m _{ i} }}]

17.[eqn: k TIMES k] 라틴방격에서의 가능한 배열방법의 수는?

가. (표준라틴방격의 수)[eqn: TIMES k TIMES (k-1)]

나. (표준라틴방격의 수)[eqn: TIMES k! TIMES (k-1)!]

다. (표준라틴방격의 수)[eqn: TIMES k]

라. (표준라틴방격의 수)[eqn: TIMES k !]

18.인자의 수준을 기술적으로 지정할 수 있는 인자는?

가. 변량인자              나.  모수인자

다. 혼합인자              라.  대응이 있는 변량인자

19.반복이 있는 이원배치법의 구조모형이 다음과 같을 때 A수준의 모평균 [eqn: mu + a_i+ bare_i` ..]의 추정치는?

(단, 인자 A, B는 모수)

[구조모형] : [eqn: X_ ijk = mu +a_i + b_j + (ab)_ij + e_ijk]

[eqn: i=1,~2,~ CDOTS ,~l ,~~~j=1,~2,~ CDOTS ,~ m ,~~~k=1,~2.~ CDOTS,~n]

가. [eqn: barbarX]    나, [eqn: barX_i`..]  다, [eqn: barX._j`.] 라, [eqn: barX_ij`.]

20.일원배치법에서[eqn: { ALPHA }_{1 }]의 짐추정이 52.6Kg이라면 다음의 분산분석표를 보고 [eqn: hatmu(A_1 )]의 95% 신뢰구간을 구하면 약 얼마인가?  (단, [eqn: { t}_{0.975 } (16)=2 . 120.]   [eqn: { t}_{0.95 }(16)=1 . 746)]

요인	SS	DF	MS	[eqn: { F}_{ 0}]
A E	1853 1561	3 16	618 97.6	[eqn: {6. 33}^{ DEG DEG }]
T	3414	19

가. 42.13～63.07(kg)    나, 43.23～61.97(kg)

다. 44.89.～60.31(kg)    라, 14.90～40.70(kg)

제 2 과목 :통계적품질관리

21.c 관리도의 중심선이 16 이었다. 관리 하한선은 얼마인가?

가. 16       나. 4      다. 2      라. 0

22.관리도의 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

가. 공정이 불안정한 경우에는 사용할 필요가 없다.

나. 시료의 수가 클수록 관리도의 검출력이 커진다.

다.[eqn: barX -R] 관리도에서는 우선 R점의 움직임을 관찰한다.

라. 관리도는 관리용 관리도의 도입 이전의 표준값을 설정하 기 위해서도 사용한다.

23.상자 속에 12개의 재품이 들어있는데 그 중에서 4개가 부 적합품이다. 상자에서 임의로 1개씩 두 번 추출할 때 2개가  모두 합격품일확률을 구하면?

(단, 한번 꺼낸 것은 되돌려 넣지 않는다.)

가. [eqn: { 1} over {3 }]     나. [eqn: { 5} over {9 }]     다. [eqn: { 15} over {24 }]     라. [eqn: { 14} over { 33}]

24.다음은 KS A IOS 8422에서 사용되는 어떤 용어에 대한 것인가?

“로트에서의 샘플링 검사를 축차 실시할 때 검사한 항목의 합계 개수로 검사의 처음부터 마지막까지의 항목을 포함 한다.”

가. 합격 판정값       나. 불합격 판정값

다. 누계 카운트       라. 누계 샘플 사이즈

25.Y 제품의 로트로부터 6개의 시료를 랜덤 샘플링하여 경도를 측정한 결과 다음과 같은 데이터를 얻었다. 이제품의 경도의 모평균에 대한 95% 신뢰구간을 구하면 약 얼마인가?

(단. [eqn: { t}_{0.975}(5)=2. 571. { t}_{0.975 }(6)=2.447]

[eqn: { t}_{0.95 }(5)=2. 015. { t}_{0.95 }(6)=1.943] )

[데이터] : 53. 52. 59. 55. 54. 57

가. 53. 305 ～ 56. 695     나. 52. 395 ～ 57. 605

다. 52. 855 ～ 57. 145     라. 52. 263 ～ 57. 737

26.다음 중 모부적합품률에 대한 검정을 할 때의 통계량 표시로 옳은 것은?

가.  [eqn: { u}_{0 } = { p- { P}_{0 } } over { SQRT { { P}_{ 0}(1-p) } }]

나.  [eqn: { u}_{0 } = { p- { P}_{0 } } over { SQRT { { { P}_{ 0}(1- { P}_{0 } )} over {n } } }]

다.  [eqn: { u}_{0} = { { P}_{ 0}-p } over { SQRT { { P}_{ 0} (1- { P}_{0 } )} }]

라.  [eqn: { u}_{0 } = { { P}_{0 }-p } over { SQRT { { { P}_{0 }(1-p) } over { n} } }]

27.개개의 측정치(x) 관리도와 평균값([eqn: barx]) 관리도를 비교한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. X 관리도는 중상극한정리를 이용한 이항분포의 성질을 이용한다.

나. X 관리도의 민감도(sensitivity)가 X 관리도에 비해 더 우수하다.

다. X 관리도는 개개의 측정값을 각각의 타점 통계량으로 사용하는 관리도이다.

라. 공정평균의 변화에 대한 탐지력은 X 관리도가 더 높다.

28.로트의 크기 N = 1000 이고 합격판정 갯수 C = 1 일 때, 시료의 크기 n을 5, 10, 20, 30, 50 으로 하면 OC곡선은 어떻게 변하는가?

가. OC곡선은 대체로 오른쪽으로 완만해진다.

나. 소비자 위험은 증가하고 생산자 위험은 감소한다.

다. 생산자 위험은 증가하고 소비자 위험은 감소한다.

라. OC곡선은 거의 변화하지 않는다.

29.다음의 내용에서 (   )안에 순서대로 알맞은 것은?

(단. 제1종의 오류는 [eqn: alpha]. 제2종의 오류는 [eqn: beta] 라고 한다.)

“검정의 신뢰성은 제1종의 오류과 제2종의 오류에 의해서 결정된다. 표본의 크기가 고정되어 있을 경우 기각역을 넓히면 (   )는 증가하고, (   )는 감소한다.

가.  [eqn: alpha,~ beta]              나.  [eqn: beta, ~alpha]

다.  [eqn: alpha,~1-beta]           라.  [eqn: 1 - alpha ,~beta]

30.두 직조기계에 의해 뜨게실을 생산할 경우, 각 기계에 따른 뜨게실의 조밀함에 대한 산포의 크기를, 비교하려 한다. 다음 중 적합한 검정법은?

(단,  각 측정값들은 정규분포에 따른다고 한다.)

가.  F - 검정          나.  카이제곱 검정

다.  t  - 검정          라.  u - 검정

31.단순 랜덤 샘플링 방법과 비교해서 추정 정밀도는 나쁘나 작업이 용이하고 비용이 작게 드는 샘플링 방법은?

가.  2단계 샘플링         나.  층별 샘플링

다.  취락 샘플링          라.  계통 샘플링

32.다음 중 게수값 검사에 대한 샘플링 검사(KS A IOS 2859-1)에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 보동 검사, 까다로운 검사, 다회 검사의 전환규칙이 있다.

나. 3종류의 샘플링 형식이 정해져있다.

다. 통상검사 3종류와 특별검사 4종류의 검사수준이 있다.

라. 필요시 분수합격 판정개수의 샘플링 방식을 사용할 수 있다.

33.평균이 [eqn: mu`], 분산[eqn: sigma^2] 인 정규분포를 따르는 품질특성치의 [eqn: barX]관리도의 LCL 과 UCL 은?

가. LCL =[eqn: mu -3 sigma ,]  UCL = [eqn: mu +3 sigma]

나. LCL =[eqn: mu -3 { sigma }^{ 2} ,]  UCL = [eqn: mu +3 { sigma }^{2 }]

다. LCL =[eqn: mu -3 { sigma } over { SQRT {n } }],   UCL =[eqn: mu +3 { sigma } over { SQRT {n } }]

라. LCL =[eqn: mu -3 { { sigma }^{ 2} } over { n} ,]   UCL =[eqn: mu +3 { { sigma }^{ 2} } over { n}]

34.다음의 각 분포에 관한 설명 중에서 틀린 것은?

가. 이항분포는 P[eqn: <=] 0.5 이고, nP[eqn: >=] 5 일 때는 정규분포에 근사된다.

나. 이항분포는 P[eqn: <=] 0.1 이고, nP[eqn: >=] 0.1～10 일 때는 포아송분포에 근사된다.

다. [eqn: { N} over { n} PREC 10] (유한모집단)일 때는 초기하 분포를 따른다.

라. 포아송분포 nP[eqn: >=] 5일 때는 이항분포에 근사된다.

35.어떤 시료로부터 다음의 데이터를 얻었다. 이 데이터를 이용하여 추정회귀계수를 구하면 약 얼마인가?

[데이터]

[eqn: SUM { x}_{ i} =68.3,]  [eqn: SUM { x^2}_{ i} =760,] [eqn: SUM { y}_{ i} =8.2]

[eqn: SUM { x}_{i } { y}_{i} =180,]  n = 8

가. 0.234   나. 0.424   다. 0.622   라. 0.834

36.계량 규준형 1회 샘플링 검사에서 로트의 부적합품률을 보증하는 경우 [eqn: P_o =1%,] [eqn: { P}_{ 1} = 9%] 이고, [eqn: alpha== 0.05]. [eqn: beta= 0.1]일 때 합격판정계수 k 의 값은?

(단.[eqn: { K}_{0.05 } =1.65,] [eqn: {K}_{0.1 }=1.28,][eqn: { K}_{0.01 }=2.33,][eqn: { K}_{0.09 }=1.34])

가. k = 1.25               나. k = 1.45

다. k = 1.77               라. k = 2.93

37.[eqn: barX -R] 관리도에서 [eqn: barX]의 표준편차 [eqn: sigma_barX =0.523] 이었다. 만일 이 공정의 군내변동[eqn: { sigma }_{w }] 가 0.684. 군간변동[eqn: { sigma }_{ b}]는 0.424 라면 시료의 크기 n 의 값은 약 얼마인가?

가.  3           나.  4          다.  5          라.  6

38.UCL = 41. 2, LCL = 18.8 인 [eqn: barX]관리도 (n = 5)가 있다. 공정의 분포가 [eqn: N(30. { 10}^{2 } )]인 경우, 이 관리도에서 점 [eqn: barX]가 관리한계선을 벗어날 확률은 약 얼마인가?

(단, 다음의 정규 분포표를 이용하시오.)

u	[eqn: { P}_{r }]
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	0.0179 0.0139 0.0107 0.0082 0.0062

가.  1.24%  나.  1.64%  다.  2.14%  라.  2.78%

39.수험자 200명이 응시하여 시험성적이 평균 68.4, 표준편차 10인 정규 분포 이룰 때 88점 받은 학생의 성적 순위는?

가. 2       나.  5      다.  7       라.  10

40.현장에서 일어난 문제 중에서 부적합품, 부적합, 고장 등의 발생건수를 분류항목별로 나누어 크기의 순서대로 나열해 놓은 그림은?

가.  파레토도                 나.  산점도

다.  도수분포                 라.  체크시트

제 3 과목 : 생산시스템

41. 포드시스템에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 한공정의 정지가 전 공정에 미치는 영향이 크다.

나. 설비투자로 인한 고정비가 크므로 조업도가 저하될 때는 제조원가에 미치는 영향이 크다.

다. 제품 및 생산설비의 변경 및 개량이 용이하다.

라. 시장구조의 변화와 다양한 수요 대응이 어렵다.

42.소품종 다량생산 시스템에서 다양한 수요와 수요변동에 신축성 있게 대응하기 위해서 보다 적은 부분품으로 보다 많은 종류의 제품을 생산하는 방식은?

가. 셀룰러 생산           나. 모듈러 생산

다. 프로젝트 생산         라. 택트생산

43.work sampling 중에서 레이팅을 하여 표준시간을 산출하는 대표적인 방법은?

가.  랜덤 워크 샘플링(random work sampling)

나.  등간격 위크 샘플링(systematic work sampling)

다.  층별 워크 샘플링(stratified work sampling)

라.  퍼포먼스 워크 샘플링(performance work sampling)

44.다중활동분석표(Multiple activity chart)의 종류가 아닌 것은?

가.  Man-Machine chart(작업자-기계작업 분석표)

나.  Gang process chart(갱 프로세스 분석표)

다.  Multi Man chart(복수 작업자 분석표)

라.  Multi Assembly process chart(조립공정 분석표)

45.수요예측에서 시계열분석기법이 아닌 것은?

가. 박스-젠킨스법        나. 델파이법

다. 이동평균법           라. 지수평활법

46.JIT시스템에서 소로트화의 특징으로 가장 관계가 먼 것은?

가.   공정간 재공품 재고를 감소시킬 수 있다.

나.   공간이용을 최대한 활용할 수 있다.

다.   품질문제를 쉽게 파악할 수 있다.

라.   간판수와 리드타임이 증가된다.

47.불평형률([eqn: P_{ ub}])을 나타내는 수식으로 가장 올바른 것은?

(단, [eqn: SMALLSUMt _{ i}]=각, 작업 공정시간의 합계,

m=작업자수 , [eqn: t_{ max}]=애로공정의 공정시간)

가.  [eqn: { m BULLETt _{ max - } SMALLSUMt _{ i} } over {SMALLSUMt _{ i} } TIMES 100]

나.  [eqn: { m BULLET t _{ max} } over { SMALLSUMt _{ i} } TIMES100]

다.  [eqn: { SMALLSUMt _{ i} } over { m BULLETt _{ max}- SMALLSUMt _{ i} } TIMES100]

라.  [eqn: { SMALLSUMt _{ i} } over {m BULLETt _{ max} } TIMES100]

48. 다음 [자료]에서 설비종합효율을 구하면 약 몇%인가?

[자료] -시간 가동률 : 89%

-성능 가동률 : 50%

-가공수량 : 400개.

-부적합품(불량)갯수 : 5개

가. 24%    나. 34%    다. 44%    라. 54%

49.제품공정 분석표에 사용되는 기호 중 가공을 하면서 치수를 확인하는 공정기호는?

50.작업을 보통 매초 16내지 24프레임의 속도로 촬영하므로 육안으로 놓치기 쉬운 짧은 주기의 작업을 분석하는데 특히 효과적인 필름분석법은?

가.  메모동작분석(memo motion analysis)

나.  미세동작분석(micro motion analysis)

다.  사이클 그래프분석

라.  크로노 사이클 그래프분석

51.경제적 주문량(EOQ) 결정에 필요한 사항이 아닌 것은?

가. 재고유지비         나. 주문비용

다. 연간수요량         라. 생산준비비

52.MR시스템에 있어서 MRP의 구성 요소들의 조립순서를 나타내고, 각 조립순서의 단계별로 필요한 소요량과 조달기간을 결정하는 것은?

가. 부품명세서         나. 자재명세서

다. 조립명세서         라. 재고기록서

53.리차드 머더(Richard Muther)에 의해 제시된 체계적 설비 배치계획은?

가. COMSOAL          나. SLP

다. ALDEP             라. CRAFT

54. 생산계획량을 완성하는데 필요한 인원이나 기계의 부하를 결정하여 이를 현재 인원 및 기계의 능력과 비교해서 조정하는 것은?

가. 일정계획         나. 자재계획

다. 절차계획         라. 공수계획

55.4가지 부품을 1대의 기계에서 가고하고자 한다. 현재 일은 5일 아침이고, 가공시간이 다음과 같이 주어져 있다. 평균처리시간을 최소화하는 작업순서로 가장 옳은 것은?

부품	가공시간	납기일
A	7	20
B	4	10
C	2	8
D	12	13

가. C-B-A-D                나. B-A-D-C

다. D-C-B-A                라. A-D-B-C

56.다음의 내용은 어떤 보전조직에 대한 것인가?

"조전작업자는 조직상 각 제조부문의 감독자 밑에 둔다."

가. 집중보전          나. 부문보전

다. 지역보전          라. 절충보전

57.다음의 내용은 자재분류의 원칙 중 무엇에 대한 것인가?

"취급되는 자재의 기감이 용이하도록 자재분류에 융통성을 갖추어야 한다."

가. 점진성          나. 포괄성

다. 용이성          라. 상호배제성

58.자주보전의 전개에 있어서 보통 7단계로 나눈다. 단계의 순서가 올바른 것은?

1. 초기청소

2. 총점검

3. 발생원, 곤란부위 대책

4. 자주점검

5. 자주보전 잠정기준의 작성

6. 정리정돈

7. 자주관리의 철저화

가. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7        나. 1, 4, 3, 2, 5, 6, 7

다. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7        라. 1, 3, 7, 2, 4, 5, 6

59.PERT/CPM에서의 주공정을 가장 올바르게 설명한 것은?

가. 전체 작업시간의 단축을 최적으로 추구하여야 할 공정

나. 예상소요시간이 가장 짧은 공정

다. 비용이 가장 많이 드는 공정

라. 가장 중요한 공정

60.여유시간 10분, 정미시간 50분일 경우 내경법으로 여유율을 구하면 약 몇 % 인가?

가. 12.2    나. 16.7    다. 20.0    라. 25.1

제 4 과목 : 품질경영

61.표준화구조는 표준화를 전개할 때 그 대상을 편리하게 파악할 수 있도록 3 가지의 구조로 구성되어 있다. 이 3가지 구조에 속하지 않는 것은?

가. 표준화 수준      나. 표준화 기술

다. 표준화 국민      라. 표준화 주제

62.브레인 스토밍(Brain Storming)의 4가지 법칙 중 해당되지 않는 것은?

가.  "좋다, 나쁘다"라는 비판을 하지 않는다.

나. 통제된 분위기에서 주관 부서장의 주도로 체계적으로 진행한다.

다.  아이디어를 구한다.

라.  다른 사람의 아이디어와 결합하여 개선을 추구한다.

63.소비자가 요구하는 품질로서 설계나 판매정책에 반영되는 품질을 무엇이라 하는가?

가. 설계품질         나. 시장품질

다. 적합품질         라. 가공품질

64.다음 중 국가적 표준화의 대상이 될 수 없는 것은?

가. 연구개발 단계의 상품

나. 일반적으로 다수의 국민이 사용하는 상품

다. 인명과 재산의 위해품목

라. 시험검사방법

65.기업은 제품이나 서비스에 대해 차별화 시키는 경쟁우위의 전략을 수립하여야 한다. 경쟁우선순위를 분류할 때의 요인으로 가장 관계가 먼 것은?

가. 품질       나. 시간(납기)

다. 원가       라. 수율

66.품질보증의 요건으로 필요조건과 가장 관계가 먼 것은?

가. 공약사항의 이행       나. 공약사항의 보완

다. 요구조건의 충족       라. PL문제에 대한 대처

67.사내표준화는 표준화의 목적, 강제력의 정도, 표준의 적용기간에 따라 분류된다. 표준화의 목적에 따라 분류된 것 중 관리 표준으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 조직규정          나. 표준관리규정

다. 품질관리규정      라. 검사업무규정

68.TQC를 추진하는데 있어서 각 담당부문으로서 취해야 할 기본방침 중 가장 관계가 먼 것은?

가. 의식의 선양과 협력체제의 확립을 도모한다.

나. 품질관리의 실시는 설계나 제조부문과 같이 스태프에 둔다.

다. 고유기술이나 각종의 관리와의 조화를 도모한다.

라. 공정에서 흐르는 제품은 다종 다양하기 때문에 대상 기 종을 층별하여 중점적으로 추진한다.

69.계량의 기본 단위 및 현시가 잘못 짝지어진 것은?

가. 길이 - 미터(m)        나. 질량 - 킬로그램 (kg)

다. 전류 - 암페어(A)      라. 광도 - 룩스(Lu)

70.어떤 제품의 평균이 36.10mm 이고, 표준편차가 0.03mm이었다. 이 제품의 규격상한이 36.20mm 일 때 공정능력지수PCI(Cp)는 약 얼마인가?(단, 이 제품은 상한규격만 있음)

가.  0.56    나.  0.67    다.  1.11    라.  1.2

71.고객만족을 위한 품질계획 활동에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 내용은?

가. 과거의 수행성과를 분석하여 품질목표를 설정한다.

나. 고객에 대한 파레토 분석을 이용하여 핵심고객을 확인 한다.

다. 시장조사, 설문조사, 전화 인터뷰 등을 통하여 고객     의 요구를 확인한다.

라. 실패를 분석하고 대책을 세울 전문 분석함을 구축한다.

72.다음 중 6 Sigma 수준에 해당하는 설명 중 가장 관계가 먼 것은?

가. Cp = 2

나. 규격하한에서 규격상한까지의 거리가 모표준편차의 12 배가 되는 경우

다. 치우침을 고려한 부적합품률 3.4ppm

라. Cpk = 1

73.길이, 무게, 강도 등과 같이 계량치의 데이터가 어떠한 분포를 하고 있는지를 보기 위하여 작성하는 그림은?

가. 히스토그램    나.산점도    다. 계통도    라.층별

74.ISO 9001(2000) 에서 제품에 대한 정의로 가장 올바른 것은?

가. 프로세스에 대한 결과

나. 지식과 기량을 적용하는 실증된 능력

다. 요구사항의 충족

라. 계획된 활동이 실현되어 계획된 결과가 달성되는 정도

75.다음 중 예방비용의 범주에 들지 않는 것은?

가. 사무비용          나. 계획비용

다. 교육․훈련비용     라. 불량대책비용

76.품질경영의 기능 수행절차로 가장 올바른 것은?

가. 품질설계 → 공정관리 → 품질보증 → 품질조사

나. 품질설계 → 공정관리 → 품질조사 → 품질보증

다. 품질관리 → 공정설계 → 품질보증 → 품질조사

라. 품질관리 → 품질보증 → 공정설계 → 품질조사

77.계측기의 사용에 있어 오차의 직접요인 중에서 가장 큰 영향을 미치는 오차는?

가. 계측장소의 환경변화에 따른 오차

나. 계측방법의 차이에서 오는 오차

다. 측정기, 측정물 및 환경 등의 원인을 파악할 수 없어 측정차가 보정할 수 없는 오차

라. 계측 중 계측기의 변화에서 오는 오차.

78.문제 항목 중 대응이 되는 요소를 찾아내어 이것을 행과 열로 배치하고, 그 교점에 각 요소 간의 관련 유무나 정도를 표시하고 이 교점을 착상의 포인트로 하여 문제점을 명확히 해나가는 신 QC기법은?

가. 연관도법                  나. 계통도법

다. 애로우다이어그램법        라. 매트릭스도법

79.다음 그림에서 공차는 몇mm인가?

가. -2     나. 0     다. 2     라. 4

80.품질보증에서 사용되는 PL은 무엇의 약자인가?

가. Plan Level          나. Product Liability

다. Planning Level      라. Production Liability