옥상 8층 아스팔트 방수공사의 표준 시공순서를 쓰시오.

1층 : 아스팔트 프라이머 - 2층 : 아스팔트 - 3층 : 아스팔트 펠트 - 4층 : 아스팔트 - 5층 : 아스팔트 루핑

- 6층 : 아스팔트 - 7층 : 아스팔트 루핑 - 8층 : 아스팔트

복층유리 - 건조공기층을 사이에 두고 판유리를 이중으로 접합하여 테두리를 둘러서 밀봉한 유리

자외선 투과유리 - 일광욕실, 병원, 요양소 등에 사용

접합유리 - 두 장 이상의 판 사이에 합성수지를 겹붙여 댄 것으로서 일명 합판유리라함

자외선 차단유리 - 진열창, 약품창고 등에서 노화와 퇴색방지에 사용

석재의 특수가공 공법의 종류 2가지를설명하시오.

분사법 : 석재면에 고압으로 모래를 분출시켜 면을 곱게 하거나 때를 벗겨내는데 쓰이는 방법

화염 분사법 : 프로판 가스버너 등으로 석재면을 달군다음 찬물을 뿌려 급냉시키면 표면에 얇은 층이 떨어져                나가므로서 거친면 마무리 하는 공법

착색돌 : 염료 또는 색소안료를 쓰는물감에 석재를 담가 물감이 침투되게 하는 벙법

철골조 용접부위 상세명칭을 3가지 쓰시오.

① 스켈럽 (Scallop : 모따기)

② 엔드텝 (End tab)

③ 받침쇠 (Back strip : 뒷댐재)

세로규준틀이 설치되어있는 벽돌조 건축물의 벽돌쌓기 순서

벽돌면 청소 - 벽돌 물축이기 - 재료건비빔 - 벽돌나누기 - 기준쌓기 - 중간부 쌓기 - 줄눈누름 - 줄눈파기 - 치장줄눈 - 보양

인조석바름 또는 테라죠현장갈기 시공시 줄눈대를 설치하는 이유에 대하여 3가지만 쓰시오.

㉮ 바름 구획 ㉯ 균열 방지 ㉰ 보수 용이

철근에 대한 콘크리트의 피복두께의목적에 대하여 3가지를 쓰시오.

㉮ 내구성 ㉯ 내화성 ㉰ 콘크리트 치기시의 유동성 ㉱ 부착력 유지

철골공사에서 anchor bolt 매입공법의 종류 3가지를 쓰시오.

㉮ 고정 매입 공법 ㉯ 가동 매입 공법 ㉰ 나중 매입 공법

경량철골 반자틀 시공순서

인서트 매입 - 달대설치 - 행거 - 반자틀받이 - 반자틀 - 천장판 - 텍스 붙이기

타일 붙이기 방법

떠붙임공법 - 가장 오래된 방법 타일 뒷면에 붙임 모르터를 얹어 바탕 모르터에 누르듯이 1매씩 붙이는

압착붙임공법 - 평평한 바탕 모르터위에 붙임 모르터 바르고 위에 타일을 누르거나 두드려 붙이는 공법

개량 압착붙임공법 - 압착붙임공법이랑 같으나 타일 뒷면에도 붙이 모르터를 바른다

접착공법, 동시줄눈공법

블록의 명칭

기본블록, 반블록, 한마구리 평블록, 양마구리 평블록, 창대블록, 인방블록, 창쌤블록, 가로근용 블록

단열공법에서 단열부 위치에 따른 벽 단열공법

내단열 공법, 중단열 공법, 외단열 공법

지하실 바깥방수의 시공순서

밑창 콘크리트 - 바닥 방수층 시공 - 바닥 콘크리트 타설 - 벽 콘크리트 - 외벽 방수층 시공 - 보호 누름벽돌 시공 - 되메우기

멤브레인 방수공사 종류 3가지

아스팔트 방수, 도막방수, 시트방수

섬유 포화점 - 목재 세포막내 결합수가 포화된 상태로 30%일 때. 섬유포화점 이하면 강도증가, 이상이면                   강도 불변

집성재 - 두께 2.5~5cm의 나무널을 섬유방향으로 평행하게 여러장 접착제로 붙인 재목

철골공사시 각부재의 접합위해 사용되는 고장력 볼트중 특수형 볼트종류 4가지

축전단형(TC 볼트), 너트전단형(PL 볼트), 고장력 그립볼트식, 지압형 볼트식

목재 문틀이 큰 충격에 의해 삐져나오지 않게 하기위한 보강법 3가지

연결철물 설치, 큰못치기, 앵커볼트 설치

조적조에서 이중벽으로 하여 공간쌓기를 하는 목적

방습, 방한, 방서, 방음, 단열

철골공사에서 용접부의 비파괴 검사

방사선 투과시험, 침투 탐상법, 초음파 탐상법, 자기분말 탐상법

실링 방수제의 주요하자 원인

실링재 파단, 접착면의 박리, 모재의 파괴

블록구조의 외부벽체에 대한 직접방수처리 3가지

치장줄눈을 방수적으로 처리, 표면수밀재붙임(타일, 돌붙임시공), 표면방수처리(방수몰탈시공)

모르터 미장공사에 부위별 미장시 합계두께

바닥 - 24mm, 천장 - 15mm, 내벽 - 18mm, 바깥벽 - 24mm

철골공사 접합에 사용되는 고장력 볼트의 장점4가지

리벳용접접합에 비해 화재위험성 적다             소음,진동이 적다.

불량개소의 수정이 쉬우며 접합강성이 높다        현장 시공, 설비가 간단하다

철골조 내화피복의 시공공법

타설공법 - 콘크리트 또는 경량콘크리트 타설하는 공법

미장공법 - 철망을 치고 모르터르 또는 펄라이트로 미장하는 공법

뿜칠공법 - 암면, 모르터르, 플라스터, 실리카, 알루미나계 모르터를 뿜칠하는 공법

조적공법 - 벽돌콘크리트, 블록경량콘크리트, 블록, 돌등으로 미장하는 공법

성형판 붙임 공법(ALC판), 멤브레인 공법(암면 흡음판)

콘크리트 블록 쌓기에서 수평줄눈에 묻어쌓는 와이어 메쉬의 사용목적

내력벽을 일체로 하여 하중분산, 교차부 균열방지, 전단력에 저항

철골공사의 공장제작 완료후 현장세우기를 하여야 하는데 현장시공을 위한 철골 시공도에 삽입해야할 중요한 사항 2가지 (부재의 형상 및 치수, 용접 및 고력볼트 접합부의 형상 및 치수)

창호 분류중 성능에 따른 분류 (단열창호, 방화창호, 방음창호)

타일종류를 소지 및 용도에 따라 분류하시오

소지 - 자기질, 도기질, 석기질, 토기질

용도 - 바닥, 내부, 외부

철골 세우기에서 기초 상판 고름질 방법 4가지

전면 바름법, 나중 채워넣기법, 나중 채워넣기 중심 바름법, 나중 채워넣기 +자 바름법

철골공장 가공 완료되는 단계에서 녹막이칠을 하고 현장으로 운반하는데 녹막이칠을 하지 않는 부분

현장용접, 밀폐되는 부분, 고력볼트 마찰 접합부, 콘크리트에 매입되는 부분

도막방수 - 도려상태의 방수제를 바탕면에 여러번 칠하여 방수막을 형성한 방수법 내약품성, 내구성, 투명성             착색 등이 자유로우나 외상에 약하다

시트방수 - 비닐, 폴리에틸렌, 아스팔트 등의 시트 1층으로서 방수효과를 내는 방수법으로 시공시 접착면은              물, 알칼리의 영향을 받지 않아야 하며 접착제 붙임으로 한다.

회반죽 미장의 시공순서

바탕처리 - 재료조정 및 반죽 - 수염 붙이기 - 초벌바름 - 고름질 및 덕먹임 - 재벌바름 - 정벌바름 - 마무리 - 보양

목공사의 마무리 중 모접기(면접기)의 종류를 쓰시오

실모, 둥근모, 쌍사모, 게눈모, 큰모, 티미리, 쇠시리, 평골모

목수는 (편수), 구조 및 수장일을 하는 목수(대목수), 창호 및 가구등의 일을 하는 목수(소목수), 목수직의 책임자(도편수)

앵커볼트(기둥밑 고정), 임팩트 렌치(볼트 가조임), 리머(구멍의 가심질), 턴버클(긴장역활), 드리프트 핀(강제 접합부 구멍 맞추기), 매틱해머(현장 리벳치기). 스피링 와셔(대용 볼트 조이기)

테라조 현장갈기 시공순서

바탕처리 - 줄눈대 대기 - 바름 - 양생 - 갈기 - 광내기

미장공사에서 여물과 해초풀의 역할

여물 - 미장재료에 혼합하여 표면 균열방지, 섬유질 재료, 재료분리 방지, 흙손질이 잘 퍼져 나가는 효과

해초풀 - 미장재료에 점성을 주어 흙손질의 작업성 증진위한 결합제, 점도, 강도, 부착력 증대효과

물기유지하여 바탕재 흡수 방지

철골 공사의 공장 제작 작업순서

공작도 작성 - 원척도작성 검사 - 형판뜨기 - 변형 바로잡기 - 마크표시 - 절단 - 구멍뚫기 - 가조립 - 용접 - 도장

철골조 기둥공사의 순서

현장시공도 작성 - 중심내기 - 앵커볼트 매립 기둥 밑바닥 조정 - 세우기 기계 준비 - 부재반입 - 세우기 - 세우기 검사 - 본접합 - 도장 - 접합부의 검사 - 완성

타일 종류 중에서 면처리 타일의 종류 (스크래치타일, 천무늬타일, 태피스트리타일)]

경량철골 반자틀의 시공순서

인서트 매입 - 달대볼트 - 행거 - 반자틀받이 - 반자틀 - 천장판 - 텍스 붙이기

TQC에 이용되는 도구명을 쓰시오

산점도(산포도), 파레토도, 특성요인도, 히스토그램, 체크시트, 관리도

골판잇기의 세로겹침은 지붕 물매가 3/10~5/10일 때 10~15cm, 가로겹침은 큰 골판(0.5)골, 작은 골판(1.5)골

실내미장은 천장에서 바닥, 외벽은 위부터 밑, 벽과 교차되는 처마 밑 채양 밑 등의 부위는 처마 및 반자 다음 벽순으로 바른다

타일공사에서 'open time'을 설명하시오

타일 붙이기 작업시 모르타르를 먼저 펴발라 놓은 후 타일을 붙일 때까지의 경과시간, 오픈타임이 길어지면 모르타르의 접착강도 저하로 타일 박락의 원인. 일반적 내장타일 10분, 외장타일 20분

벽돌 및 블록쌓기 순서

접착면 청소 - 물축이기 - 규준쌓기 - 중간부 쌓기 - 줄눈 누르기 - 줄눈파기 - 치장줄눈 - 보양

세로 규준틀에 기입해야 할 사항 4가지

쌓기 단수 , 인방보 테두리보의 위치, 개구부의 위치, 앵커 매립철물 위치

아스팔트 방수 - 시공시 인건비가 많이 들며 방수효과는 보통, 보호누름 필요

시멘트의 액체방수 - 시공이 간단, 비교적 저렴, 결점부의 발견 용이

시트방수  - 신장성과 내후성이 우수, 보호누름 필요, 결함부의 발견 어렵다

철골공사의 내화피복 공법 - 습식공법(뿜칠공법, 미장공법, 타설공법등), 건식공법, 합성피복공법

철골의 접합방법 중 용접의 장점 -  강재량의 절약, 절점의 강성화, 수밀성 유지, 무진동 시공

수경성 미장재료 - 석고 플라스터, 시멘트 모르타르, 킨즈 시멘트

기경성 미장재료 - 진흙질, 회반죽, 돌로마이트 플라스터, 아스팔트 모르타르

철골공사시 용접 결함의 원인

용접시 전류에 높낮이가 고르지 못할 경우

용접속도가 일정하지 못하고 기능이 미숙할 때

용접봉의 잘못된 선택과 관리보관이 불량할 경우

용접부의 개선 정밀도, 청소 상태가 나쁠 때

시트방수 - 일반적으로 시트제의 상호간 이음은 겹친이음 또는 맞댄이음으로 하고, 각기 겹침너비는 5cm 이상, 10cm 이상이 필요하고 충분히 압착해야 한다. 시공순서는 바탕처리 - 프라이머 도포 - 접착제 칠 - 시트 붙이기 - 마무리

블록쌓기 시공도에 기입해야할 사항 4가지

블록 나누기 및 블록의 종류 선택

벽 중신간의 치수

창문틀 등 개구부의 안목치수

사용 철근의 삽입 및 이음 위치

용접부의 검사항목

용전전 - 트임새 모양, 모아대기법, 구속법

용접중 - 전류, 운봉, 용접봉

용접후 - 초음파 검사, 침투수압, 외관판단

안전유리로 분류할 수 있는 성질을 가진 유리의 명칭 3가지를 쓰시오

접합유리, 강화유리, 망입유리

철골세우기 공사의 시공순서

기초주각부 중심 먹매김 - 앵커 볼트 매입 - 기초상부 고름질 - 철골세우기- 볼트 가조임 -변형 바로잡기- 볼트 본조임 - 현장리벳접합 - 리벳검사 - 도장

철골 시공에서 용접결함 6가지 쓰시오

슬래그 감싸들기, 언더컷, 오버랩, 블로홀, 크랙, 크레이터

벽돌조 건물에서 벽돌벽에 균열이 생기는 원인

설계 및 계획상의 미비로 인한 균열

- 기초의 부등침하

- 건물의 평면 입면의 불균형 및 벽의 불합리배치

- 불균형 또는 집중하중, 횡력 및 충격

- 벽돌벽이 길이, 높이 두께와 벽돌 벽체의 강도부족

시공상의 결함으로 인한 균열

- 벽돌 및 모르타르의 강도 부족과 신축성

- 벽돌벽의 부분적 시공 결함

- 이질재와의 접합부

- 모르타르의 들뜨기

철골구조에 사용되는 접합의 종류

리벳접합 - 리벳지름에 따른 구멍지름 크기를 정확하게 뚫는다

리벳치기시 가열온도는 800~1000도씨 정도

집결판의 사용 리벳 직격의 5배 이하로 한다

고장력 볼트 접합 - 고력볼트 접합면을 거칠게 해야 한다

조임에 의한 장력으 토크 측정하여 표준 볼트장력이 얻어지게 한다

접촉면의 틈개사 1mm 이상이면 끼움쪽을 채운다

용접접합 - 소재의 길이는 변형에 대비하여 여분을 둔다.

용접부위는 녹막이칠을 하지 않는다.

작업온도가 0~-15도씨 일 때 용접부분에서 100mm  이내의 부분을 36도씨 이상 dPdufgs다.

철골 세우기용 기계설비 - 가이데릭, 스트프레그 데릭, 트럭 크레인(이동식), 진폴, 타워 크레인(정치식)

시트 방수재료를 붙이는 방법 - 온통접착, 줄접착, 점접착

철골재 아크용접에서 직류와 교류의 특징

직류 - 일하기 쉽다, 공장용접에 많이 쓰인다

교류 - 고장이 적다, 가격이 싸다, 현장용접에 많이 쓰인다

철골공사에서 앵커 볼트 매입공법의 종류  - 고정 매입공법, 나중 매입공법, 가동 매입공법

블록공사의 모르타르 및 콘크리트를 사춤하는 시공법

모르타르 또는 콘크리트를 사춤하는 높이는 3cm이내

이어붓는 위치는 블록의 윗면에서 5cm 정도 밑에 둔다

피복두께는 2cm 이상으로 한다

바닥깔기의 경우 형식 및 문양에 따른 명칭

원형깔기, 마름모깔기, 바둑무늬깔기, 삿자리 무늬깔기, 오니무늬깔기

석재의 표면마감

기존공법 - 혹두기, 정다듬, 도드락다듬, 잔다듬, 갈기

특수공법 - 버너피니시, 플레너 피니시

본아치 - 아치벽돌을 사다리꼴 모양으로 주문 제작하여 쓴 것

막만든 아치 - 보통벽돌을 쐐기 모양으로 다듬어 쓴 것

거친 아치 - 보통벽돌을 사용하고 줄눈을 쐐기 모양으로 한 것

층두리 아치 - 아치너비가 클 때에 아치를 겹으로 둘러 튼 아치

보강 콘크리트 블록구조에서 모르타르 사춤위치 - 세로철근 삽입부, 벽끝 교차부 모서리, 개구부 주위

VE의 사고방식 - 고정관념의 제거, 발주자 사용자 중심의 사고, 기능중심의 접근, 조직적 노력

철골 운반시 조사 및 검토사항 - 철골부재의 길이, 운반차의 용량, 수송중 장애물, 운송거리

아스팔트 방수공사의 재료

아스팔트 컴파운드 - 블론 아스팔트에 동, 식물성 기름과 광물성 분말을 혼합하여 성질을 개량한 것

아스팔트 프라이머 - 아스팔트를 휘발성 용제로 녹인 것, 방수시공시 밑바탕에 도포하여 모재와 방수층                          부착력을 좋게 한다.

블론 아스팔트 - 비교적 연화점이 높고 온도에 예민하지 않으므로 지붕방수에 주로 사용한다.

스트레이트 아스팔트 - 신축이 좋고 접착력도 우수하지만 연화점이 낮아 주로 지하실 등에 사용한다

가새 - 수직재와 수평재가 만나는 결점 변형 방지위해 45도 방향으로 기둥 상하단에 긴결시킨 보강재

버팀대 - 가새를 댈수 없는 곳에서 가로재와 세로재가 만나는 안귀에 대는 보강재로 결점 변형 방지

귀잡이 - 수평재와 수평재가 만나는 절점의 각도 변형을 방지하기 위해 그 귀에 빗대는 보강재

알루미늄 창호 공사시 주의할 사항

알칼리에 약하므로 콘크리트 등에 직접 접촉되지 않도록 한다.

재질 강도가 약하므로 단면 크기를 충분히 하거나 보강재를 사용한다

긴결 철물을 동일 재료로 한다

블록 벽체의 결함 중 습기, 빗물 침투현상의 원인

블록 자체의 흡수량                              줄눈 사춤 모르타르 불량,

이질재와의 접합부 충진 모르타르 불량            개구부 주위 충진 모르타르 불량

목재 접착제 중 내수성이 큰 것부터 (페놀 수지 - 요소 수지 - 아교)

유성 페인트의 구성요소 - 건성유, 건조제, 희석제

외장타일에 발생할 수 있는 결점(흠집)의 종류

치수의 오차, 색조(빛깔)의 차이, 공기 구멍(기포)의 혼입

철골공사의 절단방법 - 전단절단, 가스절단, 톱절단

석재의 가공이 완료되었을 때 가공 검사의 요점

마무리 치수의 정도, 모서리 파손 여부, 면의 평활 여부, 다듬기 정도

아스팔트 모르타르 - 내산 바닥용                질석 모르트라 - 경량 단열용

바라이트 모르타르 - 방사선 차단용              활석면 모르타르 - 보온 불연용

목부 유성 페인트 시공순서

바탕만들기 - 연마 - 초벌칠 - 퍼티작업 - 연마 - 재벌칠 1회 - 연마 - 재벌칠 2회 - 연마 - 정벌칠

목공사에서 연결철물의 큰 분류상 종류 - 듀벨, 못, 띠쇠

구조용 목재의 요구조건

소요강도 확보가 용이할 것, 변형 수축이 작은 것, 결점이 없어야 한다

철골 녹 제거시 필요한 공구 2가지와 용제 2가지

공구 - 와이어 브러시, 샌드 블라스트

용제 - 인산염 용액, 휘발우

Mock - up test

풍동시험을 근거로 설계한 실물 모형을 제작하여 건축예정지에서 최악의 외기조건을 가하여 실물 모형의 변화를 관측 분석하는 시험

목조 반자 시공순서

달대받이 - 반자 - 돌림대 - 반자틀받이 - 반자틀 - 달대

목재의 방부처리 방법 - 표면 탄화법, 방부제 도포법, 방부제 침지법, 가압법

기건상태 - 골재 내부에 약간의 수분이 있는 대기 중의 건조상태

흡수량 - 표면건조 내부 포화상태의 골재 중에 포함되는 물의 양

절건상태 - 건조기 내에서 온도 110도씨 이내로 정중량이 될 때까지 건조한 것

함수량 - 골재의 표면 및 내부에 있는 물의 전중량

표면수량 - 습윤 상태의 골재 표면에 물의 양

유효흡수량 - 흡수량과 기건상태의 골재 내에 함유된 수량과의 차

합성 고분자 방수공법 - 도막방수, 시트방수, 실재방수

철골 공사의 용접작업에서 아크 용접의 경우 용접봉의 피복재의 역할

금속표면을 감싸 공기차단 산화 또는 질화 변질하는 것 방지

함유원소 이온화하여 아크 안정시킨다

용융금속의 탈산, 정련

용착금속 중의 불순물 경련 슬래그가 되어 차츰 떠올라 피복층이 되어 용접금속의 급랭 막아준다

목재면 바니시칠 공정 작업순서 (바탕처리 - 눈먹임 - 색올림 - 왁스 문지름)

타일공사에서 벽붙이기 공법의 종류

손붙임 공법, 압착 먼저붙임 공법, 타일건식 공법

미장공사시 1회의 바름두께는 바닥 제외 6mm 표준

바닥층 두께는 보통 24mm, 안벽 18mm, 천장 채양 15mm

듀벨 - 목구조에서 접합부 보강용 철물, 전단력에 저항하는 보강철물

연귀맞춤 - 창문틀이나 창문의 모서리 등에서 맞춤제의 마구리를 감추면서 튼튼하게 맞춤

서까래 - 기둥 맨 상단의 처마 부분에 수평으로 길이 기둥 상단을 고정하며 지붕틀을 받아 지붕의 하중을             기둥에 전달하는 부재

창대블록 - 창문틀의 밑에 쌓는 블록

인방블록 - 문골 위에 쌓아 철근과 콘크리트를 다져 넣어 보강하는 U자형 블록

창쌤블록 - 창문틀의 옆에 쌓는 블록

통재기둥 - 목구조에서 밑층에서 위층까지 1개의 부재로 된 기둥 5~7m

복합기초 - 2개 이상의 기둥을 하나의 기초에 연결 지지시키는 기초 방식

열경화성 수지 - 페놀수지, 폴리에스테르 수지, 멜라민 수지, 푸란 수지

열가소성 수지 - 아크릴 수지, 폴리에틸렌 수지, 염화비닐 수지

인텔리전트 빌딩의 access 바닥

이중구조로 된 강재바닥틀을 받침대(pedestal)로 지지시킴으로써 형성된 공간에 설비 시스템을 구축하여 설비체의 유지관리 및 보수의 편리성을 기대하며 일정한 실내기후환경을 유지할 수 있게 한다

바닥재료 중 리놀륨 시공순서

바탕처리 - 깔기계획 - 임시깔기 - 정깔기 - 마무리

치장벽돌 쌓기 후에 시행하는 치장면의 청소방법 - 물씻기, 염산 사용청수 후 물씻기, 주토바르기

가치공학(VE)의 기본 추진절차

대상선정 - 정보수집 - 기능정의 - 기능정리 - 기능평가 - 아이디어 발상 - 평가 - 제안 - 실시

타일의 종류를 소지재 및 용도에 따라 분류하시오

소지재 - 도기질 석기질 자기질

용도 - 바닥타일, 내장타일, 외장타일

보강 블록벽 쌓기시 와이어 메시의 역할

벽체의 균열방지, 횡력 편심하중의 분산,  모서리 교차부의 보강

가설공사시 추락, 낙하, 비산 방지를 위한 안전설비의 종류

낙하물 방지망, 방호선반, 방호시트

운반공사에 사용되는 자주식 장비 - 덤프트럭, 트럭 크레인, 스크레이퍼

파이프 절단면 단부는 녹막이를 고려하여 밀폐해야 하는데 이때 실시하는 밀폐방법

관 끝을 압착하여 용접, 밀폐시키는 방법

원판 반구형 판을 용접하는 방법

가열하여 구형으로 하는 방법

CALS(Continuous Acquisition and Life cycle Support)

건설산업의 설계, 입찰, 시공, 유지관리 등의 전과정에서 발생되는 정보를 발주청, 설계 시공업체 등 관련주체가 정보통신망을 활용하여 교환, 공유하는 시스템

철근부식 발생 방지법

에폭시 도장철근 사용, 아연도금 철근 사용, 콘크리트 피복두께 증가, 밀실한 콘크리트 타설

창호의 성능에 의한분류

방화창호, 단열창호, 방음창호

지하실 방수공법의 장 단점

바깥방수 장점: 보호누름없어도 된다   단점: 본공사에 선행하여 시공하여야 한다.시공이 어렵다.

안방수   장점: 비용이저렴하다. 시공이 자유롭다. 단점: 보호누름이 필요하다.

다음의 건축용어를 말하라

가. 지하연속벽(slurry wall) 시공시 굴착작업에 앞서 굴착구 양측에 설치하는 것으로 굴착구 인접지반의 붕괴를 방지하고 굴착기계의 진입을 유도하는 가설벽? 가이드월

나. 수중콘크리트 타설에 이용되는 상단부의 머리부분에 구멍을 가진 수밀성이 있는 관? 트레미관

다. 철근의 단면을 산소-아세틸렌 불꽃 등을 사용하여 가열하고, 기계적 압력을 가하여 맞댄이음 하는 것은? 가스압접

라. 불투성 피막을 형성하여 방수하는 공사를 총칭하며, 아스팔트방수층, 시트방수 및 도막방수가 여기에 해당한다.? 멤브레인 방수

압밀침하

외력에 의하여 간국 내의 물이 빠져 흙입자 사이의 간격이 좁아져 지반이 서서히 압축되는 현상

피압수

지하수 자체의 정수압에 비해 지형, 지반 상태의 영향에 의한 큰 압력이 형성되어 솟구치는 물

목조반자틀 시공순서

달대받이-반자돌림대-반자틀받이-반자틀-달대-천장재붙이기

토류벽을 이용한 수직터파기 공법의 순서

어미말뚝박기-흙막이 벽판 설치-앵커용 보링-앵커 그라우팅

가설 설비계획의 입안시 유의해야 할 사항 3가지

본공사의 공정에 맞추어서 설치시기 조정, 반복사용으로 전용성 확보

가설설비의 규모가 본건물과 적정성 유지

벽돌 및 블록쌓기 순서

접착면 청소-물축이기-규준쌓기-중간부쌓기-줄눈파기-치장줄눈-보양

Remixing: 아직 엉기지 않은 콘크리트를 시간경과 또는 재료분리된 경우에 다시 비벼 쓰는 것

Retempering: 콘크리트가 응결하기 시작한 것을 다시 비비는 것

CM의 주요업무를 쓰시오

사업관리 일반, 부동산관리, 입찰 및 계약관리, 원가관리, 공정관리

실비청산 보수가산 도급에서 공사비 산정방식 종류

실비정산 정액보수 가산식, 실비정산 비율보수 가산식,

실비정산 한정비율 가산식 실비정산 준동률 보수가산식

철골공사에서 기초 상부 고름질 방법

전면바름 마무리법, 나중 채워넣기 중심바름법

나중 채워넣기 십자바름법, 나중 채워넣기법

콘크리트의 철근부식 방지에 따른 유효한 대책 4가지

철근의 피복두께를 충분히 확보, 양질이ㅡ 방청제 사용

밀실한 콘크리트 타설, 물시멘트비를 적게 한다.

계약변경의 요인 3가지쓰시오

설계의 하자, 시방서나 도면에 기표된 지정품의 시장부재

발주자의 요구조건 변동

S.C.W공법의 특징 5가지 쓰시오

무소음, 무진동 공법,      임의의 형상, 치수가능,    자체 토류벽으로 이용 가능

이동방법이 빠르고 작업능률이 향상    차수성이 우수

흙막이의 형식 4가지만 쓰시오

버팀대 공법     어미말뚝식 공법    격막벽 공법    이코스 공법

한랭기 공사(4도시)에서 모르타르 온도가 (40도시)이내가 되도록 유지한다

벽돌 표면온도는 (영하7도) 이하가 되지 않도록 한다.

가로.세로의 줄눈나비는 (1cm)를 표준으로 한다.

모르타르용 모래는 (5mm)체에 100% 통과하는 적당한 입도일 것

블록구조의 외부벽체에 대한 직접 방수처리 방법 3가지쓰시오

파라핀 도료 도포      시멘트 액체방수     실베스터법

언더피닝 공법의 종류 4가지 쓰시오

2중 널말뚝 공법    현장타설 콘크리트말뚝 공법

강재말뚝 공법      모르타르 및 약액주입 공법

미장시 합게두께

바닥:24mm       천장:15mm        내벽:18mm     바깥벽:24mm

고장력 볼트의 장점 4가지

재해의 위험성이 적다.   불량 개소의 수정이 용이

소음이 적다.            이음부위의 강도 크다.

계약제도상의 보증금 3가지 쓰시오

하자보증금   입찰보증금    계약보증금

응결시험: 르 샤틀리에         안정도 시험: 오토클레이브

강도시험: 길모어              비중 시험: 표준체          분말도 시험: 슈미트해머

슬러리 월 공법: 벤토나이트 용액 등으로 이수하여 공벽을 보호하면서 지중에 벽 형태로 굴착한 후 철근망 합입하고 콘크리트를 타설하여 만든 지하 연속벽

가이드 월의 설치목적

표토의 붕괴방지    규준대 역할     정확한 콘크리트 타설

무리말뚝 기초공사시 시공순서

지내력 증가를 고려하는 경우: 가장자리 말뚝박기-수평 규준틀 설치-표토 걷어내기-중앙부 말뚝박기-말뚝                              중심잡기-말뚝머리 정리

기계 설치를 고려하는 경우: 가장자리 말뚝박기-수평 규준틀 설치-표토 걷어내기-말뚝 중심잡기-중앙부                              말뚝박기-말뚝머리 정리

토공사비 선정시 고려해야 할 기본적인 요소 4가지

굴착깊이         흙의 종류     공사기간         굴삭된 흙의 반출거리

BOT방식을 설명하시오

민간자본을 유치하기 위한 방안으로써 민간자본에 의하여 건설된 시설물을 투자자가 일정기간 소유 운영한뒤 투자 수익을 거두고 발주자에게 소유권을 이전하는 방식

갱폼 시스템 거푸집의 장단점

장점: 인력 및 비용 절감     콘크리트 이음 부위 감소로 마감 단순화

단점: 설치 장비 필요        초기 투자 비용 과다

철골조 내화피복 시공공법 4가지쓰시오

타설공법: 거푸집을 설치하여 콘크리트 타설

조적공법: 블록 벽돌등을 강재 주위에 쌓는 방법

미장공법: 철망을 사용하여 모르타르 및 플라스터 등을 바름

뿜칠공법: 암면, 석면등 내화 피복재를 뿜칠하여 강재를 피복

품질관리의 순서

품질표준-작업표준-품질조사-수정조치-수정조치의 조사

부재의 이어치기시 형태에 맞게 적으시오

수직: 보, 슬래브, 벽             수평: 기둥, 벽                축에 직각: 아치

철골공사의 현장세우기에서 현장시공을 위한 철골시공도에 삽입해야 할 사항

앵커볼트 위치 및 깊이 고정방법         접합부의 치수 및 형상

콘크리트 내부 철근이 부식되기 위하여 필요한 요소와 방지대책

3요소: 물, 탄산가스, 염분

방지대책: 밀실한 콘크리트 시공,      피복두께 확보,     방청제 사용

와이어메쉬 사용목적

벽체의 균열 방지    횡력, 편심하중의 분산     모서리 교차부의 보강

보강철근 콘크리트 블록조에서 세로근 넣는 위치 3개소

교차부,   모서리 벽,  개구부 주위

콘크리트 타설시 현장기수로 인한 문제점 4가지 쓰시오

콘크리트 응결 지연,  재료분리 현상 증대,    콘크리트 건조수축률 증대,   콘크리트 강도저하

간극비:  간극의 용적/ 토입자의 용적

함수율: 물의 중량/ 전체 흙의 중량

헛응결

시멘트 페이스트가 물과 혼합하여 발열하기 이전에 굳어졌다가 다시 풀리면서 응결하는 이상 응결현상으로 시멘트에 포함된 석고의 첨가량이 적기 때문에 수화를 억제하는 기능이 없어져 발생하는 현상으로 이중응결이라고도 한다.

벽돌벽을 이중벽으로 공간쌓기 하는 목적 3가지

방수 및 방습      단열     결로방지

점토에 있어서 자연시료는 어느 정도의 강도가 있으나 이것의 함수율을 변화시키지 않고 이기면 약해지는 성질이 있다. 이러한 흙의 이김에 의해서 약해지는 정도를 표시하는 것은? 예민비

중성화이론이란

경화된콘크리트의 수산석회가 공기중의 탄산가스와 반응하여 탄산석회로 변화하면서 알카리성을 소실

지반조사방법

수세식보링: 연약한 토사에 수압을 이용

충격식보링: 경질층 파는데 이용

회전식보링: 지층의 변화를 연속적으로 알고자 할때 사용

CIP공법으로 말뚝지정 시공순서

철근주입-모르타르 주입용 파이프 설치- 자갈 다져넣기-모르타르 주입

목표가 되는 관리: 원가관리 공정관리 품질관리

수단이 되는 관리: 자원관리 설비관리 자금관리 인력관리

철골공사 용접부 비파괴 시험종류 3가지 쓰시오

방사선 투과 검사     자기분말 탐상검사     초음파 탐상검사

철근콘크리트 공사를 하면서 철근간격 유지하는 이유 3가지

소요강도 유지       재료분리 방지      콘크리트 유동성 확보

콘크리트의 균열보수법에대해 설명하시오

표면처리 공법: 균열에 따라 콘크리트 표면에 피막을 형성하는 공법으로 균열폭이 0.2mm 이하인 경미한                 균열보수에 주로 사용

주입 공법: 표면과 내부를 충진시키는 공법으로 균열선을 따라 적당한 간격으로 구멍을 뚫고 압력으로 세폭시 수지를 주입

실링방수제의 주요 하자 요인 3가지

실링재 자신이 파단해버리는 응집파괴          부재의 피착면으로부터 벗겨지는 파괴

접착부 줄눈 주위의 오염

보 슬래브 밑면: 생콘크리트 중량, 작업하중,  충격하중

벽, 기둥, 보옆: 생콘크리트 중량, 생콘크리트의 축압력

콘크리트 양생공법의 종류 3가지쓰시오

습윤양생 증기양생 피막양생 전기양생

*수화반응이 지연되어 콘크리트의 응결 및 강도발현이 늦어진다.? 한중 콘크리트

*슬럼프로스가 증대하고, 슬럼프가 저하하며 동일 슬럼프 얻기 위해 단위수량 증가? 서중 콘크리트

*슬럼프의 경사변화가 보통 콘크리트보다 커서 여름에는 30분, 겨울에는 1시간 정도에서 베이스 콘크리트의 슬럼프로 되돌아오는 경우도 있다.? 유동화 콘크리트

*수화열이 내부에 축적되어 콘크리트 온도가 상승하고 균열이 발생하기 쉽다? 매스 콘크리트

회반죽 시공순서

바탕처리 - 재료조정 및 반죽 - 수염붙이기 - 초벌바름 - 고름질 및 덧먹임 - 재벌바름 - 정벌바름 - 마무리 - 보양

벤토나이트 욕액 주입목적 3가지 쓰시오

굴착공벽의 붕괴방지     지하수에 대한 차수효과     굴착부분의 마찰저항 감소

타일붙임 공법

떠붙임 공법        압착공법      개량압착공법

단열부위 위치에 따른 벽 단열공법의 종류

외벽단열 공법      내벽단열 공법       중공벽단열 공법

콘크리트의 반죽질기 조정: 단위수량 혹은 시멘트량

콘크리트의 점도 및 재료분리 조정: 잔골재율 혹은 단위굵은 골재량

콘크리트의 강도 고려: 물. 시멘트량

콘크리트의 내구성 고려: AE제의 양

바깥방수 시공순서

밑창 콘크리트 - 바닥방수층 시공 - 바닥 콘크리트 타설 - 벽콘크리트 - 외벽방수층 시공 - 보호누름 벽돌쌓기 - 되메우기

철근의 이음방법

겹침이음 가스압접 기계적이음

PERT에 사용되는 3가지 시간견적치 기댓값쓰시오

낙관시간치   정상시간치    비관시간치     평균기대시간

멤브레인 방수공사의 종류 3가지

도막방수       아스팔트 방수        시트방수

PQ제도의 장접 3가지 쓰시오

부실시공 방지    부적격업체 사전 배제    종합적 평가 가능

섬유포화점: 생나무가 건조되어 30%의 함수율을 가지고 있을때를 말하며 이 점을 경계로 강도와 수축, 팽창의 변화가 뚜렷해진다.

집성재: 나무널을 섬유방향에 평행하게 합성수지 접착제를 이용하여 여러 장의 목재를 붙여 만든 것으로 큰 목재 필요시 이용되고 곡면재료도 가공이 가능

기성 콘크리트 말뚝을 사용한 기초공사에서 사용가능한 무소음 무진동 공법 4가지 쓰시오

압입공법     중공굴삭 공법       프리보링 공법        수사법

건설재료 중에서 구조재료가 갖추어야 할 조건 3가지

소요강도확보       직대재 구할 수 있어야한다.    수축변형이 적어야한다.

고장력볼트중 특수볼트 4가지

볼트축 전단형        너트 전단형        그립형 볼트      지압형 볼트

시멘트 비중시험에 사용되는 기구 및 재료

르 샤틀리에 플라스크  천평  광유  마른걸페

학교, 사무소, 건물 등의 목재 문틀에 큰 충격력 등에 의하여 조적조 벽체로부터 빠져나오지 않게 하기 위한 보강방법

가새, 버팀대 등을 사용하여 틀을 보강하고 견고히 고정

창문틀 중간에 60cm 간격으로 꺾쇠나 대못으로 고정

창문틀 옆에 쌤블록을 사용하거나 사춤을 철저히 한다