제13회 기계가공기능장필기 기출문제(93. 1)
1. 아래 도면에서 A의 치수는 얼마인가? 60 25 ① 25 ② 30 ③ 35 ④ 50 2. 제1각법과 제3각법에 대하여 설명한 것 중 틀린 것은? ① 제1각법은 정면도 좌측에 우측면도를 그린다. ② 제3각법은 물체 뒤의 투상면에 나타낸다. ③ 제1각법과 제3각법에서 평면도의 위치는 같다. ④ 제1각법은 좌측면도 우측에 정면도를 그린다. 3. 다음 그림은 어떤 것을 표시한 유압 기호인가? ① 배수기 ② 필터 ③ 온도계 ④ 가열기 4. 아래 도시기호 중 유압 모터를 나타낸 기호는 어느 것인가? ① ② ③ ④ ▲ △ ▽ ▼ 5. 잇수가 40이고 지름 피치가 4인 스퍼어 기어 피치원 지름은 얼마인가? ① 40 ② 160 ③ 254 ④ 520 6. 나사 표시에서 암나사와 수나사가 결합된 부분을 표시할 때 다음 중 가장 바른 것은? ① 골과 산의 중심선을 그린다. ② 수나사 도시법에 따른다. ③ 암나사 도시법에 따른다. ④ 보기 쉽게 그린다. 7. 치수기입의 원칙 중 옳은 것은? ① 관리 치수를 모아서 기입하되 동일치수는 한곳에 기입 ② 치수는 공정마다 기입하되 끼워맞춤 부분의 테이퍼 및 기울기는 기입하지 않는다. ③ 치수는 정면도, 평면도, 측면도에 고로 나누어 기입한다. ④ 치수는 일직선으로 맞추되 도면의 왼쪽 및 위쪽에 기입한다. 8. KS규격 끼워맞춤에서 φ30H7p6가 나타내는 것은 어느것인가? ① 구멍 기준식 헐거운 끼워맞춤 ② 구멍 기준식 억지 끼워맞춤 ③ 축 기준식 헐거운 끼워맞춤 ④ 축 기준식 억지 끼워맞춤 9. 후크(Hook)의 단면 형상을 알 수 있도록 그린 단면도는 어느 것인가?	① 이동 단면도 ② 회전 단면도 ③ 부분단면도 ④ 계단 단면도 10. 나사의 호칭 지름이 같을 경우 유효지름의 크기는 어떻게 되는가? ① 피치가 커질수록 커진다. ② 피치가 작을수록 커진다. ③ 나사산 각이 커질수록 작아진다. ④ 나사산 각이 작을수록 커진다. 11. 그림과 같은 연강재를 사용하여 인장하중 500㎏ 일 때 나사의 골지름을 구하면? 단, 허용응력 6㎏/㎟ ① M24 ② 22 ③ 40 ④ 44 12. 코터의 이음에서 가끔 분해 할 필요가 있는 경우의 코터 기울기는 어느 정도 되어야 하는가? ① 1/2-1/3 ② 1/5-1/15 ③ 1/20-1/30 ④ 1/50-1/100 13. 용접에서 실제 용접 이음 효율은 다음과 같이 표시한다. 올바른 것은? ① 사용계수×용접계수 ② 형상계수×용접계수 ③ 사용계수×용접계수×형상계수 ④ 사용계수×용접계수/형상계수 14. 정보처리회로에 있어서 서보 모터에 보내는 신호형태는? ① 직류 ② 교류 ③ 펄스 ④ 주파수 15. 40000㎏-㎜의 굽힘 모멘트가 작용하는 연강 환봉축의 지름을 구하면? 단, 연강의 허용굽힘 응력은 4㎏/㎟이다. ① 37.1㎜ ② 42.4㎜ ③ 46.7㎜ ④ 50.8㎜ 16. 2개의 축이 평행하고 그 축의 중심선의 위치가 약간 어긋나 있을 경우 각속도 변함없이 회전 동력을 전달시키려고 할 때 사용하는 커플링은? ① 플랜지 커플링 ② 오울덤 커플링 ③ 플랙시블 커플링 ④ 유니버설 커플링 17. 원통차의 직경 20㎜, 종동차의 직경 300㎜, 폭이 60㎜, 원통마찰차가 있다. 원동차가 500rpm으로 회전할 때 전달 마력을 구하시오? 단, 허용응력 2㎏/㎟, 마찰계수는 0.2이다. ① 1.7PS ② 5.12PS ③ 5.26PS ④ 5.62PS

13회(필기) -

- 기계가공

18. 베아링의 부하 용량을 올바르게 설명한 것은?

① 동하중 내륜 회전일 때 100만 회전 수명을 유지할 수 있는 하중

② 정하중 내륜 회전일 때 100만 회전 수명을 유지할 수 있는 하중

③ 정하중 외륜 회전일 때 100만 회전 수명을 유지할 수 있는 하중

④ 동하중 외륜 회전일 때 100만 회전 수명을 유지할 수 있는 하중

19. 헬리컬 기어에서 접촉 직각 압력각 에서 치직각 압력각은 내측정각이 tanα 일 때 다음 관계에 맞는 것은 어느 것인가?

① tanα= cosβtanα   ② tanα= cosβcosα

③ tanα= sinβtanα    ④ tanα= tanβtanα

20. 테이블이 수평면에서 회전하는 것으로 공구의 길이 방향 이송이 수직방향으로 되어 있으며, 대형 중량물의 일감을 깎는데 쓰이는?

① 차축선반            ② 공구선반

③ 정면(face)선반        ④ 직립(vertical)선반

21. 다음기호 삼각형▽▽▽▽의 표준거칠기 Rmax 값은?

① 0.8S     ② 2.5S     ③ 6.3S     ④ 100S

22. 주철의 절삭시 일반적인 칩의 형태는?

① 전단형   ② 경작형   ③ 균열형  ④ 유동형

23. 금속의 절삭가공에서 유동형 칩을 얻기 위한 조건으로 맞지 않는 것은?

① 일감의 재질이 유연하고 인성의 많아야 한다.

② 절입량을 작게하여 얇은 칩이 되도록 하여야 한다.

③ 윗면 경사각을 작게 하여야 한다.

④ 절삭 속도를 크게 하여야 한다.

24. 절삭공구 재료의 구비조건 중 맞지 않는 것은?

① 고온에서 경도가 감소되지 않을 것

② 내모성이 클 것

③ 절삭 저항을 받으므로 강도가 클 것

④ 취성이 강해야 기계가 안전하다.

25. 초경합금공구 P20으로 SM55C를 절삭할 때 소요동력은 얼마인가?  단, 칩의 단면적 A는 5㎟이고 비절삭 저항 Ks는 239㎏/㎟, P20의 절삭속도는 70m/min, 공작기계 효율은 70%라 한다.

① 15.5㎾   ② 19.5㎾   ③ 23.6㎾   ④ 9.6㎾

26. 선반작업할 때 가공물의 중심을 구하는 방법이다. 적당한 방법이 아닌 것은?

① 센터링머신을 사용  ② V블록과 서어피스게이지 사용

③ 버어니어 캘리퍼스 사용 ④ 센터링 자를  사용

27. 다음 중 밀링머신에서 원판의 외경가공, 윤곽가공 및 간단한 분할 작업을 할 수 있는 부속장치는?

① 직립밀링머신         ② 만능 바이스

③ 슬로팅장치           ④ 회전 테이블

28. 플레인 커터로서 인장강도 110㎏/㎟로 열처리된 Ni-Cr강을 밀링머신으로 가공하려고 할 때 구동 동력은 몇 ㎾인가?

단, 절삭깊이 t = 8㎜, 절삭폭 b = 80㎜, 절삭속도 V = 80m/min

비절삭효율 Vs = 10㎤/㎾-min

① 4.51     ② 5.12     ③ 9.23     ④ 6.24

29. 밀링머신을 이용하여 φ20인 커터로 스퍼어기어를 가공하려고 한다. 주축의 속도가 58m/min일 때 회전수는 얼마로 하여야 하는가?

① 92.3     ② 102.3    ③ 923      ④ 1023

30. 연삭숫돌입자 사이공간에 연삭 칩이 끼어 연삭이 잘 되지 않는 현상은?

① 드레싱   ② 글레이징 ③ 트루잉   ④ 로우딩

31. 길이 400㎜, 지름 50㎜인  둥근봉을 절삭속도V=100m/min으로 1회 선삭하려면 절삭 시간은 얼마인가? 단, 이송속도 0.1m/min

① 3.2min   ② 4.8min   ③ 5.3min   ④ 6.3min

32. 유성형 내면연삭기는 무엇의 연삭에 사용하는가?

① 정밀기계부품연삭       ② 링 게이지 연삭

③ 형상이 복잡한 무른연삭 ④ 대형작업의 연삭

33. 드릴의 홈이나 주사침의 구멍을 깨끗하게 다듬질 하는데 가장 좋은 방법은?

① 화학연마 ② 전해연마 ③ 방전가공 ④ 초음파가공

34. 로울러 다듬질을 하면 다음과 같은 이점이 있다, 이점과 관계없는 것은?

① 치수정도를 높인다.  ② 다듬질 면을 좋게 한다.

③ 간단한 장치로 높은 정도가공이 가능하다.

④ 초 다듬질 연삭에 비교하여 마모량이 적다.

35. 다음 레이저가공의 특징 중 틀린 것은?

① 비접촉 가공으로 공구 마모가 적다.

② 다듬가공이 가능하다.

③ 높은 에너지를 집중시킴으로써 열에 의한 변형이 많다.

④ 금속 및 비금속 어느 재료라도 가공이 가능하다.

36. 드릴링 작업 중 가공물 내부에 기공이 있을 때 취한 다음 방법 중 옳은 것은?

① 자동 이송으로 하고 이송속도를 줄인다.

① 자동 이송으로 하고 이송속도를 줄인다.

② 수동 이송으로 하고 이송속도를 빠르게 한다.

③ 자동 이송으로 하고 이송속도를 빠르게 한다.

④ 수동 이송으로 하고 이송속도를 천천히 한다.

37. 트위스트 드릴은 절삭날의 각도가 중심에 가까울수록 절삭작용이 나쁘다. 이것을 보충하기 위해서 어떻게 하여야 하는가?

① 드레싱   ② 디이닝  ③ 트루잉  ④ 그라인딩

38. 수치제어 공작 기계에 2축 또는 그 이상의 추가 운동을 동시에 서로 관련시킴으로써 공구 통로를 연속적으로 제어하는 방식은?

① 위치결정제어          ② 직선제어

③ 윤곽제어              ④ 유압제어

39. 다음 NC의 발달 과정 중 맞는 것은?

① NC-DNC-FMS-CNC  ② NC-CNC-DNC-FMS

③ NC-DNC-CNC-FMS   ④ NC-CNC-FMS-DNC

40 다음은 수치제어 공작기계에 관한 설명이다. 이 중 옳지 않은 것은?

① 수치제어 공작기계는 제어 기능상 위치 결정 제어와 연속     윤곽제어로 구분된다.

② 수치제어 공작기계는 수치제어 장치와 공작기계 본체로     구성되어 있다.

③ 머시닝 센터는 수치제어 공작기계의 일종이다.

④ 신호와 아날로그로 처리되므로 소음이나 잡음에 약하다.

41. NC테이프 채널의 정보를 나타내는 구멍을 홀, 짝수로 검사하는 방법은 무엇인가?

①TH검사 ②테이프검사 ③패리티검사 ④프로그램검사

42. 다음 프로그램 중 공구 설정 및 공구 보정이 맞는 것은 어느 것인가?

① N 201

② N 202

③ N 203

④ N 204

43. CNC 머시닝센터에서 공구경 우측보정은 G기능 중 다음의 어느 것인가?

① G 40     ② G 41     ③ G42       ④ G 43

44. 실린더의 마모량은 측정하는 방법 중 가장 빠른 방법은?

① 틈새게이지             ② 실린더 보어 게이지

③ 캘리퍼스               ④ 철자

45. 200㎜의 사인 바를 사용하여 30°를 만드는데 필요한 블록게이지가 다음과 같이 준비되어 있을 때 필요 없는 것은?

① 5㎜      ② 40㎜     ③ 45㎜     ④ 50㎜

46. 공구 현미경의 용도가 아닌 것은?

① 나사게이지측정       ② 거칠기 측정

③ 형상 측정            ④ 각도 측정

47. 기어 측정에서 보올 또는 핀 등의 측정자를 양쪽 잇면의 피치원 부분에서 접촉시킬 때 반지름 방향의 최대치를 무엇이라 하는가?

① 치형오차 ② 피치오차  ③ 흔들림   ④ 뒤틈오차

48. 직경을 변화시킬 수 있는 맨드릴은?

① 조립식 맨드릴          ② 갱 맨드릴

③ 표준 맨드릴            ④ 팽창 맨드릴

49. 다음 IT 기본공차 등급 중에서 주로 끼워맞춤으로 조립되는 부품의 가공공차에 적용되는 등급은?

① IT 11～16 ② IT 5～10 ③ IT 3～5 ④ IT 01～4

50. 20℃ 실내에서 실내온도와 같은 환봉을 선반으로 절삭할 때 절삭열에 의해 환봉의 온도가 50℃가 되었다면 이 환봉의 직경 팽창량은 얼마인가?

단, (길이는 300㎜,  선팽창계수는 11.15×10-6이다.)

① 0.045㎜  ② 0.067㎜  ③ 0.033㎜  ④ 0.023㎜

51. 다음 중 옳은 것은?

① 측정할 때에 물품의 크기와 측정치의 차이를 검사오차라 한다.

② 지그와 게이지는 똑같은 의미이다.

③ 정밀 측정시 온도 변화는 무시해도 좋다.

④ 용접지그는 주로 수축, 변형, 잔류응력 등을 고려해야 한다.

52. 다음 중 칩 배출이 용이한 지그는?

① 바깥지름지그(Diameter Jig) ② 개방지그(Open Jig)

③ 리이프지그(Leaf Jig)       ④ 상자형지그(Box Jig)

53. 부시 설계시 중요한 사항이 아닌 것은?

① 부시의 내, 외경치수     ② 부시의 길이

③ 부시의 종류            ④ 피 절삭제의 재질

54. 다음의 지그 설계시 고려해야 할 사항 중 가장 적합하지 않은 것은?

① 지그 부품을 될수록 적게 사용하였는가?

② 하중이 가장 많이 걸리는 곳은 어느 부분인가?

③ 가공하기 쉬운 모양인가?

④ 부착 및 제거가 간단히 이루어지는 구조물인가?

N 201 G50 X30. Z10. ;

N 202 G00 T0202;

N 203 G96 X 200 M03;

N 204 C71 P20 Q80 U0.3 W0.2 F0.15;

55. 다음 지지구 설명 중 잘못된 것은? ① 절삭력에 의한 공작물의 휨을 최소로 하기 위해 사용한다. ② 클램핑력이나 절삭력에 충분히 견디어야 한다. ③ 지지구는 위치 결정보다 약간 낮게 설치한다. ④ 조절식 지지구는 기계가공 표면 지지시 주로 사용한다. 56. 다음의 편측공차 5.250[eqn: rm{+0.10} atop {-0.00}] 에 대하여 양측공차 방식을 가진 치수로 변환하면? ① 5.255±0.005 ② 5.255±.010 ③ 5.260±.005 ④ 5.260±.005 57. 다음 중 틀린 것은? ① 구조물은 정확한 위치에 설치하게 되는 결정구로써 이것 을 고정하기 위한 체결 기구를 가진 것이다. ② 일반적으로 지그와 고정구는 명확하게 구분되어 있다. ③ 정밀도가 높고 균일한 제품을 얻도록 하기 위한 기구를 그 라 한다. ④ 지그를 사용하여 만들어진 제품은 서로 호환성이 있어야 한다. 58. 다음 중 치공구의 재밍(Jamming) 현상의 원인이 아닌 것은? ① 공차가 너무 작을 때 ② 마찰계수가 클 때 ③ 작업자의 부주의 ④ 공작물이 클 때 59. 지그를 이용하여 구멍 가공할 때 지그판을 가공물 사이에 간극을 밀착시켰을 때를 비교한 것 중 맞는 것은? ① 구멍의 위치와 정밀도는 떼었을 때가 높다. ② 밀착시켜야 부시내면의 마모가 적다. ③ 일반적으로 부시의 하단과 가공물을 밀착시키는 것이 좋다. ④ 밀착하면 구멍 층에 오차가 생기기 쉽다. 60. 치공구에 쓰이는 공차로 제품간의 공차는? ① 치공구 제작 공차는 제품 공차의 20% ② 치공구 제작 공차는 제품 공차의 10% ③ 치공구 제작 공차는 같다. ④ 치공구 제작 공차는 하한치수