제16회 기계가공기능장필기 기출문제(94. 7)
1. MTM법의 기본동작에 속하지 않는 것은? ① 손을 뻗히다 ② 운반하다 ③ 누름 ④ 손가락 동작 2. 다음 관리도 중 이항 분포도를 기초로 하는 항목만으로 묶여져 있는 것은? ① PnP ② X-R, X ③ C, U ④ Pn, C 3. PERT/CPM에서 Network 작도 시 은 무엇을 나타내는가? ① 단계 ② 명목상의 활동 ③ 병행활동 ④ 최초단계 4. 다음 중 여력을 나타내는 식으로 맞는 것은? ① 여력=1일실동시간×1개월실동시간×실동대수 ② 여력=(능력-부하)×100 ③ 여력=[eqn: rm 능력-부하 over 능력 ×100] ④ 여력=[eqn: rm 능력-부하 over 부하 ×100] 5. 결점률 P가 1%인 모집단에서 5개의 시료를 랜덤 샘플링, 결점수X가 1개인 확률을 구하라. ① 0.048 ② 0.058 ③ 0.48 ④ 0.58 6. 원재료가 제품화되어 가는 과정 즉, 가공, 운반, 검사, 정체화 되어 가는 과정을 분석 검토하는 공정은? ① 사무공정분석 ② 작업자공정분석 ③ 작업공정분석 ④ 연합작업분석 7. 다음 원기둥의 상관선 도시법 중 틀리게 도시된 것은?(도면 없음) 8. 다음 중 호칭치수와 같은 것은? ① 허용치수 ② 공차치수 ③ 치수허용차 ④ 기준치수 9. 원호의 치수기입법으로 가장 바르게 나타낸 것은? ① ② ③ ④	10. 다음 그림은 어떤 종류의 제어방식인가? ① 파일럿선택방식 ② 전자방식 ③ 선택작동방식 ④ 순차작동방식 11. 5,000,000㎏․㎜의 비틀림 모멘트를 받는 연강환봉의 직경은 얼마인가? (단, 연강의 허용전단응력은 6㎏/㎟이다.) ① 116.6 ② 75.2 ③ 136.6 ④ 65.5 12. 나사의 제도법을 설명한 것이다. 다음 중 맞지 않는 것은? ① 수나사의 바깥지름을 굵은 실선으로 그린다. ② 골 지름을 표시하는 선은 가는 파선으로 그린다. ③ 수나사와 암나사의 조립부분은 수나사로 표시한다. ④ 간단한 도면에서 불안전 나사부를 생략한다. 13. 로울러베어링의 4대 구성요소에 속하지 않는 것은? ① 내륜 ② 외륜 ③ 리테이너 ④ 시일링 14. 다음 그림에서 표시된 의 가장 올바른 뜻은? ① A면은 기준면 B와 평행하되 구분 구간 100㎜당 평행도는 0.02㎜이다. ② B면은 기준면 A와 평행하되 100㎜ 당의 평행도는 0.02㎜이다. ③ 기준면 B의 길이는 100㎜이고, A면 ▾ 은 이 것과의 평행도가 0.02㎜이다. ④ 길이 100㎜인 기준면 A와 B면의 평 행도는 0.02㎜이다. 15. 다음 중 가장 큰 회전력을 전달하는 키이는? ① 묻힘키이 ② 안장키이 ③ 평키이 ④ 반달키이 16. 리벳의 용도에 따른 분류로 올바르지 않은 것은? ① 저압용 ② 구조용 ③ 보일러용 ④ 항공용 17. 벨트의 바로걸기에서 이완측을 위쪽으로 하는 이유는? ① 벨트가 상하지 않는다. ② 벨트걸기가 쉽다. ③ 접촉각이 커지므로 미끄럼이 적고 전동력이 커진다. ④ 벨트가 이완되지 않으므로 전달력이 커진다. 18. 400,000㎏의 비틀림모멘트를 받는 중심축의 지름은? (단, 허용전단응력 τ=6㎏/m) ① 100 ② 90 ③ 80 ④ 70 19. N=300rpm T=20,000㎏/m일 때 전달시키는 전동축에 몇 ㎾의 모터가 필요한가?

// 0.02/100

// 0.02/100

16회(필기) -

- 기계가공

① 4.2 ② 5.4 ③ 6.2 ④ 8.3 20. NPL식 각도게이지가 아닌 것은? ① 각도비교측정기 ② 블록(밀착가능) ③ 조립후 3～6″ ④ 호울더가 반드시 필요 21. 블록게이지, 나사산검사, 원호를 그릴 수 있는 것은? ① 센터포인트 ② 베이스블록 ③ 스크라이브 ④ 둥근형죠오 22. 허용치 이내를 검사하는 가장 적당한 측정기는? ① 다이얼 게이지 ② 한계 게이지 ③ 버니어 캘리퍼스 ④ 마이크로 미터 23. 다음 중 단위가 틀린 것은? ① m(밀리)10-3 ② G(기가)109 ③ n(나노)10-12 ④ M(메가)106 24. 유리제 표준자와 블록게이지 길이 구하기 유리제 표준자 222.150(측정치) 강철제 블록검사온도 28° 유리제 표준 검사온도 24° 유리제 열팽창계수 8.1×10-6 강철블록 11.5×10-6 25. 다이얼 게이지로 진원도 측정시 필요한 것은? ① 서어피스 게이지 ② 센터 게이지 ③ V블록 ④ 사인바 26. 머시닝 센터의 일상점검 사항이 아닌 것은? ① 정도검사 ② 전원검사 ③ 주유상태 ④ 이상음 발생 27. 주프로그램에서 보조프로그램으로 들어갈 수 있는 기능은? ① M05 ② M98 ③ M99 ④ M40 28. 다음 Taper가공에서 심압대의 편위량은? ① 10 ㎜ ② 20 ㎜ φ40 φ30 ③ 30 ㎜ ④ 40 ㎜ 150 300	29. 선반에서 φ60㎜, 길이100㎜ V=60m/min, f=0.2일 때 가공시간은? ① 1.57분 ② 2분 ③ 2.53분 ④ 2.59분 30. 링크기구를 이용한 클램프는? ① Strop clamp ② Slide clamp ③ Hinge clamp ④ Toggle clamp 31. 지그를 설계할 때 고려하지 않아도 되는 사항은? ① 생산원가 ② 대량생산 ③ 제품의 수량 ④ 제품의 수명연장 32. 치수관리요령으로 가장 부적합한 것은? ① 동일한 조건일 경우 치수관리는 형상관리 보다 우 선이다. ② 동일한 조건일 경우 형상관리는 기계적관리 보다 우선이다. ③ 동일한 조건일 경우 기계적관리는 치수관리, 형상 관리 보다 우선이다. ④ 적절한 기계적관리는 형상관리가 확실히 이루어 짐으로써 얻을 수 있다. 33. 제품의 치수가 허용치수 이내에 있는 가를 검사하기에 가장 적합한 것은? ① 스냅 게이지 ② 한계 게이지 ③ 필러 게이지 ④ 블록 게이지 34. 공작기계 자체로는 절삭할 수 없는 윤곽을 절삭할 수 있도록 절삭공구를 안내하는데 사용되는 고정구는? ① 분할 고정구 ② 연속 고정구 ③ 모방 밀링 고정구 ④ 교번 고정구 35. 제품의 정밀도 보다 생산속도를 증가시키기 위한 Jig는? ① 플레이트 지그 ② 템플레이트 지그 ③ 샌드위치 지그 ④ 트러니언 지그 36. 다음 그림에서 공작을 직경에 관계없이 수직 중심 이 변하지 않는 것은? ① ② ③ ④

37. 머시닝 센터의 일상점검 사항이 아닌 것은? ① 정도검사 ② 전원검사 ③ 주유상태 ④ 이상음 발생 38. 다음 중 주철 베드의 표면경화법은? ① 고중파경화법 ② 침탄법 ③ 화염경화법 ④ 질화법 39. 밀링머신의 테이블에서 T홈의 용도로써 틀린 것은? ① 절삭유 및 칩 배출을 용이하게 하기 위해 ② 바이스의 볼트 고정을 위해 ③ 테이블의 강성을 위해 ④ 복잡한 형상의 공작물 고정을 용이하게 하기 위해 40 드릴작업에서 큰 구멍을 가공하기 전에 φ가 작은 드릴을 사용하는 이유는? ① 동력소비를 줄이고 정확한 가공을 하기 위하여 ② 절삭시간을 줄이기 위하여 ③ 절삭유의 유입을 좋게 하기 위하여 ④ 드릴의 수명 연장을 위해 41. 밀링머신에서 기어가공을 할 때 setting 시키는 기어는? ① 베벨 기어 ② 헬리컬 기어 ③ 웜 기어 ④ 하이포이드 기어 42. 브라운샤프형 분할판에서 원주를 6등분하고자 할 때 크랭크를 몇 회전시켜야 하는가? ① 6 ⅔ ② 5 ¼ ③ 6 ④ 6 ⅓ 43. 공구수명에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 플랭크 마모인 경우 마모 폭이 0.7㎜ 까지를 공구 수명으로 본다. ② 절삭속도가 높으면 공구수명은 길어진다. ③ 〃 〃 짧아진다. ④ 같은 조건에서 절삭할 경우 공구수명이 긴 재료는 피삭성이 좋다. 44. 센터리스 연삭기의 장점이 아닌 것은? ① 일감의 고정시 수고가 감소된다. ② 강력연삭을 할 수 있다. ③ 연속적인 연삭작업을 할 수 있다. ④ 단이 붙은 일감을 연속적으로 가공할 수 있다. 45. 방전가공의 특징으로써 틀린 것은? ① 절삭이 곤란한 재료에 부적합하다.	② 방전전극의 소모현상을 이용한 것이다. ③ 가공정도에서 전극의 정밀도는 영향이 크다. ④ 가공전극은 황동, 동 등이 쓰인다. 46. 전해연마의 장점이 아닌 것은? ① 가공 시간이 짧다. ② 복잡한 면의 정밀가공이 가능하다. ③ 가공에 위한 표면 균열이 생기지 않는다. ④ 다듬질 면이 거칠다. 47. 선재의 지름 및 금속 판재의 두께를 표시할 때 널리 사용되는 게이지는? ① 와이어 게이지 ② 다이얼 게이지 ③ 블록 게이지 ④ 드릴 게이지 48. 선반에서 환봉을 가공하여 마이크로 미터로 측정하였더니 중앙부분이 양단보다 지름이 5/1000㎜ 만큼 크다. 가장 큰 원인은? ① 척의 물림이 약간 일그러졌다. ② 절삭깊이에 비하여 이송속도가 느리다. ③ 피가공물의 길이가 지름에 비하여 길었다. ④ 이송속도에 비해 절삭깊이가 컸다. 49. 선반 주축의 회전속도열은 어느 것으로 주로 사용하는가? ① 등차 급수 속도열 ② 등비 급수 속도열 ③ 대차 급수 속도열 ④ 복합 등비 속도열 50. 주축대를 옳게 설명한 것은 어느 것인가? ① 단차식 주축대는 동력이 공장의 주축에서 벨트를 거쳐 직접 스핀들에 전달된다. ② 백 기어는 회전수룰 낮추어 속도열을 넓힌다. ③ 단차식은 정밀작업에 적합치 않다. ④ 주축대는 베드에 고정시키지 않는다. 51. 빌트 업 에지란 어느 것인가? ① 선반공구의 일종 ② 조합 구성된 날 끝 ③ 공구 끝이 마멸된 것 ④ 칩 조각이 공구에 붙는 것 52. 표준 드릴의 여유각은? ① 12～15°② 15～17°③ 17～20°④ 12～15° 53. 선반에서 지름이 16㎜이고 날 끝의 원추높이 6㎜인 드릴을 사용하여 절삭속도 31.4m/min, 이송 0.1㎜/rev의 조건으로 길이 160㎜의 구멍을 뚫을 때 소요시간은? ① 1분 50초 ② 2분 39초 ③ 3분 30초 ④ 4분 20초

54. 선반에서 다음 조건으로 가공하고자 할 때 가공 시간을 구하시오. (φ60 L=100㎜, V=60m/min f=0.2) ① 1.57분 ② 2분 ③ 2.53분 ④ 2.59분 55. 절삭률 공식으로 맞는 것은? ① 절삭면적×이송 ② 절삭깊이×속도×이송 ③ 속도×깊이 ④ 절삭깊이×이송 56. 고속도강을 담금질한 후 연삭 할 때 적합한 숫돌은? ① C ② GC ③ A ④ WA 57. 그림과 같이 복식공구대를 사용하여 테이퍼를 깎으려 할 때 공구대의 선회 각도는? ① 약 20° ② 약 5° φ35 φ20 ③ 약 3° 75 ④ 약 15° 105 58. 체인의 피치 12.7㎜ 스프라켓 휘일의 잇수가 30 회전수가 600r.p.m 일 때 체인의 평균속도는? ① 3.51초 ② 3.81초 ③ 4.01초 ④ 5초 59. 외경 24㎜ 인 사각나사에서 리이드각이 5°마찰각이 6.2°일 때 나사의 효율은? ① 약 44% ② 약 42% ③ 약 55% ④ 약 32% 60. 검사용 지그를 제작할 때 지그의 제작 공차를 어느 정도로 하는 것이 좋은가? ① 5～10% ② 10～20% ③ 20～50% ④ 50～70%