제15회 기계가공기능장필기 기출문제(94. 1)
1. 벨트전동에서 유효장력이 Te이고 초기 장력이 T라면 이완측 장력은 얼마인가? ① 1×Te ② χ×Te ③ 3×Te ④ 4×Te 2. 보올베어링에서 베어링하중을 3배라하면 베어링의 수명은? ① 3배감소 ② 3배증가 ③ 8배증가 ④ 27배감소 3. 미터삼각나사의 바깥지름이 24㎜, 유효지름 22.03㎜피치 3㎜, 마찰계수 0.1일 때 나사의 효율은 얼마인가? ① 18% ② 22% ③ 24% ④ 27% 4. 37,500㎏-㎜의 굽힘모멘트가 작용하는 연강환봉 축의 지름은? (단, 허용응력은 4㎏/㎟이다.) ① 약36㎜ ② 약42㎜ ③ 약46㎜ ④ 약50㎜ 5. 피치25.4인 체인에서 중심거리가 500 잇수가 15, 45일 때 링크 수를 구하시오(번호80번일 때) ① 91 ② 81 ③ 71 ④ 61 6. 기어의 잇수가 30, 모듀율 3일 때 스퍼어 기어의 외경은? ① 90 ② 96 ③ 100 ④ 92 7. 한계게이지의 마모여유는 어느 쪽에 부여하는가? ① 정지측 ② 통과측 ③ 정지, 통과측 ④ 부여하지 않음 8. -5㎛의 오차가 있는 마이크로미터로 가공물을 측정한 결과 20.38㎜이었다. 실제치수는 얼마인가? ① 20.385 ② 20.375 ③ 20.37 ④ 20.38 9. 사인 바를 이용하여 45°이상일 때 오차가 발생하는 원인은? ① 45°가 넘으면 tan 값으로 전환되기 때문에 ② 로울러 중심거리가 멀어져서 오차가 발생 ③ 45°이상이 되면 공작물 상태가 불안정하기 때문 ④ 45°이상이면 공작정밀도가 나쁘기 때문 10. 다이얼 인디게이터의 측정치의 값이 표시되는 곳은? ① 힌지와 딤블의 치수 ② 원주눈금판의 바늘 ③ 버니어캘리퍼스의 눈금 ④ 블록게이지의 눈금수 11. 밀링머신에 사용하는 스핀들의 테이퍼 종류는? ① 모오스테이퍼 ② 자콥스테이퍼 ③ 자노테이퍼 ④ 내셔널테이퍼	12. 스텔라이트(Stellite)의 주성분은? ① Co-W-Cr-C ② W-Cr-V-C ③ Cu-W-Co-C ④ Mg-Cu-W-C 13. 센터리스 연삭기의 장점을 설명한 것이다. 다음 설명 중 틀린 것은? ① 숙련된 작업자가 아니어도 된다.. ② 연속작업이 가능하고 연삭여유가 적어도 된다. ③ 센터를 가공하지 않고 긴 공작물가공이 가능하다. ④ 긴 홈이 있는 공작물 가공이 가능하다. 14. φ8 드릴로 연강판에 33㎜ 구멍깊이를 뚫으려고 한다. 길이방향 이송을 0.02㎜/rev로 하고, 드릴끝단 높이를 3㎜로 한다면 소요가공시간은? (단, 회전수 600rpm) ① 1분 ② 2분 ③ 3분 ④ 4분 15. 다음 공작기계 중 유니버설 타입이 아닌 것은? ① 만능드릴머신 ② 만능밀링머신 ③ 만능 연삭기 ④ 만능기어치형커팅머신 16. 레이저광선으로 측정할 수 없는 것은? ① 선반베드의 진직도 ② 밀링테이블평면도 ③ 블록게이지의 검, 교정 ④ 나사의 유효경 17. 무단변속을 이용한 것 중 회전운동을 직선운동으로 바꿀 수 있는 것은? ① 기계식 무단변속 ② 유압식 무단변속 ③ 벨트식 무단변속 ④ 전기식 무단변속 18. 세라믹의 주성분은? ① Al2O3 ② Cr ③ Ni ④ W 19. 선반작업에서 절삭속도를 10m/min에서 100m/min으로 올렸을 때 나타나는 현상이 아닌 것은? ① 다듬질 표면정도가 거칠어진다. ② 구성날끝이 소멸한다. ③ 가공변질층이 얇아진다. ④ 가공능률이 향상된다. 20. 3분력의 크기가 순서대로 된 것은 어느 것인가? ① 주분력>배분력>횡분력 ② 주분력>횡분력>배분력 ③ 배분력>주분력>횡분력 ④ 배분력>횡분력>주분력 21. 기어치차나 스프링과 같이 반복하중을 받는 부품을 경도나 피로한도를 크게 하는 가공법은?

15회(필기) -

- 기계가공

① 액체 호우닝 ② 쇼트 피이닝 ③ 전해연마 ④ 버어니싱 22. 초음파 가공에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 유리, 다이아몬드, 수정 등을 가공한다 ② 열에 의한 가공변형이 있다 ③ 탄성변형과 소성변형을 하는 재료로써 내열강, 스 테인레스강, 담금강 등이 있다. ④ 원형 및 이형단면의 가공이 가능하다. 23. 초음파 가공의 특징이 아닌 것은? ① 납, 구리, 연강, 무른재료는 가공이 어렵다. ② 굽힌 공구를 사용하여 굽힌 구멍을 뚫을 수 있다. ③ 열에 의한 가공변형이 없다. ④ 공구소모가 없다. 24. 모방 밀링머신의 설명 중 틀린 것은? ① 엔드밀과 파일러의 직경이 같다. ② 모델로는 목형, 금형, 석고 등이 있다. ③ 윤곽과 형상을 따라 모델 위를 파일러가 움직인다. ④ 단일공구와 엔드밀을 사용한다. 25. 선반에서 절삭가공 중[eqn: rm V= piDN over 1000]공식을 바르게 설명 한 것은? ① V:절삭속도(m/min), D:공작물직경(㎜), N:공구회전수(rpm) ② V:절삭속도(㎝/min), D:공작물지름(㎜), N:공작물회전수(rpm) ③ V:절삭속도(m/min), D:공작물지름(㎝), N:공작물회전수(rpm) ④ V:절삭속도(m/min), D:공작물지름(㎜), N:공작물회전수(rpm) 26. 연삭작업에서 숫돌의 로우딩, 글레이징 등의 원인으로 연삭이 저하되고 입자가 무디어 졌을 때, 새로운 절삭날을 생성시키는 방법은? ① 드레싱 ② 트루잉 ③ 글레이징 ④ 로우딩 27. 절삭제의 구비조건이 아닌 것은? ① 인화점이 낮을 것 ② 칩을 씻어 낸다. ③ 녹이 슬지 않을 것 ④ 냉각작용이 우수할 것 28. 절삭저항에 영향을 가장 적게 미치는 것은? ① 절삭속도 ② 절삭방향 ③ 날끝경도 ④ 공작물 재질 29. 용접이음이 리벳이음보다 좋은 점이 아닌 것은? ① 기밀성이 좋다. ② 효율이 높다. ③ 잔류응력이 남지 않는다. ④ 두께에 관계없이 이음강도 양호	30. 핀에 대한 설명 중 맞지 않는 것은? ① 테이퍼 핀의 테이퍼는 보통 1/50이다. ② 너트의 풀림방지나 고정물의 탈락방지에 이용. ③ 테이퍼 핀의 굵은 쪽 지름으로 나타낸다. ④ 분할핀은 핀 전체가 분할되어 있다. 31. 일반적으로 지그 및 치공구에 사용되는 공차와 제품공차와의 관계는? ① 5～10% ② 10～20% ③ 20～50% ④ 50～70% 32. 쉽게 휘거나 비틀리기 쉬운 얇거나 연한 공작물에 사용되는 지그는? ① 샌트위치 지그 ② 채널지그 ③ 리이프 지그 ④ 앵글플레이트 지그 33. φ100 X7h6은 무슨 끼워맞춤 인가? ① 구멍 기준식 억지 끼워맞춤 ② 축 기준식 헐거운 끼워맞춤 ③ 축 기준식 억지 끼워맞춤 ④ 구멍 기준식 헐거운 끼워맞춤 34. 드릴지그를 사용하여 구멍을 뚫을 때 가공물의 구멍 중심거리에 오차가 생기는 원인 중 틀린 것은? ① 부시의 재질 ② 부시와 공구사이의 틈새 ③ 부시 구멍의 기울기 ④ 온도변화에 의하여 생기는 오차 35. 세트블록을 사용하지 않는 것은? ① 밀링 ② 리이밍 ③ 플레이너 ④ 브로우치 36. 지그를 구성하는 요소가 아닌 것은? ① 위치결정구 ② 공구와 게이지 ③ 클램프기구 ④ 위치결정과 공구안내 37. 선반 치공구 설계시 고려할 사항이 아닌 것은? ① 공작물의 착탈이 용이하다. ② 공작물의 소요정밀도 ③ 공작물의 분리 ④ 공작물의 위치결정 38. V블록(90°)에서 φ35±0.005일 때의 세로 변형량은 얼마인가? ① 0.014 ② 0.0014 ③ 0.007 ④ 0.0007 39. 다음 그림과 같은 공작물을 드릴가공 할 때 알맞은 지그는?

① 상자형지그 ② 평판형지그 ③ 조립형지그 ④ 리이프지그 40 지그와 고정구의 설명 중 맞지 않는 것은? ① 지그와 고정구는 명확히 구분된다. ② 지그공차를 제품공차에 그대로 유지시킨다. ③ 치공구 설계는 공작기계의 기본지식과 용량, 성능 그리고 사용목적에 기초를 두고 있다. ④ 지그는 엔드밀과 커터를 안내하는 장치가 있다. 41. 박판 등 얇은 재료의 단면 표시 방법은? ① 가상선 ② 가는실선 ③ 굵은실선 ④ 해칭선 42. 다음 그림은 어떤 단면을 나타내고 있는 것인가? ① 전단면도 ② 부분단면도 ③ 반단면도 ④ ¼단면도 43. 출도후 도면의 내용을 변경하였을 때는 변경한 곳에 적당한 기호를 부여하고 정정하는데 이때는 어떤 기호를 사용하는가? ① □ ② ⊘ ③ ④ ※ 44. 물체의 한 부분형체만 도시하는 투상도는? ① 국부투상도 ② 직각투상도 ③ 보조투상도 ④ 회전투상도 45. IT 기본 공차 중 주로 게이지류에 관한 것은? ① IT01～IT4 ② IT5～IT9 ③ IT6～IT10 ④ IT11～IT18 46. 탄소강의 단조품 기호는? ① SB ② SF ③ SM ④ SK 47. NC TAPE 색깔 구별이 옳은 것은? ① 횐색: P ② 노랑: W ③ 검정: BL ④ 주황: Y 48. 다음 어드레스 중 주축기능을 나타낸 것은? ① T ② M ③ S ④ F 49. 공구기능을 나타낸 어드레스는? ① T ② M ③ S ④ F	50. NC 공작기계에서 위치결정 방법이 아닌 것은? ① 증분방식 ② 절대방식 ③ 윤곽방식 ④ 복합방식 51. NC 머시닝센터의 설명 중 틀린 것은? ① 소형부품은 1회에 여러 개의 제품을 고정 연속 작 업을 할 수 있다. ② 복잡한 형상이나 윤곽이 함축된 것은 가공할 수 없다. ③ 공구교환에 대하여 시간이 단축된다. ④ 엔드밀에 의한 다양한 보링작업으로 특수공구비를 절감할 수 있다. 52. NC TAPE를 가로지르는 구멍으로써 문자, 기호, 종료 등을 알파벳으로 나타내는 용어는? ① 트랙 ② 블록 ③ 캐릭터 ④ 패리티체크 53. 부시설계시 중요한 사항이 아닌 것은? ① 부시의 내, 외경치수 ② 부시의 길이 ③ 부시의 종류 ④ 피절삭재와 부시의 길이 54. 유․공압기호에서 다음 중 전자제어 방식인 것은? ① ② ③ ④ 55. 다음 계산식의 설명에 알맞은 것은? ( 관측시간×(1+레이팅계수)+여유시간 ) ① 표준시간 ② 정미시간 ③ 준비시간 ④ 여유시간 56. 다음 계산식의 설명에 알맞은 것은? ① 부문보전 ② 지역보전 ③ 집중보전 ④ 절충보전 57. 다음 Network에서 E 작업을 시작하려면 어떤 작업들이 완료되어야 하는가? ① A, B ② B ③ A, B, C ④ A, B, C, D 58. MTM의 시간단위는? ① 0.00001시간 ② 0.0001시간 ③ 0.0001분 ④ 0.001분

Ⓐ        〇         Ⓓ

Ⓑ        〇         Ⓔ

Ⓒ

59. 관리도를 사용하여 고정관리를 하는 순서에 맞는 것은? a.관리대상범위결정 b.관리항목에 대한 관리도 결정 c.공정상태판단 d.관리선 관리항목 개정 e.관리항목 결정 f.관리도 작성 g.관리도에 대한 조치 h.관리항목측정방법 ① a-e-b-h-f-c-g-d ② a-e-h-b-f-c-g-d ③ a-e-f-d-c-b-h-g ④ a-e-h-f-d-b-g-c 60. 다음 표를 보고 총 평균 불량률을 구하시오. ③ 2.4 ① 2.0 ② 2.5 ④ 2.0

로트수	샘플	불량개수
500	60	2
800	90	3
1000	80	2
1500	120	3
1200	100	1
1800	150	4