품질관리기사 필기(03.03.16)

온라인교육기관 KISA

www.kisa.co.kr

제 1과목: 통계적품질관리

1. 확률분포에 대한 설명 내용으로 가장 올바른 것은?

가. 2항 분포의 표준편차는 [eqn: SQRT { (P(1-P)}] 이고, 포아송 분포의 표준편차는 □가 된다.

나. 2항 분포에서 nP=□ (일정)이고, n가 커지면 포아송 분포와 비슷해 진다.

다. 평균이 □ 이고, 표준편차가 □ 인 정규모집단에서 샘플링한 데이터의 평균([eqn: BAR X])의 분포는 평균

□이고, 표준편차 [eqn: { sigma } over { n}]의 정규분포가 된다.

라. 평균이 □ 이고, 표준편차가 □ 인 정규분포는 일반적으로 N(□ , □ )의 기호로 나타낸다.

2. [eqn: { X}^{2 }]분포에서 [eqn: { X}`_{(7,0.05) } ^{2 }]의 값이 14.07일 때 이것을 이용하여 F분포에서 [eqn: { F}_{(7, INF ;0.05) }]의 값을

계산하면?

가. 0.50    나. 2.01    다. 3.75    라. 14.07

3. 3개 이상의 분산의 차이 검정을 하기 위하여 고안된 방법을 나열 하였다. 이 검정에 사용되지 않는     것은?

가. Bartlett의 검정    나. Cochran의 검정   다. Hartley의 검정    라. Welch의 검정

4. 통계적 가설검정에 대한 설명 내용으로 가장 올바른 것은?

가. 기각역이 커질수록 제2종 과오는 증가한다.    나. 표본의 크기가 커지면 제2종 과오는 증가한다.

다. 제1종 과오가 결정되면 채택역을 결정할 수 있다.

라. 제1종 과오가 결정되면 표본의 크기를 결정할 수 있다.

5. 병행으로 가동하고 있는 A,B 두 직조공정이 있다. A공정에서는 직물 10,000m에 대하여 흠이 30개,      B공정에서는 같은 길이의 직물에서 흠이 37개 있었다. B공정의 결점수는 A보다 많다고 할 수 있는     가? (단, □ =0.05)

가. B공정의 결점수는 A공정보다 많다고 할 수 있다.

나. B공정의 결점수는 A공정보다 많다고 할 수 없다.

다. B공정은 A공정과 같다고 할 수 없다.

라. B공정은 A보다 적어졌다고 할 수 있다.

6. 어떤정규 모집단으로부터 램덤하게 시료 10개를 측정하여 ¤xi=118 ,¤ [eqn: { x}`_{ i} ^{2 }]=1392.76 의 값을 얻었다.

신뢰율 95[%]로 모평균의 신뢰구간을 추정하면?

(단, [eqn: { F}_{(1,10;0.05) } =4.96], [eqn: { F}_{(1,9;0.05) } =5.12], [eqn: { F}_{(10,1;0.05) } =242] , [eqn: { F}_{(9,1;0.05) } =241] )

가. 11.8± 0.143    나. 11.8± 0.196   다. 11.8± 0.324    라. 11.8± 0.028

7. 상관분석에서 상관의 정도를 나타내는 척도로서 공분산을 사용할 수 없는 이유로서 가장 타당한       것은?

가. 상관계수를 구하는 편이 더 간단하므로

나. 공분산의 값은 그 성격상 절대치 값만을 알 수 있으므로

다. 공분산은 원데이터의 측정단위 변환에 따라 값이 달라지므로

라. 과거로 부터의 습관에 의하여

8. 샘플링 검사에서 로트의 크기를 N, 시료의 크기를 n,합격 판정갯수를 c라 할 때 N, n, c의 변화에       따른 OC곡선의 영향을 설명한 것으로 틀린 것은?

가. n과 c가 일정하고 N이 어느정도 이상 크면 N의크기는 OC곡선의 모양에 영향을 거의주지않는다.

나. n과 N이 일정하고 c가 증가하면 OC곡선은 로트를 많이 합격시키는 방향으로 올라간다.

다. N이 일정할 때 n과 c를 각각 2배 하여주면 OC곡선의 형태는 변하지 않는다.

라. N과 c가 일정할 때 n이 증가하면 OC곡선의 기울기는 급해진다.

9. 계수조정형 샘플링 검사의 특징이라 볼 수 없는 것은?

가. 합격품질수준 AQL을 기초로 한 샘플링 검사이다.

나. 개개의 로트의 품질보증보다도 장기적인 안목에서의 평균 품질의 보증에 중점을 두고 있다.

다. 제품의 검사는 사용하기 편리하도록 3수준의 일반 검사만으로 되어 있다.

라. 제품의 공정평균 품질의 변화에 따라 검사의 엄격도가 조정될 수 있도록 되어 있다.

10. 지그재그 샘플링(Zigzag Sampling)의 설명으로 가장 올바른 것은?

가. 시간적, 공간적으로 일정한 간격을 정해놓고 샘플링한다.

나. 사전에 모집단에 대한 지식이 없는 경우 사용한다.

다. 모집단을 몇 부분으로 나누어 각층으로부터 랜덤하게 샘플링 한다.

라. 계통 샘플링에서 주기성에 의한 치우침이 들어갈 위험성을 방지하도록 한 것이다.

11. 크기 N=1,000, 불량률 P = 0.05 인 로트에 대해서 n= 40, c=1인 계수 선별형 1회 샘플링 검사를        실시한다. 불합격된 로트를 전수검사할 경우 한 로트당 평균검사량은 얼마인가?

(단, P=0.05인 로트가 합격할 확률은 0.406 이다.)

가. 406개    나. 429개    다. 586개    라. 610개

12. 철재의 인장력은 클 수록 좋다. 계량 규준형 샘플링검사에서 인장력의 평균치가 100kg/□이상이면      합격이고 94kg/□이하이면 불합격되게 할 [eqn: BAR { X}_{L }] 을 구하면?

(단,□ =4kg/□, G0 = 0.882 , □ =0.05, □ =0.10 이다.)

가. 96.472    나. 96.712    다. 97.528    라. 90.472

13. 관리도에 관한 다음 내용중 가장 올바른 것은?

가. [eqn: BAR x] 관리도의 관리 한계선은 [eqn: E (BAR X) +- D(BAR X)]이며 시료의 크기 [eqn: SQRT { n}] 으로 결정된다.

나. 공정이 관리상태에 있다고 하는 것은 규격외의 제품이 전혀 발생하지 않는다는 것을 말한다.

다.  [eqn: BAR x] 관리도에 있어 관리한계를 벗어나는 점이 많아질수록 [eqn: { sigma }_{ { BAR x}^{2 } }]는크게된다.

라. P 관리도에서는 각조의 샘플의 크기 n 을 반드시 일정하게 하지 않아도 관리 한계선은 일정하다.

14. 관리도상의 점의 분포가 다음과 같을 때 공정이 안정상태라고 판단할 수 없는 것은?

가. 연속 11점중 8점이하가 중심선 한쪽에 나타날 때

나. 모든 점들이 중심선 가까이(□± 0.5□범위내)에 모여있을 때

다. 연속 35점중 34점 이상이 관리한계선내에 있을 때

라. 연속 100점중 98점 이상이 관리한계선내에 있을 때

15. Y 생산공정의 품질관리를 위해 2□ 법에 의한 P관리도를 이용하고 있다. 만일 P=2%라면 이           관리도의 상한 및 하한은? (단, 샘플의 크기는 100개 이다.)

가. UCL = 0.048, LCL = 0              나. UCL = 0.062, LCL = 0

다. UCL = 0.062, LCL = -0.022         라. UCL = 4.800, LCL = -0.8

16. 크기 n의 시료로부터 계산되는 불편분산을 V라 할 때, 틀린 것은?

가. [eqn: E( SQRT { V} )= { c}`_{2} ^{* } sigma]                나. [eqn: D( SQRT { V} )= { c}`_{3 } ^{* } sigma]

다. n>5에 대하여 [eqn: E( SQRT { V} )= sigma]     라. [eqn: D(V)= SQRT { { 1} over {n-1 } } CDOT { sigma }^{2 }]

17. 추세현상(trend)은 관측치의 움직임이 상향 또는 하향으로 꾸준히 계속되는 경우를 말하는데, [eqn: BAR x]        관리도에서 추세현상의 발생원인이라고 볼 수 없는 것은?

가. 도구의 마모    나. 설비의 점진적 노후화   다. 작업자의 피로    라. 화학공정에서의 점도변화

18. 두 개의 층 A, B의 층별 데이터로 작성한 [eqn: BAR x - R]관리도로부터 층의 평균치 차이 검정을 할 때

[eqn: |BAR BAR {x } _ {A } - BAR BAR { x}_{B } | >= { A}_{2 } BAR R SQRT { { { 1 } over {K}_{A} }+ { {1} } over {K }_{B} } }]가 성립하면 차이가 있다고 결론 지을 수 있다. 이 검정을 하기        위한 전제조건이 아닌 것은?

가. 두 개의 관리도가 완전한 관리상태로 되어 있을 것                  나.[eqn: { K}_{A } , { K}_{B }]가 같을 것

다.[eqn: BAR { R}_{A } , BAR {R}_{B}]에 차이가 없을 것              라. 본래의 분포상태가 대략적인 정규분포를 따를 것

19. 다음은 관리도를 사용하는데 있어서 사전에 결정해야 할 사항들이다. 관련이 없는 것은?

가. 관리도의 사용목적 및 관리할 품질특성을 선정한다.   나. 부분군 형성기준을 결정한다.

다. 예비관리한계선을 계산한다.                         라. 부분군의 크기와 채취빈도를 결정한다.

20. d0 = - 2.1 + 0.2 n , d1 = 1.7 + 0.2 n 인 규준형 축차샘플링 검사에서 50개를 샘플링한 결과          6번째와 20번째, 그리고 39번째에서 불량품이 발견되었다면 로트를 어떻게 처리해야 하는가?

가. 로트를 불합격시킨다.   나. 생산자와 협의한다.   다. 전수검사를 실시한다.  라. 로트를 합격킨다.

제 2과목: 실험계획법

21. [eqn: { L}_{16 }( { 2}^{15 } )]형 직교배열표에서 다음과 같이 인자가 배치되어 있다. 교호작용 B× D는 어느 열에 배      치시켜야 하는가?

열 번 호	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
기본표시	a b ab c ac bc abc d ad bd abd cd acd bcd abcd
배 치	A C B F D

가. 8열    나. 13열    다. 14열    라. 15열

22. TV의 색상밀도의 기능적 한계가 m± 7 이라고 가정하자, 이는 색상밀도가 m± 7 일 때 소비자의     환경이나 취향의 다양성을 고려하여 소비자의 절반이 TV가 고장이라고 한다. TV의 수리비가 평균     A = 98,000원 이라고 할 때 색상밀도가 m+4 인 수상기를 구입한 소비자가 입은 평균손실L(m+4)는?

가. 8,000원    나. 16,000원    다. 32,000원    라. 64,000원

23. [eqn: { L}_{8 } ( { 2}^{7 } )]형 직교배열표에 관한 설명중 옳지 않은 것은?

가. 8은 행의 수 또는 실험횟수를 나타낸다.          나. 각열의 자유도는 1이고 총자유도는 8이다.

다. 2 수준의 직교표이므로 3수준을 배치시킬 수 없다.

라. 교호작용을 무시하고 전부인자를 배치하면 오차항이 없으므로 변동의 값이 적은 것을 오차로          하여 분산 분석한다.

24. 지분실험법(nested design)의 특징을 가장 올바르게 나타낸 것은?

가. 실험의 랜덤화가 어려운 경우에 랜덤화가 어려운 것과 쉬운 것을 나누어서 하는 실험임

나. 모수인자와 변량인자가 같이 사용되는 혼합모형의 실험임

다. 일반적으로 변량인자들에 대한 실험계획으로 많이 사용됨

라. 요인 배치법의 하나로 분산성분의 추정이 중요할 때 흔히 사용됨

25. 2원 배치법에서 AiBj 에 결측치가 있을 경우 Yates 의 결측치 y 추정공식은?

가. [eqn: { { (l-1)T}_{i } CDOT `_{ }^{ { }^{1 } }+mT CDOT {j }^{ { }^{1 }} -T ^{1 } } } over { (l-1)+(m-1)}]         나.[eqn: { l {T }_{1 } CDOT { }^{1 }+(m-1)T. { }`_{j } ^{1 }- { T}^{1 } } over {(l-1)+(m-1) }]

다. [eqn: { (l-1) { T}_{1 } CDOT { }^{1 }+(m-1)T. { }_{j }{}^{1} - { T}^{1 } } over { (l-1)(m-1)}]    라.[eqn: { l {T }_{1 } CDOT { }^{1 }+mT. { }_{j } { }^{1 }- { T}^{1 } } over {(l-1)(m-1) }]

26. 단일요인(단일인자)의 3수준에서의 각 수확량을 [eqn: { A}_{1 } , { A}_{2 }, { A}_{3 }]와 같이 표시하여 다음과 같은 1차 선형식     L를 생각한다. 가장 올바른 내용은?

[eqn: L= { C}_{1 } { A}_{1 } + { C}_{2 } { A}_{2 } + { C}_{3 } { A}_{3 }]

가. Ci의 값에 관계없이 L를 비교(대비)라고 한다.

나.[eqn: { C}_{1 }+ { C}_{2 }+ { C}_{3 }=0]일 때 L를 비교(또는 대비)라고 한다.

다.[eqn: { C}_{1 }+ { C}_{2 }+ { C}_{3 }=1]일 때 L를 비교(또는 대비)라고 한다.

라. [eqn: { C}_{i }]중에 0인 것이 있어서는 않된다.

27. 독립변수 1개, 종속변수 1개 일 때 2차 이상의 고차함수를 사용하는 회귀분석은?

가. 단순회귀분석    나. 중회귀분석     다. 곡선회귀분석    라. 행렬회귀분석

28. [eqn: { L}_{27 } ( { 3}^{13 } )]형의 직교배열표에서 할당된 요인의 수가 9개이면 오차의 자유도는 얼마인가?

가. 4    나. 6    다. 7    라. 8

29. 23요인 배치실험을 교락법을 사용하여 다음과 같이 2개의 블럭으로 나누어 실험하려고 한다. 블럭과     교락되어 있는 교호작용은 무엇인가?

가. A× B× C        나. A× B        다. B× C        라. A× C

30. 직교다항식을 사용할 때 전제되는 가정들중 옳지 않은 것은?

가. 독립변수 x의 수준간격이 등간격이어야 한다.

나. 각 수준에 있어서의 측정횟수가 동일한 경우에만 적용할 수 있다.

다. 직교다항식을 사용하면 2차이상의 곡선회귀식을 구할 수 없다.

라. 회귀계수□ k의추정은 [eqn: { beta }_{ k} = { SUM { W}`_{i } ^{k } { T}_{i }. } over { { lambda s}_{k }m{c }^{k } }]에 의한다

31. [eqn: { k}^{n }]요인배치법에 대한 설명중 가장 거리가 먼 것은?

가. 인자의 수가 n 이고 각 인자의 수준수가 k인 실험 계획법이다.

나. 모든 인자간의 수준의 조합에서 실험이 이루어지는 실험이다.

다. 실험이 반복되지 않아도[eqn: { k}^{n }] 개의 실험횟수가 실시되어야 한다.

라. 요인배치법에 의한 실험에서 모든 요인효과(인자의 효과와 교호작용)를 추정 할 수는 없다.

32. A,B,C,D 4개의 인자를 택하여 [eqn: {2}^{4}]형 계획에서 4개의 블럭을 택하고 각블럭에 4개의 수준의 조가

실험 되도록 하고 A×B×C, B×C×D가 블럭효과와 교락되도록 블럭을 형성했다. 블럭효과와

교락되는 다른 한개의 요인효과는?

가. A    나. A×C    다. B×C    라. A×D

33. 단일 인자인 온도의 3 수준을 실험에서 고려하고자 한다. 온도의 각 수준은 실험자의 경험에 따라,     100, 120, 140(℃)로 고려하였다. i 번째 수준에서 m 번 반복한 실험결과인 xij 에 대해 다음과 같은     모형을 설정하였다. 모형의 가정으로 옳은 것은?

[eqn: { X}_{ij } = mu + { a}_{i } +{e}_(ij) , i=1,2,3, j=1,2,...,m]

가. [eqn: {a}_{i} >= 0, i=1,2,3]                    나. [eqn: {a}_{i}∼N(0, { sigma }`_{A } ^{2 } )]

다. [eqn: {a}_{i}] 의 기대값은 0 이다.             라. [eqn: {a}_{1}+{a}_{2}=-{a}_{3}]

34. 실험계획의 기본원리 중에서 실험의 환경이 될 수 있는 한 균일한 부분으로 나누어 신뢰도를 높이는 원리는?

가. 랜덤화의 원리      나. 블럭화의 원리   다. 반복의 원리        라. 직교화의 원리

35. A, B 인자실험의 분산분석표(모수모형)가 아래와 같이 주어질 때 인자 A, B의 주효과와 A, B         교호작용의 효과 존재 유무를 검정하면 그 결과는?

(단, 유의 수준은 0.05

[eqn: { F}_{(3,36;0.05) } =2.89], [eqn: { F}_{(6 ,36;0.05) } =2.36],[eqn: { F}_{(1, 36;0.05) } =4.11], [eqn: { F}_{(2, 36;0.05) } =3.29] )

분 산 분 석 표

요인	S	□	V
A B A×B 오차	232.86 99.48 29.52 47.61	3 2 6 36	77.62 49.74 4.92 1.32
계	409.47	47

가. A의 주효과만 유의하다.            나. B의 주효과만 유의하다.

다. A, B의 각 주효과만 유의하다.      라. A, B의 주 효과와 교호작용 효과가 모두 유의하다.

36. 분할법의 설명중에서 틀린 것은?

가. 여러개의 인자중에서 랜덤화가 어려운 인자가 있을 때 사용한다.

나. 오차가 2개 이상 나타난다.

다. 1차 인자의 효과가 2차 인자의 효과보다 더 정도가 좋게 추정된다.

라. 실험전체를 랜덤화하지 않고 몇 단계로 나누어서 부분적으로 랜덤화시킨다.

37. 인자 A,B,C 각각 3수준, 반복 2의 3원배치법의 실험을 행했을 경우 오차변동의 자유도는?

(단, 모수모형)

가. 27    나. 8    다. 4    라. 2

38. 3가지의 공정라인(A)에서 나오는 제품의 불량률이 같은가를 알아보기 위하여 샘플링 검사를 실시하     였다.작업 시간별(B)로 차이가 있는가도 알아보기 위하여 오전, 오후,야간 근무조에서 공정 라인별로     각각 100개씩 조사하여 다음과 같은 데이터가 얻어졌다. 이 자료에서 2차 오차항의 변동[eqn: {S}_{E2}]를 구    하면? (단위 : 100개중 불량갯수)

공정라인 작업시간	공정라인
	[eqn: {A}_{1}]	[eqn: {A}_{2}]	[eqn: {A}_{3}]
[eqn: {B}_{1}](오전)	2	3	6
[eqn: {B}_{2}](오후)	6	2	6
[eqn: {B}_{3}](야간)	10	4	10

가. 45.59   나. 46.73   다. 47.26   라. 48.47

39. A(모수인자) 3수준, B(블럭인자) 2수준으로 난괴법 실험을 실시하여 분석한 결과 [eqn: bar{X}_{1} = 12.54, bar{X}_{2} = 8.76, bar{X}_{3}=6.54 이고 {V}_{E}=0.81]일 때 인자A의 2수준 [eqn: {A}_{1}과 {A}_{3}]간의 모평균 차이의 신뢰구간을 신뢰율 95%로     추정하면? (단, [eqn: {t}_{(2;0.025)}=4.303])

가. 6± 3.28    나. 6± 4.24   다. 6± 3.87    라. 6± 2.52

40. 동일한 추정식으로 표시할 수 있는 요인효과를 무엇이라 하는가?

가. 의수준    나. 별명    다. 정의대비    라. 교락

제 3과목: 품질경영개론

41. 표준화 목적에 따른 분류중 적용기간에 따라 통상표준, 시한표준, 잠정표준 세 가지로 분류된다. 시     한표준(時限標準)에 대한 설명이 아닌 것은?

가. 특정활동의 추진을 목적으로 할 때           나. 과도적인 상태에서의 취급을 할 때

다. 규정하려고 하는 내용에 대한 실험, 연구등이 아직 끝나지 않았을 경우

라. 일정시기가 지나면 의미가 없어지는 경우

42. 자주적인 계측관리의 체제확립을 추진하기 위한 기본적인 조건과 가장 관계가 먼 것은?

가. 관계자 전원참가의 활동으로 되어 있을 것

나. 계량기를 검사.교정할 수 있는 표준기를 갖추고 있을 것

다. 사업장의 특질에 맞는 특징을 내걸 것           라. 경영에 공헌할 수 있는 활동이어야 할 것

43. 제품규격에서 재료를 규정할 때의 고려사항이 아닌 것은?

가. 재료는 제품의 품질을 확보할 수 있는것을 선택하며, 재료의 시장성, 경제성등을 고려하여 규정        한다.

나. 제품의 재료를 KS나 기타 자료에 규정된 것만을 규제할 필요가 없다면 "....또는 이와 동등 이상        의 것"과 같은 표현을 사용하여 확대하여 규정한다.

다. 규정하는 재료의 선정기준이 법령의 기술, 기준등에 따를 경우는 되도록이면 준용한 기준을 명백        히 하는 것이 좋다.

라. 최종 특정항목의 규정에 따라서 제품품질이 보증될 경우에 규정한다.

44. 고객만족을 위한 품질계획 활동중 적합하지 않는 것은?

가. 과거의 수행성과를 분석하여 품질목표를 설정한다.

나. 고객에 대한 파레토 분석을 이용하여 핵심고객을 확인한다.

다. 시장조사, 설문조사, 전화 인터뷰 등을 통하여 고객의 요구를 확인한다.

라. 실패를 분석하고 대책을 세울 전문분석팀을 구축한다.

45. 동적 품질정보의 관리를 위해 활용되는 품질관리 도구로 가장 적합한 것은?

가. 관리도      나. 산점도   다. 파레토도    라. 히스토그램

46. 사내표준의 요건에 사내표준은 타산이 맞고 효과가 큰 것부터 하려면 다음의 요건을 구비할 수 있     는 작성방법과 관리방법이 필요하다. 다음 사항 중 이에 해당되지 않는 것은?

가. 작업표준에는 작업목적과 조건만을 표시할 것        나. 기록내용이 구체적이고 객관적일 것

다. 기여도가 큰 것을 채택할 것                        라. 적시에 개정 향상시킬 것

47. 산업표준화 및 품질경영 교육의 내용 중 품질관리 담당자의 교육 내용에 해당되지 않는 것은?

가. 통계적인 품질관리 기법                    나. 사내표준화 추진절차 및 방법

다. 품질경영 조직 및 인사에 대한 내용         라. 품질관리 개선을 위한 산업공학

48. ISO 9001:2000 에서 사용되는 용어에 대한 내용이다.틀린 것은?

가. 문서(document)는 정보 및 정보지원 매체를 말한다.

나. 기록(record)은 개정 관리할 필요가 있다.

다. 시방서(specification)는 요구사항을 명시한 문서로 활동 또는 제품과 관련될 수 있다.

라. 폐기(scrap)는 부적합/불일치 제품에 취하는 조치로 리사이클, 파기등이 이에 속한다.

49. 품질보증 시스템 운영과 가장 거리가 먼 것은?

가. 처음에 품질 시스템을 제대로 만들어 가능한 변경하지 않아야 한다.

나. 품질 시스템의 피드백 과정을 명확해야 한다.

다. 시스템운영을 위한 수단· 용어· 운영규정이 정해져야 한다.

라. 다음 단계로서의 진행 가부를 결정하기 위한 평가 항목, 평가방법이 명확하게 제시되어야 한다.

50. 다음 중 사내표준화의 진행과정으로 맞는 것은?

①표준대로 실시  ②교육훈련의 실시  ③문제의 발견  ④표준제정

⑤원인의 제거 및 개선  ⑥문제의 중요도 순위결정 ⑦문제의 원인발견

가. ③ → ⑦ → ⑥ → ⑤ → ① → ② → ④   나. ③ → ⑦ → ⑥ → ⑤ → ④ → ② → ①

다. ③ → ⑥ → ⑦ → ⑤ → ① → ② → ④   라. ③ → ⑥ → ⑦ → ⑤ → ④ → ② → ①

51. 품질코스트의 한 원가요소인 실패코스트와 적합품질과의 관계를 설명한 것중 가장 올바른 것은?

가. 적합품질이 향상되면 실패코스트는 적게 든다.

나. 적합품질이 향상되면 실패코스트는 더욱 높아진다.

다. 실패코스트는 항상 일정하다.

라. 적합품질과는 관계가 없고 설계코스트와 관계 있다.

52. 전달규격에 속하지 않는 것은?

가. 문자    나. 용어    다. 기호    라. 치수

53. 고객이 요구하는 참 품질을 언어표현에 의해 체계화하여 이것과 품질특성과의 관련을 짓고, 고객의      요구를 대용특성으로 변화시키며 품질설계를 실행해 나가는 표가 최근 매우 유용하게 사용되고 있다. 이와 같은 품질표를 사용하는 기법은?

가. 매트릭스 데이터 해석    나. FMEA/FTA      다. QFD     라. 친화도

54. 여러시료에 대해 표준품과 비교시켜 그 차이비율을 점수로 나타내는 방법으로 훈련된 패널이 필요     한 관능검사 기법은?

가.채점법    나.분류법    다.프로화일법    라.순위법

55. 코스트의 내용과 품질코스트와의 연결이 잘못된 것은?

가. 품질관리 계획 코스트 : P코스트     나. 완성품 검사 코스트 : F코스트

다. 수입 검사 코스트 : A코스트        라. 품질관리 기술 코스트 : P코스트

56. Y 제품의 두께규격이 12.0±0.05□이다.이 제품을 제조하는 공정의 표준편차가 □=0.02이면 이 공 정     의 제품에 대한 공정능력지수(Cp)에 관한 설명으로 가장 올바른 것은?

가. 공정상태가 매우 만족하다.         나. 현재의 규격치에 겨우 맞추고 있다.

다. 규격공차를 줄여야 한다.            라. 공정능력이 부족한 상태이다.

57. 품질평가란 품질을 측정해서 나온 정보를 품질 향상에 사용하는데 목적이 있다. 품질평가에 대한 설     명 내용으로 가장 거리가 먼 것은?

가. 품질평가를 단계별로 나누면, 제품기획의 평가, 개발품의 평가, 시작품의 평가, 시스템 감사 등으         로 나눈다.

나. 품질보증의 각 단계에서 품질평가하여 얻어진 측정치를 관리,해석,감사로 활용함으로서 품질평가         의 목적은 달성된다.

다. 품질평가시 각 단계별로 얻어진 정보를 사내적으로 관리· 해석· 감사단계에서 추진해 나가는         데 사용한다

라. 품질평가는 마케팅을 위한 제품의 시장 점유율과는 관계가 없다.

58. 표준화에 의한 잇점이라고 할 수 없는 것은?

가. 균일한 제품의 염가제공               나. 경제적 생산의 실현

다. 상거래의 단순화 및 공정화 실현       라. 고객요구사항의 즉각적인 수용

59. 아래 문항 중 방침관리가 가장 잘되고 있는 회사는 어느 회사인가?

가. AA회사 사장의 올해 사업목표를 AA회사 작업자가 잘 알고 있다.

나. BB회사는 방침관리를 추진하기 위하여 전문팀을 구성하였다.

다. CC회사는 품질분임조 활동을 통하여 회사방침을 수행한다.

라. DD회사는 매주 관리자 방침회의를 열고 있다. 회의 내용은 비밀이다.

60. 공정능력에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 정적공정능력은 문제의 대상물이 갖는 잠재능력이다.

나. 동적공정능력은 현실적인 면에서 실현되는 능력이다.

다. 단기공정능력은 임의의 일정시점에 있어서의 공정의 정상적인 상태이다.

라. 장기공정능력은 정상적인 공구마모의 영향과 서로 다른 큰 예기할 수 있는 변동을 포함한다.

제 4과목: 신뢰성관리

61. 대수정규 수명분포에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

가. 고장률함수의 표현이 간단하여 많이 사용된다.

나. 평균값(mean)이 항상 중앙값(median)보다 크다.

다. 시간에 따라 고장률함수가 증가하다가 감소한다.

라. 대수 변환된 수명이 정규분포를 따른다.

62. 고장시간 데이터로부터 와이블분포의 형상모수 m = 2.1, 척도모수 □ = 950시간, 위치모수 r = 0으     로 추정되었다. 그리고 m = 2.1 일때 [eqn: GAMMA (1+ { 1} over {m } )=0.8858]이다. 평균수명은 몇 시간 인가?

가. 820     나. 842     다. 920     라. 950

63. 지수분포를 따르는 100개의 제품을 정해진 조건하에서 100시간 수명시험 결과 이중 10개가 다음과     같이 고장이 발생하였다.

2, 3, 5, 10, 40, 50, 80, 85, 90, 95

이 제품의 MTBF와 t=50시간에서의 신뢰도는?

가. 946시간, [eqn: R(t=50)= {e }^{- { 50} over {946 } }]           나. 46시간, [eqn: R(t=50)= {e }^{ {- 50 TIMES 46}}]

다. 946시간, [eqn: R(t=50)= {e }^{{-946 TIMES 50} }]         라. 46시간, [eqn: R(t=50)= {e }^{-{ 50} over {46 } }]

64. 고장평점법의 등급 및 고장구분, 판단기준, 대책 내용을 열거한 것중 틀린 것은?

가. 등급Ⅰ - 치명고장 - 임무수행불능,인명손실 - 설계 변경 필요

나. 등급Ⅱ - 중대고장 - 임무의 중대한부분 불달성 -설계의 재검토 필요

다. 등급Ⅲ - 경미고장 - 임무의일부 불달성 - 설계의 재검토 필요

라. 등급Ⅳ - 미소고장 - 영향이 전혀없음 - 설계변동은 전혀 불필요

65. 수리계 시스템(Repairable System)의 수리 후 고장까지 평균고장간격 시간을 MTBF(Mean Time       Between Failre), 평균수리시간을 MTTR(Mean Time To Repair)라 할 때, 가용도(Availability)의 표     현으로 가장 올바른 것은?

가. A(Availability) = MTBF x MTTR         나. A(Availability) = [eqn: { MTBF} over {MTTR }]

다. A(Availability) =[eqn: { MTTR} over {MTBF+MTTR }]        라. A(Availability) =[eqn: {MTBF} OVER {MTBF+MTTR}]

66. 고유 신뢰성을 증대시키기 위한 제품제조 단계에서의 여러 방법중 적합하지 않은 것은?

가. 제조공정의 자동화    나. 제조품질의 통계적 관리   다. 설계심사     라. 제품의 소진 (burn-in)

67. 고장수목에서 특정사건의 발생원인을 아직 충분히 규명하지 못하여 미정인 상태임을 표시하는 기호     는?

68. 대기 구성요소를 늘 동작상태로 놓고 언제라도 절환할 수 있도록 되어 있는 것은?

가. 열대기    나. 온대기    다. 냉대기    라. 한대기

69. 10개의 샘플에 대하여 모두 고장날 때까지 수명시험을 한 결과 고장발생 시간이 다음과 같았다.

110, 120, 115, 100, 130, 150, 120, 110, 115, 120 평균수명의 점추정값과 평균수명의 95% 신뢰하한값     을 구하면? (단, [eqn: { X}`_{(20;0.05) } ^{2 } =31.41, {X}`_{(22;0.05)}^{2}=33.92] 이다.)

가. 119시간, 75.77    나. 129시간, 79.8   다. 119시간, 79.8     라. 129시간, 75.77

70. 신뢰도 평가법중 RACER법은 부품 등에 대하여 5가지 요소를 평점하여 어느 부품을 선정할 것인      지를 결정하려는 방법이다. 5가지 평가요소에 속하지 않는 것은?

가. Reliability       나. Availability   다. Compatibility    라. Repairability

71. 동일한 부품의 두 개의 직렬체계에서 추가로 용장 부품들을 추가할 때 가장 신뢰도가 높은 용장구     조는?

가. 체계를 병렬 중복     나. 첫째 부품을 3중 병렬 중복

다. 부품 수준에서 중복   라. 둘째 부품을 3중 병렬 용장

72. 온도에 의한 가속수명에서 고장의 가속을 모형화하는데 가장 널리 사용되는 수명-스트레스 관계식     은?

가. 거듭제곱 모형        나. 아레니우스 모형   다. 마이그레이션 모형    라. 피로모형

73. 규정시간을 사용하였을 때의 부품의 신뢰도가 0.45 밖에 되지 않는다. 그런데 이 부품이 사용되는      곳의 신뢰도는 0.95가 되어야 한다. 따라서 병렬 리던던시 설계에 의거이 부품이 사용되는 곳의 신뢰     도를 증대 시키려고 한다. 신뢰성 목표치의 달성을 위해서는 몇개의 부품을 병렬로 연결 하여야 하     는가?

가. 2    나. 3    다. 4    라. 5

74. 아래 식은 시간구간[0, T]에서의 구간가용도이다. 다음 설명 내용으로 가장 적합한 것은?

(단,A(t)는 시간 t에서 시스템이 작동상태에 있을 확률)

[eqn: bar A (T)= { INT _{O}^{T }A(t)dt } over {T }]

가. 시스템이 어떤 시점t에서 작동할 수 있는 확률이다.

나. T가 상당히 커질때, 점 가용도는 신뢰도와 같아진다.

다. 구간[0, T] 동안에 시스템이 작동 가능했던 시간구간과 전체 구간과 비율을 나타낸다.

라. 수리가 불가능한 시스템의 척도로 가장 적합하다.

75. 평균랭크법에서 n=20, 고장등급(랭크) 1에서 [eqn: hat F](t)[%]를 계산하면 몇 [%]인가?

가. 4.8    나. 5.7    다. 6.4    라. 11.3

76. "제품이 주어진 사용 조건하에서 의도하는 기간동안 정해진 기능을 성공적으로 수행할 확률"로 정의

되는 개념은 무엇인가?

가. 신뢰도    나. 품질관리   다. 보전도    라. 고장

77. 서로 다른A,B,C 세 장비에 특정한 하나의 부품이 다 같이 사용된다. 예비부품은 6개월마다 발주된      다. 사용부품의 수량(K), 부품고장률(□ ) 및 1일 가동시간은 다음 표와 같다. 예비부품이 필요할 때     사용가능한 부품을 재고로 보유하고 있을 확률이 90%가 되기 위한 예비품 수는 몇 개인가?

(단, 1개월은 30일, 표준정규분포에서[eqn: { u}_{(0.10) } =1.282])

장비	K	1000시간당 고장횟수	1일가동시간
A B C	25 28 35	0.10 0.07 0.15	12 15 20

가. 35   나. 37   다. 39   라. 41

78. 삼륜차의 타이어가 파열될 확률은 0.01이다. 이 삼륜차의 타이어의 전체 신뢰도는?

가. 0.99    나. 0.98    다. 0.97    라. 0.96

79. 동일한 고장률 □ 를 갖는 부품 2개를 그림과 같이 대기 구조로 설계하였다.각 부품의 고장분포는      지수분포이고, 2번 부품이 대기 부품이다. 시스템의 신뢰도 함수는?

(단, 스위치(switch) 신뢰도 Rsw=1 이다.)

가. [eqn: { e}^{-2 lambda t }]          나. [eqn: { e}^{- lambda t } + { e}^{-2 lambda t }]       다. [eqn: { e}^{- lambda t } + lambda {te }^{-2 lambda t }]      라. [eqn: { e}^{- lambda t } + lambda {te }^{- lambda t }]

80. 수명시험 데이터를 분석하는 방법중에는 확률지 분석법이 있다. 그런데 이런 수명시험 데이터에 관      측중단된 데이터가 있으면 확률지 타점법은 어떻게 해야 하는가?

가. 관측중단여부에 관계없이 타점한다.

나. 관측중단 데이터는 버리고 고장시간 데이터만 분석하여 타점한다.

다. 관측중단 데이터는 누적분포함수 F(t) 계산에만 이용하고 타점은 고장시간만 한다.

라. 관측중단 데이터만 타점하고 고장시간 데이터는 타점하지 않는다.

제 5과목: 생산관리

81. 여력에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

가. 공정능력이 부하량에 미달하는 경우에 발생한다.

나. 공정능력이 부하량을 초과하는 경우 공정능력과 부하량의 차이를 여력이라 한다.

다. 공정능력이 부하량에 미달하거나, 초과할 경우 그 차이를 여력이라 한다.

라. 공정능력과 부하량은 아무런 관계가 없다.

82. 설비종합효율을 저해시키는 로스와 효율관리 지표와의 관계를 설명한 것으로 가장 올바른 것은?

가. 고장로스와 작업준비,조정로스는 양품률을 떨어지게 한다.

나. 일시정지 로스와 속도저하 로스는 성능 가동률을 떨어지게 한다.

다. 공정불량 로스와 초기수율 저하로스는 시간 가동률을 떨어지게 한다.

라. 휴지로스, 관리로스는 수율을 떨어지게 한다.

83. 일정계획의 주요기능이 아닌 것은?

가. 작업 할당        나. 작업 설계      다. 작업 우선순위 결정    라. 부하 결정

84. MTM 법은 작업측정의 한 방법인데, 다른 기법에 비하여 유리하지 않은 점은 무엇인가?

가. 생산 착수전에 보다 좋은 작업방법을 설정할 수 있다

나. 작업이나 수행도 평가에 대한 불만을 제거한다.

다. 작업 연구원으로서는 시간치보다 작업방법에 의식을 집중할 수 있다.

라. 기계에 의하여 통제되는 작업도 측정할 수 있다.

85. 작업분석의 목적으로 가장 적합한 것은?

가. 작업자에 의하여 수행되는 개개의 작업내용 개선       나. 작업공정의 설계

다. 표준시간 설정                                       라. 운반방법의 개선

86. Westinghouse System에 있어서 평준화(leveling)법의 변동요인이 아닌 것은?

가. 숙련도           나. 노력도           다. 공정순서         라. 작업조건

87. 전년도말에 1월의 판매량을 125대로 예측하였으나, 실제 판매량은 130대였다. 지수평활법에 의하여      2월달의 판매 수요량을 예측하면? (단, 평활지수는 0.2 이다)

가. 126    나. 128    다. 130    라. 132

88. 계획생산의 특징으로 가장 적합한 것은?

가. 다품종 소량생산    나. 숙련 작업자가 필요   다. 판매 후에 생산     라. 연속생산

89. 공정별 배치의 장점을 기술한 내용으로 가장 관계가 먼 것은?

가. 수요변화, 제품변경등에 대한 유연성이 크다.    나. 한 공정의 영향이 전 공정에 대해 적게 미친다.

다. 다양한 작업으로 직무만족을 증가 시킬수 있다.   라. 단위당 생산시간이 짧다.

90. 부품에 대한 소요량은 MRP투입 자료중 어디에서 파악할 수 있는가?

가. 재고현황      나. MPS   다. 반제품수요    라. BOM

91. 다음중 부문보전의 단점이 아닌 것은?

가. 노동력의 유효 이용이 곤란하다.   나. 생산우선으로 보전이 경시된다.

다. 보전기술의 향상이 곤란하다.      라. 보전책임소재가 불명확하다.

92. 다수의 작업이 3개의 작업장을 동일한 순서로 거치는 경우 모든 작업이 끝나는 시간이 최소화 되도     록 작업 순서를 결정하는 최적화 기법은?

가. 긴급률(critical ratio)규칙          나. Johnson의 규칙

다. 분지한계법(Branch and Bound)    라. Jackson의 규칙

93. 설비가 운전중에 일시정지가 발생하거나 설비의 마모 및 열화로 인하여 설비속도가 저하되는 현상     에 대한 손실(loss)을 알고자 할 경우 어떤 설비지표가 이용되는가?

가. 시간가동율    나. 성능가동율   다. 고장부하율    라. 설비효율분석

94. 정상작업 페이스(pace)를 유지하기(워밍업 필요)가 곤란하게 되는 것을 보상하기 위한 여유는?

가. 조여유       나. 기계간섭여유   다. 소 lot여유    라. 장 cycle여유

95. 평균관측시간 0.70분, 정상화계수 105%, 여유율 12%일 때 외경법에 의한 표준시간은 몇 분인가?

가. 0.86    나. 0.84    다. 0.82    라. 0.74

96. 다음 네트워크로 표현된 프로젝트에서 정규방법에 의해 행할 때와 긴급방법에 의해 행할 때 각 활     동의 소요시간과 비용구배(기울기)는 표와 같다. 정규방법에 의해 프로젝트를 행할 경우의 총 비용이     920만원이라면 프로젝트를 최소의 비용으로 11일에 완료하고자 할 경우 발생하는 총비용은?

(단, 각 활동에 표시된 값 a:b (c) 는 a는 정규작업시간, b는 긴급작업시간, c는 1일 단축비용(비용구     배)를 의미한다. 예를 들어 활동 (②,⑤)의 정규작업시간은 6, 긴급작업시간은 5, 비용구배는 60 이       다.)

가. 930 만원   나. 980 만원   다. 990 만원   라. 1,010 만원

97. 1명이 1개조로 반복적 생산작업을 하는 공장에서 각 조별 작업 시간이 각각 30초, 25초, 23초, 20초,      22초이다. 합계 손실공수를 계산하면 얼마인가?

가. 25 초    나. 30 초    다. 23 초    라. 20 초

98. 예측에서 생긴 오차들이 정규분포를 할 경우, 표준편차 (□ )와 절대평균편차와의 관계를 나타낸 식     들 중 틀린 것은? (단,[eqn: {A}_{t}]=예측치, [eqn: {F}_{t}]=실적치, n= 기간수 )

가.[eqn: SQRT { { pi } over {2 } } TIMES MAD=1 sigma]     나. 1.25 MAD=1□

다. 1 MAD ≒ 0.8 □   라. [eqn: { SUM from { { i}=1} to n {( { A}_{ t}- { F}_{t } ) }^{2 } } over {n } =MAD]

99. 재고조사의 방법에 해당되지 않는 것은?

가. 입식 재고조사      나. 폐창식 재고조사   다. 개창식 재고조사    라. 특별 재고조사

100. 설비의 열화손실비 요소와 가장 관계가 먼 것은?

가. 생산량 저하    나. 원단위 감소    다. 품질 저하      라. 납기 지연

[해   답]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	나	라	다	나	가	다	다	다	라
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
라	가	다	나	가	라	다	나	다	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
가	다	나	다	라	나	다	라	라	다
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	라	라	나	라	다	가	가	다	나
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
다	나	라	라	가	가	다	나	가	라
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
가	라	다	가	나	라	라	라	가	라
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
가	나	가	다	라	다	가	가	가	라
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
다	나	라	다	가	가	나	다	라	다
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
나	나	나	라	가	다	가	라	라	라
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
가	다	나	다	다	다	나	라	가	나

온라인교육기관  KISA

www.kisa.co.kr