품질관리기사 필기(03.08.31)

온라인교육기관 KISA

www.kisa.co.kr

제 1과목: 통계적품질관리

1. 표본에서 얻은 확률 변수 Xi에 대한 수학적 구조 모형을[eqn: X_i =mu epsilon_i]이라 하면 다음 어느 것을 가정하는가?

(단, □ i∼ N(0, □ 2), i=1 ..n)73

가. □ i는 모수다.            나. □ i는 동일한 분산을 갖는다.

다. □ i의 평균은 1 이다.     라. □ 는 확률 변수다.

2. 확률변수 X 가 다음과 같은 이항분포를 한다고 할 때,[eqn: P_(x) =PMATRIX { { n}# {x }& } P^x (1-P)^n-x], Y = x/n 이라 하면 Y의        분산은?

가.[eqn: {P q}over{n^2 }]     나.[eqn: {SIGMA ({x_i}^2 - bar x )^2}over{n-1}]    다.[eqn: {P(1-P)}over{n}]    라.[eqn: n P q]

3. 평균치 □ , 분산□ 2인 정규분포를 하는 모집단에 관해서 □를 알고있다는 가정하에 가설 H0:□≤□0(H1:□Ｂ

□0)의 검정을 하고자 한다.모집단의 평균치의 참값이 □0일때의 위험을□, 모집단의 평균치의 참값이 □1(≠        □0)일때의 위험을 □ 로 하는 샘플의 크기 n을 결정하기 위해서 사용하는 공식은?

가.[eqn: n={(K_alpha/2 +K_beta )^2 sigma^2}over{(mu_1 -mu_0 )^2}]     나.[eqn: n={(K_alpha +K_beta )^2 sigma^2}over{(mu_1 -mu_0 )^2}]

다.[eqn: n={(K_alpha -K_beta )^2 sigma^2}over{(mu_1 -mu_0 )^2}]      라.[eqn: n={(K_alpha/2 +K_beta ) sigma^2}over{(mu_1 -mu_0 )^2}]

4. 샘플링검사에 대한 설명으로 가장 관계가 먼 내용은?

가. 생산자 위험(□ )가 클 수록 적정제품을 불합격시킬 가능성이 높다.

나. 소비자 위험(□ )가 클 수록 부적격인 제품을 합격시킬 가능성이 높다.

다. 생산자 위험 및 소비자 위험을 동시에 최소로 하는 샘플링 검사법이 활용되고 있다.

라. 제1종 과오를 적게하기 위하여 0.05보다 0.01을 택하는 것이 좋다.

5. 정규분포를 하는 모집단으로 부터 크기 4인 시료를 택하여 측정하니 1.14, 1.15, 1.16, 1.11이었다. 만약 이 정

규분포의 표준편차가 □ =0.01이라면 모집단의 평균에 대하여 가설검정(Ho:□ =1.16, H1:□ ≠ 1.16)을 할 때        검정의 결론으로 가장 올바른 것은?

가. 유의수준 □ =0.05이면 귀무가설이 맞는다.	나. 유의수준 □ =0.01이면 대립가설이 맞는다.

다. 유의수준 □ =0.01이면 귀무가설이 맞는다.	라. 위에 주어진 데이타로는 검정이 불가능하다.

6. 계수규준형 샘플링 검사의 검사특성(OC)곡선의 계산방법에 대한 설명 내용으로 가장 올바른 것은?

가. 로트의 크기 N이 시료의 크기 n에 비하여 충분히 큰 경우에는 이항분포에 의거하여 계산한다.

나. 로트의 크기 N이 시료의 크기 n에 비하여 작을 경우에 정규분포로 계산한다.

다. 로트의 크기 N이 충분히 크고 시료의 크기 n과 로트의 불량률 p가 작은 경우에는 포아송분포로 근사계산

을 한다.

라. 로트의 크기 N이 시료의 크기 n에 비하여 충분히 큰 경우에는 초기하분포에 의거하여 계산한다.

7. 합격품질 수준(AQL : Acceptable Quality Level)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

가. 공정평균으로서 만족스럽다고 생각되는 불량율의 범위 중에서 가장 높은 값

나. AOQL과 근본적으로 같은 개념

다. 생산목표로 쓰이는 품질수준

라. AOQ와 근본적으로 같은 개념

8. 계량규준형 1회 샘플링검사에서 lot의 불량율을 보증하는 경우 Su를 주고 시료의 크기 n과 상한 합격 판정치       [eqn: bar {X}_u]에 대한 설명으로 가장 관계가 먼 것은?

가. 사선친 a부분이 □ =0.05, b부분은 □ =0.1 이 되는 곳에 [eqn: bar{X}_u]가 존재한다. 나.[eqn: m_1 - m_0 =(Kp_0 -Kp_1 ){sigma}over{ SQRT { n} }] m1-m0=(Kp0-Kp1)로 표시된다. 다. m1의 평균을 가지는 분포의 lot로부터 시료 n개를 뽑았을 경우[eqn: bar X]에 의하여 lot가 합격할 확률은 □ 이다. 라.[eqn: bar{X} <= bar{X}_u]이면 lot는 합격이다.

9. 크기 N=10,000, P=0.05인 로트에 대해 n=100, c=2인 샘플링검사 방식을 적용할 경우 평균검사량(ATI)을           계산하면?

가. 5948.9     나. 6742.8     다. 3999.5     라. 8762.5

10. 서류를 정리하는 작업에 대해서 오자(誤字)의 발생을 억제하기 위해서 관리도법을 적용할 수 있는가를 검토

하고 있다. 아래에서 가장 올바르다고 생각되는 것은?

가. 생산공정이 아니므로 관리도를 이용할 수 없다.

나.[eqn: bar x]- R 관리도를 사용한다.

다. P 또는 C 관리도를 이용할 수 있다.

라. C관리도는 사용할 수 있지만 P 관리도나 [eqn: bar x]- R 관리도는 이용할 수 없다.

11. P관리도에서 데이터를 해석 했더니[eqn: bar P]=0.3 이었다. n=30일 때 관리상한선이 옳게 계산된 것은?

가. 0.551     나. 0.052     다. 0.62     라. 5.50

12. 관리도를 보는 방법에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 내용은?

가. 관리도에서는 공정에 변화가 없더라도 점이 관리한계 밖으로 나오는 수도 있다.

나. 공정이 관리상태에 있을 때는 도수분포표에서 얻어진 표준편차와 적당한 크기이고 구분된 R관리도의 R로

부터 얻어진 표준편차와는 대체로 일치한다.

다. U관리도에서 군의 크기 n이 커지면 검출력이 나빠진다.

라. 통계적 관리상태에 있다는 것과 규격에 맞는 제품이 되어 있다는 것과는 별개 문제이다.

13. 군의 수 k=40, 샘플의 크기 n=4로 하여 그린[eqn: bar x]-R 관리도에서[eqn: bar bar x]=27.70, R=1.02가 되었다. 군내 변동 는?

(단, n=4일 때 d2=2.059, d3=0.88 이다.)

가. 0.495     나. 1.159     다. 13.453     라. 0.693

14. 다음 설명중 틀린 것은?

가. 시료의 크기 n 이 일정하면 □ 를 작게 할수록 □ 는커진다.

나. 확률을 크게할 수록 신뢰구간은 넓어진다.

다. □ 가 작고 n이 클 수록 추정의 정도는 좋아진다.

라. 표준편차가 커질수록 □ 는 커진다.

15. 두 집단으로부터 추출된 n쌍의 자료를 이용하여 두 집단간의 모상관계수가 0인지( H0:□ =0)를 검정하고자 할

때 사용되는 검정통계량의 자유도는?

가. n-1     나. n-2     다. 2n-1     라. 2n-2

16. A4사이즈(210× 297□)의 컴퓨터 용지를 생산하는 공정에서 생산하는 용지길이는 평균 297□, 표준편차 0.5□인

정규분포를 따르는 것으로 알려져 있다. 100장의 용지를 취하여 측정한 용지길이의 평균은 296.95□이었다. 용지

길이 평균의 95%신뢰구간을 구하면?

가. (296.852, 297.048)     나. (296.868, 297.032)     다. (296.868, 297.048)     라. (296.902, 297.098)

17. 계수 연속 생산형 샘플링 검사절차에 해당하는 것으로 가장 올바른 것은?

가. 평균검사개수(ASN)를 구한다.

나. 판정선( d0 , d1 ) 을 구한다.

다. 품질개선지수( b ) 로 샘플링 비율[eqn: ({1}over{f})]을 정한다

라. AQL값을 설정한다.

18. 인구가 각각 N1=10,000 ,N2=8,000 ,N3=12,000 ,N4=7,000, N5=13,000 인 다섯 도시에서 취락샘플링(cluster

sampling)하고자 한다. 가장 올바르게 설명한 것은?

가. N1 에서 2,000명을 표본으로 뽑았으면 N2 에는 1,600명, N3 = 2,400 , N4 에서 1,400 그리고 N5 에서

2,600명을 각각 랜덤하게 뽑는다.

나. 랜덤하게 뽑힌 N3 도시의 12,000 중에서 일정한 간격으로 뽑힌 2000개의 표본만을 취한다.

다. N1 , N2 , N3 , N4 , N5 모든 도시에서 2,000개씩 같은 수의 표본을 뽑는다.

라. 랜덤하게 뽑힌 N2 도시의 8000명 모두를 표본으로 사용한다.

19. 모분산의 100(1-□ )% 신뢰율에 대한 구간추정식으로 가장 관계가 먼 것은?

가.[eqn: {(n-1)V}over{x^2 ( phi , {alpha}over{2}) } <= sigma^2 <={(n-1)V}over{x^2 ( phi,1- {alpha}over{2}) }]	나.[eqn: {S}over{x^2 ( phi , {alpha}over{2}) } <= sigma^2 <={S}over{x^2 ( phi,1- {alpha}over{2}) }]

다.[eqn: {V}over{ F ( phi , INF ;{alpha}over{2}) } <= sigma^2 <={V}over{F ( phi,inf ;1- {alpha}over{2}) }]     라.[eqn: {V}over{ F ( phi , INF ;{alpha}over{2}) } <= sigma^2 <=V CDOT {F ( phi,inf ;1- {alpha}over{2}) }]

20. n=9 인 시료를 채취하여 N(88,22) 인 분포를 따르는 품질 특성치의 공정평균을 위한 [eqn: bar{x}]관리도의 중심선을         88로 설계하였다. 한 이상요인으로 인해 n=9 인 시료를 채취하여 품질특성치의 분포가 N (90,32)으로 변화         되었을 때, [eqn: bar{x}]관리도가 공정에 이상상태임을 신호할 확률은? (단, Z 가 표준정규변수일 때, P ( Z□0) =            0.5000 , P ( Z□1) = 0.8413 , P ( Z□2) = 0.9772 이다.)

가. 0.0000     나. 0.1587     다. 0.3174     라. 0.5000

제 2과목: 실험계획법

21. 1차인자 A는 3수준, 2차인자 B는 3수준, 블럭반복 2회의 분할실험을 행하고 분산분석표를 작성하기 위하여        다음의 데이터를 얻었다. 2차 오차변동 SE2의 값은 얼마인가?

ST=1267.6,  SA=713.4,  SB=483.1,  SA× B=55.6,  SR=1.4,  SAR=718.9

가. 14.5     나. 13.2     다. 12.0     라. 10.0

22. 다음 표에서와 같이 계수치 데이터가 얻어졌다. 인자 A의 변동 SA 를 계산하면 얼마인가?

(단, 구조모형은 xij = □ + ai + eij이고 xij는 0 : 양품, 1 : 불량품이다.)

가. SA = 9.53 나. SA = 8.32 다. SA = 2.24 라. SA = 1.17	구 분	인자 A의 수준			계
		기계 A1	기계 A2	기계 A3
	양품의 수	75	85	90	250
	불량품의 수	25	15	10	50
	합 계	100	100	100	300

23. 다음 설명중 틀린 것은?

가. 그레코라틴 방격이란 서로 직교하는 라틴방격 2개를 조합한 방격이다.

나. 실험을 반복하면 일반적으로 오차항의 자유도는 커져서 검출력이 감소한다.

다. 3× 3 라틴방격에서 오차항의 자유도는 2 이다.

라. 4× 4 그레코라틴 방격에서 오차항의 자유도는 3 이다

24. 교락법에서 블럭반복을 행하는 경우에 각 반복마다 블록 효과와 교락시키는 요인이 다른 경우를 무엇이라         하는가?

가. 완전교락     나. 단독교락     다. 이중교락     라. 부분교락

25. 분할법에 관한 설명 내용으로 틀린 것은?

가. 1차단위 오차 자유도가 2차단위 오차 자유도보다 작다.

나. 실험실시시 완전램덤화가 불가능한 경우에 사용한다.

다. 일반적으로 2차단위 인자가 1차단위 인자보다 정도 높게 추정된다.

라. 일차단위 인자에 대해서는 다원배치법의 실험을 하는 것보다 일반적으로 소요되는 원료의 양을 증대시킨다.

26. 변량인자 A를 4수준 택하고 각 수준마다 반복 4회의 실험 전체를 랜덤한 순서로 행하여 SA=3.87, SE=3.48를       얻었다. 오차분산 을 점추정하면 그 값은?

가. 1.29     나. 0.72     다. 0.38     라. 0.29

27. 다구찌 방법에서 목표값에 가까우면서 여러 종류의 잡음에 둔감한 파라메타의 최적수준을 결정하기 위한          척도는 무엇인가?

가. SN 비     나. 품질특성치     다. 직교배열표     라. 잡음변수

28. 24형 실험에서 1/2반복만 실험하기 위해 일부실시법을 이용하였다. 그 결과 다음과 같은 블록을 얻었다.선택한

정의대비는?

Block 1: (1), ab, ac, ad, bc, bd, cd, abcd

가. ABC     나. BCD     다. AB     라. ABCD

29. 선형식이 다음과 같을 때 이 선형식의 단위수 D는?

[eqn: L={x_1 + x_2 +x_3 +x_4 +x_5}over{5}-{x_6 +x_7 +x_8}over{3}]

가.[eqn: {8}over{15}]     나.[eqn: {3}over{5}]     다.[eqn: {3}over{15}]     라.[eqn: {2}over{5}]

30. 반복이 없는 23형 실험에서 교호작용 AB를 블록에 교락시킨 것 중 가장 올바른 것은?

가. 블록1:(1),ab,c,abc     나. 블록1:(1),a,ac,abc     다. 블록1:(1),a,c,bc     라. 블럭1:(1),ab,ac,bc

31. [eqn: L_8 (2^7 )]형 직교 배열표에서 다음의 데이터를 얻었다. 인자 A가 열번호 3에 배치되어 있다. 인자 A의 변동         SA를 구하면 ?

가. 0.5 나. 2.5 다. 3.0 라. 3.5	열번호 실험No.	1 2 3 4 5 6 7	데이타
	1 2 3 4	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0	12 13 15 10
	5 6 7 8	1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1	9 8 7 8
	기본표시 배치	a b ab c ac bc abc B A C D

32. 지금 두개의 대비를 L1=□ 11 A1+□ 12 A2+...+□ 1a Aa, L2=□ 21 A1+□ 22 A2+...+□ 2a Aa라고 하면

□ 11□ 21+□ 12□ 22+...+□ 1a□ 2a=0가 성립될 때 L1,L2는 서로 무엇을 하고 있다고 할 수 있는가?

가. 대비     나. 직교     다. 교호작용     라. 교락

33. 일원배치 단순회귀 분산분석표를 작성한 결과 다음과 같다. 나머지(고차회귀)의 Sr 값은?

ST=35.27,  SR=33.07,  SA=33.29,  SE=1.98

가. 0.022     나. 0.22     다. 2.2     라. 2.46

34. 분산분석에 의한 검정에서 영가설(Null Hypothesis)이 다음과 같다. (A) 및 (B)에 대한 내용중 가장 올바른

것은?

(A) 위험율(Level of significance)1%로 유의(significant)하면 위험율 5%로도 유의하다.

(B) 위험율 5%로 유의하지 않으면 위험율 1%로도 유의하지 않다.

가. (A) 및 (B)의 서술내용은 모두 맞는다.	나. (A)의 서술내용은 맞으나 (B)는 틀린다.

다. (B)의 서술내용은 맞으나 (A)는 틀린다.	라. (A) 및 (B)의 서술내용은 모두 틀린다.

35. 인자 A, B, C 모두 모수인자인 반복없는 3원배치 실험에서 A, B, C, A× C만이 풀링되지 않고 유의하다고        하면 AiBjCk의 점추정 값은?

가.[eqn: bar x]i..+[eqn: bar x].j.+[eqn: bar x]..k-2[eqn: bar bar x]     나.[eqn: bar x]ij.+[eqn: bar x]..k-[eqn: bar bar x]     다.[eqn: bar x]ij.+[eqn: bar x]i. k+[eqn: bar x].jk-[eqn: bar bar x]     라.[eqn: bar x]i.k+[eqn: bar x].j.-[eqn: bar bar x]

36. 인자 A의 수준수가 □ ,인자 B의 수준수가 m, 반복 r의 2인자 실험을 행했을 때 인자 B의 불편분산의

기대값은? (단, A : 모수모형, B : 변량모형)

가.[eqn: {sigma_E} ^2 + r sigma_{A times B}^2 +l r {sigma_A}^2]     나.[eqn: {sigma_E} ^2 + l r {sigma_B}^2]     다.[eqn: {sigma_E} ^2 + r sigma_{A times B}^2]     라.[eqn: {sigma_E} ^2 + r sigma_{A times B}^2 +m r {sigma_B}^2]

37.[eqn: L_16 (2^15 )]형 직교배열표를 사용할 때 A인자를 기본표시 ab에 B인자를 기본표시 bcd에 배치하였다. [eqn: A times B]는       어떤 기본표시를 가진 열에 배치시켜야 하는가?

가. abcd     나. acd     다. ad     라. cd

38. 논에서 벼의 품종을 실험하는 경우에 논을 m개의 블럭으로 층별하고 각블럭을 □ 개의 구획으로 나누어,          시험하려는 품종A1,A2,A3,..,A□ 을 각 블럭마다 각 구획에 랜덤하게 배치하는 방법으로 가장 적당한 것은?

가. 일원배치법     나. 다원배치법     다. 난괴법     라. 분할법

39. A의 수준수 5, B의 수준수 4, 반복수 2인 2원 배치에서 A의 1차 성분과 B의 1차 성분과의 교호작용의 자유도

(□ A□ × B□ )는?

가. 1     나. 3     다. 4     라. 12

40. 다음은 선점도를 나타내고 있다. 어느 형에 사용이 가장 적합한가?

가.[eqn: L_8 (2^7 )] 나.[eqn: L_16 (2^15 )] 다.[eqn: L_27 (3^13 )] 라.[eqn: L_9 (3^4 )]

제 3과목: 품질경영개론

41. 다음과 같이 품질관리를 정의한 것은?

"품질관리란 수요자의 요구에 맞는 품질의 제품을 경제적으로 만들어내기 위한 모든 수단의 체계"

가. KS     나. W.E. Deming     다. J.M. Juran     라. A.V. Feigenbaum

42. 관능검사에서 최소감량을 설명한 말로서 자극에 대한 특유한 성질이 인지되는 강도에 있어서 더 이상 증가

되지 않는 자극의 크기란 최소감량의 종류 4가지 중 무엇을 설명한 것인가?

가. 최소 감각량(absolute threshold)	나. 최소 감별량(difference threshold)

다. 최소 감미량(recoghition threshold)	라. 한계 감미량(terminal threshold)

43. 사외 실패코스트(EF)에 해당하지 않는 것은?

가. A/S수리 코스트     나. USER 공정손실 코스트     다. 자재불량유실 코스트     라. 클레임 코스트

44. 품질은 주관적 특성과 객관적 특성으로 형성되어 있다. 다음 중 주관적 특성에 해당되지 않는 것은?

가. 사용에 대한 적합성     나. 안전성, 무공해     다. 소유의 우월감     라. 신뢰성, 기능

45. 규격에 제조방법을 규정하지 않는 것이 좋을 경우를 설명한 내용으로 틀린 것은?

가. 기술의 진보면에서 보아 좋지 않을 때	나. 품질기준을 명확히 표현하기 힘든 경우

다. 품질기준을 규정할 수 있는 경우	라. 제조자의 자주성을 존중하는 것이 좋을 때

46. ISO 9001(2000)의 품질경영 시스템에서 사용되는 아래의 문서는 무엇인가?

"품질경영 시스템이 어떻게 특정제품, 프로젝트 또는 계약에 적용되는지 기술한 문서"

가. 품질계획서     나. 품질매뉴얼     다. 절차서     라. 지침서

47. 설계결함에 의한 제품책임 문제를 사전에 예방하기 위한 개발설계부문의 예방활동으로 볼 수 없는 것은?

가. 기획· 조사단계에서 표적이 되는 제품의 안전성에 대해서 조사한다.

나. 공급물품의 지속적인 품질유지 및 향상을 위해 기술지도와 관리점검을 강화한다.

다. 신뢰성 및 안전성에 대한 확인시험을 실시한다.

라. 중요 구성품에 대해서 신뢰성예측, 고장해석 등을 제품 라이프 사이클의 입장에서 검토한다.

48. 사내표준화 규격을 규격대상에 의해 분류할 때 해당되지 않는 것은?

가. 기본규격     나. 방법규격     다. 잠정규격     라. 제품규격

49. 주문한 제품을 명확하게 기술한 구매자료에 포함되지 않는 것은?

가. 구매품의 종류,등급     나. 구매품의 표시     다. 시방서     라. 제조설비

50. 규격서의 서식중에서 "및"의 사용법을 보기로 들었다. 가장 올바르게 표현된 것은?

가. 모양, 치수 및 무게      나. 모양 및 치수, 무게     다. 모양 및 치수, 등 무게     라. 모양, 치수, 및 무게

51. 어떤 품질특성의 규격값이 12.0± 2.0으로 주어져 있다. 평균이 11.5, 표준편차가 0.5라고 할 때 공정능력지수

Cpk는 얼마인가?

가. 1.33     나. 1.0     다. 0.75     라. 0.67

52. 품질비용 자료로 사용하기에 가장 어려운 데이터는?

가. 폐기, 재생산 등과 같은 품질비용을 나타내는 항목에 관한 데이터.

나. 전통적인 비용계산 방법으로 불량품질과 관련된 비용 데이터.

다. 품질관련 활동에 종사한 직원들의 급여에 관한데이터

라. 제품수리에 소요되는 시간, 품질과 관련된 활동에 직원이 소요한 시간 등에 관한 데이터.

53. 표준화에 관한 용어의 설명중 옳지 않은 것은?

가. 시방은 재료, 제품등의 특정한 형상, 구조, 성능, 시험방법등에 관한 규정이다.

나. 시험은 어떤 물체의 특성을 조사하여 데이터을 구하는 것이다.

다. 공차는 합격범위를 정하는 것이다.

라. 검사란 시험결과를 정해진 기준과 비교하여 로트의 합.부를 판정하는 것이다.

54. 그림의 내용에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

가. 공정능력이 전혀 없다. 나. 공정능력이 부족하다. 다. 공정능력이 비교적 좋은 편이다. 라. 공정능력이 우수하다.

55. 파레토그림의 사용 용도와 가장 거리가 먼 것은?

가. 어떤 항목에 문제가 있는가를 파악한다.	나. 이상원인과 우연원인을 구분한다.

다. 불량이나 고장의 영향 정도를 파악한다.	라. 항목별로 데이터를 분류한다.

56. 업무를 수행하면서 발생되는 모든문서,자료,전표, 도면, 기록등을 필요에 따라 즉시 이용할 수 있도록 그 발생에

서부터 조직적이고 체계적으로 분류, 정리한 후 보관 및 보존의 단계를 거쳐 폐기시키는 일련의 관리 시스템을

무엇이라 하는가?

가. 파일링시스템     나. 기록관리시스템     다. 보존관리시스템     라. 보관관리시스템

57. 측정조건이 나쁘거나 측정하는 사람의 주의력이 부족하여 나타나는 오차로 가장 올바른 것은?

가. 개인적 오차     나. 우연 오차     다. 계통적 오차     라. 측정 오차

58. 품질시스템이 잘 갖추어진 회사는 끊임없는 개선이 이루어지는 것이 보장된 것이다. 끊임없는 개선에 대한 설명

중 가장 관계가 먼 내용은?

가. P-D-C-A의 개선과정을 feed-back시키는 것이다.

나. 모든 기업에서 개선할 점은 언제든지 있다.

다. 품질개선은 종업원의 창의성을 가장 필요로 한다.

라. 품질개선은 표준화된 기법으로 정리하는 것이 가장 효과적이다.

59. A1 부품의 허용차가 ± 0.3 mm, A2부품의 허용차가 ± 0.4mm라고 할 때, A1 부품과 A2부품의 조립품의           허용차는 얼마로 하면 좋겠는가?

가. ± 0.5 mm     나. ± 0.35 mm     다. ± 0.25 mm     라. ± 0.1 mm

60. 제품 또는 서비스가 품질요건을 만족시킬 것이라는 적절한 신뢰감을 주는데 필요한 모든 계획적이고 체계적인

활동을 무엇이라 하는가?

가. 품질보증     나. 제품책임     다. 품질감사     라. 품질방침

제 4과목: 신뢰성관리

61. 신뢰성 설계의 순서로 가장 올바른 것은?

ⓐ 신뢰성 요구사항 분석      ⓑ 신뢰도 목표 설정          ⓒ 신뢰도 분배 및 설계

ⓓ 설계부품 선택             ⓔ 시험 및 검사규격 작성     ⓕ 양산품의 신뢰성 시험

가. ⓑ - ⓐ - ⓓ - ⓒ - ⓔ - ⓕ	나. ⓐ - ⓑ - ⓒ - ⓓ - ⓔ - ⓕ

다. ⓑ - ⓔ - ⓐ - ⓒ - ⓓ - ⓕ	라. ⓐ - ⓑ - ⓔ - ⓓ - ⓒ - ⓕ

62. MTTF를 구하는 식중 맞는 것은? (단, R(t):신뢰도함수, f(t):고장밀도함수)

가.[eqn: MTTF=- INT _{ 0 }^{inf } {f(t)}over{R(t)dt}]      나.[eqn: MTTF=- INT _{ 0 }^{inf } {R(t)dt}]

다.[eqn: MTTF= INT _{ 0 }^{inf } t{dR(t)}over{dt}dt]     라.[eqn: MTTF= INT _{ 0 }^{inf } {R(t)dt}]

63. M 제품의 파괴강도는 50Kg/□2이상 이었다. 파괴강도의 크기가 평균 45Kg/□2이고, 표준편차가 5Kg/□2의        정규분포를 따른다면 이 제품이 파괴될 확률은? (단, Z:표준정규분포)

가. P(Z≤ 1)     나. P(ZＢ1)     다. P(Z≤ 2)     라. P(Z>2)

64. 가속수명시험의 가속인자가 될 수 없는 것은?

가. 온도     나. 시험시간     다. 습도     라. 전압

65. 평균고장률이 동일한 0.001/시간인 장치 2개가 둘 중 어느 하나만 작동하면 기능을 발휘하도록 만들어진 시스템

이 있다. 이 시스템의 평균수명은 몇 시간인가?

가. 500     나. 1000     다. 1500     라. 2000

66. FMEA를 실시한 결과 고장등급이 높은 것에 대한 설계에서 대책을 세울수 있는 조처로서 가장 거리가 먼         것은?

가. 중복 설계를 고려한다.	나. 고신뢰도 부품을 고려한다.

다. 디레이팅 설계를 검토한다.	라. 고장등급이 높은 곳에 여분의 부품을 직렬로 연결한다.

67. 아래의 고장목(FT도)에서 시스템의 고장날 확률은? (단, 주어진 수치는 각 구성품의 고장확률이며, 각 구성품의     고장은 서로독립)

가. 0.02352 나. 0.02552 다. 0.02752 라. 0.02952

68. 적은 수의 샘플로 부터 얻은 수명시험 데이터로부터 누적 고장확률 F(t)를 추정하는 식으로써 적합하지 않은       것은? (단, n은 샘플수, i는 고장순번 이다.)

가.[eqn: F(t)={i}over{n+1}]     나.[eqn: F(t)={i-0.3}over{n+0.4}]     다.[eqn: F(t)={i}over{n}]     라.[eqn: F(t)={i-0.5}over{n}]

69. 지수분포의 수명을 갖는 부품 4개를 그림과 같이 연결하였다. 시스템의 평균수명은? (단, 각 부품의 고장률은      □이다.)

가.[eqn: {1} over{lambda}] 나.[eqn: {1} over{2lambda}] 다.[eqn: {2} over{3lambda}] 라.[eqn: {3} over{4lambda}]

70. 수리하여 가면서 사용하는 시스템, 기기, 부품등이 규정된 조건에서 보전이될 때 규정된 시간내에 보전이 완료

되는 성질을 무엇이라 하는가?

가. 보전성     나. 보전도     다. 신뢰도     라. 가동율

71. 다음 중 마모고장 기간에 나타나는 고장 메커니즘이 아닌 것은?

가. 마모     나. 부식     다. 피로     라. EOS(Electrical Over Stress)

72. M 전자제품은 고장이 랜덤하게 발생한다. 평균고장률이 0.0001/시간인 경우 1,000시간 사용하였을 때의 신뢰도는?

가. 0.90     나. 0.92     다. 0.95     라. 0.98

73. 고장결과에 따라 분류되는 고장형태가 아닌 것은?

가. 오용 고장     나. 치명 고장    다. 중고장     라. 경고장

74. 10개의 샘플에 대하여 50시간 수명시험을 한 결과 1개도 고장이 나지 않았다. 이 샘플의 고장이 지수분포에        따라 발생한다고 하면 MTBF의 하한치는? (단, 신뢰수준 90% 때의 MTBF 하한치 추정계수는 2.3)

가. 100시간     나. 125시간     다. 175시간     라. 217시간

75. 신뢰성 모델로 사용되는 분포에 대한 설명 내용으로 틀린것은?

가. 정규분포는 고장률이 증가하는 분포이다.

나. 감마분포의 형상모수의 값이 1보다 크면 고장률이 증가한다.

다. 대수정규분포의 고장률은 처음 일정기간 동안 감소 하다가 나중에는 증가한다.

라. 감마분포의 형상모수의 값이 1 이면 고장률은 일정하다.

76. 동일한 5개의 기기(component)로 시스템을 구성하고자 한다. (기기 고장률 =[eqn: 1.5 times 10^-3 /hr]) 병렬로 구성한       경우에 시스템이 800시간 이상 작동할 확률을 구하면?

가. 0.999     나. 0.993     다. 0.833     라. 0.302

77. 어떤 부품의 수명시험을 하기 위하여 n개의 부품을 랜덤하게 추출하여 이중 r번째 고장이 일어날 때 까지만       교체 없이 실험하기로 하였다. 이 때 평균 고장률을 구하기 위하여 총동작시간 T를 계산하는 공식은?

가.[eqn: SUM from { i} to r t_i]    나.[eqn: (n-r)t_r SUM from { i} to r t_i]     다.[eqn: n CDOT t_0]     라.[eqn: (n-r)t_0 SUM from { i} to r t_i]

78. Y 시스템의 고장율이 시간당 0.005라고 한다. 가용도가 0.990 이상이 되기 위해서는 평균수리시간은 얼마 이하

여야 하는가?

가. 0.4957     나. 0.9954     다. 2.0202     라. 2.5252

79. 샘플 50개에 대하여 수명시험을 하고, 10시간 간격으로 고장개수를 조사한 결과 아래 표와 같다. t=30시간에서

의 신뢰도는?

가. 0.38 나. 0.62 다. 0.038 라. 0.062	시간간격	고장개수
	0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50	5 10 16 12 7

80. 고장률 함수 □(t)가 감소형인 경우 와이블 분포의 형상 모수(m)은 어떠한가?

가. m<1     나. m>1     다. m=1     라. m=0

제 5과목: 생산관리

81. 각 제품의 매출액과 한계이익율이 표와 같다. 평균 한계 이익율을 사용하여 손익분기점을 구하면 얼마인가?

( 단, 고정비는 800만원 )

가. 10,996만원 나. 6,400만원 다. 4,123만원 라. 2,749만원	제품	매출액	한계이익율
	A B C	500만원 300만원 400만원	30% 40% 20%

82. 어떤 조립라인은 A, B, C 세 제품을 생산하고 있다. 이들 제품에 관한 자료는 다음과 같을 때 금번 생산제품과     다음 생산시점을 소진기간법을 이용하여 구하면 얼마인가?

제품	기초재구	주당수요	경제적로트크기	주당생산률
A	8,000	2,000	3,000	1,500
B	6,000	1,000	1,500	1,000
C	7,500	2,500	5,000	2,500

가. A - 2주 후     나. B - 6주 후     다. C - 2주 후     라. B - 1.5주 후

83. 다품종 소량생산의 설비배치 형태로 가장 적합한 것은?

가. 혼합형 배치     나. 제품고정형 배치     다. 제품별 배치     라. 공정별 배치

84. 가공물이 슈트에 막혀서 공전하거나 품질불량으로 센서가 작동하여 일시적으로 정지하는 경우 이들 가공물을      제거(Reset)하기만 하면 설비는 정상적으로 작동하는 것으로 설비고장과는 본질적으로 다른 로스는?

가. 공구교환 로스     나. 잠깐정지 로스     다. 속도 로스     라. 준비· 조정 로스

85. 요소작업에 대한 평균관측 시간치가 0.25DM, 속도레이팅 90%, 난이도 조정계수 46%인 경우의 정미시간은 몇      DM인가? (단, 이 요소작업은 rating치로 보완한 후 총 cycle time의 10%를 차지하고 있었다.)

가. 0.012     나. 0.027     다. 0.033     라. 0.047

86. work sampling의 단점을 가장 올바르게 나타낸 것은?

가. 통계기법에 학문적인 근거를 두고 있으며 정도의 추정이 복잡하다.

나. 반복성과 안정성이 낮은 긴 사이클작업의 관측이 불가능하다.

다. 관측시에만 작업자가 의식하고 행동을 하면 실제와 다른 결과가 된다.

라. 작업순서와 조건을 알 수 있다.

87. 자주보전 활동 7스텝 중 ＆설비의 기능구조를 알고 보전기능을 몸에 익힌다.＆는 내용은 몇 스텝인가?

가. 1스텝 : 초기청소	나. 2스텝 : 발생원· 곤란개소 대책

다. 3스텝 : 청소· 급유· 점검기준 작성	라. 4스텝 : 총점검

88. 대단히 느린 촬영속도의 영화를 만듬으로써 작업자의 동작분석,작업자와 설비의 이동상태분석,운반유통경로

분석등을 행하는 필름분석의 수법은 어느 것인가?

가. VTR분석	나. 사이클 그래프(cycle graph)

다. 메모 모션 스터디(memo motion study)	라. 마이크로 모션 스터디(micro motion study)

89. 설비의 효율성을 저해하는 8대로스(장치산업) 중에서 시간가동율을 산출하는데 사용되지 않는 것은?

가. 계획보전시간     나. 프로세스 고장시간     다. 생산조정 로스시간     라. 재가공시간

90. 테니스공을 취급하는 어느 운동구점의 공에 대한 연평균 수요는 1000캔이고 일간 수요는 N(4,1.22)에 따르며       서로 독립이라고 하자. 조달기간은 5일이고 연중 영업일은 250일이다. 서비스수준은 95%이고 경제적주문량은       80캔이라 하자. 테니스공을 정기발주방식으로 통제하려고 한다면 발주주기와 최대재고수준은 각각 얼마로 해야     하는가? (단, Pr(z≤ 0.95)=1.645)

가. 29일, 148캔     나. 29일, 127캔     다. 20일, 89캔     라. 20일, 110캔

91. 부분품 가공이나 제품조립에 필요한 자재가 적기에 조달되고 이들을 생산에 지정된 시간까지 완성될 수 있도록

기계내지 작업을 시간적으로 배정하고 일시를 결정하여 생산일정을 계획하는 행위를 무엇이라 하는가?

가. 생산계획     나. 공정계획     다. 진도계획     라. 일정계획

92. PERT기법에서 최조시간(TE)과 최지시간(TL)의 계산방법을 가장 올바르게 설명한 것은?

가. TE은 전진계산, TL은 후진계산	나. TE은 후진계산, TL은 전진계산

다. TE, TL 모두 전진계산	라. TE, TL 모두 후진계산

93. 동작경제의 원칙 중 작업역의 배치에 관한 원칙으로 가장 올바른 것은?

가. 양손은 동시에 서어블릭을 시작하고 완료시켜라.

나. 중력과 관성을 유용하게 이용하라.

다. 타자를 칠 때와 같이 각 손가락의 부하를 고려할 것

라. 중력 슈우트를 될 수 있는 대로 이용하라.

94. 자동차를 조립하는 공장의 첫 번째 조립시간이 100시간 소요되었고, 그리고 2번째 자동차 조립시간은 70시간이

소요 되었다. 학습율이 70%인 경우 8번째 자동차를 조립하는데 소요되는 조립작업시간은?

가. 49 시간     나. 34.3 시간     다. 24.01 시간     라. 16.807 시간

95. 생산일정계획을 수립함에 있어서 가장 우수한 방법으로 복잡한 비용관계에 있어서는 비용결정 변수를 경영자의

경험적인 결정으로 수리적인 약점을 없애면서 컴퓨터를 이용하여 최적해를 구하는 방법은?

가. LDR     나. LP     다. MCT     라. SDR

96. 설비의 예정한 시기에 점검, 시험, 급유, 조정, 분해정비, 계획적 수리 및 부분품 갱신 등을 하여 설비성능의 저

하와 고장 및 사고를 미연에 방지하고 설비의 성능을 표준이상으로 유지하는 보전 활동은?

가. 사후보전     나. 예방보전    다. 개량보전     라. 수리보전

97. 예측모델이 사용목적에 가장 적합한지를 측정하기 위하여 사용되는 통계적 기법에 속하지 않는 것은?

가. 추적지표     나. 상대편차     다. 절대평균편차     라. 제곱오차평균

98. MRP 계산결과 주일정계획의 실현 가능성이 없으면 어떻게 해야 하는가?

가. 생산능력을 증가시켜 타당한 우선순위를 갖도록 한다

나. 주일정계획을 수정하여 타당한 우선순위를 갖도록 한다.

다. 모든 작업이 때 맞추어 완성될 수 있도록 우선순위를 조정한다.

라. MRP는 항상 제시된 주일정계획을 실현 가능하게 한다

99. 작업분할이 가능한 경우로서 각 공정의 작업시간과 인원수가 아래와 같을 때 라인 밸런스 효율을 구하면?

공정명	A	B	C	D	E	계
공정시간	15분	13분	22분	30분	17분	97분
작업자수	1명	1명	1명	1명	2명	6명

가. 77.7 %     나. 66.6 %     다. 55.7 %     라. 53.9 %

100. 표준시간 산정절차를 도표로 표시한 것 중 ①, ②, ③에 들어갈 용어로 가장 올바른 것은?

□여유시간     □레이팅(Rating leveligng)     □관측회수결정(N)

가. □-□, □-□, □-□     나. □-□, □-□, □-□    다. □-□, □-□, □-□     라. □-□, □-□, □-□

<해   답>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
나	나	나	나	나	가	가	나	라	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
가	다	가	가	나	가	다	라	라	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
라	라	나	라	라	라	가	라	가	가
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
가	나	나	가	라	나	나	다	가	다
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	라	다	라	나	가	나	다	라	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
나	나	다	라	나	가	다	라	가	가
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
나	라	나	나	다	라	가	다	라	가
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
라	가	가	라	다	다	나	다	가	가
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
라	다	라	나	다	다	라	다	라	라
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
라	가	라	나	라	나	나	나	라	나