관리감독자의 유해ㆍ위험방지(제35조제1항 관련)          산업안전보건기준에 관한 규칙 별표2 (개정 2021. 11. 19)

작업의 종류		직무수행 내용 ( ~하는 일)
1	프레스 등 사용 작업	․ 프레스 등 그 방호장치 점검 ․ 금형 부착․해체․조정 작업 직접 지휘 ․ 프레스 등 그 방호장치 이상 발견 시 즉시 필요한 조치 ․ 프레스 등 그 방호장치 전환스위치 설치 시 그 전환스위치의 열쇠 관리
2	목재가공용 기계취급 작업	․ 목재가공용 기계취급 작업지휘 ․ 작업 중 지그(jig) 및 공구 등 사용상황 감독 ․ 목재가공용 기계 및 그 방호장치점검 ․ 목재가공용 기계 및 그 방호장치 이상 발견 시 즉시보고 및 필요조치
3	크레인 사용 작업	․ 작업방법, 근로자 배치결정, 작업지휘 ․ 작업 중 안전대․안전모 착용상황 감시 ․ 재료결함유무, 기구․공구기능점검, 불량품제거
4	위험물 제조, 취급 작업	․ 위험물제조․취급설비, 부속설비장소의 온도․습도․차광․환기상태 등 수시점검, 이상발견 시 즉시조치 ․ 작업지휘 ․ 조치 기록․보관
5	건조설비 사용 작업	․ 건조설비 첫 사용 또는 건조방법․건조물종류 변경 시 근로자에 작업방법 미리 교육, 작업 직접지휘 ․ 건조설비장소 항상 정리정돈, 그 장소에 가연성물질 두지 않도록 함
6	아세틸렌 용접장치 사용하는 금속의 용접․용단 또는 가열작업	․ 작업방법 결정, 작업 지휘 ․ 작업종사근로자의 보안경 및 안전장갑 착용 상황 감시 ․ 안전기는 작업 중 그 수위를 쉽게 확인할 수 있는 장소에 놓고 1일 1회 이상 점검 ․ 발생기 사용중지한 때 물과 잔류카바이드가 접촉하지 아니한 상태로 유지하는 일 ․ 발생기 수리․가공․운반․보관 시 아세틸렌, 카바이드를 비접촉 상태 유지 ․ 아세틸렌용접작업 시작 시 용접장치점검, 발생기내부 공기와 아세틸렌 혼합가스 배제 ․ 아세틸렌용접장치 내 물 동결방지위한 아세틸렌용접장치 보온․가열 시 온수나 증기를 사용하는 등 안전한 방법으로 하게 하는 일 ․ 아세틸렌 용접장치 취급 종사자로 하여금 다음 작업요령 준수하도록 하는 일 1) 사용 중인 발생기에 불꽃발생우려 있는 공구나 발생기에 충격을 가하지 않게 할 것 2) 아세틸렌 용접장치의 가스누출을 점검할 때 비눗물 사용 등 안전한 방법으로 할 것 3) 발생기실 출입구 문을 열어 두지 않도록 할 것 4) 이동식 아세틸렌 용접장치 발생기의 카바이드 교환 시 옥외 안전한 장소에서 할 것
7	가스집합 용접장치 취급 작업	․ 작업방법 결정, 작업 직접 지휘 ․ 가스용기 교환 작업 감시 ․ 작업 전 호스․취관․호스밴드 등 기구점검, 손상․마모로 가스․산소누출우려 시 보수․교환 ․ 안전기는 작업 중 그 기능을 쉽게 확인할 수 있는 장소에 두고 1일 1회 이상 점검 ․ 작업종사근로자의 보안경 및 안전장갑 착용상황 감시 ․ 가스집합장치 취급종사자로 하여금 다음 작업요령을 준수하도록 하는 일 1) 부착할 가스용기마개, 배관연결부에 붙은 유류ㆍ찌꺼기 등 제거 2) 가스용기교환 시 용기마개․배관연결부가스누출점검․배관 내 가스․공기 혼합 안 되게 3) 가스누출 점검 시 비눗물을 사용하는 등 안전한 방법으로 할 것 4) 밸브 또는 콕은 서서히 열고 닫을 것
8	거푸집 및 동바리 고정․조립․해체 작업 흙막이지보공 고정․조립․해체 작업 노천굴착작업 / 터널 굴착작업 구축물등 해체작업		․ 안전한 작업방법 결정하고 작업 지휘 ․ 재료․기구 결함유무 점검, 불량품 제거 ․ 작업 중 안전대 및 안전모 등 보호구 착용상황 감시
9	높이 5m이상 비계 조립․해체․변경 작업	․ 재료 결함유무 점검, 불량품 제거 ․ 안전대 및 안전모 등의 착용상황 감시 ․ 기구ㆍ공구ㆍ안전대 및 안전모 등의 기능 점검, 불량품 제거 ․ 작업방법 및 근로자 배치 결정, 작업 진행 상태 감시
10	달비계 작업	․ 작업용섬유로프, 섬유로프고정점, 구명줄조정점, 작업대, 고리걸이철구, 안전대등 결손확인 ․ 작업용 섬유로프, 안전대부착설비용 로프가 고정점에서 안 풀리는 매듭방법 결속여부확인 ․ 근로자가 작업대 탑승 전 안전모, 안전대 착용하고 안전대를 구명줄에 체결했는지 확인 ․ 작업방법 및 근로자 배치를 결정하고 작업 진행 상태를 감시
11	발파작업	․ 점화 전 점화작업종사근로자 아닌 사람 대피지시 ․ 점화 전 위험구역 내 근로자 대피확인 ․ 점화작업종사근로자에게 대피장소 및 경로지시 ․ 점화작업종사근로자에게 대피신호 ․ 점화순서 및 방법지시 ․ 점화자 정하는 일 ․ 점화신호 하는 일 ․ 발파 후 터지지 않은 장약이나 남은 장약유무, 용수유무, 토사등 낙하여부 등 점검 ․ 공기압축기 안전밸브 작동 유무 점검 ․ 안전모 등 보호구 착용 상황을 감시하는 일
12	채석 굴착 작업	․ 대피방법 미리 교육 ․ 발파 후 발파장소 및 그 주변 토사등 낙하․균열 유무 점검 ․ 작업 시작 전 또는 폭우가 내린 후 토사등의 낙하․균열유무, 함수․용수․동결 상태점검
13	화물 취급 작업	․ 작업방법, 순서결정, 작업지휘 ․ 기구․공구점검, 불량품 제거 ․ 작업장소에 관계근로자가 아닌 사람 출입 금지 ․ 로프 등 해체작업을 할 때 하대 위의 화물의 낙하위험 유무 확인, 작업착수 지시
14	부두 및 선박 하역 작업	․ 작업방법 결정, 작업지휘 ․ 주변 작업자간 연락 조정 ․ 통행설비․하역기계․보호구 및 기구․공구를 점검․정비, 사용상황 감시
15	전로 등 전기 작업 또는 그 지지물의 설치, 점검, 수리 및 도장 등의 작업	․ 작업구간 내 충전전로 등 모든 충전 시설 점검 ․ 작업방법 및 순서결정(근로자 교육 포함), 작업지휘 ․ 작업근로자 보호구 또는 절연용 보호구 착용 상황 감시, 감전재해요소 제거 ․ 작업 공구, 절연용 방호구 등의 결함 여부와 기능을 점검하고 불량품을 제거 ․ 작업장소에 관계근로자 외 출입금지, 주변작업자와 연락조정, 도로작업 시 차량, 통행인 등에 대한 교통통제 등 작업전반 지휘ㆍ감시 ․ 활선작업용 기구를 사용하여 작업할 때 안전거리가 유지되는지 감시하는 일 ․ 감전재해를 비롯한 각종 산업재해에 따른 신속한 응급처치 할 수 있게 근로자 교육
16	관리대상 유해물질 취급하는 작업	․ 관리대상 유해물질취급근로자가 물질에 오염되지 않도록 작업방법 결정, 작업지휘 ․ 보호구 착용 상황 감시 ․ 점검 및 조치 결과를 기록ㆍ관리하는 업무 ․ 관리대상유해물질 취급 장소․설비 매월 1회 이상 순회점검, 국소배기장치 등 환기설비는 다음 사항을 점검하여 필요한 조치하는 업무 ① 후드․덕트 마모․부식 등 손상여부, 정도 ② 송풍기, 배풍기 주유 및 청결상태 ③ 덕트 접속부 헐거워짐 여부 ④ 전동기, 배풍기 연결벨트 작동상태 ⑤ 흡기, 배기 능력 상태 ․ 근로자가 탱크 내부에서 관리대상 유해물질(이하 유해물질)취급 시 ①~⑦조치 확인 - ① 유해물질에 관한 지식 있는 사람이 작업지휘 ② 유해물질 누출 우려 없는 경우 작업설비 개구부 모두 개방 ③ 근로자신체가 유해물질에 오염․작업 후 즉시 씻기 ④ 비상시 작업설비내부 근로자 즉시대피, 구조기구, 설비구비 조치 ⑤ 작업설비내부에 작업 전 유해물질농도측정 등 근로자건강장해 우려여부 확인조치 ⑥ 설비내부에 유해물질 있는 경우 내부 충분히 환기조치 ⑦ 유기화합물을 저장했던 탱크는 위 ①~⑥조치 외 + ⓐ유기화합물을 배출한 탱크내부에 재유입 되지 않게 조치, ⓑ물․수증기 등으로 탱크내부 세척 후 그 물․수증기 등을 탱크에서 배출, ⓒ탱크용적 3배 이상의 공기를 채웠다가 배출하거나 탱크 가득 물을 채웠다가 배출하기
17	허가대상 유해물질 취급 작업	․ 근로자가 허가대상 유해물질 흡입하거나 허가대상유해물질에 오염되지 않게 작업수칙을 정하고 지휘 ․ 근로자 보호구 착용 상황 점검 ․ 설치된 국소배기장치나 그 외 근로자 건강장해예방용 장치 등을 매월 1회 이상 점검
18	석면 해체ㆍ제거작업	․ 근로자가 석면분진을 마시거나 석면분진에 오염되지 않도록 작업방법을 정하고 지휘 ․ 작업장에 설치된 석면분진 포집장치, 음압기 등의 장비 이상 유무점검, 필요한 조치 ․ 근로자의 보호구 착용 상황을 점검하는 업무
19	고압작업	․ 작업방법 결정, 고압작업자를 직접 지휘 ․ 유해가스농도 측정기구 점검 ․ 고압작업자가 작업실 입실․퇴실 시 고압작업자의 수를 점검 ․ 작업실 및 기압조절실 내 고압작업자의 건강이상 발생한 경우 필요한 조치 ․ 작업실 공기조절 밸브, 콕 조작하는 사람과 연락하여 작업실내부 압력을 적정상태 유지 ․ 공기를 기압조절실로 보내거나 기압조절실에서 내보내기 위한 밸브나 콕을 조작하는 사람과 연락하여 고압작업자에 대하여 가압이나 감압을 다음과 같이 따르도록 조치 1) 가압 시 속도는 1분에 ㎠당 0.8㎏이하 2) 감압 시 고용노동부장관이 정한 고시기준에 맞도록 함
20	밀폐 공간 작업	․ 산소가 결핍된 공기나 유해가스에 노출되지 않게 작업 시작 전 해당 근로자 작업 지휘 ․ 작업장소의 공기가 적절한지 작업 시작 전 측정 ․ 측정장비ㆍ환기장치, 공기호흡기, 송기 마스크 등을 작업 시작 전 점검 ․ 근로자에게 공기호흡기, 송기마스크 등 착용지도, 착용상황 점검