1) 유해위험방지계획서 vs 2) 안전관리계획서 vs ※3 구조적안전성 확인대상 가설구조물 vs 3) 설계변경 대상 가설구조물
➡ 1)과 2) 모두 해당 시 통합하여 작성할 수 있다.(건설기술진흥법 시행령98조1항)
1) 유해위험방지계획서 제출대상공사 (산업안전보건법42조 1항)	1. 건축물 또는 시설 등의 건설·개조․해체공사 ①지상높이 31m 이상인 건축물․인공구조물 ②연면적 3만㎡ 이상인 건축물 ③연면적 5천㎡ 이상인 시설 -문화․집회시설(전시장․동물원․식물원제외), 운수시설(고속철도 역사․집배송시설제외). 판매시설, 종교시설, 종합병원, 관광숙박시설, 지하도상가, 냉동․냉장창고시설 2. 연면적 5천㎡ 이상의 냉동‧냉장창고시설의 설비공사 및 단열공사 3. 최대지간길이 50m 이상인 교량건설 4. 터널 건설 5. 다목적댐, 발전용댐, 저수용량 2천만톤이상 용수전용댐, 지방상수도 전용댐 건설 6. 깊이 10m이상인 굴착공사
	⁕의견청취전문가 : 1. 건설안전분야 산업안전지도사 2. 건설안전기술사 3. 토목·건축분야 기술사 4. 건설안전분야 실무경력이 5년 이상인 건설안전기사 5. 건설안전분야 실무경력이 7년 이상인 건설안전산업기사
2) 안전관리계획서 제출대상 건설공사 (건설기술진흥법 시행령 75조의 2)	①1종, 2종 시설물의 건설공사 [아래 ※1, 2 설명] ②지하 10m 이상 굴착공사 ③폭발물사용으로 20m내 시설물․100m내 가축사육으로 공사영향이 예상되는 공사 ④10층이상 16층 미만 건축물 건설공사 ⑤10층 이상 건축물의 리모델링․해체공사, 수직증축형 리모델링 ⑥천공기(높이10m이상만), 항타․항발기, 타워크레인 중 하나의 건설기계 사용공사 ⑦시행령101조의2제1항 가설구조물 사용 건설공사[아래 ※3 설명] ⑧그 外 건설공사 - 발주자나 해당지자체조례의 공사 중 인․허기관장이 특히 필요 인정
※1 - 2)의 ①호 1종 시설물의 종류 (시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법7조1항)	①교량 - 고속철도교량, 연장 500m이상 도로․철도 교량 ②터널 - 고속철도․도시철도 터널, 연장 1000m이상 도로․철도 터널 ③갑문시설 및 연장 1000m이상 방파제 ④다목적댐, 발전용댐, 홍수전용댐, 총저수용량 1천만톤이상 용수전용댐 ⑤21층 이상 또는 연면적 5만㎡이상의 건축물 ⑥하구둑, 포용저수량 8천만t 이상의 방조제 ⑦광역상수도, 공업용수도, 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도
※2 - 2)의 ①호 2종 시설물의 종류 (시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법7조2항)	①교량 - 연장 100m이상 도로․철도 교량 ②터널 - 고속국도․일반국도․특별시도 또는 광역시도 도로터널, 특별시․광역시의 철도터널 ③연장 500m이상 방파제 ④지방상수도 전용댐 및 총저수용량 100만톤이상의 용수전용댐 ⑤16층 이상 또는 연면적 3만㎡이상의 건축물 ⑥포용저수량 1천만톤 이상의 방조제 ⑦1일 공급능력 3만톤 미만의 지방상수도
※3 - 2)의 ⑦호 구조적안전성 확인대상 가설구조물 (건설기술진흥법시행령101조의2제1항)	①비계 - 높이 31m이상 비계와 브래킷 비계 ②작업발판 일체형거푸집 또는 높이 5m 이상 거푸집 및 동바리 ③터널지보공 또는 높이 2m이상 흙막이지보공 ④동력을 이용하여 움직이는 가설구조물 ⑤높이 10m 이상에서 외부작업용 작업발판 및 안전시설물 일체형 가설구조물 ⑥공사현장에서 제작․조립․설치하는 복합형가설구조물(예-가설벤트 등) ⑦그 外 - 발주자 또는 인허가기관이 필요하다고 인정하는 건설공사
3) 설계변경 대상 가설구조물 (산업안전보건법71조 시행령58조)	①높이 31m 이상인 비계 ②작업발판일체형거푸집 또는 높이 5m이상인 거푸집동바리 ③터널지보공 또는 높이 2m이상인 흙막이 지보공 ④동력을 이용하여 움직이는 가설구조물
	⁕건축․토목분야전문가(해당 건설공사도급인 또는 관계수급인에게 고용되지 않은 사람) 건축구조기술사, 토목구조기술사, 토질 및 기초기술사, 건설기계기술사
4) 강풍에 의한 풍압 등 외압에 대한 내력설계확인대상 구조물 (철골공사표준안전작업지침)	①높이 20m 이상인 구조물 ②구조물의 폭과 높이의 비가 1:4이상인 구조물 ③이음부가 현장용접인 구조물 ④단면 구조에 현격한 차이가 있는 구조물 ⑤면적당 철골량이 50kg/㎡ 이하인 구조물 ⑥기둥이 타이플레이트형인 구조물

유해위험방지계획서, 안전관리계획서, 구조적안전성 확인대상 가설구조물, 설계변경 대상 가설구조물 비교