참고자료		공정품질R&D 성능지표 예시

구분	성과지표	정의	산출식
품질 (Quality)	완성품불량률 (감소형)	출하검사에서 검사수량 대비 불량수량 비율	불량수량/최종검사수량 X 100
	공정불량률 (감소형)	공정검사에서 생산수량 중 불량 제품의 발생 비율	불량수량/생산수량 X 100
	재작업률(감소형)	생산수량 대비 재작업 수량 비율	재작업수량/생산수량 X 100
	수입검사불량률 (감소형)	자재 총검사수와 불합격수의 비율	불량건수/총검사수 X 100
	반품율 (감소형)	납품건수 중 반품건수의 비율	반품수/납품수 X 100
원가 (Cost)	대당 투입량 (감소형)	제품 1개를 생산하는데 소요된 생산요소 투입량	생산요소 투입량/생산수량
	시간당생산량 (상승형)	생산 1시간당 생산수량	생산수량/생산 투입시간
	원재료수율 (상승형)	생산량에 대한 투입재료량 비율	투입재료량-로스량/투입재료량 X 100
	인당생산금액 (감소형)	1인당 생산금액	생산금액/투입인원수
	고장강도율 (감소형)	고장으로 인한 설비의 정지시간 비율	고장정지시간/부하시간 X 100
	고장도수율 (감소형)	부하시간 대비 고장횟수 비율	고장횟수/부하시간 X 100
납기/ 스피드 (Delivery/ Speed)	납기준수율 (상승형)	고객으로부터 주문 받은 제품을 납기 기한 내에 전달한 비율	납기준수건수/주문건수 X 100
	제조리드타임 (감소형)	원재료가 투입되는 시점부터 완제품으로 완성될 때까지의 소요시간	출하일(완제품창고입고일) - 공정투입일
기타	도수율 (감소형)	근로시간 합계 100만 시간당 재해발생건수	재해건수/근로시간수 x 100
	강도율 (감소형)	근로시간 합계 1000 노동시간당의 노동 손실인수	근로손실인수/근로시간수 X 100
	재해율 (감소형)	연간 재해 발생 비율	재해건수/평균종업원수 X 100
	에너지원단위 (감소형)	단위생산 중량당 투입되는 Utility 사용금액	Utility사용금액/생산량
	전력 원단위 (감소형)	단위생산량에 대한 전력사용량	전력사용량/생산량
	녹색생산성 (상승형)	CO2 배출 단위당 매출액	매출액/CO2 배출량