■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제12호서식]
소방안전관리자 업무 수행 기록표
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
수행일자						수행자		(서명)
소방안전 관리대상물	상호	0000아파트				등급		□특급 □1급 □2급 □3급
	소재지
	지하층	지상층			연면적(㎡)			바닥면적(㎡)		동수
										3
항 목	확인내용								확인결과		조치사항
소방시설	.소방시설 외관상 파손 여부 .소방시설 상태표시등 이상 여부 .수신기 및 제어반 스위치 상태 확인 .소방시설 전원 공급사태								√ 양호 □ 불량
피난방화시설	.피난 방화시설 파손 여부 .피난경로 상 장애물 적치 여부 .방화문 잠금 등 행위 여부 .도어클로저 탈락 여부								√ 양호 □ 불량
화기취급감독	.불꽃,스파크 발생할 수 있는 작업 감독 .기타 화재 발생 요인에 대한 관리								√ 양호 □ 불량
기타사항	.가연물 보관 장소 확인 .흡연장 청결 상태 및 소화기 외관 상태 확인 .분리수거장 관리상태 확인 .기타 화재예방에 관한 사항								√ 양호 □ 불량
불량사항 개선보고	보고일시		보고방법						보고받은 사람
	. . .		□대면	□서면			□정보통신
	조치방법		□이전	□제거			□수리·교체		□기타
※ 작성요령 1. 소방안전관리대상물의 소방안전관리자는 소방안전관리업무를 수행한 날을 포함하여 월 1회 이상 작성 2. 당해연도 소방계획서 및 소방시설등(최초점검, 작동점검, 종합점검) 점검표에 따른 점검항목을 참고하여 작성 3. 소방안전관리대상물의 특성에 따라 기타사항에 추가항목을 작성 4. 경보설비의 수신반, 소화설비의 제어반 및 가압송수장치(펌프 등)는 중점확인하여 작성

비화재경보 기록부
번호	발생일시	발생장소 (층, 구역)	발생원인	조치결과	확인자

■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제13호서식]
자위소방대 및 초기대응체계 교육·훈련 실시 결과 기록부
※ □에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.													(앞쪽)
작성일자							작성자				(서명)
소방안전 관리대상물	대상명										대표자
	소재지										전화번호
	근무인원		평일							휴일
			주간(00:00~00:00)			야간(00:00~00:00)				주간(00:00~00:00)		야간(00:00~00:00)
	등급		□특급			□1급				□2급		□3급
소방안전 관리자	성명		선임일자		보유자격		자격구분				연락처		비고
							□주		□보조
							□주		□보조
							□주		□보조
							□주		□보조
자위소방대	총원(명)	대장성명		부대장(명)			통보연락(명)				비상연락(명)		초기소화(명)
		대장연락처		부대장(명)			피난유도(명)				○○(명)		○○(명)
초기대응체계	조직구성
	총원(명)	○ 건물		○ 건물			○ 층				○ 층		○층
교육·훈련 결과
인원	자위소방대							초기대응
	총원(명)		참석		미참석			총원(명)			참석		미참석
일시/장소
주요내용
보완사항
조치사항

□ 교육·훈련 참석확인					(뒷쪽)
연번	직책	성명	확인	연번		직책	성명	확인
1				26
2				27
3				28
4				29
5				30
6				31
7				32
8				33
9				34
10				35
11				36
12				37
13				38
14				39
15				40
16				41
17				42
18				43
19				44
20				45
21				46
22				47
23				48
24				49
25				50

[재실자·거주자 대상]
■ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 [별지 제28호서식]
소방훈련·교육 실시 결과 기록부
※ □ 에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.															(앞쪽)
소방안전 관리대상물	대상명											용도
	대표자	(서명)										전화번호
	주소
	등급	□ 특급				□ 1급				□ 2급				□ 3급
소방안전 관리자	성명	선임일자			보유자격		자격구분					연락처
							□주		□보조
							□주		□보조
							□주		□보조
							□주		□보조
소방훈련 결과
일시/장소								□ 자체훈련 □ 합동훈련
참석결과	훈련교관		참석대상(명)					참석(명)					미참석(명)
훈련보조재료
훈련내용	소화훈련			통보훈련							피난훈련
훈련성과
문제점
개선계획

						(뒷쪽)
소방교육 결과
일시/장소
참석결과	교육강사	참석대상(명)		참석(명)	미참석(명)
교육내용
교육성과
문제점
개선계획
훈련·교육 관련사진
소방훈련			소방훈련
소방교육			소방교육

화기취급작업 신청서
작업 개요	작업명칭
	작업기간	년 월 일, 시 ~ 시( 시간)
	작업장소
	작업 책임자	(☏ )
작업 계획	작업종류
	작업절차
	작업인원
	사용장비
	보충작업 필요여부	□ 밀폐공간출입 □ 정전작업 □ 굴착작업 □ 방사선 사용 □ 고소작업 □ 중장비 작업
	첨 부	작업자 명단, 장비목록, 도면 등
귀사의 화기취급작업 안전수칙을 준수하고 화재감시자의 지시에 따라 안전하게 작업할 것을 확약하며 위와 같이 화기취급작업을 신청합니다. 년 월 일 작업 책임자 : (서 명)

화기취급작업 허가서(전면)
허가 개요	작업명칭
	허가기간	년 월 일, 시 ~ 시( 시간)
	허가장소
	작업개요
	보충작업 필요여부	□ 밀폐공간출입 □ 정전작업 □ 굴착작업 □ 방사선 사용 □ 고소작업 □ 중장비 작업
안전 요구 사항	▪ 작업 시 안전조치가 요구되는 사항을 [V] 표시
	□ 화재예방조치		□ 안전교육
	□ 가연물 이동 및 보호조치 □ 소화설비(소화, 경보)작동 확인 □ 용접･용단 장비/보호구 점검		□ 화재안전교육(작업수칙) □ 비상 시 행동요령 □ 소방시설 사용 교육･훈련
	□ 화재감시자 입회 및 감독		□ 기타
	□ 화재감시자 지정 및 입회 □ 개인보호장구 착용 □ 소화기 및 비상통신장비 비치		□ 작업구역설정(출입통제) □ 작업구역 통풍 및 환기 □ 작업 사전공지(게시, 통보, 방송)
	▪ 기타 요구사항
확인	안전조치 확인		작업완료
	▪ 확인일자 : ▪ 확 인 자 : (서명)		▪ 완 료 시 간 : ▪ 화재감시자 : (서명)
위와 같이 화기취급작업을 허가합니다. 년 월 일 소방안전관리자 : (서 명)

화기취급작업 안전수칙(후면)

구 분

주요내용

가연물

이  동

▪ 작업현장(반경 11m 이내)의 가연물 이동(제거)

* 벽, 파티션, 천장의 반대편에 있는 가연물 이동(제거)

▪ 작업현장(반경 11m 이내)의 바닥을 깨끗이 청소

▪ 가연성, 인화성물질을 보관하던 배관, 용기, 드럼에 대해 위험물질을 방출하고
폭발 및 화재위험성을 미리 확인

▪ 벽, 파티션, 천장 지붕에 가연성 덮개나 단열재가 없을 것

가연물

보  호

작업현장(반경 11m 이내) 가연물의 이동(제거) 등이 어려울 경우 조치

▪ 작업현장(반경 11m 이내)의 가연물에 차단막 등 설치

▪ 개구부(벽, 바닥, 덕트)에 대해 불연성 물질로 폐쇄

▪ 가연성 바닥재(종이, 나무, 섬유)의 경우 보호조치

▪ 덕트 및 컨베이어벨트를 통해 불티가 비산･점화 가능 시 작동을 정지하거나
적절한 보호조치(차단막 설치 등)

화  기

취  급

수  칙

▪ 작업허가서에 따른 허가장소, 시간 및 장비를 사용

▪ 용접･용단 장비를 사전에 점검하고 개인보호장구 착용

▪ 불티가 가연물로 비산되지 않도록 주의하여 작업

▪ 작업현장의 화재 위험성이 높아지는 경우 작업 중단

▪ 화재감시자의 지시에 따라 작업수행 및 안전수칙 준수

▪ 작업현장 내 금연 및 음주 금지(위반 시 작업허가 취소)

화재 시

행동요령

▪ 화재발생 시 소화기, 옥내소화전으로 초기 소화

▪ 초기소화 실패 시 화재신고(방재실 보고 포함) 및 경보설비 작동

▪ 발화원(용접･용단 작업에 사용되는 가스용기 등) 제거

▪ 화재확산 시 작업자 및 인근 재실자(거주자) 피난유도

화기취급작업현장 안전수칙
순 번	안전수칙
➊	모든 작업은 화재감시자 입회 및 감독 하에 작업
➋	작업현장(반경 11m 이내)의 모든 가연물을 이동
➌	가연물 이동 불가 시 적절한 보호조치(차단막 등 설치)
➍	작업장 내부 ･ 바닥을 깨끗이 청소하고 정리정돈 유지
➎	화기취급작업 시 반드시 개인보호장구 착용
➏	화기취급 시 불티가 가연물로 비산되지 않도록 주의
➐	작업현장의 화재 위험성이 높은 경우, 즉시 작업 중단
➑	화재발생 시 초기소화(소화기) 및 경보설비(비상벨) 작동
➒	작업장 내 절대 금연(라이터 반입금지) 및 음주행위 금지
➓	기타 사항은 화재감시자의 지시에 따라 작업
비상연락처 : 화재신고 119, 방재실 : -
[ 회사 로고 및 명칭 ]

화재감시자 감독수칙
구 분	주요내용
사전 확인	▪ 화기취급작업 사전 허가서 발급 여부 ▪ 작업허가서의 안전조치 요구사항 이행 여부 ▪ 작업지점(반경 11m 이내) 가연물의 이동(제거) ▪ 이동(제거)가 불가능한 가연물의 경우 차단막 등 설치 확인 ▪ 소방시설 정상 작동 및 소화기 비치(2대 이상) ▪ 비상연락체계 확인(방재실, 현장 작업책임자 등) ▪ 용접･용단장비 및 개인보호구 상태 점검 ▪ 작업현장의 출입제한구역 설정 및 차량 통제 등(필요 시) ▪ 작업계획을 사전에 공지(통보, 방송 등) ▪ 작업허가서 및 안전수칙 현장 게시
현장 감독	▪ 통신장비(무전기, 휴대전화) 및 소화기를 갖추고 감독 ▪ 화기취급작업 현장에 상주하며 다른 업무 수행 금지 ▪ 용접･용단 작업에 사용되는 장비의 안전한 사용여부 확인 ▪ 화기취급작업 시 불티의 비산 및 가연물 착화 여부 확인 ▪ 작업현장 내 라이터 사용 및 흡연 여부 감독 ▪ 작업 시 위험상황이 발생하는 경우, 작업을 즉시 중단 ▪ 기타 작업허가서의 허가내역 및 안전요구사항 준수 확인
최종 확인	▪ 작업종료 후 30분까지 화기취급작업 현장에 상주 * CCTV 등으로 현장 확인이 가능한 경우도 인정 ▪ 작업종료 후 3시간까지 화재발생 여부 감시(모니터링) ▪ 화재감시 상태 종료 후 작업허가서에 최종 확인(서명)