작업형 예상질문 답변자료

1. 흉고직경은 어느 부위에서 재야 하는가?

- 가슴높이(지상부 1.2m)에서 측정함

2. 흉고직경 재는 방법은?

- 윤척은 눈금자와 고정각, 이동각이 수간축에 직각이 되게 밀착하여 측정하고, 윤척의 고정각과 이동각은 서로 평행이 되어야 함

- 직경테이프이 경우는 수간축에 직각이 되게 측정

3. 분지일 경우 어떻게 해야 하는지?

- 1.2m이하에서 갈라진 경우 각각 1본으로 1.2m지점에서 측정

- 1.2m이상에서 갈라진 경우 1본으로 1.2m지점에서 측정

4. 경사지 나무의 측정

- 경사면의 높은 쪽 지상 1.2m지점 측정

5. 기울어진 나무 측정

- 수간과 직각되는 지상 1.2m지점 측정

6. 측정부위가 타원형인 나무 측정

- 넓은 쪽과 좁은 쪽을 측정하여 평균값 산정

7. 측정부위(1.2m)의 이상 비대나무

- 측정부위에서 같은 거리의 아래, 위쪽을 측정하여 평균값을 산정

8. 지상부에 뿌리가 돌출된 나무

- 나무줄기부분부터 1.2m지점 측정

9. 수고측정방법

- 측고봉을 이용한 직접측정법, 측고기를 이용한 방법, 목측법 등

10. 측고기 사용시 주의할 점

- 측정자의 위치는 측정하고자 하는 나무 끝과 근원부가 잘 보이는 지점 선정

- 측정위치가 가까우면 오차가 생긴다. 나무로부터 거리는 적어도 수고만큼 떨어지도록 한다.

- 기울어진 나무를 측정할 때는 과대치나 과소치가 발생할 우려가 있다.

- 정단부를 정확히 확인하기 어려운 활엽수를 측정할 때도 마찬가지 오류를 범하기 쉽다.

11. 경사진 곳에서 측고기 사용법은?

- 등고선 방향으로 측정자의 위치를 이동시키는 것이 좋다.

- 수평거리를 취할 수 없을 때는 사거리와 경사각을 측정해서 수평거리 환산

12. 건습도 산정방법

- 적윤 : 손으로 꽉 쥐었을 때 손바닥 전체에 습기가 묻고 물에 대한 감촉이 뚜렷함

- 약건 : 손으로 꽉 쥐었을 때 손바닥에 습기가 약간 묻는 정도

- 약습 : 손으로 꽉 쥐었을 때 손가락 사이에 약간의 물기가 비친 정도

-  습  : 손으로 꽉 쥐었을 때 손가락 사이에 물방울이 맺히는 정도

- 건조 : 손으로 꽉 쥐었을 때 수분에 대한 감촉이 거의 없음

13. 경사도계산

- 완경사지(완) : 15도 미만

- 경 사 지(경) : 15~20도 미만

- 급경사지(급) : 20~25도 미만

- 험 준 지(험) : 25~30도 미만

- 절 험 지(절) : 30도 이상

14. 방위는 ?

- 동, 서, 남, 북, 남동, 남서, 북동, 북서(8방위)

15. 토심은 ?

- 천 : 유효토심 30㎝미만,  중 : 유효토심 30㎝~60㎝ 미만

- 심 : 유효토심 60㎝이상

16. 영급구분

- Ⅰ :  1~10년생, Ⅱ : 11~20년생, Ⅲ : 21~30년생, Ⅳ : 31~40년생

17. 괄약범위(흉직조사)

- 6㎝ : 6㎝이상 7㎝미만, 8㎝ : 7㎝이상 9㎝미만, 10㎝ : 9㎝이상 11㎝미만

18. 토성조사

- 사  토 : 점토함량 12.5% 이하, 사양토 : 점토함량 12.5 ～ 25%

- 양  토 : 점토함량 25 ～ 37.5%, 식양토 : 점토함량 37.5% ～ 50%

- 식  토 : 점토함량 50% 이상