실험날짜	6/10(수)
실험목적	전기영동을 통하여 dna를 크기별로 비교할 수 있다.
실험과정	1.아가로스 겔(60%)을 만든다. 2.전기영동장치에 아가로스겔을 넣고 TAE버퍼를 채운다. 3.아가로스 겔의 각 구멍에 DNA(총 5개)를 넣고 관찰한다. 4. DNA들의 이동 거리에 따라
준비물	전기영동장치, 아가로스겔, TAE버퍼, 마이크로 피펫
결과 사진
고찰	아가로스겔이 시간이 지남에 따라 점점 들어올려지는 모습을 보였는데 이러한 까닭을 추측해보자면 아가로스겔의 크기가 전기용동장치보다 컷기에 그런 것일 거라고 추측된다. 또 DNA의 경우 C와 D는 여러 가지 색으로 나타난 것으로 볼 수 있는데 이는 C와 D에 여러 가지 종류의 DNA가 섞여 있엇기에 나타난결과로 보인다. 마지막으로 이동거리를 보자면 B가 가장 적게 이동하였기에 가장 큰 DNA(혹은 형태가 다른 것이 이유일 수 있다.)로 볼 수 있으며 가장 멀리 간 E가 가장 작은 DNA(마찬가지로 형태가 다른 것이 이유일 수 있다.) DNA라고 볼 수 있다.
추가 탐구	본 전기영동실험에서는 이동거리에 따라 DNA들의 크기만 상대적으로 비교 가능할 뿐 각 DNA들의 이름을 정확히 아는 것은 불가능하였다. 이러한 문제점에서 출발하여 추가탐구에서는 전기영동으로 분류한 dna들의 종류를 알아내는 방법을 서술하고자 한다, 우선 첫 번째로는 DNA시퀀싱이 있다. 이는 DNA의 염기서열을 분석하는 방법으로 기존의 유전자 데이터들과 비교하여 무슨 DNA인지 빠르게 알 수 있다. 두 번째로는 프라이머를 사용하는 방법이다. 프라이머는 특정 DNA만 붙기에, 만일 PCR이후 전기영동을 한 것이라면 그에 맞는 프라이머를 사용함으로써 빠르게 DNA분석이 가능하다.

10227하선재