경사로 설치 시 주의사항으로 단차의 높이에 따라 가로 길이와 각도가 정해지기에 단차가 높을수록 여유 공간 확보가 되어야 하오니 참고바랍니다. 권장 각도는 8~15˚입니다.

경사로 길이

단차 높이

경사각도

(8~15˚ 권장)

경사로는 사용할 시 경사로가 미끄러지 않도록 고정이 제대로 되었는지 반드시 확인이 필요하며 사용 중에도 바닥이 밀리는지 반드시 확인하여야 합니다.

보내주신 마지막 사진에 계단 하나의 단차가 약 20cm로 파악되며 2계단에 작은 단차를 포함하여 약 50cm 이상의 단차가 있는 것으로 확인되며 경사각도를 위해 200cm 이상의 길이를 가지고 있는 경사로 사용을 요망합니다.

경사로를 사용하실 분이 전동휠체어 사용자로 확인되어 대부분의 전동 휠체어는 100kg 정도의 무게를 가지고 있어 사용자의 무게와 합하여 최소 250kg의 허용 중량을 가지고 있는 경사로 사용이 요망됩니다.

마지막 사진에서 계단 별로 단차의 차이가 있는 것으로 파악되며 경사로 설치 시 높이 차이로 인해 경사로 중간에 부딪히는 것이 없도록 해야합니다.

마지막 사진의 장소만 고려하여 구매 시 실내에서 사용이 불가할 수 있습니다.

크게 높지 않은 단차는 전동휠체어 자체 힘으로 넘어갈 수 있으나 경사로 사용을 원하시면 실내 경사로를 따로 사용하셔야 합니다.

보내드리는 품목 중 앞의 2품목은 실내용 혹은 낮은 단차를 위한 경사로이며 뒤의 4품목은 마지막 사진의 50cm이상의 단차에서 사용가능한 품목들입니다.

실내에 설치하실 경사로는 사진으로 단차를 파악하기에 정확하지 않아 측정 후 구매하시기를 바랍니다.

아래 품목들과 여타 경사로의 구입처는 에이블라이프, 한국 경사로, 유광정밀 등 참고 바랍니다.

에이블라이프 : www.ablelife.co.kr

한국 경사로 : www.up-eng.com

유광정밀 : www.ukm.co.kr

본 센터에서는 약 185cm, 약 120cm 길이의 경사로와 단차 약 7cm를 해소하는 경사로를 보유 하고 있습니다. 확인 필요 시 방문하시면 확인하실 수 있도록 준비하겠습니다.

감사합니다.

한국 경사로 - 문턱 경사로

유광정밀 – 휴대용 경사로

제품명

YGM1

가격(원)

220,000

업체명

유광정밀

연락처

053-357-5512

제품사양

길이	43cm
폭	78.5cm
중량	6.2kg
허용 중량	300kg
재질	알루미늄, ABS수지
최대 높이 차	8.2cm

- 조립식 (조립방법 업체 홈페이지 참조)

구성 : 본체, 휴대용가방, 미끄럼방지 고무판

비고

에이블라이프

제품명

슈트케이스싱글폴드(SF) 이동경사로

가격(원)

300,000(2피트)~746,000(8피트)

업체명

㈜에이블라이프

연락처

1544-5399

제품사양

(cm)	2피트	3피트	4피트	5피트	6피트	7피트	8피트
길이	61	91.4	122	152.4	183	213.4	243.8
폭	76
중량 (kg)	5	7.7	10.4	13	15.4	18.6	21.3
허용 중량	363kg
최대 경사각	12도
최대 높이차	20 cm	25 cm	35 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70c m

- 2피트 전용 가방(세트로 판매 중, 가격 동일)

턱이 높은 경우 사용하는 TLE : 106,000원(2개 1조)

비고

	제품명	던롭 라이트슬림 이동 경사로
	가격(원)	945,000~2,200,000원
	업체명	㈜에이블라이프, 케어맥스코리아(온맘)
	연락처	ㆍ
	제품사양
	비고

	제품명	트리폴드폴드(AS) 이동경사로
	가격(원)	591,000~1,440,000원
	업체명	㈜에이블라이프
	연락처	1544-5399
	제품사양	*2파트로 분리가능 *턱이 높은 경우 사용하는 TLE : 106,000원(2개 1조)
	비고

	제품명	UP-AL 이동식 경사로
	가격(원)	업체 문의
	업체명	유광정밀
	연락처	031-901-4050
	제품사양
	비고