위 험 성 평 가 표(1)

(선반기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	풀리, 벨트 등 협착위험이 있는 부위에는 충분한 강도의 방호덮개가 설치되어 있는가?
2	벨트의 장력은 적정한가?
3	브레이크는 확실히 작동하는가?
4	척 커버의 설치 상태는 양호한가?
5	시일드(칩비산 방지판)의 설치 및 관리상태는 양호한가?
6	조작반의 기기(푸시버튼, 표시등)는 정상적으로 작동하고 있는가?
7	충전부가 노출되어 있지 않은가?
8	전선의 접속 상태는 양호한가?
9	접지선의 결속상태는 양호한가?
10	배선의 피복에 손상된 부분은 없는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(2)

(선반기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
11	절삭 칩의 제거는 전용 갈고리를 사용하여 실시하고 있는가?
12	가공물을 확실히 고정한 상태에서 운전을 시작하는가?
13	긴 물건의 가공시 주축대 쪽으로 돌출된 회전 가공물에는 덮개를 설치하는가?
14	관성에 의해 회전 중인 상태에서 손으로 정지시키고 있지 않는가?
15	선반 위에 공구, 재료, 제품 등을 올려놓고 있지는 않은가?
16	바이트를 갈아 끼울 때는 기계를 정지시키는가?
17	긴 공작물을 가공시 방진구(받침대)를 사용하는가?
18	바이트는 짧고 단단하게 고정되어 있는가?
19	선반에서 표면 연마작업을 하고 있지는 않은가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(3)

(선반기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
20	척 핸들을 척에 꽂은 채 자리를 이탈하지 않는가?
21	작업복은 단정하게 착용하고 있는가?
22	목이 긴 안전화를 착용하고 있는가?
23	면장갑을 끼고 작업하지는 않는가?
24	보안경을 착용하고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해