위 험 성 평 가 표(1)

(압력용기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	용접 이음부, 노즐부, 맨홀 및 점검구 등에 누설 흔적은 없는가?
2	지지대, 플랜지 등에 심한 손상, 변형, 또는 깨짐이 없는가?
3	덮개 판 및 플랜지(가스켓 등)의 체결상태는 양호한가?
4	내‧외면의 부식상태가 심하지 않은가?
5	용접 이음부의 상태는 양호한가?
6	손상․부식․파손 등이 없고 작동상태가 양호한가?
7	지시 바늘이 휘어 있거나 떨림이 없는가?
8	안전밸브의 현저한 손상, 부식, 마모는 없는가?
9	설정 압력에서 안전하게 작동하는가?
10	누설은 없는가?
11	작동시 배출물의 유도배관은 적정한가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해