위 험 성 평 가 표(1)

(원심기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	벨트, 풀리 등의 협착위험 부위는 노출되어 있지 않은가?
2	볼트, 키 등의 고정구가 돌출되어 회전하고 있지 않은가?
3	조작반의 기기(푸시버튼, 표시등)는 정상적으로 작동하고 있는가?
4	회전부는 부식 및 마모가 없는가?
5	주축 및 베어링부의 이상음, 진동 및 이상발열은 없는가?
6	볼트의 체결상태는 양호한가?
7	비상 정지 장치는 확실하게 작동하는가?
8	협착방지를 위한 덮개나 울이 설치되어 있는가?
9	덮개에는 개방시 작동이 정지되는 연동장치가 설치되어 있는가?
10	충전부가 노출되어 있지 않은가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(2)

(원심기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
11	전선의 접속 상태는 양호한가?
12	접지선의 결속상태는 양호한가?
13	배선의 피복에 손상된 부분은 없는가?
14	기계를 반드시 정지시키고 내용물에 접근하는가?
15	관성에 의해 회전 중인 상태에서 손으로 정지시키고 있지 않는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해