위 험 성 평 가 표(1)

(공기압축기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	풀리, 벨트 등 협착위험이 있는 부위에는 충분한 강도의 방호덮개가 설치되어 있는가?
2	벨트의 장력은 적정한가?
3	부착되어 있는가?
4	필터의 여과지 오염, 손상 등은 없는가?
5	적정량이 채워져 있는가?
6	손상․부식․파손 등이 없고 작동상태가 양호한가?
7	지시 바늘이 휘어 있거나 떨림이 없는가?
8	손으로 작동 시켰을 때 공기가 방출되는가?
9	안전밸브의 압력조정 너트에 봉인이 되어 있는가?
10	설정압력에서 정확히 개폐가 되는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(2)

(공기압축기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
11	적정압력에서 정확히 전원이 차단되고 접점 등에 손상이 없는가?
12	전동기 및 압축장치 고정 볼트․너트의 체결상태는 양호한가?
13	드레인 밸브를 조작하여 공기 탱크내의 응축수를 배출 하고 있는가?
14	공기압축기의 부식, 손상 등의 우려가 있는 장소에 설치되어 있지 않은가?
15	충전부가 노출되어 있지 않은가?
16	전선의 접속 상태는 양호한가?
17	접지선의 결속상태는 양호한가?
18	배선의 피복에 손상된 부분은 없는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해