위 험 성 평 가 표(1)

(기계프레스)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	벨트, 플라이 휠 등 근로자의 협착 또는 충돌위험이 있는 부위에는 충분한 강도의 방호덮개가 설치되어 있는가?
2	커넥팅 로드의 체결상태는 양호한가?
3	운전 중 이상음이 발생하고 있지 않은가?
4	작동상태, 정지위치 등이 정상인가?
5	조작반의 기기(푸시버튼, 표시등, 선택 스위치류)는 정상적으로 작동하고 있는가?
6	작업선택 스위치의 위치가 해당 작업(안전1행정, 연속)에 적정한가?
7	상ㆍ하 금형의 체결상태는 양호한가?
8	금형 및 볼스터 표면에 이물질이 없는가?
9	윤활유의 공급 상태는 적정한가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(2)

기계프레스)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	압력계의 작동상태가 정상이며, 규정 압력을 유지하고 있는가?
11	형상 및 크기가 적합하며, 작동시 확실히 급정지되는가?
12	1회 조작에 1회만 작동하고 프레스의 정지점이 정확한 상사점인가?
13	해당 프레스의 특성에 맞는 방호장치(광전자식, 양수조작식, 방호울, 손쳐내기식)가 적절하게 설치되어 있는가?
14	작동상태는 양호한가?
15	금형의 조정 및 교체시에는 안전블럭(또는 키스위치)을 사용하는가?
16	Foot s/w에는 의도하지 않은 작동을 방지하기 위한 덮개가 설치되어 있는가?
17	충전부가 노출되어 있지 않은가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(3)

(기계프레스)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
18	전선의 접속 상태는 양호한가?
19	접지선의 결속상태는 양호한가?
20	배선의 피복에 손상된 부분은 없는가?
21	원재료, 제품은 지정된 장소에 놓여 있는가?
22	재료의 송급, 배출시에 위험은 없는가?
23	귀마개 및 안전화를 착용하고 작업하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(1)

(유압프레스)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	기름 누설의 원인이 되는 결함은 없는가?
2	외관상 이상이 없고 작동이 원활한가?
3	유압 펌프의 작동 상태는 양호한가?
4	각종 압력계의 작동상태가 정상이며, 규정 압력을 유지하고 있는가?
5	작동유 저장탱크의 유량은 적정한가?
6	배관 및 호스에 누유되는 부분은 없는가?
7	1회 조작에 1회만 작동하고 프레스의 정지점이 정확한 상사점인가?
8	급정지 기능이 정상적으로 발휘되는가?
9	비상정지스위치의 형상 및 크기가 적합하며, 작동시 확실히 급정지되는가?
10	해당 프레스의 특성에 맞는 방호장치(광전자식, 양수조작식, 방호울)가 적절하게 설치되어 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(2)

(유압프레스)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
11	작동상태는 양호한가?
12	금형의 조정 및 교체시에는 안전블럭을 사용하는가?
13	조작반의 기기(푸시버튼, 표시등, 선택 스위치류)는 정상적으로 작동하고 있는가?
14	작업선택 스위치의 위치가 해당 작업(안전1행정, 연속)에 적정한가?
15	상ㆍ하 금형의 체결상태는 양호한가?
16	금형 및 볼스터 표면에 이물질은 없는가?
17	충전부가 노출되어 있지 않은가?
18	전선의 접속 상태는 양호한가?
19	접지선의 결속상태는 양호한가?
20	배선의 피복에 손상된 부분은 없는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(3)

(유압프레스)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
21	재료의 송급, 배출시 위험은 없는가?
22	귀마개 및 안전화를 착용하고 작업하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(1)

(전단기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	벨트, 플라이 휠 등 근로자의 협착 또는 충돌위험이 있는 부위에는 충분한 강도의 방호덮개가 설치되어 있는가?
2	커넥팅 로드의 체결상태는 양호한가?
3	운전 중 이상음이 발생하고 있지 않은가?
4	작동상태, 정지위치 등이 정상인가?
5	조작반의 기기(푸시버튼, 표시등)는 정상적으로 작동하고 있는가?
6	칼날의 체결상태는 양호한가?
7	칼날 및 볼스터 표면에 이물질이 없는가?
8	윤활유의 공급 상태는 적정한가?
9	압력계의 작동상태가 정상이며, 규정 압력을 유지하고 있는가?
10	형상 및 크기가 적합하며, 작동시 확실히 급정지되는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(2)

(전단기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
11	1회 조작에 1회만 작동하고 정지점이 정위치 인가?
12	해당 전단기의 특성에 맞는 방호장치(광전자식, 양수조작식, 방호울)가 적절하게 설치되어 있는가?
13	작동상태는 양호한가?
14	칼날의 교체시 키스위치를 사용하는가?
15	Foot s/w에는 의도하지 않은 작동을 방지하기 위한 덮개가 설치되어 있는가?
16	충전부가 노출되어 있지 않은가?
17	전선의 접속 상태는 양호한가?
18	접지선의 결속상태는 양호한가?
19	배선의 피복에 손상된 부분은 없는가?
20	원재료, 제품은 지정된 장소에 놓여 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(3)

(전단기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
21	재료의 송급, 배출시에 위험은 없는가?
22	안전화를 착용하고 작업하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해