위 험 성 평 가 표(1)

(호이스트)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	와이어로프는 심한 변형(꼬임)이나 부식은 없는가?
2	체인의 균열이나 현저한 손상이 없는가?
3	달기기구(훅 등) 등과 로프의 연결 상태는 확실한가?
4	심한 변형이나 균열이 없는가?
5	회전 상태는 양호한가?
6	작동 상태가 정확하고 원활한가? (클러치와 브레이크 상태 포함)
7	펜던트스위치의 케이블에 무리한 힘이 가해지지는 않는가? (보조선의 설치는 적절한가?)
8	작업자의 눈에 잘 띄는 곳에 규격(하중) 및 동작방향 표시가 되어 있는가?
9	해당 작업에 적합한 조작장치(팬던트스위치, 리모콘, 운전실)를 갖추고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(2)

(호이스트)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	팬던트스위치의 재질(플라스틱 또는 알미늄 주물)이 작업장 특성에 적합한가?
11	권과 방지 장치가 설치되어 있으며 작동 상태는 양호한가?
12	레일에는 완충장치(스토퍼) 및 전기적 한계스위치 등이 안전하게 설치되어 있는가?
13	과부하 방지장치의 작동이 원활한가?
14	비상정지장치(버튼)는 확실하게 작동하는가?
15	운전 중 경보장치(사이렌, 경광등)는 작동하는가?
16	훅 해지장치는 설치되어 있으며 상태는 정상인가?
17	충전부가 노출되어 있지 않은가?
18	전선의 접속 상태는 양호한가?
19	접지선의 결속상태는 양호한가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(3)

(호이스트)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
20	배선의 피복에 손상된 부분은 없는가?
21	보조달기기구(체인, 로프, 전용달기구 등)의 관리상태(적정규격, 손상 등)가 적합한가?
22	화물의 줄걸이 방법은 적정한가?
23	크레인 운전자에 대한 특별안전보건교육을 실시하였는가?
24	크레인의 용량 이상의 화물을 달지는 않는가?
25	급격하게 감아올리거나 감아 내리지는 않는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해