위 험 성 평 가 표(1)

(건조설비)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	취급자가 지정되어 있으며, 건조기의 온도조절 방법과 환기의 필요성 등에 대해 충분히 교육받은 사람인가?
2	내부 및 외부의 손상이나 변형 및 부식은 없는가?
3	접합부분에 균열이나 누출 흔적은 없는가?
4	송풍기의 작동은 정상적인가?
5	원료 투입구나 배출구 주변에 건조물질이나 먼지 등의 위험물질이 방치되어 있지 않은가?
6	건조설비 주변에 화기나 점화원이 존재하고 있지 않은가?
7	건조설비 주변에 조기진화를 위한 소화기가 충분히 비치되어 있는가?
8	건조설비의 온도조절장치 및 온도계는 정상적으로 작동하는가?
9	피건조물을 넣고 꺼내기 전이나 점화하기 전에는 환기를 충분히 시키는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표(2)

(건조설비)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	건조작업 중에는 건조기의 문을 확실하게 닫는가?
11	내부 온도는 정해진 온도범위 내에서 제어되고 있는가?
12	건조기용 전기설비의 배선 및 개폐기는 전용으로 되어 있는가?
13	건조기의 내부에 점화원으로 될 우려가 있는 비방폭형의 전기설비가 설치되어 있지 않은가?
14	전선은 사용온도에 적합한 것으로 설치하였으며, 절연상태가 양호한가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해