위 험 성 평 가 표

(아세틸렌용접장치 또는 가스집합용접장치)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	작업은 불연구조이고 가연물, 인화성물질이 없고, 인접건물과 적절히 이격된 옥외의 인가된 지역에서 실시하고 있는가?
2	화기작업 비인가지역, 폭발성가스, 증기, 분진 등이 존재하는 장소에서는 작업이 금지되고 있는가?
3	대량의 가스를 사용하는 경우에는 지정된 저장소에 가스용기를 보관하여 배관으로 공급하고 있는가?
4	이동식 가스용기의 경우에는 1일 소비량만 현장에서 보관하고 나머지는 지정된 장소에 보관하고 있는가?
5	산소용기와 아세틸렌용기 저장소는 통풍이 잘되고, 직사광선을 피하여 화기가 없는 곳에 설치되어 있는가?
6	가스용기는 넘어지지 않도록 잘 고정하고 있으며 사용하기 전에 압력조정기를 설치하고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(아세틸렌용접장치 또는 가스집합용접장치)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
7	가스용기는 넘어지지 않도록 잘 고정하고 있으며 사용하기 전에 압력조정기를 설치하고 있는가?
8	산소배관은 스탈, 황동 또는 동 배관으로 설치되어 있는가?
9	배관은 가능한 한 직선으로 하고 산소 및 연료배관은 가스명이 표시되오 색으로 구분되어 있는가?
10	배관에는 긴급차단밸브를 설치하고 그 위치와 구역이 표시되어 있는가?
11	압력조정기는 KS 규격에 맞는 산소전용의 것을 사용하고 있는가?
12	아세틸렌 배관 출구에는 체크밸브 또는 역화방지기가 설치되어 있는가?
13	조정기, 배관 또는 토오치 연결시 호스밴드를 사용하고 있는가?
14	신품의 호스를 사용할 경우에는 토오치에 연결하기 전에 내부의 먼지나 물을 제거하고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(아세틸렌용접장치 또는 가스집합용접장치)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
15	호스는 작업자의 통행을 방해하거나 물리적 손상을 받지 않도록 보호되어 있는가?
16	작업장의 가연성바닥(콘크리트, 위 목재 제외)은 물 또는 습기있는 모래를 뿌리거나 내화피복 재료로 보호되어 있는가?
17	모든 가연물은 용접위치로부터 수평거리 11m 이상 이격시켜야하며 곤란한 경우에는 불연성 덮개 또는 금속판, 불연성 커텐 등으로 차폐하고 있는가?
18	용접 위치로부터 11m 내에 있는 벽, 바닥 또는 덕트의 개구부 및 틈새는 기밀하게 막혀져 있는가?
19	가연성 벽, 격벽, 천장부근에서 작업할 때는 불연성 재료로 차폐되어 있는가?
20	용접작업장 주위에 소화기, 소화전 등이 비치되어 있는가?
21	작업자는 비상시 소화기, 소화전 등을 즉시 사용하고, 사용할 줄 아는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(아세틸렌용접장치 또는 가스집합용접장치)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
22	덕트나 컨베이어 등에 의하여 불티가 원거리로 이동하고 있지는 않은가?
23	작업개시 전에 작업허가서를 발급하고 있느가?
24	작업현장은 감독자에 의해 통제, 감독하고 있는가?
25	작업장소에 위험표지가 부착되어 있는가?
26	현장감독자는 작업이 종료된 후 최소한 30분이상 작업장을 감시하여 위험이 없는 것을 확인하고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(교류 아크용접기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	전원(휴즈)의 용량, 부착 등은 적절한가?
2	1차측 전선은 정확하고 확실하게 부착되어 있는가?
3	접지는 적절한 곳에 확실하게 부착되어 있는가?
4	자동전격 방지장치의 성능은 확실한가?
5	램프의 표시는 양호한가?
6	절연 커버는 파손되지 않았는가?
7	클램프의 충전 부분이 노출되지 않았는가?
8	전류 용량에 적합한가?
9	용접기와 접속부의 부착, 절연은 좋은가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(교류 아크용접기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	통로를 가로 지르는 전선에는 보호덮개가 설치되어 있는가?
11	스위치 커버가 파손되지 않았는가?
12	전선의 연결상태가 양호한가?
13	접지선이 연결되어 있는가?
14	배선의 피복에 손상된 부분은 없는가?
15	태그 손잡이는 절연이 되어 있는가?
16	부근에 기름, 나무조각, 도료, 헝겊 등의 타기 쉬운 물건을 두지 않았는가?
17	환기는 충분한가?
18	소화기를 갖추고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(교류 아크용접기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
19	물기있는 장갑, 작업복, 신발을 착용하고 있지 않는가?
20	앞치마, 보안경, 보안면을 착용하고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(보일러)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	연료차단밸브 기능, 누설 및 이물질 유무를 확인하였는가?
2	점화에 실패한 경우에도 계속해서 연료를 공급하였는가?
3	저수위 사고를 방지하기 위해 급수탱크의 수위, 급수배관․밸브의 개폐, 보일러의 수위 등을 보일러의 가동전에 확인하였는가?
4	검사구, 화구 등에서 손상, 변형, 과열, 물 및 증기의 누설이 없었는가?
5	스모그테스터 등에 의한 파손 및 균열의 유무를 조사하였는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(산업용 로봇)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	안전매트, 광전자식 안전장치, 안전방책 등 각종 방호장치 작동상태가 양호한가?
2	안전방책 출입문에 경고표지 및 안전수칙을 부착하였는가?
3	교시작업에 의한 작업중 근로자가 작업범위 내에 피할 수 있는 공간화곱가 되어 있는가?
4	수리,검사,조정,청소,급유 또는 이상유무 확인작업을 할 때 로봇이 운전을 정지시키는가?
5	2인이상의 근로자에게 작업을 시킬 때의 신호방법은 적정한가?
6	로봇의 불의의 작동 또는 오조작에 의한 위험을 방지하기 위한 조치는 적정한가?
7	비상정지 스위치는 정상적으로 작동하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(목재 가공용 둥근톱)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	둥근톱기계의 반발예방장치가 설치되고 정상작동하는가?
2	둥근톱기계의 축은 진동이 없는가?
3	목재의 가공 및 절단작업시 귀마개, 방진마스크 등 개인보호구는 적절하게 지급 및 장용하는가?
4	목분진 발생장소에 발생율의 형태에 적합한 후드등 국소배기장치가 적절하게 설치/가동되고 있는가?
5	매일 작업 전․후, 필요시에는 기계나 안전장치를 점검하는가?
6	공회전시 이상소음, 진동발생은 없는가?
7	톱날 교체시에는 충분히 시운전한 후에 작업하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(동력식 수동대패)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	수동대패기에 날접촉예방장치가 설치되고 정상작동하는가?
2	대패날의 마모, 날의 망가짐이 없고 조임볼트는 확실히 조여져 있는가?
3	V-벨트에 견고한 덮개가 설치되어 있는가?
4	목재의 가공 및 절단작업시 귀마개, 방진마스크 등 개인보호구는 적절하게 지급 및 착용하고 있는가?
5	목분진 발생장소에 발생원의 형태에 적합한 후드 등 국소배기장치가 적절하게 설치/가동되고 있는가?
6	매일 작업 전․후, 필요시에는 기계나 안전장치를 점검하는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해