위 험 성 평 가 표

(교류 아크용접기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	전원(휴즈)의 용량, 부착 등은 적절한가?
2	1차측 전선은 정확하고 확실하게 부착되어 있는가?
3	접지는 적절한 곳에 확실하게 부착되어 있는가?
4	자동전격 방지장치의 성능은 확실한가?
5	램프의 표시는 양호한가?
6	절연 커버는 파손되지 않았는가?
7	클램프의 충전 부분이 노출되지 않았는가?
8	전류 용량에 적합한가?
9	용접기와 접속부의 부착, 절연은 좋은가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(교류 아크용접기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	통로를 가로 지르는 전선에는 보호덮개가 설치되어 있는가?
11	스위치 커버가 파손되지 않았는가?
12	전선의 연결상태가 양호한가?
13	접지선이 연결되어 있는가?
14	배선의 피복에 손상된 부분은 없는가?
15	태그 손잡이는 절연이 되어 있는가?
16	부근에 기름, 나무조각, 도료, 헝겊 등의 타기 쉬운 물건을 두지 않았는가?
17	환기는 충분한가?
18	소화기를 갖추고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(교류 아크용접기)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
19	물기있는 장갑, 작업복, 신발을 착용하고 있지 않는가?
20	앞치마, 보안경, 보안면을 착용하고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해