위 험 성 평 가 표

(곤도라)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	기자재 부착 와이어로프 고정부분의 기초는 튼튼한가?
2	지지대 부착 파라펫의 모서리 접촉부위는 양호한가?
3	거치대 형태 변경 및 이상은 없는가?
4	지지대의 앵커 및 볼트, 너트의 풀림은 없는가?
5	지지대의 간격 및 취부상태는 양호한가?
6	지지대의 클립의 조임상태 및 방향은 정상인가?
7	지지대의 샤클의 상태 및 핀의 조임은 양호한가?
8	지지대부근의 옥상 및 옥상부분에는 작업조건이 양호한가?
9	지지대의 링 상태는 양호한가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(곤도라)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
10	보조와이어로프는 소선절단 등 형태불량, 녹은 없는가?
11	곤도라의 작업공간은 정상인가?
12	곤도라 와이어윈치의 작동상태는 양호한가?
13	곤도라내의 볼트, 너트의 풀림은 없는가?
14	곤도라의 작업공간 및 도로상의 위험요소가 없는가?
15	곤도라 탑승작업자는 안전모, 안전벨트를 착용하고 있는가?
16	곤도라의 적재하중은 규정이하로 사용하고 있는가?
17	와어로프는 단선, 마모, 킹크 등의 변형이 없고 그리스의 윤활상태가 양호한가?
18	클립, 딤블, 샤클 등의 체결방법은 정확하고, 손상이나 부식된 곳은 없는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해

위 험 성 평 가 표

(곤도라)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
19	지지대에는 와이어로프가 정상적으로 단단히 매어져 있으며, 고정에는 이상이 없는가?
20	생명줄에는 확실하게 결속되고, 지지대와의 거리는 유지되어 있는가?
21	발판은 부식이나 손상이 없고 용접부의 이음은 확실한가?
22	볼트, 너트 등이 빠지거나 낙하가능성이 있는 틈새는 없는가?
23	난간의 상태는 하중이나 사람을 지탱하기에 충분한가?
24	권과방지장치는 정상적으로 작동되는가?
25	하한 리미트 스위치, 비상정지장치는 접촉시 정상적으로 작동하는가?
26	작동시 이상음이 없고 상하 동작이 원활한가

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해