이중벽/다중벽 편수관(GOG소켓관)

시공시방서

새한합성산업(주)

경상북도 청도군 풍각면 봉기리 1110번지(풍각농공단지내)

TEL: (054)371-0071,0094 FAX : (054)372-0069

1. 관의 설치

1. 터 파기

관종에 따라 굴토폭 및 작업공정이 다르나 굴토치수에 따라 토압의 크기 및 분산에 많은 영향을 주므로 가능한 현장 여건 및 토질의 상태를 고려한 후 굴토폭을 좁게 하는 것이 외압에 대한 영향이 적다.

1) 진행방향

굴착장비에 관계없이 터 파기는 하류에서 상류로 진행하여야 한다.

2) 굴착장비의 이용

터 파기는 계획 터파기 굴착면 상부30cm까지는 기계 터파기로 하고, 계획 터파기  굴착면 상부 30cm에서 터파기 굴착면 바닥까지는 인력 터파기를 한다. 그리고, 터파기 바닥을 고른 후 바닥은 기초처리 전에 반드시 감독원의 검사를 받아야 한다. 또한, 기계 터파기는 지표면에서 4m 미만은 백호 터파기, 4m 이상은 크람쉘 장비를 이용하여 터 파기 한다.

3) 암 구간의 터파기

암 구간 터 파기로 발생되는 파쇄암 중 관 외부표면에 손상을 미친다고 판단되는 형상 이나 크기의 암편은 관로 되 메우기에 사용되어서는 안되고 현장으로부터 감독원이 지정하는 장소로 반출되어야 한다.

4) 흙막이공에 의한 터파기

가시설을 이용한 흙막이공에 의한 터파기의 경우에는 흙막이공 조립도를 작성하여 감독원의 검토를 받아야 한다.

5) 터파기 바닥

터파기 바닥은 설계 구배에 맞도록 터파기 하여야 하며 바닥면에 돌출된 암석이나 나무 뿌리등이 물질을 제거한다. 또한 지반토양은 원래의 다짐상태를 유지하도록 하여 지지력을 보유할 수 있도록 한다.

6) 터파기 폭

터파기 폭은 배관작업에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가급적 좁게 한다.

6) 터파기 폭

터파기 폭은 배관작업에 지장을 주지 않는 범위 내에서 가급적 좁게 한다.

단위:mm

호칭경(NPS)	150	200	250	300	400	450	500	600
굴토폭	400	500	600	700	900	1,000	1,100	1,200

2. 관의 기초(bedding)

1) 목적에 따른 기초

(1) 일반적인 방법

일반적으로 자유받침의 모래기초를 시행하고, 관 하단에 깔리는 모래의 두께는 100 ~ 300mm로 하는 것이 바람직하다.

모래기초

(2) 관체의 보강을 주목적으로 한 기초

지반의 조건에 따라 관체의 측부 훍의 수동저항력을 확보하기 위해 소일시멘트(soil cement) 기초 및 베드 토목섬유(bed geo-textile) 기초 등의 방법을 이용한다.

소일시멘트 기초                베드 토목섬유 기초

(3) 관거의 부등침하 방지를 주목적으로한 기초

극히 연약한 지반에서 부등침하가 우려되는 경우에는 말뚝기초 및 콘크리트+모래기초의 방법을 이용하고 이와 관체의 사이는 모래를 충분히 넣어 틈이 없게 하여야한다.

콘크리트 +모레기초                          말뚝기초

3. 뒷채움(backfilling)

뒷채움 공사는 다음의 내용에 유의하여 공사하여야 한다.

(1)	양질의 조골재를 좌우 동일한 높이로 편심 응력이 걸리지 않도록 유지하면서 1층의 다짐 두께는 15cm로 KS F 2313(흙의 다짐시험방법)에 의거 최대 건조밀도의 90% 이상이 되게 균일하게 다져야 한다.

(2)	하천을 횡단하는 관은 관 보호공을 하여야 한다.

(3)	그린적층관은 연성관 이므로 관 표면에 국부적인 집중응력이 발생하지 않도록 주의          하여야 한다.

(4)	추진구간에서 벽관과 외관사이에몰탈 같은 충진재를 반드시 주입하여야 한다.

(5)	뒷채움재는 관 기초재와 동일하다.

4. 되 메우기

1) 적용범위

여기에서 규정하는 되 메우기는 맨홀 등의 구조물 되 메우기 및 관 부설후의 되 메우기에 적용한다.

2) 구조물 되 메우기

(1)	맨홀 되 메우기는 벽체의 콘크리트가 충분한 강도로 양생 되었다고 판단된 후에 시작하여야 하며 양생 시작 후 14일 이내에는 되 메우기를 허용할 수 없다.

(2)	되 메우기 재료는 쓰레기, 나무뿌리, 유기물질 또는 동결된 재료를 포함해서는 안          된다.

(3)	터파기가 완료된 곳에 설치될 영구공사는 검사와 승인을 받은 후에 되 메우기가            시행 되어야 한다.

(4)	되 메우기는 진흙투성이의 표면 위나 동결 또는 서리가 있는 표면에서                    행하여져서는안되며 별도의 특별한 지시가 없는 한 최종 지면 선까지 이르게

하고 벽이나 관의 각각 면에 평탄하게 하여야 한다.

(5)	각 층은 고르게 덮어야 하고 필요한 다짐도를 위해 적합한 함수량을 요할 때는 살수 또는 통풍에 의해 건조 시켜야 하고, 다짐봉이나 머쉰탬퍼 및 다른 적당한 장비로 균일하게 다져야 한다.

(6)	되 메우기 작업시 지하구조물 외벽중 방수면에 대하여는 전석 및 기타 호박돌 등에          의한 외력이 무리하게 작용하지 않도록 다짐 시공하여야 한다.

3) 관로 되 메우기

(1)	되 메우기는 항시 관을 손상시키지 않는 방법으로 시행하여야 하고, 터파기 토사를 되 메우기에 사용할 때는 관상단 1m 까지는 전석 및 형상이 날카로운 암석편이 관에 손상을 미칠 돌이 섞인 토사를 사용하여서는 안 된다.

(2)	사용재는 다지기 전에 최적함수비에서의 최대밀도는 KS F 2312의 규정에 의거            90% 이상이어야 한다.

(3)	되 메우기 작업중 관에 이상 및 변형이 유발되지 않도록 관 양측에 동일한 양의 두께로 고르게 메워, 관에 편압이 작용하지 않도록 하여야 하며, 1회의 되 메우기층의 두께는 30cm이어야 한다. 되 메우기는 관정상부 혹은 관편측에 불도우저로 한꺼번에 다량으로 메우거나 트럭으로부터 직접 쏟아부어 관체가 과중한 되메우기 하중을 받는 일이 없도록 하여야 한다.

(4)	각 되 메우기 층은 살수 및 램머 (혹은 전동식 탬퍼)로 다져야 하며 관자체에              손상을 줄 가능성이 있는 금속제 봉다짐은 허용되지 않는다.

5. 관의 연결

1. 일반사항

이중벽/다중벽 편수관(GOG소켓관)의 연결에 있어 보다 정확하고 안전하게 작업하는데 목적이 있다.

1) 운반 및 보관

(1) 관 다루기

이중벽/다중벽 편수관(GOG소켓관)은 HDPE를 주원료로 제작되어 타관종에 비해 다루기가 쉬운 장점을 가지고 있다. 그러나, 상·하차시 및 운반시 던져서는 안 된다.

(2) 관의 손상방지

이중벽/다중벽 편수관(GOG소켓관)은 5톤트럭 및 6m트럭을 이용하여 적재한 후 로프 등을 이용하여 고정한 후 운반하고, 현장에서의 보관은 관의 휨, 변형 및 품질저하를 방지하기 위하여 평평한 곳에 적재 하고, 옥외에 보관 할 때는 통풍이 잘되는 곳에 불투명한 덮개를 씌어 직사광선을 피해야 한다.

(3) 이음관 및 연결 부속의 보관

검사 및 확인 등을 제외하고는 가능한 포장되어 있는 상태로 보관한다.

2) 기본작업

(1) 기본작업에 필요한 공구 및 장비

작업종류	공 구 명	비 고
연결작업	6m체인 2조 체인레바블록 2조
절 단	절단용 : 직소(jigsaw), 실톱 절단위치 기입용 : 테이프, 자, 매직펜
관의 천공 및 접합 (분기관)	절단용 : 직소, 드릴(drill), 실톱, 전선(연장용) 절단위치 기입용 : 테이프, 매직펜, 헝겊(면) 접합용 : 버클벨트
지수단관	보통 몰탈(mortar), 급결 몰탈

6. 취급

가. 항상 가장 관경이 큰 관을 바닥에 쌓는다.

나. 이중벽/다중벽 편수관(GOG소켓관)은 내,외면이 매우 매끄러우므로 미끄러지는 것을 방지하기 위해서 적재시 안전하게 고정시킨다.

다. 소구경의 직관이나 가벼운 관들은 손으로 하역할 수 있다.

7. 보관

가. 이중벽/다중벽 편수관(GOG소켓관)은 청결한 장소에 보관한다.

나. 장기간 보관시 직사광선에 노출되는 것을 방지하기 위하여 실내 또는 천막을

다. 관을 지면에 보관할 경우에는 돌이나 날카로운 물체 등을 제거하고 평탄하게

지면을 정리한 후 PIPE를 적재한다.

라. 이중벽/다중벽 편수관(GOG소켓관)은 열에 약하므로 반드시 열원으로 떨어진 곳에 보관한다.

마. 관을 쌓아서 적재할 경우 과다한 높이로 쌓으면 아래쪽의 관에 변형이 일어날

수 있으므로 주의한다.

이중벽/다중벽 편수관(GOG소켓관) 연결방법

	연결관의 GOG소켓부분에 헝겊을 이용하여 이물질을 깨끗하게 제거하고 GOG소켓에 활제나 비눗물을 도포한다.
	연결관의 표시된 부분이나 GOG소켓의 밀림방지턱까지 체인블록과 같은 조임기구를 사용하여 관을 끝까지 밀착시킨다.
	연결된 관의 GOG소켓의 고무링까지 다른 관을 밀착시키고 체인블럭을 결합한다.
	체인블럭을 이용하여 관의 표시시선이나 GOG소켓의 밀림방지턱까지 완전하게 밀착시킨다.
	체결 완료된 형상