한국정보통신자격협회 시행 제35회 국가공인 PC정비사 2급 필기
2007. 10. 21. 시행	수 검 번 호	성 명	제한시간	형별
			50분	A
	무단 전제 및 복사를 금합니다.
※ 4지 택일형 문제이므로, 문제별로 제시된 4개 항목 중 가장 적합한, 한 항목만 정답(답안)으로 선택하십시오. ※ 시험 종료 후 문제지는 반드시 제출하여야 합니다.

<PC유지보수>

1. 하드디스크를 설치할 때 주의할 사항으로 올바른 것은?

가. 하드디스크의 용량이 클 때는 구형 바이오스에서 용량을 지원하지 않는 경우도 있다.

나. 하드디스크의 데이터 케이블 연결 커넥터는 방향이 바뀌어도 상관없다.

다. P-ATA 하드디스크의 전원 케이블은 별도로 연결할 필요가 없다.

라. P-ATA 하드디스크의 경우, 점퍼를 이용하여 마스터와 슬레이브 드라이브를 구분할 수 없다.

2. 메인보드에는 케이스에 장착되어 있는 여러 종류의 스위치와 램프의 커넥터들이 연결된다. 이 중에서 극성에 관계없이 커넥터를 거꾸로 연결해도 정상적으로 동작하는 것들은?

가. 리셋스위치, 전원스위치

나. 리셋스위치, 전원표시 LED

다. 스피커, 전원표시 LED

라. 스피커, 하드디스크 LED

3. "ECP, EPP, SPP, ECP+EPP"는 Award BIOS의 Chipset Features Setup에서 볼 수 있는 설정 값이다. 이 값을 사용하는 BIOS 설정 항목으로 올바른 것은?

가. ECP DMA Select

나. IDE Ultra DMA Mode

다. Onboard PCI IDE Enable

라. Parallel Port Mode

4. PnP(Plug & Play)에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. Windows 98에서도 PnP가 지원된다.

나. PnP 기능이 정상적으로 동작되기 위해서는 운영체제, 주변기기, 바이오스가 모두 PnP를 지원할 수 있어야 한다.

다. PnP가 지원되는 장치는 Windows 장치 관리자에 장치가 나타나지 않는다.

라. Windows XP에서는 PnP와 NON-PnP 두 장치를 모두 지원한다.

5. 시스템 등록정보의 장치 관리자에 나타난 노란색 물음표의 의미는?

가. 전원 공급 부족	나. 자원 충돌

다. 드라이버 미설치	라. 하드웨어 고장

6. 하드디스크로 부팅하여 사용 중이던 컴퓨터가 갑자기 부팅이 되지 않을 경우의 조치로 잘못된 것은?

가. 플로피디스크 드라이브의 동작 이상 여부 확인

나. 바이러스 감염 여부 확인

다. 시스템 파일의 손상 여부 확인

라. CMOS의 설정 확인

7. Windows를 사용하던 중 “KERNEL32.DLL에서 잘못된 연산이 수행되었습니다.”라는 메시지가 나타나는 이유로 잘못된 것은?

가. 어플리케이션간 메모리 충돌이 일어날 때

나. KERNEL32.DLL의 버전이 다르거나 손상된 경우

다. CPU와 메모리의 FSB가 맞지 않을 경우

라. 메인 메모리가 불량인 경우

8. 3D를 지원하는 게임이 실행되지 않을 경우 해결책으로 잘못된 것은?

가. CPU 및 메모리 용량이 게임이 요구하는 최소 사양에 미달하는 경우 해당 부품을 업그레이드 한다.

나. BIOS 설정 항목의 'Init Display First'를 확인하여 PCI로 설정되어 있을 경우 AGP로 변경한다.

다. DirectX가 게임에 맞는 올바른 버전으로 설치되어 있는지 확인한다.

라. 그래픽 카드 드라이버가 제대로 설치되어 있는지 확인한다.

9. 부팅 시 잦은 오류가 발생하거나, 다운이 되는 컴퓨터가 있다. 이러한 원인으로 잘못된 것은?

가. CPU 클럭 설정 이상

나. SMPS(Switching Mode Power Supply) 전력 부족

다. 스피커 케이블 연결 불량

라. 하드디스크 베드 섹터

10. 하드디스크를 80GB에서 160GB로 업그레이드 하였더니 인식하지 않는다. 137GB 이상의 하드디스크를 인식하게 하기 위한 방법으로 잘못된 것은?

가. 운영체제가 지원 가능한지 확인한다.

나. 시스템 메모리의 용량을 512MB이상으로 늘린다.

다. 메인보드의 바이오스를 업그레이드하여 지원 가능하게 한다.

라. Windows XP에서는 서비스팩을 설치한다.

11. 다음 부품 중에서 일반적으로 전자파가 가장 많이 방사되는 것은?

가. 적외선 사용 무선 마우스

나. CPU

다. 유선 키보드

라. CRT 모니터

12. PC2-5300, PC2-6400 등의 빠른 전송 대역폭을 가지고 있어 듀얼 코어 CPU와 64비트 연산에 가장 적합한 메인 메모리는?

가. SDRAM	나. DDR SDRAM

다. DDR2 SDRAM	라. RDRAM

13. BIOS에서 설정해 놓은 암호를 잊어버린 경우 적절한 고장 수리 방법은?

가. 하드디스크 데이터 버스 케이블을 마더보드에서 제거한 후 다시 연결한다.

나. RAM을 마더보드에서 제거한 후 다시 장착한다.

다. 컴퓨터 주변 장치를 모두 제거한 후 재부팅시킨다.

라. CMOS 정보를 삭제하는 점퍼를 연결시켜 CMOS 정보를 초기화시킨다.

14. 컴퓨터를 부팅할 때마다 “BIOS Checksum Error”가 발생한다. BIOS Setup에서 설정을 변경하고 재부팅하면 이상이 없지만 전원을 끈 후에 다시 켜보면 같은 증상이 나타난다. 원인으로 타당한 것은?

가. CMOS 배터리 방전이 원인이다.

나. HDD의 부트섹터 오류가 원인이다.

다. CPU의 무리한 오버클록이 원인이다.

라. BIOS의 버전이 낮은 것이므로 업데이트하면 해결된다.

15. 컴퓨터 시스템의 드라이브 별 부팅 순서를 바꿀 때 가장 적절한 방법은?

가. 장치관리자의 '플로피디스크 항목'에서 부팅 순서를 설정한다.

나. 장치관리자의 '하드디스크 항목'에서 부팅 순서를 설정한다.

다. FDISK를 사용하여 부팅 순서를 설정한다.

라. BIOS에서 부팅 드라이브 순서를 설정한다.

<PC운영체제>

16. 운영체제(Operating System)의 개념과 목적으로 가장 잘못된 것은?

가. 사용자에게 편의 제공	나. Process의 생성 및 관리

다. Process에게 자원 분배	라. Program 작성

17. Windows에서 TCP/IP로 구성된 네트워크상에 연결되어 있는 원격지 컴퓨터로의 네트워크 경로를 조회하는 명령어는?

가. ping	나. nbtstat

다. tracert	라. netstat

18. 인터넷 익스플로러의 인터넷 옵션에서 “시작 페이지로 사용할 페이지”를 설정할 때 사용되는 메뉴 탭의 이름은?

가. 일반	나. 보안

다. 고급	라. 내용

19. 분산 처리 시스템에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

가. 처리할 자료가 일정량이 될 때까지 모아서 한꺼번에 처리한다.

나. 중앙 처리 장치 사용 기간을 돌아가면서 할당 받는다.

다. 작업을 정의된 시간 안에 반드시 처리해야 하는 시스템에 적합하다.

라. 여러 개의 분산된 데이터 저장장소와 처리기들을, 네트워크로 연결하여 서로 통신을 하면서 동시에 일을 처리한다.

20. 레지스트리에 저장되는 값의 데이터 형식에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. REG_BINARY : 0과 1로 표현되는 2진수 값을 가지는 데이터 형식이다.

나. REG_SZ : 문자열 값을 가지는 데이터 형식이다.

다. REG_DWORD : 16비트 워드 4개로 되어 있는 64비트 숫자 값이다.

라. REG_MULTI_SZ : 다양한 유니코드 문자열의 묶음으로 다양한 내용을 데이터로 가질 때 사용한다.

21. Windows XP의 Windows 작업 관리자에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. [응용 프로그램] 탭에서 실행 중인 응용 프로그램을 확인할 수 있고, 프로그램의 응답이 없을 경우 강제 종료 시킬 수 있다.

나. [프로세스] 탭에서 실행 중인 프로세스를 CPU와 메모리 사용량 순으로 정렬하여 확인할 수 있다.

다. [성능] 탭에서 컴퓨터의 CPU와 메모리의 사용량을 확인 할 수 있다.

라. [네트워킹] 탭에서 사용 중인 네트워크 어댑터를 중지 또는 다시 시작하게 할 수 있다.

22. 새로 추가한 드라이버가 하드웨어와 맞지 않아 발생하는 문제들을 복구하기 위하여 마지막으로 성공한 구성을 선택하였다. 이때 Windows XP의 다른 레지스트리 키의 모든 변경 사항은 그대로 유지하지만 일부 레지스트리 키는 복원된다. 다음 중 복원되는 레지스트리 키는?

가. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

나. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet

다. HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\ACPI

라. HKEY_CURRENT_CONFIG\Software\Microsoft

23. Windows에서 컴퓨터의 시스템, 프로그램, 보안 이벤트 로그를 표시하고 관리하는 데 사용되는 관리도구는?

가. 구성 요소 서비스	나. 성능

다. 이벤트 뷰어	라. 장치 관리자

24. Windows XP의 시작프로그램 및 작업표시줄 트레이에 상주되는 프로그램들의 상주 여부를 설정하기 위해 사용되는 명령어는?

가. Sysedit	나. Winipcfg

다. Msconfig	라. Cmd

25. 시스템에 둘 이상의 운영체제가 설치되어 있는 경우 사용자가 선택하지 않을 때 시스템 부팅에 사용될 운영체제와 사용자의 입력을 대기할 시간 등을 설정할 수 있는 곳은?

가. [제어판]-[시스템 등록 정보]-[고급]-[시작 및 복구]

나. [제어판]-[시스템 등록 정보]-[고급]-[사용자 프로필]

다. [제어판]-[시스템 등록 정보]-[하드웨어]-[장치관리자]

라. [제어판]-[시스템 등록 정보]-[하드웨어]-[하드웨어 프로필]

26. Windows XP에서 기본적으로 지원하지 않는 파일 시스템은?

가. EXT2	나. FAT16

다. NTFS	라. CDFS

27. 다음은 Windows XP 제어판의 관리도구 중 무엇에 관한 설명인가?

- 하나의 통합된 바탕 화면 도구를 사용하여 로컬 컴퓨터 또는 원격 컴퓨터를 관리하는 데 도움이 된다.

- 이것은 여러 개의 Windows 관리 유틸리티를 단일의 콘솔 트리에 결합하여 특정 컴퓨터의 관리 속성 및 도구에 쉽게 액세스할 수 있다.

가. 서비스	나. 이벤트 뷰어

다. 컴퓨터 관리	라. 성능

28. "장치 관리자"를 통해서 할 수 있는 작업이 아닌 것은?

가. 장치의 이상 유무 판단

나. 장치 드라이버 업데이트

다. 장치의 리소스 확인

라. 장치 드라이버의 드라이버 서명 확인 여부

29. 하드디스크의 포맷작업이 완료된 후 사용자가 실제 쓸 수 있는 용량은 하드디스크에 표기된 것보다 적다. 그 이유로 가장 올바른 것은?

가. 하드디스크에 오류가 있어 쓸 수 있는 공간이 줄어든 것이다.

나. 하드디스크 포맷에 필요한 기본 용량 때문이다.

다. 일반적으로 하드디스크 전체 용량의 약 5% 정도는 데이터를 저장할 수 없는 공간이다.

라. 하드디스크 제조업체에서는 1KB를 1000Byte로 계산하지만 실제로는 1024Byte로 계산된다.

30. Windows XP 복구 콘솔 명령어에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. DIR - 숨김파일과 시스템 파일을 포함하여 모든 파일의 목록을 표시한다.

나. DEL - 디렉터리를 삭제하는 명령어이다.

다. ATTRIB - 파일 속성(특성)을 보여 주거나 변경하는 데 사용한다.

라. BOOTCFG - Boot.ini 파일에 있는 부팅 항목 설정을 구성, 변경할 수 있는 명령어이다.

<PC주변기기>

31. 듀얼 채널을 구성하려고 할 때, 800MHz의 FSB로 동작하는 펜티엄 4의 대역폭을 만족하는 메모리의 조합은?

가. DDR 400 메모리 2개

나. DDR 266 메모리 2개

다. DDR 333 메모리 2개

라. DDR 233 메모리 2개

32. 6개의 스피커로 구성된 스피커 시스템을 사용한다면, 다음 스피커 시스템에서 무엇을 선택해야 하는가?

가. 4 채널 스피커

나. 5.1 채널 사운드 스피커

다. 7.1 채널 사운드 스피커

라. 2.1 채널 사운드 스피커

33. HDD의 분당 회전수를 나타내는 단위는?

가. RPM	나. PPM

다. BPS	라. CPS

34. DVD-ROM에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 지름 12cm으로 기존의 오디오 CD나 CD-ROM과 크기가 같다.

나. DVD-ROM 드라이브도 CD-ROM 드라이브와 같이 E-IDE 케이블 이용하여 연결할 수 있다.

다. CD-ROM의 1배속은 150KB/s이고, DVD-ROM의 1배속은 1500KB/s이다.

라. DVD는 MPEG-2 파일과 압축 표준을 사용한다.

35. 종료(Termination) 설정이 필요 없는 장치는?

가. 스카시 호스트 어댑터

나. 동축 케이블을 이용한 네트워크 구성

다. 스카시를 이용한 스캐너

라. UTP 케이블을 이용한 네트워크 구성

36. 다음 중 다른 세 가지와 달리 수치가 클수록 성능이 낮아지는 것은?

가. CPU 성능(MHz)

나. RAM의 Access 속도(ns)

다. CD-ROM 성능(배속)

라. LAN 연결속도 (bps)

37. 듀얼 코어(Dual Core)를 사용하는 CPU가 아닌 것은?

가. 코어2듀오 콘로 E6320	나. 애슬론 64 X2 4800+

다. 애슬론 64 3500+	라. 펜티엄 D 820

38. 그래픽카드에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 영상 신호를 생성하여 케이블을 통해서 모니터로 보내는 컴퓨터 전자부품이다.

나. VGA가 발표되면서부터 모니터의 디스플레이 방식이 아날로그에서 디지털로 바뀌었다.

다. 대부분의 그래픽카드는 비디오칩과 비디오 메모리, DAC를 가지고 있다.

라. 메인 보드에 그래픽 카드를 장착할 수 있는 슬롯의 종류는 AGP, PCI-Express 등이 있다.

39. PC에서 사용 가능한 DVD 매체의 종류가 아닌 것은?

가. DVD-R	나. DVD-RW

다. DVD-RAM	라. DVD-RM

40. 컴퓨터에서 소리를 만드는 방식으로 일정한 주기를 이용하여 아날로그 파형의 값을 표본화하고 양자화와 부호화를 하여 디지털 값으로 변환하는 방식은?

가. PCM 방식	나. FM 방식

다. MIDI 방식	라. Wave Table 방식

41. 아래 내용은 CPU의 전면부에 적힌 내용이다. 이 CPU에 대한 설명 중 잘못된 것은?

가. 시스템 버스는 1333GHz이다.

나. 775 소켓을 사용한다.

다. 4MB의 L2 캐시가 장착되어 있다.

라. 동작 속도는 3.00GHz이다.

42. 디지털카메라 연결을 위한 인터페이스 방식으로 사용할 수 없는 것은?

가. USB

나. Serial Port

다. IEEE-1394

라. PCI

43. DRAM과 CPU 사이에서 데이터 병목 현상을 제거하기 위해 CPU에 장착한 메모리는?

가. L2 캐시	나. C2 캐시

다. DMA	라. CF-RAM

44. 키보드에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 메커니컬 방식은 물리적인 스프링이 있어 타자충격을 흡수하여 충격누적으로 인한 손목관절의 엘보우(Elbow)를 예방하여 준다.

나. 자판을 누르면 그에 해당하는 신호가 컨트롤러에 전송되는 방식은 메커니컬 방식과 멤브레인 방식이 동일하다.

다. 메커니컬 방식은 멤브레인 방식에 비해 제작 공정이 단순하다.

라. 메커니컬 방식과 멤브레인 방식의 차이점은 신호를 발생시키는 전극의 접촉 방식이다.

45. CRT 모니터의 화질을 결정하는 도트(슬롯) 피치에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 도트 피치가 클수록 화질이 선명하다.

나. 전자총에서 발사된 전자 빔이 지나가는 구멍간의 가장 가까운 거리를 도트 피치라 한다.

다. 화면에 표시되는 이미지가 얼마나 예리할 것인지를 나타낸다.

라. 일반적으로 17인치 모니터는 0.24 ~ 0.28mm 정도의 도트 피치를 가진 제품이 주로 사용된다.

<PC네트워크>

46. 가정이나 소규모 기업에서 최소한의 비용으로 PC 2대를 네트워크로 직접 연결하여 사용하려고 할 때 반드시 필요한 것이 아닌 것은?

가. HUB

나. Cross Cable

다. NIC(Network Interface Card)

라. OS(네트워크 기능 포함)

47. OSI 모델의 네트워크 계층에서 동작하는 네트워크 연결 장치는?

가. Bridge	나. Router

다. Switch	라. Repeater

48. NETBEUI 프로토콜에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. TCP/IP 프로토콜 대신 Windows XP 이상의 운영체제에서만 사용된다.

나. 주로 원격지 네트워크로의 이동 경로를 확인하는데 사용된다.

다. 인터넷 연결이 아닌 소규모 LAN에 많이 이용된다.

라. Windows XP에서 인터넷 접속을 위하여 필수적인 프로토콜이다.

49. 고정IP를 사용하는 ADSL 서비스를 받는 고객이 Network를 설정할 때 반드시 필요한 값이 아닌 것은?

가. IP Address

나. DHCP Server Address

다. Gateway Address

라. Subnet Mask

50. 크래커에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 프로그램을 개발하는 사람 모두를 말한다.

나. 악의를 가지고 다른 사람의 컴퓨터에 데이터나 프로그램을 훔쳐 보거나, 수정/파괴 등을 일삼는 사람을 뜻한다.

다. 컴퓨터 또는 컴퓨터 프로그래밍에 뛰어난 기술자로서 네트워크의 보안을 지키는 사람을 말한다.

라. 사전적 의미로 컴퓨터 미치광이라는 뜻이다.

가채점 답안(A형)
1번	2번	3번	4번	5번	6번	7번	8번	9번	10번
가	가	라	다	다	가	다	나	다	나
11번	12번	13번	14번	15번	16번	17번	18번	19번	20번
라	다	라	가	라	라	다	가	라	다
21번	22번	23번	24번	25번	26번	27번	28번	29번	30번
라	나	다	다	가	가	다	라	라	나
31번	32번	33번	34번	35번	36번	37번	38번	39번	40번
가	나	가	다	라	나	다	나	라	가
41번	42번	43번	44번	45번	46번	47번	48번	49번	50번
가	라	가	다	가	가	나	다	나	나