수검 진행시간
문제번호	1	2 ～ 17
문제유형	케이블링	작업형/서술형/선택형 등
제한시간	10 분	70 분
배 점	6 점	각 6점 (선택형은 5점)

한국정보통신자격협회 시행

제 16회 국가공인 네트워크관리사 2급 실기

2004년 11월 14일 시행		수 검 번 호	성 명
[문제1]	지급된 UTP 케이블과 RJ-45잭을 이용하여 제시문제 조건에 맞는 LAN Cable을 제작하시오.
제 시 문 제				지급품목
∙ 두 대의 PC를 연결하여 서로 통신을 하려고 함 ∙ 두 대의 PC에는 모두 100BASE-TX를 지원하는 NIC가 설치되어 있음				1. UTP 케이블 1개 2. RJ-45잭 2개 3. LAN Tool
주 의 사 항
※ 개인이 지참한 LAN Tool을 사용하셔도 됩니다. ※ RJ-45 잭과 UTP 케이블이 빠지지 않도록 주의하여 제작하십시오. 채점 시 각 부품이 분리 이탈되어 있는 경우 0점 처리됩니다. ※ 케이블 심선의 배선 순서는 568A/B 규격에 맞아야 합니다.

한국정보통신자격협회 시행

제23회 PC정비사 2급 실기

수검 진행시간
문제번호	1	2 ～ 17
문제유형	케이블링	작업형/서술형/선택형 등
제한시간	10 분	70 분
배 점	6 점	각 6점 (선택형은 5점)

2004년 11월 14일 시행					수 검 번 호		성 명
[문제2 ～ 문제17] 제한시간은 70분입니다. 수검자 유의사항 1. 이 답안지는 반드시 작성하여 제출하여야 합니다. 2. 답안지를 미작성/미제출 한 경우 2차 중앙채점 대상에서 제외되며, 이로 인한 불이익은 수검자의 책임입니다. 3. 시스템이나 네트워크 오작동 등 장애가 발생할 경우 수검위치 이동이 허용될 수 있으며, 이 때 제한시간은 연장됩니다. 4. 수검 중 문제에 대한 질문은 일체 받지 않습니다. 5. Windows 도움말은 사용할 수 없습니다. 6. 문제지 인쇄 상태(문제2 ～ 문제17)를 확인 하십시오. 7. 에뮬레이터 작업과정에서 주소 입력(화면 예) 시, 3자리로 되지 않을 시 Back Space(□) 키를 이용하여 자리 수에 맞게 입력 하십시오. 8. 문제별 제한시간 및 채점방법은 다음과 같습니다.
	문제번호	제한시간	채점방법			답안 우선순위
			현지	중앙
	1	10분	O			중앙채점 없음
	2 ～ 17	70분		O		1차: 전산 답안 2차: 문제지 답안 *문제지 답안은 전산 답안 채점이 불가능할때 적용합니다. *전산 답안과 문제지 답안이 다를때는 전산 답안을 우선으로 합니다. *답안란 내용을 채점대상으로 합니다.

[문제2]	콘솔창을 이용하여 아래 요구사항을 답안란에 기술하시오. (단, Windows XP 설치 CD의 드라이브는 F:이고, SETUP.TXT 파일은 i386 디렉터리에 있다.)
요구사항		답안란
Windows XP 설치 CD의 SETUP.TXT를 한 페이지씩 보기 위한 방법으로 내부 명령어와 외부 명령어를 함께 사용하는 명령어를 기술하시오.

[문제3]	Windows XP에서 ‘문제 해결 후 시스템 상태’와 같이 프린터를 설치하고, 공유 설정하시오. (단, 공유명 : ICQAPRN, 드라이버 : 대우 DP-2210(KS))
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제4]	컴퓨터를 부팅한 후 바탕화면 트레이에 윈앰프 프로그램 아이콘이 ‘현재 시스템 상태’와 같이 나타나 있다. 부팅 후 ‘문제 해결 후 시스템 상태’와 같이 나타나지 않도록 설정 하시오. (단, 윈앰프 프로그램은 삭제 하지 않는다.)
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제5]	현재 Windows XP 시스템을 아래 제시문제와 같이 네트워크 환경을 설정하시오.
제시문제		문제 해결 후 시스템 상태
1. IP : 192.168.111.2 2. Subnet : 255.255.255.0 3. Gateway : 192.168.111.1 4. 작업그룹 : ICQA21 5. 컴퓨터이름 : HAPPY		제시문제와 같이 정상적으로 설정되어 있다.

[문제6]	현재 시스템의 프라이머리 슬레이브에 장착된 하드디스크(디스크1)의 일부분을 10000MB, NTFS 시스템으로 파티션 작업을 하고, D 드라이브로 할당하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
D 드라이브 없음		D 드라이브 존재

[문제7]	사용중인 노트북의 작업 표시줄에 ‘전원관리 아이콘’이 나타나도록 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태

[문제8]	PC에 전원을 넣었을 때 시스템 전반을 검사하는 과정 중 일부를 건너뛰게 함으로써, 부팅시간을 줄일 수 있도록 바이오스를 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
시스템 전반을 검사		시스템 검사 과정 일부 생략

[문제9]	현재 시스템의 D 드라이브에서 가상메모리를 사용하지 못하게 설정하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
D 드라이브 가상메모리 사용		D 드라이브 가상메모리 사용하지 않음

[문제10]	제어판의 “프로그램 추가/제거”에서 ICQA라는 프로그램을 제거했으나, 목록에는 그대로 남아있고, 탐색기의 Program Files 폴더에서는 해당 프로그램의 폴더는 보이지 않는다. “프로그램 추가/제거”에서 ICQA프로그램 목록을 제거하시오.
현재 시스템 상태		문제 해결 후 시스템 상태
ICQA 프로그램 목록 존재함		ICQA 프로그램 목록 삭제됨

[문제11]	Windows XP는 기능에 따라 여러 가지 버전이 존재한다. 다음에 설명하는 버전의 이름은 무엇인지 답안란에 기술하시오.
'Windows XP Professional'을 기반으로 하고 있어 기존 PC기능은 그대로 사용하면서 디지털 미디어 기능을 특화한 OS이다. 이에 따라 TV, 라디오, DVD, 디지털 사진 등 모든 디지털 미디어를 리모콘만으로 손쉽게 작동해 이용할 수 있다.		답안란

[문제12]	다음은 펜티엄4 CPU 이다. CPU위에 새겨진 512와 800의 숫자가 의미하는 것을 답안란에 기술하시오.
		답안란
		512
		800

[문제13]	현재 가장 많이 쓰이는 그래픽카드의 칩셋 제조사로 ATI와 Nvidia를 들수 있다. 다음은 Nvidia사의 칩셋 명칭이다. ( )안에 공통적으로 알맞은 용어를 답안란에 기술하시오.
( ) FX ( ) 6600 ( ) MX		답안란

[문제14]	다음은 어느 시스템의 뒷면이다. 각각에 알맞은 주변기기를 해당된 시스템 포트(㉠, ㉡, ㉢, ㉣)에 드래그 하시오.
시스템 포트		주변기기
㉠ ㉡ ㉢ ㉣		① ② ③ RJ-45 케이블 USB 키보드 PS/2 키보드 ④ ⑤ ⑥ RS-232C 마우스 PS/2 마우스 VGA 케이블
답안란(선으로 연결)
시스템 포트 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ 주변기기 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

[문제15]	다음 메인보드에 맞는 CPU와 메모리를 선택하여 메인보드의 정확한 위치(㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤)로 드래그하시오. (부품을 더블 클릭하면 사진 확대 가능)
메인보드(MainBoard)		부 품
㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ VIA KT880 메인보드		② ③ ① Pentium4 DDR-SDRAM RDRAM ④ ⑤ ⑥ SDRAM AthlonXP VIA C3
답안란(선으로 연결)
메인보드 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ 부 품 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

[문제16]	컴퓨터 네트워크를 위한 장치중에서 DCE(Data Communication Equipment)에 속하지 않은 것을 모두 고르시오.
1. 사운드 카드 2. 그래픽 카드 3. 모뎀 4. DSU 5. 라우터		답 안 란
		□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5

[문제17]	USB 1.1에 대한 설명으로 맞는 것을 모두 고르시오.
1. 120Mbps의 빠른 속도로 고속 장치들을 연결한다. 2. 여러 대의 주변 기기를 연결해도 하나의 IRQ만을 사용한다. 3. PC에 USB포트가 부족한 경우 USB 허브를 사용하여 포트를 확장하는 것이 가능하다. 4. 최대 512개의 주변 장치 연결이 가능하다. 5. USB 2.0 포트를 가지고 있는 경우 USB 1.1기기를 사용할 수 없다.		답 안 란
		□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5