국가기술자격검정 필기시험문제

2008년 기사 제3회 필기시험				수험번호	성명
자격종목 및 등급(선택분야) 전자계산기조직응용기사	종목코드 1322	시험시간 2시간 30분	문제지형별 A

제 1 과목 : 전자계산기프로그래밍

1. 다음 중 C언어의 특징이 아닌 것은?

가. 시스템 프로그램 목적의 언어이다

나. 연산자가 풍부하다

다. 이식성이 높은 언어이다

라. 기계어에 해당한다

2. 어셈블리어에서 원시 프로그램을 목적 프로그램으로

번역할 때 현재의 오퍼랜드에 있는 값을 다음 명령

어의 번지로 할당하는 것은?

가. TITLE    나. INCLUDE    다. EVEN    라. ORG

3. 기억장소 할당을 프로그래머가 담당하는 로더는?

가. 링커 및 재배치 로더(linker and relocate loader)

나. 링킹로더(linking loader)

다. 절대로더(absolute loader)

라. 컴파일 즉시 로더(compile-and-go loader)

4. PLC 제어반의 설치시 주의사항으로 옳지 않은 것은?

가. 핸디 로더의 조작과 PLC 기기의 사용이 편리한

곳에 설치

나. 고압기기와는 동일 패널 내에 설치

다. 주변 노이즈 특성이 양호한 곳에 설치

라. POWER, CPU, 입력카드, 출력카드 순으로 설치

5. PLC의 정상 동작을 위한 환경조건의 고려사항으로

옳지 않은 것은?

가. PLC는 전원 트랜스 등의 발열체에서 가까이 하며,

발열 부품보다 위쪽에 취부한다.

나. 필요에 따라 강제 냉각시킨다.

다. 통풍구를 배선 덕트나 다른 기기에 막히지 않도록

하여 충분한 간격을 유지한다.

라. 전원 OFF시 제어반내의 온도하강에 따른 결로현상

으로 습기제거도 필요하다.

6. 객체가 메시지를 받아 실행해야 할 객체의 구체적인

연산을 정의한 것은?

가. 메소드              나. 클래스

다. 인스턴스            라. 속성

7. 한 위치의 문자열을 다른 위치의 문자열과 비교하는

어셈블리어 명령은?

가. REPE    나. CMPS    다. SCAS    라. MOVS

8. 어셈블리어 명령에서 다음 설명에 해당하는 것은?

“ 이 명령은 오퍼랜드가 없으며, 리스트를 출력할 때

이 명령 위치에서 페이지를 바꾸어 다음 내용을 출력

한다. 따라서, 리스트를 특정 내용이나 블록별로 분리

하여 출력할 때 사용하면 편리하다.“

가. EJECT                나. ASSUME

다. EXTERN              라. PUBLIC

9. 객체지향 언어에서 캡슐화에 대한 설명으로 거리가

먼 것은?

가. 변경시의 부작용을 방지한다.

나. 객체 간에 결합도를 낮춘다.

다. 프로그래밍 생산성을 낮춘다.

라. 객체의 응집도를 높인다.

10. C언어에서 printf 문 사용시 데이터 형식을 규정하는

변환문자에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

가. %s : 문자열             나. %d : 8진 정수

다. %x : 16진 정수          라. %e : 지수형

11. PLC의 설명으로 틀린 것은?

가. 각종 신호를 처리하는 제어방식이다.

나. 하드 로직 제어 방식이다.

다. Programmable Logic Controller의 약자이다.

라. 마이크로프로세서를 CPU로 채택하는 것이 일반적이다.

12. C언어에서 논리 곱(AND)을 나타내는 논리 연산자는?

가.   ||     나.   !     다.   &&     라.  >

13. 프로그래밍 언어의 수행 순서로 옳은 것은?

가. 원시프로그램 → 링커 → 로더 → 컴파일러 →

목적프로그램

나. 원시프로그램 → 목적프로그램 → 링커 → 로더

→ 컴파일러

다. 원시프로그램 → 로더 → 컴파일러 → 링커 →

목적프로그램

라. 원시프로그램 → 컴파일러 → 목적프로그램 → 링커

→ 로더

14. 객체지향 기법에서 이미 정의된 상위 클래스(부모 클래스)의

모든 속성과 연산을 하위 클래스가 몰려 받는 것을

의미하는 것은?

가. 적응성               나. 상속성

다. 정보 은닉            라. 캡슐화

15. 고급 언어로 작성된 프로그램을 구문 분석하여 파서에

의하여 생성되는 결과물로서, 각각의 문장을 문법      구조에 따라 트리 형태로 구성한 것은?

가. 어휘 트리               나. 구조 트리

다. 중간 트리               라. 파스 트리

16. 객체 지향 기법에서 하나 이상의 유사한 객체들을

묶어서 하나의 공통된 특성을 표현한 것으로 자료

추상화의 개념으로 볼 수 있는 것은?

가. 메소드                나. 클래스

다. 메시지                라. 인스턴스

17. 어셈블리어에서 어떤 기호적 이름에 상수 값을 할당하는

명령은?

가. EQU    나. PTR    다. MOV    라. LEA

18. C언어에서 지정된 파일로부터 한 문자씩 읽어들이는

파일처리 함수는?

가. fopen()                나. fscanf()

다. fgetc()                라. fgets()

19. C언어의 기억 클래스(Storage Class) 종류에 해당하지

않는 것은?

가. external                나. dynamic

다. register                라. auto

20. 매크로 프로세서의 기본 수행 작업이 아닌 것은?

가. 매크로 정의 인식      나. 매크로 호출 인식

다. 매크로 정의 저장      라. 매크로 호출 저장

제 2 과목 : 자료구조 및 데이터통신

21. 25개의 구간을 망형으로 연결하면 필요한 회선의 수는

몇 회선인가?

가. 250     나. 300     다. 350     라. 500

22. 인터네트워크 내의 6개의 라우터와 7개의 네트워크를

가지고 있다. 링크 상태 경로 지정방식을 이용하여

경로 지정을 한다면, 몇 개의 경로 배정 테이블이

존재하는가?

가. 1       나. 6       다. 7       라. 13

23. X.25 프로토콜을 구성하는 계층으로 옳지 않은 것은?

가. 물리계층           나. 링크계층

다. 전송계층           라. 패킷계층

24. 현재 많이 사용되고 있는 LAN 방식인 “10BASE-T"에서

”10“이 가리키는 의미는?

가. 데이터 전송 속도가 10Mbps

나. 케이블의 굵기가 10 밀리미터

다. 접속할 수 있는 단말의 수가 10대

라. 배선할 수 있는 케이블의 길이가 10미터

25. 다음이 설명하고 있는 전송 방식은?

- 송신기와 수신기의 동일한 클럭을 사용하여

데이터를 송·수신하는 방법이다.

- 일반적으로 데이터 블록과 제어 정보를 합쳐서

프레임이라 부른다

- 프레임의 형식은 크게 문자 위주와 비트 위주로

나누어진다.

가. 비동기식 전송           나. 동기식 전송

다. 주파수식 전송           라. 비트식 전송

26. 다음 중 IEEE 802.5 는 무엇에 대한 설명인가?

가. 이더넷             나. 토큰링

다. 토큰버스           라. FDDI

27. TCP/IP 네트워크를 구성하기 위해 1개의 C클래스 주소를

할당 받았다. C 클래스 주소를 이용하여 네트워크 상의

호스트들에게 실제로 할당할 수 있는 최대 IP주소의

개수는?

가.  253개   나. 254개   다. 255개   라. 256개

28. 자동 재전송 요청(ARQ) 중 데이터 프레임의 정확한

수신여부를 매번 확인하면서 다음 프레임을 전송해 나가는

가장 간단한 오류제어 방식은?

가. Go-back-N ARQ       나. Stop-and-Wait ARQ

다. Selective-Repeat ARQ  라. Continuous ARQ

29. 아날로그 데이터를 디지털 신호로 변환하는 과정에 포함되지

않는 것은?

가. 표본화             나. 분산화

다. 부호화             라. 양자화

30. 다중화(Multiplexing)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 다중화란 효율적인 전송을 위하여 넓은 대역폭을

가진 하나의 전송링크를 통해 여러 신호를 동시에

실어 보내는 기술을 말한다.

나. 동기식 시분할 다중화는 전송시간을 일정한 간격의

슬롯(time slot)으로 나누고, 이를 주기적으로 각

채널에 할당한다.

다. 주파수 분할 다중화는 여러 신호를 전송 매체의 서로

다른 주파수 대역을 이용하여 동시에 전송하는 기술을

말한다.

라. 파장 분할 다중화는 각 채널별로 특정한 시간 슬롯이

할당되지 않고 전송할 데이터가 있는 채널만 시간

슬롯을 이용하여 데이터를 전송한다.

31. 해싱 기법에서 동일한 홈 주소로 인하여 충돌이 일어난

레코드들의 집합을 의미하는 것은?

가. Overflow            나. Bucket

다. Collision            라. Synonym

32. 색인 순차 파일에서 인덱스 영역의 종류로 옳지 않은

것은?

가. Overflow Index Area  나. Track Index Area

다. Cylinder Index Area   라. Master Index Area

33. 트랜잭션의 특성 중 다음 설명에 해당하는 것은?

“ 트랜잭션의 연산은 데이터베이스에 모두 반영되든지

아니면 전혀 반영되지 않아야 한다. ”

가. Consistency           나. Atomicity

다. Isolation              라. Durability

34. 데이터 구조 중 후입선출(Last-in-first-out)과 가장 관계

있는 것은?

가. Dequeue   나. Queue   다. Tree   라. Stack

35. 선형구조에 해당하지 않는 것은?

가. Graph   나. Array   다. Stack   라. Queue

36. DBMS의 필수기능으로 거리가 먼 것은?

가. 정의 기능              나. 독립 기능

다. 조작 기능              라. 제어 기능

37. 다음 수직을 Postfix로 표시한 것은?

“ A * B / C + D ** E - F "

가. - + / * A B C ** D E F

나. * / A B C + ** - D E F

다. A B C * / + D E ** F -

라. A B * C / D E ** + F -

38. 일반적으로 자료 추가시 “Hash function"이 필요한

파일은?

가. SAM     나. ISAM     다.   DAM     라. VSAM

39. 다음 자료에 대하여 삽입 정렬을 사용하여 오름차순으로 정렬할 경우 Pass 2의 결과는?

64, 28, 33, 76, 55, 12, 43

가. 28, 33, 64, 76, 55, 12, 43

나. 28, 64, 33, 76, 55, 12, 43

다. 12, 28, 64, 33, 76, 55, 43

라. 12, 28, 33, 55, 64, 76, 43

40. 다음 트리(Tree)의 차수(Degree)는?

A

B

E

C

D

F

G

H

I

가.   1     나.   2     다.   3     라. 4

제 3 과목 : 전자계산기구조

41. 그림에서 듀티 사이클(duty cycle)은 몇 %인가?

10ms

t

1ms

가.   10     나.   20     다.   30     라. 40

42. 인터럽트 서비스가 진행되면 다른 인터럽트를 배제시켜야 하는데 이 때 변경시켜야 하는 flag는 무엇이며, 어떻게 변경하여야 하는가?

가. IEN ← 1              나. LEN ← 0

다. VAD ← 0             라. VAD ← 1

43. 다음 중 데이지체인(daisy-chain)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 소프트웨어적으로 가장 높은 순위의 인터럽트의

소스부터 차례로 검사하여 그 중 가장 우선순위가

높은 소스를 찾아낸다.

나. 인터럽트를 발생하는 모든 장치들을 직렬로 연결한다.

다. 각 장치의 인터럽트 요청에 따라 각 비트가 개별

적으로 세트될 수 있는 레지스터를 사용한다.

라. CPU에서 멀수록 우선순위가 높다.

44. 다음 중 타이머(Timer)에 의한 인터럽트(Interrupt)는?

가. 프로그램 인터럽트      나. I/O 인터럽트

다. 외부 인터럽트          라. 머신 체크 인터럽트

45. Flynn은 프로그램을 동시에 수행하는 명령과 데이터 흐름의 수에 따라 병렬처리기를 분류하였다. 이에 속하지 않은 것은?

가. CICD   나. SIMD   다. MISD   라. MIMD

46. 10진수 20을 2진, 8진 및 16진수로 각각 옳게 표현한 것은?

가. (010000)2, (24)8, (A4)16

나. (010000)2, (20)8, (20)16

다. (010100)2, (24)8, (20)16

라. (010100)2, (24)8, (14)16

47. 메모리로부터 읽혀진 명령어의 오퍼레이션 코드(OP-code)는 CPU의 어느 레지스터에 들어가는가?

가. 누산기

나. 임시 레지스터

다. 연산 논리장치

라. 인스트럭션 레지스터

48. 가상 메모리(Virtual Memory)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 가상메모리 체제는 컴퓨터의 속도를 개선하기 위한

방법이다.

나. 소프트웨어보다는 하드웨어에 의해 실현된다.

다. 가상 메모리는 데이터를 미리 주기억장치에 저장한

것을 말한다.

라. 가상 메모리 체제는 메모리의 공간 확대를 도모한다.

49. 고속의 입·출력장치에 적합하고 버스트(burst) 방식으로

데이터를 전송하는 것은?

가. selector 채널            나. multiplexer 채널

다. 데이터 통신 프로세서     라. 데이터 채널

50. 다음 중 하나의 명령을 처리하는 과정으로 올바른 것은?

㉠ 인터럽트 조사       ㉡ 인스트럭션 디코딩

㉢ 인스트럭션 페치     ㉣ 오퍼랜드 페치

㉤ 실행

가. ㉢→㉡→㉣→㉤→㉠      나. ㉢→㉠→㉡→㉣→㉤

다. ㉡→㉢→㉣→㉤→㉠      라. ㉣→㉢→㉡→㉤→㉠

51. 캐시 접근시간 100ns, 주기억장치 접근시간 1000ns,

히트율 0.9인 컴퓨터 시스템의 평균 메모리 접근 시간은?

가. 90ns            나. 100ns

다. 190ns           라. 990ns

52. 인스트럭션 수행 단계의 속도 향상에 영향을 주지

않는 것은?

가. 인스트럭션 형식의 가변성

나. 정보의 표현 방법

다. 피연산자를 나타내는 방법

라. 내부 버스

53. 다음 중 Associative 기억장치의 특징으로 옳은 것은?

가. 일반적으로 DRAM보다 값이 싸다.

나. 구조 및 동작이 간단하다.

다. 명령어를 순서대로 기억시킨다.

라. 저장된 정보에 대해서 주소보다 내용에 의해 검색한다.

54. DASD(Direct Access Storage Device)의 기능과

관계 없는 것은?

가. 직접 접근(direct access)

나. 랜덤 접근(random access)

다. 순차 접근(sequential access)

라. 간접 접근(indirect access)

55. 다음 중 가상기억장치와 가장 관련이 있는 것은?

가. 가상 레지스터       나. 동적 어드레스 보관

다. 베이스 레지스터     라. 인덱스 수식

56. 어떤 computer의 메모리 용량은 1024word이고

1word는 16bit로 구성되어 있다면 MAR과 MBR은

몇 bit로 구성되어 있는가?

가. MAR=10, MBR=8     나. MAR=10, MBR=16

다. MAR=11, MBR=8     라. MAR=11, MBR=16

57. 마이크로 프로그램 기법에 의하여 설계된 제어기를

random logic에 의하여 설계한 경우와 비교했을

때의 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 인스트럭션의 수정이 용이하다.

나. 설계가 쉽고 체계적이다.

다. 속도의 향상을 기할 수 있다.

라. 인스트럭션 세트의 확정을 설계 단계의 맨 마지막으로

미룰 수 있다.

58. 인스트럭션이 수행될 때 주기억장치에 접근하려면 인스트

럭션에서 사용한 주소는 주기억장치에 직접 적용될 수

있는 기억장소의 주소로 변환되어야 한다. 이 때 주소로부터

기억 장소로의 변환에 사용되는 것은?

가. 사상 함수            나. DMA

다. 캐시 메모리          라. 인터럽트

59. 다음 회로의 출력 Y 값은?

가. [eqn: Y```=`A`B```+` bar{A} `` bar{B} `]       나. [eqn: Y```=` bar{A} ``` bar{B} ```+`A`` bar{B}]

다. [eqn: Y```=`A`` bar{B``} ```+`A``B]       라. [eqn: Y```=`A`` bar{B```} `+` bar{A``} `B]

60. 볼 함수 [eqn: F```=`A`+ bar{B```} C] 를 최소항의 곱으로 옳게 나타낸

것은?

가. [eqn: `F(A,``B,```C)```=` SMALLSUM (1,````4,````5,````6,````7)]

나. [eqn: F(A,```B,```C)```=` SMALLSUM (1,````2,````3,````6,````7)``]

다. [eqn: F(A,```B,```C)```=`` SMALLSUM (1,````3,````5,````6,````7)]

라. [eqn: F(A,```B,```C)```=` SMALLSUM (1,````2,````4,````6,````7)]

제 4 과목 : 운영체제

61. 프로세스 내의 명령어 및 데이터에 대한 참조가 일정한

부부만 집중적으로 참조하는 군집화 경향이 있음을 의미

하는 것은?

가. 디스패처(Dispatcher) 나. 페이지 부재(Page fault)

다. 스레싱(Thrashing)    라. 지역성(Locality)

62. 운영체제를 기능에 따라 분류할 경우 제어 프로그램과

거리가 먼 것은?

가. 데이터 관리 프로그램(Data management program)

나. 감시 프로그램(Supervisor program)

다. 작업 제어 프로그램(Job control program)

라. 서비스 프로그램(Service program)

63. 교착 상태 발생의 필요 충분 조건이 아닌 것은?

가. Mutual Exclusion    나. Preemption

다. Hold-and-Wait      라. Circular Wait

64. 스케줄링 기법에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

가. 비선점 스케줄링은 프로세스가 CPU를 강제로 탈

취할 수 없다

나. 실시간 처리 시스템은 주로 선점 CPU 스케줄링을 이용한다.

다. 선점 스케줄링 기법은 많은 오버헤드(overhead)를

초래한다.

라. 선점 스케줄링 시스템은 응답 시간을 예측하기가

비선점 방식보다 용이하다.

65. 파일 디스크립터(File descriptor)의 내용으로 거리가

먼 것은?

가. 파일 수정 시간          나. 파일의 이름

다. 파일에 대한 접근 횟수   라. 파일 오류 처리 방법

66. 시스템을 설계할 때 최적의 페이지 크기에 관한 결정이

이루어져야 한다. 페이지 크기에 관한 설명으로 옳지 않

은 것은?

가. 페이지 크기가 크면 페이지 테이블 공간은 증가한다.

나. 입·출력 전송시 큰 페이지가 더 효율적이다.

다. 페이지 크기가 클수록 디스크 접근 시간 부담이

감소 된다.

라. 페이지 크기가 작으면 페이지 단편화가 감소된다.

67. 컴퓨터 시스템에서 사용되는 자원들(파일, 프로세스,

메모리 등)에 대하여 불법적인 접근방지와 손상 발생

방지를 목적으로 하는 자원보호 방법의 일반적인기법이

아닌 것은?

가. 접근 제어 리스트(Access control list)

나. 접근 제어 행렬(Access control matrix)

다. 권한 리스트(Capability list)

라. 권한 제어 행렬(Capability control matrix)

68. 다음의 운영체제 방식 중 시대적으로 가장 먼저 생겨난

것은?

가. 다중처리 시스템      나. 시분할 시스템

다. 일괄처리 시스템      라. 분산처리 시스템

69. UNIX에서 쉡(Shell)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 명령어를 해석하는 명령해석기이다.

나. 프로세스 관리를 한다.

다. 단말장치로부터 받은 명령을 커널로 보내거나 해당

프로그램을 작동시킨다.

라. 사용자와 Kernel 사이에서 중개자 역할을 한다.

70. 순차 파일에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 적합한 기억 매체로는 자기 테이프를 쓰면 편리하다.

나. 필요한 레코드를 삽입하는 경우 파일 전체를 복사할       필요가 없다.

다. 기억장치의 효율이 높다.

라. 검색시에 효율이 나쁘다.

71. 기억장치 배치 전략에서 프로그램을 가장 큰 기억공간에

적재하는 방식은?

가. Best fit          나. Worst fit

다. First fit          라. Average fit

72. UNIX에서 새로운 프로세스를 생성하는 명령은?

가. fork   나. exit   다. getpid   라. pipe

73. 운영체제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 다중 사용자와 다중 응용프로그램 환경 하에서 자원의

현재 상태를 파악하고 자원 분배를 위한 스케줄링을

담당한다.

나. CPU, 메모리 공간, 기억 장치, 입/출력 장치 등의

자원을 관리한다.

다. 운영체제의 종류로는 매크로 프로세서, 어셈블러,

컴파일러 등이 있다.

라. 입/출력 장치와 사용자 프로그램을 제어한다.

74. 라운드 로빈 알고리즘을 사용하여 A, B, C, D, E의

작업을 실행시킬 때, 대기시간은 다음과 같다. 평균 대   기시간은?

작 업	A	B	C	D	E
대기시간	0	32	20	23	40

가.  25     나.  23     다.  18     라.  12

75. 프로세서의 정의로 거리가 먼 것은?

가. 운영체제가 관리하는 실행단위

나. PCB를 갖는 프로그램

다. 동기적 행위를 일으키는 주체

라. 실행중인 프로그램

76. 가상 기억장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

가. 연속 배당 방식에서의 기억 장소 단편화 문제를

적극적으로 해결할 수 있다.

나. 기억 장치의 이용률과 다중 프로그래밍의 효율을

높일 수 있다.

다. 가상 기억장치의 일반적인 구현방법은 페이징 기법과

세그먼테이션 기법이 있다.

라. 주기억장소의 물리적 공간 보다 큰 프로그램은 실행

될 수 없다.

77. 분산시스템을 설계하는 주된 이유가 아닌 것은?

가. 신뢰도 향상       나. 자원 공유

다. 보안의 향상       라. 연산 속도 향상

78. 교착상태 해결 방안으로 발생 가능성을 인정하고 교착

상태가 발생하려고 할 때, 교착상태 가능성을 피해가는

방법은?

가. 예방(Prevention)      나. 발견(Detection)

다. 회피(Avoidance)      라. 복구(Recovery)

79. 운영체제의 목적으로 적합하지 않은 것은?

가. Throughput 향상    나. Turn around time 단축

다. Availability 감소     라. Reliability 향상

80. 어셈블러를 두 개의 패스(pass)로 구성하는 주된 이유는?

가. 한 개의 패스만을 사용하면 프로그램의 크기가 증가

하여 유지보수가 어렵기 때문

나. 한 개의 패스만을 사용하면 프로그램의 크기가 증가

하여 처리속도가 감소하기 때문

다. 한 개의 패스만을 사용하면 기호를 모두 정의한 뒤에

해당 기호를 사용해야만 하기 때문

라. 패스 1, 2의 어셈블러 프로그램이 작아서 경제적이기

때문

제 5 과목 : 마이크로전자계산기

81. 높은 신뢰성과 효율성을 갖기 위한 메모리 소자의 선택

요소로 적합하지 않은 것은?

가. 소자의 외형적 크기      나. 소자의 소비전력

다. 소자의 용량             라. 소자의 동작속도

82. 10진수 23과 -46을 2의 보수 표현 방법에 의해 8bit로

표현한 것은?

가. 10010111, 01101001   나. 00010111, 11010010

다. 00110111, 11001001   라. 10110111, 01001001

83. 일반적인 제어 프로그램 개발시 중요한 사항들과 거리가

먼 것은?

가. 프로그램의 수행 속도가 빠르도록 한다.

나. 고급(high-level) 언어일수록 좋다.

다. 기억 장소를 효율적으로 사용하여야 한다.

라. 이해하기 쉽고 조직적이어야 한다.

84. 메모리의 데이터를 포트를 통해 병렬로 출력시킬 때 사용

되는 신호선이 아닌 것은?

가. WRITE           나. ADDRESS BUS

다. DATA BUS       라. READ

85. 기계어와 1대 1로 대응하여 컴퓨터의 기능을 충분히 발휘

할 수 있는 언어는?

가. PL/1               나. 어셈블리어

다. BASIC             라. C

86. 입·출력장치의 주소가 기억장치의 주소와 독립적인

입·출력 장치를 무엇이라 하는가?

가. isolated I/O       나. memory mapped I/O

다. standard I/O      라. multiple I/O

87. 다음 중 다음에 실행할 마이크로명령어의 주소를

저장하는 레지스터는?

가. CAR(control address register)

나. CBR(control buffer register)

다. SBR(subroutine register)

라. CM(control register)

88. 다음 캐시(Cache) 메모리에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 캐시 메모리에서 원하는 데이터를 찾으면 메인 메모리

로 갈 필요가 없다.

나. 주기억장치보다 기억 용량이 적다.

다. 프로그램의 실행시간을 줄이기 위해 사용된다.

라. 주기억장치와 가상기억장치와의 정보교환을 담당한다.

89. 어셈블리어로 작성된 프로그램 중 기계어로 번역되지

않고 단지 어셈블러에게 특별한 조작만 요구하는

명령을 무엇이라 하는가?

가. 명령 코드               나. 의사(pseudo) 명령

다. 오퍼랜드             라. 주석

90. 다음 중 디버거인 ICE(In-Circuit Emulator)의 특징에

속하지 않은 것은?

가. 롬 프로그램만 다운로딩할 수 있는 기능

나. 임의의 어드레스로 실행을 정지시키는 브레이크포인트

기능

다. 실행시간을 실시간으로 확인 가능한 리얼타임 트레이스

기능

라. 레지스터로의 데이터 설정 기능

91. 서브루틴에 대한 설명 중 옳은 것은?

가. 서브루틴의 실행이 끝나면 프로그램의 실행을 종료

한다.

나. 서브루틴이 실행되면 주 프로그램의 실행이 잠시 중단

된다.

다. 서브루틴의 실행이 끝나면 주 프로그램은 처음부터

다시 실행된다.

라. 서브루틴의 실행이 끝나면 주 프로그램도 종료 된다.

92. 다음 중 직렬 데이터 전송방식에 해당하지 않은 것은?

가. RS232C             나. P-ATA

다. USB                 라. IEEE1394

93. 다음 중 레지스터의 값을 0(zero)으로 하기 위해 사용

되는 연산명령이 아닌 것은?

가. OR 연산             나. AND 연산

다. EX-OR 연산         라. SUB 연산

94. 512 byte 크기의 메모리를 필요로 하는데 사용되는

어드레스 라인(address line)은 몇 개인가?

가.  8     나.  9     다.  11     라.  10

95. 입·출력장치가 가져야 하는 필수 기능에 해당되지 않는

것은?

가. 연산(Operation)기능   나. 변환(Conversion)기능

다. 전송(Transfer)기능     라. 완충(Buffer)기능

96. 사이클 스틸(Cycle Steal)과 인터럽트(Interrupt)의 차이

점을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

가. 인터럽트가 발생하면 수행하고 있던 프로그램은

정지되나 인터럽트(Interrupt) 처리 루틴의 수행을

위하여 중앙처리 장치는 명령어를 수행한다.

나. 사이클 스틸(Cycle Steal)이 발생하면 중앙처리 장치는

완전히 그 사이클 동안 쉬고 있다.

다. 사이클 스틸(Cycle Steal)이 발생했을 때 중앙처리

장치의 상태보존이 필요하다.

라. 인터럽트(Interrupt)가 발생했을 때 중앙처리 장치의

상태보존이 필요하다.

97. 다음 그림은 마이크로 컴퓨터의 ROM(read only memory)을

나타낸 것이다. 각 핀의 상태를 기준으로 할 때 메모리의

최대 용량은 얼마인가?

가. 1024 × 8(bit)      나. 512 × 16(bit)

다. 2048 × 8(bit)      라. 256 × 16(bit)

98. JTAG 인터페이스 구성시 포함되지 않는 것은?

가. TDI(test data in)    나. TDO(test data out)

다. TCK(test clock)     라. TDW(test data write)

99. 다음은 산술논리장치(ALU)에 대한 상태 플래그들이다.

A=0010 0001과 B=1111 1111을 산술논리장치에 의해

A+B를 실행한 후 각 플래그의 상태는?

(단, 2의 보수로 저장 및 연산한다.)

flag	상 태	의 미
V	오버플로우	V=1: overflow, V=0: non-overfllow
Z	제로(zero)	Z=1: zero, Z=0: non-zero
S	부호	S=1: 음수, S=0: 음수가 아님
C	carry	C=1: 캐리 발생, C=0:발생 안함

가. V=0, Z=1, S=0, C=1   나. V=0, Z=0, S=1, C=1

다. V=0, Z=0, S=0, C=0   라. V=0, Z=1, S=0, C=0

100. 다음의 흐름도(flow chart)에서 사용되지 않는 명령은?

가. 로드(load)명령         나. 가산(add)명령

다. 비교(compare)명령     라. 점프(jump)명령

[ 전자계산기조직응용기사 - A ] 형 가답안

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
라	라	다	나	가	가	나	가	다	나
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
나	다	라	나	라	나	가	다	나	라
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
나	나	다	가	나	나	나	나	나	라
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
라	가	나	라	가	나	라	다	가	라
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
가	나	나	다	가	라	라	라	가	가
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
다	라	라	라	나	나	다	가	라	가
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
라	라	나	라	라	가	라	다	나	나
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
나	가	다	나	다	라	다	다	다	다
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
가	나	나	라	나	가	가	라	나	가
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
나	나	가	나	가	다	가	라	다	나

※ 최종정답은 필기시험 합격자 발표일인 8월 14일에 공개됩니다. 이점 참고하시기 바랍니다.

작성자 : 네이버 닉네임 “까꿍”,

이메일 : doovoo84@naver.com

작성일자 : 2008. 7. 29

내용 : 2008년 정기 기사3회 전자계산기조직응용기사

필기 기출문제

저작권 : 한국산업인력공단

자료올린곳 : 네이버 “자격증따자”,

“전자계산기기사/산업기사” 카페

오타 및 오답이 있으시면 카페에 글을 올려주세요^^

꼭 합격하세요